
№2 қосымша
техникалық сипаттамаға

Ұңғымалар бойынша геологиялық-техникалық деректер №106 МГӨЦ-№1 Маңғыстау облысы

1 Кесте.
	№ п/п
	Кен орны
	Жоба тереңдігі тігінен/магистраль бойынша,
метр
	Ұңғымалар саны

	1. 
	Шығыс Сазтөбе
	3350 (+-250м.)
	1










Оңтүстік-Шығыс Сазтөбеннің ұңғымасының құрылысы: 

2 Кесте.
	Бағандардың атауы диаметрі, мм
	Диаметр, мм
	бағанның түсу тереңдігі, м

	
	Долото
	колонна
	

	Бағыт
	490
	426,0 мм
	30

	Кондуктор
	393,7
	323,9мм 
	100

	Аралық баған
	295,3
	244,5мм
	1500*

	Пайдалану бағанасы
	215,9
	177,8 мм
	3350 ⃰ (±250м)











Ескертпе: * қаптама бағаналарының түсу тереңдігі ГЗЖ жүргізілгеннен кейін және/немесе Тапсырыс берушінің геологиялық қызметінің шешімі бойынша нақтыланатын болады.


3 Кесте .
Ұңғыманың стратиграфиялық бөлімі
	Қабаттың жату тереңдігі, (м)
	Стратиграфиялық бөлік

	Жоғарғысы
	төменгісі
	Атауы
	Индексы

	1
	2
	3
	4

	0
	25
	Четвертичный
	Q

	25
	535
	Палеоген
	Р

	535
	2280
	Бор 
	K

	2280
	2640
	Жоғарғы юра
	J3

	2640
	3300
	Ортаңғы юра
	J2







	Тапсырыс беруші

__________________
Арымбек Қ.Б.
«Қазақтүрікмұнай» ЖШС
Бас директоры
	Орындаушы
__________________
.........................








