Шарттың № 14 Қосымшасы


Барлау-бағалау ұңғымалары үшін көрсетілетін қызметтердің құнын есептеу

1. ҰГЗ құны

Кесте 1. Зерттеулер мен операциялар түрлерінің бағасы
	№
	Зерттеу түрі
	Өлшем бірлігі
	Тереңдік үшін баға 
	Зерттеу бағасы

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Дайындық-аяқтау жұмыстары
	опер
	
	

	2
	Жабдықтарды мобилизациялау/демобилизациялау
	опер
	
	

	3
	Каротаж станциясының жұмысы
	опер
	
	

	4
	Персонал жұмысы
	опер
	
	

	5
	Шаблондау
	м
	
	

	6
	Жүру
	км
	
	

	7
	Профилеметрия
	м
	
	

	8
	Кавернометрия
	м
	
	

	9
	Көп зондты жан каротаж
	м
	
	

	10
	Өздігінен поляризациялау
	м
	
	

	11
	Көрінер кедергінің стандарт каротажы
	м
	
	

	12
	Гамма-каротаж
	м
	
	

	13
	Нейтронды гамма-каротаж
	м
	
	

	14
	Акустикалық каротаж
	м
	
	

	15
	Инклинометрия
	м
	
	

	16
	Термометрия
	м
	
	

	17
	ҰГЗ кешені интерпретациясы
	опер
	
	

	18
	Акустикалық цементометрия (АЦМ) ұңғымалық гамма-дефектомер-қалыңдық өлшегішпен (СГДТ) кешенді түрде.
	м
	
	

	19
	СГДТ мен Акустикалық цементометрия интерпретациясы 
	опер
	
	

	20
	Цемент биіктігін анықтау
	м
	
	

	21
	Резистивиметрия
	м
	
	

	22
	ВИКИЗ (5 зонд)
	м
	
	

	21
	Толық кешенде дайындық-аяқтау жұмыстары
	опер
	
	

	22
	Толық кешенде жабдықтарды мобилизациялау/демобилизациялау
	опер
	
	

	23
	Толық кешенде каротаж станциясының жұмысы
	опер
	
	

	24
	Толық кешенде персонал жұмысы
	опер
	
	

	25
	Кең акустикалық каротаж
	м
	
	

	26
	Лито-плотностной каротаж
	м
	
	

	27
	Спектральды гамма каротаж
	м
	
	

	28
	Селективті гамма-гамма каротаж
	м
	
	

	29
	Жылу нейтрондары бойынша нейтронды нейтронды каротаж
	м
	
	

	30
	Қабаттардың электр микроимиджері
	м
	
	

	31
	Микропотенциал и микроградиент зонды (МГЗ, МПЗ);
	м
	
	

	32
	Индукциондық каротаж белсенді және реактивті компонент (ИКА, ИКР);
	м
	
	

	33
	Қабаттардың электр микроимиджері интерпретациясы
	опер
	
	

	34
	Кең акустикалық каротаж интерпретациясы (P&S және анизотропия анализі)
	опер
	
	

	35
	Кең акустикалық каротаж тереңдетілген интерпретациясы жарықшақтық анализі, өтімділік анализі, механикалық касиеттерді бағалау)
	опер
	
	

	36
	Ядерлық магниттік каротаж
	м
	
	

	37
	Ядерлық магниттік каротаж интерпретациясы
	опер
	
	

	38
	Қабат қысымын кабельдегі қабат сынағышпен өлшеу
	нүкте
	
	

	39
	Мұнайды тереңдегі үлгілерін алу
	дана
	
	

	40
	Қабат қысымы деректерін интерпретациялау
	опер
	
	

	41
	Кабельмен каротаж қызметтері (қосымша арнайы әдістер)
	Кешенді операция
	
	






Кесте 2.
	№
	Кезең
	Зерттеу түрі
	Өлшем бірлігі
	Тереңдік үшін
	Зерттеу үшін
	Барлығы

	
	
	
	
	баға
	көлем
	құны
	баға
	көлем
	құны
	

	
	1
	Кондуктор үшін аралық каротаж 

	1
	
	Дайындық-аяқтау жұмыстары (аспаптар мен жабдықтарды монтаждау/демонтаждау және реттеу түсініледі)
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Каротаж станциясының жұмысы
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Персонал жұмысы  
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Жүріс (моб/демоб удаляю т.к проезд подразумевается моб/демоб)
	км
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Кавернометрия 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Жанынан каротаж, Өздігінен поляризация, Көрінер кедергінің стандарт каротажы 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Гамма-каротаж 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Нейтронды гамма-каротаж 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Акустикалық каротаж 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	ҰГЗ кешенін интерпретациялау
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	БАРЛЫҒЫ
	

	
	
	0-______м

	12
	
	Дайындық-аяқтау жұмыстары  
	опер
	 
	 
	 
	
	
	
	

	13
	
	Каротаж станциясының жұмысы 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Персонал жұмысы 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Жүріс  
	км
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Акустикалық цементометрия (АЦМ) ұңғымалық гамма-дефектомер-қалыңдық өлшегішпен (СГДТ) кешенді түрде.
	м
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	СГДТ мен Акустикалық цементометрия интерпретациясы
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	Цемент биіктігін анықтау
	м
	
	
	
	
	
	
	

	БАРЛЫҒЫ
	

	БАРЛЫҒЫ 1 КЕЗЕҢ
	

	
	2
	Техникалық баған үшін аралық каротаж

	1
	
	Дайындық-аяқтау жұмыстары (аспаптар мен жабдықтарды монтаждау/демонтаждау және реттеу түсініледі)
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Каротаж станциясының жұмысы 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Персонал жұмысы
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Жүріс 
	км
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Кавернометрия 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Көп зондты жанынан каротаж, Өздігінен  поляризация, Көрінер кедергінің стандартты каротаж
	м
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Гамма-каротаж 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Нейтронды гамма-каротаж 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Акустикалық каротаж 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	ҰГЗ кешені интерпретациясы
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	БАРЛЫҒЫ
	

	 
	
	0-_________м

	12
	
	Дайындық-аяқтау жұмыстары
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Жабдықтарды мобилизациялау/демобилизациялау
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Каротаж станциясының жұмысы
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Персонал жұмысы
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Жүріс 
	км 
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Акустикалық цементометрия (АЦМ) ұңғымалық гамма-дефектомер-қалыңдық өлшегішпен (СГДТ) кешенді түрде.
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	СГДТ мен Акустикалық цементометрия интерпретациясы
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Цемент биіктігін анықтау
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	БАРЛЫҒЫ
	

	БАРЛЫҒЫ 2 КЕЗЕҢ
	

	
	3
	Пайдалану бағанына арналған аралық каротаж 850-2100м.

	1
	
	Дайындық-аяқтау жұмыстары (аспаптар мен жабдықтарды монтаждау/демонтаждау және реттеу түсініледі)
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Каротаж станциясының жұмысы
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Персонал жұмысы 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Жүріс
	км 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Профилеметрия, Кавернометрия 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Резистивиметрия
	м
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Көп зондты жанынан каротаж, Өздігінен поляризация 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	ВИКИЗ (5 зондты)
	м
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Гамма-каротаж 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Нейтронды каротаж 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	ҰГЗ кешені интерпретациясы
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	БАРЛЫҒЫ
	

	
	
	0-2100м
	

	13
	
	Дайындық-аяқтау жұмыстары Жабдықты мобилизациялау/демобилизациялау 
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Каротаж станциясының жұмысы
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Персонал жұмысы 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Жүріс
	км 
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Акустикалық цементометрия (АЦМ) ұңғымалық гамма-дефектомер-қалыңдық өлшегішпен (СГДТ) кешенді түрде.
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	СГДТ мен Акустикалық цементометрия интерпретациясы
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Цемент биіктігін анықтау
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	БАРЛЫҒЫ 
	

	БАРЛЫҒЫ 3 КЕЗЕҢ
	

	Мұнай өндіру бағаны үшін ҰГЗ толық кешен
	

	1
	4
	Дайындық-аяқтау жұмыстары 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Каротаж станциясының жұмысы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Персонал жұмысы 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Жүріс
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Профилеметрия, Кавернометрия 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Резистивиметрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Көп зондты жанынан каротаж, Өздігінен поляризация 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	ВИКИЗ (5 зондты)
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Гамма-каротаж 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Нейтронды каротаж 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Кең жолақты акустикалық каротаж  
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Литоплотностной каротаж+фотокаротаж 
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Спектральды гамма каротаж 
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Селективті гамма-гамма каротаж
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Белсенді және реактивті компоненттің индукциялық каротажы (ИКА, ИКР),
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Зондтың микропотенциалы және микроградиенті (НГЗ, МПЗ);
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	ҰГЗ кешені интерпретациясы
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Кең жолақты акустикалық каротаждың интерпретациясы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	БАРЛЫҒЫ
	

	
	
	Дайындық-аяқтау жұмыстары, Жабдықты мобилизациялау/демобилизациялау
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Каротаж станциясының жұмысы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Персонал жұмысы 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Жүріс
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Акустикалық цементометрия (АЦМ) ұңғымалық гамма-дефектомер-қалыңдық өлшегішпен (СГДТ) кешенді түрде.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СГДТ мен Акустикалық цементометрия интерпретациясы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цемент биіктігін анықтау
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	БАРЛЫҒЫ
	

	
	
	БАРЛЫҒЫ 4
	

	
	
	Қосымша арнайы әдістер

	
	
	Қабаттардың электр микроимиджері, флюидтердің тереңдік үлгілерін алуға және кабельмен қабат қысымын өлшеуге арналған МДТ/ Мини-ДСТ (қабат қысымын қысқыш зондпен немесе қос Пакер модулімен немесе төрт эллиптикалық кіріс порты бар радиалды зондпен өлшеуге арналған жабдықтың болуы), ядролық-магниттік каротаж (ЯМК) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Қабаттардың электр микроимиджері интерпретациясы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ядролық-магниттік каротаж 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ядролық-магниттік каротаж интерпретациясы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Қабат қысымын кабельдегі қабатсынағышпен өлшеу 
	
	
	
	
	
	9
	
	

	
	
	Флюидтердің тереңдік үлгілерін алу
	
	
	
	
	
	9
	
	

	
	
	Қабат қысымдары деректерін интерпретациялау
	
	
	
	
	
	
	
	

	БАРЛЫҒЫ
	

	БАРЛЫҒЫ 4.1
	




Ескерту: 	1) қосымша арнайы әдістер Тапсырыс берушінің келісімі бойынша жүргізіледі;
2) Орындаушының кінәсінен әрбір кезеңнің бір немесе бірнеше тармағы орындалмаған жағдайда, Орындаушы оларды толық орындағанға дейін тиісті кезең үшін ақы төлемейді;
3) әрбір ұңғыма үшін ҰГЗ қызметтерінің құны ұңғыманың конструкциясына байланысты жеке есептеледі (№№1, 2, 3 кестелер). Ұңғымалардың конструкциясы техникалық сипаттамаларға №2 қосымшада келтірілген


















Кесте 3. Стандартты каротажға арналған сома

	Этаптың № 
	Қызметтер түрі
	Қызметтер құнының бір секцияға % 
	Құны теңгемен, ҚҚС қоспағанда
	Құны теңгемен, ҚҚС пен

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кондуктор
	10 артық емес%
	
	

	2
	Аралық баған
	20 артық емес%
	
	

	3
	Пайдалану  қобырынын
	30 артық емес%
	
	

	4
	Пайдалану  қобырынын жалғасы
	40 артық емес%
	
	

	БАРЛЫҒЫ
	100%
	Σ
	Σ



Арнайы әдістерге арналған сома
	Этаптың №
	Қызметтер түрі
	Қызметтер құнының бір секцияға % 
	Құны теңгемен, ҚҚС қоспағанда
	Құны теңгемен, ҚҚС пен

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Пайдалану  қобырынын жалғасы
	100%
	
	

	БАРЛЫҒЫ
	100 %
	Σ
	БАРЛЫҒЫ
	БАРЛЫҒЫ



Шарттың № 14 Қосымшасы _____________________

Оңтүстік Қаратөбе мен Солтүстік-Шығыс Сазтөбе кен орындарындағы пайдалану ұңғымаларына көрсетілетін қызметтердің құнын есептеу.

1. ҰГЗ құны

Кесте 1. Зерттеулер мен операциялар түрлерінің бағасы
	№
	Зерттеу түрі
	Өлшем бірлігі
	Тереңдік үшін баға 
	Зерттеу бағасы

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Дайындық-аяқтау жұмыстары
	опер
	
	

	2
	Жабдықтарды мобилизациялау/демобилизациялау
	опер
	
	

	3
	Каротаж станциясының жұмысы
	опер
	
	

	4
	Персонал жұмысы
	опер
	
	

	5
	Шаблондау
	м
	
	

	6
	Жүру
	км
	
	

	7
	Профилеметрия
	м
	
	

	8
	Кавернометрия
	м
	
	

	9
	Көп зондты жан каротаж
	м
	
	

	10
	Өздігінен поляризациялау
	м
	
	

	11
	Көрінер кедергінің стандарт каротажы
	м
	
	

	12
	Гамма-каротаж
	м
	
	

	13
	Нейтронды гамма-каротаж
	м
	
	

	14
	Акустикалық каротаж
	м
	
	

	15
	Инклинометрия
	м
	
	

	16
	Термометрия
	м
	
	

	17
	ҰГЗ кешені интерпретациясы
	опер
	
	

	18
	Акустикалық цементометрия
	м
	
	

	19
	Акустикалық цементометрия интерпретациясы
	опер
	
	

	20
	Цемент биіктігін анықтау
	м
	
	

	21
	Резистивиметрия
	м
	
	

	22
	ВИКИЗ (5 зонд)
	м
	
	

	21
	Толық кешенде дайындық-аяқтау жұмыстары
	опер
	
	

	22
	Толық кешенде жабдықтарды мобилизациялау/демобилизациялау
	опер
	
	

	23
	Толық кешенде каротаж станциясының жұмысы
	опер
	
	

	24
	Толық кешенде персонал жұмысы
	опер
	
	

	25
	Кең акустикалық каротаж
	м
	
	

	26
	Лито-плотностной каротаж
	м
	
	

	27
	Спектральды гамма каротаж
	м
	
	

	28
	Селективті гамма-гамма каротаж
	м
	
	

	29
	Жылу нейтрондары бойынша нейтронды нейтронды каротаж
	м
	
	

	30
	Микропотенциал и микроградиент зонды (МГЗ, МПЗ);
	м
	
	

	31
	Индукциондық каротаж белсенді және реактивті компонент (ИКА, ИКР);
	м
	
	

	32
	Кең акустикалық каротаж интерпретациясы (P&S және анизотропия анализі)
	опер
	
	

	33
	Кең акустикалық каротаж тереңдетілген интерпретациясы жарықшақтық анализі, өтімділік анализі, механикалық касиеттерді бағалау)
	опер
	
	

	34
	Қабат қысымын кабельдегі қабат сынағышпен өлшеу
	нүкте
	
	

	35
	Қабат қысымы деректерін интерпретациялау
	опер
	
	

	36
	Кабельмен каротаж қызметтері (қосымша арнайы әдістер)
	Кешенді операция
	
	

	37
	Мұнайды тереңдегі үлгілерін алу
	дана
	
	





Кесте 2.
	№
	Кезең
	Зерттеу түрі
	Өлшем бірлігі
	Тереңдік үшін
	Зерттеу үшін
	Барлығы

	
	
	
	
	баға
	көлем
	құны
	баға
	көлем
	құны
	

	
	1
	Кондуктор үшін аралық каротаж 

	1
	
	Дайындық-аяқтау жұмыстары (аспаптар мен жабдықтарды монтаждау/демонтаждау және реттеу түсініледі)
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Каротаж станциясының жұмысы
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Персонал жұмысы  
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Жүріс (моб/демоб удаляю т.к проезд подразумевается моб/демоб)
	км
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Кавернометрия 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Жанынан каротаж, Өздігінен поляризация, Көрінер кедергінің стандарт каротажы 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Гамма-каротаж 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Нейтронды гамма-каротаж 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Акустикалық каротаж 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	ҰГЗ кешенін интерпретациялау
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	БАРЛЫҒЫ
	

	
	
	0-______м

	12
	
	Дайындық-аяқтау жұмыстары  
	опер
	 
	 
	 
	
	
	
	

	13
	
	Каротаж станциясының жұмысы 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Персонал жұмысы 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Жүріс  
	км
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Акустикалық цементометрия 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Акустикалық цементометрияның интерпретациясы
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	Цемент биіктігін анықтау
	м
	
	
	
	
	
	
	

	БАРЛЫҒЫ
	

	БАРЛЫҒЫ 1 КЕЗЕҢ
	

	
	2
	Техникалық баған үшін аралық каротаж

	1
	
	Дайындық-аяқтау жұмыстары (аспаптар мен жабдықтарды монтаждау/демонтаждау және реттеу түсініледі)
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Каротаж станциясының жұмысы 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Персонал жұмысы
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Жүріс 
	км
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Кавернометрия 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Көп зондты жанынан каротаж, Өздігінен  поляризация, Көрінер кедергінің стандартты каротаж
	м
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Гамма-каротаж 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Нейтронды гамма-каротаж 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Акустикалық каротаж 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	ҰГЗ кешені интерпретациясы
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	БАРЛЫҒЫ
	

	 
	
	0-_________м

	12
	
	Дайындық-аяқтау жұмыстары
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Жабдықтарды мобилизациялау/демобилизациялау
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Каротаж станциясының жұмысы
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Персонал жұмысы
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Жүріс 
	км 
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Акустикалық цементометрия 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	Акустикалық цементометрия интерпретациясы 
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Цемент биіктігін анықтау
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	БАРЛЫҒЫ
	

	БАРЛЫҒЫ 2 КЕЗЕҢ
	

	Пайдалану бағанына арналған аралық каротаж ____________м.
	

	1
	3
	Дайындық-аяқтау жұмыстары 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Каротаж станциясының жұмысы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Персонал жұмысы 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Жүріс
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Профилеметрия, Кавернометрия 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Резистивиметрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Көп зондты жанынан каротаж, Өздігінен поляризация 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	ВИКИЗ (5 зондты)
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Гамма-каротаж 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Нейтронды каротаж 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Кең жолақты акустикалық каротаж  
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Литоплотностной каротаж+фотокаротаж 
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Спектральды гамма каротаж 
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Селективті гамма-гамма каротаж
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Белсенді және реактивті компоненттің индукциялық каротажы (ИКА, ИКР),
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Зондтың микропотенциалы және микроградиенті (НГЗ, МПЗ);
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	ҰГЗ кешені интерпретациясы
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Мұнайды тереңдік үлгілерін алу
	
	
	
	
	
	12
	
	

	20
	
	Қабат қысымын кабельдегі қабатсынағышпен өлшеу
	
	
	
	
	
	12
	
	

	21
	
	Қабат қысымдары деректерін интерпретациялау
	
	
	
	
	
	12
	
	

	22
	
	Кең жолақты акустикалық каротаждың интерпретациясы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	БАРЛЫҒЫ
	

	
	
	Дайындық-аяқтау жұмыстары, Жабдықты мобилизациялау/демобилизациялау
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Каротаж станциясының жұмысы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Персонал жұмысы 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Жүріс
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Акустикалық цементометрия 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Акустикалық цементометрия интерпретациясы 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цемент биіктігін анықтау
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	БАРЛЫҒЫ
	

	
	
	БАРЛЫҒЫ 3
	

	БАРЛЫҒЫ 
	




Ескерту: 	1) қосымша арнайы әдістер Тапсырыс берушінің келісімі бойынша жүргізіледі;
2) Орындаушының кінәсінен әрбір кезеңнің бір немесе бірнеше тармағы орындалмаған жағдайда, Орындаушы оларды толық орындағанға дейін тиісті кезең үшін ақы төлемейді;
3) әрбір ұңғыма үшін ҰГЗ қызметтерінің құны ұңғыманың конструкциясына байланысты жеке есептеледі (№№1, 2, 3 кестелер). Ұңғымалардың конструкциясы техникалық сипаттамаларға №2 қосымшада келтірілген








Кесте 3. Секциялар бойынша каротажға арналған сома

	Этаптың № 
	Қызметтер түрі
	Қызметтер құнының бір секцияға % 
	Құны теңгемен, ҚҚС қоспағанда
	Құны теңгемен, ҚҚС пен

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кондуктор
	20 артық емес%
	
	

	2
	Аралық баған
	30 артық емес%
	
	

	3
	Пайдалану  қобырынын
	50 артық емес%
	
	

	БАРЛЫҒЫ
	100%
	Σ
	Σ





