Техникалық сипаттамының 
№ 3 Қосымшасы


1. 1. Қысымды қабат сұйықтықтары үлгілерін тасымалдауға және сақтауға арналған контейнердің техникалық сипаттамасы
1.1.  Сипаты
Б Үлгілер үшін баллондар типі 600 – бұл қысымды сұйықтықтарды, әсіресе көмірсутек үлгілерін тасымалдауға және сақтауға арналған көлік ыдыстары. Сұйықтықты екінші ығыстырушы сұйықтықтан оқшаулауды талап ететін қосымшалар үшін баллон ең аз үйкелісті және қысым жоғалтушы арнайы құрастырылған жылжымалы поршеньмен жабдықталған. Поршень минималды көлемді араластыратын шарға бейімделуге арналған арнайы дизайнға ие. Стандартты контейнерлерде ығыстырушы сұйықтыққа арналған ине шүмегі және үлгідегі сұйықтыққа арналған ине шүмегі бар. Крандар контейнердің екі жағынан да орнатылады және тасымалдау және тасымалдау кезінде зақымданудан қорғау үшін қоршаушы қақпақтармен жабдықталған.


1.2. Техникалық деректер

Кесте  1. 
	Ыдыс
	700 см3 

	Салмағы
	10 кг 

	Цилиндр материалы
	титан

	Клапан
	Инелі кран

	Жұмыс қысымы
	1000 бар | 15,000 фунтов на кв. дюйм

	Жұмыс температурасы
	до 150 °C

	Габариттері (сыртқы диаметрі х ұзындығы)
	88 х 703 мм.

	Контейнердің ішкі бұрандасы размерлері
	10х1,25 (7/16NF20)

	Адаптордың бұрандасы размерлері
	сыртқы 10х1,25 (7/16NF20)

	
	ішкі 1/8NPT27 (1/8BSPT28)
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