Приложение 1.
Основные материалы[footnoteRef:1] [1:  Заказчик в процессе производства работ имеет право вносить изменения, не превышающие утвержденный лимит] 


	№
п/п
	Наименование
	Количество, Ед.
	Примечание


	1
	2
	3
	4

	1.
	Контейнер стандартный 20 футовый, переоборудованный под технологический модуль, кислотостойкое покрытие пола (КЩ 5мм)
	1
	Новый контейнер (покрасить на 2-ой слой снаружи на светло-зеленый цвет без потеков и смазок, до покраски нанести грунтовое покрытие)

	2.
	Светодиодный взрывозащищенный светильник PL-Z-20
	3
	Равномерно установить на потолке 

	3.
	Светильник светодиодный наружного освещения 125 вт (кобра)
	4
	Установить на 4 углах снаружи

	4.
	Обогреватель ПЭТ-3 (питание от 220 Вт)
	2
	

	5.
	Трубопровод с запорной арматурой линии ВР 
	2
	труба РЕ 100 SDR11 Ø 225 мм

	6.
	Трубопровод линии серной кислоты с запорной арматурой, изготовленный из материала PVDF
	2
	Внутренний диаметр DN25

	7.
	Расходомер электромагнитный Ду200 раздельного исполнения, напряжение 220 В,.интерфейс RS-485, класс защиты IP65, диапазон окружающей среди от -30 до +50
	1
	

	8.
	Расходомер электромагнитный Ду25 раздельного исполнения, напряжение 24 В,.интерфейс RS-485, класс защиты IP65, диапазон окружающей среди от -30 до +50
	2
	

	9.
	Кран шаровый флянцевый ДУ25 из материала  PVDF 
	2
	

	10.
	Преобразователь давления измерительный для избыточного или абсолютного давления, погрешность 0,25%, материал измерительной мембраны: керамика, материал корпуса преобразователя и измерительной ячейки: нерж. сталь, ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ: ОТ 0 ДО 10 БАР, ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ 25 БАР ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4—20 MA ДВУХПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ПИТАНИЕ DC ОТ 7 ДО 33 V, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ: G1/2
	1
	

	11.
	Манометр 0-16 бар , диаметр корпуса 100 мм, присоеденение к процессу М 20х1,5
	1
	

	12.
	Разделитель сред  5319 диаметр 145 мм , исполнение НЖ
	1
	

	13.
	Сигнализатор уровня РОС-301
	1
	Для системы сбора аварийных проливов

	14.
	Шкаф управления КИПиА
	1
	600х500х300

	15
	Бобышка с наружней резьбой G1\2, исполнение НЖ
	2
	

	15.
	Датчик движения на освещение в ТУЗе
	1
	

	16.
	Установить фотореле на наружный светильник.
	2
	Установить на 2 углах снаружи

	17
	Клеммная коробка (в ТУЗе) ВхШхГ 600х400х200
	1
	

	18.
	Кран шаровый G1\2 с внутренней резьбой , исполнение н\ж
	4
	

	19.
	Лента ФУМ 0,1 х 60мм
	5 кг
	

	20
	Душ аварийный, с фонтанчиком для промыва глаз
	1
	

	21
	Регулирующий кран с электроприводом и позиционером, PVDF, D25, SH, напряжение 24В, выходной сигнал 4-20 мА
	2
	

	22.
	Блок питания 220\24В 30А
	1
	Для подключения расходомера и клапанов

	23.
	Бак запаса технической воды V=1000 л. 
	1
	Объем одного бака V=1000 л, (полимерная пластиковая РЕ100 ёмкость, прямоугольной формы).В конструкции должна быть предусмотрено заливное отверстие, при помощи мобильного шланга Dn 100, с выходом наружу не менее 10 см.

	24
	Шкаф для СИЗ укомплектованный:
- фартук КЩС прорезиненный тип Б (размер средний) – 1 шт;
- сапоги резиновые (43 размера) – 1 пара;
- защитный костюм Л-1 – 1 шт;
- прорезиненные нарукавники КЩС – 1 пара;
- перчатки резиновые КЩС – 1 пара;
- очки защитные «3М™» «КЛАССИК №2720 прозрачные» – 1 шт;
- маска полнолицевая «3М™» №6800  с фильтрующими элементами «Фильтр-патрон №6099»  – 1 к-т;
- медицинская аптечка с полным набором необходимых средств для оказания первой медицинской помощи – 1 к-т.
- фонарь светодиодный налобный – 1 шт. (на литий-ионных (Li-ion) аккумуляторах);
- перечень СИЗ – 1 лист.
	1
	Фильтр-патрон«3М™» №6099» (A2B2E2K2HgP3 R+Form) - комбинированный угольный фильтр с защитой от органических и неорганических газов и паров с точкой кипения > 65°C, кислых газов, аммиака и его органических производных, паров ртути  + третья степень защиты от аэрозолей.

	25.
	Бак для сбора аварийных розливов, изготовленный из полимерного материала PE100 (полиэтилен высокой плотности), устойчивого к воздействию серной кислоты.
	1
	Объем не менее V=0,2м3

	26
	Пластиковая перегородка из ПВХ  с дверью
	5,7 м2
	

	27
	Шкаф вводно-распределительный
	1
	

	28
	Установить снаружи контейнера ящик с рубильником и предохранителями ЯРВ-100.
	1
	

	30
	Установить ручной запорный механизм (защелку) на выходную дверь контейнера.
	1
	

	31
	Трехходовой кран БКН1-30 SP-0125-0406 нерж. сталь, наружная резьба G1/2, внутренняя резьба М20х1,5.
	2
	




Примечание: 
1. Все материалы, используемые при изготовлении ТУЗ должны быть новыми.
2. В коллекторах ВР-1 и ВР-2 предусмотреть выполнение переходов с Ø225 мм на Ø32 мм согласно техническому заданию.
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