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ЖҰМЫСТАР РЕГЛАМЕНТІ ML-350-2S-HV

          ТҚ АЙ
· Корпус - компрессор механизмдерін ағып кету, шаңдану, тән емес шу мен дірілдің болуын көзбен шолып бақылау. Барлық қосылыстар мен РВД жай-күйін ағып кетулер мен жарықтардың болмауына бақылау. Беттерін шаң мен ластанудан тазарту.
· Сепаратор – АСС (арнайы салқындату сұйықтығы) деңгейін бақылау (қажет болған жағдайда толтыру).
· Салқындату радиаторлары - АСС және сығылған ауаны салқындату радиаторларын, электр қозғалтқыштарының радиаторларын үрлеу. 
· INTELLISYS басқару шкафы және контроллер - Электр қосылыстарының жай-күйін, күштік іске қосқыштардың (контакторлардың) түйіспелерінің жай-күйін бақылау. Жоғары температура бергіштерінің жұмысын тексеру (109 С). Жылу қорғау релесінің іске қосылуын және «авариялық тоқтату» батырмасының жұмысқа қабілеттігін тексеру. Сығылған ауаның каскадты жүйесіндегі компрессордың кезектілігін тексеру және реттеу.
· Бұрамалы жұп - IR30 диагностикалық кешенімен параметрлерді бақылау, діріл мен акустикалық шуды өлшеу, диагностикалық нысанды толтыру.
ТҚ 2000/6000  сағат
· Корпус - компрессор механизмдерін ағып кету, шаңдану, тән емес шу мен дірілдің болуын көзбен шолып бақылау. Барлық қосылыстар мен РВД жай-күйін ағып кетулер мен жарықтардың болмауына бақылау (компрессор қосулы болған кезде).
· АСС сүзгісін ауыстыру (компрессор ажыратулы болған кезде). 
1) Тиісті құралды пайдаланып сүзгі элементін босату;
2) Элементтерді корпустан шығару;
3) Ескі элементті ауа өткізбейтін пакетке салу және қауіпсіз жерде кәдеге жарату;
4) Корпустың іргелес жазықтықтарын тазалау;
5) Қорғаныс қаптамасынан жаңа сүзгіні алу;
6) Жаңа АСС сүзгісін толтыру; 
7) Элементтің тығыздағышына жұқа май қабатын жағу;
· Жаңа элементті тығыздағыштың корпусқа тиюіне дейін бұрау, содан кейін сүзгіні қолмен жарты айналымға бекіту.
· Компрессорды іске қосу және ағып кетудің жоқтығына көз жеткізу.
· АСС сынамаларын талдау үшін іріктеп алу.
· Іріктеу алдында компрессорлар 5-10 минут жұмыс істеуі керек. Іріктеу арнайы жасалған ыдысқа салынып, пломбаланады.
· АСС деңгейін басқару, сепаратордың бүйірінде бақылау түтігі немесе терезе бар. Жүктеме астында жұмыс істейтін компрессор және қалыпты жұмыс температурасы кезінде. Май, оның деңгейі қарау терезесінің ортасы мен жоғарғы шеті арасында болуы керек.
· Бас электр қозғалтқыш - Негізгі электр қозғалтқыш мойынтіректерін майлау.
· Майлайтын ниппельдің айналасын тазалау және қорғау қақпағын алу. 
· Барлық ескі май сығылып, жаңасы пайда болғанша, қолмен шприцті қолданып майды сықау.
· Қорғау қақпағын қайта орнату және артық майды алу.
· ESSO UNIREX N3 майлау құралын немесе ұқсас басқасын пайдалану.
· Салқындату радиаторлар - АСС салқындату радиаторларының және сығылған ауаның ластануын тексеру, қажет болған жағдайда тазарту.
· INTELLISYS басқару шкафы және контроллер - Электр қосылыстарының жай-күйін, күштік іске қосқыштардың (контакторлардың) түйіспелерінің жай-күйін бақылау. Жоғары температура бергіштерінің жұмысын тексеру (109 С). Жылу қорғау релесінің іске қосылуын және «авариялық тоқтату» батырмасының жұмысқа қабілеттігін тексеру. Соңғы аварияларды тексеру және журналға енгізу. 
· Бұрамалы жұп - IR30 диагностикалық кешенімен параметрлерді бақылау, діріл мен акустикалық шуды өлшеу, диагностикалық нысанды толтыру.


ТҚ 4000 сағат 
· Корпус - компрессор механизмдерін ағып кету, шаңдану, тән емес шу мен дірілдің болуын көзбен шолып бақылау. Барлық қосылыстар мен РВД жай-күйін ағып кетулер мен жарықтардың болмауына бақылау.
· АСС сүзгі – АСС сүзгісін ауыстыру.
· Сепаратор – Сепаратор элементін ауыстыру. АСС сынамаларын талдау үшін іріктеп алу. АСС деңгейін бақылау (қажет болған жағдайда толтыру).
· Салқындату радиаторлары - АСС салқындату радиаторларының және сығылған ауаның ластануын тексеру, қажет болған жағдайда тазарту.
· INTELLISYS - басқару шкафы және контроллер - Электр қосылыстарының жай-күйін, күштік іске қосқыштардың (контакторлардың) түйіспелерінің жай-күйін бақылау. Жоғары температура бергіштерінің жұмысын тексеру (109 С). Жылу қорғау релесінің іске қосылуын және «авариялық тоқтату» батырмасының жұмысқа қабілеттігін тексеру. Сығылған ауаның каскадты жүйесіндегі компрессордың кезектілігін тексеру және реттеу.
· Бас электр қозғалтқыш - Негізгі электр қозғалтқыш мойынтіректерін майлау. 
· Бұрамалы жұп - IR30 диагностикалық кешенімен параметрлерді бақылау, діріл мен акустикалық шуды өлшеу, диагностикалық нысанды толтыру.
· Ауа сүзгісі – ауа сүзгісін ауыстыру.
· Соленоидты қысымтығындар - жинау қысымтығыны, АСС айналым қысымтығыны, ең төменгі қысым қысымтығыны жұмысын бақылау.

ТО 8000 часов
· Корпус - компрессор механизмдерін ағып кету, шаңдану, тән емес шу мен дірілдің болуын көзбен шолып бақылау. Барлық қосылыстар мен РВД жай-күйін ағып кетулер мен жарықтардың болмауына бақылау.
· АСС сүзгі – АСС сүзгісін ауыстыру.
· Сепаратор – Сепаратор элементін ауыстыру.
· Салқындату радиаторлары - АСС салқындату радиаторларының және сығылған ауаның ластануын тексеру, қажет болған жағдайда тазарту.
· INTELLISYS - басқару шкафы және контроллер - Электр қосылыстарының жай-күйін, күштік іске қосқыштардың (контакторлардың) түйіспелерінің жай-күйін бақылау. Жоғары температура бергіштерінің жұмысын тексеру (109 С). Жылу қорғау релесінің іске қосылуын және «авариялық тоқтату» батырмасының жұмысқа қабілеттігін тексеру. Сығылған ауаның каскадты жүйесіндегі компрессордың кезектілігін тексеру және реттеу.
· Бас электр қозғалтқыш - Негізгі электр қозғалтқыш мойынтіректерін майлау.
· Бұрамалы жұп - IR30 диагностикалық кешенімен параметрлерді бақылау, діріл мен акустикалық шуды өлшеу, диагностикалық нысанды толтыру.
· Ауа сүзгісі – ауа сүзгісін ауыстыру.
· Салқындату радиаторлары - АСС салқындату радиаторларының және сығылған ауаның ластануын тексеру, қажет болған жағдайда тазарту.
· Тексеру клапанын жөндеу – серіппені, тығыздағышты және клапанның орнын ауыстыру
· Жөндеу қысымды босату клапаны – серіппені, тығыздағышты және клапанның орнын ауыстыру
· Жөндеу минималды қысым клапаны – серіппені, тығыздағышты және клапанның орнын ауыстыру
· АСС толық ауыстыру. АСС талдауын таңдау
	
	

	Жұмыстарды орындау үшін жаңа құралдар мен жабдықтар қолданылады 
              IR30 Мойынтіректің ақауын жылдам және оңай сәйкестендіру үшін сенімді SPM әдісіне негізделген IR30 соққы импульстік өлшеуіш. Аспаптың кірістірілген микропроцессоры бар, ол шарикті және роликті мойынтіректердің барлық түрлерінің құрылымынан соққылы импульстарды талдау, мойынтіректің жұмыс жағдайы туралы ақпаратты бағалау үшін бағдарламаланған. IR30 ықшам, аккумулятормен жұмыс істейді және қатты өнеркәсіптік ортада пайдалануға арналған   

Сандық мультиметр-калибратордың функциялары   
Бір құралда сандық мультиметр және ілмек калибраторы 
Сандық True RMS Мультиметр 1000 вольт, 440 миллиампер
Тұрақты тоқ көзі және тоқ ілмегінің калибраторы
Жұмыс тәртібі Макс/ Мин/Орташа/Қармау/Салыстырмалы
Диодтар мен тізбектің үзілуін тексерудің дыбыстық сигналы
Қолмен баптау (100%, 25%, Өрескел. Нақты) плюс Автоматты бір қалыпты және сатылы шығыс сигналын реттеу.
Бір уақытта мәліметтерді миллиампермен және % көрсету
Мультиметр - мегомметр оқшаулау кедергісінің сандық өлшегішін және шынайы орташа квадраттық мәндердің толық функционалды сандық мультиметрін бір тасымалданатын ықшам құрылғыда біріктіреді, бұл диагностика үшін де, профилактикалық техникалық қызмет көрсету үшін де оларды қолданудың жан-жақты болуын қамтамасыз етеді.	
Мультиметр функциялары: тұрақты және ауыспалы тоқтың кернеуі 1000 В дейін, тұрақты және ауыспалы тоқ 400 мА дейін, кедергіні 50 МОм дейін, сыйымдылығы 9999 мкФ дейін және жиілікті 100 кГц дейін өлшеу, Температураны контактілі өлшеу -40-тан +537°C дейін.. 
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