Приложение №5 к Технической спецификации
по комплексным работам по проектированию и 
строительству ВОЛС для сети АО «Kселл»




«Требования к рабочей и исполнительной документации»



1. Общие требования к внешнему оформлению
       Твердый переплет листов с возможностью добавления документации. Внешняя обложка из прозрачного твердого пластика.  Формат А4, схемы и чертежи в формате А1-А3 должны быть сложены в размер формата А4.

2. Содержание документации
Документация состоит из книг, каждую из которых комплектуют в тома, по отдельным разделам и подразделам. Каждый том нумеруют арабскими цифрами в соответствии с номером раздела.
Текстовые и графические материалы, включаемые в том, часть тома (далее – том), комплектуют, как правило, в следующем порядке:
– обложка;
– титульный лист;
– содержание тома;
– состав проектной документации;
– текстовая часть;
– графическая часть (основные чертежи и схемы).
На титульном листе название проектной организации (цветной), наименование документа, том, раздел, участок ВОЛС (с названиями БС и адресами), дата. На первом листе приводят список исполнителей, в котором в порядке, установленном для титульного листа, указывают должности, инициалы и фамилии лиц, принимавших участие в разработке, контроле и согласовании текстовой части, и предусматривают места для подписей и дат подписания. Так же подписи принимавших документацию лиц со стороны Компании. 

3. Книга 1. Рабочая документация.
Рабочая документация состоит из двух томов:
Том 1. Общая Пояснительная записка
Участок ВОЛС с адресом и названием ID сайтов. Технические Условия, Техническое задание, Название проекта, Участники проекта, Цели проекта, Техническое описание проекта: характеристика проектируемого района, проектные решения по линейным сооружениям, охрана труда, техника безопасности, промышленная санитария, противопожарные мероприятия, технико-экономическая часть. Копия акта выполненных технических условий с собственником телефонной канализации.
Том 2. Рабочие чертежи (линейная часть)
Участок ВОЛС с адресом и названием ID сайтов. Общие указания. Чертежи линейных сооружений: общая схема на карте города, детальная схема прокладки ВОЛС с информацией об использованных каналах в разрезе, согласованная с уполномоченным собственником канализации. Схема прокладки ВОЛС в телефонной канализации с информацией о загрузке каналов. Детальная схема прокладки ВОЛС по территории собственника с согласованием Компании и собственника. Согласованная схема прокладки ВОЛС и установки телекоммуникационного шкафа в помещении базовой станции с указанием крепежных элементов. 
В случае строительства новой телефонной канализации или докладки каналов, прокладки в грунте или строительстве ВЛС приложить чертежи и схемы топосъёмки с  получением исходно-разрешительных документов на строительство согласно закону РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», иными нормативными правовыми актами РК в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, с получением ТУ и согласованием  со всеми заинтересованными организациями. Также приложить всю документацию из пункта 2 Приложения №2 к данной Технической Спецификации.
Том 3. Экспертиза.
После разработки и подготовки исходно - разрешительных документов, генеральный подрядчик должен проводит вневедомственную экспертизу и получить положительное заключение выполненного проекта.   
После разработки рабочую документацию согласовать с представителем заказчика.
Том 4. Сметная документация.
· Cметный расчет стоимости строительства
· Смета на проектно-изыскательские работы
4. Книга 2. Исполнительная документация.
· Линейная схема прохождения ВОЛС, схемы расположения муфт в канализациях, принципиальная схема ВОЛС с указанием муфт и с общей длинной и длинной между муфтами (физическая и оптическая длинны). 
· Паспорт трасс, монтажная схема участка регенерации, протокол монтажа оптического кросса, муфт, схема расшивки кабеля на участке прокладки ВОЛС, измерение величины сопротивления заземления. 
· Паспорт ODF, муфт, техническое описание проложенного кабеля и сертификаты соответствия на применяемые материалы. 
· Протокол двухсторонних измерений волокон по всей трассе. 
При наличии строительства приложить всю документацию из пункта 10 Приложения №2 к данной Технической Спецификации.
5. Требования по сдаче документации
Вся документация исполняется для заказчика в 3-х экземплярах и один экземпляр предоставляется в электронном виде.
Рабочая и исполнительная документация считается полностью принятой после получения и проверки всех документов согласно пунктов 2, 3, 4 и подписания уполномоченного сотрудника Компании на всех видах документации, схем и чертежахах
