Приложение №6 к Технической спецификации
по комплексным работам по проектированию и 
строительству ВОЛС для сети АО «Kселл»


«Бланк Технического Задания»
	
	

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. Основание для выполнения работ
	Подключение сети АО «Кселл» 

	2. Заказчик
	АО «Кселл» 

	3. Вид строительства
	Новое строительство

	4. Сроки проектирования и строительства
	не более 6 (шести) месяцев, а для линии с капитальным строительством более 5 (пяти) км - срок не более 12 двенадцати месяцев с даты подписания Заявки на выполнение Работ обеими Сторонами.

	5. Особые условия проектирования и строительства
	5.1. ЛКС ВОЛС должны соединять следующие объекты транспортной сети АО «Кселл»:
- Участок от БС «51018DISTR28» (г.Актау мкр 28, дом 8) до БС «51050AKKALAMALL» (г. Актау, мкр. 29а, дом 51);
- Участок от БС «51050AKKALAMALL» (г. Актау, мкр. 29а, дом 51) до БС «51298MICRO32AH10» (г. Актау, мкр 32а, дом 10д);
- Участок от БС «51298MICRO32AH10» (г. Актау, мкр 32а, дом 10д) до БС «51296D35KANDAS» (г. Актау, мкр 35, дом 1б);
- Участок от БС «51296D35KANDAS» (г. Актау, мкр 35, дом 1б) до БС «51282DISTR19A» (г. Актау, мкр 35, дом 1б);
- Участок от БС «51282DISTR19A» (г. Актау, мкр 35, дом 1б) до БС «51028DIS13H53» (г. Актау, мкр 13, дом 53);
- Участок от БС «51024DISTR06_37» (г. Актау, мкр 6, дом 37) до БС «51173D7FISHSTOR» (г. Актау, мкр 7, дом 40);
- Участок от БС «51173D7FISHSTOR» (г. Актау, мкр 7, дом 40) до БС «51020DISTR7» (г. Актау, мкр 7, дом 23);
5.2. Строительство волоконно–оптической линии связи (ВОЛС) емкостью 32 волокна осуществлять, максимально используя существующие сети АО «Казахтелеком».
5.3. После проведения изыскательских работ и обследования трассы прокладки ВОК предоставить акт выбора трассы в Сектор по Планированию и Оптимизации транспортной сети АО «Кселл» c обоснованием предлагаемого варианта. Трассу прокладки ВОК (ситуационный план) согласовать дополнительно до выполнения рабочего проекта.
5.4. При проектировании трассы прокладки сети АО «Кселл».
руководствоваться выданными техническими условиями.
5.5. Размещение проектируемых оптических кроссов выполнить в верхней части проектируемых 19” шкафах закрытого типа.
5.6. Ввод ВОК в здания (помещения аппаратных) осуществлять с использованием телефонной канализации. При невозможности использования данного метода провести согласования с Сектором по Планированию и Оптимизации транспортной сети АО «Кселл».
5.7. Осуществлять прокладку кабеля по помещениям в пожаробезопасном гофрорукаве (определить проектом).
5.8. На вводимых кабелях выполнить разрыв брони и заземление кабеля на штатную шину заземления.
5.9. В течение всего периода выполнения работ, еженедельно, предоставлять отчет о ходе выполнения проектных и строительных работ.
5.10. В случае необходимости монтировать телекоммуникационный шкаф для установки ODF, шкафы предоставляются Заказчиком.

	6. Основные технико-экономические показатели:
	Общая протяженность ВОЛС – м 
1) В том числе прокладка ОК по:
существующей т/к –  м
проектируемой т/к – м
в зданиях –  м
существующим опорам – м
проектируемым опорам - м

2) Строительство:
новой т/к – м
установка  ККС  – шт
докладка каналов в существующей т/к – м
ГНБ – м
установка опор - шт

	7. Генеральная проектная организация:
	Подрядчик

	8. Субподрядные организации:
	Подрядчик

	9. Архитектура сети:
	Линейная структура, соединяющая объекты АО «Кселл»

	10. Технологические приемы строительства
	10.1. Согласовать рабочий проект с Сектором по Планированию и Оптимизации транспортной сети АО «Кселл».
10.2. С целью обеспечения надлежащего качества строительства, технологической последовательности и точным соответствием выполнения строительно-монтажных работ проектным решениям, руководствам и нормам, авторским и техническими надзорами осуществляться контроль за проводимыми работами.
10.3. Строительно-монтажные работы должны осуществляться в соответствии с отраслевыми строительно-технологическими нормами на монтаж сооружений связи и руководством по прокладке и монтажу ВОЛС ГТС
10.4. При необходимости восстановления участков телефонной канализации, выявленных в процессе проектирования и строительства, составляется 3-сторонний акт (Подрядчик, собственник канализации, Компания).
10.5 Установить среднюю строительную длину на кабельной трассе не менее 1000 м. Если расстояние между муфтами менее 1000 м, то средняя длина выдерживается за счет увеличения других длин. При прокладке оптического кабеля расстояние между муфтами менее 300 м не допускается.
10.6. При прокладке кабеля в телефонных колодцах не должен перекрещиваться с другими кабелями, идущими в том же ряду, и не заслонять отверстия каналов. 
10.7. При монтаже на кабель возле смонтированной муфты, в проходных колодцах, а также у оконечных устройств устанавливаются нумерационные кольца (бирки).  
10.8. Предусмотреть запас кабеля на каждом подходящем кабеле к оптической муфте и оптическому кроссу, обеспечивающий возможность проведения монтажных работ.
10.9. При прокладке по стенам зданий, подвалам, чердакам и крышам зданий оптический кабель должен быть защищен от механических повреждений металорукавом или стальными трубами.

	11. Рабочая длина волны
	1310 нм (с возможностью работы на длине волны 1550 нм)

	12. Технологический запас ВОК
	Необходимый запас для перемещения по периметру сайта 

	13. Требования к используемому кабелю:
	13.1. Тип кабеля – волоконно-оптический, с необходимой модульной конструкции:  
13.1.1. Тридцать два одномодовых оптических волокна типа G.652., не чувствительных к потерям на изгибе.
13.1.2. Гидрофобный заполнитель внутреннего пространства оптического модуля.
13.1.3. Сердечник в виде стеклопластикового диэлектрического стержня, вокруг которого скручены оптические модули.
13.1.4. Гидрофобный заполнитель межмодульного пространства.
13.1.5. Броня из стальной гофрированной ламинированной ленты.
13.1.6. Силовые элементы в виде двух продольных стальных проволок внутри оболочки.
13.1.7. Оболочка из полиэтилена.
13.1.8. Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена. 
13.1.9. Распределение волокон по модулям – 4 или 8 волокна в модуле.
13.1.10. Производитель волокна – при строительстве рекомендуется использовать оптическое волокно фирмы – CORNING, FUJIKURA, TAIHAN
13.1.11. Условия эксплуатации ВОК от -40 до +50 С; относительная влажность воздуха 100%.

	14. Требования к оконечному оборудованию
	14.1. Стоечного типа 19” (другие типы согласовать с Заказчиком.)
14.2. Количество разъемов – 32 (1U/2U) (оборудовать полностью)
14.3. Тип разъема – LC.
14.4. Тип полировки торца – UPC.
14.5. Для удобства монтажа глубина установки кросса в стойке должна регулироваться;

	15. Требования к муфтам
	15.1. Марка – FOSC (другие типы согласовать с Заказчиком.)
15.2. Тип используемых гильз для защиты сварок – термоусадочные, типа КДЗС
15.3. Предусмотреть возможность дополнительных врезок – максимально 4 ВОК в одной муфте.
15.4. Обеспечить возможность вскрытия муфты с последующей герметизацией без применения расходных материалов.

	16. Требования на линию ВОЛС
	16.1. Километрическое затухание для длины волны 1,31 мкм – не более 0,4 дБ/км.
16.2. Километрическое затухание для длины волны 1,55 мкм – не более 0,25 дБ/км.
16.3. Затухание на сварных соединениях для длины волны 1,31 нкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания ≤0,2 дБ, среднее значение затухания должно составлять ≤0,15 дБ.
16.4. Затухания на сварных соединениях для длины волны 1,55 нкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания ≤0,15 дБ, среднее значение затухания должно составлять ≤0,1 дБ.

	17.Требования к предоставлению рабочей и исполнительной документации:
	17.1. Вся документация должна быть выполнена согласно: исходным данным, согласованиям, предварительному обследованию, техническим условиям выданным на прокладку ВОК и требованиям настоящего технического задания.
17.2. При возникновении необходимости изменения схемы разварки разветвительных муфт – согласовать их дополнительно с Сектором по Планированию и Оптимизации транспортной сети. 
17.3. В документации предоставить рабочие чертежи узлов крепления ВОК, при прокладке методом подвеса и узлов крепления муфт на консолях в телефонных колодцах, выполненных с использованием не стандартных металлоконструкций. 
17.4. Документация на прокладку ВОК должен иметь все необходимые согласования для производства работ.
17.5. Рабочую документацию на прокладку ВОК необходимо согласовать с собственником канализации, а также с другими заинтересованными сторонами (владельцами зданий и т.д.)
17.6. Проектирование должно осуществляться с использованием передовых технологий и с учетом результатов научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ.
17.7. Перед началом строительно-монтажных работ предоставить рабочий проект на согласование Заказчику.
 

	18. Требования по предоставлению исполнительной документации 
	18.1. Исполнительную документацию на законченные строительством линейные сооружения ВОЛС, выполнить в соответствии с приложением №4 к ТС.  
18.2. Предоставить рефлектометрические измерения по каждому волокну на длинах 1,31 мкм и 1,55 мкм в электронном виде в двух направлениях и протоколы тестерных измерений на тех же длинах волн. Рефлектометрические измерения проводить с использованием паспортного показателя преломления. В случае, если установочные параметры прибора при измерении всего элементарного кабельного участка не позволяют оценить (проанализировать) вводные муфты, то необходимо предоставить дополнительные измерения только вводных муфт.
18.3. Предоставить документы о принятии на учет построенной кабельной канализации отделом по делам строительства и архитектуры администрации города.
18.4. Предоставление документации – 3 утвержденных экземпляра.

	19. Требования к измерениям
	Проводить двухсторонние измерения, с использованием компенсационной катушки.

	20. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции:
	20.1. Технические параметры проектируемой ВОЛС должны соответствовать стандартам взаимоувязанной сети связи.
20.2. Должна быть обеспечена экологическая безопасность строительства сети в соответствии со стандартами.

	21. Требования к технологии и режиму предприятия
	Режим работы устройств связи – круглосуточный

	22. Требования к разработке природоохранных мер
	В соответствии с действующими СНиП.

	23. Требования режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии с действующими СНиП.




