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Приложение №1 к ТС – Процедура входного контроля полимера

Требования к входному контролю полимера
1. Заказчик при выполнении работ по поставке полимера Подрядчиком, совместно с представителем Подрядчика имеет право производить входной контроль во избежание отклонения партии полимера от характеристик, отраженных в сопроводительной документации на полимер с составлением Акта отбора проб.
2. При выполнении работ по поставке полимера Подрядчик должен предоставлять лабораторные заключения (технический паспорт, паспорт безопасности, сертификат соответствия, сертификат анализа) каждой поступающей партии на русском языке.
3. Согласно Правилам регистрации и учета химической продукции РК на все применяемые химические реагенты по технологии полимерного заводнения, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О безопасности химической продукции РК" от 21.07.2007 г. предоставить свидетельство о регистрации химической продукции (полиакриламида).
4. Маркировка каждой партии полимера (в т. ч. каждого мешка, упаковки) должна быть информативной и соответствующей. Этикетки на каждом мешке, упаковке должны отображать количество, номер/серию партии, дату производства/изготовления, логотип компании, полную информацию о производителе (название компании, юридический, почтовый адрес, телефон), номер сертификата соответствия. Номер партии в сертификате анализа и на мешках должны совпадать.
5. [bookmark: _GoBack]Подрядчик обязан заблаговременно за 10 (десять) календарных дней уведомить Заказчика о поступлении партии полимера для проведения входного контроля и выдачи лабораторных заключений.
6. В случае положительного заключения – поступившая партия может быть использована на промысле.
7. В случае получения отрицательного лабораторного заключения по причине несоответствия заявленным показателям, Заказчик письменно информирует Подрядчика в течение 1–2 рабочих дней, с момента получения лабораторного заключения либо от Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», либо от независимой лаборатории и отклоняет поступившую партию. При этом расходы, связанные с проведением лабораторных исследований (испытаний) в независимой лаборатории, осуществляются за счет средств Заказчика.
8. Подрядчик в случае отклонения партии полимера, в ускоренном режиме осуществляет замену партии (вывоз отбракованной и завоз новой) в течение 60 календарных дней. Но в любом случае замена партии полимера не должна приводить к остановке закачки полимера на действующем участке полимерного заводнения. Подрядчик несёт все убытки, связанные с заменой и отгрузкой партии.
9. Подрядчик обязан предусмотреть наличие достаточного количества полимера на складе, соответствующего заявленному в паспорте качеству, актуального срока годности в случае отбраковки некачественной партии полимера.
10. При поступлении новой партии осуществляется её входной контроль. При положительном заключении лаборатории и соответствии технологическим нормативам партия полимера допускается к использованию.
11. Все затраты в случае отбраковки партии полимера, включая проведение повторного входного контроля новой партии, несёт Подрядчик.


Входной контроль полимера должен предусматривать проверку:
1) наличия сопроводительной документации (паспорт / сертификат качества, ТУ, сертификат безопасности и др.);
2) качества поступившего полимера.

Входной контроль может быть проведён в два этапа. На первом этапе осуществляется внешний осмотр (визуальный анализ) полимера, упаковок и проверяется наличие сопроводительных документов.  
На втором этапе осуществляется проверка качественных характеристик полимера. Подрядчик заранее уведомляет о прибытии партии полимера представителей Заказчика, после чего они (специалисты лаборатории филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз») выезжают на промысел для отбора арбитражной пробы и составления акта об её отборе. Далее проба направляется на лабораторный анализ с целью проверки на соответствие нормативам, указанным в технической документации на полимер.

Таблица 1 – Показатели сертификата качества полимера
	Наименование показателя
	Норма

	Молекулярный вес, х106, Дальтон
	11-19

	Содержание основного вещества, %
	88-100

	Время растворения в пластовой воде*, мин.
	не более 180

	Характеристическая вязкость, дл/г
	16,5-25

	Объёмная плотность, г/см3
	0,6÷0,9

	Форма
	гранулированное твердое вещество

	Цвет
	От белого до слегка желтоватого

	Степень гидролиза, %
	11,5-20,5

	Содержание нерастворимого остатка, %
	0,00-1,00



По результатам проведенного входного контроля лабораторией выдается заключение. Положительным считается заключение, когда все исследованные характеристики полимера соответствуют нормативам в предоставленном паспорте качества и технических требованиях к полимеру с учетом допустимой погрешности.
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Приложение №2 к ТС – Программа закачки полимерного раствора на 2027 г.
	Период
	Дни
	Kоэф. экспл. нагн. скважин
	Концен-трация полимера
	Вязкость полимерного раствора необходимая на устье скважин*
	Плановый расход полимерного раствора
	Плановый расход сухого полимера

	
	
	
	
	
	скв. 2123
	скв. 3503
	скв. 4067
	всего по участку
	скв. 2123
	скв. 3503
	скв. 4067
	всего по участку

	
	
	
	
	
	
	
	
	за период
	накопленный
	
	
	
	за период
	накопленный

	
	сут
	д. ед.
	мг/л
	сП
	м3/сут
	м3
	кг
	т

	янв.27
	10
	0,900
	1 000
	3-7
	350
	200
	300
	7 650
	7 650
	3 150
	1 800
	2 700
	7,7
	7,7

	
	10
	0,900
	1 200
	7-11
	350
	200
	300
	7 650
	15 300
	3 780
	2 160
	3 240
	9,2
	16,8

	
	11
	0,900
	1 400
	11-15
	350
	200
	300
	8 415
	23 715
	4 851
	2 772
	4 158
	11,8
	28,6

	февр.27
	28
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	22 610
	46 325
	17 689
	10 108
	15 162
	43,0
	71,6

	март.27
	31
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	25 032
	71 358
	19 584
	11 191
	16 786
	47,6
	119,1

	апр.27
	30
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	24 225
	95 582
	18 952
	10 830
	16 245
	46,0
	165,2

	май.27
	31
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	25 032
	120 615
	19 584
	11 191
	16 786
	47,6
	212,7

	июнь.27
	30
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	24 225
	144 840
	18 952
	10 830
	16 245
	46,0
	258,7

	июль.27
	31
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	25 032
	169 872
	19 584
	11 191
	16 786
	47,6
	306,3

	авг.27
	31
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	25 032
	194 905
	19 584
	11 191
	16 786
	47,6
	353,9

	сент.27
	30
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	24 225
	219 130
	18 952
	10 830
	16 245
	46,0
	399,9

	окт.27
	31
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	25 032
	244 162
	19 584
	11 191
	16 786
	47,6
	447,5

	нояб.27
	30
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	24 225
	268 388
	18 952
	10 830
	16 245
	46,0
	493,5

	дек.27
	31
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	25 032
	293 420
	19 584
	11 191
	16 786
	47,6
	541,1


* возможны корректировки в связи с фактической датой начала работ по ПЗ, обусловленные выполнением работ по наземному обустройству
** при скорости сдвига 7,34 с-1, Т=25оС




[bookmark: _Hlk137216989]


3
