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ТЕ-ге № 1 қосымша – Полимердің кіріс бақылауын жүргізу рәсімі

Полимердің кіріс бақылауына қойылатын талаптар
1. Мердігер полимерді жеткізу жұмыстарын орындаған кезде Тапсырыс беруші Мердігер өкілімен бірлесіп, сынама алу актісін жасай отырып, полимер партиясының ілеспе құжаттамада көрсетілген сипаттамалардан ауытқуын болдырмау үшін кіріс бақылауын жүргізуге құқылы.
2. Полимерді жеткізу кезінде Мердігер келіп түсетін әрбір партия бойынша зертханалық қорытындыларды (техникалық паспорт, қауіпсіздік паспорты, сәйкестік сертификаты, талдау сертификаты) орыс тілінде ұсынуға тиіс.
3. ҚР химиялық өнімді тіркеу және есепке алу қағидаларына және Қазақстан Республикасының 21.07.2007 ж. «Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы» Заңына сәйкес полимерлік суландыру технологиясында қолданылатын барлық химиялық реагенттерге химиялық өнімді (полиакриламидті) тіркеу туралы куәлік ұсынылуға тиіс.
4. Полимердің әрбір партиясының (оның ішінде әр қаптың, ораманың) таңбалануы ақпараттық әрі тиісті талаптарға сай болуы тиіс. Әр қаптың, ораманың жапсырмасында мөлшері, партияның нөмірі/сериясы, өндіру/дайындау күні, компания логотипі, өндіруші туралы толық ақпарат (компания атауы, заңды және пошталық мекенжайы, телефоны), сәйкестік сертификатының нөмірі көрсетілуі керек. Талдау сертификатындағы және қаптардағы партия нөмірлері сәйкес келуге тиіс.
5. Мердігер полимер партиясының келуі туралы кіріс бақылауын жүргізу және зертханалық қорытындылар беру үшін Тапсырыс берушіге алдын ала 10 (он) күнтізбелік күн бұрын хабарлауға міндетті.
6. Оң қорытынды алынған жағдайда келіп түскен партияны кәсіпшілікте пайдалануға болады.
7. Көрсетілген параметрлерге сәйкес келмеуіне байланысты теріс зертханалық қорытынды алынған жағдайда Тапсырыс беруші «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС «ҚазҒЗЖИмұнайгаз» филиалынан немесе тәуелсіз зертханадан зертханалық қорытынды алған сәттен бастап 1–2 жұмыс күні ішінде Мердігерді жазбаша хабардар етеді және келіп түскен партияны қабылдамайды. Бұл ретте тәуелсіз зертханада зертханалық зерттеулерді (сынақтарды) жүргізуге байланысты шығындар Тапсырыс берушінің қаражаты есебінен өтеледі.
8. Полимер партиясы қабылданбаған жағдайда Мердігер оны жедел тәртіппен 60 күнтізбелік күн ішінде ауыстырады (жарамсыз партияны әкетіп, жаңасын әкеледі). Қалай болғанда да полимер партиясын ауыстыру қолданыстағы полимерлік суландыру учаскесінде полимер айдаудың тоқтауына әкелмеуге тиіс. Партияны ауыстыруға және жөнелтуге байланысты барлық шығынды Мердігер көтереді.
9. Мердігер сапасы паспортта көрсетілген талаптарға сәйкес келетін және жарамдылық мерзімі өтпеген полимердің жеткілікті мөлшерін сапасыз партия жарамсыз деп танылған жағдайға арнап қоймада сақтауды қамтамасыз етуге міндетті.
10. Жаңа партия келіп түскен кезде оның кіріс бақылауы жүргізіледі. Зертхананың оң қорытындысы алынған және технологиялық нормативтерге сәйкес келген жағдайда полимер партиясы пайдалануға жіберіледі.
11. [bookmark: _GoBack]Полимер партиясы жарамсыз деп танылған жағдайда барлық шығынды, оның ішінде жаңа партияға қайта кіріс бақылауын жүргізу шығынын Мердігер көтереді.


Полимердің кіріс бақылауы мыналарды тексеруді қамтуға тиіс:
1) а) ілеспе құжаттаманың болуын (сапа паспорты / сертификаты, техникалық шарттар, қауіпсіздік сертификаты және т.б.);
2) ә) келіп түскен полимердің сапасын.

Кіріс бақылауы екі кезеңде жүргізілуі мүмкін. Бірінші кезеңде полимер мен орамаларды сырттай қарау (көзбен шолып талдау) және ілеспе құжаттардың болуын тексеру жүзеге асырылады.
Екінші кезеңде полимердің сапалық сипаттамалары тексеріледі. Мердігер полимер партиясының келуі жөнінде Тапсырыс беруші өкілдерін алдын ала хабардар етеді, содан кейін олар («ҚМГ Инжиниринг» ЖШС «ҚазҒЗЖИмұнайгаз» филиалы зертханасының мамандары) төрелік сынама алу және оны алу актісін жасау үшін кәсіпшілікке барады. Одан әрі сынама полимердің техникалық құжаттамасында көрсетілген нормативтерге сәйкестігін тексеру мақсатында зертханалық талдауға жіберіледі.

1-кесте – Полимердің сапа сертификатының көрсеткіштері
	Көрсеткіштің атауы
	Норма

	Молекулалық массасы, х106, Дальтон
	11-19

	Негізгі заттың мөлшері, %
	88-100

	Қабат суында еру уақыты*, мин.
	180 минуттан аспайды

	Сипаттамалық тұтқырлық, дл/г
	16,5-25

	Көлемдік тығыздық, г/см3
	0,6÷0,9

	Пішіні
	түйіршіктелген қатты зат

	Түсі
	ақтан сәл сарғышқа дейін

	Гидролиз дәрежесі, %
	11,5-20,5

	Ерімейтін қалдық мөлшері, %
	0,00-1,00



Жүргізілген кіріс бақылауының нәтижелері бойынша зертхана қорытынды береді. Полимердің зерттелген барлық сипаттамалары рұқсат етілген қателікті ескере отырып, ұсынылған сапа паспортындағы нормативтерге және полимерге қойылатын техникалық талаптарға сәйкес келсе, қорытынды оң болып саналады.
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ТЕ-ге № 2 қосымша – 2027 жылға арналған полимер ерітіндісін айдау бағдарламасы
	Кезең
	Күндер
	Айдау ұңғымаларының пайдалану коэф.
	Полимер концентрациясы
	Ұңғымалар сағасында қажетті полимер ерітіндісінің тұтқырлығы*
	Полимер ерітіндісінің жоспарлы шығыны
	Құрғақ полимердің жоспарлы шығыны

	
	
	
	
	
	ұңғ. 2123
	ұңғ. 3503
	ұңғ. 4067
	учаске бойынша барлығы
	ұңғ. 2123
	ұңғ. 3503
	ұңғ. 4067
	учаске бойынша барлығы

	
	
	
	
	
	
	
	
	кезең ішінде
	жинақталған
	
	
	
	кезең ішінде
	жинақталған

	
	тәул.
	үлес бірл.
	мг/л
	сП
	м3/тәул.
	м3
	кг
	т

	қаң.27
	10
	0,900
	1 000
	3-7
	350
	200
	300
	7 650
	7 650
	3 150
	1 800
	2 700
	7,7
	7,7

	
	10
	0,900
	1 200
	7-11
	350
	200
	300
	7 650
	15 300
	3 780
	2 160
	3 240
	9,2
	16,8

	
	11
	0,900
	1 400
	11-15
	350
	200
	300
	8 415
	23 715
	4 851
	2 772
	4 158
	11,8
	28,6

	ақп.27
	28
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	22 610
	46 325
	17 689
	10 108
	15 162
	43,0
	71,6

	наур.27
	31
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	25 032
	71 358
	19 584
	11 191
	16 786
	47,6
	119,1

	сәу.27
	30
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	24 225
	95 582
	18 952
	10 830
	16 245
	46,0
	165,2

	мам.27
	31
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	25 032
	120 615
	19 584
	11 191
	16 786
	47,6
	212,7

	мау.27
	30
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	24 225
	144 840
	18 952
	10 830
	16 245
	46,0
	258,7

	шіл.27
	31
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	25 032
	169 872
	19 584
	11 191
	16 786
	47,6
	306,3

	там.27
	31
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	25 032
	194 905
	19 584
	11 191
	16 786
	47,6
	353,9

	қыр.27
	30
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	24 225
	219 130
	18 952
	10 830
	16 245
	46,0
	399,9

	қаз.27
	31
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	25 032
	244 162
	19 584
	11 191
	16 786
	47,6
	447,5

	қар.27
	30
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	24 225
	268 388
	18 952
	10 830
	16 245
	46,0
	493,5

	жел.27
	31
	0,950
	1 900
	17-21
	350
	200
	300
	25 032
	293 420
	19 584
	11 191
	16 786
	47,6
	541,1


* Жерүсті жайластыру жұмыстарының орындалуына байланысты ПС жұмыстарының нақты басталу күніне қарай түзетулер енгізілуі мүмкін
** ығысу жылдамдығы 7,34 с⁻¹, T = 25 °C кезінде
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