Приложение №1 к технической спецификации
[bookmark: _Hlk243379611]Перечень и характеристики поставляемого оборудования
	№
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки

	1
	Интеллектуальная станция управления (SALT)
	шт
	167
	2027г.



Требуемые технические характеристики интеллектуальной станции управления (ИСУ)
	1
	Номинальная мощность подключаемого электродвигателя, не более, кВт
	11 - 30

	2
	Номинальный (длительный) выходной ток, А
	73

	3
	Номинальное напряжение сети, В
	380

	4
	Отклонение напряжения сети от номинального, В
	от - 25% до
+ 35 %

	5
	Температура окружающей среды, оС
	от – 60 до + 40

	6
	Относительная влажность воздуха
	100% при температуре + 25 оС

	7
	Коэффициент полезного действия, не менее
	98%

	8
	Габариты изделия, не менее (Ш*Г*В)
	900х450х1200



Специальные требования к интеллектуальной станции управления (ИСУ)
	1
	Степень защиты
станции от воздействия
окружающей среды
	IP54 за исключением панели оператора и розетки для подключения переносного электроприемника со степенью защиты IP23. ИСУ должна иметь двухканальную систему охлаждения. Радиатор должен быть расположен в отдельном изолированном отсеке и выполнен из коррозионностойкого материала.

	2
	Контроллер
	1) Контроллер должен быть универсальным, иметь удобный, простой в общении интерфейс для просмотра информации.
Корректировка уставок и параметров должна производится без 
остановки станка-качалки.
2) Русифицированный интерфейс
3) Русифицированное меню
4) Контроллер должен быть защищен от помех, вызываемых ЧРП
5) Наличие быстрого меню настроек;
6) Графический интерфейс для визуализации балансировки станка-качалки по моменту;
7) Возможность записи информации на флэш - карту.

	3
	

Параметры измерения и функции управления




















	1) Плавный пуск механизма станка-качалки (СК);
2) Включение и отключение ЭД в ручном и автоматическом (по таймеру) режимах;
3) Плавное бесступенчатое управление частотой;
4) Измерение основных параметров (ток, напряжение, частота), накопленное потребление электроэнергии;
5) Интеллектуальная функция подстройки частоты по коэффициенту заполнения насоса без применения дополнительных датчиков.
6) Контроль балансировки СК с помощью графического отображения момента двигателя. 
7) Отображение графиков тока и мощности за период качания
8) Автоматическая адаптация к параметрам электродвигателя
9) Режим ограничения момента электродвигателя
10) Функция автоматического вывода режима ШГН
11) Функция обнаружения парафинизации и заклинивания насоса.
12) Автоматическое тестирование параметров эл.двигателя перед запуском
13) Функция адаптации контроллера ИСУ к контроллеру УДР по дозированию хим.реагента с возможностью контроля подачи реагента в скважину через существующую систему СДМО.
14) Преобразователей частоты применяемый совместно с агрегатами, имеющими постоянный нагрузочный момент:
· Управление скоростью вращения нагрузки с постоянным моментом с/без датчика обратной связи по скорости;
· Векторное управление скоростью вращения нагрузки с постоянным моментом с/без датчика обратной связи;
· Встроенный контур управления моментом нагрузки;
· Встроенный ПИД контроллер технологического процесса/скорости/момента;
· Функция использования энергии вращения нагрузки при исчезновении электропитания;
· Наличие тормозного ключа для обеспечения динамических режимов торможения нагрузки с высоким моментом инерции;
· Станция управления должна иметь функцию программируемого пропуска частот с настраиваемой шириной полосы пропускания для преодоления любых механических резонансов;
· Станция управления должна иметь функцию прогрева обмоток двигателя.
15) Графическая панель управления: поддержка русского языка, просмотр журнала ошибок, индикация единиц измерения параметров 
16) Устройство должно быть выполнено в виде съемной панели управления, совмещать клавиатуру и буквенно-цифровой дисплей, отображать следующую рабочую и диагностическую информацию:
· Выходную частоту (Гц);
· Мощность (кВт);
· Напряжение (В);
· Ток двигателя (А);
· Потребление энергии (кВт*ч);
· Скорость вращения (об/мин);
· Крутящий момент (%);
· Температуру (0С).
17) Панель управления должна быть съемной и предусматривать возможность установки на расстоянии до 2х метров от преобразователя частоты. 
18) Преобразователь частоты должен предусматривать:
· Средства программной и/или аппаратной блокировки, для предотвращения несанкционированного изменения параметров;
· Встроенный сетевой дроссель подавления гармоник в звене постоянного тока;
· Работа ПЧ с длиной кабеля до 300 м без синусного фильтра;
· Встроенный контроллер перемещения и синхронизации;
· Покрытие плат от агрессивных сред 3С3;
· Русскоязычная графическая панель;
· Контроль и поддержка момента на валу;
· Наличие подключения VPN к существующей системе СДМО (мониторинг и управления из любой точки доступным пользователям).

	4
	Автоматизированная система технического учета электроэнергии (АСТУЭ)
	Регистрация мгновенной активной, реактивной и полной мощности. Регистрация мгновенной активной, реактивной и полной энергии. Регистрация максимума мгновенной активной, реактивной и полной мощности. Накапливание и формирование профилей нагрузки активной, реактивной и полной энергии. Установка аттестованного как средство измерения электросчетчика. 

	5
	Интерфейс считывания текущей и архивной информации
	1) RS 232 или 485;
2) USB- порт;
3) Ethernet;
4) поддержание протокола Modbus RTU для обмена с мастер-контроллером куста скважин;
5) управление станцией и считывание информации должно быть организовано по беспроводной связи;
6) передача данных на сервер должна происходить не реже чем 1 раз в 5 минут вне зависимости от количества СУ.

	6
	Гарантия безотказной работы
	12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию

	7
	Срок службы
	Не менее 8 лет

	8
	Соответствие конструкции нормативным требованиям
	1) Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности;
2) Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

	9
	Конструкция должна обеспечивать
	1) Унификацию запорных устройств;
2) Блочно-модульное исполнение с возможностью замены отказавших блоков в полевых условиях (без применения пайки);
3) Конструкция кабельных зажимов должна быть универсальной, позволяющей подключать кабели различных сечений без применения спец. инструмента;
4) Система охлаждения и вентиляции ИСУ и частотного привода должна быть без дополнительных вентиляторов и фильтров.

	10
	Комплектность
	1) Частотный преобразователь FC-302;
2) Контроллер MCО-305\360 – с предустановленным ПО SALT или VEDAWPC;
3) Дисплей частотного преобразователя с отдельным входом, вынесенный на внешнюю панель;
4) Автоматический выключатель с выносной рукояткой и блокировкой двери;
5) Обогреватель шкафа;
6) 3-х фазная розетка с автоматическим выключателем для подключения средств ПРС, на ток не менее 25А (на наружной боковой стенке станции в комплекте с электрической вилкой);
7) однофазную розетку на 16А, для подключения контрольно-измерительных приборов (внутри станции);
8) плата входов/выходов с преобразователем сигналов (для подключения дополнительных датчиков).

	11
	Документация
	Подрядчик, после окончания работ должен предоставить паспорт, оформленный отдельно на единицу оборудования: поставляется совместно с установкой в герметичных упаковках в доступном месте без распаковки тары, а также техническую документацию, необходимую для эксплуатации (Сертификат соответствия, Технические условия, Техническое описание, Руководство по эксплуатации, Схема электрическая принципиальная, Схема электрическая соединений), методикой проведения входного контроля. Вся документация должна предоставляться на русском языке:
- 3 (три) экземпляра на бумажном и 2 (два) экземпляра на электронном (CD, DVD, flash) носителях.




Директор департамента автоматизации 
производства и информационных технологии			Нсанбаев Б. М.

стр 2 из 2

