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Губашев С.А., Блгалиев Р.Н. и др.  

 «Групповой технический проект на строительство поисковых скважин №№ ОТ-1 и ОТ-11 на участке Тайсойган-2, проектной глубиной 600м». 
Проект состоит из 4-х разделов и 1-ой папки графических приложений.

Проект содержит 243 стр., в т.ч. 5 рисунков

Папка. Графические приложения – 8 гр.пр.

Компакт диск – 1 шт.

РЕФЕРАТ: Рассматриваемый участок Тайсойган-2 относится к Кызылкогинскому району Атырауской области Республики Казахстан.

   В проекте рассмотрены вопросы строительства поисковых скважин
№№ ОТ-1 и ОТ-11 на участке Тайсойган-2, проектной глубиной 800 м. Проведены все расчеты, необходимые при строительстве скважины. Расчеты по применяемой технике и технологиям строительства поисковой скважины выполнены с использованием программного комплекса «Paradigm Sysdrill» с учетом отечественного и мирового опыта строительства скважины. В проекте также рассмотрены мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и недр.

Ключевые слова: скважина, конструкция скважин, бурильный инструмент, буровые растворы, буровые долота, режим бурения, обсадные трубы, цементирование скважин, заканчивание скважин.
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РАЗДЕЛ 1

1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.  Сводные технико-экономические данные

«Групповой технический проект на строительство поисковых скважин №№ ОТ-1 и ОТ-11 на участке Тайсойган-2, проектной глубиной 800 м» выполнен в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» Астана, МИР РК от 30.12.2014г. №355, «Макетом рабочего проекта на строительство скважины на нефть и газ» (РД 39-0148052-537-87). 

Строительство поисковых скважин №№ ОТ-1 и ОТ-11 на участке Тайсойган-2, будет осуществляться с помощью БУ ZJ-20 или аналога (ZJ-30) с грузоподъемностью не менее 120 тонн. Буровая установка имеет 4-х ступенчатую систему очистки, которая обеспечит соблюдения проектных параметров промывочной жидкости, тем самым обеспечивая минимальное воздействие промывочной жидкости на проницаемые (продуктивные) пласты.

           Основные проектные данные следующие: проектная коммерческая   скорость бурения составляет 819,11 м/ст. месяц.

Общая продолжительность строительства скважины – 179,84 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и испытания.

Целью бурения – поиск залежей нефти и газа.

Проектная глубина по вертикали – 800м.

Установка оснащена современным основным и вспомогательным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей природной среды. 

Основными факторами, позволяющими достичь высоких технико-экономических показателей бурения, являются: выбор рациональной конструкции скважины, применение эффективных передовых технологий, применение качественного ингибирующего полимер-калиевого бурового раствора. 

Согласно построенному совмещенному графику давлений при строительстве скважин, как показано на рис. 5.1, аномально высокие пластовые давления не ожидаются. Исходя из горно-геологических условий разреза, для обеспечения надежности, технологичности и безопасности предлагается следующая конструкция скважины: 

Направление                          (323,9мм х 0-50м, цемент до устья
Кондуктор                              (244,5мм х 0-150м, цемент до устья
Эксплуатационная колонна  (168,3мм х 0-800м, цемент до устья 
С целью недопущения открытого нефтегазоводяного выброса на кондукторе, устанавливается комплект противовыбросового оборудования (ПВО), обеспечивающий герметичность устья скважин при возможных ГНВП.

Проект выполнен на основании действующих нормативных и инструктивных документов Республики Казахстан. Имеющиеся у Подрядчиков буровых работ стандарты, сертификаты на оборудование и другие технические средства должны пройти сертификацию согласно СТ РК 3.4-2017 и других нормативных документов Республики Казахстан.

Таблица 1.1.1. Основные проектные данные

	№№

пп
	Наименование данных
	Значение

	1
	2
	3

	1.
	Номер района строительства скважин (или морской район)
	-

	2.
	Номера скважин, строящихся по данному проекту
	ОТ-1, ОТ-11

	3.
	Месторождение, площадь (участок)
	Тайсоган-2

	4.
	Расположение (суша, море)
	Суша

	5.
	Глубина моря на точке бурения, м
	0

	6.
	Цель бурения и назначение скважин


	Поиск залежей нефти и газа

	7.
	Проектный горизонт
	Кунгурский ярус нижней перми

	8.
	Проектная глубина, м

· по вертикали

 -    по стволу
	800
800

	9.
	Число объектов испытания

· в колонне

-    в открытом стволе
	5


	10.
	Вид скважин (вертикальная, наклонно-направленная)
	Вертикальная

	11.
	Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиуса круга допуска), м
	10


	12.
	Категория скважин
	Третья 

	13.
	Металлоемкость конструкции, кг/м
	48,86

	14.
	Способ бурения
	Роторный / ВЗД

	15.
	Вид привода
	Дизельный

	16.
	Вид монтажа (первичный, повторный)


	Первичный

	17.
	Тип буровой установки
	ZJ-20 или аналог (ZJ-30) грузоподъемностью не менее 120 тн

	18.
	Тип вышки
	Телескопическая 

	19.
	Наличие механизмов АСП (да, нет)
	нет

	20.
	Максимальная масса колонны, тн

-
обсадной колонны

-
бурильной колонны

-
суммарной (при спуске секциями)

	23,93
36,33

	21.
	Номер основного комплекта бурового оборудования
	-

	22.
	Тип установки для испытания (освоения)

	УПА-60/80, А-50


Продолжение табл.1.1.1

	1
	2
	3

	23.
	Продолжительность цикла строительства скважин, сутки 

 в том числе:

- подготовка площадки, мобилизация БУ 

- строительно-монтажные работы 

- подготовительные работы к бурению

- бурение и крепление

- опробование пластоиспытателем на кабеле

- время демонтажа буровой установки

- время монтажа подъемника для испытания

- испытание, в эксплуатационной колонне 
	179,84
7,0

5,0

2,0

29,3
6,6
3,0

2,0

124,94

	24.
	Проектная коммерческая, м/ст. месяц


	819,11


	25.
	Сметная стоимость,

в том числе возврат
	договорная

	26.
	Дежурство на буровой геологической и технологической служб
	постоянно

	27.
	Дежурство на буровой автомашины, бульдозера и крана
	постоянно


Примечание: Допускается применение других буровых установок при условии обеспечения ими требований нормативных документов.
Таблица 1.1.2. Общие сведения о конструкции скважин

	Название колонны
	Диаметр,

мм
	Интервал спуска *, м

	
	
	по вертикали
	по стволу

	
	
	от

(верх)
	до

(низ)
	от

(верх)
	до

(низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Направление
	323,9 мм
	0
	50
	0
	50

	Кондуктор 
	244,5 мм
	0
	150
	0
	150

	Эксплуатационная 
	168,3 мм
	0
	800
	0
	800


 Примечание: Глубины спуска обсадных колонн будут корректироваться по результатам данных бурения
Таблица 1.1.3. Дополнительные сведения для составления сметы
	Мощность

труборемонтной базы, площадки,

тыс. м буриль-ных труб
	Наличие

тампо-нажной конторы цеха
	Среднегодовое количество

буровых станков
	Время

пребывания

(электробура на забое,)

%
	Время механического бурения

на воде, %
	Дежурство, работа бульдозеров автомашин на буровой, ч/сут.
	Форма

оплаты

труда буровой
	Катего-рия

УБР
	Коэффициент

оборачивае-мости

бурильных труб, %

	
	
	в бурении и испытании
	в т. ч. в турбинном

бурении
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	24
	
	
	

	Нет 
	Договор-ная
	1
	-
	-
	0,95
	
	контрактная
	первая
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 1.1.4. Дополнительные сведения для составления сметы

	Продолжительность содержания лаборатории по контролю буровых и  тампонажных растворов,

м
	Дополнительные

рабочие для

приготовления утяжелителей

и обработки бурового раствора
	Дополнительные 

рабочие
	Объем повторно

используемого раствора, м3
	Отходы

бурения

(отработанный

раствор, шлам, сточные воды,

нефтепродукты

другие отходы)
	Объем отходов,

м3

	
	
	количество
	число

смен в сутки
	
	
	всего
	в том числе подлежит

	
	
	слесарей
	Электро-монтеров
	
	
	
	
	вывозу
	захоронению
	сбросу

	При бурении
	при испытании
	интервал

глубины, м
	коли-

чество
	число

смен

в сутки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от
	до
	от
	до
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	от
	до
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	0
	800
	-
	-
	-
	 -
	нет
	нет
	1
	1
	1
	-
	Шлам
	51,458
	51,458
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отработанный буровой 

раствор 
	228,634
	228,634
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Буровые сточные воды
	457,268
	457,268
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жидкие отходы при испытании
	44,51
	44,51
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жидкие отходы  при цементировании
	12,0
	12,0
	-
	-


Таблица 1.1.5. Сведения об условиях освоения скважин

	Данные о способах

освоении
	Срок перевода в нагнетатель-ную от начала освоении,

год
	Максимальные габариты спускаемых инструментов и приборов при освоении  скважин
	Коррозия
	Глубина установки пакера,

м
	Жидкость за НКТ

	Название (фонтанный, ШГН, ЭЦН, газлифтный)
	период от начала освоении, год
	
	
	Вид (сероводородная, сульфидная

и пр.)


	Активность пластового флюида, мм/год
	
	Тип
	плот-ность г/см3

	
	от
	до
	
	глубина,

м
	диаметр,

мм
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Фонтанный
	В течении всего срока эксплуата-ции
	
	780
	73,0
	-
	-
	По замерам ГИС
	Техн. вода
	1,02


Таблица 1.1.6. Номера скважин, подлежащих ликвидации или консервации

	Номера скважин, подлежащих ликвидации
	Номера скважин, подлежащих консервации на срок 

	
	До 3 месяцев
	От 3 до 12 месяцев
	Свыше 1 года

	1
	2
	3
	4

	Назначение скважины поисковая, ликвидация/консервация по указанию Заказчика, в случае отсутствия продуктивных горизонтов


1.2. Основание для проектирования

Таблица 1.2.1 Список документов, которые являются основанием для проектирования

	№

п/п
	Наименование документа

	1
	2

	1
	ЗН №13 от 31.10.2023г. к Договору №910997/2023/1 от 09.10.2023г. между ТОО «КМГ Инжиниринг» и АО «Эмбамунайгаз». 

	2
	Техническое задание на разработку «Группового технического проекта на строительство поисковых скважин №№ ОТ-1 и ОТ-11 на участке Тайсойган-2»

	3
	  Проект разведочных работ по поиску углеводородов на участке Тайсойган-2

	4
	«Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ» 

(РД 39-0148052-537-87)

	5
	 СН РК 1.02-03-2022. «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»

	6
	Государственная лицензия №21033693 от 21.12.2021г., выданная ТОО «КМГ Инжиниринг» на проектную деятельность


1.3. Общие сведения

Таблица 1.3.1 Сведения о районе буровых работ

	Название, единица измерения
	 Значение

	 1
	 2

	Площадь (месторождение) 
	Тайсоган-2

	 Блок (номер или название)
	

	Административное расположение:
Республика

Область (край) 
Район
	Казахстан

Атырауская

Кызылкогинский

	Год разведочного бурения
	2024

	Год ввода площади (месторождения) в эксплуатацию
	-

	Температура воздуха:
	

	- среднегодовая, 0С;
	+15

	- наибольшая летняя, 0С;
	+40

	- наименьшая зимняя, 0С.
	-50

	Среднегодовое количество осадков, мм
	160

	Влажность воздуха
	-

	 Максимальная глубина промерзания грунта, м
	1,5

	 Продолжительность отопительного периода в году, сутки
	176

	 Продолжительность зимнего периода в году, сут.
	107

	 Азимут преобладающего направления ветра, градус
	135

	 Преобладающее направление ветра, летом
	В-ЮВ

	Преобладающее направление ветра, зимой
	З-СЗ

	Наибольшая скорость ветра, м/с
	18

	Максимальная скорость ветра повторяемостью 1 раз в 50 лет, м/с
	20-25

	Сейсмичность района работ в баллах по шкале МСК-94
	Не более 5
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Рис. 1.1. Обзорная схема района работ
Таблица 1.3.2 Cведения о площадке строительства буровой
	Наименование
	Значение (текст, название, величина)

	1
	2

	Рельеф местности 
	слаборасчлененный, слабовсхолмленный

	Глубина моря
	суша

	Распространение в разрезе многолетнемерзлых пород (ММП)
	отсутствует

	Толщина, см снежного покрова
	50-50 см (макс. за зиму)

	Категория грунта
	вторая

	Растительный покров
	полынь, колючка, буйыргын и др.

	Почвенного слоя
	отсутствует

	Состояние местности
	скудная, полупустынного типа


Таблица 1.3.3 Размеры отводимых во временное пользование земельных участков

	Нaзнaчeниe отводимого 
	Paзмep отводимого
	Иcтoчник нормы 

	участка
	участка, га
	отвода земель

	
	
	

	 1
	 2
	 3

	Строительство буровой установки и размещение оборудования и техники
	1,9+0,36
	Норма отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74 п.3


Таблица 1.3.4 Источник и характеристики водо- и  энергоснабжения,

связи и местных стройматериалов

	Название вида

снабжения:

(водоснабжение:

для бурения,

для дизелей,

питьевая вода

для бытовых нужд, энергоснабжение,

связь, местные стройматериалы и т.д.)
	Источник заданного вида снабжения
	Расстояние от источника до буровой, км
	Характеристика

водо- и энергопривода,

связи и стройматериалов

	1
	2
	3
	4

	Техническая вода
	п. Миялы
	45
	Автоцистерна

	Питьевая вода

(бутилированная)
	п. Миялы
	45
	Автотранспорт

	Энергоснабжение
	ЛЭП / ДЭС
	В пределах площадки буровой
	Автономное

	Связь 
	Радиостанция «Корал»/ мобильная связь 
	-
	Корал/ мобильная связь 

	Местные стройматериалы:
	Местный карьер
	-
	Автосамосвал

	Материалы, трубы, хим. реагенты,  тампонаж-ные цементы, ГСМ
	База бурового подрядчика

г. Атырау
	340
	Автотранспорт


Таблица 1.3.5 Сведения о подъездных путях
	Протяженность, 

км
	Характер покрытия
	Ширина, 

м
	Высота насыпи, 

см
	Характеристика 

дороги

	1
	2
	3
	4
	5

	10-15
	Одноколейная дорога пятой категории
	4
	20
	Грунтовая


Таблица 1.3.6. Сведения о магистральных дорогах и водных транспортных путях
	Магистральные дороги
	Водные транспортные пути

	наличие
	название
	расстояние

до буровой,

км
	наличие
	название
	расстояние

до буровой,

км

(морских миль)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Да
	г.Атырау- месторождение
	340
	Нет
	-
	-


Таблица 1.3.7 Данные по электростанции
	Количество

одновременно

работающих

электростанций
	Тип электростанции
	Мощность

электростанции

	1
	2
	3

	1 (1 в резерве)
	VOLVO PENTA 1641
	400 кВт


1.4. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

разреза поисковых скважин №№ ОТ-1 и ОТ- 11 
на участке Тайсойган-2
1.4.1. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины
Таблица 1.4.1 Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и коэффициент кавернозности пластов

	Глубина 

залегания, м

по вертикали/

по стволу
	Стратиграфическое подразделение
	Элементы залегания

(падения) пластов

по подошве
	Коэф-фици-ент кавер-ноз-ности в интер-вале

	от

(верх)
	до

(низ)
	Название
	Индекс
	Угол,

град
	Азимут,

град
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0
	140
	Неоген + четвертичные
	N + Q 
	0-1 
	
	1,20 

	140
	500
	Мел
	К 
	0-1
	
	1,15

	500
	600
	Юра
	J 
	0-1
	
	1,15

	600
	795
	Триас
	Т
	0-1
	
	1,15

	795
	800
	Нижняя пермь, кунгур
	Р1kg
	0-1
	
	1,15


Таблица 1.4.2. Литологическая характеристика разреза скважины 

	Индекс

стратиграфического

подразделения
	Интервал, м

по вертикали
	Горная порода
	Стандартное описание горной породы; полное название, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.д.)

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	Краткое

название
	% в интервале
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	N +Q
	0
	140
	Глины 
	50,0
	Желтовато-серовато-зеленые, песчанистые, сильно известковистыми глины с битой ракушей и песками

	
	
	
	Пески
	50,0
	

	К
	140
	500
	Глины
	50
	Глины с чередующимися прослоями мелкозернистых песчаников незначительной толщины. Глины серые, темно-серые, с зеленоватым оттенком, слабо алевритистые, плотные, неизвестковистые, с включениями углефицированного растительного детрита и обломков раковин. Пески и песчаники зеленовато-серые, мелко- и тонкозернистые, рыхлые, глинистые.

	
	
	
	Песчаник
	40
	

	
	
	
	Детриты 
	5
	

	
	
	
	Раковины 
	5
	

	J
	500
	600
	Глины
	20
	Чередование глин, песчаников, песков, алевролитов. Алевролит серый, темно-серый, сильноглинистый, с горизонтальной слоистостью, мелкозернистый, некарбонатный. Глины буровато-серые и темно-серые с буроватыми и зеленоватыми оттенками, плотные, песчанисто-алевритистые, с включением обуглившихся растительных остатков и тонкими прослоями бурого угля. Пески коричневато-светло-серые, темно-серые, тонко- и мелкозернистые, глинистые, слабоуплотненные, с включением мелких обуглившихся растительных остатков и редкими прослоями углистого материала. Песчаники темно-серые, зеленовато-серые, светло-серые, тонко- и мелкозернистые, средней крепости, слюдистые, с включением обуглившихся растительных остатков, на глинистом цементе.

	
	
	
	Песчаники 
	25
	

	
	
	
	Пески 
	30
	

	
	
	
	Алевролиты 
	20
	

	
	
	
	Бурый угль
	5
	

	Т
	600
	795
	Глины
	70
	Глины серо-зеленые, зеленые с прослоями красновато-коричневых, буроватых, плотные, местами аргиллитоподобные, однородные, карбонатные, слюдистые. Пески серые, с зеленоватым оттенком, мелкозернистые, кварцево-полевошпатовые, слюдистые, уплотненные. Песчаники зеленовато-серые, серые, средне- и мелкозернистые, полимиктовые, средней крепости, на карбонатном цементе.

	
	
	
	Пески
	15
	

	
	
	
	Песчаники
	15
	

	Р1kg
	795
	800
	Кепрок
	40
	Нижней – галогенной и верхней – сульфатно-терригенной (кепрок). Галогенная толща сложена каменной солью серовато-белой, кристаллической, мелко - средне - крупнокристаллической. Сульфатно-терригенная толща представлена ангидритами темно–серыми, мелко- и тонкокристаллическими, крепкими.

	
	
	
	Каменная солью
	30
	

	
	
	
	Ангидриты 
	30
	



Таблица 1.4.3. Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины
	Индекс

стратигра-

фического

подраз-

деления
	Интервал, м

по вертикали
	Краткое название

горной породы
	Плот-

ность,

кг/см3
	Порис-тость,

%
	Про-

ницае-мость,

мкм2
	Глини- стость

%
	Кар-бонат-ность
	Соле-ность,
	Сплош-

ность
	Твер-

дость,

кгс/мм2
	Расс-лоен-ность

по-

роды
	Абра-

зив-

ность
	Категория породы по промысло-вой клас- сификации

(мягкая,средняя и т.д.)
	Коэф-

фици-ент

Пуас-

сона
	Модуль

Юнга,

кг/мм2
	Гидро-

динам.

разу-

плотн.

породы

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	N +Q
	0
	140
	Глина
Пески
	1800-2000 
	40-60 
	0,01-2,5 
	5-70 
	0-10 
	0-5 
	3 
	10-20 
	1-3 
	II-III 
	Мягкая 
	0,17-0,45 
	0,1-3,9 
	Нет данных 

	К
	140
	500
	Песчаники 
Глины

Детриты
Раковины 
	2300-2400 
	5-30 
	0,001-0,5 
	10-90 
	2-90 
	0-20 
	1,5-4 
	28-125 
	3-4 
	V-VI 
	Мягкая, средняя 
	0,25-0,5 
	0,1-4,2 
	То же 

	J
	500
	600
	Глины

Песчаники

Пески

Алевролиты

Бурый угль
	2400-2500 
	5-30 
	0,001-0,5 
	10-90 
	2-90 
	0-20 
	1,5-4 
	28-125 
	3-4 
	V-VI 
	Средняя
	0,25-0,5 
	0,1-4,2 
	То же 

	Т
	600
	795
	Глина
Пески

Песчаники
	2400-2500 
	5-30 
	0,001-0,5 
	10-90 
	2-90 
	0-20 
	1,5-4 
	28-125 
	3-4 
	V-VI 
	Средняя
	0,25-0,5 
	0,1-4,2 
	То же 

	Р1kg
	795
	800
	Кепрок

Каменная соль

Ангидрит
	2550-2900 
	5-30 
	0,001-0,5 
	10-90 
	2-90 
	0-20 
	1,5-4 
	28-125 
	3-4 
	V-VI 
	Средняя
	0,25-0,5 
	0,1-4,2 
	То же 


Таблица 1.4.4. Геокриологическая характеристика разреза скважины

	Индекс

стратиграфического

подразделения
	Интepвaл

залeгaния

мнoгoлeтне-

мepзлыx

пopoд, м
	Тип мнoгo-

летнемерзлых

пopoд:

основная,

рeликтовая
	Льдистocть пopoд,

%
	Нaличиe

(дa, нeт)

	
	
	
	
	избытoчной

льдистости

в породе

в виде линз,

пропластков,

прослоев и т.д.
	тaликов
	мeжмepз-

лoтныx

нaпopных

(зaщeм-

лeнныx)

вoд
	пpoплacткoв

 гaзoгидpaтoв

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	oт

(вepx)
	дo

(низ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ММП отсутствуют


1.4.2.Нефтегазоводоносность по разрезу скважины
Таблица 1.4.5. Нефтеносность 

	Индекс

стратигра-

фического

подраз-

деления
	Интервал, м
	Тип

коллектора
	Плотность, г/cм3
	Подвижность,

Дарси на сПз
	Содержание

серы, % по весу
	Содержание

парафина,

% по весу
	Дебит,

т/сут.
	Параметры растворенного газа

	
	от

(верх)


	до

(низ)


	
	в пластовых условиях
	после дегазации
	
	
	
	
	газосодержание, м3/ т

	содержание

H2S, %
	содержание СО2,

%
	относи-

тельная по

воздуху

плот-

ность

газа
	коэф-

фици-ент

сжима- емости
	давле-ние насы-щения

в плас-товых

условиях,

Мпа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	J, Т
	500

550
600
650
710
	510
560
610
660
720
	Поровый 
	0,717
	0,803
	1,7
	0,2
	0,8
	20,8
	15,4
	Отс.
	1,3
	0,903
	21,13
	16,3


  Примечание: Интервалы нефтеносности будут уточняться по результатам бурения геологической службой Заказчика.

Таблица 1.4.6. Газоносность
	Индекс

страти-графи-ческого

подраз-деления
	Интервал, м

по вертикали
	Тип коллектора
	Состояние

(газ. конденсат)
	Содержание сероводорода,

% по объему
	Содержание углекислого газа, % по объему
	Относительная по воздуху плотность газа

% по объему
	Коэф-т сжимаемости газа в пластовых условиях
	Свободный дебит газа

тысяч .м3/сут
	Плотность газоконденсата, г/см3
	Фазовая проница-емость, мдарси

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в пласто-вых усло-виях
	на устье скв.
	

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	К, J
	500
	510
	Поровый
	газ
	Отс.
	14,6
	0,864
	-
	17,0
	-
	-
	-


Примечание: Интервалы газоносности будут уточнятся Заказчиком по результатам интерпретации данных ГИС.
Таблица 1.4.7. Водоносность 

	Индекс стратиграфического

подразделения
	Интервал, м
	Тип

коллек-

тора
	Плотность, г/см3
	Свободный дебит, м3/сут
	Фазовая проницаемость, мдарси
	Химический состав воды в мг-эквивалентной форме
	Степень минерализации,мг-экв/л
	Тип воды по Сулину:

СФН-

ГКН –

ХЛМ –

ХЛК -
	Относится к источнику питьевого водоснабжения (да, нет)

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	анионы
	катионы
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Cl –
	SO4-
	HCO3–
	Na++K+
	Mg++
	Ca++
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Т
	730
	740
	Поровый
	1,16
	н/д
	н/д
	147066,1
	178,71
	57,75
	82203,8
	1603,25
	9230,6
	240317,9
	ХЛК
	Нет


Примечание: Интервалы водоносности будут уточнятся Заказчиком по результатам интерпретации данных ГИС.

Таблица 1.4.8. Давление и температура по разрезу скважины
 (в графах 6, 9, 12, 15, 17 проставляются условные обозначения источника получения градиентов; 

ПСР – прогноз по сейсморазведочным данным; ПФГ – прогноз по геофизическим исследованиям; 

ПСР – расчет по фактическим замерам в скважинах)

	Индекс страти-графи-ческого подраз-деления
	Интервал, м

по вертикали
	Градиент давления
	Температура

в конце

интервала

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	Пластового
	Порового
	Гидроразрыва пород
	Горного
	

	
	
	
	кгс/см2 на м
	Источник

получения
	кгс/см2 на м
	Источник

получения
	кгс/см2 на м
	Источник

получения
	кгс/см2 на м
	Источник

получения
	Градус
	Источник

получения

	
	
	
	от

(верх)


	до

(низ)
	
	от

(верх)


	до

(низ)
	
	от

(верх)


	до

(низ)
	
	от

(верх)


	до

(низ)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	N +Q
	0
	140
	0,104
	0,104
	ПСР
	0,104
	0,104
	ПСР
	0,200
	0,200
	ПСР
	0,200
	0,210
	ПСР
	12
	ПСР

	K
	140
	500
	0,112
	0,112
	ПСР
	0,112
	0,112
	ПСР
	0,200
	0,205
	ПСР
	0,210
	0,220
	ПСР
	18
	ПСР

	J
	500
	600
	0,116
	0,116
	ПСР
	0,116
	0,116
	ПСР
	0,203
	0,203
	ПСР
	0,220
	0,220
	ПСР
	20
	ПСР

	Т
	600
	795
	0,118
	0,118
	ПСР
	0,118
	0,118
	ПСР
	0,205
	0,205
	ПСР
	0,220
	0,220
	ПСР
	25
	ПСР

	Р1kg
	795
	800
	0,119
	0,119
	ПСР
	0,119
	0,119
	ПСР
	0,210
	0,210
	ПСР
	0,220
	0,220
	ПСР
	24
	ПСР


1.4.3.Возможные осложнения

Таблица 1.4.9. Поглощение бурового раствора
	
  Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал , м
	Максимальная интенсивность поглощения, м3/час
	Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максим. Снижении, м
	Имеется ли потеря циркуляции (да, нет)
	Градиент давления поглощения, кгс/см2 на м
	Условия возникновения

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	при

вскрытии
	после изоляционных работ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	N +Q, K J
	0
	600
	5
	-
	нет
	0,102
	0,160
	При забойном давлении выше пластового давления на 8% 


Таблица 1.4.10. Oсыпи и обвалы стенок скважины
	Индекс стратиграфи-ческого подразделения
	Интервал, м
	Параметры бурового раствора
	Время до начала осложнения сут
	Мероприятия по ликвидации последствий (проработка, промывка и т.д.)

	
	От

(верх)
	До

(низ)
	тип раствора
	плот-

ность, г/см3
	дополнительные данные по раствору, влияющие на устойчивость пород


	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	N +Q, K, J, Т
	0
	795
	полимерный
	1,22
	Вязкость 45-55сек

Водоотдача 4-5 см3 /30мин
	10
	Промывка, проработка,

обработка раствора химреагентами


Таблица 1.4.11. Нефтегазоводопроявления
	Индекс

стратигра-фического

подразде-ления
	Интервал, м

по вертикали
	Вид проявляемого флюида

(газ, нефть, вода)
	Плотность смеси при проявлениях, для расчета избыточных давлений,   г/см3
внутренний и 

наружный
	Условия

возникновения
	Характер проявления

(в виде пленок нефти, пузырьков газа, перелив воды, увеличения водоотдачи, и.т.д.)

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	К, J, Т
	500
	510
	Газ
	0,6
	При превышении пластового давления на

 3-5% над забойным 
	Разгазирование раствора, падение плотности бурового раствора, пузырьки газа, пленки нефти

	
	500
	720
	Нефть
	0,73
	
	

	
	730
	740
	Вода
	1,16
	
	


Примечание: Интервалы нефтеносности будут уточняться по данным геологической службы Заказчика

Таблица 1.4.12. Прихватоопасные зоны
	Стратиграфи-ческое подразделение
	Интервал, м
	Вид прихвата (от перепада давления, заклинки, сальнико-образования)
	Раствор, при применении которого произошел прихват
	Наличие 

ограничения на оставления инструмента без движения 

(да, нет)
	Условия 

возникновения

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип
	Плот-ность, г/см3
	Водоот-дача,

 см3/50 мин
	Смазы-вающие добавки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	J, Т
	500
	800
	Сальнико-

образование,

заклинки
	Поли-мерный
	1,21
	4-5
	нефть или

FK-Lube
	да
	Превышение фильтрации, недостаточная гидромониторная очистка забоя


Примечание:  При неукоснительном соблюдении технологических требований к качеству и рецептуре промывочных жидкостей, осложнения исключаются.

Таблица 1.4.13. Текучие породы
	Индекс

стратиграфического подразделения
	Интервал, м

по вертикали


	Краткое

название пород
	Минимальная плотность

бурового раствора, предотвращающая течение пород, г/см3
	Условия

возникновения

	
	от (верх)
	до (низ)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	P1kg 
	795
	800
	Каменная соль
	1,14-1,16
	Несоблюдение параметров бурового раствора


Таблица 1.4.14. Прочие возможные осложнения
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Вид (название) осложнения желобообразование, перегиб ствола, искривление, грифонообразование.
	Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения.

	
	От

(верх)
	До

(низ)
	
	

	 1
	2
	3
	4
	5

	N+Q, К, J
	0
	795
	Кавернообразование
	Набухание глинистых частиц под воздействием фильтрата бур. раствора или образование толстых глинистых корок против проницаемых пород и за счет размыва ствола или забоя скважины.


1.4.4. Исследовательские работы

Таблица 1.4.15. Отбор керна, шлама и грунтов 

	Индекс

стратигра

фического

подразде-

ления.
	Параметры отбора

керна
	Интервал по

стволу, м
	Метраж отбора

керна, м
	Индекс

страти-графи-ческого

подраз-

деле-ния
	Интервал, м
	Частота

отбора

шлама

через

м
	Индекс

стратиграфического

подразделения
	Глубина отбора

грунта, м
	Тип бокового

грунтоноса
	Количество образцов

	
	миним.

диаметр,

мм
	максим.

проходка

за долбление, м
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	

	Т
	101,6
	9
	500
	518
	18
	Q - Р1kg 
	50
	800
	2-5
	По решению Заказчика

	
	101,6
	9
	600
	627
	27
	
	
	
	
	

	
	101,6
	9
	650
	677
	27
	
	
	
	
	

	Р1 kg
	101,6
	5
	795
	800
	5
	
	
	
	
	


Примечание: Интервалы будут уточнятся Заказчиком по результатам интерпретации данных ГИС.
Интервалы отбора шлама - частота отбора шлама через каждые 5 м в перспективной части разреза отбор шлама производится через каждые 2 м, при прямых признаках УВ отбор шлама через каждые 1м до полного исчезновения признаков УВ.

Таблица 1.4.16. Геофизические исследования
	Наименование исследований
	Масштаб записи
	Замеры и отборы производятся в интервале, м
	Примечание

	
	
	от (верх)
	до (низ)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Комплекс ГИС в интервале под промежуточные колонны (в т.ч. кондуктора): 

- стандартный каротаж кажущегося сопротивления (КС) 

- боковой каротаж (БК)

- кавернометрия (КВ)

- гамма каротаж (ГК)

- нейтронный гамма-каротаж (НГК)

- термометрия (Т)

-инклинометрия (запись непрерывным цифровым инклинометром)
	1:500

1:200
	50
	150
	-

	АКЦ (ФКД)
	1:500


	0
	150
	После спуска колонны проводится

	Комплекс ГИС в интервале под эксплуатационную колонну:

-
потенциал самопроизвольной поляризации (ПС);


кавернометрия, профилеметрия (ПР);


спектральный гамма-каротаж (СГК);


гамма каротаж (ГК);


нейтронный-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (ННКт);


многозондовый боковой каротаж (5БК);


многозондовый индукционный каротаж (5ИК)


плотностной гамма-гамма каротаж (ГГК_П);


селективный гамма-гамма каротаж (ГГК_С);


микробоковой каротаж (МБК) + микрокаверномер (МКВ);


микрокаротажное зондирование (МКЗ);


акустический каротаж (АК);


ядерно-магнитный каротаж (ЯМК);


резистивиметрия;


инклинометрия (непрерывная запись цифровым инклинометром);•
термометрия.
	1:500

1:200
	150
	800
	-


Продолжение таблицы 1.4.16
	1
	2
	3
	4
	5

	Гидродинамические исследования (опробование) модульным динамическим пластоиспытателем на кабеле в открытом стволе включают в себя:


замер пластового давления


профилирование пластового давления и подвижности флюида


оценка характера насыщения


отбор глубинных проб пластового флюида (не менее 6 проб со скважины).
	
	500
	800
	

	Комплекс ГИС в эксплуатационной колонне:

ОЦК (термометрия;

Акустический цементомер (АКЦ) - СГДТ;
ГК;
	1:500


	0
	800
	Внутри экс. колонны

	ГТИ -дежурство
	
	50
	800
	


Примечание:  
1. Забой скважины, объёмы и интервалы вышеперечисленных геолого-геофизических исследований могут корректироваться геологическойслужбой Заказчика в процессе строительства скважины с учётом фактического разреза скважины.
2. Предусмотреть  проведение геофизических исследований оптимальной сборкой геофизических  модулей, позволяющей уменьшить количество спуско-подъемных операций. Проведение комплекса ГИС осуществляется с соблюдением «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», Москва, 2001г и Правил геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах, Москва, 1999г. 
Таблица 1.4.17. Данные по испытанию (опробованию) пластов в процессе бурения

	Индекс

стратигра- фического

подразделения
	Испытание (опробование) пластоиспытателем на трубах (ИПТ)
	Опробование пластоиспытателем

на кабеле или на трубах

	
	вид операции (испытание,

опробование)
	глубина нижней границы объема, м


	количество циклов промывки после

проработки
	интервал, м
	количество проб,

шт.

	
	
	по стволу
	по вертикали
	
	
	

	
	
	-
	
	от

(низ)
	до

(низ)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	J, Т, Р1kg
	По решению и указанию Заказчика
	500
	795
	6


Примечание: 
1. Испытания пластов в процессе бурения включают: замеры пластового давления, профилирование пластового давления и 

подвижности флюида, оценка характера насыщения, отбор глубинных проб пластового флюида (не менее 6 проб со скважины).

Интервалы испытания могут быть изменены в зависимости от вскрываемой толщи продуктивных горизонтов на основании письма геологической службы Заказчика.

2. При отсутствии возможности работы МДТ на кабеле, по согласованию с Заказчиком ИПТ будет проводится на трубах. 

Таблица 1.4.18. Прочие виды исследования

	Название работы
	Единица 

измерения
	Объем 

работ

	1
	2
	3
	4

	Для нефти и воды
	Анализ глубинных проб пластовой нефти
	проба
	3 с каждого объекта испытания

	
	Анализ поверхностных проб нефти
	проба
	6

	
	Анализ пластовых вод
	проба
	3

	
	Состав пластового газа
	проба
	3

	
	Плотность  конденсата
	проба
	3

	Для керна
	Изготовление и описание шлифов
	шлиф
	1 с каждого объекта испытания

	
	Пористость по напластованию
	образец
	3 с каждого объекта испытания

	
	Пористость перпендикулярно напластованию
	образец
	1 с каждого объекта испытания

	
	Проницаемость
	образец
	3 с каждого объекта испытания

	
	Гранулометрический состав
	образец
	3 с каждого объекта испытания

	
	Карбонатность
	образец
	3

	
	Плотность пород
	образец
	3 с каждого объекта испытания

	
	Плотность минералов
	образец
	3 с каждого объекта испытания

	
	Палинологические исследования
	образец
	1 с каждого объекта испытания

	По стволу скважины
	Определений пластовых давлений
	по интервалам
	с каждого интервала

	
	Определений пластовых температур
	
	с каждого интервала

	
	Определений градиентов давлений
	
	с каждого интервала

	
	Определений порового давления
	
	с каждого интервала

	
	Определений давления гидроразрыва пород
	
	с каждого интервала

	
	Определений горного давления
	
	с каждого интервала


Примечание: Указанный объем лабораторных исследований будет уточняться геологической службой Заказчика.

1.4.5 Работы по испытанию (освоению) скважины, сведения об эксплуатации

Таблица 1.4.19. Испытание продуктивных горизонтов (освоение скважины) в эксплуатационной колонне
	Индекс стратиграфического

подразделения
	Номер объекта
	Интервал залегания объекта, м
	Интервал установки цементного моста, м
	Тип конструкции продуктивного забоя: открытый забой, фильтр, цемент, колонна
	Тип установки для испытания

(освоения): передвижная,

стационарная
	Пласт фонтанирующий

(да, нет)
	Количество режимов (штуцеров) испытания
	Диаметр штуцеров, мм
	Последовательный перечень операций вызова притока или освоения скважины
	Опорожнение колонны при испытании (освоении)
	Ожидаемое

пластовое давление
	Температура

	
	
	от (верх)
	до (низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	
	ΔР,

кг/см2
	плот-ность жидкос-ти, г/см3
	атм.
	°C

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	
	

	J, Т
	1-5
	500
	720
	-
	-
	Цемент, колонна
	Передвижная 
	да
	3
	3,5,7
	Замена бур.раствора на тех.воду / нефть.

Снижение уровня свабированием / компресированием
	50-80
	1,08-

1,10
	140-500м ≈    ;

500-600м ≈    ;

600-795м ≈    ;

795-800м ≈     
	140-500м ≈    ;

500-600м ≈    ;

600-795м ≈    ;

795-800м ≈     


Примечание: Предварительные интервалы проведения испытания в эксплуатационной колонне в интервале 500-795м, при этом глубина спуска эксплуатационной колонны, интервалы испытания и их количество могут корректироваться по результатам интерпретации заключительного комплекса ГИС геологической службой Заказчика.

Таблица 1.4.20. Работы по перфорации эксплуатационной колонны при испытании (освоении) 

	Номер объекта  (см. табл. 4.19)
	Перфорационная среда
	Мощность перфорации, м
	Вид перфорации: кумулятивная, пулевая, снарядная, гидропеско-струйная, гидроструйная
	Типоразмер перфоратора
	Количество отверстий 

на 1 пог.м., шт.
	Количество одновременно спускаемых зарядов, шт
	Количество спусков перфоратора
	Предусмотрен ли спуск перфоратора на НКТ

(да, нет)
	Насадки для гидропеско-струйной перфорации

	
	вид:

раствор, нефть, вода
	плотность г/см3
	
	
	
	
	
	
	
	диаметр, мм
	количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1-5
	Техническая вода
	1,13÷1,16
	10
	Кумулятивная
	Dynawell 3 1/2 (
39 гр RDX 

4505 Power Jet 3 ½ ( 4505 Ultra Jet 3 1/2 ( Predator ”-  3 1/2 (
	16
	160
	1
	возможен
	Не предусмотрено

	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	


             Примечание: 1. Тип и параметры перфоратора могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Работы по вторичному вскрытию продуктивного интервала включают: Шаблонирование скважины; Установка перфорационного заряда напротив продуктивного интервала провести в следующей последовательности: Произвести одновременную запись ГК и ЛМ, используя сборку приборов регистрирующих ГК и ЛМ. Осуществить привязку ЛМ к геологическому разрезу с помощью ГК; Произвести сборку прибора ЛМ совместно с перфоратором; Выполнить установку перфорационного заряда на заданную глубину по ЛМ, с последующей установкой «отбивкой» глубины перфорации ступенчатым смешением кривой ЛМ на диаграмме; 

3.Вскрытие пласта производится корпусным перфоратором диаметром 89мм, плотность выстрелов 16 отверстий на 1 метр (за 1 спуск перфоратора) фазировка зарядов 60 градусов, пробивная способность зарядов 1100мм (по стандарту API 19,  API 43, сертификат предоставляется в обязательном порядке) диаметр  входного отверстия 9 мм. Возраст зарядов не более 1 года.

4.Контроль качества выполненных ПВР проводить с помощью локатора муфт (ЛМ) и электромагнитным дефектомером (ЭМДС).

Вызов притока производится сменой раствора на воду или нефть и в случае отсутствия результата снижением уровня жидкости в скважине.
Таблица 1.4.21. Интенсификация притока пластового флюида или повышение приемистости пласта
	Номер

объекта
	Название процесса: солянокислотная обработка, установка кислотной ванны, добавление кумулят. Перфор., гидроразрыв пласта гидропескоструйной перфорации, обработка закачка изотопов и другие операции выполняемые по местным нормам
	Количест-

во опера-

ций, уста-

новок, им-

пульсов,

спусков,

перфоратора,

шт.
	Плот-

ность

жид-

кости

в ко-

лонне,

г/см3
	Дав-

ление

на

устье,

МПа
	Темпе-

ратура

закачи-

ваемой

жид-

кости,

С0
	Глуби-

на уста-

новки

пакера,

м
	Мощ-

ность

перфо-

рации,

м
	Типо-

размер

перфо-

ратора
	Коли-

чество

отверс-

тий на

1 м,

шт.
	Коли-

чество

одно-

временно

спуска-

емых

зарядов, шт.
	Мест-

ные

нормы

време-

ни,

сут.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	В процессе испытания при необходимости по решению Заказчика может быть предусмотрена интенсификация притока пластового флюида

физико-химическими, теплофизическими, гидромеханическими и другими способами


Таблица 1.4.22. Дополнительные работы при испытании (освоении)
	Номер

объекта
	Название работ: промывка песчаной пробки;

повышение плотности бурового раствора; повторное понижение уровня аэрацией, температурный прогрев колонны (при освоении газового объекта); виброобработка объекта; частичное разбуривание цементного моста;

другие дополнительные работы, выполняемые по местным нормам
	Единица

измерения
	Количество
	Местные нормы

времени,

сут.

	1
	2
	3
	4
	5

	По требованию Заказчика


Таблица 1.4.23. Данные по испытанию (опробованию) пластов пластоиспытателями, спускаемых на трубах
	Индекс стратигра-фического

подразделе-ния
	Номер обьекта

в порядке

испытания


	Интервал залегания обьекта
	Испытание проводятся в процессе бурения, 1-в эксплуат. колонне
	Вид операции (испытание, опробование, испытание с геофизи-ческими исследованиями.

Опробование с геофизическими

исследованиями)
	Спуск испытателя

на бурильных трубах, 1-на

НКТ
	Мощность

интервала

проработки,

м


	Количество  циклов

промывки
	Возможность осложнения

(прихваты инструмента)

	
	
	От

(верх)
	До

(низ)
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Таблица не несет информации, испытание пластов на трубах возможен по требованию Заказчика


Таблица 1.4.24. Данные по эксплуатационным объектам

	Номер объекта (см. табл. 4.19)


	Плотность жидкости в колонне, г/см3
	Пластовое давление на период поздней эксплуатации,

кгс/см2


	Максимальный динамический уровень при эксплуатации, м
	Установившаяся температура при эксплуатации, 0С
	Данные по объекту, содержащему свободный газ
	Заданный коэффициент запаса прочности на смятие в фильтровой зоне

	
	на период ввода в эксплуатацию
	на период поздней

эксплуатации
	
	
	в колонне на устье    скважины
	в эксплуата-ционном объекте
	длина столба газа по вертикали, м
	коэффици-ент сжима-емости газа в стволе скважины
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Таблица не несет информации


Таблица 1.4.25. Дополнительные данные для определения продолжительности испытания (освоения) скважины

	Номер объекта в порядке испытания


	Относится ли объектам, которые (да, нет)
	Предусмотрено ли

(да, нет)
	Для эксплуатационных скважин требуется ли исключить из состава основных работ (да, нет)
	Работы по испы-танию проводятся в 1, 1.5, 2 или 3 смены
	Требуется ли двукратное применение работ после интенсифи-кации притока 

(да, нет)



	
	
	шаблони-рование обсадной колонны
	для эксплуатационных скважин
	
	
	

	
	при мощности до 5 м  представ-лены пропласт-

ками
	при мощности до 6м имеют подошвен-

ную воду
	
	
	вызов притока в нагнетательной скважине
	гидрогазо-динмические исследования в эксплуатационной скважине
	освоение, очистку и гидрогазодинамические исследования
	
	

	
	
	
	
	задавка скважи

ны через НКТ
	использо-вание норм по ССНВ для разведоч-

ных скважин
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1-5
	Нет 
	Да 
	Да
	Нет
	Нет
	Нет 
	Нет 
	Нет
	2
	Нет 


     Примечание: Решение по проведению работ в данных в п.п 2, 3 и 9 будет приниматься по результатам бурения
Таблица 1.4.26. Данные по нагнетательной скважине
	Индекс

стратигра-

фического

подразде-

ления
	Номер

объекта

(снизу-

вверх)
	Интервал залегания

объекта нагнетания,

м
	Название

(тип) нагнетаемого

агента: вода, нефть, газ, пар и т.д.
	Режим нагнетания
	Пакер
	Жидкость за НКТ

	
	
	
	
	плотность

жидкости, кг/м3
	относительная по воздуху плотность нагнетаемого газообразного агента
	интенсивность

нагнетания, м3/сут.
	Давление

на устье, Мпа
	температура

 нагнетаемого агента, 0С
	шифр
	глубина установки
	тип
	плотность, кг/м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Перевод скважины в нагнетательный фонд не планируется, возможен по решению Заказчика


Таблица 1.4.27. Сведения об осложнениях по пробуренным скважинам-аналогам

	Но-

мер

сква-

жины
	Площадь
	Интервал

осложнения, м
	Индекс

стратиграфического

подразделения
	Вид

осложнения
	Условия возникновения

(тип и параметры бурового раствора,

глубина спуска предыдущей колонны,

диаметр ствола скважины и т.д. )

	
	
	
	
	
	

	
	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Таблица не несет информации


Примечание: В процессе бурения под керн был намотан сальник, при подъеме произошел процесс поршневания, вследствие чего получили газопроявление. 

1.5. Конструкция скважин
Таблица 1.5.1. Характеристика и устройство шахтового направления

	Хapaктepиcтикa тpубы
	Пoдгoтoвкa шaxты или cтвoлa,

cпуcк и кpeплeниe нaпpaвлeния

	нapужный

диaмeтp,

мм
	длина,

м


	мapкa

(гpуппa пpoчнocти)

мaтepиaла
	тoлщинa

cтeнки,

мм
	мacca,

т


	ГOCТ, OCТ, ТУ, МPТУ,

МУ и т. д.

нa изгoтoвлeниe
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	На устье скважины предусмотреть шахту (приустьевой приямок). Шахта представляет собой прямоугольный железобетонный колодец, с внутренними размерами 3х2х1,5 м. Днища и стенки изготавливаются из монолитного железобетона на сульфатостойком портландцементе с армированием из арматурных сеток 12АIII. Шахта перекрывается рифленым листом по ГОСТ 8568-77, закрепленные с помощью анкерных болтов и обрамлением металлическим уголком.


Примечание: 1. Строительство шахтовой направляющей производят после укладки гидроизолирующей пленки и отсыпки щебеночной смеси по всему дну шахтового направления.

2. Толщина заливки дна шахты составляет 150 мм, а толщины стенки – 200 мм.
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Рис. 1.3. График совмещенных давлений
Таблица 1.5.2. Глубина спуска и характеристика обсадных колонн

	Номер колонны в порядке спуска
	Название колонны  (направление, кондуктор, первая и последующие, промежуточные, заменяющая, надставка,

эксплуатационная) или

 открытый ствол


	Интервал по стволу  скважины (установка колонны или открытый ствол), м
	Номинальный диаметр ствола скважины (долота) в интервале, мм
	Высота подъема тампонажного раствора за колонной, м
	Количество  раздельно спускаемых частей колонны, шт.
	Номер раздельно спускаемой части в порядке спуска
	Интервал установки раздельно спускаемой части, м
	Необходимость (причина) спуска колонны (в т.ч. в один прием или секциями), установки надставки, смены или

поворота секции

	
	
	от    (верх)
	до      (низ)
	
	
	
	
	от    (верх)
	до      (низ)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Направление

Ø323,9 мм
	0
	50
	393,7
	0
	1
	1
	0
	50
	Предохранение устья скважины от размыва и создание циркуляции бурового раствора в скважине и желобной системе. Установка ПВО 

	2
	Кондуктор

Ø244,5мм
	0
	150
	295,3
	0
	1
	1
	0
	150
	Перекрытие возможных водосодержащих отложений с подъемом цемента до устья, перед вскрытием продуктивных пластов. Оборудование устья скважины ПВО. 

	3
	Экс. колонна

Ø168,3мм
	0
	800
	215,9
	0
	1
	1
	0
	800
	Испытание перспективных горизонтов.


Таблица 1.5.3. Характеристика раздельно спускаемых частей обсадных колонн
	Номер колонны в порядке спуска (см. табл. 5.2, гр.1)
	Раздельно спускаемые части

	
	номер в порядке спуска (см. табл. 5.2., гр. 8)
	коли-чество диаметров,   шт.
	номер однораз-мерной части в порядке спуска
	наружный диаметр, мм
	интервал установки одноразмерной части (по стволу), м
	ограни-чение на толщину стенки, не более, мм
	соединения обсадных труб в каждой одноразмерной части

	
	
	
	
	
	
	
	кол-во типов седи-нений, шт.
	номер в порядке спуска
	условный код типа соединения
	макси-мальный наружный диаметр соединения, мм
	интервал установки труб с заданным типом соединения,           м

	
	
	
	
	
	от (верх)
	до    (низ)
	
	
	
	
	
	от       (верх)
	до    (низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	1
	1
	1
	323,9
	0
	50
	9,5
	1
	1
	ОТТМА
	351,0
	0
	50

	2
	1
	1
	1
	244,5
	0
	150
	8,9
	1
	1
	ОТТМА
	269,9
	0
	150

	3
	1
	1
	1
	168,3
	0
	800
	7,3
	1
	1
	ОТТМА
	187,7
	0
	800


Таблица 1.5.4. Tехнико-технологические мероприятия, предусмотренная при строительстве скважины по проектной конструкции

	п/п
	Нaимeнoвaниe мepoпpиятия или краткое описание
	Пpичинa пpoвeдeния мepoпpиятия

	1
	2
	3

	1
	   Проведение учебных тревог «Выброс», периодичность – 4 раза в месяц и перед вскрытием продуктивного пласта
	Проверка действий буровой бригады в случае возможных газонефтеводо-проявлений

	2
	   Периодические функциональные проверки ПВО во время бурения – 4 раза в месяц и перед вскрытием продуктивного пласта
	Проверка работоспособности ПВО

	3
	   Проведение мероприятий по предупреждению гидроразрыва пластов при выполнении технологических операций в скважине:

- запрещается продолжение углубления скважины при появлении поглощения раствора и без выхода циркуляции;

- не допускать превышения скорости спуска бурильных (обсадных) труб более установленных значений (см. табл. 1.9.8);

- строго следить за правильным восстановлением циркуляции раствора после спуска инструмента при соблюдении параметров бурового раствора (см. табл. 1.7.1);

- с целью предупреждения заклинивания и прихвата инструмента в случае потери диаметра необходимо проработать интервал предыдущего долбления.

  В интервалах возможных поглощений бурового раствора необходимо предусмотреть ограничение скорости спуска бурильного инструмента, поддержание свойств бурового раствора в заданных пределах согласно табл. 1.7.1.

  На глубине кровли продуктивного пласта произвести промежуточную промывку скважины не менее 2 циклов и выравнивание параметров бурового раствора (для уменьшения гидравлических сопротивлений на пласт).

  В интервалах возможных проявлений после окончания долбления, перед подъемом бурильных труб для смены долота, необходимо предусмотреть промывку скважины в течение цикла.

  В интервалах возможных осыпей и обвалов необходимо поддержание ингибирующих свойств бурового раствора в заданных пределах (см. табл. 1.7.1).
	Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений


Продолжение таблицы 1.5.4

	1
	2
	3

	4
	  Для обеспечения безаварийной работы при бурении скважины необходимо руководствоваться следующими документами: [1],.

При выполнении буровых работ особое внимание обратить на следующие мероприятия: 

- Обеспечение систематического контроля показателей свойств бурового раствора и поддержание их согласно требованиям ГТН.

- Обеспечение буровой (до начала бурения) следующим минимумом ловильного инструмента, соответствующего размерам скважины и применяемым бурильным трубам и УБТ: колокол с воронкой, метчик, магнитный фрезер. Ловильный инструмент должен быть исправным, смазан и иметь соответствующие переводники под бурильные трубы. На каждый тип ловильного инструмента необходимо иметь эскизы с указанием размеров.

- Перед спуском долот в скважину бурильщик обязан проверить диаметр долота, состояние присоединительной резьбы, сварных швов, люфт шарошек.

- Перед началом бурения бурильщик обязан ознакомиться с характером сработки предыдущего долота и режимом его работы для установления правильного режима работы новым долотом.

- Немедленно начать подъем инструмента при резком падении механической скорости в 2,5–3 раза за последние 15-20 минут бурения.

- Запрещается крепление долот ротором

- В случае возникновения затяжек инструмента в момент подъема необходимо приостановить подъем, навернуть ведущую трубу (квадрат), дать промывку и путем расхаживания и проворота ротором при промывке сбить сальник с долота.

- Не оставлять инструмент в открытом стволе скважины без движения более 10 мин (уточняется технологической службой подрядчика).

- Поддерживать в буровом растворе смазочные добавки в требуемых пределах.

- Постоянно контролировать и регистрировать величину вращающего момента бурильной колонны, не допуская превышения установленной величины с помощью моментомера.

    В случае интенсивного обвалообразования бурение прекратить, инструмент без движения не оставлять, производить промывку скважины с целью очистки ствола от обвалившейся породы.

- При спуске бурильного инструмента в скважину производить промежуточные промывки, при возникновении  посадок обязательно.
	Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений


Продолжение таблицы 1.5.4

	1
	2
	3

	
	- В местах постоянных сужений ствола скважины производить спуск бурильного инструмента с проработкой, а подъем при наличии затяжек осуществлять с промывкой.

- При изменении компоновки низа бурильной колонны или типа долота спуск инструмента в открытой части ствола скважины производить замедленно, а в местах посадок и интервалах постоянных сужений производить проработку.

- Все резьбовые соединений УБТ при каждом спуске в скважину докреплять машинными ключами.

- Смену положения рабочих соединений УБТ производить через 100 ч механического бурения при бурении до глубины 5000 м и через 50 ч при бурении  свыше 5000 м.

- Смену положения рабочих соединений бурильных труб производить через 10–15 долблений. При бурении в осложненных условиях и проведении аварийных работ частоту смены рабочих соединений увеличить до практически необходимой. 

- Если в процессе бурения возникли признаки слома бурильной колонны, ее       негерметичности или разрушения долота, колонна бурильных труб должна быть    поднята.

- В процессе бурения все бурильные трубы и замки к ним, ведущие и утяжеленные трубы, центраторы, переводники и другие элементы бурильной колонны должны проверяться визуально (износ наружной поверхности, состояние резьбовых соединений) и, кроме того, методом опрессовки и дефектоскопии. Проверка производится в соответствующие сроки.

- Для предупреждения искривления скважины в проекте предусмотрено:

- применение специальной КНБК, обеспечивающей необходимую жесткость низа бурильной колонны, нормальную проходимость по стволу, предотвращение заклинивания инструмента при СПО.
	Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений

	5
	Мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений

 и открытых фонтанов

В целях предупреждения газонефтеводопроявлений при бурении скважины необходимо руководствоваться: [1].

Признаками начала газонефтеводопроявлений в бурящихся скважинах являются:
	Предупреждение

газонефтеводопроявлений


Продолжение таблицы 1.5.4

	1
	2
	3

	
	- повышение расхода (скорости) восходящего потока бурового раствора из скважины при неизменной производительности буровых насосов;

- выход на поверхность части (пачки) бурового раствора, насыщенного газом, нефтью или пластовой водой во время промывки скважины;

- увеличение объема бурового раствора в приемных  емкостях при циркуляции;

- перелив бурового раствора из скважины при прекращении циркуляции;

- увеличение объема вытесняемого бурового раствора из скважины при спуске бурильной колонны по сравнению с объемом спущенных бурильных труб;

- уменьшение объема заливаемого в скважину бурового раствора при подъеме бурильной колонны по сравнению с объемом извлеченных бурильных труб.

В целях предотвращения открытого газонефтеводопроявления при вскрытии продуктивных и водонапорных горизонтов и дальнейшем углублении скважины;

- плотность бурового раствора должна поддерживаться из расчета создания гидростатического  давления  в  скважине, превышающего  пластовое,  и  соответствовать проекту;

- условная вязкость, статическое напряжение сдвиг бурового раствора должны поддерживаться на минимально допустимом уровне, исходя из требований проекта;

- на буровой необходимо иметь запас бурового раствора соответствующих свойств в количестве, равном двум объемам скважины;

- буровая должна быть оснащена механизмом (дегазатором) для дегазации бурового раствора и приборами контроля концентрации газа в буровом растворе. Вскрытие продуктивных горизонтов при неисправном дегазаторе запрещается; 

- устье скважины должно быть оборудовано ПВО в соответствии с утвержденной схемой.

Перед подъемом бурильной колонны из скважины со вскрытыми продуктивными горизонтами необходимо тщательно промыть скважину (не менее 1 цикла) и выровнять буровой раствор с доведением его показателей свойств до норм, установленных техническим проектом, промывку производить с периодическим вращением бурильного инструмента.

Устье скважины должно быть оборудовано приспособлением для долива.  При подъеме инструмента из скважины производить непрерывный долив бурового раствора, поддерживая его уровень у устья скважины. Для непрерывного долива необходимо установить емкость объемом 20–25 м3  под буровой раствор, используемый  для  долива  скважины. Запрещается производить подъем бурильного инструмента из скважины при наличии сифона или поршневания.
	Предупреждение

газонефтеводопроявлений


Продолжение таблицы 1.5.4

	1
	2
	3

	
	При первых признаках поршневания подъем прекратить и произвести промывку и проработку скважины. 

При длительных простоях бурящейся скважины (более 15 суток)  вскрытые продуктивные горизонты должны быть изолированы цементным мостом. При появлении признаков газонефтеводопроявления необходимо принять экстренные меры в соответствии с действующими инструкциями, немедленно сообщить руководству буровой организации.

В случае вынужденных простоев бурильная колонна должна быть спущена до башмака последней обсадной колонны и устье скважины герметизировано превентором.  При этом необходимо периодически производить промывку скважины со спуском бурильных труб до забоя. Периодичность промывок определяется технологической службой бурового предприятия.

В проекте предусмотрено:

- организовать службу супервайзера на буровой;

- службу контроля (круглосуточно) и регулирование параметров бурового раствора;

- обеспечить буровую газокаротажной станцией.


	


1.6. Профиль ствола скважины

Таблица 1.6.1. Входные данные по профилю скважины
	Интервал установки

погружных насосов

по вертикали, м
	Mаксимально допустимые параметры профиля

в интервале установки погружных насосов
	Зенитный угол, град.

	
	
	Максимально  допустимый

на интервале

его увеличения
	При входе в

продуктивный пласт

	
	зенитный

угол,

град.
	интенсивность изменения

зенитного угла,

град./10м
	
	

	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	минимально

допустимый
	максимально

допустимый

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Таблица не несет информации


Таблица 1.6.2. Профиль ствола скважины

	Интервал по вертикали,

м
	Азимут,

 (градус)
	Зенитный угол,

град.
	Горизонтальное отклонение,

м
	Интервал по стволу,

м

	от

(верх)
	до

(низ)
	
	в начале

интервала
	в конце

интервала
	за интервал
	общее
	от

(верх)
	до

(низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Таблица не несет информации


1.7. Буровые растворы
Таблица 1.7.1. Типы и параметры буровых растворов

	Название (тип) раствора
	Интервал (по стволу), м
	Параметры бурового раствора

	
	
	Плотность, г/см3
	Условная вязкость, сек
	Водоотдача, см3/30 мин
	СНС, фунт/ 100фут²
	Корка, мм
	Содержа-ние твердой фазы, % (об.)
	рН
	Минерализация по Са2+, мг/л, не более
	Пластическая вязкость, 

сантипуаз
	Динамическое напряжение

сдвига, фунт/ 100фут2
	Плотность до утяжеления кг/м3

	
	от (верх)
	до (низ)
	
	
	
	10 сек
	10 

мин
	
	(активной)
	песка
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Бентонитовый
	0
	50
	1,08-1,10
	25-30
	-
	-
	-
	-
	-
	<2
	8-9
	-
	-
	-
	-

	Ингибирующий полимеркалиевый
	50
	150
	1,12-1,15
	40 - 50
	5-7
	2-4
	3-6
	<1
	<3,0
	<1
	9-10
	400
	8-14
	10-18
	1100

	Ингибирующий полимеркалиевый
	150
	800
	1,18-1,22
	40 - 60
	4-6
	4-10
	5-14
	<0,5
	<3,0
	<0,5
	9-10
	400
	10-18
	14-22
	1150


Примечание: 
1. Плотность бурового раствора рассчитана с учетом опыта бурения скважины на данном месторождении.

2. Необходимое процентное количество содержание смазывающих добавок в буровом растворе до 3%.

3. В случае осложнений при бурении под эксплуатационную колонну постепенно увеличить плотность бурового раствора до 1,25г/см3, по согласованию с Заказчиком и разработчиком проекта.
Таблица 1.7.2. Компонентный состав бурового раствора и характеристика компонентов
	Номер интервала с одинако-вым долевым составом бурового раствора
	Интервал, м
	Название (тип) раствора
	Плот-ность раствора, кг/м3
	Смена раствора  для бурения интервала (да, нет)
	Название компонента
	Плот-ность

кг/м3
	Содер-жание вещества в товар-ном продукте (жидкос-ти), %
	Влажность, %
	Сорт
	Содер-жание компо-нента в буровом растворе, кг/м3

	
	от 

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	0
	50
	Бентонитовый
	1,08-1,10
	-
	Сода каустическая
	2000
	-
	-
	
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Сода кальцинир.
	2500
	-
	-
	
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Бентонит
	2600-2700
	-
	-
	ПБМБ
	40,0

	
	
	
	
	
	
	Тех. Вода
	
	-
	-
	
	1023,0

	
	
	
	
	
	
	Модифиц. крахмал
	
	-
	-
	
	11,0

	2
	50
	150
	Ингибирующий полимер-калиевый
	1,12-1,15
	нет
	Сода каустическая
	2000
	-
	-
	 
	1,5

	
	
	
	
	
	
	Сода кальцинир.
	2500
	-
	-
	 
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Модифиц. крахмал
	 
	-
	-
	импорт
	12,0

	
	
	
	
	
	
	ПАЦ ВВ
	
	 
	 
	 
	3,0

	
	
	
	
	
	
	ПАЦ НВ
	
	-
	-
	-
	5,0

	
	
	
	
	
	
	Разжижитель
	
	-
	-
	-
	3,0

	
	
	
	
	
	
	Ксантановая смола
	 
	-
	-
	 
	1,0

	
	
	
	
	
	
	Пеногаситель
	 
	-
	-
	 
	0,3

	
	
	
	
	
	
	Бактерицид
	 
	-
	-
	 
	0,2

	
	
	
	
	
	
	Смазывающая добавка
	 
	-
	-
	импорт
	6,0

	
	
	
	
	
	
	CaCO3
	2700
	-
	-
	-
	52,0

	
	
	
	
	
	
	ЧГПАА
	
	 
	 
	 
	3,0

	
	
	
	
	
	
	КCL  
	1900
	 
	 
	 
	40,0

	
	
	
	
	
	
	Тех.вода
	
	 
	 
	 
	958,0


Продолжение таблицы 1.7.2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3
	150
	800
	Ингибирующий полимер-калиевый
	1,18-1,22
	нет
	Сода каустическая
	2000
	-
	-
	 
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Сода кальцинированная
	2500
	-
	-
	 
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Модифиц. крахмал
	
	-
	-
	импорт
	12,0

	
	
	
	
	
	
	ПАЦ ВВ
	1020
	-
	-
	-
	3,0

	
	
	
	
	
	
	ПАЦ НВ
	
	-
	-
	-
	5,0

	
	
	
	
	
	
	Разжижитель
	
	-
	-
	 
	3,0

	
	
	
	
	
	
	КCL  
	
	 
	 
	 
	40,0

	
	
	
	
	
	
	Ксантановая смола
	
	-
	-
	 
	1,0

	
	
	
	
	
	
	Пеногаситель
	
	-
	-
	 
	0,3

	
	
	
	
	
	
	Бактерицид
	
	-
	-
	 
	0,2

	
	
	
	
	
	
	Смазывающая добавка
	
	-
	-
	импорт
	10,0

	
	
	
	
	
	
	CaCO3
	
	-
	-
	-
	90,0

	
	
	
	
	
	
	Асфальтен
	
	
	
	
	12,0

	
	
	
	
	
	
	Тех.вода
	
	
	
	
	965,0


Примечание «назначение химических реагентов»: Каустическая сода - регулятор щелочности; 

Кальцинированная сода - для связывания ионов кальция; 

Бентонит  - структурообразователь, регулятор вязкости; 

Модифицированный крахмал - понизитель фильтрации; 

Полианионная целлюлоза низкой вязкости, контроль водоотдачи при незначительном увеличении вязкости раствора; 

Полианионная целлюлоза высокой вязкости, применяется для контроля водоотдачи и дополнительного повышения вязкости; 

Разжижитель, для контроля реологических характеристик; 

Ксантановая смола - биополимер, структурообразователь; 

Жидкий бактерицид - для борьбы с ростом бактерии; 

Смазывающая добавка, смесь ПАВ и смазочных веществ специально разработана как эффективная альтернатива веществам на углеводородной основе; 

Карбонат кальция  - кислоторастворимый утяжелитель, кольматант; 

Органический ингибитор глин –предназначен для повышения устойчивости глинистых минералов к гидратации и диспергируемости, предотвращение сальникообразования; 

Хлористый Калий - ингибитор диспергации глин;

ЧГПАА - частично гидролизованный полиакриламид с высокой молекулярной массой предназначен для стабилизации пород, содержащих неустойчивую глину;  
КCI - ингибитор диспергации глин.
Асфальтен, для кольматации трещин в глинистых породах, подавляет гидратацию глинистых сланцев, улучшает стабильность стенок скважины.

Таблица 1.7.3. Потребность бурового раствора и компонентов (товарный продукт) для его приготовления, обработки и утяжеления
	Интервал (по стволу), м
	Коэффи-циент запаса раствора на поверх-ности
	Название (тип) бурового раствора и его компонентов
	Нормы расхода компонентов бурового раствора м3/м и его компонентов, кг/м3
	Потребность бурового раствора (м3) и его компонентов (кг)

	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	вели-чина
	источ-ник нормы
	поправочный коэффициент
	объем сква-жины, м3
	на запас на по-верх-ности
	на исход-ный объем
	на бурение интер-вала
	на интер-вале

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	0
	50
	-
	Бентонитовый
	1,46
	СЭСН
	0,5
	-
	-
	20
	37
	57

	
	
	
	Каустическая сода
	2
	местные
	- " -
	-
	-
	40
	73
	113

	
	
	
	Кальцинир. сода
	2
	- " -
	- " -
	-
	-
	40
	73
	113

	
	
	
	Бентонит
	40
	- " -
	- " -
	-
	-
	800
	1460
	2260

	
	
	
	Модифиц. крахмал
	11
	- " -
	0,75
	-
	-
	220
	301
	521

	
	
	
	Тех. вода
	1023
	- " -
	- " -
	-
	-
	20460
	37340
	57800

	50
	150
	-
	Ингибирующий полимеркалиевый (ИПК)
	0,82
	СЭСН
	0,5
	-
	-
	49,2
	41
	90,2

	
	
	
	Сода каустическая
	1,5
	местные
	- " -
	-
	-
	74
	62
	135

	
	
	
	Сода кальцинир.
	2
	- " -
	- " -
	-
	-
	98
	82
	180

	
	
	
	Модифиц. крахмал
	12
	- " -
	- " -
	-
	-
	590
	492
	1082

	
	
	
	ПАЦ ВВ
	3
	- " -
	- " -
	-
	-
	148
	123
	271

	
	
	
	ПАЦ НВ
	5
	- " -
	- " -
	-
	-
	246
	205
	451

	
	
	
	Разжижитель
	3
	- " -
	- " -
	-
	-
	148
	123
	271

	
	
	
	Ксантановая смола
	1
	- " -
	- " -
	-
	-
	49
	41
	90

	
	
	
	Пеногаситель
	0,3
	- " -
	- " -
	-
	-
	15
	12
	27

	
	
	
	Бактерицид
	0,2
	- " -
	- " -
	-
	-
	10
	8
	18

	
	
	
	Смазывающая добавка
	6
	- " -
	- " -
	-
	-
	295
	246
	541

	
	
	
	ЧГПАА
	3
	- " -
	- " -
	-
	-
	148
	123
	271

	
	
	
	CaCO3
	52
	- " -
	0,75
	-
	-
	1918
	2132
	4050

	
	
	
	КCL  
	40
	 - " -
	0,75
	-
	-
	1476
	1230
	2706

	
	
	
	Тех.вода
	958
	- " -
	- " -
	-
	-
	47119
	39278
	86397


Продолжение таблицы 1.7.3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	150
	800
	2
	Ингибирующий полимеркалиевый
	0,43
	СЭСН
	0,5
	-
	67
	-
	140
	206

	
	
	
	Каустическая сода
	2
	местные
	- " -
	-
	133
	-
	280
	413

	
	
	
	Кальцинир. сода
	2
	- " -
	- " -
	-
	133
	-
	280
	413

	
	
	
	Модифиц. крахмал
	12
	- " -
	- " -
	-
	799
	-
	1677
	2476

	
	
	
	ПАЦ ВВ
	3
	- " -
	- " -
	-
	200
	-
	419
	619

	
	
	
	ПАЦ НВ
	5
	- " -
	- " -
	-
	333
	-
	699
	1032

	
	
	
	Разжижитель
	3
	- " -
	- " -
	-
	200
	-
	419
	619

	
	
	
	КCL  
	40
	- " -
	- " -
	-
	2664
	-
	5590
	8254

	
	
	
	Ксантановая смола
	1
	- " -
	- " -
	-
	67
	-
	140
	206

	
	
	
	Пеногаситель
	0,3
	- " -
	- " -
	-
	20
	-
	42
	62

	
	
	
	Бактерицид
	0,2
	- " -
	- " -
	-
	13
	-
	28
	41

	
	
	
	Смазывающая добавка
	10
	- " -
	- " -
	-
	666
	-
	1398
	2063

	
	
	
	CaCO3
	90
	- " -
	0,75
	-
	5993
	-
	9433
	15427

	
	
	
	Асфальтен
	12
	- " -
	- " -
	-
	-
	-
	1677
	1677

	
	
	
	Тех.вода
	965
	- " -
	- " -
	-
	64263
	-
	134859
	199122


Таблица 1.7.4. Потребность компонентов для обработки бурового раствора при спуске обсадных колонн
	Номер колонны в порядке спуска
	Название колонны
	Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска
	Номер ступени цементи-рования
	Название компонентов 

для обработки раствора
	Характеристика компонентов
	Норма расхода на обработку 1м3 раствора, кг/м3
	Количество, кг

	
	
	
	
	
	Плот-

ность, 

кг/м3
	Влаж-ность, %
	Содержание вещества в товарном продукте, 

%
	Сорт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Направление
	1
	1
	ФК-2000 плюс

	2500
	-
	95
	Б, II
	10,0
	0

	2
	Кондуктор 
	1
	1
	
	2500
	-
	95
	Б, II
	10,0
	400

	3
	Эксплуатационная
	1
	1+2
	
	2500
	-
	95
	Б, II
	10,0
	600

	   Итого:
	1000


Примечание: Для спуска кондуктора не предусматривается дополнительная обработка бурового раствора.

Таблица 1.7.5. Потребность воды или компонентов для обработки бурового раствора
при разбуривании цементных стаканов стаканов

	Номер колонны в порядке спуска
	Название колонны
	Название компонентов для обработки раствора
	Плотность, кг/м3

	Влажность, %
	Содержание вещества в товарном продукте,

%
	Сорт
	Норма расхода на обработку 1 м3 раствора, кг/м3
	Количество
кг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Направление
	Сода кальцинированная
	
	( 5
	( 95
	1
	2
	0

	2
	Кондуктор
	
	
	( 5
	( 95
	1
	2
	80

	3
	Эксплуатационная
	
	
	( 5
	( 95
	1
	2
	0


Таблица 1.7.6. Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину
	№№

п/п
	Наименование компонента бур. раствора
	ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ,

МУ и т.д. изготовление
	Потребность компонентов бурового раствора

 на интервале, тн
	Суммарная,тн

	
	
	
	0-50
	50-150
	150-800
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сода каустическая
	ГОСТ 2263-79
	0,11
	0,14
	0,41
	0,66

	2
	Сода кальцинированная
	ГОСТ 5100-85
	0,11
	0,26
	0,49
	0,87

	3
	Модифицированный крахмал
	ТУ 2111-035-00203938-97
	0,52
	1,08
	2,48
	4,08

	4
	ПАЦ ВВ
	API 13A
	0,00
	0,27
	0,62
	0,89

	5
	ПАЦ НВ
	API 13A
	0,00
	0,45
	1,03
	1,48

	6
	Разжижитель
	ОСТ 13-183-83
	0,00
	0,27
	0,62
	0,89

	7
	КCL
	API 13A
	0,00
	2,71
	8,25
	10,96

	8
	Ксантановая смола
	ТУ 39-01-08-658-81
	0,00
	0,09
	0,21
	0,30

	9
	Пеногаситель
	OCMA-1980
	0,00
	0,03
	0,06
	0,09

	10
	Бактерицид
	импорт
	0,00
	0,02
	0,06
	0,08

	11
	Смазывающая добавка
	импорт
	0,00
	0,94
	2,66
	3,60

	12
	CaCO3
	импорт
	0,00
	4,05
	15,43
	19,48

	13
	ЧГПАА 
	ГОСТ 4682-84
	0,00
	0,27
	0,00
	0,27

	14
	Бентонит
	ТУ 39-0147001-105-93
	2,26
	0,00
	0,00
	2,26

	15
	Асфальтен
	ГОСТ 39-981-84
	0,00
	0,00
	1,68
	1,68

	16
	Тех.вода
	местные
	57,80
	86,40
	199,12
	343,32


Примечание: Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину содержит итоговые данные таблиц 1.7.3; 1.7.4; 1.7.5.

Допускается применение хим. реагентов других фирм, не ухудшающих параметры бурового раствора.

Перед вскрытием продуктивных горизонтов на буровой иметь запас х/р и утяжелителя.

Таблица 1.7.7. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов
	№№

п/п
	Нaзвaниe оборудования
	Типoрaзмeр, шифр или характеристика
	Кoличествo, 

шт
	ГOCТ, OCТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.п. на изготовление
	Интeрвaл примeнeния, м

	
	
	
	
	
	от

(верх)
	дo

(низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Вибросито
	XZL - U45
	2
	Стандарт АНИ
	0
	800

	2
	Пескоотделитель
	ZQJ300
	1
	Стандарт АНИ
	0
	800

	3
	Центрифуга
	LW455-JB
	1
	Стандарт АНИ
	50
	800

	4
	Илоотделитель
	ZQJ100
	1
	Стандарт АНИ
	0
	800

	5
	Дегазатор вакуумный
	ZCQ ¼
	1
	Стандарт АНИ
	150
	800

	6
	Гидроперемешиватель
	-
	16
	Стандарт АНИ
	0
	800

	7
	Блок для приготовления хим.реагентов и раствора 
	БПР-1 (11м3)
	1
	Стандарт АНИ
	0
	800

	8
	Емкость для бурового раствора
	Ʃ V= 215м3
	-
	0
	800

	9
	Диспергатор гидравлический или акустический
	-
	1
	Стандарт АНИ
	0
	800

	10
	Гидроворонки
	СГМ-100М
	2
	Стандарт АНИ
	0
	800


Примечание: Возможно использование аналогов или оборудования с лучшими характеристиками зарубежных производителей.
1.8. Углубление скважины

Таблица 1.8.1. Способы, режимы бурения, расширки (проработки) ствола скважины и применяемые КНБК
	Интервал, м
	Вид технологической операции (бурение, отбор

керна, расширка, проработка)
	Способ бурения
	Условный

номер,

КНБК

(см. табл.

8.2)
	Режим бурения
	Скорость

выполнения

технологической

операции,

м/час

	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	осевая нагрузка,

тс
	скорость вращения,

об/мин
	расход

бурового

раствора,

л/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	50
	Бурение 
	Роторный
	1
	до 2
	70-80
	35,18
	12-8

	50
	150
	Бурение
	Роторный
	2
	3-10
	80-100
	35,18
	12-6

	50
	150
	Проработка 
	Роторный
	3
	до 3
	60-80
	35,18
	15-25

	140
	150
	Разбуривание цемент. стакана и пробки
	Роторный
	4
	до 2
	40-50
	18-20
	5-10

	150
	800
	Бурение
	Роторный/ ВЗД с вращением
	5
	12-14 /

2-4
	60-80 /

80-100
	27,72/20-25
	8-14



	150
	800
	Отбор керна (поинтервально), всего 77 м
	Роторный
	6
	5-8
	60-70
	12-18
	3-5

	150
	800
	Проработка 
	Роторный
	7
	до 6
	60-70
	27,72
	50-25


Примечание: 
1. Способ бурения может быть изменен по согласованию и протокольному решению разработчика проекта и Заказчика.

2. Шаблонировка ствола скважины через каждые 50-100м.

3. В целях контроля за траекторией ствола скважины обязательно постоянное проведение замера зенитного и азимутального угла через каждые 150-200м бурения прибором Тотко (PDSI/TROPARI) или аналога.

4. Предусмотреть возможность контрольной проверки замеров траектории ствола скважины записью ГИС прибором инклинометром.

5. Режим бурения при отборе керна будет регулироваться согласно Программе по отбору керна, согласованного с Заказчиком.
Таблица 1.8.2. Компоновка низа бурильных колонн (КНБК)

	Условный номер КНБК
	Э Л Е М Е Н Т Ы  КНБК  (до бурильных труб)

	
	№ по порядку
	Типоразмер,

шифр

или краткое

название

элемента

КНБК 

(код IADC)
	Расстоя-ние

от забоя

до места установки
	Техническая характеристика
	Сум-

марная

длина

КНБК,

м
	Сум-

марная

масса

КНБК,

т
	Примечание



	
	
	
	
	Наруж-ный

диаметр,,

мм
	Диаметр проход-ного сечения, мм
	Длина,

м
	Масса,

кг
	Угол

перекоса

осей

отклони-теля,

град.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Интервал бурения от 0 до 50м

	1
	1
	III 393,7 М-ГВ код по IADC (111)
	0,0
	393,7
	-
	0,5
	150
	
	36,5
	8,18
	Разрушение

	
	2
	СУБТ-228,6мм
	0,5
	228,6
	76,2
	36,0
	8036
	
	
	
	Нагрузка

	Интервал бурения и проработки от 50 до 150м

	2
	1
	III 295,3 SKH 127 
	0,0
	295,3
	-
	0,5
	75,0
	
	55,6
	15,82
	Разрушение

	
	2
	СУБТ-228,6мм
	0,5
	228,6
	76,2
	18,0
	5169,96
	
	
	
	Нагрузка

	
	3
	КЛС 295,3мм
	18,5
	295,3
	76,2
	1,1
	240,1
	
	
	
	Калибрование

	
	4
	СУБТ-228,6мм
	19,6
	228,6
	76,2
	36,0
	10339,9
	
	
	
	Нагрузка

	4
	1
	Т/ф Ø215,9мм
	0,0
	215,9
	-
	0,35
	39,0
	
	0,35
	0,039
	Разбуривание цемент. стакана и КНОК

	Интервал бурения и проработки от 150 до 800м

	5
	1
	215,9мм PDC 
	0,0
	215,9
	-
	0,3
	40,2
	
	147,91
	21,78
	Разрушение

	
	2
	ВЗД 171,45мм с 212,7мм центратором
	0,3
	171,45
	76,2
	8,74
	1640,26
	
	
	
	ВЗД

	
	3
	Переводник с обратным клапаном
	9,04
	174,6
	71,45
	1,0
	136,3
	
	
	
	Обратный клапан


Продолжение таблицы 1.8.2
	
	4
	СУБТ-177,8мм 
	10,04
	177,8
	71,45
	18,0
	2946,6
	
	
	
	Нагрузка

	
	5
	КЛС-215,9мм
	28,04
	171,45
	71,45
	1,52
	248,7
	
	
	
	Калибрование

	
	6
	СУБТ-177,8мм 
	29,56
	177,8
	71,45
	36,0
	5893,2
	
	
	
	Нагрузка

	
	7
	Переводник
	65,56
	168,3
	69,8
	0,8
	178,67
	
	
	
	Переводник

	
	8
	СУБТ-165,1мм
	66,36
	165,1
	71,45
	45,0
	6160,95
	
	
	
	Нагрузка

	
	9
	Ясс-165,1мм
	111,36
	165,1
	71,45
	9,55
	844,22
	
	
	
	Для ликв. прихвата

	
	10
	СУБТ-165,1мм
	120,91
	165,1
	71,45
	27,0
	3696,57
	
	
	
	Нагрузка

	Интервалы отбора керна (см. табл.1.4.15) от 220 поинтервально до 800

	6
	1
	212,7/101,6  мм PDC 
	0,0
	212,7
	101,6
	0,3
	21,6
	
	74,35
	9,53
	Разрушение

	
	2
	КОС SLC 7-4 *
	0,3
	122
	101,6
	20,0
	2200
	
	
	
	Керн/отб.снаряд

	
	3
	СУБТ-165,1мм
	20,3
	165,1
	71,45
	54,0
	7311,6
	
	
	
	Нагрузка

	7
	1
	III 215,9 (код по IADC 117, 517) 
	0,0
	215,9
	-
	0,3
	40,2
	
	83,17
	11,89
	Разрушение

	
	2
	СУБТ-177,8мм 
	0,3
	177,8
	71,45
	9,0
	1473,3
	
	
	
	Нагрузка

	
	3
	КЛС -215,9мм
	9,3
	171,45
	71,45
	1,52
	248,7
	
	
	
	Калибровка

	
	4
	СУБТ-177,8мм 
	10,82
	177,8
	71,45
	18,0
	2946,6
	
	
	
	Нагрузка

	
	5
	Переводник
	28,82
	168,3
	69,8
	0,8
	178,67
	-
	
	
	Переводник

	
	6
	СУБТ-165,1мм
	29,62
	165,1
	71,45
	27,0
	3696,57
	
	
	
	Нагрузка

	
	7
	Ясс-165,1мм
	56,62
	165,1
	71,45
	9,55
	844,22
	
	
	
	Для ликв. прихвата

	
	8
	СУБТ-165,1мм
	66,17
	165,1
	71,45
	18,0
	2464,38
	
	
	
	Нагрузка


Примечание: 
1. Допускается корректировка КНБК по фактическим горно-геологическим условиям и изменение элементов КНБК на аналогичные, имеющиеся в наличии или по согласованию и протокольному решению разработчика технического проекта и Заказчика.

2. Для разбуривания обратного клапана и башмака использовать торцовые фрезы, долота без бокового калибрующего оснащения или со срезанными периферийными зубьями.

Таблица 1.8.3. Потребное количество элементов КНБК
	Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК
	Вид технологической операции (бурение, отбор керна, расширка, проработка)
	Интервал работы, м
	Норма проходки
	Потребное количество на интервале, шт

(для УБТ комплектов)

	
	
	от

(верх)
	до

(низ)
	величина,

м
	источник

нормы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	III 393,7 М-ГВ код по IADC (111)
	Бурение
	0
	50
	150,0
	Временные нормы на мех. бурения 
	0,2

	III 295,3 (код по IADC SKH 127)
	Бурение
	50
	150
	250,0
	
	0,28

	КЛС-295,3 
	Калибровка
	50
	150
	800,0
	
	0,08

	III 295,3 (код по IADC SKH 127)
	Проработка
	50
	150
	500,0
	
	0,14

	КЛС-295,3 
	Калибровка
	50
	150
	1200,0
	
	0,06

	Т/ф Ø215,9мм 
	Разбуривание КНОК
	140
	150
	100,0
	
	0,1

	215,9мм PDC
	Бурение
	150
	800
	900,0
	
	0,72

	КЛС-215,9
	Калибровка
	150
	800
	1200,0
	
	0,54

	III 215,9 (код по IADC 117, 517)
	Проработка
	150
	800
	1400,0
	
	0,46

	КЛС-215,9
	Калибровка
	150
	800
	1800,0
	
	0,36

	212,7/101,6 мм PDC 
	Отбор керна
	160
	800
	350,0
	
	1,85


Примечание: Допускается использование долот других фирм-изготовителей.

Таблица 1.8.4. Суммарное количество и масса КНБК

	Название обсадной колонны
	Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК
	ГОСТ, ОСТ, МРТУ,

ТУ, МУ, и т. п.

на изготовление
	Суммарная величина

	
	
	
	количество элементов КНБК, шт (м)
	масса по типоразмеру или шифру, кг

	
	
	
	для проработки

ствола
	для бурения, проработки и отбора керна
	по

типоразмеру или шифру
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Направление
	III 393,7 М-ГВ код по IADC (111)
	ГОСТ 20692-75
	
	0,2
	1 шт
	150,0

	Кондуктор
	III 295,3 (код по IADC SKH 127)
	Импортное
	
	0,28
	1 шт
	75,0

	
	КЛС-295,3мм
	-
	0,06
	0,08
	1 шт
	480,2

	
	III 295,3 (код по IADC SKH 127)
	Импортное
	0,14 
	-
	1 шт
	75,0

	
	Ясс-178мм
	- 
	-
	-
	1 шт
	1084,0

	
	Т/ф - Ø215,9мм (торцовый фрез)
	-
	-
	0,1
	1 шт
	39,0

	Эксплуатационная колонна


	215,9мм PDC 
	Импортное
	
	0,72
	1 шт
	40,2

	
	ВЗД 171,45мм с 212,7мм центратором
	-
	-
	8,74м
	1 шт
	1640,26

	
	III 215,9 (код по IADC IADC 117, 517)
	Импортное
	0,32
	0,46
	1 шт
	40,2

	
	КЛС-215,9

	ТУ 26-02-963-83
	0,25
	0,54
	1 шт
	248,7

	
	Ясс-165,1мм
	- 
	-
	-
	1 шт
	844,22

	
	212,7/101,6 мм PDC
	импортные
	-
	1,85
	2 шт
	21,6


Примечание: Допускается использование долот других фирм-изготовителей.

Таблица 1.8.5. Рекомендуемые бурильные трубы
	Обозначение бурильной колонны
	Наружный диаметр, мм
	Толщина стенки, мм
	Марка (группа прочности материала)
	Тип замкового соединения
	Наружный диаметр замка, мм
	Количество труб, шт.
	Наличие труб (есть, нет)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	СБТ 
	114,3
	8,56
	G-105
	NC 46 (4-1/2”IF)
	123
	80
	есть


Примечание: Бурильные трубы могут изменяться на аналогичные любого производства по размерам и марок сталей в зависимости от имеющихся в наличии или по желанию Заказчика при условии соблюдения расчетных показателей.
Таблица 1.8.6. Конструкция бурильных колонн
	Вид технологической операции
	Интервал

по стволу,

м
	Допустимая глубина спуска на клиньях, м
	Номер секции бурильной колонны снизу вверх без КНБК
	Характеристика бурильной трубы
	Длина секции, м
	Масса,

т
	Коэффициент запаса

прочности трубы на:

	
	
	
	
	Тип

(шифр)
	Наружный диаметр, мм
	Марка (группа прочности) материала
	Толщина стенки,

мм
	Тип замкового соединения
	
	Секции
	Нарастающая с учетом КНБК
	Статическую прочность
	Выносливость

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	фактический
	нормативный
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	15
	16
	17

	Бурение
	0
	50
	50
	1
	СБТ
	114,3
	G-105
	8,56
	NC 46
	13,5
	0,30
	8,48
	>1,5
	>1,45
	>1,8

	Бурение и

Проработка
	50
	150
	150
	1
	СБТ
	114,3
	G-105
	8,56
	NC 46
	94,4
	2,11
	17,93
	>1,5
	>1,45
	>1,8

	Бурение

Проработка
	150
	800
	800
	1
	СБТ
	114,3
	G-105
	8,56
	NC 46
	652,09

	14,55

	36,33

	>1,5


	>1,45


	>1,8




Таблица 1.8.7. Характеристика и масса бурильных труб, УБТ по интервалам бурения с учетом дефицита длины труб

	Название обсадной колонны
	Интервал, м
	Характеристика бурильных труб, УБТ
	Дефицит длины труб на интер-вале, м
	Масса труб, т

	
	от (верх)
	до (низ)
	тип (шифр)
	наруж-ный диа-метр, мм
	марка (группа прочности) материала
	толщина стенки, мм
	тип присоеди-нительной резьбы
	
	теоре-тичес-кая
	с плюсо-вым допус-ком
	с нор-матив-ным запасом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Направление
	0
	50
	СУБТ
	228,6
	САЕ 4145Н
	76,2
	7 5/8” REG
	36,0
	8,04
	8,44
	8,86

	
	
	
	СБТ
	114,3
	G-105
	8,56
	NC 46 (4” IF)
	13,5
	0,30
	0,31
	0,33

	Кондуктор
	50
	150
	СУБТ
	228,6
	САЕ 4145Н
	76,2
	7 5/8” REG
	54,0
	15,51
	16,28
	17,1

	
	
	
	СБТ
	114,3
	G-105
	8,56
	NC 46 (4” IF)
	94,4
	2,11
	2,22
	2,33

	Эксплуатацион-ная колонна
	150
	800
	СУБТ
	177,8
	САЕ 4145Н
	53,17
	4-1/2” IF
	54,0
	8,84
	9,28
	9,75

	
	
	
	СУБТ
	165,1
	САЕ 4145Н
	46,83
	NC 50 (4-1/2”IF)
	72,0
	9,86
	10,35
	10,87

	
	
	
	СБТ
	114,3
	G-105
	8,56
	NC 46 (4” IF)
	652,09
	14,55
	15,27
	16,04


Таблица 1.8.8. Оснастка талевой системы
	Интервал по

стволу, м
	Название технологической операции

(бурение, спуск обсадной колонны)
	Тип оснастки

МхК

	от

(верх)
	до

(низ)
	
	М
	К

	1
	2
	3
	4
	5

	0
	800
	Бурение, спуск обсадных колонн и другие вспомогательные работы
	4
	5


Таблица 1.8.9. Режим работы буровых насосов
	Интервал по стволу, м
	Вид

технологи-ческой

операции

(бурение,

проработка,

промывка

и т.п.)
	Тип

буро-вых

насосов
	Количе-

ство

насосов,

шт.
	Режим работы бурового насоса
	Суммарная

производи-

тельность

насосов

на интервале,

л/с

	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	коэффи-циент использо-вания гидравли-ческой

мощности
	диаметр цилинд-ровых втулок,

мм
	допусти-мое

давление

кгс/см2
	коэффи-

циент

наполне-ния
	число

двойных ходов

в минуту
	произво-дитель-ность,

л/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	0
	50
	Бурение,

промывка  
	F-800
	2
	0,75
	140,0
	194,2
	0,90
	100
	17,59
	35,18

	50
	150
	Бурение и проработка,
промывка
	
	2
	0,75
	140,0
	194,2
	0,90
	100
	17,59
	35,18

	150
	800
	Бурение и проработка,
промывка
	
	2
	0,42
	120,0
	265,0
	0,90
	110
	13,86
	27,72


Таблица 1.8.10. Распределение потерь давлений в циркуляционной системе буровой
	Интервал, м


	Вид

технологи-

ческой

операции

(см. табл. 8.1)
	Давление на

стояке в конце интервала,

кгс/см2
	Потери давлений (кгс/см2)

для конца интервала в:

	От

(верх)
	До

(низ)
	
	
	Элементах КНБК
	Бурильной

колонне
	Кольцевом пространстве
	Обвязке

буровой

установки

	
	
	
	
	Долоте

(насадках)
	ВЗД+Телеметрия
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	50
	Бурение,

промывка
	16,39
	13,36
	-
	0,58
	0,01
	2,44

	50
	150
	Бурение,

 проработка, промывка 
	45,86
	28,97
	-
	14,39
	0,19
	2,31

	150
	800
	Бурение,

 проработка, промывка 
	101,9
	48,10
	21,13
	24,8
	5,96
	1,94

	77 м по интервально
	Отбор керна
	43,2
	21,78
	-
	14,26
	5,85
	1,3


Таблица 1.8.11. Гидравлические показатели промывки
	Интервал. м
	Вид технологической

операции

(см. таблицу 8.1)
	Наименьшая скорость восходящего потока в  открытом стволе, м/с
	Удельный расход,                л/с.см2
	Схема промывки долота (центральная, периферийная, комбинирован-ная)
	Диаметр сопла на центральном отверстии, мм
	Гидро-монитор-ные насадки
	Скорость истечения, м/с
	Мощность.

срабатываемая

на долоте,

л.с.

	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	Количество, шт
	Диаметр, мм
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0
	50
	Бурение,

промывка
	0,5
	0,030
	Периферийная
	-
	3
	19,0
	47,03
	53,46

	50
	150
	Бурение,

 проработка, промывка 
	1,28
	0,058
	Периферийная
	-
	3
	15,0
	66,02
	101,41

	150
	800
	Бурение,

 проработка, промывка 
	1,92
	0,068
	Периферийная
	-
	5
	11,1
	53,62
	49,27

	77 м по интервально
	Отбор керна
	0,77
	0,045
	Периферийная
	-
	8
	9,53
	39,0
	14,0


Примечание: *Количество и диаметр гидромониторных насадок уточняется в соответствии с долотной программой сервисной компании, согласованной с Заказчиком.

1.9. Крепление скважин

1.9.1 Обсадные колонны
Таблица 1.9 Способы расчета наружных давлений и опрессовки колонн

	Номер колонны в порядке спуска
	Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска
	Признаки      ДА,   НЕТ
	Опрессовочный агент
	Рекомендуемая глубина установки пакеров для опрессовки (сверху вниз), м

	
	
	Допустима ли поэтапная опрессовка
	 рекомендуется ли вести 
	краткое название, тип, шифр (буровой раствор, вода, воздух и т.д.)
	плотность (для газообразного агента относительно воздуха,) г/см3
	

	
	
	
	расчет наружного давления по:
	
	
	

	
	
	
	пластовому  давлению
	составному столбу
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	1
	нет
	нет
	нет
	Буровой раствор
	1,12-1,15
	-

	3
	1
	нет
	да
	нет
	Техническая вода
	1,13-1,16
	-


Примечание: Плотность опрессовочной жидкости уточняется по фактическому состоянию ствола скважины в процессе бурения 

                          под каждую обсадную колонну.


[image: image4]
Рис. 1.4. Эпюры избыточных давлений для колонны Ø244,5мм


[image: image5]
Рис. 1.5. Эпюры избыточных давлений для колонны Ø168,3мм

Таблица 1.9.2. Распределение давлений по длине колонны

	Номер колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2. гр.1)
	Название колонны
	Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2. гр.8)
	Распределение избыточных давлений по длине раздельно спускаемой      части колонны

	
	
	
	глубина, м
	наружное,                      МПа
	внутреннее,                   МПа

	
	
	
	от              (верх)
	до            (низ)
	от              (верх)
	до             (низ)
	от              (верх)
	до             (низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Направление
	1
	0
	50
	-
	-
	-
	-

	2
	Кондуктор
	1
	0
	150
	0
	1,03
	9,0
	9,5

	3
	Эксплуатационная колонна
	1
	0
	800
	0
	4,86
	11,5
	12,06


Таблица 1.9.3 Рекомендуемые типоразмеры обсадных труб
	Характеристики обсадных труб
	Рекомендуется к использованию:       да,  нет

	наружный         диаметр, мм    (см. табл. 1.5.3, гр.5)
	производство: отечественное, импортное
	условный код типа соединения                   (см. табл. 1.5.3, гр.11)
	марка                                  (группа прочности)                      труб
	толщина стенки,      мм
	масса,

кг/м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	323,9
	Отечественное
	ОТТМА
	Д
	8,5
	66,33
	Да

	244,5
	Отечественное
	ОТТМА
	Д
	8,9
	53,69
	Да

	168,3
	Отечественное
	ОТТМА
	Д
	7,3
	29,91
	Да


Примечание: Допускается применение других марок сталей и толщин стенок обсадных труб с прочностными характеристиками не ниже расчетных, согласованных с проектной организацией.
Таблица 1.9.4. Параметры обсадных труб

	Номер колонны в орядке

спуска (см. табл.5.2, гр.1)
	Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска (см. табл.5.2, гр.8)
	Номер равнопрочной секции трубв раздельно спускаемой части колонны, (снизу-верх)
	Интервал установки равнопрочной секции,

м
	Длина секции, м
	Масса секции, т
	Нарастающая масса, тн
	Характеристика обсадной трубы
	Коэффициент запаса прочности на:

	
	
	
	от (верх)
	до (низ)
	
	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	Код типа соединения 

(см. таб.16.2, гр.2.4.)
	Марка (группа 

прочности)

материала труб
	Толщина стенки,
	Избыточное давление
	Растяжение

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наружное
	Внутреннее
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1
	1
	0
	50
	50
	3,32
	3,32
	323,9
	ОТТМА
	Д
	8,5
	>1,1
	>1,15
	>1,6

	2
	1
	1
	0
	150
	150
	8,05
	11,37
	244,5
	ОТТМА
	Д
	8,9
	>1,1
	>1,15
	>1,6

	3
	1
	1
	0
	800
	800
	23,93
	35,3
	168,3
	ОТТМА
	Д
	7,3
	>1,3
	>1,15
	>1,45


Примечание: Допускается применение других марок сталей и толщин стенок обсадных труб с прочностными характеристиками не ниже расчетных, согласованных с проектной организацией.

Таблица 1.9.5 Суммарная масса обсадных труб
	Характеристика трубы
	Масса труб с заданной характеристикой,  т

	код типа соединения
	условное обозначение трубы по ГОСТ 
	теоретическая
	с плюсовым допуском 5%       (4% при толщине стенки  < 7 мм )
	с нормативным запасом 5%

	
	условное обозначение муфты по ГОСТ 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	ОТТМА
	ОТТМА - 323,9 * 8,5 - Д; ГОСТ 632-80

Н-351; Д; ГОСТ 632-80
	3,32
	3,48
	3,66

	ОТТМА
	ОТТМА - 244,5 * 8,9 - Д; ГОСТ 632-80

Н-269,9; Д; ГОСТ 632-80
	8,05
	8,46
	8,88

	ОТТМА
	ОТТМА - 168,3 * 7,3 – Д; ГОСТ 632-80

Н-187,7; Д; ГОСТ 632-80
	23,93
	25,12
	26,38


Таблица 1.9.6 Крутящие моменты для свинчивания соединений обсадных труб
	Наружный

диаметр, мм
	Толщина

стенки, мм
	Марка стали (группа прочности)
	Тип соединения
	Наружный диаметр соединения, мм
	Крутящий момент, кН х м

	
	
	
	
	
	мин.
	опт.
	макс.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	323,9
	8,5
	Д
	ОТТМА
	351
	контрольное свинчивание

	244,5
	8,9
	Д
	ОТТМА
	269,9
	контрольное свинчивание

	168,3
	7,3
	Д
	ОТТМА
	187,7
	контрольное свинчивание


Таблица 1.9.7 Технологическая оснастка обсадных колонн
	Номер колонны в     порядке спуска
	Название колонны
	Номер части колонны в     порядке спуска
	Элементы технологической оснастки колонны
	Суммарные на колонну

	
	
	
	наименование, шифр, типоразмер
	ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ, МУ и т. Д.        на изготовление
	масса элемента, кг
	интервал установки, м     (по стволу)
	количество элементов на интервале
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	коли-чест-во, шт.
	масса, кг

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	от (верх)
	до    (низ)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Направление
	1
	БК- 324
	ОСТ 39-011-74
	85,0
	 -
	50
	 -
	 1
	85

	
	
	
	ЦКОД-324
	ТУ39-01-08-282-77
	77,0
	-
	47
	1
	1
	77,0

	2
	Кондуктор
	1
	БК-245
	ОСТ 26-02-227-71
	60,0
	 -
	150
	1
	1
	60,0

	
	
	
	ЦКОД-245-2
	ТУ39-01-08-282-77
	57,0
	129,5
	130
	1
	1
	57,0

	
	
	
	ЦЦ 245/295-320-1*
	ТУ 39-01-08-283-77
	17,0
	0
	129,5
	6
	6
	102

	
	
	
	ЦТ 245/295-245-1*
	-
	11,0
	0
	129,5
	4
	4
	44,0

	
	
	
	ПП 245
	ТУ 39-208-76
	13,0
	-
	129,5
	1
	1
	13,0

	3
	Эксплуата-

ционная
	1
	БК-168
	ОСТ 26-02-227-71
	28,0
	-
	800
	1
	1
	28,0

	
	
	
	ЦКОД-168-1
	ТУ 39-01-08-281-77
	25,0
	780
	780,4
	1
	1
	25,0

	
	
	
	ЦЦ 168/216-245-1*
	ТУ 39-01-08-283-77
	11
	0
	800
	30
	30
	330,0

	
	
	
	ЦТ 168/216-245-1*
	-
	4,5
	150
	800
	14
	14
	63,0

	
	
	
	СК 168/214*
	ТУ 39/5-329-74
	12,0
	150
	800
	6
	6
	72

	
	
	
	ПП 168
	ТУ 39-208-76
	4,0
	-
	780
	1
	1
	4,0


Примечание: 

1. Места и необходимость установки центраторов, турбулизаторов и скребков уточняются Заказчиком и Буровым подрядчиком по данным ГИС с учетом глубины залегания эксплуатируемого горизонта. 

2. Количество и интервал установки центраторов должны быть откорректированы по результатам геофизических исследований для обеспечения степени центрирования колонны не менее 80% и согласовывается с геологической службой Заказчика.

3. Допускается использование технологической оснастки  импортного производства при условии соответствия требованиям API.

Таблица 1.9.8. Режим спуска обсадных труб

	Номер колон-ны в поряд-кеспус-ка
	Название колонны
	Номер части колонны в порядке спуска
	Тип, шифр инструмента для спуска (элеватор, спайдер, спайдер-элеватор)
	Средства смазки и уплотнения резьбовых соединений
	Расход смазки, кг
	Интервал глубины с одинаковой допустимой скоростью спуска труб, м
	Допустимая скорость спуска труб, м/с
	Допустимая  глубина спуска труб на клиньях,

м
	Периодичность долива колонны, м
	Промежуточные промывки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глубина, м
	продолжительность, мин.
	расход, л/с

	
	
	
	
	шифр или название
	ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т. п. на изготовление
	
	от (верх)
	до (низ)
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Направление
	1
	Элеватор

/Клинья
	Упл. смазка РУСМА
	ТУ 6-05-1388-86
	1,0
	0
	50
	-
	50
	Контроль за уровнем
	-
	-
	-

	2
	Кондуктор
	1
	Элеватор
	Р-2 МВП
	ТУ 38-101-332-78


	3,12
	0
	150
	0,5-0,8
	150
	
	150
	30
	35

	3
	Эксплуата-ционная колонна
	1
	Элеватор
	Р-2 МВП
	ТУ 38-101-332-78
	7,0
	0
	800
	0,3-0,5
	800
	
	150
800
	30
	25


Примечание: Промежуточные промывки осуществлять до полного выхода объема затрубного пространства, с промывкой не менее одного цикла до полного выравнивания параметров.

Таблица 1.9.9. Опрессовка обсадных труб и натяжение эксплуатационной колонны

	Номер колонны в

 порядке спуска
	Название колонны  
	Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска
	Натяжение эксплуатационной 
колонны, тс
	Плотность жидкости для опрессовки,      кг/м3
	Давление на устье скважины при опрессовке,                      МПа
	Глубина установки 
пакера, м
	Давление на устье скважины при опрессовке труб ниже пакера, МПа
	Номер равнопрочной секции труб в раздельно спускаемой части (снизу-вверх)  см. табл. .1.5.2
	Давление опрессовки труб  равнопрочной секции на поверхности,  МПа

	
	
	
	
	раздельно спускаемой части
	цементного кольца
	раздельно спускаемой  части
	цементного кольца
	части колонны ниже муфты для 2Хступ. цементирования
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2
	Кондуктор 
	1
	-
	1150
	1150
	9,0
	0,55
	-
	-
	-
	1
	12,3

	3
	Эксплуатационная 
	1
	-
	1160
	-
	11,5
	-
	-
	-
	-
	1
	12,6


Примечание:

* Принято минимально необходимое давление по таблице 2,1 «Инструкции по расчету обсадных колонн».  При необходимости давление опрессовки  может быть повышено в соответствии с рекомендациями спецификации API 5CT/ISO 11960:5001, раздел 10,12.

Импортные обсадные трубы по гарантии «прямого Поставщика от завода-изготовителя», имеющие юридические обязательства, на поверхности не опрессовываются.

1.9.2. Цементирование обсадных колон

Таблица 1.9.9. Общие сведения о цементировании обсадных колонн

	Номер колонны в порядке спуска
	Название колонны        (см. табл. 5.2, гр. 2)
	Способ цементиро-вания (прямой, ступенчатый, обратный)
	Данные по раздельно спускаемой части колонны
	Данные о каждой ступени

цементирования

	
	
	
	номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска  (см. табл. 5.2, гр. 8)
	интервал установки (по стволу), м 
	глубина  установки муфты для ступен-чатого цементи-рования, м
	номер ступени цементирования
	высота цемент-ного стакана      м
	название порции тампонажного раствора
	интервал  глубины цементирова-ния (по стволу), м 

	
	
	
	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	от (верх)
	до

 (низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Направление
	Прямой
	1
	0
	50
	нет
	-
	5
	Буферный
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тампонажный
	0
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Продавочный
	0
	45

	2
	Кондуктор
	Прямой
	1
	0
	150
	нет
	1
	10
	Буферный
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тампонажный
	0
	150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Продавочный
	0
	140

	3
	Эксплуата-

ционная
	Прямой
	1
	0
	800
	
	1
	20
	Буферный
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тампонажный
	0
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Продавочный
	0
	780


Таблица 1.9.10. Характеристика жидкостей для цементирования
	Номер колонны в порядке спуска
	Название колонны        (см. табл. 5.2, гр. 2)
	Номер части колонны в порядке спуска          (см. табл. 5.2, гр. 8)
	Номер ступени (снизу-вверх)
	Характеристика жидкости (раствора)

	
	
	
	
	Тип

или

название
	Объем порции,

м3
	Плотность, кг/м3
	пластическая вязкость, сП
	динамическое напряжение сдвига, мгс/см2
	Время начала схватывания,

мин.
	Время ОЗЦ,

час
	Производитель-

ность

при затворении,

л/сек

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Направление
	1
	1
	Буферный
	2,0
	1,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Тампонажный
	5,01
	1,84
	-
	45
	60
	16
	9,8

	
	
	
	
	Продавочный
	3,43
	1,10
	
	
	
	
	

	2
	Кондуктор
	1
	1
	Буферный
	3,0
	1,35
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Тампонажный
	6,92
	1,84
	-
	45
	90
	24
	19,6

	
	
	
	
	Продавочный
	5,82
	1,15
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Эксплуата-

ционная
	1
	1
	Буферный
	7,0
	1,45
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Тампонажный
	20,1
	1,84
	-
	45
	120
	48
	19,6

	
	
	
	
	Продавочный
	14,9
	1,22
	-
	-
	-
	-
	-


Примечание: Объемы тампонажных растворов определены с учетом среднего коэффициента кавернозности, который уточняется по результатам геофизических исследований.

Таблица 1.9.11. Компонентный состав жидкостей для цементирования и характеристики компонентов 
	Номер

 колонны

 в        порядке спуска
	Название

колонны

(см. табл. 5.2, гр. 2)
	Номер части

колонны в

порядке спуска

(см. табл. 5.2, гр.8)
	Номер

ступени

(снизувверх)
	Тип или

название

жидкости для

цементирова-ния
	Название

компонента
	Плотность

г/см3
	Влажность, %
	Сорт
	ГОСТ, ОСТ, МРТУ,

ТУ, МУ и т.п на

изготовление
	Норма

расхода

компо-нента

кг/м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Направление
	1
	1
	Буферная
	Вода техническая
	1,2
	-
	-
	Местная
	1200

	
	
	
	
	Тампонажная
	ПЦТ I-G-СС-1
	3,15
	-
	Первый
	ГОСТ 1581-96
	1282,5

	
	
	
	
	
	CaCl2
	2,15
	-
	-
	ГОСТ 450-77
	38,47

	
	
	
	
	
	Вода пресная
	1,01
	-
	-
	Местная
	704,7

	
	
	
	
	Продавочная
	Буровой раствор
	1,1
	-
	-
	Местная
	1100

	2
	Кондуктор
	1
	1
	Буферная
	Техническая вода+моющая добавка+утяжелитель
	1,35
	-
	-
	Местная
	1350

	
	
	
	
	Тампонажный
	ПЦТ I-G-СС-1
	3,15
	-
	Первый
	ГОСТ 1581-96
	1286,2

	
	
	
	
	
	CaCl2
	2,15
	-
	-
	ГОСТ 450-77
	25,7

	
	
	
	
	
	Wo-Defoam
	1,02
	-
	-
	Импорт 
	0,2

	
	
	
	
	
	Вода пресная
	1,01
	-
	-
	Местная
	708,0

	
	
	
	
	Продавочная
	Буровой раствор
	1,15
	-
	-
	Местная
	1150


Продолжение таблицы 1.9.11

	3
	Эксплуа-тационная колонна
	1
	1
	Буферная
	Техническая вода+моющая добавка+утяжелитель
	1,45
	-
	-
	Местная 
	1450,0

	
	
	
	
	Тампонажный
	ПЦТ I-G-CC-1  
	3,15
	-
	Первый
	Гост 1581-96
	985,7

	
	
	
	
	
	Расширяющая добавка ЕХ-100 
	3,1
	-
	-
	-
	328,6

	
	
	
	
	
	Пеногаситель Wo-Defoam
	1,03
	-
	-
	Импорт.
	0,2

	
	
	
	
	
	Замедлитель (BXR-200L)
	
	
	
	Импорт.
	5,0

	
	
	
	
	
	Понизитель фильтрации (BXF-200L)
	1,17
	-
	-
	
	35,4

	
	
	
	
	
	Пластификатор (ПС-П)
	-
	-
	-
	-
	3

	
	
	
	
	
	Армирующая добавка (ДПА-Ф)
	-
	-
	-
	-
	0,94

	
	
	
	
	
	Крепь-1
	-
	-
	-
	-
	20,0

	
	
	
	
	
	Вода пресная
	1,01
	
	-
	Местная
	708,0

	
	
	
	
	Продавочная
	Буровой раствор
	1,22
	-
	-
	
	1220,0


Примечание: 1. Количественный и качественный (рецептура) состав добавок определяется по фактическому состоянию ствола скважины перед цементированием по результатам лабораторных исследований. 

2. Допускается использование заменяющих добавок, обеспечивающих смыв неуплотненной глинистой корки со стенок скважины и поверхности обсадных труб, а также разделение бурового и тампонажного растворов.

Таблица 1.9.12. Технологические операции при цементировании и режим работы цементировочных агрегатов (буровых насосов) 

	Номер колонны в порядке спуска
	Номер  части колонны в порядке спуска, (см. таб.5.2, гр.8)
	Номер ступени цементирования (снизу-вверх)
	Наименова-ние технологи-ческой операции
	Тип или название жидкости
	Тип (шифр) агрегата или бурового насоса
	Назначе-ние агрегата

или бурового насоса
	Количество агрегатов (буровых насосов), работающих на одном режиме
	Режим работы агрегатов (буровых) насосов
	Время выполнения технологичес-кой операции, мин

	
	
	
	
	
	
	
	
	диаметр цилиндровых втулок, мм
	скорость агрегата или число двойных ходов бурового насоса
	суммарная производительность агрегатов (бурового насосов), л/с
	давление, кгс/см2
	объем порции на данном режиме
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	допустимое для агрегатов (буровых  насосов)
	на устье скважины в конце операции
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в данном режиме
	нарастающее от начала затворения до момента «стоп»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	1
	1
	Закачка
	Буферная
	ЦА-320М
	Закачка
	1
	127
	3-4
	9,8
	60
	
	2,0
	3,4
	3,4

	
	
	
	Затворение
	Тампонаж.
	2СМН-20
	Затворение
	1
	-
	3-4
	15,1
	-
	-
	5,01
	5,53
	8,93

	
	
	
	
	
	ОСР-20
	Затворение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Закачка
	Тампонаж.
	ЦА-320М
	Закачка
	1
	127
	3-4
	9,8
	60
	
	5,01
	8,52
	17,45

	
	
	
	
	
	1БМ-600
	Закачка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	СКЦ-2М
	Закачка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Продавка
	Продавочная
	ЦА-320М
	Продавка
	1
	127
	3-4
	9,8
	60
	13,3
	2,43
	4,13
	21,58

	
	
	
	
	
	ЦА-320М
	«стоп»
	1
	127
	1-2
	5,1
	
	23,3
	1,0
	3,3
	24,88

	2
	1
	1
	Закачка
	Буферная
	ЦА-320М
	Закачка
	1
	127
	3-4
	9,8
	60
	
	3,0
	5,1
	5,1

	
	
	
	Затворение
	Тампонаж.
	2СМН-20
	Затворение
	1
	127
	3-4
	15,1
	-
	-
	6,92
	7,64
	12,74

	
	
	
	
	
	ОСР-20
	Затворение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Закачка
	Тампонаж.
	ЦА-320М
	Закачка
	1
	127
	3-4
	9,8
	60
	
	6,92
	11,77
	24,51

	
	
	
	
	
	1БМ-600
	Закачка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	СКЦ-2М
	Закачка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Продолжение таблицы 1.9.12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	Сброс пробки
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0
	29,51

	
	
	
	Промывка линии 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 10,0
	39,51

	
	
	
	Продавка
	Продавочная
	ЦА-320М
	Продавка
	2
	127
	3-4
	9,8
	24,6
	4,82
	4,1
	43,61
	43,61

	
	
	
	
	
	ЦА-320М
	«стоп»
	1
	127
	1-2
	5,1
	39,6
	1,0
	3,3
	46,91
	46,91

	3
	1
	1
	Закачка
	Буферная
	ЦА-320М
	Закачка
	1
	127
	3-4
	9,8
	
	7,0
	11,9
	11,9
	11,9

	
	
	
	Затворение
	Тампонажная
	2СМН-20
	Затворение
	2
	127
	3-4
	15,1
	-
	20,1
	11,1
	23,0
	20,1

	
	
	
	
	
	ОСР-20
	Затворение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Закачка
	Тампонажная
	ЦА-320М
	Закачка
	2
	127
	3-4
	9,8
	-
	20,1
	17,1
	40,1
	32,74

	
	
	
	
	
	1БМ-600
	Закачка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	СКЦ-2М
	Закачка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Сброс пробки
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0
	45,1

	
	
	
	Промывка линии 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 10,0
	55,1

	
	
	
	Продавка
	Продавочная
	ЦА-320М
	Продавка
	2
	127
	3-4
	9,8
	63,3
	13,9
	11,82
	66,92
	56,31

	
	
	
	
	
	ЦА-320М
	«стоп»
	1
	127
	1-2
	5,1 
	78,3
	1,0
	3,3
	70,22
	59,61


Примечание: С целью улучшения качества крепления рекомендуется производить расхаживание кондуктора в процессе цементирования (при расхаживании не превышать нагрузку более 10% собственного веса обсадной колонны).

Таблица 1.1.13 Схема обвязки и потребность в цементировочных агрегатах
	Номер колонны в порядке спуска


	Номер части колонны


	Номер ступени цементирования
	Интервал

цементи-рования
	Номер схемы обвязки цементировочной техники
	Потребное количество

	
	
	
	
	
	Основные ЦА
	Дополнительные ЦА

	
	
	
	
	
	тип
	всего
	в том числе на:
	тип
	всего
	резерв

	
	
	
	от, (верх)
	до,

(низ)
	
	
	
	затворение
	перемешива-ние


	Закачка
	продавка
	амбар
	резерв
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	1
	1
	0
	50
	1
	ЦА-320М
	2
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-

	-
	-

	2
	1
	1
	0
	150
	2
	ЦА-320М
	4
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	1БМ-700
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СКЦ-2М
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ОСР-20
	1
	

	3
	1
	1
	0
	800
	3
	ЦА-320М
	5
	-
	-
	3
	2
	-
	-
	1БМ-700
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СКЦ-2М
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ОСР-20
	1
	


Примечание: Допускается применение цементировочных агрегатов других фирм-производителей, обеспечивающих требуемые режимы цементирования.

Таблица 1.9.14. Потребность в смесительных машинах, цементовозах и автоцистернах

	Номер колонны в порядке спуска


	Номер  части колонны
	Номер ступени цементирования


	Интервал, м
	Потребное количество

	
	
	
	
	Смесительные машины
	Цементовозы
	Автоцистерны

	
	
	
	от (верх)
	до (низ)
	тип
	всего
	в том числе
	тип
	всего
	в том числе
	тип
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	тампонаж-1
	тампонаж-2
	тампонаж-3
	
	
	тампонаж-1
	тампонаж-2
	
	
	буферная
	затворение
	продавочная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	1
	1
	0
	50
	2СМН-20
	1
	1
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	1
	0
	150
	2СМН-20
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	

	3
	1
	1
	0
	800
	2СМН-20
	2
	2
	-
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	


Таблица 1.9.15. Потребное количество цементировочной техники для цементирования обсадных колонн

	№ по порядку
	Название или шифр
	Потребное количество, шт.

	
	
	номера колонн (см. таблицу 1.5.2., графа 1)
	суммарное на скважину

	
	
	1
	2
	3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ЦА-320М
	2
	5
	5
	11 вызовов

	2
	2СМН-20
	1
	2
	2
	4 вызова

	3
	ОСР-20
	1
	1
	1
	3 вызова

	4
	БМ-700
	1
	1
	1
	3 вызова

	5
	СКЦ-2М
	1
	1
	1
	3 вызова


Таблица 1.9.16. Потребное количество материалов для цементирования обсадных колонн

	№

п/п
	Наименование

или шифр
	ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д. на изготовление
	Ед.

изм.
	Потребное количество
	Суммарное на скважину

	
	
	
	
	Номера колонн (см. табл. 5.2, гр. 1)
	

	
	
	
	
	0-50
	0-150
	0-800
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ПЦТ1-G-CC-1
	ГОСТ 1581-96
	тн
	6,46
	8,91
	18,11
	33,48

	2
	Расширяющая добавка ЕХ-100
	ТУ 5734 -007-95807705-2011
	тн
	
	
	7,76
	7,76

	3
	Ускоритель схватывания CaCl2
	ГОСТ 450-77
	кг
	129,2
	178,2
	
	307,4

	4
	Пеногаситель Wo-Defoam
	Импортная
	л
	1,0
	1,38
	4,02
	6,4

	5
	Понизитель фильтрации BXF-200L
	Импортная
	кг
	
	
	711,5
	711,5

	6
	Замедлитель (BXR-200L)
	Импортная
	кг
	
	
	60,3
	60,3

	7
	Пластификатор ПС-П
	
	кг
	
	
	51,74
	51,74

	8
	Армирующая добавка ДПА-Ф
	
	кг
	
	
	12,93
	12,93

	9
	Структурообразователь Крепь-1
	ТУ 2231-233-0014650-01
	кг
	
	
	402,0
	402,0

	10
	Моющая добавка ПБК-экстра
	
	кг
	
	30,0
	70,0
	100,0

	11
	Вода техническая для буфера
	Местная
	м3
	2,0
	3,0
	7,0
	12,0

	12
	Вода пресная для затворения
	Местная
	м3
	3,55
	4,9
	14,23
	22,68


Примечание: 1. Допускается использование других аналогичных химреагентов различных фирм–производителей (отечественных или зарубежных). 

1.9.3. Оборудование устья скважины

Таблица 1.9.17. Спецификация устьевого и противовыбросового оборудования (ПВО)

	Обсадная колонна
	Номер схемы обвязки ПВО
	Давление опрессовки устьевого оборудования и ПВО,  МПа
	Типоразмер, шифр или название устанавливаемого устьевого и ПВО оборудования
	ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т. д. на изготовление 
	Коли-чество, шт.
	Допусти-мое рабочее давление, МПа

	номер в порядке спуска


	название
	
	после установки
	перед вскрытием напорного горизонта
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Направление
	-
	-
	-
	ОКК2-14 х 168х245х324
	ГОСТ 13862-2003
	1
	14,0

	2
	Кондуктор
	32
	9,0
	-
	ОП-32- 280х21

ПУГ 280х21-1шт

ППГ 280х21-1шт
	ГОСТ 13862-2003

ГОСТ 13862-2003

ГОСТ 13862-2003
	1

1

1
	21,0

21,0

21,0

	3
	Эксплуатационная
	-
	11,5
	-
	АФК1 65х14
	ГОСТ 13846-2003
	1
	14,0


Примечание: 

1.Фактические схемы монтажа и спецификация противовыбросовых оборудований согласовывается Буровым подрядчиком с АСС.

1.10. Испытание скважин
1.10.1. Испытание пластов в процессе бурения
Таблица 1.10.1. Продолжительность работы пластоиспытателя (опробователя), спускаемого на трубах

	Объект
	Вид операции

(опробование,

испытание,

испытание с геофизическими

исследованиями)
	Затраты времени на испытание
	Суммарное время

по всем объектам,

ч.  (сут.)

	испытания
	
	для буровой организации
	для геофизической организации
	

	№
	глубина нижней

     границы, м.
	
	нормативное время, ч.
	всего на

объект, ч.

(сут.)
	нормативное время, ч.
	всего на

объект,

ч.

(сут.)
	

	
	
	
	проработка

по нормам

ЕНВ
	промывка по табл. 5 СНВ
	испытание

(опробование)

по табл. 1 СНВ
	
	ожидание притока

по т. 2.1

СНВ

на ПГИ
	испытание

(опробование) по т.2, 21 СНВ

на ПГИ
	
	для буровой организации
	для

геофизической

организации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	По требованию Заказчика


Таблица 1.10.2. Характеристики КИИ и технологические режимы работы пластоиспытателя, спускаемого на трубах

	№ объекта испытания
	Количество одновременно

испытываемых объектов
	Характеристика КИИ
	Количество отбираемых проб, шт.
	Режим работы

пакера
	Режим испытания

объекта
	Длина

зумпфа,

м
	Диаметр долота для бурения под  зумпф, мм
	Хвостовик

	
	
	тип

испытателя

пластов
	количество,

шт.
	шифр

пакера
	тип

пробо-

отбор-

ника
	
	
	
	
	
	диа-

метр,

мм
	длина

по

стволу,

м

	
	
	
	
	
	
	
	осевая нагрузка,

т
	Перепад давления, МПа
	Депрессия, передаваемая на пласт, МПа
	Количество циклов исследования, шт.
	Время ожидания

притока, ч
	
	
	
	

	
	
	
	Испытателей пластов
	пакеров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	По требованию Заказчика


1.10.2. Испытание горизонтов на продуктивность в эксплуатационной колонне
Таблица 1.10.3. Насосно-компрессорные трубы (НКТ)

	Номер

лифто-

вой ко-

лонны

НКТ
	Номер

секции

труб в

лифто-

вой ко-

лонне

(снизу-

вверх)
	Интервал

установки

секции, м
	Характеристика трубы
	Длина

секции,

м
	Масса секции, т
	Коэффициент запаса

прочности

	
	
	
	номин.

наружн.

диаметр,

мм
	тип соедине- ния
	марка

(группа

проч-ности)

стали
	тол-

щина

стенки,

мм
	Тео-рети-чес-кая

масса

1 п.м,

кг/м
	
	теоре-тическая
	с учетом
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	плюсо-вого

допус-ка

k=1.036
	запаса

при

спуске

при

наличии в

скважине

H2S
	на

рас-

тяже-

ние
	на избыточное

давление

	
	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наруж-

ное
	внутре-

нее

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	НКТ до кровли перфорации

	1
	1
	0
	800*
	73,0
	гладкие
	Д
	5,5
	9,64
	800
	7,71
	8,09
	-
	>1,45
	>1,15
	>1,5


Примечание: 

1. Допускается применение импортных НКТ соответствующей прочности стали.

2. С глубины выше кровли перфорации на 10м применить технологические НКТ для замены перфорационной жидкости при освоении скважин.

Таблица 1.10.4. Крутящие моменты для свинчивания соединений насосно-компрессорных труб

	Наружный диаметр, мм
	Толщина стенки, мм
	Марка (группа прочности) материала
	Тип соединения
	Крутящий момент, Н х м

	
	
	
	
	минимальный
	оптимальный
	максимальный

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	73,0
	5,5
	Д
	-
	900
	1200
	1500


Таблица 1.10.5. Характеристика жидкостей и составляющие их компоненты для установки цементных мостов

	Номер

объекта

испыта-ния
	Интервал

установки

моста,

м
	Характеристика жидкости

	
	
	название

или тип
	объем

порции,

м3
	плот-

ность,

г/см3
	пласти-ческая

вяз-

кость,

сПз
	динами-

ческое

напря-

жение

сдвига,

мгс/см2
	составляющие компоненты

	
	
	
	
	
	
	
	назва-ние
	плот-

ность,

г/см3
	влаж-

ность,

%
	сорт
	удель-ный

расход

на 1 м3
раствора,

кг/м3

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Установка цементных мостов не предуcмотрена.

При ликвидации скважины, в случае отсутствия продуктивных горизонтов.


Таблица 1.10.6. Продолжительность испытания (освоения) объектов в эксплуатационной колонне
	Номер объекта
	Название процесса, операции по испытанию (освоению) и интенсификации
	Номера таблиц по ССНВ на испытание или местные нормы
	Продолжительность процесса, операции, сут

	
	
	
	1-5 объект

	1 
	2
	3
	4

	1
	1. Подготовительные работы перед испытанием объекта

   Шаблонирование эксплуатационной колонны скребком

   Смена тех. воды на перфорационную жидкость

   ПЗР к спуску НКТ

   Спуск НКТ

   Установка ФА

   Перфорация обсадной колонны

2. Вызов притока:

    Смена перфорационной жидкости  на техническую воду, снижение уровня компрессированием 

3. Испытание объекта (3 режима)

4. Задавка скважины

5. Установка цементного моста
	ССНВ таб.22

ССНВ таб.22

ЕНВ§29

ССНВ

ССНВ

ССНВ

ЕНВ§76-79

ССНВ таб.22

ЕНВ

ССНВ табл.17

ССНВ

ССНВ
	2,1

2,31

0,3

0,2

1,2

0,1

1,76

1,9

0,3

11,7

0,7

3,2

	
	Итого
	
	25,77

	2
	1. Подготовительные работы перед испытанием объекта

   Шаблонирование  эксплуатационной колонны скребком

   Смена тех. воды на перфорационную жидкость

   ПЗР к спуску НКТ

   Спуск НКТ

   Установка ФА

   Перфорация обсадной колонны

2. Вызов притока:

    Смена перфорационной жидкости  на техническую воду, снижение уровня компрессированием 

3. Испытание объекта (3 режима)

4. Задавка скважины

5. Установка цементного моста
	ССНВ таб.22

ССНВ таб.22

ЕНВ§29

ССНВ

ССНВ

ССНВ

ЕНВ§76-79

ССНВ таб.22

ЕНВ

ССНВ табл.17

ССНВ

ССНВ
	2,1

2,31

0,3

0,2

1,2

0,1

1,76

1,9

0,3

11,7

0,7

3,2

	
	Итого
	
	25,77


Продолжение таблицы 1.10.6
	1 
	2
	3
	4

	3
	1. Подготовительные работы перед испытанием объекта

   Шаблонирование  эксплуатационной колонны скребком

   Смена тех. воды на перфорационную жидкость

   ПЗР к спуску НКТ

   Спуск НКТ

   Установка ФА

   Перфорация обсадной колонны

2. Вызов притока:

    Смена перфорационной жидкости  на техническую воду, снижение уровня компрессированием 

3. Испытание объекта (3 режима)

4. Задавка скважины

5. Установка цементного моста
	ССНВ таб.22

ССНВ таб.22

ЕНВ§29

ССНВ

ССНВ

ССНВ

ЕНВ§76-79

ССНВ таб.22

ЕНВ

ССНВ табл.17

ССНВ

ССНВ
	2,1

2,31

0,3

0,2

1,2

0,1

1,76

1,9

0,3

11,7

0,7

3,2

	
	Итого
	
	25,77

	4
	1. Подготовительные работы перед испытанием объекта

   Шаблонирование  эксплуатационной колонны скребком

   Смена тех. воды на перфорационную жидкость

   ПЗР к спуску НКТ

   Спуск НКТ

   Установка ФА

   Перфорация обсадной колонны

2. Вызов притока:

    Смена перфорационной жидкости  на техническую воду, снижение уровня компрессированием 

1. Испытание объекта (3 режима)
4. Задавка скважины

5. Установка цементного моста
	ССНВ таб.22

ССНВ таб.22

ЕНВ§29

ССНВ

ССНВ

ССНВ

ЕНВ§76-79

ССНВ таб.22

ЕНВ

ССНВ табл.17
ССНВ

ССНВ
	2,1

2,3

0,3

0,2

1,2

0,1

1,76

1,9

0,3

11,7
0,7

3,2

	
	Итого
	
	25,77


Продолжение таблицы 1.10.6
	1 
	2
	3
	4

	5
	1. Подготовительные работы перед испытанием объекта

   Шаблонирование  эксплуатационной колонны скребком

   Смена тех. воды на перфорационную жидкость

   ПЗР к спуску НКТ

   Спуск НКТ

   Установка ФА

   Перфорация обсадной колонны

2. Вызов притока:

    Смена перфорационной жидкости  на техническую воду, снижение уровня компрессированием 

3. Испытание объекта (3 режима)
	ССНВ таб.22

ССНВ таб.22

ЕНВ§29

ССНВ

ССНВ

ССНВ

ЕНВ§76-79

ССНВ таб.22

ЕНВ

ССНВ табл.17
	2,1

2,31

0,3

0,2

1,2

0,1

1,76

1,9

0,3

11,7

	
	Итого
	
	21,86

	
	Суммарная по скважине:
	
	124,94


Примечание: По решению Заказчика возможно вызов притока с применением струйного насоса.

Таблица 1.10.7. Продолжительность работы агрегатов при испытании (освоении) скважины в эксплуатационной колонне
	Номер объекта
	Название процесса, операции по испытанию (освоению) и интенсификации
	Используемые агрегаты при выполнении работ
	Количество

вызовов
	Источник норм времени
	Продолжи-тельность работы, ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1-5
	Опрессовка ФА на устье скважины.
	ЦА-320*
	1
	"Сметные нормы времени на работу  и  дежурство  спецтехники"
	3,0

	
	Опрессовка НКТ
	ЦА-320
	1
	
	3,0

	
	Смена тех. воды на перфорационную жидкость 
	ЦА-320
	1
	
	4,0

	
	Опрессовка устья скважины после установки противовыбросовой задвижки
	ЦА-320
	1
	
	3,0

	
	Подготовительные работы перед испытанием 
	ЦА-320
	1
	т. 3
	1,0

	
	Вызов притока 
	ЦА-320
	1
	т. 3
	12,0

	
	Смена перфорационной жидкости (буровой раст-вор)  на техническую  воду  
	ЦА-320
	1
	
	6,0

	
	Снижение уровня 
	УКП-(80КС-250)
	1
	т. 3
	5,0

	
	Итого на работу:
	
	
	
	32,0**


Примечание: * Допускается применение аналогичных агрегатов.
**Продолжительность работ при испытании одного объекта. 

Табл. 1.10.8. Потребное количество воды для освоения скважины в эксплуатационой колонне
	Номер объекта
	Название или шифр
	ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ,

МУ и т.п. на изготовление
	Единица измерения
	Потребное количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Техническая вода
	местные
	м3
	44,51


1.11. Дефектоскопия и опрессовка

Бурение скважины начинают проверенным инструментом и спуско-подъемным оборудованием. Неразрушающий контроль производится по единому графику, составленному буровым подрядчиком.

После аварии с буровым инструментом или спуско-подъемным оборудованием и перед проведением ответственных работ производится внеочередной контроль. Контроль бурильных труб проводится также перед ответственными операциями.

Сроки проведения дефектоскопии устанавливаются по РД 39-13-90 [77], то есть бурильных труб и УБТ через 450 часов, бурового оборудования 1 раз в год.

Толщинометрию бурильных труб проводить через 1200 час.

Перед отправкой на буровую все бурильные трубы, переводники, УБТ и ведущая труба проходят дефектоскопию на трубной базе бурового Подрядчика.
Табл. 1.11.1. Виды операций контроля и объемы работ по дефектоскопии бурильного инструмента, проводимые с применением передвижной дефектоскопической лаборатории ПКДЛ

	Название обсадной колонны
	Номер по порядку проведения дефек-тоскопии бурильного инструмента
	Глубина скважины при проведении операции, м


	Время механического бурения между очередными проверками, час
	Тип контролируемых труб и УБТ
	Количество контролируемых концов, шт (свечи)
	Вид операции дефектоскопии:

СБТ, зона сварного

шва, УБТ, переводники, толщинометрия

ЛБТ
	Норма времени  на контроль

одной трубы (свечи), мин
	Продолжительность дефектоскопии, час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Эксплуатационная
	1
	800
	400
	УБТ-165,1

СБТ-114,3
квадрат
	16
150
1
	Трубные резьбы. Замковые резьбы, зона сварного шва
	4,8

7,2х1,13=8,14
	1,28
13,7


Продолжение табл.1.11.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Перечень деталей бурового оборудования, подлежащих дефектоскопии:

	Талевый блок 

Крюк
	
	
	
	
	
	Щеки, нижняя серьга, кронштейн для подвески серьги

Крюк, боковые рога, штропа, карманы корпуса
	1 раз в год

1 раз в год
	

	Крюкоблок 
	
	
	
	
	
	Щеки, крюк, боковые рога, карманы корпуса крюка 
	1 раз в год
	

	Вертлюг 
	
	
	
	
	
	Штропа, карманы корпуса, переводники
	1 раз в год
	

	Элеваторы
	
	
	
	
	
	Проушины, штропа, корпус элеватора
	1 раз в год
	

	Спайдер
	
	
	
	
	
	Проушины, штропа, корпус элеватора
	1 раз в год
	

	Штропа 

Манифольд
	
	
	
	
	
	По всей длине.

Замер толщины стенок в местах изменения направления потока жидкости
	1 раз в год
	

	Буровая лебедка 

Краны конечных выключателей 
	
	
	
	
	
	Тормозные ленты, ручка лебедки
	Через 6 мес.
	

	Машинные ключи 

Верхний привод
	
	
	
	
	
	Рукоятка, траверса, удержка, челюсти 

По всей длине
	1 раз в год
1 раз в год
	


Примечание: Дефектоскопию бурильных труб осуществлять по телу трубы в местах работы ПКР.
Табл. 1.11.2. Опрессовка оборудования и используемая техника

	Название обсадной колонны
	Название контролируемого объекта
	Глубина скважины при проведении операции, м
	Используемая для выполнения операции техника
	Максимальное давление создаваемое агрегатами при опрессовке, кгс/см2

	Источник норм времени
	Количество труб, шт.
	Продолжительность прове-дения  операции, час



	
	
	
	тип (шифр)


	количество, шт.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Перед началом бурения
	Обвязка буровых насосов, нагнет. линия, блок задвижек, шланг, пневмо/системы бур/установки
	0
	ЦА-320М
	1
	На раб. давле-ние
	ЕНВ
	0
	1,5

	Кондуктор
	Обсадная колонна и устьевое обору-дование
	140
	ЦА-320М
	1
	90,0
	ЕНВ
	14
	1,5

	
	Цементное кольцо*
	153
	ЦА-320М
	1
	5,5
	ЕНВ
	-
	0,3

	Эксплуатационная
	Обсадная колонна и устьевое оборудование
	800
	ЦА-320М
	1
	115
	ЕНВ
	78
	1,5


Примечание:  *на глубине установки башмака обсадных колонн проводить замеры градиентов  гидроразрыва пород методом гидравлических испытаний.
1.12. Строительные и монтажные работы

1.12.1. Выбор и обоснование бурового оборудования

Основным критериями выбора буровой установки являются: глубина скважины, вес спускаемых обсадных и бурильных колонн, грузоподъемность, мобильность, экологическая безопасность, экономичность, эксплуатации, уровень механизации технологических процессов.

Для строительства поисковых скважин принята буровая установка ZJ-20 или аналог (ZJ-30) грузоподъемностью не менее 120т на дизельном приводе с достаточным уровнем механизации работ.

Система приготовления, циркуляции и очистки бурового раствора исключает загрязнение земли раствором и химическими реагентами, используемыми для его обработки, позволяет максимально очистить раствор от выбуренной породы.

Сбор отходов бурения предусматривается  в шламосборники с последующим  вывозом к месту захоронения.

Согласно п.190 «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» - выбор типа буровой установки производится, исходя из максимально допустимой рабочей нагрузки на крюке от веса бурильной колонны в воздухе или веса наиболее тяжелой обсадной колонны и ее секции. Допустимая нагрузка на крюке должна превышать вес наиболее тяжелой бурильной колонны в воздухе не менее чем на 40%. 

Расчёт.

G б.к. или G о.к. < [G

Вес эксплуатационной колонны:

G э.= L э. * q э 

G э = 800*29,91= 0,2393 МН

Вес бурильной колонны с УБТ

где L э. - глубина спуска промежуточной колонны, м; q э.- вес 1м, Н/м

G б.к. = G б.т. + G у. = L б.*q б.+L у.*q у.

где L б. и L у.- длина бурильных труб и УБТ, м; q б. и q у. – вес бурильной колонны и УБТ.

G = 0,3187МН

Из приведенного расчёта следует, что наибольшую нагрузку БУ будет испытывать при спуске промежуточной колонны.

Максимальные нагрузки с учётом расхаживания:

от веса бурильной колонны

G =0,3633*1,4 = 0,5086 МН

от веса наиболее тяжелой обсадной колонны

G = 0,2393*1,15 = 0,2752 МН

Максимальная грузоподъёмность  ZJ-20 равна 1,2  МН или 120 тонн.

Для данной скважины более рациональным будет использование буровой установки ZJ-20, поскольку нагрузка (в МН) от наиболее тяжёлой бурильной колонны, меньше максимальной. 

0,5086 < 1,20
Табл. 1.12.1. Сочетание вариантов подготовительных и строительно-монтажных работ
	Номера вариантов работ
	Номера или количество скважин, строящихся по заданному сочетанию вариантов работ



	Подготовительных 
	Топографо-геодезических
	Строительно-монтажных
	По теплофикационной установке
	По испытаниям
	По транспортировке
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	01
	01
	01
	01
	01
	01
	ОТ-1, ОТ-11


1.12.2. Подготовительные работы к строительству скважины (скважин)
Табл.1.12.2. Объемы подготовительных работ к строительству скважины (скважин)

	Номер по порядку
	Номер расценки по ЕРЕР или разовая
	Наименование работ

 (с указанием шифра или характеристики)
	Единица измерения
	Номер варианта подготовительных работ
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1-А
	Отсыпка площадки под буровую
	1000 м2
	1
	1

	2
	125-М
	Засыпка грунта для строительства подъездной дороги к скважине
	1000 м2
	1
	1

	3
	125-М
	Засыпка щебня под оборудование
	100 м3
	1
	0,50

	4
	
	Укладка бетонных панелей под оборудование на скважину
	шт.
	1
	16,0

	4
	49-11
	Обваловка вокруг площадки буровой с перемещением ГСМ (110 х 2+ 60 x 2) х 1,25
	
	-//-
	1

	5
	49-2753
	Сооружение амбара для временного размещения отходов бурения с обратной засыпкой ранее вынутым грунтом
	100 м3
	-//-
	-

	6
	49-11
	Обваловка площадки ГСМ (20м х 2+ 15м х 2) х 1,25
	
	
	0,86

	7
	49-11

49-11
	Обваловка вокруг площадки буровой с перемещением

- при монтаже

- при демонтаже
	100м3

100м3
	
	15

15


Продолжение табл. 1.12.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Строительство водопровода на поверхности :

	8
	49-158
	- прокладка труб Ǿ 100мм
	100м
	
	1,8

	9
	49-158
	- прокладка труб Ǿ 50мм
	100м
	
	0,6

	10
	49-176
	- установка задвижек Ǿ 100мм
	шт
	
	2

	11
	49-181
	- установка задвижек на пожарных гидрантах
	шт
	
	2

	12
	49-186
	- устройство пожарных гидрантов
	шт
	
	2

	13
	49-174
	- установка вентилей Ǿ 50мм
	шт
	
	7

	14
	49-193

49-192
	Устройство противокоррозионной изоляции водопровода

- Ǿ 100мм 

- Ǿ 50мм
	100м

100м
	
	1,8

0,6

	15
	49-205

49-204
	Устройство термоизоляции водопровода:

- Ǿ 73мм 

- Ǿ 50мм
	100м

100м
	
	1,2

0,4

	16
	49-176
	- установка вентилей Ǿ 25мм
	шт
	
	6

	17
	49-524
	Установка вагон домиков для вышкомонтажных бригад
	к-с
	1
	2,8

	18
	49-524
	Установка вагон домиков для буровых бригад
	к-с
	1
	3,4

	19
	894-Э
	Электромонтаж комплекса бытовых помнщений для вышкомонтажных бригад
	к-с
	1
	2,8

	20
	
	Электромонтаж комплекса бытовых помнщений для буровых  бригад
	к-с
	1
	3,5

	21
	49-231
	Строительство низковольтной силовой и осветительной линии электропередач с алюминиевым проводом, сечением 3,5мм2
	100м
	
	4,5

	22
	49-233
	-количество проводов - 6шт.
	100м
	
	6

	23
	49-256
	Строительство кабельной линии сечением от 2,5мм2 до 70мм2  на деревянных опорах
	100м
	
	3,5

	24
	49-11,  49-19
	Рытье амбаров бульдозером на концах выкидов превентора
	100 м3
	1
	2,0

	25
	-
	Пожарные стояки (гидранты)
	шт
	
	2

	26
	-
	Работа Бульдозера
	Маш/час
	
	20

	27
	-
	Работа Автокрана
	Маш/час
	
	12


Примечание: 

Работы производятся до начала строительства скважины по отдельному проекту обустройства площадки. Сооружение амбаров производится по согласованию с местными Госорганами.

1.12.3. Объемы строительные и монтажные работы для строительства скважины

Табл.1.12.3. Перечень топографо-геодезических работ

	Номер по порядку
	Номер расценки по ЕРЕР или разовая
	Наименование работ (перенесение в натуру местоположения скважины, определение планово-высотного положения устья скважины, определение азимута)


	Номер скважины
	Количество скважин

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Сборник основных расходов при производстве топографо- геодезических работ
	Перенесение в натуру местоположения скважин
	ОТ-1, ОТ-11
	2

	2
	
	Определение планово-высотного положе-ния устья скважин
	
	

	2
	
	Проезд топографо-геодезической бригады
	
	

	4
	
	Контроль закрепления разбивочных осей
	
	

	5
	
	Плановая и высотная выверка фундаментов
	
	

	6
	
	Плановая и высотная выверка опорных конструкций (фундаментных балок, рам и др.)
	
	

	7
	
	Плановая и высотная выверка оборудования
	
	

	8
	
	Камеральная обработка материалов
	
	

	9
	
	Ведение полевой документации 
	
	


Табл. 1.12.4. Варианты строительных и монтажных работ
	Номер

варианта

строитель-но-мон-

тажных

работ
	Номер

расценки

по ЕРЕР

или

разовая
	Номер

комплекта

бурового

и силового

оборудования
	Вид привода

(электричес-кий, ДВС)
	Вид строительства

(первичное, повторное, передвижка до 5м, на 15-20м, на 40-50м, демонтаж первичный, повторный)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	-
	ZJ-20 или аналог (ZJ-30) c грузоподъемностью не менее 120тн
	ДВС
	Первичное строительство


Табл. 1.12.5. Объем работ по комплекту бурового и силового оборудования

	Номер по порядку
	Номер

расценки

по ЕРЕР

или

разовая
	Наименование работ

(с указанием шифра

или характеристики)


	Единица

измерения
	Номер вари-анта строи-тель-номон-тажных

работ
	Количество
	Способ и вид

Транспортировки

(волоком, на тягачах, автотранспортом,

трактором и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Буровая установка  "ZJ-20" 
	
	
	
	

	1
	49-1064 (Приме-нительно)

259
	Буровая автоплатформа 20,1 м х 3,2 м х 4,4 м 
	 
	1:2
	1
	Автотранспорт

	2
	
	Вышка мачтовая высотой -31 м 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	3
	
	Кронблок ТС120  грузоподъемностью (г/п) 120 тн. 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	4
	
	Крюкоблок YG150  г/п 150 тн. 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	5
	
	Вертлюг  SL160  г/п 160 тн  на рабочее давлении е 210 ат. 
	 
	-  //  -
	1
	-  //  -

	6
	
	Балкон верхового рабочего 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	7
	
	Страховочный канат верхового рабочего 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	8
	
	Система аварийного спуска верхового рабочего 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	9
	
	Буровая лебедка ZJ-20,  N-330  кВт ; г/п 150 тн: 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	10
	
	главный тормоз (ленточный) 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	12
	
	вспомогательный гидротормоз 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	13
	
	гидравлическая катушка 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	14
	
	тартальный барабан, противозатаскиватель
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	15
	
	Приспособление для крепления мертвого конца талевого каната ZJ200 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	16
	
	Лебедка гидравлическая YJ г/п 3 и 5 тн. 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	17
	
	Аварийное силовое устройство N-55кВт 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	18
	
	Дизельный двигатель  САТ 3460,   N-390  кВт для пр ивода лебедки и ротора 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	19
	
	Коробка передач ALLISON S6610 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	20
	
	Угловая приводная коробка передач Е630-09 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -


Продолжение таблицы 1.12.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	21
	
	Пневматическая система с компрессором (0,7м3/мин.) и воздухосборником 0,155м3 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	22
	
	Гидравлическая система с масляным насосом (165л/мин.)
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	23
	
	Электрическая система 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	24
	
	Основание по вышку 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	25
	
	Система подъема вышки 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	26
	
	Рабочая площадка 5м х 8м с основанием высотой 4,5м  (3,6 м – под ротором) 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	27
	
	Ротор  ZP-175 г/п 150 тн. Мощность – 458 квт 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	28
	
	Гидравлический трубный ключ с приводом и моментомером 
	-  //  -
	-  //  -
	2
	-  //  -

	29
	
	Стояк стальной Ø  - 75 мм высокого давления 350 кгс/см  для подачи бурового раствора 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	30
	
	Подсвечник для бурильных труб 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	31
	
	Шурф для квадрата 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	32
	
	Шурф для бурильной свечи (двухтрубки) 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	33
	
	Тельфер для смены ПВО, грузоподъемностью - 9 тн 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	34
	
	Модуль бурильщика: 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	35
	
	Пульт управления бурильщика: 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	36
	
	индикатор веса на крюке 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	37
	
	индикатор давления на стояке 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	38
	
	индикатор числа ходов поршня бурового насоса 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	39
	
	индикатор числа оборотов ротора 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	40
	
	индикатор уровня в доливной емкости 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	41
	
	регистратор объема  бурового раствора 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	42
	
	пульт управления ПВО (дублирующий) 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	- - // - -

	43
	
	Датчики: веса,числа оборотов ротора, крутящего момента ротора, числа ходов насоса, уровня бурового раствора, крутящего момента  трубных ключей, скорости противопотока  бурового раствора, газа 
	- - // - -
	-  //  -
	1
	-  //  -


Табл. 1.12.6. Объем работ под конструктивные узлы вышки и привышечных сооружений к комплекту 

	№ по порядку
	Номер

расценки по ЕРЕР

или  разовая
	Наименование работ

(с указанием шифра

или характеристики)


	Единица

измерения
	Номер варианта
	Количество
	Способ и вид

транспорти-

ровки

(волоком, на тягачах, автотранспор-том,

трактором и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	49-815
	Монтаж буровое основание
	шт
	1
	1
	- - // - -

	2
	49-526
	Устройство шурфа из обсадных труб (245мм х 10мм х 18м) для квадрата, (245мм х 10мм х 15м) для одиночки
	10м
	1
	3
	- - // - -

	3
	49-460
	Обшивка рабочей площадки метал-лическими щитами или синтетичес-кой тканью
	пл.
	1
	50
	- - // - -


Табл. 1.12.7. Объем работ по фундаментам под комплект (и вышку)
	Номер по порядку
	Номер

расценки

по ЕРЕР

или

разовая


	Наименование работ

(с указанием шифра

или характеристики)


	Единица измерения
	Номер варианта акстроительно-монтажных работ
	Количество
	Способ и вид

транспортировки (волоком, 

на тягачах, автотранспортом,

трактором и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	-
	Фундамент  из железобетонных плит 3м х 1,5м х 0,2м под:
	-
	-
	-
	Автотранспорт

	1.1
	
	вышечное основание
	плита
	1
	10
	- - // - -

	1.2
	
	автоплатформу 
	-  //  -
	1
	1
	- - // - -

	1.3
	
	емкости циркуляцион-ной системы
	-  //  -
	1
	5
	- - // - -

	1.4
	
	БОР
	-  //  -
	1
	1
	- - // - -

	1.5
	
	буровой насос
	-  //  -
	1
	2
	- - // - -

	1.6
	
	энергоблок
	-  //  -
	1
	1
	- - // - -

	1.7
	
	Склад ГСМ
	-  //  -
	1
	2
	- - // - -

	2
	
	Металлические стойки через 10м, забетониро-ванные в земле, для крепления линий ПВО 100:10
	-  //  -
	1
	10
	- - // - -

	3
	
	- разбивка бетона
	м3
	1
	10
	- - // - -


Табл. 1.12.8. Объемы работ по дополнительному оборудованию
	Номер по порядку
	Но-мер рас-ценки

по ЕРЕР

или

разо-вая
	Наименование работ

(с указанием шифра

или характеристики)


	Единица

измерения
	Номер варианта 
	Количество
	Способ и вид

транспорти-ровки

(волоком, на тягачах, автотранспортом

трактором и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Монтаж дополнительного оборудования, в т.ч.

	1
	49-828
	Емкость  для тех/воды 35m3 
	емкость
	
	2
	Автотранспорт 

	2
	49-828
	Емкость  для отработанного масла 6m3
	емкость
	
	1
	- - // - -

	3
	49-828
	Емкость  для диз. топлива 34m3
	емкость
	
	2
	- - // - -

	4
	49-828
	Емкость для бурового раствора и химреагентов
	емкость
	
	1
	- - // - -

	5
	49-795
	Общий объем емкостей 215m3
	
	
	
	

	
	
	Приемные емкости 40 m3
	емкость
	1
	1
	- - // - -

	
	
	Емкость для бурового раствора 50 m3
	емкость
	2
	1
	- - // - -

	
	
	Емкость для бурового раствора 50 m3
	емкость
	3
	1
	- - // - -

	
	
	Емкость для бурового раствора 50 m3
	емкость
	4
	1
	- - // - -

	6
	49-725
	Блок приготовления бурового раствора
	к-т
	
	1
	- - // - -

	7
	49-524
	Вагон-лаборатория буровых растворов 
	к-т
	
	1
	- - // - -

	8
	49-882
	Электромонтаж блоков очистки и приготовления бурового раствора
	к-т
	
	2
	- - // - -

	9
	49-764
	Вибросито
	к-т
	1
	2
	- - // - -

	10
	49-756
	Вакуумный дегазатор 
	к-т
	1
	1
	- - // - -

	11
	49-756
	Атмосферный дегазатор 
	к-т
	1
	1
	- - // - -

	12
	49-767
	Пескоотделитель 
	к-т
	1
	1
	- - // - -

	13
	49-763
	Илоотделитель 
	к-т
	1
	1
	- - // - -

	14
	49-762
	Мешалка для каждый емкость
	к-т
	1
	8
	- - // - -

	15
	49-757
	Центрифуга 
	к-т
	1
	1
	- - // - -

	16
	49-759
	Буровые воронки
	шт.
	1
	10
	- - // - -

	17
	-
	Шахтный насос
	к-т
	1
	1
	- - // - -

	18
	-
	Водяной насос, модели 
	к-т
	1
	2
	- - // - -

	19
	-
	Сварочное оборудование
	к-т
	1
	1
	- - // - -

	20
	49-2748
	Опрессовка обвязки буровых насосов цементировочным агрегатом ЦА-320М, расстояние переезда ЦА-320М в один конец
	Опера-ция
	1
	1
	- - // - -

	21
	49-815
	Инструментальная площадка для долот 
	шт
	1
	1
	- - // - -

	22
	49-4347
	Транспортировка вагон-домиков для строительно-монтажной и буровой бригад большегрузными автомаши-нами на расстояние 380 км, в том числе:
	
	
	
	- - // - -


Продолжение таблицы 1.12.8
	22
	
	Вагончик на буровой
	
	
	
	

	
	
	-жилые вагоны Подрядчика
	
	
	8
	

	
	
	-мастерская сварщика/электрика,
	
	
	1
	- - // - -

	
	
	-культбудка
	
	
	1
	- - // - -

	
	
	-инструментальная мастерская
	
	
	1
	- - // - -

	
	
	-лаборатория буровых растворов 
	
	
	1
	- - // - -

	
	
	-кухня и склад
	
	
	2
	- - // - -

	
	
	-ванная комната
	
	
	1
	- - // - -

	
	
	-вагон мастера
	
	
	1
	- - // - -

	
	
	-вагон супервайзера (для представителей Заказчика)
	
	
	1
	- - // - -

	23
	49-524
	Электромонтаж комплекса бытовых помещений для строительно-монтажной и буровой бригад
	
	
	-
	-

	24
	49-2443
	Содержание средств контроля, диспетчеризации и управления
	к-т
	
	1
	- - // - -

	25
	49-1011
	средство двухсторонней связи 
	к-т
	
	1
	- - // - -

	26
	49-2714
	Эксплуатация электростанции при СМР (1шт.)
	смена
	
	24
	- - // - -

	27
	49-1015
	Электроналадочные работы
	буровая
	
	
	- - // - -

	28
	Противовыбросовое оборудование

	29
	49-821
	Типовая схема ПВО; в комплекте (превентор плашечный – 1шт.  Превентор универсальный, манифольд, блок управления);
	к-т
	
	1
	- - // - -

	30
	
	Крестовина 
	к-т
	
	1
	- - // - -

	31
	
	Блок  управления ПВО 
	к-т
	
	1
	- - // - -

	32
	
	Блок дросселирования 
	к-т
	
	1
	- - // - -

	33
	
	Блок глушения 
	к-т
	
	1
	- - // - -

	34
	
	Линия дросселирования
	к-т
	
	1
	- - // - -

	35
	
	Линия  глушения
	к-т
	
	1
	- - // - -

	36
	
	Колонная головка
	к-т
	
	1
	- - // - -

	37
	
	Арматура фонтанная
	к-т
	
	1
	- - // - -

	38
	
	Шаровой кран, (один устанавливается между рабочей трубой и бурильной колонной, второй запасной)
	к-т
	
	2
	- - // - -

	39
	
	Обратный клапан с приспособлением для установки в открытом положении; (один рабочий, второй запасной)
	к-т
	
	2
	- - // - -

	40
	
	Аварийная труба под инструмент 101,6мм, с шаровым краном
	к-т
	
	2
	- - // - -

	41
	
	Компрессорный блок
	к-т
	
	2
	- - // - -


Продолжение таблицы 1.12.8
	Ловильные и аварийные инструменты

	42
	
	Метчики - МЭС-73; МСЗ-108; МСЗ-133; МБУ-58-94; МБУЛ-58-94; МБУ-74-120;  МБУЛ-74-120.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -

	43
	
	Труболовки - ТНС 60 -120,6; ТНОС -120 - 60/95; ТНС 102 -165,1; ТНС 127 - 215,9;  ТВМ – 73; ТВМ -102.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -

	44
	
	Колокола - К 85 – 64; К 110-91; К 125-103; К 135-113; КСБ -180-2.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -

	45
	
	Фрезеры - ФЗЭ-145, ФЗС-210, ФЗС-268, ФЗС-375.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -

	46
	
	Пакеры - ПРО-ЯМ02 – 145; ПРО-ЯМ02 – 204.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -

	47
	
	Безопасные переводники - БП – 127, БП -165,1.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -

	48
	
	Шламоуловители - ШМУ-195, ШМУ-245.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -

	49
	
	Ясы гидравлические:

Виброударный комплект ВУК-162;

Гидравлический ударный механизм ГУМ-400М.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -


                                                                                                                                                                Примечание: 1. Допускается замена отдельных элементов из списка на аналогичные или имеющие лучшие эксплуатационные характеристики, импортного и отечественного производства по согласованию с Заказчиком. 

1. В случае аренды, необходимо предоставить соответствующие документы на ловильные инструменты.
Табл. 1.2.9. Объем работ под конструктивные узлы вышки и привышечных сооружений для дополнительного оборудования 

	№ по 
порядку
	Номер 
расценки

 по ЕРЕР или  разовая
	Наименование работ

(с указанием шифра

или характеристики)
	Единица 

измерения
	Номер
варианта строительно-монтажных работ
	Количество
	Способ и вид транспортировки (волоком, на тягачах, автотранс
-портом, трактором и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	49-549
	ПЗР к транспортированию БУ
	к-т
	1
	1
	Автотранспорт

	2
	49-595
	Разворачивание блока до 180 градусов
	разв.
	1
	1
	- - // - -

	3
	49-544
	Центрирование вышки
	опер.
	1
	2
	- - // - -

	4
	49-446
	Электромонтаж помещения (вагончиков)
	шт.
	1
	4
	- - // - -

	5
	-
	Обшивка основания вышки металлическими щитами
	шт.
	1
	1
	- - // - -

	6
	
	Лестницы на буровой установке согласно схеме:
	
	
	
	

	7

7.1

7.2

7.3


	-
	для прохода на рабочую площадку со стороны приемного моста
	шт.
	1
	1
	Автотранспорт

	
	
	для прохода с рабочей площадки на циркуляционную систему
	шт.
	1
	1
	Автотранспорт

	
	
	для прохода с циркуляционной системы  на поверхность земли
	шт.
	1
	4
	Автотранспорт

	
	
	для прохода с рабочей площадки на платформу
	шт.
	1
	2
	Автотранспорт

	8
	-
	Сарай электростанции; 
	20 м2
	1
	1
	Автотранспорт

	9
	-
	помещение для инструментов
	сарай.
	01
	5
	Автотранспорт


Табл. 1.12.10. Объемы работ по теплофикационной котельной установке

	Номер по порядку
	Номер расценки по ЕРЕР или разовая
	Наименование работ

(с указанием шифра или характеристики)


	Единица измерения
	Номер варианта теплофикационной установки
	Количество
	Способ и вид транспортиров-ки (волоком,

на тягачах, автотранспор-том, трактором и т. д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	49-269
	Устройство насыпи из щебня под буровую площадку
	100м2
	1
	2,4
	Автотранспорт


Табл. 1.12.11. Объемы работ при использовании специальной установки для испытания скважины

	Номер по порядку
	Номер расценки по ЕРЕР или разовая
	Наименование работ (с указанием шифра или характеристики


	Единица измере-ния
	Номер варианта теплофикационной установки
	Количество
	Способ и вид транспортировки (волоком, на тягачах, авто-транспортом, трактором и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Таблица не несет информации


1.12.4. Дополнительные сведения
Табл. 1.12.12. Объемы работ по перечню оборудования, исключаемого при испытании (освоении) первого и последующих объектов

	Номер по порядку
	Номер расценки по ЕРЕР или разовая
	Наименование работ (с указанием шифра или характеристики


	Единица измере-ния
	Номер варианта теплофи-кационной установки
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Таблица информации не несет


Табл. 1.12.13.Материалы и технические средства для выполнения природоохранных мероприятий с использованием «безамбарного» способа бурения

	Номер порядку
	Наименование материалов и технических средств
	ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.


	Единица измерения
	Количество
	Шифр источника  расценок 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Контейнеры (прямоугольные)  3,5-4м3   для сбора шлама и отработанного раствора 
	
	шт.
	10-15
	455 к=0,75

	2.
	Емкости для сбора бурового шлама и отработанного бурового раствора
	
	шт.
	2
	2513

	3.
	Наливная машина для вывоза ОБР и БШ
	
	км
	-
	Тарифы

	4.
	Шламовой насос для откачки отработанного бурового раствора из шахты 
	
	шт.
	1
	500

	5.
	Экологические емкости под отводы ПВО по 40 м3
	
	шт.
	2
	-


1.13. Продолжительность строительства скважины

Табл. 1.13.1. Продолжительность строительства скважины
	Подготовка площадки, 

мобилизация БУ, сут
	Время демонтажа буровой установки, сут
	Время монтажа подъемника для испытания, сут
	Продолжительность цикла строительства скважины, сут

	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	строительно-монтажные работы
	подготовительные работы к бурению
	бурение и крепление
	Испытание (освоение)

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в открытом стволе
	в эксплуатационной колонне

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	7
	3
	2
	179,84
	5
	2
	29,3
	131,54 
	6,6
	124,94


Табл. 1.13.2. Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин
	Номер обсад-ной коло-нны


	Название колонны
	Про-должи-тель-ность крепления, сут
	Интервал бурения (по стволу), м
	Продолжительность, сут

	
	
	
	
	забойными двигателями
	ротор-ным способом
	совме-щенным способом

	
	
	
	от (верх)
	до 
(низ)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Направление
	1,2
	0
	50
	-
	0,6
	-

	2
	Кондуктор
	2,2
	50
	150
	-
	2,9
	

	3
	Эксплуатационная колонна
	4,2
	150
	800
	-
	-
	18,2

	
	Итого
	7,6
	0
	800
	21,7



.

[image: image6]

Рис. 1.6  График строительства скважины

1.14. Механизация и автоматизация технологических процессов, средства контроля и диспетчеризации

14.1. Средства механизации и автоматизации при бурении и креплении скважины должны соответствовать «Спецификации основного оборудования буровой установки». Кроме того, проектом предусматривается оснащение буровой установки при бурении скважины средствами, повышающими безопасность труда в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», по следующему перечню:

Табл. 1.14.1
	№№

п/п
	Наименование средств безопасности
	Наиме-нование объектов
	Кол-во объект.

	1
	2
	3
	4

	1
	Трубозахватное устройство
	БУ
	1 к-т

	2
	Лебедка электрометрических работ
	БУ
	1 к-т

	3
	Грузоподъемное устройство (кран, тельфер) с комплек-том тарированных грузозахватных приспособлений
	Приемный мост
	1 к-т

	4
	Приспособление для безопасной рубки стальных канатов
	БУ
	1 шт.

	5
	Приспособление для завинчивания и свинчивания долот («доска»)


	БУ
	Для каждого диаметра долот

	6
	Инструмент для замера износа замковых соединений бурильных труб
	БУ
	1 к-т

	7
	Устройство для безопасного выброса бурильных труб (желоб и т.п.)
	БУ
	1 к-т

	8
	Механизм для крепления, перезапуска изменения нагрузки неподвижной ветви талевого каната
	БУ
	1 шт.



	9
	Сигнальное или переговорное устройство между постом бурильщика и насосным отделением
	БУ
	1 шт.



	10
	Патрубки подъемные по диаметрам УБТ
	БУ
	2 к-та

	11
	Обратный клапан и шаровой кран для  бурильных труб с ключом и комплектом переводников по размерам труб 
	БУ
	3 к-т (по 2 переводника

на типо-

размер

труб)

	12
	Трехфазная розетка для подключения  промыслово-геофизической аппаратуры


	БУ
	1 шт. на всех

типов буровых

	13
	Шаблон для обсадных труб по их диаметрам

 
	БУ
	по 2 шт.

на каждый диаметр

	14
	Шаровые краны для бурильных труб (между вертлюгом, ведущей трубой и ее защитным переводником) с ключом и комплектом переводников по размерам труб.
	БУ
	По 3 шт.                 (из них один запасной)

	15
	Гидравлический подъемник
	БУ
	1 к-т

	16
	Пневмораскрепитель трубный
	БУ
	1 к-т

	17
	Ограничитель подъема талевого блока
	БУ
	1 к-т


Продолжение таблицы 1.14.1

	1
	2
	3
	4

	18
	Устройство против разбрызгивания бурового раствора
	БУ
	1 к-т

	19
	Защитные очки и др. СИЗ для приготовителей бурового раствора из химреагентов.
	БУ
	По 1 шт. на

рабочего

	20
	Очиститель бурильных труб
	БУ
	1 шт.

	21
	Комбинированный колпачок для перемещения долот
	ММБ9-3-121
	1 шт.

	22
	Приспособление для отвинчивания трехшарошечных долот
	СТД
	1 шт.

	23
	Комплект ключей во взрывобезопасном исполнении для фланцевых соединений превенторной установки.


	БУ
	1 к-т

	24
	Указатель «Открыто» - «Закрыто» к задвижке высокого давления.
	БУ


	1 шт.



	25
	Приспособление для снятия поршней со штоков буровых насосов и выемки втулок.
	БУ
	1 к-т

	26
	Предупреждающее устройство о падении посторонних предметов в скважину
	Устье скважины
	1 шт.

	27
	Комплект аварийного ловильного инструмента
	БУ
	1 к-т

	28
	Отводные крючки


	БУ
	1 шт.

	29
	Приспособление для одевания протекторов на бурильные трубы
	БУ
	1 шт.

	50
	Защитные каски с подшлемниками
	БУ
	по 1 на рабочего

	31
	Вкладыши противошумные «Беруши» или противошумные наушники.
	БУ
	по 1 на рабочего

	32
	Светильник переносной во взрывозащищенном  исполнении напряжением 12 В
	БУ
	2 шт.

	33
	Пусковая задвижка с дистанционным управлением
	БУ
	1 к-т



	34
	Автоматический регулятор нагрузки на долото
	БУ
	1 к-т



	35
	Ограничитель напряжения холостого хода электросварочного трансформатора.
	Эл.свар. трансф.
	1 шт.

	36
	Гидравлический трубный ключ для обсадных колонн
	БУ
	1 к-т




Примечание:  Допускается работа буровой или отдельного ее оборудования при замене перечисленных в настоящих «Нормативах» средств защиты их аналогами, нее снижающими уровни безопасности труда.
Табл. 1.14.2 Средства контроля
	№№ п/п
	Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д.
	ГОСТ, ТУ и тт.д. на из-готовление
	Количество, шт

	1
	2
	3
	4

	1
	Гидравлический индикатор веса


	-
	1

	2
	Индикаторы давления, показывающие (манометры)
	-
	2

	3
	Роторный моментомер


	-
	1

	4
	Шаблоны для контроля за износом центраторов и калибраторов
	-
	2

	5
	Мерные скобы для контроля диаметров бурильных труб и УБТ
	-
	2

	6
	Уровнемер в доливной емкости


	-
	1

	7
	Лаборатория буровых растворов
	-
	1

	7.1
	Прибор для определения удельного веса
	
	1

	7.2
	Прибор для определения условной вязкости
	
	1

	7.3
	Вискозиметр ВСН-3
	
	1

	7.4
	СНС-2
	
	1

	7.5
	Прибор для определения содержания песка
	
	1

	7.6
	Секундомер
	
	1

	7.7
	Прибор ВМ-6
	
	1

	7.8
	Прибор ФЛР-1
	
	1

	7.9
	Прибор для определения липкости глинистой  корки  ПА-1
	
	1

	7.10
	Прибор для определения газа (воздуха) в растворе ПГР-1
	
	1

	7.11
	Установка для измерения компонентного состава раствора ТФН-1
	
	1

	7.12
	Прибор Дина-Старка – для определения компонентного состава бур. раствора
	
	1

	7.13
	Прибор рН-121
	
	1

	7.14
	Лабораторная мешалка многоскоростная
	
	1


Примечание: Допускается замена средств контроля зарубежными аналогами. 

Табл. 1.14.3 Cредства диспетчеризации
	№№ п/п
	Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д.
	ГОСТ, ТУ и т.д. на из-готовление
	Количество, шт

	1
	2
	3
	4

	1
	Система связи со станциями установленные и настроенные:

- у представителя «Заказчика»;

- у бурового мастера; 
- у инженера по буровым растворам;  
- у пульта бурильщика; 
- у пульта ПВО; 
- на виброситах; 
- на буровых насосах; 
- на объекте перемешивания бурового раствора.
	-
	Один стационарный блок

	2
	Средства двусторонней связи 
между буровым и вахтовым поселком 

 (радиоустройство с антенной и блоком питания).
	-
	2

	3
	Спутниковая связь, Радиостанция «Корал»

Сотовая связь 
	-
	1

5


1.15. Техника безопасности, промышленная санитария и

противопожарная техника

1.15.1. Соблюдение требований и мероприятий нормативно-технических документов
Проектируемые эксплуатационные скважины, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» относятся к опасным производственным объектам.

С целью обеспечения безопасного строительства и эксплуатации эксплуатационной скважины, предупреждения аварий, обеспечения готовности предприятия к локализации и ликвидации их последствий, гарантированного возмещения убытков, причиненных авариями физическим и юридическим лицам, окружающей среде и государству в процессе строительства  и эксплуатации должны соблюдаться требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, а также:

· соблюдать требования промышленной безопасности;

· организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

· проводить обследование и диагностирование производственных зданий, технологических сооружений;

· проводить экспертизу технических устройств, отработавших нормативный срок службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации;

· допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям промышленной безопасности;

· предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

· проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий;

· информировать незамедлительно территориальный уполномоченный орган об авариях;

· проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

· механизмы, детали, приспособления и элементы оборудования, с потенциальным источником опасности для работающих, поверхности ограждающих и защитных устройств окрашиваются в сигнальные цвета.

· выполнять предписания по устранению нарушений требований нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами;

· предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности;
· обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок;
· декларировать опасные производственные объекты, своевременно уточнять декларацию при появлении и изменений сведений о промышленной безопасности;
· обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

· заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

· и другое, предусмотренное законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности.

Обязанности предприятия по профессиональной подготовке и переподготовке работников опасных производственных объектов:

· должностные лица, ответственные за безопасное производство работ на опасных производственных объектах, а также работники, выполняющие работы на них, – ежегодно с предварительным обучением по десятичасовой программе;

· технические руководители, специалисты и инженерно-технические работники – один раз в три года с предварительным обучением по сорокачасовой программе, а программы обучения работников утверждаются организацией, аттестованной на право подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности проверке знаний подлежат все лица, занятые на опасных производственных объектах.

Обучение работников опасных производственных объектов и прием экзаменов могут производиться в учебной организации, имеющей аттестат, предоставляющего право на подготовку, переподготовку специалистов, работников в области промышленной безопасности.
Результаты проверки знаний оформляются протоколом.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации  аварий предприятием разрабатывается план ликвидации аварий с учетом мероприятий по спасению людей, действия людей и аварийно-спасательных служб. План проводимых учебных тревог и противоаварийных тренировок должен быть согласован с территориальным подразделением уполномоченного органа.

План ликвидации аварий утверждается руководителем предприятия и согласовывается с аварийно-спасательными службами и формированиями.

С целью обеспечения правового регулирования в области трудовых отношений, охраны труда, экологической, пожарной безопасности должен исполняться «Трудовой кодекс Республики Казахстан» и другие законодательные акты Республики Казахстан, в т. ч. Закон «О гражданской защите».

Рабочие места и производственные процессы должны также отвечать «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» (№ 355 от 50 декабря 2014 года). Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на другую работу, обязательно проведение инструктажа по безопасности труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим. 

К техническому руководству работами по строительству и эксплуатации скважин на опасных объектах  должны допускаться лица, имеющие высшее или среднее техническое образование.

Рабочие, занятые на  работах по строительству и эксплуатации скважин  должны иметь профессиональное образование, соответствующее профилю выполняемых работ, ежегодно должны быть обучены безопасным приемам работы, знать сигналы аварийного оповещения, правила поведения при авариях, места расположения средств спасения и уметь пользоваться ими. Необходимо иметь инструкции по безопасному ведению технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и механизмов, скважин, трубопроводов. Рабочие не реже, чем каждые шесть месяцев должны проходить повторный инструктаж по безопасности труда и не реже одного раза в год - проверку знаний инструкций по профессиям. Результаты проверки оформляются протоколом с записью в журнал инструктажа и личную карточку рабочего.

При изменении характера работы, а также после несчастных случаев, аварий, инцидентов или грубых нарушений Правил безопасности проводится внеплановый инструктаж.

Запрещается принимать или направлять на работу, связанную со строительством и эксплуатацией опасных объектов, лиц, имеющих медицинские противопоказания.

Рабочие и специалисты должны быть обеспечены и обязаны пользоваться специальной одеждой, специальной обувью, исправными защитными касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими их профессии и условиям работ согласно утвержденным нормам.

Рабочие, руководители и специалисты, занятые на строительстве и эксплуатации опасных объектов, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) в соответствии с действующими нормами.

Все работающие на опасных объектах, в т.ч. в период строительства скважин должны быть обеспечены питьевой водой, качество, которой должно соответствовать санитарным требованиям.

Лица, не состоящие в штате объектов, но имеющие необходимость в его посещении для выполнения производственных заданий, должны быть проинструктированы по мерам безопасности и обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Руководитель организации, эксплуатирующей опасные объекты, обязан обеспечить безопасные условия труда, организацию разработки защитных мероприятий на основе оценки  опасности и рисков  на каждом рабочем месте и объекте в целом.

На производство работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, должны выдаваться письменные наряды – допуски,  в т.ч. на газоопасные, огневые работы.

Нарядом - допуском оформляется также допуск на территорию объекта для выполнения работ персонала сторонней организации. В нем должны быть указаны опасные факторы, определены границы участка или объекта, где допускаемая организация выполняет работы и несет ответственность за их безопасное производство, другое, предусмотренное инструкциями по организации безопасного проведения газоопасных работ, то же огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

Места, представляющие опасность падения в них людей, машин и механизмов, должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками.

Передвижение людей по территории опасного объекта  допускается по специально устроенным пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению движения автотранспорта.

Запрещается:

· находиться людям в опасной зоне работающих механизмов, в пределах зоны возможного поражения  и в непосредственной близости от источников поражения, травмирования.

В случае опасности все работы в опасной зоне должны быть остановлены, люди выведены, а опасный участок должен быть огражден и установлены предупредительные знаки, приняты меры по обеспечению и организации безопасного проведения работ.

Все несчастные случаи, аварии и инциденты подлежат регистрации, расследованию и учету в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Строительно-монтажные, транспортные и строительно-дорожные машины,  технические устройства, находящиеся в эксплуатации, должны быть исправны, оснащены сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов (муфт, передач, шкивов и т.п.) и рабочих площадок, противопожарными средствами, иметь освещение, комплект исправного инструмента, приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и необходимую контрольно - измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту.

Движущиеся части оборудования, представляющие собой источник опасности для людей, должны быть ограждены.

Обучение, аттестация и допуск к выполнению работ технических устройств,  управление которыми связано с оперативным включением и отключением электроустановок, осуществляется в соответствии с требованиями действующих норм и правил по безопасной эксплуатации электроустановок с присвоением квалификационных групп по электробезопасности.

Предприятие обязано страховать своих работников и соблюдать требования Закона РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».
1.15.1.1 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Предприятие обязано соблюдать требования Законов Республики Казахстан от 11.04.2014 г. № 188-V «О гражданской защите», в т.ч.:

· планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости своего функционирования и обеспечению безопасности работников и населения;

· предоставлять в установленном порядке информацию, оповещать работников и население об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

· обучать работников методам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных формирований, создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;

· проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с утвержденными планами;

· осуществлять производственный контроль за соблюдением требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

· представлять в уполномоченный орган Республики Казахстан по пром.безопасности и в территориальное подразделение уполномоченного органа декларацию безопасности промышленных объектов, в порядке и по форме, утвержденной Правительством Республики Казахстан;

· разрабатывать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (контроль обстановки, прогнозирование и оповещение об угрозе аварий, бедствий и катастроф, могущих привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, обучение специалистов и  защитные мероприятия);

· не допускать нарушений требований безопасности производственной и технологической дисциплины, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

· информировать население и организации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации;

· заблаговременно определять степень риска и вредности деятельности предприятия;

· проводить спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказывать экстренную медицинскую помощь; 

· формировать резервы финансовых и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.

Мероприятия по защите населения, территорий и объектов хозяйствования проводятся заблаговременно и являются обязательными для организаций.

В целях защиты населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  организациями проводятся:

· разработка перспективных и текущих планов по защите населения, населенных пунктов и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и планов действий по их ликвидации;

· комплекс мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов хозяйствования и обеспечению безопасности рабочего персонала в чрезвычайных ситуациях;

· создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения;

· планирование застройки территорий с учетом возможных наводнений, селей, оползней и других опасных экзогенных явлений;

· создание резерва временного жилья для населения, оставшегося без крова при чрезвычайных ситуациях;

· организация системы мониторинга, оповещения населения и хозяйствующих субъектов о техногенных авариях, возможных наводнениях, селях, оползнях и других опасных экзогенных явлениях;

· создание запасов продовольствия, медикаментов и материально-технических средств на объектах жизнеобеспечения.

Мероприятия Гражданской обороны по защите от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, реализуемые  организациями по обеспечению безопасности территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций, включают:

· научные исследования, прогнозирование и оценку опасности возможных последствий добычи полезных ископаемых для населения и окружающей среды;

· планирование строительства и эксплуатацию с учетом перспектив развития добычи полезных ископаемых и ее влияния на устойчивость геологических структур;

· организацию и проведение превентивных мероприятий по снижению возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений, а при невозможности их проведения - прекращение добычи и консервацию месторождений с выполнением необходимого комплекса защитных мероприятий.

Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны разрабатываются и проводятся заблаговременно.

Страхование лиц, привлекаемых к выполнению мероприятий Гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, стихийными и иными бедствиями, и возмещение ущерба в случае их гибели или увечья осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

К спасательным и неотложным работам относятся поисково-спасательные, горноспасательные, газоспасательные работы, а также работы, связанные  с тушением пожаров и ликвидацией медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, и другие специальные работы, проводимые в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

В Республике Казахстан аварийно-спасательные службы и формирования создаются:

· на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

· на добровольных началах - добровольные аварийно-спасательные формирования, которые создаются из числа своих работников в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Спасатели обязаны вести поиск пострадавших людей, принимать меры по их спасению, оказывать первую медицинскую и другие виды помощи.

Учитывая высокую опасность производства, предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности, промсанитарии в целях предупреждения несчастных случаев и обеспечения нормальных и комфортабельных условий труда и отдыха в соответствии с действующими в Республике Казахстан стандартами и нормами.

Руководствуясь  Трудовым Кодексом "Инструкции по безопасности и охране труда", законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Казахстан" и действующими правилами безопасности труда при проведении геологоразведочных работ, на площади работ будет планомерно вестись работа, направленная на обеспечение безопасных и здоровых условий труда. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда включают:

· при поступлении на работу, трудящиеся проходят предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры, согласно приказа исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24.02.15 года № 128 «Об утверждении Правил проведения обязательных медицинских осмотров»; 

· рабочие, поступающие на работу, проходят обучение общим правилам безопасности, правилам оказания первой помощи пострадавшим, после чего проходят вводный инструктаж и инструктаж на рабочих местах с последующей сдачей экзаменов;

· на все производственные профессии будут разработаны "Инструкции по безопасности и охране труда";

· ответственность за обеспечение и соблюдение правил безопасности труда возлагается на Подрядчика.

Санитарные нормы и правила. 

Необходимо учитывать санитарные правила и нормы при проведении следующих работ:

−  Строительно-монтажные работы

−  Бурение скважины
−  Испытание скважин

−  Тампонажные работы

С целью обеспечения охраны труда, здоровья персонала, технической безопасности и надежности оборудования, применяемого при строительстве скважины и в целом объекта работ, проектом предусматривается в соответствии с действующим законодательством, «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» (приказ МИР РК, №355 от 30.12.2014г.), строгое соблюдение требований и мероприятий следующих нормативно-технических документов, действующих в нефтегазовой отрасли промышленности Республики Казахстан.  

Табл. 1.15.1. Санитарные нормы и правила

	№

п/п
	Наименование нормативного документа

	Объект применения

и вид работ

	1
	2
	3

	1


	«Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» (приказ МИР РК, №355 от 30.12.2014г.).
	Все виды работ на объекте

Цикл строительства скважины (монтаж, бурение, испытание)

	2
	Правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана (утвержденного совместным приказом №200 Министра энергетики РК от 22.05.2018г.)
	Ликвидация и консервация скважин

	3
	ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы». Классификация.
	Оборудование, процессы, инструкции

	4
	Допустимые уровни звука «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15
	Оборудование, процессы, инструкции

	5
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормы "Санитарно-эпидемиологические требования к воздуху производственных помещений" от 14.07.2005 г. №355
	-------- « -------

	6
	Приложение 5 (Допустимые уровни вибрации) к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» приказ приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции».
	-------- « -------

	7
	ГОСТ 13862-2003”Оборудование противовыбросовое”

Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции
	Комитет по техрегу-лированию и метро-логии МИиТ РК

	8
	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции».
	Все виды работ на объекте

	9
	Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни вредных веществ в воздухе рабочей зоны» от 03.12.04г. № 841.
	Оборудование,

процессы, инструкции


Табл. 1.15.2. Основные требование и мероприятия по промышленной санитарии и гигиене труда
	    №

   п/п
	Основные требования и мероприятия (ссылкой на действующие документы)

	1
	2

	1.
	Для обеспечения безопасных условий труда при строительстве и выполнении требований по промышленной санитарии и гигиене труда рабочий должен быть обеспечен: санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, средствами защиты от шума и вибрации, средствами защиты органов дыхания, а также средствами контроля воздушной среды и необходимым уровнем освещенности.

	2.
	Для обеспечения безопасности работающих на буровых установках и профилактики профессиональных заболеваний необходимо предусмотреть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, средства защиты органов дыхания, органов слуха, рук, лица, головы. Применение средств индивидуальной защиты предусмотрено в обязательном порядке отраслевыми правилами техники безопасности. Выдача спецодежды, спецобуви и других индивидуальных средств защиты регламентировано «Отраслевыми нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств защиты». Согласно указанным документам весь рабочий персонал, участвующий в строительстве скважины, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

	3.
	Учитывая наличие паров органических веществ: углеводородов, эфиров, спиртов, альдегидов в воздухе рабочей зоны в соответствии с каталогом «Промышленные противогазы и респираторы» члены буровой бригады опробования для защиты органов дыхания должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты – противогазами марки А, коричневая краска, время защитного действия (коробка без фильтра) – 120 минут при максимальном содержании вредных веществ в диапазоне 24000-26000мг/м3 (по бензолу).

	4.
	Учитывая, что в процессе бурения работающие подвергаются воздействию повышенного уровня шума и вибрации и в соответствии с требованиями «Гигиенических  нормативов  уровней  шума на рабочих местах» и «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям работы с источниками вибрации» по ограничению действующих уровней шума и вибрации буровая установка должна быть оснащена коллективными средствами снижения шума и вибрации.

	5.
	Для создания необходимого и достаточного уровня освещенности на рабочих местах с целью обеспечения безопасных условий труда необходимо руководствоваться а также соблюдать «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции», «Инструкции по проектированию осветительного электрооборудования промышленных предприятий», «Правила устройства электроустановок (ПУЭ-86)», «Инструкции по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон».

	6.
	Необходимо предусмотреть следующие виды освещения: рабочее и аварийное. Рабочее освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях и на неосвещенных территориях для обеспечения нормальной работы, прохода людей и движения транспорта во время отсутствия или недостатка естественного освещения. Аварийное освещение для продолжения работ должно быть предусмотрено для рабочих поверхностей.  Для общего освещения помещений основного производственного назначения (вышечно-лебедочный блок, силовое и насосное помещение, циркуляционная система, противовыбросовое оборудование, место зарядки прострелочных и взрывных аппаратов, операторная, склад взрывных материалов) следует применять газоразрядные источники света, для подсобных и административных помещений - лампы накаливания или люминесцентные лампы.

Допускается для освещения помещений основного производственного назначения, применение ламп накаливания. Для освещения производственных площадок и не- отапливаемых производственных помещений, проездов следует также применять газоразрядные источники света. Выбор типа светильников производиться с учетом характера светораспределения окружающей среды высоты помещения. В помещениях, на открытых площадках, где могут по условиям технологического процесса образовываться взрыво- и пожароопасные смеси, светильники должны иметь взрывонепроницаемое, взрывозащищенное исполнение, в зависимости от категории взрыво- и пожароопасности помещения по классификации ПУЭ (правила устройства электроустановок).

	7.
	Для улучшения условий видения и уменьшения слепимости, световые приборы на буровых вышках должны иметь жалюзные насадки или козырьки, экранирующие источники света или отражатель от бурильщика и верхового рабочего. При устройстве общего освещения для пультов управления источников света необходимо располагать таким образом, чтобы отраженные от защитного стекла измерительных приборов блики не попадали в глаза оператора. При освещении производственных помещений газоразрядными лампами, питаемыми переменным током промышленной частоты 50 Гц, коэффициент пульсации освещенности не должен превышать 20%. Светильники промышленных помещений следует чистить не реже раз в год. Для всех остальных помещений чистить светильники необходимо не реже 4 раза в год.

	8.
	В соответствии с СНИП-2-82 «Вспомогательные задания и помещения промышленных предприятий» и РД 39-22-719-82 «Нормативы санитарно-бытового оснащения бригад, занятых бурением и ремонтом скважин, строящаяся буровая при стационарном, вахтовом и вахтово-экспедиционном методе организации труда должна быть обеспечена санитарно-бытовыми помещениями.


1.15.2. Защита от шума и вибрации
Замеры шума, вибрации, других опасных и вредных производственных факторов производить по плану исполнителя работ (владельца оборудования). Уровень звукового давления согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции».

Основными источниками шума на буровой площадке являются оборудование бурильной установки, установка для приготовления цементных растворов, насосы бурового раствора, центрифуга, вибросита, платформа дегазатора, дизель-генераторы, подъемные механизмы, транспортные средства и др. (действительные замеры уровня шума будут проводиться в разных местах на буровых установках с помощью шумомера после монтажа станка на месте). Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах в производственных помещениях и на территории буровой следует принимать в соответствии с документом «Шум. Общие требования безопасности».

            С целью снижения уровня звукового давления, все работники должны быть обеспечены средствами защиты органов слуха, а также пройти курс обучения по воздействию вредных факторов высоких уровней шума. 


Основные мероприятия по уменьшению уровней шума предусматривают:

· уменьшение шума в его источнике (замена шумных технологических процессов и механизмов бесшумными или менее шумными);

· систему сборки деталей агрегата, при которой сводятся к минимуму ошибки в сочленениях деталей (перекосы, неверные расстояния между центрами и т.п.);

· широкое применение смазки соударяющихся деталей вязкими жидкостями;

· оснащение агрегатов, создающих чрезмерный шум вследствие вихреобразования или выхлопа воздуха и газов (вентиляторы, воздуходувки, пневматические инструменты и машины, ДВС и т.п.) специальными глушителями;

· изменение направленности излучения шума (рациональное ориентирование источников шумообразования относительно рабочих мест);

· уменьшение шума на пути распространения (устройство звукоизолирующих ограждений, кожухов, экранов);

· применение для защиты органов слуха средств индивидуальной защиты (беруши, наушники, шлемы).


Выполненные расчеты уровня звукового давления при проведении буровых работ на расстоянии 100м  равен 56дБ, 150м - 50,12дБ,  и 200м - 45,96дБ от источника шума, а также в офисе на расстоянии 50м равен 39дБ удовлетворяют санитарным нормам, т.е. меньше допустимых уровней шума на рабочих местах (80дБ).

Табл. 1.15.3. Средства коллективной защиты от шума и вибрации

	№ п/п
	Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д.
	Место установки на буровой

	1
	2
	3

	1
	Кожух
	Вертлюжки-разрядники шинно-пневма-тических муфт пневмосистемы

	2
	Деревянные маты
	Под основанием буровой

	3
	Виброизолирующая площадка или резиновые коврики
	У пульта бурильшика и дизелистов

	
4
	Наушники СОМ3-1 или каска с наушниками типа СОМ3-2К
	Все работающие

	5
	Антивибрационные рукавицы
	Бурильщики, помошники бурильщиков


Принятые технологические решения обеспечивают допустимый уровень звука (шума) на рабочих местах не выше 80дБ (согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ–13, приложение 4,. «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции». Согласно проектным данным все работники в соответствии с «Санитарными правилами и нормами по гигиене труда в промышленности» будут обеспечены специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).  

1.15.3. Освещение оборудования  рабочих мест
Проектом устанавливаются нормы электрического освещения оборудования рабочих мест, территории, согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции», следующего значения: 

Табл. 1.15.4. Нормы естественного освещения в помещениях                  
	Наименование помещений
	Коэффициент естественной освещенности - КЕО, %

	1
	2

	Жилые помещения
	0,5

	Общественные помещения
	1,0

	Помещения медицинского позиционирования (на кладовых)
	1,0

	Помещения пищевого блока
	1,0

	Ходовой мостик (рулевая рубка)
	2,0

	Главный поступравления, поступравления спуском и подъемом
	2,0

	Помещения динамического позиционирования (на буровых судах)
	1,5

	Радиорубка
	1,5

	Кабины гидрооборудования опорных колонн
	1,0

	Лаборатории глинистого раствора
	1,0


Если невозможно обеспечить нормированные значения КЕО, допускается дополнительное освещение отдельных участков помещений светильниками с люминесцентными лампами. В таких случаях нормированные значения КЕО могут быть снижены не более чем на 50 %.

1.15.4.  Средства индивидуальной защиты
Для защиты персонала от воздействия ОВПФ и травмоопасных ситуаций проектом предусматривается обеспечение членов бригады по «Отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и др. средств индивидуальной защиты работникам предприятия нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» утвержденной Министерством труда и социальной защиты населения РК 11.07.2008г.№177-П.

Настоящая инструкция определяет средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые используются для защиты от вредных факторов, воздействие которых на организм человека нельзя предотвратить иными способами, а также в случаях, когда по соображениям практичности невозможно использовать иной вид защиты.

Помимо СИЗ данная инструкция рассматривает также стандартизированное защитное оборудование, используемое буровой организацией. 

Назначение

В настоящей инструкции приведены основные положения по определению случаев, в которых требуется использование СИЗ, а также описаны методы ухода за ними. В инструкции также предлагается список защитного оборудования, одобренного буровой организацией для закупки. 

Сфера применения

Действие настоящей инструкции распространяется на всех сотрудников буровой организации,  подрядчиков и посетителей, находящихся с визитом на объектах.

Определение терминов

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - оборудование или одежда, которые разработаны таким образом, чтобы предохранять организм человека от воздействия вредных факторов в процессе выполнения работ, когда невозможно применить методы инженерного контроля. 

Непроницаемые одежда и перчатки защищают от проникновения химических веществ, углеводородов и других жидких веществ.

Защитное оборудование – оборудование, используемое для защиты персонала от вредного воздействия на рабочем месте или в случае аварийной ситуации.

Роли и обязанности

Все сотрудники:

· Соблюдают требования настоящей инструкции и рекомендации изготовителя.

· Проводят визуальные проверки СИЗ ежедневно или непосредственно перед их использованием.

· Заменяют порванные или поврежденные СИЗ.

· Обеспечивают надлежащий уход и условия хранения для используемых СИЗ.

· По всем вопросам, связанным с использованием СИЗ, обращаются к своему непосредственному руководителю.

Руководители:

· Обеспечивают наличие необходимых СИЗ и отвечают за их правильное использование персоналом.

· Принимают решение о замене или чистке СИЗ, которые были подвержены воздействию химических веществ.

Отдел закупок:

· Приобретает защитное оборудование, утвержденное Менеджером по технике безопасности. Вопросы по типу перчаток, приобретаемых для отдельных видов работ, следует решать со специалистами по технике безопасности. Служба материального обеспечения ведет учет запасов СИЗ и защитного оборудования.

Общие требования

Подбор СИЗ и оборудования:

Руководитель обеспечивает правильный подбор наиболее подходящих СИЗ и защитного оборудования, при условии невозможности применения методов инженерного контроля. При подборе СИЗ и оборудования следует опираться на следующие критерии:

- Уровень защиты каждого отдельного наименования СИЗ должен соответствовать реальным условиям работы;

- СИЗ должны быть просты в обращении, но не в ущерб эффективности защиты.

Обязательное использование СИЗ:

Персонал обязан носить средства индивидуальной защиты в местах обязательного использования СИЗ, а также в условиях появления опасных факторов, которые могут нанести ущерб здоровью человека в результате прямого физического контакта, либо через органы дыхания или контакт с кожей:

Для объектов, расположенных на территории  участка, таких как: объекты, строительные участки, складских помещений и баз,  обязательно ношение следующих видов СИЗ:

а)
каска

б)
защитные очки

в)
защитная обувь

Для отдельных видов работ или на определенных производственных участках сверх предписанного минимума могут потребоваться дополнительные СИЗ. В таком случае использование дополнительных СИЗ должно оговариваться в наряде-допуске на проведение работ или же предписываться специальным знаком.


Утвержденный список защитного оборудования

Защитное оборудование должно быть стандартизовано для того, чтобы облегчить контроль затрат и обеспечить требуемое качество защиты. Все СИЗ должны  быть разрешены для использования и отвечать установленным Казахстанским и международным стандартам.

Соответствие СИЗ определенным видам опасных факторов 

СИЗ должны обеспечивать защиту от воздействия опасных факторов, выявленных для определенного вида работ. 

Требования, предъявляемые к посетителям

Требования к посетителям производственной зоны идентичны требованиям, изложенным в пункте 7.2 настоящей инструкции.

Невыполнение данных положений может быть санкционировано менеджером того отдела, к кому прибыл посетитель, или его/её уполномоченным представителем.

Замена СИЗ

Замена защитной обуви производится в соответствии с процедурой отдела ТБ по выдаче рабочей одежды сотрудникам буровой организации.

Средства защиты головы

Общие положения

Каски предохраняют голову от воздействия и проникновения, падающих или летящих предметов, а также от удара током, если каска изготовлена из токонепроводящего материала. Каски должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4084-2000 Казахстанских стандартов.

Общие требования по использованию касок:
Запрещается изменять конструкцию внутренней оснастки каски. Несущая лента всегда должна быть застегнута соответствующим образом. Нельзя использовать пустое пространство меж  корпусом каски и несущей лентой для хранения перчаток, сигарет, берушей и т.д. Дизайн каски предусматривает наличие пустого пространства для того, чтобы несущая лента смягчила силу удара.

Запрещается делать отверстия в корпусе каски. Запрещается красить каски.

Необходимо регулярно проводить осмотр касок. При обнаружении трещин, вмятин или иных повреждений, необходимо заменить каску. Каски, которые нельзя использовать, необходимо уничтожить. Запрещается использовать спортивные каски вместо защитных касок. Каски следует чистить с использованием мыла и теплой воды. Для чистки касок нельзя использовать растворители, химические вещества, бензин и другие подобные вещества. Запрещается длительное хранение касок под воздействием прямого солнечного света. Каски должны храниться в сухом и чистом помещении с соблюдением умеренного температурного режима, так как воздействие сильного холода или высокой температуры может повлиять на срок эксплуатации каски.

При проверке, техобслуживании и замене касок следуйте инструкции завода-изготовителя.

Утепляющие подшлемники

Сотрудникам, работающим вне помещений в холодное время года, выдаются утепляющие подшлемники универсального размера. Утепляющие подшлемники могут использоваться многократно и при загрязнении их необходимо стирать.
Средства защиты глаз и лица

Общие положения

Использование средств защиты глаз и лица требуется, когда в процессе работы сотрудники подвергаются риску получить травму лица и глаз от отлетающих твердых частиц, обрабатываемых материалов, или агрессивных жидкостей, раздражающих газов. На объектах разрешается использование только защитных очков, защитных лицевых щитков и шлемов сварщиков, отвечающих требованиям стандарта РК "Защита глаз и лица" или иных признанных казахстанских   стандартов.

Очки для защиты от воздействия химических веществ и закрытые защитные очки

Для защиты глаз от брызг, осколков, пыли и от любого воздействия химических веществ, способных вызвать повреждения глаз, должны использоваться специальные очки для защиты от воздействия химических веществ.

Очки для защиты от воздействия химических веществ должны использоваться постоянно при проведении работ на участках, обведенных желтой линией, согласно предписывающему знаку. 

Обычные защитные очки (даже очки, с боковой защитой) не должны использоваться вместо закрытых защитных очков или очков для защиты от воздействия химических веществ. Закрытые защитные очки и очки для защиты от воздействия химических веществ обеспечивают защиту глаз спереди, сверху, снизу и с боков. Их конструкция позволяет носить их поверх оптических очков, когда это необходимо. 

Закрытые защитные очки выполнены таким образом, что могут выдержать удары мелких частиц, и используются для защиты глаз при колке, дроблении камня, резке металла, при шлифовании или сверлении с использованием ручного инструмента, при ручной клепке и т.д. При проведении шлифовальных и подобных видов работ (работы со щеточной электрической машинкой или проволочной дисковой щеткой), минимальный набор СИЗ, должен включать лицевой щиток и закрытые ударопрочные очки. Очки для защиты от воздействия химических веществ или закрытые защитные очки не разрешается использовать вместо очков сварщика.

Защитные лицевые щитки

Защитные лицевые щитки должны использоваться для защиты лица и шеи от частиц и брызг агрессивных жидкостей и горячих растворов. Использование только лицевых защитных щитков не обеспечивает соответствующей защиты глаз. Защитный лицевой щиток должен быть использован в комбинации с другими средствами защиты глаз, такими как защитные очки или защитные очки от воздействия химических веществ.

Исключение: Ношение закрытых защитных очков или защитных очков от воздействия химических веществ не требуется при использовании разрешенных пожарных шлемов, имеющих защитные лицевые щитки.


Очки сварщика

Затемненные очки сварщика предохраняют глаза от яркого света и излучения, а также от сварочного шлака при проведении сварки, резки и сжигания. При работе с газовыми резаками или при газовой сварке, использование этих очков обязательно.

Сотрудники должны использовать защитные очки с фильтрующими стеклами, имеющими показатель затемнения, соответствующий виду выполняемых работ и обеспечивающий защиту от опасного светового излучения. Показатель защитного затемнения стекол определяется током дуги и видом проводимой пайки, резки или газовой сварки.

Если требуется использование затемнения с показателем, превышающим номер 8, необходимо использовать шлем сварщика с фильтрующим стеклом для того, чтобы предохранить кожу лица и глаза от ожогов. Запрещается надевать лицевой щиток поверх очков сварщика. Очки сварщика не предохраняют от брызг. Запрещается их использование вместо очков для защиты от воздействия химических веществ. 

Шлем сварщика

Использование шлема сварщика требуется при проведении дуговой сварки, так как он обеспечивает защиту глаз и лица, а также защищает кожу лица от ожогов.

Фильтрующее стекло должно иметь показатель затемнения, обеспечивающий защиту от ожогов при проведении дуговой сварки. Показатель затемнения стекол изменяется от номера 8 до номера 14, в зависимости от типа сварки и тока дуги.

Рекомендуется использовать шлемы с откидывающимся вверх стеклом

Сварщики несут ответственность за техническое обслуживание, текущий ремонт и хранение своих шлемов. 

Требования по хранению и уходу за защитными очками, лицевыми щитками и шлемами сварщиков

Защитные очки, шлемы сварщиков и лицевые щитки следует промыть мыльной водой, тщательно прополоскать и высушить, прежде чем положить их на хранение.

Для чистки стекол необходимо использовать мягкую или неабразивную ткань.

Закрытые защитные очки следует хранить в футлярах. Запрещается подвешивать очки за ремни.

Стекла в шлемах сварщиков необходимо заменять, если они сломаны или, если царапины и прожоги от сварки затрудняют работу. 

Замена оборудования 

Защитные очки необходимо заменять, если стекла потрескались, на них образовались вмятины, царапины или, если уплотнение очков стало хрупким и ломким. Очки также необходимо заменять, если повреждены боковые части очков или, если ремешки не удерживают очки в нужном положении. Лицевые щитки необходимо заменять, когда они покрываются царапинами, когда появляются трещины, а также, когда материал становится хрупким от времени. Шлемы сварщиков необходимо заменять при появлении трещин или признаков деформации, а также когда стекло держатель и/или внутренняя оснастка повреждены и/или не работают должным образом.

Средства защиты рук

Общие положения

Сотрудники должны использовать защитные перчатки во время проведения работ, при которых их руки подвержены воздействию опасных веществ, острых предметов, очень высоких или же очень низких температур. 

Типы защитных перчаток

Выбираемый тип защитных перчаток должен максимально предохранять руки от опасных факторов, но при этом обеспечивать свободу движений для проведения работ. Сначала необходимо определить потенциально опасные факторы, характерные для проводимых работ, после чего выбрать соответствующий тип перчаток: 

Перчатки с кожаными накладками 

Перчатки с кожаными накладками на ладонях предохраняют руки от воздействия тепла, искр, острых и шероховатых предметов, а также обеспечивают некоторое смягчение при ударах. Работники, проводящие ремонтные работы, и стропальщики часто используют этот тип защитных перчаток. Перчатки с кожаными накладками на ладонях необходимо использовать при работе с грузовыми поддонами, деревянными конструкциями, проволокой, горячим оборудованием, сосудами для хранения образцов и/или бочками. Перчатки с кожаными накладками на ладонях обеспечивают минимальную защиту от углеводородов и иных жидкостей и поэтому не рекомендуются для использования при работе с данными веществами. 

Непроницаемые перчатки (из неопрена, поливинилхлорида, нитрила)

а)
непроницаемые перчатки необходимо использовать при работе с углеводородами и агрессивными химическими веществами, такими как кислоты и щелочи. Перчатки должны быть изготовлены из материала, устойчивого к воздействию используемого в работе вещества.

б)
защитные краги, которые закрывают запястья и предплечья, необходимо использовать при возможном образовании брызг.

в)
непроницаемые перчатки необходимо использовать при работе с загрязненными нефтепродуктами трубами, а также при продолжительной работе с предметами, загрязненными смазочными материалами.

Хлопчатобумажные перчатки

Хлопчатобумажные перчатки предохраняют руки от загрязнения и ссадин. Тем не менее, они не являются достаточно прочными, чтобы их можно было использовать при работе с шероховатыми или острыми предметами. Хлопчатобумажные перчатки, имеющие вкрапления резинообразного материала на ладонях и пальцах обеспечивают лучший захват.

Латексные перчатки
Тонкие перчатки из латекса общего назначения (хирургический тип) обеспечивают максимальную свободу действий, и при этом способны защитить от воздействия кислот и щелочей. Этот тип перчаток применяется при проведении легких видов работ для предотвращения попадания нефти, смазочных материалов и жидкости на кожу рук. Латексные перчатки служат недолго и используются при работах с низким уровнем риска. 

Одноразовые перчатки
Одноразовые перчатки изготавливаются из тонкого пластика и используются в лаборатории для предотвращения попадания нефти и смазочных материалов на кожу рук. 

Одноразовые перчатки также используются медицинским персоналом в поликлиниках и больнице. Перчатки данного типа используются только один раз.

Различные типы защитных перчаток
К таким перчаткам относятся защитные перчатки специального назначения, например, перчатки сварщиков, пожарных, электриков. Указанные ниже перчатки выдаются индивидуально:

а) Перчатки сварщиков изготовлены из обработанной кожи, которая обеспечивает защиту от высоких температур, искр от сварки, и горячего шлака.

б) Перчатки пожарных изготовлены из кожи и обшиты жароотталкивающим, неплавким текстильным материалом с ворсом. 

в) Перчатки электриков используются для защиты от удара электрическим током, который может произойти в результате случайного контакта с электрооборудованием, находящимся под напряжением. 

Перчатки электриков состоят из двух частей. Внутренняя часть изготовлена из резины, а внешняя из кожи. 

1.   Перчатки категории 0, типа 1 обеспечивают защиту до 700 В.

2.   Перчатки категории 4, типа 1 обеспечивают защиту до 36000 В.

Проверка состояния защитных перчаток

Непроницаемые перчатки необходимо проверять на наличие микроотверстий, надувая их. Если перчатки растрескались или порвались, их необходимо заменить. 

Внутреннюю часть перчаток для электриков необходимо проверять на наличие микроотверстий, надувая их и затем опуская в мыльный раствор. Внешнюю часть перчаток необходимо визуально проверить на наличие трещин или дыр. Перчатки категории 4 должны ежегодно проверяться независимым ведомством. 

Чистка и уход

Загрязненные непроницаемые перчатки можно мыть в горячем мыльном растворе. При мытье перчаток запрещается использовать растворители, за исключением случаев, когда известно, что перчатки устойчивы к воздействию данного материала. Для снижения воздействия пота внутренняя часть перчаток может быть покрыта талькообразным порошком. Если перчатки загрязнились или пропитались маслом настолько, что загрязнение попадает на кожу рабочего, то такие перчатки следует уничтожить.

Защитная одежда 

Общие положения

Для предотвращения попадания кислотных, коррозирующих, нефтяных, загрязненных или пыльных материалов на тело, необходимо использовать соответствующую защитную одежду.

Непроницаемая защитная одежда

Непроницаемая одежда (например, водонепроницаемый или противокислотный костюм) обеспечивает защиту от брызг и должна использоваться во время проведения работ, при которых возможен контакт с кислотными или коррозирующими материалами или жидкими углеводородами. Непроницаемую защитную одежду требуется использовать при открытии линий, вскрытии оборудования, а также во время проведения работ, при которых возможно разбрызгивание коррозирующих или углеводородных материалов. Непроницаемую защитную одежду требуется использовать в условиях повышенной влажности, при проведении ремонтных работ, когда возможно воздействие коррозирующих материалов, а также при очистке резервуаров от жидкого материала. Порванная или поврежденная защитная одежда должна быть незамедлительно заменена на новую. 

Одноразовые комбинезоны и костюмы

Одноразовые комбинезоны и костюмы предназначены для того, чтобы предохранять тело работника от пыли и сухих материалов. Они обеспечивают минимальную защиту от жидких и нефтесодержащих материалов. 

Одноразовые комбинезоны должны использоваться во время проведения чистки, очистки резервуаров и работе с определенными сухими материалами.

Существуют также специальные одноразовые комбинезоны, обеспечивающие защиту от некорродирующих жидкостей. 

Защитные фартуки

Защитные фартуки необходимо использовать для предотвращения попадания грязи и материалов на одежду рабочего во время разливания жидкостей, при работе с сухими материалами или при работе с грязным оборудованием. Непроницаемые защитные фартуки (из поливинилхлорида) обеспечивают защиту от брызг нефти, растворителей и смазочных материалов, а также от попадания сухих материалов. 

Опознавательные жилеты

При проведении работ на проезжей части дорог или вдоль них рабочие должны использовать яркие опознавательные дорожные жилеты, изготовленные из сетчатой ткани. Такими жилетами могут также пользоваться наблюдатели, пожарные наблюдатели и ответственные за эвакуацию персонала, чтобы их можно было легко узнать.

Защитная обувь

Общие положения

При проведении работ на тех участках, где существует потенциальная опасность получения травмы ног от падающих и катящихся предметов сотрудники буровой организации  должны носить защитную обувь со стальным носком. Участки и виды работ, требующие использования защитной обуви определяются руководителем объекта. Если использование защитной обуви не требуется, сотрудники буровой организации должны носить обувь, соответствующую условиям на рабочем месте.

Сотрудники подрядных организаций должны использовать защитную обувь, если во время выполняемой ими работы существует потенциальная опасность получения травмы ног.

От посетителей и представителей контролирующих органов не требуется ношение защитной обуви, если только их работа не связана с потенциальной опасностью получить травму ног. Однако посетители должны носить обувь, соответствующую условиям объекта, который они посещают.

На объектах, базах, в складских помещениях и на внешних объектах запрещается ношение следующей обуви:

а)
теннисные и тряпичные туфли

б)
ботинки с глубоким протектором

в)
ботинки и туфли с каучуковой, неровной, толстой или гладкой кожаной подошвой 

г)
туфли на высоком каблуке

д)
сандалии и босоножки

е)
обувь с тонкой или сильно изношенной подошвой. 

Не допускается работать и находиться во взрывопожароопасных помещениях и на площадках в обуви со стальными гвоздями или подковками.

Требования, предъявляемые к защитной обуви

Защитная обувь должна соответствовать требованиям  казахстанских  стандартов. Носки защитной обуви должны быть прочными на сжатие и обеспечивать сопротивление ударам. Подошвы защитной обуви должны обеспечивать сопротивление скольжению и быть стойкими к воздействию химических веществ.

Обувь, изготовленная из кожи экзотических животных, не может использоваться в качестве защитной обуви. Этот материал легко впитывает масла и химические вещества и не поддается эффективной чистке.

Право на получение защитной обуви

Защитная обувь будет выдаваться тем сотрудникам и подрядчикам, которые работают на участках, где ношение защитной обуви является обязательным. Офисные сотрудники, которые не работают постоянно в производственной зоне, защитной обувью не обеспечиваются.

Резиновые сапоги

Резиновые сапоги необходимо использовать, когда требуется предохранить ноги и обычную обувь от скопившейся воды, нефти, грязи, от грунта, вынутого при земляных работах. Резиновые сапоги служат для того, чтобы предохранить ноги и штанины от загрязнения и влаги. 

Аварийные души и пункты для промывания глаз

Общие положения

На объектах, где при выполнении производственных операций работающие могут подвергнуться воздействию агрессивных веществ (кислоты, щелочи, едкие реагенты и т.д.), обязательно устройство аварийного душа, а также пунктов для промывания глаз.

Примечание: технологические объекты, где производство работ, связанных с использованием агрессивных веществ, носит не постоянный характер, должны обеспечиваться аварийными переносными душами. 

Требования к аварийным душам и пунктам для промывания глаз

Для обеспечения единых условий эксплуатации, технического обслуживания и порядка приобретения аварийных душевых и пунктов для промывания глаз они должны быть единого типа (См. приложение «Стандартизированный список СИЗ и защитного оборудования»).

Аварийные души должны быть подсоединены к системе питьевого водоснабжения. Система водоснабжения должна быть такого диаметра, чтобы обеспечить 110 литров воды в минуту (50 галлонов в минуту) к разбрызгивающей головке, и 4 литра в минуту (1 галлон в минуту) к фонтанчику пункта для промывки глаз.

Аварийные души и пункты для промывания глаз следует располагать в местах свободного доступа и иметь опознавательные знаки (смотрите инструкцию «Знаки Безопасности и сигналы света»). Их следует располагать внутри производственных объектов, там, где это возможно, но не ближе 3 метров и не дальше 15 метров от потенциально опасного места получения воздействия агрессивной среды. Надземные линии водоснабжения или необогреваемые здания должны быть оснащены теплоизоляцией, для того чтобы не допустить их нагревания (летом) или замерзания (зимой).

Температура воды, подаваемой в аварийные души / пункты промыва глаз, должна быть примерно 24 0C (75 0F) но могут быть отклонения +/- 5,5 0C (10 0F). 

Ответственность за исправное техническое состояние

Руководитель объекта или специально назначенное лицо, должны регулярно (по крайней мере, еженедельно) следить за исправным состоянием аварийного душа и пунктом для промывания глаз, обеспечивая своевременное техническое обслуживание или, при необходимости, их замену.

Требования к пересмотру инструкции

Менеджер по ТБ, как представитель Заказчика  является владельцем данной инструкции и несет ответственность за внесение необходимых изменений. 

Инструкция должна пересматриваться через каждые 5 лет и при введении в применений новых правил.

Табл. 1.15.5. Средства индивидуальной защиты, спецодежда

	№№
	 

Наименование, а также тип, вид, шифр и т. д.

 
	 ГОСТ, ОСТ, МУ, ТУ,

  МРТУ и т.д.

на изготовление
	Потребное количество 

для бригады

  буровой

	п/п
	
	
	

	 
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Спецодежда: 

Костюм из смесовых тканей и материалов с масловодоотталкивающей пропиткой на утепленной прокладке, зимний.
	Европейский стандарт EN-531
	Всем работающим



	2
	Костюм из смесовых тканей и материалов с масловодоотталкивающей пропиткой, летний
	EN-531


	Всем работающим



	3

 

 
	Сапоги кирзовые   
	ГОСТ 5394-89
	Всем работающим

	
	сапоги кожаные утепленные (зимой);
	-
	Всем работающим

	
	сапоги резиновые
	ТУ 38.506004-95
	Всем работающим

	4
	Перчатки защитные с полимерным покрытием и крагами
	EN-531
	Всем работающим

	5
	Рукавицы нефтеморозостойкие
	EN-531
	Всем работающим

	6
	Каска защитная с подшлемником
	ТУ 13-983-93
	Всем работающим

	7
	Очки защитные ЗН56
	ТУ 92.0480.565-002-90
	Для работающих с хим.реагентами (4шт.)

	8
	Фартук прорезиненный
	
	Для работающих с хим.реагентами (2 шт.)

	9
	Наушники противошумные СОМ3-1
	ТУ 25-1924-003-88
	Машинистам бур.уст.

	10
	Пояс предохранительный для верхового рабочего
	ТУ 39-1400-89
	4 шт.

	11
	Респиратор противопылевой У-2К
	
	Всем работающим

	12
	Противогаз фильтрующий ПФМГ-96 с коробками В; КД
	
	Всем работающим

	13
	Портативные анализаторы H2S
	
	12 шт.

	14
	Дыхательные аппараты с комбинезоном
	Импортное
	6 шт.

	15
	Шкаф-аптечка
	
	1 шт.

	16
	Модульная система жизнеобеспечения с набором средств автономной и неавтономной защиты дыхания, комплект:
	MATISEC
	1 шт.

	16.1
	- контейнер размером 6,05 х 2,44 х 2,6м
	MATISEC
	1 шт.

	16.2
	- воздушный компрессор производительностью 190 л/мин.
	MATISEC
	1 шт.

	16.3
	- портативный анализатор H2S и СО2
	Solotox H2S
	1 шт.

	16.4
	- портативный индикатор взрываемости H2S на батареях
	Solo 200
	1 шт.

	16.5
	- портативный индикатор взрываемости H2S на батареях с электрическим насосом, звуковой и световой сигнализацией
	Solo 200
	1 шт.

	16.6
	- автоспасатель Н2S с панорамной маской и патроном А2В2250сс для концентрации H2S в воздухе до 3%
	MATISEC
	4 шт.

	16.7
	- антенна скорой помощи
	MATISEC
	1 шт.

	16.8


	- реанимационный мешок с двумя баллонами кислорода (по 2л 

каждый), с редуктором, расходомером, маской
	MATISEC


	1 шт.


	17
	Средства защиты от поражения электрическим током
	Количество и виды определяются в соответствии с ПТЭ и ПТБ электрических установок потребителей


1.15.5.  Обустройство временных объектов при проведении работ
Проектом предусматривается обустройство временных  объектов:  вахтового поселка и промышленной зоны.

Концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и на территории близлежащего пункта ниже нормативных требований.

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятий принимаются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу по утвержденным методикам и соответствии с классификации производственных объектов и сооружений. Согласно этому документу размер санитарно-защитной зоны объекта по добыче и разведки нефти составляет не менее 700 м.

Вахтовый поселок. Проектом предусматривается обустройство вахтового поселка для 60 человек на территории работ. Организация поселка будет осуществляться на основе международных требований и требованиям законодательства Республики Казахстан.

Территория лагеря будет оснащена жилыми помещениями, соответствующими ожидаемым условиям окружающей среды, емкостями для питьевой воды, помещениями и средствами связи, средствами подачи электроэнергии, ремонтными мастерскими, автостоянкой.

1. Обеспечение. Организация питания – трехразовое. Продукты будут доставляться из г. Атырау. Количество персонала, обслуживающих буровые работы, составляет 60 человек. 

2. Электроснабжение вахтового поселка. Вблизи вахтового поселка отсутствует государственная сеть электрокоммуникаций. Система энергоснабжения состоит из двух дизельных (1 запасной) генераторов мощностью 400 кВт. 

3. Транспортные средства. Проектом предусматривается использование автомобильного транспорта для транспортировки грузов и персонала. Перечень используемых видов транспорта состоит из следующих видов автотехники:

· Гидравлический подъемник (автокран 25тн);

· Бульдозер 

· Автоцистерна для воды (Камаз или Урал);

· Вахтовая (Урал 4320);

· Цементировочный агрегат;

· Цементно-смесительная машина; 

· Полноприводный  легковой автомобиль;

· Грузовые машины полуприцепы ЧМЗАП (20тн) и УРАЛ (16);

· ППУ.

Промышленная зона. На территории промышленной зоны (площадки буровой) проектом запланировано обустройство следующих объектов:

· Буровой установки ZJ-20;
· Система энергоснабжения;

· Склада ГСМ для дизтоплива;

· Емкостей для технической воды;

· Блоков для приготовления бурового раствора;

· Блоков для отстаивания буровых сточных вод;

· Площадки ремонтно-мастерской;

· Насоса перекачки топлива;

· Насосной установки буровой;

· Пожарного устройства;

· Платформ и площадок промышленной зоны;

· Склад для хим-реагентов, буровых оборудовании и т.д.

· Вагон-домики для рабочего персонала.

   Для санитарно-бытового обеспечения производственной деятельности и отдыха персонала бригады, других работников, участвующих в процессе строительства скважины по действующим СНиП, проектом предусматривается:

· Устройство вахтового поселка по расчетной численности мест жилья, отдыха, душевой, шкафами для хранения спецодежды, умывальниками, туалетами, закрытой системой канализации;

· Устройство емкости для хранения пресной воды с герметичным люком и устройством для отбора проб воды, а также кипятильников (типа “Титан”) для круглосуточного обеспечения кипяченой водой;

· Устройство склада для продуктов с холодильниками;

(  Устройство мест для сбора, утилизации отходов, мусора не менее 50 м от мест проживания;

· Обеспечение сменными спальными принадлежностями;

· Обеспечение инвентарем для отдыха (телевизор, настольные игры, спортивный инвентарь);

· Обеспечение системами кондиционирования (вентиляции) и обогрева жилых и производственных помещений;

1.15.6.  Средства контроля воздушной среды

            В процессе вскрытия продуктивного горизонта предусматривается контроль воздушной среды переносными газоанализаторами (типа АМ-5, МУЛЬТИВАРН, РИКЕН-КЕЙКИ - не менее 2 к-тов) при обнаружении признаков ГНВП (поступление пластового флюида в скважину).

Порядок контроля определяется “Отраслевой инструкцией по контролю воздушной среды на предприятиях нефтяной промышленности” (РД 08-45-94). Для контроля иметь на объекте не менее 2 переносных газоанализаторов.

            Предельно-допустимая концентрация (ПДК) углеводородных газов в воздухе рабочей зоны составляет 500 мг/м3, окиси углерода - 20 мг/м3. При превышении ПДК весь персонал обязан применять СИЗ ОД (фильтрующие противогазы).

Предусматривается также контроль газопоказаний бурового раствора методами ГИС.

Табл. 1.15.6. Средства контроля воздушной среды
	№№

пп
	Наименование, а также тип, вид,

шифр и т.д.
	Количество,

шт
	Место установки датчиков стационарного газоанализатора

	1
	2
	3
	4

	1
	Автоматический сигнализатор газа от станции ГТК
	1 комплект
	БУ

	2
	Автоматическая стационарная система обнаружения горючих и токсичных (H2S) газов со световой и звуковой сигнализацией у поста бурильщика, в будке бурового мастера, в насосном отделении типа DHS фирмы «Геосервис» или аналог;
	1 комплект
	· Установить на буровой установке датчики стационарных газосигнализаторов? и  у ротора – 1 шт. переносной?;

· В начале желобной системы - 1 шт. стационарный?;

· У вибросит - 1 шт. стационарный?;

· В насосном помещении - 2 шт. используется переносной?;

· У приемных емкостей - 2 шт. каких?

· В помещении отдыха персонала – 1 шт. каких?;

· В служебном помещении – 1 шт. каких?;

· В шахте – 1 шт. каких?

· При этом стационарные газосигнализаторы должны иметь звуковой и световой сигналы с выходом на диспетчерский пункт (пульт управления) и по месту установки датчиков – пункт 1208, 1209



	3
	Газоанализатор-универсальный для контроля ПДК вредных веществ (сероводород, окись углерода, окись азота и др.) переносной или его аналог.
	1 комплект
	БУ

	4
	Бумажные индикаторы, пропитанные ацетатом  свинца
	Для всех работающих
	БУ


Примечание: Допускается замена приборов контроля воздушной среды зарубежными или отечественными аналогами, не снижающими уровня безопасности труда. 

1.15.7.  Мероприятия по промышленной санитарии
Производственные помещения должны выполняться в соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.

           Производственные  помещения должны иметь:

· удобные и безопасные входы и выходы;

· твердый, ровный пол, удобный для очистки и ремонта;

· размещение оборудования, позволяющее производить беспрепятственный и безопасный осмотр, обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж;

· устройства для естественного освещения и проветривания;

· искусственное освещение по нормам «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности».  

При бурении скважины предусмотрена круглосуточная работа. Максимальное количество технического персонала, обслуживающих буровые работы, составляет 50 человек (в одну смену - 15человек). 

Основные строительные требования к помещениям для обслуживания работающих принимаются в проектах в соответствии с СНиП, а санитарно-гигиенические требования и  отдельные строительные требования специального характера - по санитарным нормам проектирования производственных объектов.


Состав санитарно-бытовых помещений определяется в соответствии с группой производственных процессов по классификации, в составе которой заложены признаки загрязнения тела и спецодежды (Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13 приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции»).

При отсутствии на буровой вахтового комплекса, вне буровой на безопасном расстоянии (высота вышки +10 м) размещается вагон бурового мастера, культбудка - помещение для обогрева и отдыха персонала, устройство кипячения воды, аптечка с набором медикаментов и материалов для оказания первой доврачебной помощи, комната для приема пищи, туалетная комната, комната для переодевания, хранения и сушки спецодежды. Вахтовый комплекс находится на расстоянии не менее 700м от буровой установки, в его состав входит: 8 жилых вагонов для персонала обслуживающие буровые работы общей вместимостью 60 человек (в одну смену - 30 человек), душевая/прачечная, туалет. Для 1 рабочей смены (30 человек) - 3 душевых сеток, 5 умывальника согласно табл. 1.15.9 (Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции»., продуктовый склад для хранения продуктов питания, столовая на 20 мест. Количество гардеробных отделений на 1 человека – 1 отделения.

Уборные и места утилизации жидких и твердых отходов размещаются на расстоянии не менее 50 м от помещений в емкостях.

Все санитарно-бытовые помещения должны иметь отопление и освещение, содержаться в чистоте, проветриваться, периодически дезинфицироваться.

       1.  Водоснабжение. 


Питьевая вода завозится в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, (питьевая вода, торговая марка NOMAD, TASSAY), вода для бытовых нужд - автоцистернами из близлежащего источника. Расчет расхода воды выполнен в соответствии со СНиП 2.04.01-85 (см. раздел 2 «Организация строительства»).

       2.  Вентиляция.

            а) Вагончики оборудуются системой кондиционирования воздуха – кондиционерами марки SAMSUNG-0,9 из проекта, что площадь вагончика 14м3.  Вагон мастера приспособлен для жилья, укомплектован компьютером.   

3.  Отопление.

Санитарно-бытовые помещении должны соответствовать всем требуемым условиям, в том числе входными тамбурами, раздевалками и другими помещениями, отвечающими Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4. «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции».

На объектах общественного питания должны быть предусмотрены бытовые помещения в соответствии с санитарным правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-16.
Табл. 1.15.7. Санитарно-бытовые помещения

	№№       п/п
	 
	 

	
	Наименование, а также тип, вид, шифр и т. д.
	Кол-во,

	
	 
	шт.

	1
	2
	3

	1
	Для буровой бригады:

Вахтовый поселок в том числе:
	на 60 мест

	 
	вагон-столовая
	2

	 
	вагон-сушилка
	1

	 
	вагон-прачечная
	1

	 
	вагон-гостинница
	1

	 
	вагон-медпункт
	1

	 
	вагон-склад
	2

	 
	вагон-раздевалка
	1

	 
	вагон-дом (жилье)
	8

	2
	Мастерская (обогрев, освещение)
	1

	3
	Лаборатория (обогрев, освещение)
	1

	4
	Генераторная установка для лагеря 
	2


Примечание: Допускается замена типов и количества санитарно-бытовых помещений зарубежными аналогами.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха


Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха производственных зданий и сооружений (включая помещения пультов управления, кабины крановщиков и др. изолированные помещения) проектируется  из расчета обеспечения в рабочей зоне (на постоянных и непостоянных рабочих местах) во время проведения основных и ремонтно-вспомогательных работ метеорологических условий и содержания вредных веществ в воздухе, регламентируемых настоящими нормами («Санитарно-эпидемиологические правила и нормы», санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ,-13 приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции».
 
При естественной или механической вентиляции в производственных помещениях обеспечивается подача наружного воздуха на одного работающего в соответствии с табл.1.15.8. 

Табл. 1.15.8. Минимальный расход наружного воздуха 

	Помещение с естественным проветриванием
	Без естественного проветривания
	Приточные системы

	расход в м3/ч на человек
	Расход
	

	
	м3/ч на человек
	об/ч
	% общего воздухообмена, не более
	

	60*

 20**
	60
	1
	-
	Без рециркуляции или с рециркуляцией при кратнос-ти воздухообмена 10 обменов в час и менее

	
	60

90

120
	-

-

-
	20

15

10
	С рециркуляцией при кратности общего воздухо-обмена менее 10 обменов в час


*    При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. менее 20 м3 

**  При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. 20 м3 и более. 

Примечание: 

Под помещением «без естественного проветривания» следует понимать помещение без открываемых окон и проемов в наружных стенах или помещение с открываемыми окнами и проемами площадью менее 20% общей площади окон, а также зоны помещений с открывающимися окнами, расположенными на расстоянии, превышающем пятикратную высоту помещений.  


Концентрация вредных веществ в воздухе, поступающем внутрь зданий и сооружений через приемные отверстия систем вентиляции и кондиционирования воздуха и через проемы для естественной приточной вентиляции, не должна превышать 50% предельно допустимых концентраций для воздуха рабочей зоны. 

Нагревательные приборы в производственных помещениях с пылевыделениями надлежит предусматривать с гладкими поверхностями, допускающими легкую очистку. Применение лучистого отопления с инфракрасными газовыми излучениями допускается только с удалением продуктов сгорания непосредственно от газовых горелок наружу. 


В системах водяного отопления со встроенными в строительные конструкции нагревательными элементами и стояками (системы панельного и панельно-лучистого отопления) средняя температура на обогреваемой поверхности не должна превышать (градусов Цельсия): 

- для полов с постоянными рабочими местами - 26 0С

- для полов с временным пребыванием людей - 3 0С

- для потолков при высоте помещения от 2,5 до 2,8 м - 28 0С

- для потолков при высоте помещения от 2,8 до 3,0 м - 50 0С

- для потолков при высоте помещения от 3,0 до 3,5 м - 33 0С

- для потолков при высоте помещения от 3,5 до 4,0 м - 36 0С

- для потолков при высоте помещения от 4,0 до 6,0 м - 38 0С

Примечание: в системах отопления с низкотемпературными источниками тепла радиационное напряжения на рабочих местах при высоте 1,5-2,0 м от пола не должно превышать 35 Вт/м2 (27 ккал/м2ч).


Очистка от пыли наружного и рециркулируемого воздух, подаваемого в помещения, должно быть предусмотрена:

· в системах кондиционирования;

· в системах воздушного душирования;

· в системах, подающих воздух непосредственно в зону дыхания работающих (в шлемы, маски, щитки, защищающие голову или лицо, и др.);

· в вентиляционных системах при специальном обосновании, в частности, когда запыленность наружного и рециркуляционного воздуха превышает 50% допустимых концентраций пыли или когда это требуется по технологическим требованиям. 


Системы кондиционирования, предназначенные для круглогодичной и круглосуточной работы в помещениях, а также для помещений без естественного проветривания, следует проектировать с резервным кондиционером, обеспечивающим не менее 50% требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года. 


Воздушное и воздушно-тепловые завесы следует рассчитывать так, чтобы на время открывания ворот, дверей и технологических проемов температура смеси воздуха, поступающего в помещение, была не ниже:


- 140С при легкой физической работе; 


- 120С при работе средней тяжести;


- 80С при тяжелой работе.  


При отсутствии рабочих мест вблизи ворот (на расстоянии до 6 м), дверей и технологических проемов допускается понижение температуры воздуха этой зоне при их открывании до 50С, если это не противоречит технологическим требованиям.


Аварийная вентиляция в производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны больших количеств вредных или пожароопасных веществ,  предусматривается  в соответствии с нормами технологического проектирования и требованиями ведомственных нормативных документов, утвержденных в установленным порядке. Аварийную вентиляцию следует ставить, руководствуясь требованиями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также другими утвержденными нормативными документами. 


Включение аварийной вентиляции и открывание проемов для удаления воздуха следует проектировать дистанционным из доступных мест как изнутри, так и снаружи помещений. 

           Предусматриваются специальные помещение мастерских, оборудованные для ремонта, наладки и контроля систем отопления, вентиляции, кондиционирования и установок очистки вентиляционных выбросов.

Табл. 1.15.9. Классификация производственных процессов
	
Группа производственных процессов
	Санитарная характеристика производственных процессов (признаки загрязнения тела и спецодежды)
	Расчетное

количество

человек на:
	Тип

гардеробных количество отделений (открытых или в шкафу) на 1 человека
	Специальная

обработка

спецодежды

	
	
	1 душевую сетку
	1

кран
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1


	Процессы, вызывающие загрязнение тела и спец-одежды веществами 3 и 4 классов опасности:
	
	
	
	

	1а
	Вызывающие загрязнение только рук
	20
	7
	общие,

1 отделение
	

	1б


	Вызывающие загрязнение тела и спецодежды, удаля-емое без применения специ-альных моющих средств 
	15


	10


	общие,

1 отделение


	

	1в 


	Вызывающие загрязнение тела и спецодежды особо загрязняющими веществами, удаляемых с применением моющих средств  
	3


	20
	раздельные,

2 отделения


	химчистка спецодежды

	2


	Процессы, протекающие при избытке явного тепла или неблагоприятных метеоро-логических условиях (выхо-дящих за пределы сани-тарных норм): 
	
	
	
	

	2а


	При избытке явного конвекционного тепла
	7
	20
	раздельные,

2 отделения
	помещения для охлаждения

	2б


	При избытке явного лучистого тепла 
	3
	20
	раздельные,

2 отделения
	помещения для охлаждения, полудуши

	2в 


	Связанные с воздействием влаги, вызывающие намо-кание спецодежды и обуви
	5
	20
	раздельные,

2 отделения
	сушка спецодежды и обуви

	2г


	При температуре воздуха +100 С и ниже, включая работы на открытом воздухе


	5
	20
	раздельные,

2 отделения
	помещения для обогревания, сушка спец-одежды и обуви

	3
	Процессы, вызывающие загрязнение тела и спецодежды веществами I и II классов опасности, а 
	
	
	
	


Продолжение таблицы 1.15.9

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3а


	также вызывающие загряз-нение, как правило, только рук 
	7
	10
	общие,

2 отделения
	химчистка



	3б


	Вызывающие загрязнение тела и спецодежды


	3
	10
	раздельные,

2 отделения
	обезвреживание (в необходимых случаях, дезодорация, искусственная вентиляция  местохранения спецодежды) должны устанавливаться в ведомственных нормах   

	4
	При производственных процессах с особыми санитарными или техноло-гическими требованиями к качеству продукции, требо-ваниями к организации хранения спецодежды, а также к обработке спец-одежды и тела перед началом работы.
	
	
	
	


 Примечание:

1. При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, душевые устройства и умывальники должны предусматриваться по группе с наиболее высокими требованиями, а спецбытовые и устройства - по суммарным требованиям.

2. При процессах группы 1а допускается при соответствующем обосновании душевые не предусматривать. 

3. При любых процессах, вызывающих запыление спецодежды и обуви, должны предусматриваться помещения и устройства для их обеспыливания. 

4. В мобильных зданиях из блок-контейнеров допускается уменьшать расчетное количество душевых сеток до 60%.

1.15.8. Первичные средства пожаротушения
Планировка производственной площади должна обеспечить сток технологической жидкости от устья скважины, очистных устройств. Под силовым блоком и в насосном блоке предусматривается сбор и отвод отходов ГСМ. Бетонирование площадок предусматривается под основанием вышки, насосами и их приводами, дизельными эл/станциями. Для сбора пластового флюида при бурении испытании или ГНВП устанавливаются накопительные емкости  в конце выкидных линий с ограждением (обозначением). Вокруг блоков хранения ГСМ устраивается обвалование соответственно объему хранения с установкой знаков пожарной опасности. Для пожарного водоснабжения используется  напорная емкость объемом не менее 50 м3. На линиях подачи воды устраиваются 2 пожарных стояка с пожарными рукавами длиной  по 20 м, вблизи вышечно-силового блока и насосного блока. На объекте устанавливаются 3 щита с противопожарным инвентарем в вахтовом комплексе (культбудке). Места установки должны иметь свободный доступ.

Комплектность первичных средств пожаротушения на 1 щите устанавливается БПП РК-93 и должна быть следующей:

Табл. 1.15.10. Первичные средства пожаротушения

	№№пп
	Наименование инвентаря
	количество

	1
	2
	3

	1
	Щит, изготовленный согласно ГОСТ
	1

	2
	Огнетушитель порошковый ОП-8(3)-АВСЕ
	10

	3
	Углекислотный огнетушитель 
	10

	4
	Огнетушитель углекислотный ОУ-3-34В-(01)У2
	3

	5
	Огнетушитель порошковый (100 л) и комбинированный (100 л) – для склада ГСМ
	2

	6
	Рукава пожарные брезентовые
	6

	7
	Полотно из негорючей ткани, войлок 2х2 м
	5

	8
	Ломы
	2

	9
	Багры
	5

	10
	Лопаты совковые
	2

	11
	Пожарные шланги с соплами
	10

	12
	Ведра
	6

	13
	Ящик с песком 1 м3
	1

	14
	Пожарная бочка 0.2м3
	1

	15
	Топоры
	2

	16
	Пожарная сирена
	1

	17
	Предупредительные указатели
	10


В насосном блоке должен находиться переносной огнетушитель.

   
При выполнении огневых и сварочных работ на объекте в обязательном порядке должны выполняться требования “Инструкции по газоопасным работам”, отраслевых инструкций РД 08-02-94, РД-08-08-94.

 При выполнении всех видов работ на объекте должны выполняться следующие основные мероприятия по противопожарной безопасности:

· запрещение курения и разведения открытого огня в производственных помещениях, под основанием буровой;

· отведение для курения специально оборудованных мест вне буровой;

· наличие на объекте “Табеля боевого расчета” и тренировки вахт, инструктаж по ППБ;

· запрещение использования пожарного оборудования, инвентаря для всех работ, кроме прямого назначения.

1.16. Список нормативно-справочных и инструктивно - методических материалов, используемых при принятии проектных решений и при бурении скважин

Табл. 1.16.1 Список литературы

	№№ п/п
	Наименование
	Издание (утверждение)

	1
	2
	3

	Кодексы и Законы

	1
	Экологический кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями от 12.01.2023 г.)
	№400-VI от 02.01.2021 г. 

	2
	Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2023 г.)
	№360-VI от 07.07.2020 г. 

	3
	Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2023 г.)
	№125-VI от 27.12.2017 г. 

	4
	Земельный Кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.01.2023 г.)
	№442-II от 20.06.2003 г. 

	5
	Водный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2023 г.)
	№481-II от 09.07.2003 г. 

	6
	Закон Республики Казахстан "О гражданской защите" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2023 г.)
	№188-V от 11.04.2014 г. 

	7
	Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021г.)
	№219-I от 23.04.1998 г. 

	8
	Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2023 г.)
	№202-V от 16.05.2014г. 

	9
	Закон РК «О техническом регулировании» (с изменениями по состоянию на 27.06.2022 г.)
	№396-VI от 30.12.2020г. 

	Нормативные документы

	10
	Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр
	Приказ МЭ РК от 15.06.2018 года № 239 (с изменениями и дополнениями от 20.08.2021 г.)

	11
	Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности
	Приказ МИР РК от 30.12.2014 №355 (с изменениями и дополнениями от 15.01.2023 г.)

	12
	Правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана
	Приказ МЭ РК от 22.05.2018 г. № 200 (с изменениями от 16.01.2019г.)

	13
	Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов 
	Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 50 декабря 2014 года №359
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	14
	Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением 
	Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 50 декабря 2014 года №358 (с изменениями от 06.05.2022 г.)

	15
	Правила идентификации опасных производственных объектов
	Приказ МИР РК от 30.12.2014 №353

	16
	Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности"
	Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г. №405 (с изменениями от 14.10.2022 г.) 

	17
	Правила пожарной безопасности
	Приказ МЧС РК от 21.02.2022г. №55 (с изменениями от 04.10.2022 г.)

	18
	РД-39-0148052-537-87. Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ» 
	Руководящий документ

	19
	РД 39-0148052-518-86. Временная инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ
	Руководящий документ

	20
	Правила осуществления государственного мониторинга недр 
	Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 05.05.2018 г. №312

	21
	Методические рекомендации по приготовлению, утяжелению и химической обработке бурового раствора
	Приказ Комитета по ЧС и пром/безопасности РК от 22.10.2010 г. №34 

	22
	Радиационный контроль на объектах строительства, предприятиях стройиндустрии и строительных материалов
	СП РК 2.04-109-2013

	23
	СТ РК ISO 10416-2012 Промышленность нефтяная и газовая. Растворы буровые. Лабораторные испытания
	Стандарт РК

	24
	Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы
	Приказ Министра по инвестициям РК от 30.12.2014 г. №352 (с изменениями и дополнениями от 19.06.2020г.) 

	25
	РНД 03.3.0.4.01–96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», утвержденное Министерством экологии и биоресурсов РК.
	Вице-министр экологии и биоресурсов от 29.08.1997 г.,

г. Алматы

	26
	Отдельные методические документы в области охраны окружающей среды
	Приказ Министра ООС РК от 18.04.2008 г. №100-п (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.11.2010 г.

	27
	Отдельные методические документы в области охраны окружающей среды
	Приказ Министра ОС и ВР РК от 12.06.2014 г. №221-п. 
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	28
	СН РК 1.02-03-2022. Порядок разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство
	Нур-Султан, 2022 (с изменениями и дополнениями от 12.01.2023 г.)

	Санитарные правила

	29
	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» 
	Приказ Министра Здравоохранения РК от 15.12.2020г. № ҚР ДСМ -275/2020

	50
	Гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»
	Приказ Министра здравоохранения РК от 02.08.2022 года № ҚР ДСМ-71

	31
	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»
	Приказ Министра Здравоохранения РК от 03.08.2021г. № ҚР ДСМ-72 (с изменениями от 18.10.2022 г.)

	32
	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» Приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции»
	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.02.2022 года № ҚР ДСМ-13.

	33
	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»
	Приказ МинНацЭкон РК 16 марта 2015 года № 209

	34
	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»
	Приказ и.о. Министра здравоохранения от 25.12.2020 года № ҚР ДСМ-331/2020

	35
	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства»
	Приказ МинЗдравоохранения РК от 16.06.2022г. № ҚР ДСМ-49

	36
	Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека.
	Приказ МинЗдравоохранения РК от 16.02.2022г. № ҚР ДСМ-15

	37
	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям»
	Приказ МинЗдравоохранения РК от 16.06.2022г. № ҚР ДСМ-52

	38
	О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.08.2022 г.)
	Приказ МинЗдравоохранения РК от 05.07.2020г. № ҚР ДСМ-78/2020 
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	ГОСТ

	39
	ГОСТ 13862-2003. Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, основные параметры и общие технические требования к конструкции.
	Межгосударственный стандарт

	40
	ГОСТ 50196-94. Головки колонные. Типы, основные параметры и присоединительные размеры
	Межгосударственный стандарт

	41
	ГОСТ 28996-91 Оборудование нефтепромысловое устьевое. Термины и определения.
	Межгосударственный стандарт

	42
	ГОСТ 28919-91 Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные параметры и размеры
	Межгосударственный стандарт

	43
	ГОСТ 33696-2015 Растворы буровые. Лабораторные испытания. Введен в РК с 01.07.2017 г.
	Межгосударственный стандарт 

	44
	ГОСТ 31108-2020 Цементы общестроительные. Технические условия.
	Межгосударственный стандарт

	45
	ГОСТ 13846-2003 Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции.
	Межгосударственный стандарт

	46
	ГОСТ 12.1.003-2014 Шум. Общие требования безопасности
	Международный стандарт. Введен в РК с 01.01.2016 г.

	47
	ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия
	Москва, 1982г.

	48
	ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требованиями контроль за качеством».
	Москва 1982г.

	49
	СТ РК 1150-2002 Электромагнитные поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля 
	Государственный стандарт РК

	50
	СТ РК 1151-2002 Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни и требования к проведению контроля
	Государственный стандарт РК

	Справочная литература

	51
	«Инженерные расчеты при бурении глубоких скважин». Р.А. Ганджумян, А.Г. Калинин, Б.А. Никитин.
	Москва, Недра, 2000г.

	52
	РД 39-00147001-767-2000. Инструкция по креплению нефтяных и газовых скважин 
	Москва, 2000г.

	53
	Спутник буровика. Справочник. Том 1, 2. 

А.И. Булатов, С.В. Долгов.
	Москва, Недра, 2006г.

	54
	Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные ископаемые
	Москва, ЦБНТ Москвы, 2000г.

	55
	Единые нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных скважин.
	Москва, НИИ труда, 1987г.
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	56
	РД 39-133-94. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважины на нефть и газ на суше
	НПО Буровая техника, Москва, 1994г.

	57
	РД 39-3 819-82. Методические указания по определению объемов отработанных буровых растворов и шлама при строительстве скважин
	Краснодар, ВНИИКР нефть, 1983г.

	58
	РД (39-7/7001-89). Инструкция по расчету бурильных труб для нефтяных и газовых скважин
	Москва, 1999г.

	59
	Инструкция по испытанию обсадных колонн на герметичность
	Москва, 1999г.

	60
	РД 39-0147014-217-86. Инструкция по эксплуатации насосно-компрессорных труб
	Москва, 1999г.

	61
	РД (39-013-90). Инструкция по эксплуатации бурильных труб
	Куйбышев, ВНИИТ нефть, 1990г.


�Здесь нужно указывать титп?


�Привести в соответствии и убрать вопросы.
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