Приложение №16
к Договору №_______ от ___________20__ г.

[bookmark: _Приложение_№6][bookmark: _Приложение_№7]ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ И ШКАЛА СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 
РЕМОНТА СКВАЖИН

	№ п/п
	Наименование нарушения
	Снижение стоимости
	Примечание

	1.
	Невыполнение операции, предусмотренной утвержденным планом организации работ (без согласования с Заказчиком)
	15 бр/час
	Невыполненная операция не оплачивается.

	2.
	Отклонение от ПОР, влияющее на качество проведения технологической операции (без согласования с Заказчиком)
	10 бр/час
	Применяется, если данное нарушение оказало влияние на качество проведенных ремонтных работ.

	3.
	Проведение работ без эскиза, спущенной в скважину компоновки (с указанием номеров, наружных и внутренних диаметров элементов компоновки, их длин и типоразмера резьбовых соединений)
	10 бр/час
	Применяется в случае выявления данного нарушения при подъеме компоновки после выполнения операции. При выявлении этого нарушения на спуске - спуск останавливается, компоновка поднимается и эскизируется.

	4.
	Невыполнение в полном объеме исследований и испытаний, предусмотренных ПОР по вине Подрядчика или без согласования с Заказчиком
	10 бр/час 
	Невыполненный объем исследований не оплачивается.

	5.
	Выявление факторов, способствующих попаданию мех. примесей (поверхностного песка, глины и др.) в скважину, таких как: грязные НКТ и БТ, отсутствие или неработоспособность желобной емкости для промывки, грязные автоцистерны, превышение КВЧ жидкости более 50% сверх нормы (20 мг/л) жидкости глушения (или промывки) и т.п.
	15 бр/час
	Применяется в случае выявления данного нарушения после выполнения операции. При выявлении этого нарушения во время выполнения операции – работа останавливается, применяются меры по устранению факторов загрязнения, скважина промывается (при необходимости).

	6.
	Не предоставление по требованию супервайзера диаграмм нагрузки на талевую систему (на бумажном или электронном носителе).
	10 бр/час
	Применяется, при несвоевременном предоставлении информации

	7.
	Проведение технологических операций при наличии нагрузки на крюке (при поднятой вышке подъемника) без регистрации веса на талевой системе (на бумажном или электронном носителе).
	10 бр/час
	За каждый случай, но не чаще чем 1 раз за 12 часовую смену.

	8. 
	Проведение технологической операции без использования или с неисправными измерительными приборами (индикатор веса, индикатор крутящего момента ключа, ротора, ареометр, манометр, рулетка и т.п.).
	10 бр/час
	Применяется, и за каждый случай выявления данного нарушения необходимо дополнительно применить штраф, которое должно быть зафиксировано и подтверждено документально.

	9. 
	Использование несертифицированных, непаспортизированных элементов в спущенных компоновках.
	10 бр/час
	Применяется в случае выявления данного нарушения при подъеме компоновки после выполнения операции. При выявлении этого нарушения на спуске – спуск останавливается, компоновка поднимается, элементы заменяются на сертифицированные.

	10.
	Использование химических реагентов и тампонажных материалов без сертификатов соответствия качества.
	15 бр/час
	Применяется в случае выявления данного нарушения после или во время закачки реагентов и тампонажных материалов. При выявлении этого нарушения перед выполнением операции – работа останавливается, принимаются меры по замене реагентов и материалов (при необходимости) или имеющиеся обеспечиваются сертификатами.

	11.
	Невыполнение регламента по учету и движению НКТ, штанг подвески подземного оборудования, предоставленных для работы Заказчиком.
	10 бр/час
	Применяется в случае выявления данного нарушения после выполнения операции.

	12.
	Поломка, повреждение инструмента и оборудования, являющегося собственностью Заказчика.
	10 бр/час
	Независимо от возмещения стоимости испорченного инструмента и оборудования или затрат на его ремонт.

	13.
	Нарушение требований регламентирующих документов Заказчика по расследованию аварий при восстановлении и ремонте скважин.
	10 бр/час
	За каждый случай

	14.
	Самовольное возобновление работ бригадой после ее остановки супервайзером: 
   - без устранения нарушений;  
   - после устранения нарушений без уведомления представителей Заказчика.
	

20 бр/час 

10 бр/час
	За каждый случай

	15.
	Искажение, фальсификация либо не своевременное предоставление информации (сводки) о проделанной работе (в вахтовом журнале, суточном рапорте, акте выполненных работ, акте на сдачу скважины из ремонта), а также искажение данных по простою бригад (отсутствие электронного согласования со службы бурения и КРС, скрытые простои, не подтверждённые диаграммой ИВЭ, актом выполненных работ, не отраженные в сводке).
	20 бр/час
	Подтверждается сводкой, актом на сдачу скважины из ремонта, актом выполненных работ

	16.
	Отсутствие системы видеорегистрации событий с 3-х точек
	20 бр/час
	За каждую скважину

	17.
	Выполнение технологической операции без ИТР Подрядчика
	10 бр/час
	За каждый случай

	18.
	Нарушение, требующее оперативной остановки процесса ремонта скважин (перечень остановочных нарушений прилагается ниже)
	20 бр/час 
	За каждый случай

	19.
	Простой бригады КРС по причинам, зависящим от Подрядчика, в том числе вследствие отсутствия/неисправности ПА, оборудования, инструмента, материалов, запасных частей, ГСМ, технологических жидкостей, квалифицированного персонала либо несвоевременной мобилизации спецтехники
	15 бр/час
	За каждый час простоя. Простой подтверждается вахтовым журналом, суточной сводкой, диаграммой ИВЭ и/или иными документами

	20.
	Несвоевременное восстановление технологического процесса после возникновения простоя по вине Подрядчика
	10 бр/час
	За каждый час сверх согласованного срока восстановления

	21.
	Отсутствие либо несвоевременное предоставление резервного ПА, необходимого для замены вышедшего из строя основного ПА
	20 бр/час
	За каждый час необоснованной задержки, повлекшей увеличение продолжительности ремонта

	22.
	Неготовность дополнительного ПА грузоподъёмностью не менее 100 т к мобилизации в установленный срок при аварийно-восстановительных работах
	20 бр/час
	За каждый час превышения установленного срока мобилизации, если иной срок письменно не согласован сторонами

	23.
	Отсутствие на объекте согласованного аварийного запаса оборудования, инструмента, запасных частей и материалов
	15 бр/час
	За каждый установленный случай. При необходимости применяется до устранения нарушения

	24.
	Эксплуатация неисправного, не прошедшего технический контроль/диагностику либо не соответствующего установленным требованиям ПА, оборудования, инструмента
	20 бр/час
	За каждый случай. При выявлении нарушения работа с указанным оборудованием подлежит остановке

	25.
	Выполнение работ повышенной опасности работником, не имеющим соответствующей квалификации, обучения, допуска либо действующих подтверждающих документов
	20 бр/час
	За каждый случай. При выявлении в процессе выполнения работ — работы останавливаются до устранения нарушения

	26.
	Выполнение сложных, технологически нестандартных или аварийно-восстановительных работ без присутствия мастера по сложным работам (старшего мастера), предусмотренного ТС
	15 бр/час
	За каждый случай/час выполнения соответствующих работ без указанного специалиста

	27.
	Самовольное изменение утверждённой технологии, последовательности операций, применяемого оборудования либо технологических параметров без согласования с Заказчиком
	20 бр/час
	За каждый случай. Не применяется к действиям, непосредственно необходимым для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей либо развития аварии

	28.
	Непредоставление либо несвоевременное предоставление Заказчику оперативной информации о ходе КРС, отклонениях от ПОР, изменении продолжительности работ, технических рисках, авариях и осложнениях
	10 бр/час
	За каждый установленный случай

	29.
	Непредоставление исполнительной и отчётной документации в установленный срок либо предоставление неполного комплекта документации по завершённой скважине
	10 бр/час
	За каждый календарный день просрочки/каждый установленный случай

	30.
	Отсутствие либо неработоспособность системы регистрации технологических параметров ПА в режиме реального времени
	15 бр/час
	За каждый случай. При невозможности устранения на месте — соответствующий ПА не допускается к дальнейшей эксплуатации

	31.
	Отсутствие либо неработоспособность системы видеорегистрации одной или более предусмотренных точек
	10 бр/час
	За каждый установленный случай

	32.
	Отсутствие либо ненадлежащее состояние защитного покрытия территории от загрязнения технологическими жидкостями, нефтью, пластовым флюидом и т.п.
	10 бр/час
	За каждый установленный случай

	33.
	Непредоставление вагонов для проживания/размещения представителей Заказчика либо несоответствие условий проживания установленным требованиям
	10 бр/час
	За каждый час отсутствия/непригодности условий в период нахождения представителей Заказчика на объекте

	34.
	Непривлечение в установленном случае специализированной сервисной/аварийной организации при невозможности самостоятельной ликвидации аварии или осложнения
	20 бр/час
	За каждый час необоснованной задержки привлечения организации

	35.
	Невыполнение мероприятий по устранению ранее выявленных нарушений в установленный срок
	15 бр/час
	За каждый день просрочки по каждому неустранённому нарушению

	36.
	Невыполнение резервного копирования видеозаписей в установленный срок либо непредоставление видеозаписей по требованию Заказчика
	10 бр/час
	За каждый установленный случай



Перечень нарушений, требующих остановки ремонта скважины:
1. Отсутствует, неполный комплект или ненадлежащее оформление документации:
· акт приема-сдачи скважины в ремонт;
· план организации работ на ремонт скважины;
· пусковая документация на бригады в работу;
· наряд-допуск на проведение опасных работ;
· акты дефектоскопии на применяемое грузоподъемное оборудование, элементы компоновки, бурильные трубы, ведущую трубу и вертлюг;
· мера длины бурильных или технологических труб перед спуском в скважину;
2. Нарушения, связанные с оборудованием.
2.1. Отсутствует, неисправно, некомплектно, не испытано, смонтировано с нарушением схемы монтажа: 
· спуско-подъемное оборудование и инструмент;
· ограничитель высоты подъема талевого блока;
· ограничитель допускаемой нагрузки на крюке;
· индикатор веса (электронный или гидравлический) талевой системы подъемника с регистрирующим устройством (на бумажном или электронном носителе);
· индикатор крутящего момента ключа или ротора (предусмотренный конструкцией);
· ресивер пневмосистемы;
· градуированная (деления шкалы не более 0,2 м3) мерная емкость для долива скважины, оснащенная уровнемером, а также (в период температуры воздуха ниже 0 С) подогревом жидкости и термоизолированной линией долива.
2.2. Талевый канат имеет дефект, требующий его отбраковки (согласно требованиям промышленной безопасности в НГП).
2.3. Отсутствие двусторонней телефонной или радиосвязи бригады с диспетчерскими службами Подрядчика или Заказчика.
2.4. Отсутствие или некомплектность оборудования и инструмента, необходимого для полноценного выполнения функций бригады КРС.
3. Нарушения, связанные с технологией КРС.
3.1. Несоответствие параметров промывочной жидкости, жидкости глушения или долива требованиям ПОР (без согласования с Заказчиком) по плотности более ±0,02 г/см3.
3.2. Подъём инструмента без долива скважины или контроля за доливом скважины.
3.3. Отсутствие контроля за уровнем жидкости в приемных емкостях при промывках скважины. 
3.4. Отсутствие регистрации нагрузок талевой системы подъёмника на бумажном или электронном носителе.
3.5. Не производится контроль параметров закачиваемой и вымываемой промывочной жидкости.
3.6. Проведение СПО при наличии запрещающих положений согласно требованиям ПБ в НГП.
3.7. Спуск компоновки без эскиза (с указанием номеров, наружных и внутренних диаметров элементов компоновки, их длин и типоразмера резьбовых соединений).
3.8. Выявление факторов, способствующих попаданию мех. примесей (поверхностного песка, глины и др.) в скважину, таких как: грязные НКТ и БТ, отсутствие или неработоспособность желобной емкости для промывки, грязные автоцистерны, превышен КВЧ жидкости глушения или промывки и т.п.
4. Прочие нарушения.
4.1. Не устранение в установленные сроки ранее выданных предписаний по другим нарушениям.
Примечания к перечню снижения стоимости и нарушений, требующих остановки ремонта скважин:
1. При наличии нескольких нарушений снижение стоимости производится по сумме нарушений и если эта сумма превышает 30% от стоимости ремонта, то снижение производится:
а) не более 30% от общей стоимости ремонта, при условии отстранения от работы на объектах Заказчика работников Подрядчика (включая ИТР), ответственных в допущенных нарушениях;
б) без ограничения (вплоть до 100%), если работники Подрядчика продолжают работу на объектах Заказчика. 
2. Не могут применяться несколько штрафных санкций за одно и то же нарушение.
3. Штрафные санкции должны применяться за каждое повторное нарушение. Повторным нарушение считается, если оно было допущено повторно после его устранения или если оно не устранено в предписанный для устранения срок.
4. За остановку работ штраф не применяется, если предусмотрен штраф за нарушение.
5. Если при проверке супервайзером, работа бригады остановлена (для устранения нарушений) самим Подрядчиком и остановка зафиксирована в вахтовом журнале и передана по сводке, то штраф за остановку и нарушение не применяется.
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