___________20__ ж. №_______ шартқа 
Қосымша №16

[bookmark: _Приложение_№6][bookmark: _Приложение_№7]БҰЗУШЫЛЫҚТАР ТІЗІМІ ЖӘНЕ ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ЖӨНДЕУ БАҒАСЫНЫҢ ТӨМЕНДЕУІ

	№ п/п
	Бұзушылықтар атауы 
	Бағаның төмендеуі 
	Ескертпе

	1.
	Жұмыстарды орындаудың бекітілген жоспарымен көзделген операциялардың орындалмауы (Тапсырысшы келісімінсіз).
	15 бр/ сағ
	Орындалмаған операция үшін ақы төленбейді.

	2.
	технологиялық операцияны жүргізу сапасына ықпал етуші ПОР-дан ауытқу  (Тапсырысшы келісімінсіз).
	10 бр/ сағ
	Бұл бұзушылық жөндеу жұмыстарының сапасына әсер еткен жағдайда қолданылады.

	3.
	ұңғымаға түсірілген компоновканың эскизінсіз жұмыстар жүргізу (комоновканың номерін, ішкі және сыртқы элементтерінің диаметрін, олардың ұзындығы мен бұрандалы қоспалараның типтік өлшемін көрсету арқылы).
	10 бр/ сағ
	Операциялар орындалған соң, компоновканы көтеру кезінде осы бұзушылықтар анқыталған жағдайда қолданылады. Бұл бұзушылық түсіру кезінде анықталған жағдайда – түсіру тоқтатылады, компоновка көтеріледі және эскизделеді. 

	4.
	Мердігер кінәсінен немесе Тапсырысшы келісімінсіз көзделген ПОР зерттеулері мен сынақтарының толық көлемде орындалмауы.
	10 бр/ сағ
	Орындалмаған зерттеулер көлемі үшін ақы төленбейді. 

	5.
	Мех. қоспалардың (үстіндегі құм, саз және т.б.) ұңғымаға түсуіне ықпал етуші факторларды анықтау, лас НКТ және БҚ, жууға арналған науа ыдыстарының болмауы немесе жұмысқа қабілетсіздігі, лас автоцистерналар, КВЧ сұйықтығының нормадан тыс 50% көтерілуі (20 мг/л) бастыру сұйықтығы (немесе жуу) және т.б. 
	15 бр/ сағ
	Операциялар орындалған соң, осы бұзушылықтар анықталған жағдайда қолданылады. Бұл бұзушылық операцияның орындалуы кезінде анықталса – жұмыс тоқтатылады, ластану факторларын жою шаралары алынады, ұңғыма жуылады (қажеттілігі бойынша). 

	6.
	Супервайзердің сұратуы бойынша таль жүйесіне жүктеме диаграммасының берілмеуі (қағаз жүзінде және электронды нұсқада).
	10 бр/ сағ
	Ақпарат уақтылы ұсынылмаған жағдайда қолданылады.

	7.
	Ілмекте салмақ болған кезде технологиялық операцияларды (көтергіш мұнарасы көтеріліп тұрғанда) таль жүйесіндегі салмақты тіркемей жүргізу (қағаз жүзінде  немесе электронды нұсқада).
	10 бр/ сағ
	Әрбір жағдай үшін, бірақ ауысымдағы 12 сағатта 1 реттен жиі емес.

	8.
	Технологиялық операцияларды өлшеу аспаптарын пайдаланбай немесе жарамсыз түрімен жүргізу (салмақ индикаторы, кілттің, ротордың,  ареометр, манометр, рулетканың айналу сәтінің индикаторы және т.б.).
	10 бр/ сағ
	Бұл қолданылады және осы бұзушылықтың әрбір анықталған жағдайы үшін қосымша айыппұл қолданылуы тиіс, ол құжат түрінде тіркеліп, расталуы қажет.

	9.
	Түсірілген компоновкалардың сертификатталмаған, паспортталмаған элементтерін пайдалану. 
	10 бр/ сағ
	Операциялар орындалған соң, компоновканы көтеру кезінде осы бұзушылықтар анқыталған жағдайда қолданылады. Түсіру кезінде осы бұзушылық анықталған жағдайда, түсіру тоқтатылады, компоновка көтеріледі, элементтер сертификацияланғандарға ауыстырылады. 

	10.
	Химиялық реагенттер мен тампонаждау  материалдарын сапаға сәйкестілік  сертификаттарынсыз пайдалану. 
	15 бр/ сағ
	Реагенттер мен тампонаждау материалдарын айдау кезінде немесе кейін осы бұзушылық анықөталған жағдайда қолданылады. Осы бұзушылық операцияны орындау алдында анықталса, жұмыс тоқтатылады, реагенттер мен материалдарды ауыстыру шаралары алынады немесе барлары сертификаттармен қамтылады (қажеттілігі бойынша).

	11.
	Тапсырысшымен жұмыс жасау үшін берілген НКТ есебі мен қозғалысы, жерүсті жабдығын ілу штангісі  бойынша регламенттің орындалмауы. 
	10 бр/ сағ
	Бұл бұзушылық операция орындалғаннан кейін анықталған жағдайда қолданылады.

	12.
	Тапсырысшы меншігі болып табылатын құралдың және жабдықтың сынуы, бүлінуі.
	10 бр/ сағ
	Бүлінген құрал мен жабдық құнының немесе оны жөндеуге жұмсалған шығынның қайтарылғанына қарамастан. 

	13.
	Ұңғымаларды қалпына келтіру және жөндеу кезінде апатты тергеу бойынша Тапсырысшының регламенттеуші құжаттары талаптарының бұзылуы.
	10 бр/ сағ
	Әр жағдай үшін.

	14.
	Супервайзермен тоқтатылған соң, бригада жұмысының өз бетімен қайта жүргізілуі: 
   - бұзушылықтар жойылмай;  
   - бұйзушылықтар жойылған соң, Тапсырысшы өкілдеріне хабарланбай.
	

20 бр/ сағ

10 бр/ сағ
	Әрбір жағдай үшін.

	15.
	Орындалған жұмыстар туралы бұрмалау, жалған болмаса дер уақытында ақпараттың берілмеуі (вахталық журналда, тәуліктік рапортта, орындалған жұмыстар актісінде, ұңғыманы жөндеуге тапсыру актісі), сондай-ақ бригадалардың бос тұруы бойынша деректердің бұрмалануы (БжҰКЖ департаментімен электронды келісімнің болмауы, ИВЭ диаграммасымен расталмаған бос тұруды жасыру, орындалған жұмыстар актісімен, мәліметте көрсетілмеген).
	20 бр/ сағ
	Ұңғымалардан жөндеуден кейін тапсыру мәліметімен, актімен, орындалған жұмыстар актісімен расталады.

	16.
	3 нүктеден оқиғалардың бейнетіркелу жүйесінің болмауы.
	20 бр/ сағ
	Әр ұңғыма үшін.

	17.
	Технологиялық операциялардың мердігердің ИТҚ-сіз орындалуы.
	10 бр/ сағ
	Әр жағдай үшін. 

	18.
	Ұңғыманы жөндеу процесін жедел тоқтатуды талап ететін бұзушылық (тоқтатуға негіз болатын бұзушылықтар тізбесі төменде қоса берілген)
	20 бр/сағ
	Әр жағдай үшін.

	19
	Мердігерге байланысты себептер бойынша ұңғымаларды күрделі жөндеу (ҰКЖ) бригадасының бос тұрып қалуы, оның ішінде көтергіш агрегаттың (КА), жабдықтың, құрал-сайманның, материалдардың, қосалқы бөлшектердің, жанар-жағармай материалдарының (ЖЖМ), технологиялық сұйықтықтардың, білікті персоналдың болмауы/ақаулы болуы немесе арнайы техниканы уақтылы жұмылдырмау салдарынан
	15 бр/ сағ
	Әрбір бос тұрып қалған сағат үшін. Бос тұрып қалу вахталық журналмен, тәуліктік жиынтықпен, ИВЭ диаграммасымен және/немесе өзге құжаттармен расталады.

	20
	Мердігердің кінәсінен бос тұрып қалу туындағаннан кейін технологиялық процесті уақтылы қалпына келтірмеу
	10 бр/сағ
	Қалпына келтірудің келісілген мерзімінен асқан әрбір сағат үшін.

	21
	Істен шыққан негізгі КА-ны ауыстыруға қажетті резервтік КА-ны ұсынбау немесе уақтылы ұсынбау
	20 бр/сағ
	Жөндеу ұзақтығының ұлғаюына әкеп соққан негізсіз кідірістің әрбір сағаты үшін.

	22
	Авариялық-қалпына келтіру жұмыстары кезінде жүк көтергіштігі кемінде 100 т болатын қосымша КА-ны белгіленген мерзімде жұмылдыруға дайын етпеу
	20 бр/сағ
	Егер тараптар жазбаша түрде өзге мерзімге келіспесе, жұмылдырудың белгіленген мерзімінен асқан әрбір сағат үшін.

	23
	Объектіде келісілген авариялық жабдық, құрал-сайман, қосалқы бөлшектер мен материалдар қорының болмауы
	15 бр/сағ
	Әрбір анықталған жағдай үшін. Қажет болған жағдайда бұзушылық жойылғанға дейін қолданылады.

	24
	Ақаулы, техникалық бақылаудан/диагностикалаудан өтпеген немесе белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін КА-ны, жабдықты не құрал-сайманды пайдалану
	20 бр/сағ
	Әрбір жағдай үшін. Бұзушылық анықталған кезде аталған жабдықпен жұмыс тоқтатылуға тиіс.

	25
	Жоғары қауіпті жұмыстарды тиісті біліктілігі, оқуы, рұқсаты немесе қолданыстағы растайтын құжаттары жоқ жұмыскердің орындауы
	20 бр/сағ
	Әрбір жағдай үшін. Бұзушылық жұмыс барысында анықталса, ол жойылғанға дейін жұмыстар тоқтатылады.

	26
	Техникалық ерекшелікте көзделген күрделі жұмыстар жөніндегі шебердің (аға шебердің) қатысуынсыз күрделі, технологиялық тұрғыдан стандартты емес немесе авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын орындау
	15 бр/сағ
	Аталған мамансыз тиісті жұмыстар орындалған әрбір жағдай/сағат үшін.

	27
	Тапсырыс берушімен келісусіз бекітілген технологияны, операциялар ретін, қолданылатын жабдықты немесе технологиялық параметрлерді өз бетінше өзгерту
	20 бр/сағ
	Әрбір жағдай үшін. Адамдардың өмірі мен денсаулығына төнген қатердің немесе аварияның өршуінің алдын алу үшін тікелей қажет әрекеттерге қолданылмайды.

	28
	Тапсырыс берушіге ҰКЖ барысы, жұмыстарды ұйымдастыру жобасынан (ЖҰЖ) ауытқулар, жұмыстар ұзақтығының өзгеруі, техникалық тәуекелдер, авариялар мен асқынулар туралы жедел ақпаратты ұсынбау немесе уақтылы ұсынбау
	10 бр/сағ
	Әрбір анықталған жағдай үшін.

	29
	Аяқталған ұңғыма бойынша атқарушылық және есептік құжаттаманы белгіленген мерзімде ұсынбау немесе құжаттаманың толық емес топтамасын ұсыну
	10 бр/сағ
	Кешіктірілген әрбір күнтізбелік күн/әрбір анықталған жағдай үшін.

	30
	КА технологиялық параметрлерін нақты уақыт режимінде тіркеу жүйесінің болмауы немесе жұмыс істемеуі
	15 бр/сағ
	Әрбір жағдай үшін. Орнында жою мүмкін болмаса, тиісті КА-ны одан әрі пайдалануға жол берілмейді.

	31
	Көзделген бір немесе бірнеше нүктеде бейнетіркеу жүйесінің болмауы немесе жұмыс істемеуі
	10 бр/сағ
	Әрбір анықталған жағдай үшін.

	32
	умақты технологиялық сұйықтықтармен, мұнаймен, қабат флюидімен және т.б. ластанудан қорғайтын жабынның болмауы немесе оның тиісті жай-күйде болмауы
	10 бр/сағ
	Әрбір анықталған жағдай үшін.

	33
	Тапсырыс беруші өкілдерінің тұруына/орналасуына арналған вагондарды ұсынбау немесе тұру жағдайларының белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі
	10 бр/сағ
	Тапсырыс беруші өкілдері объектіде болған кезеңде вагондар болмаған немесе тұру жағдайлары жарамсыз болған әрбір сағат үшін.

	34
	Аварияны немесе асқынуды өз күшімен жою мүмкін болмаған жағдайда, белгіленген тәртіппен мамандандырылған сервистік/авариялық ұйымды тартпау
	20 бр/сағ
	Ұйымды тартудағы негізсіз кідірістің әрбір сағаты үшін.

	35
	Бұрын анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-шараларды белгіленген мерзімде орындамау
	15 бр/сағ
	Жойылмаған әрбір бұзушылық бойынша мерзімі өткен әрбір күн үшін.

	36
	Бейнежазбалардың резервтік көшірмесін белгіленген мерзімде жасамау немесе Тапсырыс берушінің талабы бойынша бейнежазбаларды ұсынбау
	10 бр/сағ
	Әрбір анықталған жағдай үшін.



Ұңғыманы жөндеудің тоқтатылуы талап етілетін бұзушылықтар тізімі:
1. Құжаттаманың болмауы, толық болмауы немесе тиісінше ресімделмеуі:
· Ұңғымаларды жөндеуге қабылдау-тапсыру актісі;
· Ұңғымаларды жөндеуге тапсыру жұмыстарын ұйымдастыру жоспары;
· Бригадалардың жұмыс жасауына рұқсат беру құжаттары;
· Қауіпті жұмыстарды жүргізуге наряд-рұқсат;
· қолданыстағы жүк көтергіш жабдықтарға  дефектоскопия жүргізу актісі, компоновка элементтері, бұрғылау құбырлары, жетекші құбырлар және вертлюг;
·  ұңғымаға түсірер алдындағы бұрғылау немесе технологиялық құбырлардың ұзындық шамасы;
2. Жабдықпен байланысты бұзушылықтар.
2.1. монтаждау схемасының бұзылуымен байланысты болмауы, жарамсыздығы, жинақсыздығы, сынақтан өтпеуі, жөнделмеуі: 
· түсіру-көтеру жабдықтары мен құралдары;
· таль блогінің көтерілу биіктігін шектегіш; 
· ілмектегі рұқсат етілген жүкті көтеру шектегіші;
· көтергіштің тіркеу құрылғысымен бірге таль жүйесінің таразы индикаторы (электронды немесе гидравликалық) (қағаз жүзінде және электронды нұсқада);
· кілт немесе ротордың айналу сәтіндегі индикатор (конструкциясымен  көзделген);
· пневможүйелер ресивері;
· ұңғымаға үстеп құюға арналған градусталған (шкаласының бөлігі артық емес  0,2 м3) өлшем ыдысы, деңгей өлшегішпен жабдықталған, сондай-ақ (ауа температурасы 0 С төмен болғанда) сұйықтық қыздырғышпен және үстеп құю торабының термооқшаулағышымен жабдықталған.
2.2. Таль канатының оны бракқа шығаруы талап етілетін ақауы бар (НГП-ғы өнеркәсіп қауіпсіздігі талаптарына сай).
2.3.	Мердігердің немесе Тапсырыс берушінің диспетчерлік қызметтерімен бригада арасындада екі жақты телефон немесе радиобайланыстың болмауы.
2.4. ҰКЖ бригадасының өз функцияларын толық орындауына қажетті жабдықтар мен құрал-саймандардың болмауы немесе толық болмауы.
3. ҰКЖ технологиясымен байланысты бұзушылықтар.
3.1. Жуу сұйықтығының, бастыру сұйықтығының немесе үстеп құю сұйықтығының тығыздығы бойынша ПОР талаптарына сәйкес болмауы Тапсырысшы келісімінсіз), тығыздығы ±0,02 г/см3 жоғары. 
3.2. Ұңғымаға үстеп құймай немесе ұңғымаға үстеп құйылуын бақыламай құралды көтеру.
3.3. Ұңғымаларды жуу кезінде қабылдау ыдыстарындағы сұйықтық деңгейіне бақылаудың болмауы. 
3.4. Таль жүйесі көтергішінің жүктемесінің қағаз жүзінде немесе электронды нұсқада тіркелмеуі.
3.5. Айдалатын немесе жуып шығаратын жуу сұйықтығының параметріне бақылаудың жүргізілмеуі.
3.6. НГП-ғы ӨҚ талаптарына сай тыйым салушы ережелер болған жағдайда СПО жүргізу.
3.7. Компоновканың эскизсіз түсірілуі (компоновка элементтерінің номерін, сыртқы және ішкі диаметрін, олардың ұзындығы мен бұрандалы жалғамаларының типтік көлемін көрсету арқылы).
3.8. Механикалық қоспалардың (үстіңгі қабаттағы құм, саз және т.б.) ұңғымаға түсуіне ықпал етуші факторларды анықтау, мыналар секілді: лас НКТ және БҚ, жууға арналған науа ыдысының жұмысқа жарамсыздығы, лас автоцистерналар, бастыру немесе жуу сұйықтығында КВЧ-ның көп болуы және т.б. 
4. Өзге де бұзушылықтар.
4.1. Басқа да бұзушылықтар бойынша бұрын берілген ұйғарымдарды белгіленген мерзімде жоймау.
Ұңғымаларды жөндеуді тоқтату талап етілетін, бұзушылықтар мен бағасын төмендету тізіміне қойылатын ескертпелер:
1. Бірнеше бұзушылық болған жағдайда бағаның төмендеуі бұзушылық сомасы бойынша жүргізіледі және бұл сома жөндеу бағасының 30%-нан артық болса, онда төмендету жүргізіледі:
а) жөндеудің жалпы бағасының 30% артық емес, Тапсырысшы нысанындағы жұмыстан жол берілген бұзушылықтар үшін жауапты, Мердігер жұмыскерлерін (ИТҚ қоса) алшақтату арқылы;
б) шектеусіз (100% дейін), егер Мердігер жұмыскерлері Тапсырысшы нысанында жұмысты жалғастыра беретін болса. 
2. Бір ғана бұзушылық үшін бірнеше рет айыппұл санкциясын қолдануға болмайды. 
3. Айыппұл санкциясы әрбір қайталап бұзылғаны үшін қолданылуы тиіс. Қайталап бұзушылық болып саналады, егер ол жойылған соң қайтадан бұзылған болса және егер ол ұйғарыммен белгіленген мерзім ішінде жойылмаған болса. 
4. Жұмыстың тоқтатылғаны үшін айыппұл қолданылмайды, егер айыппұл бұзушылық үшін салынған болса.
5. Егер супервайзер тексерген кезде бригада жұмысы Мердігердің өзімен тоқтатылған болса (бұзушылықты жою үшін) және тоқтату вахталық журналда тіркелген және ол жөнінде мәлімет берілген болса, онда тоқтатылғаны және бұзушылық үшін айыппұл салынбайды. 
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