Приложение №1 
к технической спецификации

Исходные данные по скважинам и Объем работ

	№
	тип скважины
	проектная/ фактическая глубина фактическая глубина может корректироваться с учетом геологических условий)
	конструкция скважины*
	комплекс ГИС
	виды исследований
	количество исследований
	Единица измерений
	интервалы исследований
	ожидаемые температура и давление*
	наличие/ отсутствие наклонно- направленных участков*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Оценочная
	800м
	323,9мм х 50м           244,5мм х 150м                168,3мм х 800м

	Промежуточный
	КВ, БК, ГК, НГК, Термометрия, инклинометрия.
	1
	м
	50-150
	
	отсутствует

	 
	 
	 
	 
	АЦ -ФКД, ОЦК
	АКЦ, ГК, локатор муфт.
	2
	м
	0-150, 0-800
	
	

	 
	 
	 
	 
	Полный комплекс
	КВ, ПР, СГК, ГК, ННКт, БК (5-ти зондовый) ИК-(5ти зонд.), ГГК-п, ГГКс, МБК, МКЗ, АК, инклинометрия.
	
1
	
м
	
150-800
	
	

	 
	 
	 
	 
	ЯМК
	Ядерно-магнитный каротаж
	
1
	
операция
	
150-800
	
	

	 
	 
	 
	 
	Опробование пластов на кабеле штуцерный отбор 6-ти проб:
	спуск компоновки ГДК-ОПК (прижимной зонд), включая замеры давления   до30 точек.
	
1
	
операция
	
150-800
	
	

	
	
	
	
	
	ГДК - Замер пластового давления прижимным зондом (дополнительный замер).
	
5
	
точка
	
150-800
	
	

	
	
	
	
	
	Определение свойств и состава пластового флюида, без отбора проб.
	10
	точка
	150-800
	
	

	
	
	
	
	
	Отбор глубинных проб (прижимной зонд)
	6
	проба
	150-800
	
	

	2
	оценочная
	600м
	323,9мм х 50м
244,5мм х 150м
168,3мм х 600м
	Промежуточный
	КВ, БК, ГК, НГК, Термометрия, инклинометрия.
	
1
	
м
	
50-150
	
	отсутствует

	
	
	
	
	АКЦ -ФКД, ОЦК
	АКЦ, ГК, локатор муфт.
	2
	м
	0-150, 0-600
	
	

	
	
	
	
	Полный комплекс
	КВ, ПР, СГК, ГК, ННКт, БК (5-ти зондовый) ИК-(5ти зонд.), ГГК-п, ГГКс, МБК, МКЗ, АК, инклинометрия.
	
1
	
м
	
150-600
	
	

	
	
	
	
	ЯМК
	Ядерно-магнитный каротаж
	
1
	
операция
	
150-600
	
	

	
	
	
	
	Опробование пластов на кабеле штуцерный отбор 6-ти проб:
	спуск компоновки ГДК-ОПК (прижимной зонд), включая замеры давления   до30 точек.
	
1
	
операция
	
150-600
	
	

	
	
	
	
	
	ГДК - Замер пластового давления прижимным зондом (дополнительный замер).
	
5
	
точка
	
150-600
	
	

	
	
	
	
	
	Определение свойств и состава пластового флюида, без отбора проб.
	10
	точка
	150-600
	
	

	
	
	
	
	
	Отбор глубинных проб (прижимной зонд)
	6
	проба
	150-600
	
	

	3
	оценочная
	1200м
	323,9мм х 100м
244,5мм х 450м
168,3мм х 1200м
	Промежуточный
	КВ, БК, ГК, НГК, Термометрия, инклинометрия.
	
1
	
м
	
100-450
	
	отсутствует

	
	
	
	
	АКЦ -ФКД, ОЦК
	АКЦ, ГК, локатор муфт.
	2
	м
	0-450, 0-1200
	
	

	
	
	
	
	Полный комплекс
	КВ, ПР, СГК, ГК, ННКт, БК (5-ти зондовый) ИК-(5ти зонд.), ГГК-п, ГГКс, МБК, МКЗ, АК, инклинометрия.
	
1
	
м
	
450-1200
	
	

	
	
	
	
	ЯМК
	Ядерно-магнитный каротаж
	1
	операция
	450-1200
	
	

	
	
	
	
	Опробование пластов на кабеле штуцерный отбор 6-ти проб:
	спуск компоновки ГДК-ОПК (прижимной зонд), включая замеры давления   до30 точек.
	1
	операция
	450-1200
	
	

	
	
	
	
	
	ГДК - Замер пластового давления прижимным зондом (дополнительный замер).
	5
	точка
	450-1200
	
	

	
	
	
	
	
	Определение свойств и состава пластового флюида, без отбора проб.
	10
	точка
	450-1200
	
	

	
	
	
	
	
	Отбор глубинных проб (прижимной зонд)
	6
	проба
	450-1200
	
	



При записи последующего каротажа методы радиоактивного каротажа прописывать   с охватом предыдущего на 50 м.
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