


Техникалық ерекшелікке
№1 қосымша

Ұңғымалар бойынша бастапқы деректер және жұмыс көлемі
	№
	ұңғыма түрі

	жобалық/
нақты тереңдігі
 (нақты тереңдік геологиялық жағдайлар ескеріле отырып түзетілуі мүмкін) 
	ұңғыманың конструкция
	ҰГЗ
кешені 
	зерттеу
түрлері
	зерттеулер саны
	Өлшем бірлігі
	зерттеу
аралықтары

	күтілетін температура мен қысым*
	көлбеу-бағытталған учаскелердің бар-жоғы*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Бағалау
	800
	323,9мм х 50м           244,5мм х 150м                168,3мм х 800м
	Аралық кешені
	КВ, БК, ГК, НГК, Термометрия, инклинометрия.
	
1
	
м
	
50-150
	
	Жоқ

	
	
	
	
	АКЦ -ФКД, ОЦК
	АКЦ, ГК, локатор муфт.
	2
	м
	0-150, 0-800. 
	
	

	
	
	
	
	Толық кешені
	КВ, ПР, СГК, ГК, ННКт, БК (5-ти зондовый) ИК-(5ти зонд.), ГГК-п, ГГКс, МБК, МКЗ, АК, инклинометрия
	


1
	


м
	


150-800
	
	

	
	
	
	
	ЯМК
	Ядролық-магнитті каротаж
	
1
	
операция
	150-800
	
	

	
	
	
	
	Кабельдегі жер қабатын сынау 6 сынаманы штуцерлі алу:
	ГДК-ОПК жиынтығын түсіру (қысу зонды), қысым есептегішін 30 нүктеге дейін қоса.
	
1
	
операция
	150-800
	
	

	
	
	
	
	
	ГДК – қысу зонды арқылы жер қабаты қысымын өлшеу (қосымша өлшеу).
	
5
	
нүкте
	150-800
	
	

	
	
	
	
	
	Жер қабаты флюидінің қасиеті мен құрамын анықтау, сынамасыз.
	
10
	
нүкте
	150-800
	
	

	
	
	
	
	
	Тереңдік сынамасын алу (қысу зондымен)
	
6
	
сынама
	150-800
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2
	Бағалау
	600
	323,9мм х 50м           244,5мм х 150м                168,3мм х 600м
	Аралық кешені
	КВ, БК, ГК, НГК, Термометрия, инклинометрия.
	
1
	
м
	
50-150
	
	Жоқ

	
	
	
	
	АКЦ -ФКД, ОЦК
	АКЦ, ГК, локатор муфт.
	2
	м
	0-150, 0-600
	
	

	
	
	
	
	Толық кешені
	КВ, ПР, СГК, ГК, ННКт, БК (5-ти зондовый) ИК-(5ти зонд.), ГГК-п, ГГКс, МБК, МКЗ, АК, инклинометрия
	


1
	


м
	


150-600
	
	

	
	
	
	
	ЯМК
	Ядролық-магнитті каротаж
	
1
	
операция
	
150-600
	
	

	
	
	
	
	Кабельдегі жер қабатын сынау 6 сынаманы штуцерлі алу:
	ГДК-ОПК жиынтығын түсіру (қысу зонды), қысым есептегішін 30 нүктеге дейін қоса.
	
1
	
операция
	
150-600
	
	

	
	
	
	
	
	ГДК – қысу зонды арқылы жер қабаты қысымын өлшеу (қосымша өлшеу).
	
5
	
нүкте
	
150-600
	
	

	
	
	
	
	
	Жер қабаты флюидінің қасиеті мен құрамын анықтау, сынамасыз.
	
10
	
нүкте
	
150-600
	
	

	
	
	
	
	
	 Тереңдік сынамасын алу (қысу зондымен)
	
6
	
сынама
	
150-600
	
	

	3
	Бағалау
	1200
	323,9мм х 100м           244,5мм х 450м                168,3мм х 1200м
	Аралық кешені
	КВ, БК, ГК, НГК, Термометрия, инклинометрия
	
1
	
м
	
100-450
	
	жоқ

	
	
	
	
	АКЦ -ФКД, ОЦК
	АКЦ, ГК, локатор муфт.
	2
	м
	0-450, 0-1200.
	
	

	
	
	
	
	Толық кешені
	КВ, ПР, СГК, ГК, ННКт, БК (5-ти зондовый) ИК-(5ти зонд.), ГГК-п, ГГКс, МБК, МКЗ, АК, инклинометрия
	


1
	


м
	


450-1200
	
	

	
	
	
	
	ЯМК
	Ядролық-магнитті каротаж
	
1
	
операция
	
450-1200
	
	

	
	
	
	
	Кабельдегі жер қабатын сынау  6 сынаманы штуцерлі алу:
	ГДК-ОПК жиынтығын түсіру (қысу зонды), қысым есептегішін 30 нүктеге дейін қоса.
	
1
	
операция
	
450-1200
	
	

	
	
	
	
	
	ГДК – қысу зонды арқылы жер қабаты қысымын өлшеу (қосымша өлшеу).
	5
	нүкте
	450-1200
	
	

	
	
	
	
	
	Жер қабаты флюидінің қасиеті мен құрамын анықтау, сынамасыз.
	
10
	
нүкте
	
450-1200
	
	

	
	
	
	
	
	Тереңдік сынамасын алу (қысу зондымен)
	
6
	
сынама
	
450-1200
	
	



Келесі каротажды жазу кезінде радиоактивті каротаж әдістерін алдыңғы жазбаны 50 метрге қамти отырып тіркеу қажет.
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