Приложение 2.1 
к Технической спецификации


[bookmark: _Hlk195519253]ТАБЛИЦА №1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

	Оборудование и ПО
	Характеристики
	Количество, шт.

	Камера видеонаблюдения
	Камера Hikvision DS-2CD2143G0-IS (2.8 мм)
Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	цвет: 0.01 лк (F/1.2, AGC вкл.)
ч/б: 0.018 лк (F/2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора
Объектив	2.8 мм
Апертура	F/2.0
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	по горизонтали — 98°, по вертикали — 55°, по диагонали — 114°
Режим «День/ночь»	да
ИК-фильтр	механический
Переключение «День/ночь» авто, по расписанию, по тревоге
Регулировка угла установки	поворот: 0 ° ~ 355 °; наклон: 0 ° ~ 75 °; вращение: 0 ° ~ 355 °
Сжатие
Видеосжатие	основной поток: H.265/H.264
дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG
третий поток: H.265/H.264
Профиль H.264	Main Profile/High Profile
Профиль H.265	Main Profile
Битрейт видео	32 кбит/с ~ 16 Мбит/с
Аудиосжатие	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Битрейт аудио	64 кбит/с (G.711), 16 кбит/с (G.722.1), 16 кбит/с (G.726), 32-192 кбит/с (MP2L2)
Размеры	111×82.4 мм
Вес	0.61 кг
	22

	Сервер
	Установлено программное обеспечение:  iVMS-4200, версия: V 2.8.1.4 build20181124.
	1

	POS монитор
	POS монитор 11.6" TVS LP-11R6, Black, POS monitor, LED
Разрешение экрана: 1366*768
Плотность Пикселей: 0.285 мм
Яркость: 450cd/m2
Время отклика: ≤8ms
Контрастность: 800: 1
Угол обзора: H150°/V150°
Потребляемая мощность: 12V-DC2.6A
Потребляемая мощность: 20 Вт
Подсветка: LED
Интерфейс: VGA
	4

	Видеорегистратор
	Видеорегистратор Hikvision DS-7104NI-SN/P 4-канальный сетевой
Разрешение до 2 Мп (1920х1080)
HDMI and VGA выход 1920х1080р
Ip камеры разных производителей
Входящая пропускная способность 25Мб/с.
PoE адаптер на 4 портов
	4




[bookmark: _Hlk195518961]ТАБЛИЦА №2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

	Оборудование
	Характеристики
	Количество, шт.

	Камера видеонаблюдения
	Камера Hikvision DS-2CD2143G0-IS (2.8 мм)
Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	цвет: 0.01 лк (F/1.2, AGC вкл.)
ч/б: 0.018 лк (F/2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора
Объектив	2.8 мм
Апертура	F/2.0
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	по горизонтали — 98°, по вертикали — 55°, по диагонали — 114°
Режим «День/ночь»	да
ИК-фильтр	механический
Переключение «День/ночь» авто, по расписанию, по тревоге
Регулировка угла установки	поворот: 0 ° ~ 355 °; наклон: 0 ° ~ 75 °; вращение: 0 ° ~ 355 °
Сжатие
Видеосжатие	основной поток: H.265/H.264
дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG
третий поток: H.265/H.264
Профиль H.264	Main Profile/High Profile
Профиль H.265	Main Profile
Битрейт видео	32 кбит/с ~ 16 Мбит/с
Аудиосжатие	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Битрейт аудио	64 кбит/с (G.711), 16 кбит/с (G.722.1), 16 кбит/с (G.726), 32-192 кбит/с (MP2L2)
Размеры	111×82.4 мм
Вес	0.61 кг
	1




