Шартқа 4-қосымша

ОРЫНДАУШЫ ҰЙЫМДАР ҮШІН ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

1. Орындаушы үшін осы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелері (бұдан әрі - Ережелер) мынадай мақсатта әзірленген: 
·  «KEGOC» АҚ өндірістік объектілерінде қызмет көрсететін Орындаушы персоналының мінез-құлқының бірыңғай ережелерін белгілеу; 
· Орындаушы жұмыскерлерін Ереже талаптарынан ауытқуларға жол бермеу жөнінде ескерту.
2. Осы Ереже тапсырыс бойынша немесе Тапсырыс берушінің мүддесі үшін қызмет көрсететін Орындаушының барлық қызметкерлеріне орындау үшін міндетті болып табылады.
3. Осы Ережелерді бұзу (орындаудан ауытқу) шарттың талаптарына сәйкес санкцияларға (Орындаушымен шарттық қатынастарды тоқтатқанға дейін) әкеп соқтыруы мүмкін.
1. Қауіпсіздіктің негізгі ережелері 1-кестеде келтірілген. 

1-кесте – Қауіпсіздіктің негізгі ережелері
	№
	Қауіпсіздік ережелері/ Правила
безопасности
	Қосымша түсініктемелер/
 Дополнительные пояснения

	1
	Өндірістік объектілерде жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) қолдану
	Өндірістік объектілер мен  өндірістік алаңдарда еңбеккерлер  жеке қорғаныс құралдарын қолданулары тиіс орындалатын жұмысқа немесе шарттарға сәйкес келетін (арнайы киім, арнайы аяқ киім, қорғаныс каскасы, қорғаныш көзілдірігі, қолғап) (мысалы, құлаудан қорғау құралдары, тыныс алу, есту органдарын қорғау құралдары және т.б.)
Жұмыс басшысы немесе жұмыстарды орындау үшін жауапты тұлға:
· жұмыстарды орындау басталғанға дейін ЖҚҚ-ның бар-жоғын және жарамдылығын тексеруге;
· жұмыстарды орындау процесінде ЖҚҚ дұрыс қолданылуын бақылау.

	2
	Көлік құралдарының қозғалысы кезінде қауіпсіздік белдігін қолдану 



	Орындаушының көлік құралдарының жүргізушілері мен жолаушылары міндетті:
· әрқашан 3 нүктелі қауіпсіздік белдігін, соның ішінде автобуста және жеңіл автокөлік орындықтарының екінші қатарында қолдануға;
· пайдалану алдында қауіпсіздік белдігінің жұмыс қабілеттілігін тексеруге;
·  қозғалыстағы көлік құралында болған кезде өзінің қауіпсіздік белдігін дұрыс бекітуге; 
· сапар басталар алдында көлік құралындағы барлық адамдардың қауіпсіздік белдіктерін дұрыс бекіткендеріне көз жеткізуге;
· егер көлік құралының басқа жолаушылары қауіпсіздік белдіктерін дұрыс пайдаланбаса немесе мүлдем пайдаланбаса, араласуға.
Жүргізуші барлық жолаушылар қауіпсіздік белдігін тақпайынша қозғалысты бастамауы керек.
Бұған тек екі нүктелі қауіпсіздік белдіктері орнатылған көлік құралдары, сондай-ақ қауіпсіздік белдіктері мен қауіпсіздік белдіктері жоқ қоғамдық көліктер орнатылмаған арнайы көлік құралдары жатады.

	3
	Егер наряд-рұқсатнамада көзделмесе, осы мақсат үшін арнайы бөлінген орындардан тыс темекі шегуге, сондай-ақ ашық отты пайдалануға тыйым салынады
	Орындаушының жұмыскерлері міндетті: 
· егер бұл рұқсат беру нарядында көзделмесе, осы мақсат үшін арнайы бөлінген орындардан тыс жерде темекі шегуге тыйым салуды сақтау, сондай-ақ ашық отты пайдалануға;
· темекі шегу үшін арнайы бөлінген орындардың орналасқан орнын білуге; 
· жұмыстарды қауіпсіз орындауға жауапты адамның рұқсатымен наряд-рұқсатта көрсетілген арнайы бөлінген орында ғана ашық отты (оның ішінде ұшқын түзетін құралды пайдалана отырып) қолдана отырып орындауға. 
Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлға:
· наряд-рұқсатта көрсетілген арнайы бөлінген орында жұмыстардың орындалуын бақылауға; 
· шылым шегетін орындардың нақты белгіленуін қамтамасыз етуге; 
· еңбеккерлерді шылым шегуге арналған орындар туралы хабардар етуге міндетті.

	4
	Тайғақ беттер бойынша және байқалмайтын кедергілері бар жерлерде қозғалу кезінде алаңдамау.
	Өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін  Орындаушының  жұмыскерлері міндетті:
· қозғалыс кезінде алаңдамауға;
· алаңның бетін көруге кедергі келтіретін жүктерді тасымалдамауға және жылжытпауға;
· баспалдақтармен, өтпелі көпірлермен, қызмет көрсету алаңдарымен жүру кезінде таяныш пен тұтқаларды ұстауға тиіс. 
Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлға: 
· тайғақ беттерді тайғаққа қарсы реагенттермен (құммен)уақтылы себуді қамтамасыз етуге;
· қауіп туралы ескертетін белгілердің болуын қамтамасыз етуге (тайғақ, байқалмайтын кедергі);
· тайғақ беттер бойынша және байқалмайтын кедергілері бар жерлерде қозғалу кезіндегі қауіпсіздік шаралары туралы нұсқама жүргізуге. 


	5
	Жабдықтың қуатсыз екеніне көз жеткізбестен, жабдықтың кез келген ақауларын жоюға тыйым салынады
	Электр аспаптармен және электр жабдықтармен жұмыс істеу кезінде өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Орындаушының еңбеккерлері міндетті:
· жабдықтың тиісті түрде токтан ажыратылғанына және ескерту белгілерінің қойылғанына көз жеткізбей жабдықтағы жұмысқа кірісуге;
− Электр құралдың, электр жабдықтың ақаулығы туралы өзінің тікелей басшысына дереу баяндауға міндетті.
Жұмыс басшысы немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлға:
   − нұсқамадан өтпеген және электр қауіпсіздігі бойынша тиісті рұқсаты жоқ адамдарға электр аспаптармен және электр жабдықтармен жұмыс істеуге рұқсат бермеуге;
· іске қосылған электр аспаптарда, электр жабдықтарда ақауларды жоюға тыйым салуға; электр аспаптарға, электр жабдықтарға уақтылы жөндеуді қамтамасыз етуге  .

	6
	Жұмыс кезінде немесе көлік құралын басқару кезінде алкогольді, есірткіні және басқа да тыйым салынған препараттарды қолдануға тыйым салынады
	Орындаушының жұмыскерлеріне тыйым салынады:
· Алкогольдік сусындарды, есірткі, уытты және психотроптық заттарды дайындауға, пайдалануға, сақтауға және таратуға тыйым салынады.
Орындаушының еңбеккерлері міндетті:
· жұмыстар басталғанға дейін өзінің тікелей басшысына жұмыстардың орындалуына әсер етуі мүмкін қабылданатын дәрілік заттар туралы хабарлауға; 
· Жұмыс орындарында өздеріне белгілі болған алкоголь немесе есірткі тұтыну жағдайлары туралы өзінің тікелей басшысына дереу хабарлауға.


	7
	Қорғалған учаскеден тыс жұмыс істеген жағдайда, 1,8 метрден жоғары биіктіктен құлау ықтималдығы болған жағдайда құлаудан қорғау құралдарын пайдалану
	Орындаушының жұмыскерлері міндетті:
· қолда бар құлаудан қорғау құралдары және оларды қолдану тәсілдері туралы білу;
· құлаудан қорғау құралдарын оларды қолданар алдында тексеру;
·  қауіпсіз учаскеден тыс биіктікте жұмыс істеу кезінде сақтандыру белдігінің немесе сақтандыру жүйесінің көмегімен қозғалмайтын конструкцияларға әрдайым байлаулы болуға;
− баспалдақтарды пайдалану кезінде олардың жарамдылығы мен сенімділігіне көз жеткізуге.
Жұмыс басшысы немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлға: 
· жұмыскерлердің биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдарын пайдалануын қамтамасыз етуге;
· жұмыстың биіктікте жүзеге асырылуының қауіпсіздігіне көз жеткізуге.



	8
	
Қолданыстағы наряд-рұқсат бойынша аса қауіпті жұмыстарды (газ қауіпті, отты, жер және т. б.) орындау
	Орындаушының жұмыскерлері міндетті:
· жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша нұсқаулық алуға;
− наряд-жұмысқа рұқсатта көрсетілген талаптарды мүлтіксіз сақтауға;
· наряд-жұмысқа рұқсат жарамды екеніне көз жеткізуге;
− Жұмыстың қауіпсіз орындалатынына көз жеткізгеннен кейін жұмысқа кірісуге;
Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлға: 
· бұл жұмыстарға рұқсат беру үшін нарядты рәсімдеу қажет пе, жоқ па, соны тексеруге;
· тәуекелді бағалауға;
· жұмыс орындаушыларға нұсқау жүргізуге;
· наряд-рұқсатта көрсетілген қауіпсіздік шараларының жеткіліктілігіне көз жеткізуге;
· жұмысқа наряд-рұқсаттың берілгеніне көз жеткізуге;
· егер жұмыс жағдайлары өзгерсе, жұмысқа жаңа наряд -рұқсат беруді ресімдеуге;
· жұмыс орнының жұмысты бастауға дайын екендігіне көз жеткізуге;
· жұмыс басталуының қауіпсіздігіне көз жеткізуге;
· жұмыстың аяқталғанына көз жеткізуге.

	9
	Жарамсыз құралдарды және құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады
	Орындаушының барлық жұмыскерлері міндетті: 
· қолдан жасалған құралдарды жұмыста қолданбауға;
  −жұмыстарды аспаптардың, құрылғылардың механикалық зақымдануының жоқтығына көз жеткізіп, бастауға.
Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлға: 
· ақаулы құрал-саймандарды, құрылғыларды пайдалана отырып жұмыс істеуге жол бермеуге;
· ақаулы құрал-саймандарды, құрылғыларды уақтылы ауыстыруды қамтамасыз ету немесе жұмысты тоқтатуға міндетті. 

	10
	Жұмыстарды бастамас бұрын жүйелерді өшіру және құлыптау
	Орындаушының барлық жұмыскерлері міндетті:	
− ажырату және құлыптау жүйелерінің, қорғаныс құрылғылары мен құрылғыларының дұрыстығына көз жеткізуге;
− жұмыстарды бастамас бұрын барлық қажетті ажыратулар мен бұғаттауларды жүргізуге (Жұмыс басшысымен немесе жұмыстарды орындауға жауапты адаммен бірге қажетті ажыратулар мен бұғаттаулардың орындалғанына көз жеткізу);
·  жұмыс басшысымен немесе жұмысты орындауға жауапты адаммен бірге жұмысты орындау қауіпсіз екеніне көз жеткізуге.
· Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлға: 
· қажетті ажыратулар мен бұғаттаулардың орындалуын тексеруге, мысалы, ажыратқыштарды құлыптау, құбырларды штепсельдермен жабу немесе кіру есіктерін құлыптау/құлыптарды өшіруге жазбаша рұқсаттың бар болуын тексеруге;
·  қалдық энергияның (қысымның) және басқа қауіптердің жоқтығын тексеруге;
·  жұмысты бастау қауіпсіз екеніне көз жеткізуге  .

	11
	ЭЖЖ әуе күзет аймағында немесе 30м жақын жерде  рұқсат-наряд ресімдемей жұмыс істеуге тыйым салынады
	Орындаушының барлық қызметкерлері міндетті:	
· тиісті наряд-рұқсатсыз электр жеткізу желілерінің жанында жұмысқа кіріспеуге;
·  қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті ең аз белгіленген қашықтықты сақтауға міндетті.
· Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлға: 
·  қажетті қауіпсіздік шаралары қабылданғанға дейін әуе желілері астында немесе олардың жанында жұмыс жүргізуге рұқсат етілмейді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларының мысалдары: электрмен жабдықтау желілері ажыратылған/бұғатталған жұмыстар қауіпті аймақтан тыс/қауіпсіз қашықтықта жүргізіледі; қауіпті аймақ сигнал таспасымен белгіленеді; және (немесе) қауіпсіз дәліздер құрылады;
·  техниканың (мысалы, көтергіш крандардың, самосвалдардың, жылжымалы метеоқабылдағыштардың және басқа да габаритті емес көлік құралдарының) әуе электр жеткізу желілері маңындағы тыйым салынған аймаққа жақындауына жол бермеуге;
·  қажетті қауіпсіздік шаралары қабылданғанына көз жеткізіп, жұмыстарды қауіпсіз бастауға.

	12
	Телефонды пайдалануға тыйым салынады, көлік құралын басқару кезінде рұқсат етілген ең жоғары жылдамдықтан асады.
	Сапар барысында жүргізуші міндетті:
ұялы телефонды (тіпті hands-free қатты байланыс құрылғысы немесе гарнитурасы болса да) немесе пейджер пайдаланбауға; 
· жол жүрісі белгілерімен белгіленген немесе осы сапарға арналған маршруттық парақта көрсетілген ең жоғары жол берілетін қозғалыс жылдамдығынан аспауға тиіс;
·  осы көлік құралы үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары қозғалыс жылдамдығынан аспауға тиіс;
·  қозғалыс жылдамдығын жол жағдайына немесе ауа-райына сәйкес реттеуге.

	13
	Жарылыс қаупі бар аймақта ұялы телефонды және өзге де құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады
	· Жарылыс қаупі бар аймақта болу кезінде мынаған үзілді-кесілді тыйым салынады:
· ұялы телефонды және өртті бастауы мүмкін басқа құрылғыларды пайдалануға болмайды

	14
	Жүк астында болуға тыйым салынады
	Орындаушының барлық жұмыскерлері міндетті:
− жүк көтеру жұмыстарын жүргізуге жауапты адамның рұқсатынсыз, жүгі бар учаскелерді қоршайтын кедергілер мен таңбаларды кесіп өтпеуге;
· жүкті итермеуге және қолмен бағыттамауға - ол үшін арнайы құралды (багрлар/тартқыштар) пайдалануға;
· белгі берушінің немесе жүк көтеру жұмыстарын жүргізуге жауапты адамның барлық нұсқауларын орындауға.
Жұмыс басшысы немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлға міндетті:
· қауіпсіз учаскені белгілеуге және оны кедергілермен немесе сигнал таспасымен қоршауға;
· жүктің астында адамдардың болмауын қамтамасыз етуге;
· жарамды жүк көтергіш механизмдерді, жүк қармау құралдарын пайдалануды қамтамасыз етуге.

	15
	Тұйық кеңістіктегі жұмыстарды тек наряд-рұқсат беру бойынша орындау,

	· Орындаушының барлық жұмыскерлері міндетті:
· жұмыс басшысымен немесе жұмысты жүргізуге жауапты басқа адаммен бірге қауіпсіз жұмыс істеу үшін жағдай жасалғанына көз жеткізуге және жұмысты қауіпсіз бастауға;
· газ-ауа ортасын бақылау наряд-рұқсатқа сәйкес жүргізілгеніне көз жеткізуге;
· бақылаушымен бірге жабық кеңістікке кіруге болатындығына көз жеткізуге;
· Жұмысқа, оның ішінде тыныс алу органдарының ЖҚҚ пайдалану бойынша наряд-рұқсаттың барлық талаптарын сақтауға.
· Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлға міндетті: 
· нарядтың барлық талаптары-жұмысқа, оның ішінде тыныс алу органдарының ЖҚҚ пайдалану бойынша рұқсат етілгеніне көз жеткізуге;
· жұмысшылар жабық кеңістікте болған кезде білікті бақылаушының әрқашан болуын қамтамасыз етуге;
· газ-ауа ортасын бақылау рұқсат-наряд талаптарына сәйкес жүргізілгеніне көз жеткізуге;
· барлық талаптардың орындалғанына көз жеткізіп, жұмыстарды қауіпсіз бастауға.

	16
	Жер жұмыстарын рұқсат (наряд-рұқсат) бойынша орындау.


	Орындаушының барлық жұмыскерлері міндетті:
· жұмыс басшысымен немесе жұмыстарды орындауға жауапты адаммен бірге жер жұмыстары қауіпсіз жүргізілуі мүмкін екендігіне көз жеткізуге;
· жұмысқа рәсімделген наряд- рұқсат беру талаптарын орындауға;
· Жарақат алу қаупі төнген жағдайда жұмысты тоқтату және өз басшысына хабарлауға.
Жұмыс басшысы немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлға міндетті: 
· жұмысқа рұқсат (наряд-рұқсат) талаптарының орындалғанына көз жеткізуге;
· жер жұмыстарын жүргізу алаңдарына бөгде адамдардың кіруін шектеу үшін кедергілер мен белгілердің орнатылуын қамтамасыз етуге;
−  электр кабельдері мен құбыр жолдарының трассасын таңбалауды қамтамасыз етуге.


	17
	Объектілердің құлауын болдырмайтын қауіпсіздік шараларын орындау.
	Орындаушының  барлық қызметкерлері міндетті:
− олардың төмен түсуін болдырмау үшін барлық құралдар мен жабдықтарды тиісті түрде бекітуге;
− құлайтын заттардың қаупі бар учаскелердің айналасына кедергілер қоюға;
− егер қажет болса, қорғау каскасын әрдайым киюге.
Жұмыс басшысы немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлға міндетті:
− персоналға заттардың құлау қаупі және осы қауіпті факторды төмендету жөніндегі іс-шаралар туралы нұсқау беруге (мысалы, жұмыс басталар алдындағы кеңес/мақсатты нұсқау);
− биіктікте орнатылған жабдықтар үшін сақтандыру қоршауларының пайдаланылуын тексеруге;
− заттардың биіктіктен құлауын болдырмау шараларын сақтауды қамтамасыз ету үшін алаңды үнемі инспекциялауға (мысалы, қол құралдары байланған, бекітілмеген заттар жоқ, торда ойықтар жоқ, сақтандыру бөгеттері жүйесі қолданылады; тосқауылдар орнатылған);
− қызметкерлердің қорғаныш каскаларын және басқа да ЖҚҚ пайдалануын тексеруге.

	18
	Су маңында немесе суда (су үстінде) жұмыс істеген кезде құтқару кеудешесін пайдалану қажет.
	· Су маңында немесе суда (су үстінде) жұмыс істеу кезінде өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін  Орындаушының  жұмыскерлері міндетті:
· егер қажет болса, құтқару кеудешесін әрдайым пайдалануға;
· ережелерге сәйкес құтқару кеудешесін киюге (яғни қажет болған жерде тиісті мөлшерде, бекітпемен, және т.б.);
· пайдаланар алдында құтқару кеудешесінің зақымдалмағанын тексеруге.
· Жұмыс басшысы немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлға міндетті:
· құтқару кеудешесін қайда және қашан пайдалану қажеттігін анықтауға;
· қызметкерлерге нұсқау берілгеніне және құтқару кеудешелерін дұрыс қолдануға үйретілгеніне көз жеткізуге;
· барлық қызметкерлерде құтқару кеудешелерінің бар-жоғына көз жеткізуге;
· құтқару кеудешелерін тұрақты тексеруді қамтамасыз етуге.

	19
	Газ қауіпті/от жұмыстарын жүргізу кезінде жұмыс аймағының ауасына талдау жасау.
	· Газ қауіпті/от жұмыстарын жүргізу кезінде өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Орындаушының жұмыскерлері міндетті:
· Жұмыс басшысымен немесе жұмысты орындауға жауапты адаммен бірге жұмыс аймағы ауасының құрамын қажетті өлшеулер орындалғанына көз жеткізуге;
· жұмысты бастаудың қауіпсіз екендігіне жұмыс басшысымен немесе жұмысты орындауға жауапты адаммен бірге көз жеткізуге;
· Түтін шығу қаупі туындаған кезде жұмысты тоқтатуға 
Жұмыс басшысы немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлға: 
· ауа құрамын өлшеуге жауапты адам наряд-рұқсат талаптарына сәйкес жұмыс аймағы ауасының құрамын өлшеуді жүргізгеніне көз жеткізуге;
· қажет болған жағдайда неғұрлым жиі өлшеулерді сұратуға;
· Жұмысты қауіпсіз бастауға болатынына көз жеткізуге міндетті.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГ

4. Настоящие Правила безопасности и охраны труда для Исполнителя услуг (далее - Правила) разработаны в целях: 
· установления единых правил поведения персонала Исполнителя, оказывающие услуги на производственных объектах АО «KEGOC»; 
· предостережения работников Исполнителя о недопустимости отклонений от требований Правил. 
5. Настоящие Правила являются обязательными для выполнения всеми работниками Исполнителя, оказывающих услуги по заказу или в интересах Заказчика. 
6. Нарушение (отклонение от выполнения) данных Правил может повлечь санкции, согласно условиям договора (вплоть до прекращения договорных отношений с Исполнителем).
7. Основные правила безопасности приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные правила безопасности
	№
	Правила
безопасности
	Дополнительные пояснения

	1
	Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) на производственных  объектах.
	На производственных объектах и производственных площадках работники должны использовать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные очки, перчатки), соответствующие выполняемой работе или условиям (например, средства защиты от падения, средства защиты органов дыхания, слуха и т.п.) 
Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, обязан:
· до начала выполнения работ проверить наличие и исправность СИЗ; 
· в процессе выполнения работ контролировать правильное применение СИЗ 

	2
	Во время д0вижения транспортного средства использовать ремни безопасности
	Водители и пассажиры транспортных средств Исполнителя обязаны:
· всегда использовать 3-точечный ремень безопасности, в т.ч. в автобусе и во втором ряду кресел легкого автомобиля;
· проверять работоспособность ремня безопасности перед использованием;
· правильно застегивать свой ремень безопасности при нахождении в движущемся транспортном средстве; 
· перед началом поездки убедиться, что все находящиеся в транспортном средстве правильно пристегнули ремни безопасности; 
· вмешиваться если другие пассажиры транспортного средства неправильно используют или не используют ремни безопасности. 
Водитель не должен начинать движения, пока все пассажиры не пристегнутся ремнями безопасности. 
Исключение составляют транспортные средства, в которых установлены только двухточечные ремни безопасности, а также специальные транспортные средства, в которых не устанавливаются ремни безопасности и общественный транспорт, в котором ремни безопасности отсутствуют.

	3
	Запрещено курение вне специально отведенных для этой цели мест, а также использование открытого огня, если это не предусмотрено нарядом-допуском
	Работники Исполнителя обязаны: 
· соблюдать запрет на курение вне специально отведенных для этой цели мест, а также использовать открытый огонь, если это не предусмотрено нарядом-допуском;
· знать расположение специально отведенных для курения мест; 
· выполнять работы с применением открытого огня (в т.ч. с использованием искрообразующего инструмента) только в специально отведённом месте, указанном в наряде-допуске с разрешения лица, ответственного за безопасное выполнение работ. 
Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: 
· контролировать проведение работ в специальном месте, указанном в наряде-допуске; 
· обеспечить четкое обозначение мест для курения; 
· информировать работников о местах, отведенных для курения.

	4
	Не отвлекаться во время передвижения по скользким поверхностям и в местах с малозаметными препятствиями.
	Для обеспечения собственной безопасности работники Исполнителя должны:
· не отвлекаться во время передвижения;
· не переносить, и не перемещать грузы, препятствующие обзору поверхности площадки;
· при передвижении по лестницам, переходным мостикам, площадкам обслуживания держаться за перила и поручни. 
Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: 
· обеспечить своевременное посыпание скользких поверхностей антискользящими реагентами (песком);
· обеспечить наличие знаков, предупреждающих об опасности (скользко, малозаметное препятствие);
· провести инструктаж о мерах безопасности при передвижении по скользким поверхностям и местам с малозаметными препятствиями.

	5
	Запрещено устранять любые неисправности оборудования, предварительно не убедившись, что оборудование обесточено
	Для обеспечения своей безопасности при работе с электроприборами и электрооборудованием сотрудники Исполнителя обязаны:
· не приступать к работе на оборудование не убедившись, что оборудование должным образом обесточено, и выставлены предупреждающие знаки;
· незамедлительно докладывать о неисправности электроприбора, электрооборудования своему непосредственному руководителю.
Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: 
· не допускать к работе с электроприборами и электрообору-дованием лиц, не прошедших инструктаж и не имеющих соответствующей группы допуска по электробезопасности;
· запретить устранение неисправностей на включенном электроприборе, электрооборудовании; обеспечить проведение своевременного ремонта электроприбора, электрооборудования.

	6
	Запрещено употребление алкоголя, наркотиков и иных запрещенных препаратов во время работы или при управлении транспортным средством
	Работникам Исполнителя запрещается:
· изготавливать, употреблять, хранить и распространять алкогольные напитки, наркотические, токсические и психотропные вещества.
Работники Исполнителя обязаны:
· до начала работ сообщать своему непосредственному руководителю о принимаемых лекарственных средствах, которые могут повлиять на выполнение работ; 
· немедленно сообщать своему непосредственному руководителю об известных им случаях употребления алкоголя или наркотиков на рабочих местах

	7
	Использовать средства защиты от падения в случае работы за пределами защищенного участка, когда существует вероятность падения с высоты выше 1,8 метра
	Работники Исполнителя обязаны:
· знать об имеющихся средствах защиты от падения и о способах их применения;
· проверять средства защиты от падения перед их использованием;
· всегда быть пристегнутым с помощью предохранительного пояса или страховочной системы к неподвижным конструкциям при работе на высоте за пределами безопасного участка;
· при использовании лестниц убедиться в их исправности и надежности.
Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: 
· обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты от падения с высоты;
· убедиться в безопасности осуществления работ на высоте

	8
	Выполнять работы повышенной опасности (газоопасные, огневые, земляные, и т.д.) по действующему наряду-допуску
	Работники Исполнителя обязаны:
· получить инструктаж по безопасному ведению работ;
· неукоснительно соблюдать требования, указанные в наряде-допуске к работе;
· удостовериться, что наряд-допуск к работе действителен;
· приступать к работе убедившись, что работа будет выполняться безопасно
Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: 
· проверить, требуется ли для данных работ оформлять наряд-допуск;
· провести оценку риска;
· провести инструктаж исполнителям работ;
· убедиться в достаточности мер безопасности, указанных в наряде-допуске;
· убедиться, что наряд-допуск к работе подписан;
· оформить новый наряд-допуск к работе, если условия работы изменились;
· убедиться, что рабочее место подготовлено к началу работ;
· убедиться, в безопасности начала работ;
· убедиться, что работа завершена.

	9
	Запрещено использование неисправных инструментов, и приспособлений
	Все работники Исполнителя обязаны:	
· не использовать в работе самодельные инструменты;
· начинать работу убедившись в отсутствии механических повреждений инструмента, приспособлений.
Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязаны: 
· не допускать работы с использованием неисправного инструмента, приспособлений;
· обеспечить своевременную замену неисправного инструмента, приспособлений, либо остановить работу.

	10
	Выполнять отключения и блокировки систем перед началом работ
	Все работники Исполнителя обязаны:	
· убедиться в исправности систем отключения и блокировок, защитных устройств и приспособлений;
· произвести все необходимые отключения и блокировки перед началом работ (убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые отключения и блокировки выполнены);
· убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что выполнять работы безопасно.
Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: 
· проверить выполнение необходимых отключений и блокировок, например, блокировку выключателей замком, перекрытие труб заглушками или блокировку дверей доступа/проверить наличие письменного разрешения на отключение блокировок
· проверить отсутствие остаточной энергии (давления) и других опасностей;
· убедиться, что начинать работы безопасно.

	11
	Запрещено работать в охранной зоне воздушных ЛЭП или ближе 30м без оформления наряда-допуска
	Все работники Исполнителя обязаны:	
· не приступать к работе вблизи линий электропередач без соответствующего наряда-допуска;
· соблюдать минимально установленное расстояние, необходимое для обеспечения своей безопасности.
Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: 
· не разрешать производство работ под воздушными линиями или вблизи них до принятия необходимых мер обеспечения безопасности. Примеры мер обеспечения безопасности: линии электропитания отключены/заблокированы работы проводятся за пределами опасной зоны/на безопасном расстоянии; опасная зона обозначена сигнальной лентой; и (или) созданы безопасные коридоры;
· не допускать приближение техники (например, подъемным кранам, самосвалам, мобильным метеовышкам и другим негабаритным транспортным средствам) к запретной зоне вблизи воздушных линий электропередач;
· убедиться, что необходимые меры обеспечения безопасности предприняты и начинать работы безопасно.

	12
	Запрещено пользоваться телефоном, превышать максимальную допустимую скорость при управлении транспортным средством.
	Во время поездки водитель обязан:
· не использовать мобильный телефон (даже если имеется устройство громкой связи или гарнитура - hands-free) или пейджер; 
· не превышать максимальную допустимую скорость движения, установленную знаками дорожного движения или указанную в маршрутном листе к данной поездке;
· не превышать максимальную допустимую скорость движения, установленную для данного транспортного средства;
· корректировать скорость движения согласно дорожной обстановке или погодных условий.

	13
	Запрещено пользоваться мобильным телефоном и иными устройствами во взрывоопасной зоне
	· Во время нахождения во взрывоопасной зоне категорически запрещено:
· использовать мобильный телефон и иные устройства, которые могут инициировать возгорания

	14
	Запрещено находиться под грузом
	Все работники Исполнителя обязаны:	
· не пересекать барьеры и разметку, ограждающие участки с грузом, без разрешения лица, ответственного за проведение грузоподъемных работ;
· не толкать, и не направлять груз руками – использовать для этого специальный инструмент (багры / оттяжки);
· выполнять все указания сигнальщика или лица, ответственного за проведение грузоподъемных работ.
Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: 
· отметить небезопасный участок и оградить его барьерами или сигнальной лентой;
· обеспечить, отсутствие людей под грузом;
· обеспечить использование исправных грузоподъемных механизмы, грузозахватные приспособления.

	15
	Выполнять работы в замкнутом пространстве разрешено только по наряду-допуску.


	· Все работники Исполнителя обязаны:
· убедиться вместе с руководителем работ или с другим ответственным за проведение работ лицом, что созданы условия для безопасной работы и начинать работы безопасно;
· убедиться, что контроль газовоздушной среды проведен согласно наряду-допуску;
· убедиться вместе с наблюдателем, что можно входить в замкнутое пространство;
· соблюдать все требования наряда-допуска к работе, в том числе по использованию СИЗ органов дыхания.
Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: 
· убедиться, что соблюдены все требования наряда-допуска к работе, в том числе по использованию СИЗ органов дыхания;
· убедиться, что квалифицированный наблюдатель всегда присутствует, когда работники находятся в замкнутом пространстве;
· удостовериться, что контроль газо-воздушной среды проведен согласно требованиям наряда-допуска;
· удостовериться, что выполнены все требования и начинать работы безопасно.

	16
	Выполнять земляные работы по разрешению (наряду-допуску).
	Все работники Исполнителя обязаны:
· убедится вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что земляные работы могут быть проведены безопасно;
· выполнять требования оформленного наряда-допуска к работе;
· прекратить работы и оповестить своего руководителя, в случае угрозы получения травмы.
Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: 
· убедиться в том, что выполнены требования разрешения (наряда-допуска) к работе;
· обеспечить установку барьеров и знаков для ограничения допуска посторонних к площадкам проведения земляных работ;
· обеспечить маркировку трассы электрических кабелей и трубопроводов.

	17
	Выполнять меры безопасности, предотвращающие падение объектов.
	Все работники Исполнителя обязаны:
· должным образом закреплять все инструменты и оборудование для предотвращения их падения вниз;
· устанавливать барьеры вокруг участков, на которых есть опасность падающих предметов;
· всегда носить защитную каску, если это требуется.
Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: 
· проинструктировать персонал об опасности падения предметов и мероприятиях по снижению данного опасного фактора (например, во время совещания перед началом работ/ целевого инструктажа);
· проверить использование страховочных ограждений для установленного на высоте оборудования;
· регулярно инспектировать площадку для обеспечения соблюдения мер предотвращения падения предметов с высоты в (например, ручные инструменты привязаны, нет незакрепленных предметов, нет проемов в решетке, применяются системы страховочных заграждений; установлены барьеры);
· проверить использование работниками защитных касок и других СИЗ.

	18
	При работе вблизи воды или на воде (над водой) использовать спасательный жилет.
	При работе вблизи воды или на воде (над водой) для обеспечения своей безопасности работники Исполнителя обязаны:
· всегда использовать спасательный жилет, если это необходимо;
· носить спасательный жилет в соответствии с правилами (т.е. соответствующего размера, с крепежом, там, где требуется и т.п.);
· перед использованием проверить, не поврежден ли спасательный жилет.
Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: 
· установить, где и когда необходимо использовать спасательный жилет;
· убедиться, что работники проинструктированы, и обучены правильному применению спасательных жилетов;
· убедиться в наличии спасательных жилетов у всех работников;
· обеспечить регулярную проверку спасательных жилетов.

	19
	Выполнять анализ воздуха рабочей зоны при проведении газоопасных/ огневых работ.
	При проведении газоопасных / огневых работ для обеспечения своей безопасности работники Исполнителя обязаны:
· убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые замеры состава воздуха рабочей зоны выполнены;
· убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что начинать работы безопасно;
· прекратить работы, при возникновении угрозы задымления 
Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: 
· убедиться, что ответственный за замер состава воздуха провел замер состава воздуха рабочей зоны согласно требованиям наряда-допуска;
· при необходимости запросить более частые замеры;
· убедиться, что можно безопасно начинать работы.







