______/________ 2026ж. күнгі № ............... Шарттың №14 Қосымшасы

БАҒАЛАР КЕСТЕСІ

	№ п/п
	Атауы
	Шарттың құнына пайыздық қатынасы
	ҚҚС-ты есепке алмағанда, теңгемен көрсетілген есептік құны
	ҚҚС-ты ескере отырып, теңгемен көрсетілген есептік құны

	
	
	бастап
	дейын
	
	

	1
	** Мердігердің жергілікті базасынан ұңғымаға көтергіш қондырғыны, жабдықты және персоналды мобилизациялау. 
	7,50%
	8,50%
	 
	

	2
	** Көтергіш қондырғыны, жабдықты және персоналды ұңғымадан Мердігердің жергілікті базасына демобилизациялау
	7,50%
	
8,50%
	
	

	3
	Жөндеу кезінде 1 сағатқа арналған операциялық ставка (сағаттық ставка)
	0,12%
	0,14%
	
	

	4
	* Метеожағдайларға байланысты, Мердігердің кінәсінен туындамаған күту кезінде төмендетілген сағаттық ставка (сағаттық операциялық ставкадан 50%)
	3,10%
	3,30%
	
	

	5
	* Метеожағдайларға байланысты, Мердігердің кінәсінен туындамаған күту кезінде төмендетілген сағаттық ставка (сағаттық операциялық ставкадан 50%)
	0,05%
	0,08%
	
	

	6
	Шығын қалдықтарды, соның ішінде бұрғылау сұйықтығын (буровой ерітінді) 1 м³ үшін жою
	0,05%
	0,08%
	
	

	7
	1 тонна хлорлы кальцийді жеткізу және ұңғыманы өшіру сұйықтығын дайындау.
	0,42%
	0,50%
	
	



Ескертпе/түсіндірме: 
* Келесі іс-шараларды орындау кезінде қолданылады: қайтадан тұншықтыру, шегендеу бағанасын қысыммен сынау, түпті тазалау (лебедка жұмысын қоса алғанда), ГЗЖ және үшінші тарап орындайтын каротаж, перфорация, ҚҚӨ (қышқылдық өңдеу) және басқа да операциялар кезінде ұңғыманы бақылау мен қадағалауды көздейтін барлық операциялар. Сондай-ақ жерасты жабдықтары мен СКҚ-ны бумен өңдеу кезінде қолданылады (операциялық мөлшерлеменің 50%-ынан аспайды).
** Соңғы жұмыс алаңында жабдықты жұмылдыру/кері жұмылдыру, монтаждау/бөлшектеу үшін біржолғы төленетін сома болып табылады. Оған фонтандық арматураны және коллекторлық желілерді монтаждау, станок пен барлық жабдықты келесі ұңғымаға тасымалдау, станок пен барлық жабдықты монтаждау және центрлеу, лақтыру желілеріне арналған тіректерді орнату, жуу сұйықтығын дайындау, ұңғыманы тұншықтыру, коллекторлық желілер мен фонтандық арматураны бөлшектеу, лақтыруға қарсы жабдықты (ПВО) монтаждау, сондай-ақ ұңғыма сағасындағы ПВО-ны бастапқы оң нәтижелі қысыммен сынау кіреді.
[bookmark: OLE_LINK6]*** Ұңғыма-операциялардың саны мен ұзақтығын, сондай-ақ барлық ілеспе жұмыстарды, жабдықтарды мобилизациялау/демобилизациялауды, қалдықтарды кәдеге жаратуды және т.б. ескере отырып, жұмыстардың жалпы құны төменде келтірілген формула бойынша есептелген:

(m+d)*1+N*S*I+U*V= жұмыстардың жалпы құны, мұнда:

N – ұңғыма/операцияның ұзақтығы: 24,16 тәулік;
I – операциялық тәуліктік мөлшерлеме;
m – мердігердің базасынан бірінші ұңғымаға жабдықтарды мобилизациялау;
d – соңғы ұңғымадан мердігердің базасына жабдықтарды демобилизациялау;
V – кәдеге жаратылуға жататын мұнай өнімдерінің, ерітінділердің, сұйықтықтардың және т.б. қалдықтарының көлемі, м³/ұңғыма;
1 – «мобилизация + демобилизация» саны;
S – «ұңғыма-операциялар» саны;
U – мұнай өнімдерінің, ерітінділердің, сұйықтықтардың және т.б. қалдықтарын 1 м³ үшін кәдеге жарату тарифі.




