Приложение 4-1
	
Приложение № 1
к техническому заданию


Организационно-технические требования 
по обеспечению постоянного видеонаблюдения за работой бригад при выполнении ремонта 
на скважинах

1. Общие положения

1.1. Данные требования устанавливают минимальный перечень организационно – технических мероприятий и условий, предназначенных обеспечить постоянное видеонаблюдение за выполнением работ бригадами при ремонте скважин (далее К и ТРС).
1.2. Целью организации видеонаблюдения за выполнением работ бригадами, является:
- повышение производительности труда;
- снижение нарушений технологии проведения работ;
- повышение качества работ;
- определение фактического объёма и времени выполненных работ для решения спорных вопросов между Заказчиком и Подрядчиком;
- определение причин аварий и осложнений;
- снижение нарушений по ОТ, ПБ и ООС.
1.3. Система видеонаблюдения должна обеспечивать круглосуточный режим видеозаписи всего технологического процесса ремонта (освоения) скважины.
1.4. Система видеонаблюдения приобретается, устанавливается и поддерживается в работоспособном состоянии за счёт средств Подрядчика выполняющего услуги по К и ТРС и входит в стоимость работ (стоимость бриг/часа).

2. Технические требования 

2.1. Система видеонаблюдения должна состоять из цифрового 4-канального видеорегистратора, блока бесперебойного питания, монитора, не менее четырёх видеокамер и кабелей в специальных защитных кожухах.
2.2. Видеорегистратор должен иметь минимальные габариты с возможностью просмотра и записи видеоизображений с выводом сигнала на аналоговый монитор и с объёмом памяти не менее 500 ГБ.
2.3. Видеокамеры:
      - взрывозащищённое исполнение для зоны класса 1;
      - работоспособность от -40 до +50 ˚С;
      - запись видеосигнала с частотой не менее 3 кадров в секунду;
      - возможность ночной видеосъёмки при стандартном освещении бригады;
      - минимальный вес и габарит;
      - лёгкость в монтаже (демонтаже) и эксплуатации;
      - солнцезащитный козырёк объектива (при необходимости).
2.4. Все оборудование должно пройти обязательную специальную сертификацию на предмет взрывозащищённого исполнения.
2.5. Система видеонаблюдения должна обеспечивать отображение реальных дат, времени на протяжении всего процесса видеозаписи.

3. Требования к персоналу

3.1. К эксплуатации системы видеорегистрации допускаются лица, назначенные распоряжением по предприятию Подрядчика, прошедшие обучение, инструктаж, а также ознакомившиеся с памяткой по эксплуатации систем видеонаблюдения под роспись.
3.2. Обслуживание системы видеонаблюдения выполняется специализированным персоналом Подрядчика либо его субподрядчиком.

4. Требования к эксплуатации, обслуживанию и ремонту

4.1. Эксплуатация системы видеонаблюдения проводится согласно инструкции по эксплуатации, разработанной организацией – производителем.
4.2. На каждую систему видеонаблюдения в бригаде К и ТРС оформляется паспорт, где заносятся все неисправности системы видеонаблюдения в процессе эксплуатации. 
4.3. Демонтаж системы видеонаблюдения проводится мастером ТРС (в его отсутствии бурильщиком вахты К и ТРС) прошедшим инструктаж по правильному демонтажу и монтажу системы видеонаблюдения.
4.4. Факт монтажа, демонтажа системы видеонаблюдения отмечается в вахтовом журнале и передаётся по сводке с указанием времени демонтажа, монтажа системы видеонаблюдения.
4.5. Монтаж системы видеонаблюдения, с подключением к электрической сети и с последующей проверкой работоспособности системы видеонаблюдения проводится мастером К и ТРС (в его отсутствии бурильщиком вахты) и проверяется пусковой комиссией перед началом ремонтных работ.
4.6.  Изменение зоны охвата видеоизображения с видеокамер проводится с разрешения технолога Подрядчика, мастером бригады К и ТРС (в его отсутствии бурильщиком вахты).
4.7. Монтаж системы видеонаблюдения производится до монтажа грузоподъёмных агрегатов. На одной из видеокамер при видеозаписи должен отображаться номер ремонтируемой скважины. Установка видеокамер должна отвечать следующим требованиям:
А). Одна видеокамера устанавливается на мачте подъёмной установки таким образом, чтобы на выводимом видеосигнала на монитор было чёткое изображение рабочих в полный рост, рабочей площадки на устье скважины и обзор части беговой дорожки с крыльями приёмных мостков.
Б). Вторая видеокамера устанавливается с целью записи всего, что происходит на территории скважины от вагон-домика до устья.  Видеокамера устанавливается на стойке. Радиус обзора видеокамеры не должен перекрываться инструментальной будкой, жёлобной системой, ёмкостью долива. На выводимом изображении на монитор компьютера должно быть видно, что происходит возле приёмных мостков территории скважины, въезд, выезд спец. техники.
В). Третья видеокамера устанавливается в вагон-домике таким образом, чтобы на выводимом изображении на монитор компьютера было чёткое изображение прохода от входной двери вагон-домика до окна с обзором всего помещения (включая стойку с видеорегистратором).
4.8. Члены пусковой комиссии перед пуском бригады в работу, обязаны проверить правильность установки видеокамер, наличие и качество требуемых изображений на экране монитора системы видео регистрации и дать рекомендации по их улучшению.
4.9. Демонтаж системы видеонаблюдения производится после демонтажа подъёмной установки и оборудования бригадного хозяйства.
4.10. Мастер бригады КиТРС (в его отсутствие бурильщик вахты) проводит проверку работоспособности системы видео регистрации через каждые два часа.
4.11. При каждом выходе на связь бригадой КиТРС, диспетчеру передаются по сводке сведения о работоспособности системы видеонаблюдения и количестве работающих видеокамер. 
4.12. При выявлении неисправности системы видеонаблюдения во время работы или в процессе демонтажа или монтажа, мастер КиТРС (в его отсутствие бурильщик вахты) сообщает технологу К и ТРС о факте обнаружения неисправности.  Время обнаружения неисправности отмечается мастером (бурильщиком) в вахтовом журнале.
4.13. Технолог КиТРС Подрядчика подаёт заявку ответственному представителю группы, отвечающей за работоспособность системы видеонаблюдения на устранение неисправности. 
4.14. После получения сообщения о неисправности системы видеонаблюдения ответственный представитель принимает соответствующие меры по устранению неисправности.
4.15. Подрядчик назначает ответственного за проведение технического обслуживания и ремонта системы видеонаблюдения. 
4.16. Подрядчик обеспечивает транспортным средством работников группы видеонаблюдения для выезда в бригады с целью регулярного обслуживания или устранения неисправностей данной системы, согласно поданным заявкам. 
4.17. При выходе системы видео регистрации из строя ответственный представитель Подрядчика организует расследование причин отказа. По результатам расследования составляется акт, который утверждается главным инженером Подрядчика. Разрабатываются мероприятия по недопущению отказов.
4.18. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения проводится по графику, но не реже 1 раз в месяц. 
4.19. Ответственный персонал Подрядчика (субподрядчика) проводит ремонт технической и электрической части, производит замену комплектующих деталей, вышедших из строя. Заказывает для приобретения необходимый резерв комплектующих деталей, материалов к системам видеонаблюдения.
4.20. Ответственные за проведение технического обслуживания и ремонта системы видеонаблюдения, ведут учёт движения передаваемых систем видеонаблюдения и расходуемых материалов. 
4.21. 	Капитальный ремонт систем видео регистрации производится сервисными организациями.
5. Требования к порядку копирования и передачи видеоинформации

5.1. Ответственным лицом за копирование видеоинформации с систем видеонаблюдения является мастер бригады К и ТРС (Технолог) либо специально назначенное лицо.
5.2.  Перед началом работы с системой видеонаблюдения, с вновь назначенным мастером ТКРС (технологом, бурильщиком К и ТРС) проводится вводный инструктаж по работе с системой видеонаблюдения и основам компьютерной грамотности. 
5.3.  Копирование видеоинформации с систем видеонаблюдения производится согласно разработанной инструкции по эксплуатации систем видеонаблюдения.  
5.4. Копирование видеоинформации с систем видеонаблюдения на жёсткий носитель производится один раз в неделю, во время обеденного перерыва.
5.5.  После копирования записи видеонаблюдения, мастер бригады К и ТРС обязан убедиться в её наличии на внешнем жёстком диске (носителе).
5.6. Мастер ТРС ведёт периодический контроль записи видеонаблюдения работы бригады ТРС с целью определения качества видеозаписи и выявления неисправности видеонаблюдения. 
5.7.  Внешний носитель с записанной видеоинформацией работы бригад К и ТРС один раз в неделю до 8.30ч утра передаётся (обменивается на форматированный) мастером КТРС (в его отсутствие бурильщиком КиТРС) технологу цеха под роспись в журнале регистрации прихода и возврата внешнего носителя, который в свою очередь не реже 1 раза в неделю передаёт жёсткие диски всех бригад ответственному представителю группы (службы) видеонаблюдения для архивации.
5.8.  Ответственный представитель группы видеонаблюдения   по окончанию перезаписи видеоинформации на сервер и форматирования, сдаёт очищенные от видеоинформации жёсткие носители под роспись технологу КиТРС.
5.9.  Технолог КиТРС под роспись в журнале регистрации прихода и возврата внешнего носителя отдаёт жёсткий диск мастеру бригады КиТРС или бурильщику той же бригады.
5.10. Ответственный представитель группы видеонаблюдения копирует видеоинформацию с внешних носителей на сервер. Следит за сохранностью записей видеорегистрации работы бригад ТРС в течение 45 дней.
5.11.   При возникновении аварии или несчастного случая в бригаде КиТРС председатель комиссии по расследованию извещает руководителя группы по видеонаблюдению. Руководитель группы по видеонаблюдению направляет своего представителя в данную бригаду КиТРС для копирования записи видеонаблюдения на жёсткий переносной диск и обеспечивает передачу данной информации председателю комиссии по расследованию.

6. Порядок просмотра видеозаписей и использование их для улучшения работы по ТКРС и предоставления видеоинформации Заказчику.
6.1. Мастер бригады, а при его отсутствии бурильщик КиТРС регулярно в течении рабочей смены проверяет работоспособность системы видеонаблюдения и в случае обнаруженных неисправностях или нарушениях, незамедлительно передаёт данную информацию диспетчеру Подрядчика.
6.2. Работники группы видеонаблюдения ежедневно по составленному графику просматривают видеоматериалы с составлением отчёта. В случае производственной необходимости работники группы видеонаблюдения допускают к просмотру видеоинформации руководство Заказчика технологов, геологов, работников ОТ, ПБ и ООС, службы безопасности.
6.3. На основе полученных данных результатов просмотров, руководство Подрядчика организует расследование выявленных нарушений с правом требования предоставления объяснительных записок с нарушителей. По результатам расследования с привлечением специалистов по направлениям деятельности, руководством подрядчика принимается решение о применении взыскания к виновным сотрудникам.
6.4 Вся видеоинформация после окончания ремонта скважины хранится в сервере в течение 45 суток.
6.5    В случае возникновения спорных вопросов (расследования несчастных 
случаев, аварий, осложнений, повторных работ, невыполнение норм времени, увеличение объёма или продолжительности работ и т.д.) Заказчик, в лице уполномоченного представителя имеет право сделать запрос в адрес Подрядчика на предоставление необходимой информации по видеонаблюдению. Подрядчик не позднее 1 суток  обязан предоставить запрашиваемую информацию.
 6.6. Группа видеонаблюдения Подрядчика или ответственный представитель предоставляет информацию на любом носителе совместимом с персональным компьютером.

7. Ответственность.
7.1. На основании приказа по предприятию Подрядчика система видеонаблюдения, передаётся мастеру бригады К и ТРС (технологу) как материально – ответственному лицу с оформлением соответствующих бухгалтерских документов.
7.2. Ответственность за правильную работу (в том числе после монтажа) системы видеонаблюдения несёт мастер ТРС (технолог), а в его отсутствие бурильщик вахты К и ТРС.
Приложение № 2
к техническому заданию

УКРУПНЁННЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ И ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ СКВАЖИН __________________________________________________________________________


[bookmark: _Toc371000564][bookmark: _Toc495481116]1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий НД устанавливает местные УНВ при ТКРС, и рекомендуются для нормирования труда рабочих профессий бригад ТКРС, а также может служить основанием для регулирования вопросов оплаты за выполненный объём работ по ТКРС со стороны ТОО «Казахтуркмунай».

[bookmark: _Ref301447233][bookmark: _Toc371000565][bookmark: _Toc495481117]2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящий НД разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами, действующими в Республике Казахстан:
2.1 Трудовой кодекс Республики Казахстан, от 23.11.2015 г. №414-V ЗРК.
2.2 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
2.3 Методические рекомендации по установлению норм и нормативов для нормирования труда рабочих» утверждённые приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 22.12.2008 г. № 310-п.
2.4 Правила разработки, утверждения, замены и пересмотра норм труда работодателем, типовых норм и нормативов по труду, единых и (или) межотраслевых типовых норм и нормативов по труду для всех сфер деятельности», утверждены приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 28.12.2015 г. № 1036

[bookmark: _Ref301447248][bookmark: _Toc371000566][bookmark: _Toc495481118]3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 нормы по труду - величины режимов работы оборудования, затрат времени, численности персонала на выполнение единицы работы.
3.2 норма времени - величина затрат рабочего времени, установленная на выполнение единицы работы работником или группой исполнителей.
3.3 норма численности - установленная численность работников определённого профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных производственных, управленческих функций или объёмов работ.
3.4 хронометраж (ХРВ) - разновидность наблюдений, при помощи которой, как правило, изучаются только цикличные, т.е. периодически повторяющиеся элементы затрат рабочего времени.

[bookmark: _Ref301447258][bookmark: _Toc371000567][bookmark: _Toc495481119]4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем НД использованы следующие обозначения и сокращения:

	УНВ
	-укрупнённые нормы времени на ТКРС;

	ТКРС
	-текущий и капитальный ремонт скважин;

	КТМ
	-Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахтуркмунай»;

	НКТ
	- насосно-компрессорные трубы;

	ППД
	-поддержание пластового давления;

	ЕТКС
	-Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий       рабочих;

	УЭЦН 
ПК
	-установка электро-центробежного насоса;
-перфорация колонны;

	СПО
	- спуско-подъемные операции;

	бр/час.
	-бригада-час.;

	УЭГИС
	-устройство эжекторное для геофизических исследований скважин;

	КГРП/ПГРП
	-кислотная/ проппантовая гидроразрыв пласта;


[bookmark: _Ref301447271][bookmark: _Toc371000568]ПВР                        	 - Прострелочно–взрывные работы;
НД                          	 -нормативная документация;
ПЗР                        	-подготовительно-заключительные работы;
ОЗЦ                         		-ожидание затвердевания цемента;
СБТ                         	-стальные бурильные трубы; 
	ГИС
	-геофизические исследования скважин;

	ВП
	-взрывпакер;

	ГВЖ
	-гидровакумная желонка;
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Нормы времени в НД приведены по видам работ ТКРС. В НД включены нормы времени на работы, выполняемые при ТКРС, с передвижных подъёмников:
· «ПАП-60/80»;
В основу разработки УНВ положены следующие этапы:
· Сбор и изучение справочно-технической документации;
· проведение исследования рабочего времени при ТРС;
· проведение исследования рабочего времени при КРС;
· обработка результатов исследования рабочего времени при проведении ТКРС и нормативные расчёты;
· проведение апробации норм в производственных условиях при проведении ТРКС;
· обработка результатов апробации норм при проведении ТКРС;
· разработка и направление проекта Норм Заказчику
УНВ рассчитаны на сложившуюся организацию труда в исследованных бригадах по ТКРС. Наименования профессий рабочих в НД приведены в соответствии с выпуском 6 («Бурение скважин», «Добыча нефти и газа») ЕТКС.
УНВ определены с учетом:
· выполнения работ рабочими соответствующей квалификации;
· обеспечения рабочих необходимой документацией и материалами;
· оснащения рабочих мест, вспомогательным инструментом, приспособлениями, механизмами и оборудованием;
· соблюдения правил техники безопасности и санитарной гигиены.
В УНВ учтено время:
· на личные надобности в размере 3 % от оперативного времени,
на отдых:
· при выполнении подготовительно-заключительных работ - 9 %;
· при спускоподъёмных операциях с развинчиванием бурильных труб вручную - 16 %;
· насосно-компрессорных труб вручную - 17 %;
· с автоматом - 14 %, от оперативного времени.
· на подготовительно-заключительные работы в начале и конце смены;
· на заправку подъемника горючими и смазочными материалами на рабочем месте;
· монтаж, демонтаж планшайбы на устье скважины.

[bookmark: _Toc371000569][bookmark: _Toc495481121]6. КРАТКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТКРС

[bookmark: _Ref301447298]Капитальный ремонт скважин - это комплекс работ, связанных с восстановлением работоспособности призабойной зоны, целостности обсадных колонн, цементного кольца, ликвидацией аварий, а также спуском и подъёмом оборудования при раздельной эксплуатации с применением пакеров-отсекателей, газлифтного оборудования.
КРС в зависимости от объёма работ, их характера и степени сложности подразделяются на две категории. Отнесение капитального ремонта скважины к категории сложности осуществляется в соответствии с действующим ЕТКС, выпуск 6, разделы: «Бурение скважин» и «Добыча нефти и газа».
Текущий ремонт скважин - комплекс работ по проверке, частичной или полной замене подземного оборудования, очистке стенок и забоев скважин от загрязнений по восстановлению продуктивности скважин.
Единицей ремонтных работ является скважино-ремонт. Это комплекс подготовительных, основных и заключительных работ, выполняемых на скважине от её приёма в ремонт до ввода в эксплуатацию.
Подготовительно-заключительные работы — это, например,
· переезд подъёмника;
· подготовительные работы перед началом рабочей смены;
· подготовительные работы перед началом ремонта скважин;
· заправка подъёмника горючими и смазочными материалами на рабочем месте;
· работы по оснастке, переоснастке, разоснастке и смене талевого каната с помощью подъёмного механизма;
· заключительные работы после окончания ремонта скважин, заключительные работы в конце рабочей смены.
· Основные работы – это работы связанные, прежде всего с обследованием состояния колонны в фильтровой части скважины, местонахождением и состоянием оставшихся в скважине НКТ, штанг, насосов и других посторонних предметов с помощью печатей. К основным видам работ относятся также спускоподъёмные операции НКТ и бурильных труб, очистка и промывка скважин от песчаных пробок, исследовательские работы.
· Вспомогательные работы, это работы:
· по подготовке труб к спуску в колонну;
· по подвеске (снятию) машинных ключей;
· установке (снятию) ротора, патрубка на колонне труб, хомута на эксплуатационной; колонне, противовыбросовой задвижки на устье скважины перед перфорацией колонны, оттяжного ролика для направления хода талевого каната;
· по свинчиванию и развинчиванию труб на устье скважины, крестовины и переводной катушки на устье скважины, тормозной ленты;
· монтажу (демонтажу) передвижных приёмных мостков, рабочей площадки и др.
Для выполнения вышеуказанных работ за бригадой по ТКРС закрепляются необходимые инструменты, приспособления механизмы и инвентарь.
Перед проведением ТКРС скважину предварительно глушат. В процессе подъёма колонны НКТ вместе с трубами происходит подъем столба жидкости, находящегося в колонне. Колонна НКТ опорожняется двумя методами:
1.	Амбарный. Заключается в сливе жидкости глушения в вырытые ямы на рельефе со средним размером 2х2 м. и глубиной 1-1,5м.;
2.	Без амбарный. Этот метод включает в себя два варианта:
· замкнутый цикл циркуляции. Очищенная жидкость глушения снова используется для глушения, но для этого необходима её предварительная очистка от механических примесей;
· закачка очищенной жидкости глушения в продуктивные пласты для обеспечения системы ППД.

[bookmark: _Toc371000570][bookmark: _Toc495481122]7. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Основной производственной единицей, выполняющей работы по ТКРС или работы, непосредственно связанные с ними, являются бригады соответственно, по текущему и капитальному ремонту скважин. 
Бригады по ТКРС выполняют работы на прилегающей к скважине территории, называемой рабочей зоной. Под рабочей зоной понимается территория, на которой размещены: скважина, оборудование, сооружения и коммуникации, необходимые для проведения ТКРС.
Часть рабочей зоны (вокруг устья скважины), где постоянно или периодически находятся рабочие, выполняющие ТКРС, называется рабочим местом.
В зависимости от типа применяемых подъёмных сооружений (стационарные или передвижные) производится соответствующая подготовка и обустройство рабочей зоны и рабочего места.
К началу ремонтных работ в рабочей зоне:
· должна быть подготовлена стационарная вышка или мачта;
· подготовлена площадка для установки тракторного подъёмника или подъёмной установки;
· установлен подъёмник или подъёмная система;
· подготовлена рабочая площадка у устья скважины и приёмные мостки со стеллажами для труб, штанг, длинномерного инструмента.
Рациональная организация рабочего места предусматривает рабочую площадку (рабочее место) сооружаемую вокруг устья скважины, она должна иметь размер при оборудовании скважин вышкой и не менее 3х4 м при оборудовании скважины мачтой.
Высота рабочей площадки устанавливается на месте из расчёта обеспечения высоты рабочей поверхности (колонный фланец, ротор) над уровнем площади 400мм. При этом обеспечивается удобная поза работающих у устья как при свинчивании - развинчивании труб вручную, так и с использованием механизмов и автоматов.
Мостки должны быть шириной не менее 1м. Стеллажи должны иметь размеры, обеспечивающие возможность укладки труб, необходимых для ремонта данной скважины.
Длина мостков и стеллажей должна обеспечивать свободную укладку как однотрубок, так и двухтрубок без свисания их концов.
На концах стеллажей должны быть установлены противооткатные стойки.
В случае возвышения мостков над уровнем земли более чем на 0,5 метра, с них должны быть устроены сходни.
Кроме того, рабочие бригады ТКРС должны иметь каски, противогазы, противопылевые очки. Диэлектрические перчатки, медицинскую аптечку, средства защиты от кровососущих летающих насекомых, накомарники и т.д.
Противопожарные требования: осуществляются установкой огнетушителей, ящиков с песком.
Режим труда и отдыха (сменность, график работы, продолжительность регламентированных перерывов) устанавливается на основе трудового законодательства в зависимости от местных условий, характера капитальных ремонтов и их продолжительности.
При проведении ТКРС бригады на объекте должны обеспечиваться связью с цехом.
В зависимости от производственных условий связь организуется проводная по телефону или по рации.

8. УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ ПРИ ТКРС

Укрупнённые нормы времени при капитальном и текущем ремонте скважин Приложение № 2 к техническому заданию (Таблица c 8-1 до 8-66 укрупнённых нормы времени по видам капитального и текущего ремонта скважин) представлены в нижеследующей ссылке. Эти укрупнённые нормы времени является неотъемлемой частью технической спецификации, и не могут быть изменены каким-либо образом. Подрядчик должен загрузить эти укрупнённые нормы времени согласно нижеуказанной сссылке, ознакомиться, принять и работать в соответствии с этими нормами. https://cloud.mail.ru/public/iLTC/CnX8npNB9
[bookmark: _Toc371000571]
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Приложение № 3
к техническому заданию


ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТОВ И ПОЛОЖЕНИЙ ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»


1. Укрупнённые нормы времени при капитальном и текущем ремонте скважин, Утверждённый генеральным директором ТОО «КТМ» от 15.09.2023г. 

2. Технологический регламент на производство работ по подземному капитальному и текущему ремонту скважин КТМ-ОБКТРС/2026 от 24.08.2026г. 

3. Регламент о порядке расследования причин отказа глубинно-насосного оборудования УЭЦН.

4. Регламент по глушению скважин при КиТРС ТОО «Казахтуркмунай» КТМ-ОБКТРС/2024 от 19.11.2024г.

В случае внесения изменений в существующие регламенты, положения и инструкции, также в случае разработки новых инструкций все изменения будут сообщены Подрядчику. 





 




























Приложение № 4
к техническому заданию


ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ.


1.  Акт сдачи скважины после ремонта. Фактически выполненный объём работ
2. Спущенное подземное оборудование
3. О приёмке скважины № _____ в  КРС
4. О сдаче скважины № _____ из КРС	
5. Технологические Акты
6. Суточный рапорт.
[bookmark: OLE_LINK2]7. АРС (анализ ремонта скважин согласно УНВ-укрупнённых норм времени)
8. Акта приём-передачи скважины (на казахском и русском языках)- Форма  №1

































Приложение № 5
к техническому заданию


ЗАКАЗ-НАРЯД НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИНЫ

Скважина №_____                                                    м/р _____________________

Объект: ТОО «Казахтуркмунай»
Подрядчик:___________________
Заказчик: ТОО «Казахтуркмунай»
Цель ремонта:  

Геолого - техническая  характеристика  скважины.

1. Скважина: вертикальная.  
2. Способ эксплуатации: xxxxx 
3. Кондуктор: xxxxx мм. спущен на глубину xxxx м. Закреплён цементом до устья.
4. Техническая колонна: xxxxx мм. спущена на глубину xxxxx м. Закреплена цементом до устья.
5. Эксплуатационная колонна: xxxxxxx мм, толщина стенки xxxxxx мм, спущена на глубину xxxxxxм,  закреплена цементом, до устья.
6. Высота стола ротора от земли при бурении: _____ м.    
7. Эксплуатационный горизонт:  xxxx
8. Искусственный забой: xxxxx м.
9. Интервалы перфорации:   xxxxx
10. Компоновка в скважине: xxxxx 
11. Колонная головка: xxxxx

Техническое  состояние  скважины  на  начало  ремонта.

1. Состояние забоя: xxxxx 
1. Эксплуатационная колонна опрессована на ______ атм.  
1. Пластовое давление  - xxxxx атм.
1. Ртр.  – xxxxx атм.;  Рзатр. – xxxxx атм.   
1. Дебит нефти - планируемый дебит после ГТМ xxxxx т./сут.
1. Перетоки за эксплуатационной колонной - xxxxx.
1. Обводнённость продукции - xxxxx % 
1. Скважинная жидкость нефть плотность   - xxxxx
1. Содержание сероводорода  - xxxxx.
1. Ранее проведённые работы по КРС:  xxxxx

Цель и основные этапы ремонта

1. Подъем эксплуатационной компоновки.



[bookmark: OLE_LINK4]Приложение №6
к техническому заданию

ФОРМА СУТОЧНЫХ РАПОРТОВ
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Приложение №7
к техническому заданию


АНАЛИЗ РЕМОНТА СКВАЖИН
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	ЗАКАЗЧИК

___________________________
Генеральный директор 
ТОО «Казахтуркмунай»
	ПОДРЯДЧИК

_________________________
Первый руководитель Подрядчика













Приложение №8
к техническому заданию


ФОРМА АКТА ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ СКВАЖИНЫ 

№  ХХХ    проведение текущего ремонта скважины и акт о его сдаче.
          Мы, нижеподписавшиеся, со стороны Исполнителя директор ТОО «................................», со стороны Заказчика генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай», составили настоящий акт о том что:

                               «Исполнитель» сдал, «Заказчик» принял.
1. Состояние скважины за время, отведенное на текущий ремонт (пробуренный забой, конструкция, производительность и причина простоя): 
1.Шегендеуші:                … м.                                                    ВПЦ      ...м         до устья.
2.Эксплуатационная колонна:    ...мм х ...м                              ВПЦ     ...м.         до устья.
3.Искуственный забой:             ...м.                                           Отбивка забоя: ...м. по ГИС.
4.Высота стола ротора:             ...м.           
5.Горизонты:        .....................                   
6.Площадь перфорации:  ............м.
7. Подземное оборудование: ........
8.Давление пласта:-----
9.Объёмы добычи: ...м3/т, ...тн, ...%                                         Производительность после ремонта: ..м3/т, ...тн, ...%                                     
10.Время окончания и сдача скважины:  ...ж.
11.Проведенные геофизические исследования: ...ж. 

2. Проводился ли ранее текущий ремонт на скважине: ....
3. ТОО  ”ХХХ” вид текущего ремонта, произведенного бригадой.….
4. Подробное описание проведенных работ:...


Форма  №1 М/К-1 скв.№ ХХХ

1. Состояние скважины после ремонта (искуственный забой, эксплуатационный объект, зона перфораций, подземной оборудование):
   
 1. Искуственный забой:               ...м           ТОО «ХХХ»    
 2. Горизонты:                    .................
 3. Площадь перфорации:   .............м.
 4. Поземное оборудование: ……….

6.   Результат проведенных ремонтных работ:     ____ м3 / ____тн  -  ___ %.

7.   Состояние устьевого оборудования скважины:  ....
8.   Время начала ремонтных работ:           ...................ж.    
9.   Время окончания ремонтных работ:    ...................ж.     
10. Время сдачи скважины в ЦДНГ:


	                        СДАЛ:

ТОО “ХХХ” первый руководитель

ХХХ    ________________________

Начальник отдела

ХХХ    _______________________

Мастер бригады №.......

ХХХ________________________
	ПРИНЯЛ:

Генеральный директор

ХХХ ___________________________

Главный геолог

ХХХ _______________________

Начальник отдела геологии и разработки

ХХХ________________________

Начальник ОБиКТРС

ХХХ   ____________________________

Начальник /Зам.начальника ЦДНГ

ХХХ____________________________

Начальник /инженер-технолог цеха №3 КРС и ТРС

ХХХ____________________________


Мастер цеха №3 КРС и ТРС
ХХХ ____________________________


















Приложение №9
к техническому заданию


ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ КРС ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ 
для выполнения работ по капитальному ремонту скважин, согласно типовому табелю оснащенности 
и технологического регламента на производство работ по подземному капитальному и текущему ремонту скважин ОБКТРС/2026 от 24.08.2026г.

	№
	Наименование
	Требования Заказчика
	Комплектация Подрядчика

	1.
	ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИНОЙ 

	 
1.1.
	Гидравлическое ПВО 180х70 Мпа в состав которого входит:
	Рабочее давление 70 МПа, проходной диаметр 180 мм.
	 

	
	двухплашечный превентор с набором плашек 
	3 ½" (88,9мм) БТ
	

	
	
	2 ⅜" (60,3мм.) 2 ⅞" (73мм) трубные и глухие плашки
	

	
	Гидравлическая станция управления ПВО
	ГУП-100х70 МПа
	

	1.2.
	Универсальный превентор
	Рабочее давление 70 МПа
	

	1.3.
	Устьевой опрессовочный пакер для опрессовки ПВО для эксп.колонн.
	Для эксплуатационной колонны от 140 до 177,78 мм.
	

	1.4.
	Отбойные щиты со штурвалами
	две единицы отбойного щита, четыре штурвала.
	

	1.5.
	Устьевые переходники, опоры и катушки для создания переходов от предлагаемого ПОДРЯДЧИКОМ ПВО
	Рабочее давление 70 МПа, проходной диаметр 180 мм.
	

	1.6.
	блок дросселирования / блок задвижек
	линия дросселирования с рабочим давлением 70 МПа и двумя штуцерными задвижками.
	

	1.7.
	Блок глушения
	с рабочим давлением 70 МПа
	

	1.8
	шаровые краны для колонны труб СБТ и ВНКТ.
	КШН-73х70; КШЗ-86х70; КШН-89х70.
	

	1.9.
	Выкидная линия из ВНКТ-73 мм.
	Согласно типовой схеме обвязки ПВО
	

	2.
	КОЛОННА ТРУБ 

	2.1.
	Бурильные трубы 73 мм. G-105 или его аналог с правым резьбовым соединением 
	в количестве от 3000 до 4500 м.
	

	2.2.
	Бурильные трубы 73 мм. G-105 или его аналог с левым резьбовым соединением 
	в количестве от 3000 до 4500 м.
	

	2.3.
	Утяжеленно бурильные трубы 88,9-108 мм.
	в количестве до 10 скалок.
	

	2.4.
	Короткие бурильные трубы 73 мм. G-105 или его аналог с правым резьбовым соединением.
	в количестве до 4 штук.
	

	2.5. 
	Технологические насосно-компрессорные трубы 73 мм. с толщиной стенки 7-9 мм.
	в количестве от 3000 до 4500 м.
	

	2.6.
	Технологические насосно-компрессорные трубы 88,9 мм. с толщиной стенки 7-9 мм.
	в количестве от 3000 до 4500 м.
	

	2.7.
	Технологические насосно-компрессорные трубы 60,3 мм. с толщиной стенки 5 мм.
	в количестве до 2000 м.
	

	2.8.
	ЯГР (ясс гидравлический ремнотный)
	ЯГР-105; ЯГР-95 в количестве двух единиц 
	

	2.9.
	Труба ведущая буровая (квадрат) 
	80х80 длина 11-12 м. соединение правое 
	

	2.10.
	Труба ведущая буровая (квадрат) 
	80х80 длина 11-12 м. соединение левое 
	

	2.11.
	Вертлюг буровой грузоподъемность 120 тонн.
	с правым вращением соединение 
	

	2.12.
	Вертлюг буровой грузоподъемность 120 тонн. 
	с левым вращением соединение 
	

	2.13.
	Труба обурочная секционная
	длина по 6 м. всего – 18 м.   
	

	2.14.
	Шланг высокого давления для подачи жидкости в скважину через вертлюг
	Длина 18 метров, давление – 350 атм.
	

	2.15.
	Переводники для соединения колонны труб указанных в данном перечне.
	ВНКТ-73; НКТ-88,9; НКТ-60,3; СБТ-73.
	

	3.
	[bookmark: OLE_LINK9]ОБОРУДОВАНИЕ для СПО 

	3.1.
	Регулируемая по высоте рабочая площадка с ограждениями маршевыми лестницами и перилами
	Вместимостью не менее 4- человек
	

	3.2.
	Регулируемый по высоте механический ротор со столом с ограждениями маршевыми лестницами и перилами
	с карданным приводом
	

	3.3.
	Передвижные мостки для укладки инструмента
	Вместимость укладки инструмента должна быть не менее 3000 м на одно «крыло»
	

	3.4.
	Элеваторы трубные двухштропные грузоподъемность 125 тонн.
	73 мм. высаженные для СБТ с углом 18 градусов
	

	3.5.
	Элеваторы трубные двухштропные грузоподъемность 125 тонн. 
	73 мм. высаженные для ВНКТ.
	

	3.6.
	Элеваторы трубные двухштропные грузоподъемность не менее 80 тонн
	73 мм. гладкие НКТ
	

	3.7.
	Элеваторы трубные двухштропные грузоподъемность не менее 60 тонн 
	60,3 мм. высаженные
	

	3.8.
	Элеваторы трубные двухштропные грузоподъемность 125 тонн. 
	88,9 мм. гладкие
	

	3.9.
	Спайдеры пневматические
	Грузоподъемностью до 125 тонн.
	

	4.
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

	4.1.
	Основная дизельная электростанция
	200 кВт (1шт в резерве)
	

	4.2.
	Резервная электростанция
	Оборудование для генерации переменного тока для лагеря с аварийным источником электроэнергии – не менее 100 кВт
	

	4.3.
	светильники во взрывобезопасном исполнений обеспечивающими освещенность: в люксах
	Ротор – 100 лк.
	

	
	
	Лебедки -75 лк
	

	
	
	Талевого блока – 30 лк.
	

	
	
	Приёмных мостков – 10 лк.
	

	5.
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КРС 

	[bookmark: OLE_LINK1]5.1.
	Фрезы торцевые для обсадных колонн.
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	
	Фрезы забойные для обсадных колонн.
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	
	Фрезы кольцевые для обсадных колонн.
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	
	Фрез ловильный магнитный для обсадных колонн.
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	
	Фрез конусный (райбер)
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	5.2.
	Печать свинцовая
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	5.3.
	Грушевый формирователь для обсадных колонн.
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	5.4.
	Удочки ловильные
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	5.5.
	Ёрш ловильный
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	5.6.
	Мечики ловильные универсальные типа МБУ 
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	5.7.
	Колокола ловильные резьбовые
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	5.8.
	Колокола ловильные гладкие
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	5.9.
	Освобождающиеся труболовки типа ТВМ.
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	5.10.
	Овершоты освобождающиеся
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	5.11.
	Паук гидромеханический
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	5.12.
	Долото трех шарошечное
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	5.13.
	Шламометалоуловитель ШМУ
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	5.14.
	Шаблоны для шаблонировки труб длиной 1250 мм.
	Шаблоны, соответствующие всем указанным диаметрам бурильных труб СБТ и ВНКТ в данном перечне.
	

	5.15.
	Механические скребки для очистки эксплуатационной колонны.
	Для экс. колонны от 140 – 177,78 мм. 
	

	6.
	РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК

	6.1.
	Ёмкость для приготовления и хранения раствора с маршевыми лестницами, перильными ограждениями, уровнемером и освещением.
	Прямоугольного типа в полузакрытом исполнений, с жесткой линий на входе с соединением БРС общим объемом не менее 75 м3 
	

	6.2.
	Ёмкость для приема флюида со скважины маршевыми лестницами, перильными ограждениями уровнемером.
	круглого типа в закрытом исполнений, с жесткой линий на входе с соединением БРС общим объемом не менее 75 м3 
	

	6.3.
	Ёмкость для промывки, замкнутой циркуляций с наличием сетки для улавливания мех.примисей и желобной системой.
	Прямоугольного типа в полузакрытом исполнений, с жесткой линий на входе с соединением БРС с желобом, общим объемом не менее 25 м3 
	

	6.4.
	Насос центробежный передвижной типа ЦНС с освещением.
	Для подачи/откачки жидкости с жесткой линией БРС с подачей 20 л/с.
	

	7.
	ПРОЧЕЕ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	7.1.
	Портативные газоанализатоы 

	в расчете: 3 шт. на 1 бригаду и дымовых датчиков в расчете: 2 шт. на 1 вагон-дом бригады; 
	

	7.2.
	Стационарный газоанализатор для определения до четырех видов газа.
	в расчёте: 1 комплект на один станок.
	

	8.
	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

	8.1.
	Автокран
	Автокран на шасси с высокой проходимостью – минимальной мощности 25т.
	

	8.2.
	Тягач с полуприцепом 
	на шасси с высокой проходимостью – длиной – 12 м. грузоподъёмность 20 тонн.
	
	
	

	8.3.
	Автоцистерна  
	На шасси с высокой проходимостью объёмом цистерны – 18 тонн.
	
	
	

	8.4.
	Насосный агрегат
	На шасси с высокой проходимостью – минимальной мощности 320 атм.
	
	
	

	8.5.
	Легковой автотранспорт
	Автомобиль типа пикап внедорожный повышенной проходимости с приводом на все колеса не ранее 2021 г.в., для представителя Заказчика. 
	

	8.6.
	Вилочный автопогрузчик
	Один погрузчик 4х4 минимальной мощности 8т.
	

	8.7.
	ППУ (передвижная парогенераторная устновка)
	ППУ – в зимнее время
	

	8.8.
	Микроавтобус  
	Достаточный объем транспортных средств, подходящего типа, для транспортировки всего персонала Подрядчика на скважину и обратно.
	

	9.
	ВАХТОВЫЙ МИНИ-ПОСЕЛОК
	Вахтовый поселок на весь персонал
	со всем необходимым, для нормального проживания и питания на скважине.



Заполняется Подрядчиком при подписании Договора.  
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