Техникалық тапсырманың №1 Қосымшасы


Жөндеу жұмыстарын орындау кезінде бригадалардың жұмысын тұрақты бейнебақылауды қамтамасыз ету бойынша ұңғымаларда Ұйымдастыру-техникалық талаптар


1. Жалпы ережелер
1.1. Бұл талаптар ұңғымаларды жөндеу (бұдан әрі ҰКАЖ) кезінде бригадалардың жұмыстарды орындауын тұрақты бейнебақылауды қамтамасыз етуге арналған ұйымдастыру – техникалық іс-шаралар мен шарттардың ең аз тізімін белгілейді.
1.2. Бригадалардың жұмыстарды орындауын бейнебақылауды ұйымдастырудың мақсаты:
- еңбек өнімділігін арттыру;
- жұмыс жүргізу технологиясының бұзылуын азайту;
- жұмыс сапасын арттыру;
- Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы даулы мәселелерді шешу үшін орындалған жұмыстардың нақты көлемі мен уақытын айқындау;
- апаттар мен асқынулардың себептерін анықтау;
- ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша бұзушылықтарды азайту.
1.3. Бейнебақылау жүйесі ұңғыманы жөндеудің (игерудің) барлық технологиялық процесінің тәулік бойы бейнежазба режимін қамтамасыз етуі тиіс.
1.4. Бейнебақылау жүйесі К және КҚ бойынша қызметтерді орындайтын Мердігердің қаражаты есебінен сатып алынады, орнатылады және жұмысқа жарамды күйде ұсталады және жұмыс құнына (Бриг/сағат құны) кіреді.

2. Техникалық талаптар 
2.1. Бейнебақылау жүйесі цифрлық 4 арналы бейнетіркегіштен, үздіксіз қоректендіру блогынан, монитордан, кемінде төрт бейнекамерадан және арнайы қорғаныш қаптамалардағы кабельдерден тұруы тиіс.
2.2. Видеорегистратор бірдей мониторға сигнал шығаратын және жады кемінде 500 ГБ болатын бейне кескіндерді көру және жазу мүмкіндігі бар минималды өлшемдерге ие болуы керек.
2.3. Бейнекамералар:
- 1-сынып аймағы үшін жарылыстан қорғалған орындау;
- жұмыс қабілеттілігі -40-тан +50 С-қа дейін;
- секундына кемінде 3 кадр жиіліктегі бейне сигналды жазу;
- бригаданың стандартты жарықтандыруында түнгі бейне түсіру мүмкіндігі;
- ең аз салмақ және өлшем;
- монтаждау (бөлшектеу) және пайдалану жеңілдігі;
- линзаның күннен қорғағышы (қажет болса).
2.4. Барлық жабдықтар жарылыстан қорғалған орындауда болуы міндетті арнайы сертификаттаудан өтуі керек.
2.5. Бейнебақылау жүйесі бейнежазбаның бүкіл процесінде нақты күндерді, уақытты көрсетуді қамтамасыз етуі керек 

3. Персонал үшін талаптар
3.1. Бейнетіркеу жүйесін пайдалануға Мердігердің кәсіпорны бойынша өкіммен тағайындалған, оқытудан, нұсқаудан өткен, сондай-ақ бейнебақылау жүйелерін пайдалану жөніндегі жадынамамен қол қойғызып танысқан адамдар жіберіледі.
3.2. Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсетуді Мердігердің мамандандырылған персоналы не оның қосалқы мердігері орындайды 

4. Пайдалануға, қызмет көрсетуге және жөндеуге қойылатын талаптар
4.1. Бейнебақылау жүйесін пайдалану өндіруші ұйым әзірлеген пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.
4.2. Әрбір бейнебақылау жүйесіне ҰКАЖ бригадасында паспорт ресімделеді, онда пайдалану процесінде бейнебақылау жүйесінің барлық ақаулары енгізіледі.
4.3. Бейнебақылау жүйесін бөлшектеуді бейнебақылау жүйесін дұрыс бөлшектеу және монтаждау бойынша нұсқамадан өткен ҰАЖ мастері (ол болмаған кезде К және ҰАЖ вахтасын бұрғылаушы) жүргізеді.

4.4. Бейнебақылау жүйесін монтаждау, демонтаждау фактісі вахта журналында белгіленеді және бейнебақылау жүйесін демонтаждау, монтаждау уақытын көрсете отырып, сводкада беріледі.
4.5. Бейнебақылау жүйесін монтаждауды электр желісіне қосыла отырып және кейіннен бейнебақылау жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін тексере отырып, ҰКАЖ мастері (ол болмаған кезде вахта бұрғылаушысы) жүргізеді және жөндеу жұмыстары басталар алдында іске қосу комиссиясы тексереді.
4.6. Бейнекамералардан бейнежазбаны қамту аймағын өзгерту Мердігер технологының, ҰКАЖ мастерінің (ол болмаған кезде вахта бұрғылаушысы) рұқсатымен жүргізіледі.
4.7. Бейнебақылау жүйесін монтаждау жүк көтергіш агрегаттарды монтаждағанға дейін жүргізіледі. Бейнекамералардың бірінде бейнежазба кезінде жөнделетін ұңғыманың нөмірі көрсетілуі керек. Бейнекамераларды орнату келесі талаптарға сай болуы керек :
А). Бір бейнекамера көтергіш қондырғының діңгегіне мониторға шығарылатын бейне сигналда толық ұзындықтағы жұмысшылардың, ұңғыманың аузындағы жұмыс алаңының анық бейнесі және қабылдау көпірлерінің қанаттары бар жүгіру жолының бір бөлігіне шолу болатындай етіп орнатылады.
Б). Екінші бейнекамера ұңғыма аумағында вагон-үйден ұңғыма сағасына дейін болып жатқан барлық оқиғаларды жазу мақсатында орнатылады. Бейнекамера тірекке орнатылады. Бейнекамераның көру радиусы аспаптық стендпен, науа жүйесімен, толтыру сыйымдылығымен жабылмауы тиіс. Компьютер мониторына шығарылған суретте ұңғыма аумағының қабылдау көпірлерінің жанында не болып жатқаны, арнайы кіреберіс, шығу көрінуге тиіс.
В). Үшінші бейнекамера вагон-үйде компьютер мониторына шығарылатын суретте вагонның кіреберіс есігінен бүкіл бөлмені (бейнетіркегіші бар тіректі қоса алғанда) қарайтын терезеге дейінгі өтудің анық бейнесі болатындай етіп орнатылады.
4.8. Іске қосу комиссиясының мүшелері бригаданы іске қоспас бұрын бейнекамераларды орнатудың дұрыстығын, бейне тіркеу жүйесінің монитор экранында қажетті суреттердің болуы мен сапасын тексеруге және оларды жақсарту жөнінде ұсыныстар беруге міндетті.
4.9. Бейнебақылау жүйесін демонтаждау бригада шаруашылық жабдықтары мен көтергіш қондырғысы демонтаждалғаннан кейін жүргізіледі.
4.10. ҰКАЖ бригадасының мастері (ол болмаған кезде вахта бұрғылаушысы) әр екі сағат сайын бейне тіркеу жүйесінің жұмыс қабілеттілігін тексереді.
4.11. Әрбір байланысқа шыққан кезде ҰКАЖ бригадасы диспетчерге бейнебақылау жүйесінің жұмысқа қабілеттілігі және жұмыс істеп тұрған бейнекамералар саны туралы мәліметтер қысқаша беріледі.
4.12. Жұмыс кезінде немесе демонтаждау немесе монтаждау процесінде бейнебақылау жүйесінің ақауы анықталған кезде ҰКАЖ мастері (ол болмаған кезде вахта бұрғылаушысы) ақауды анықтау фактісі туралы ҰКАЖ технологына хабарлайды. Ақауды анықтау уақытын вахта журналында мастер (бұрғылаушы) белгілейді.
4.13. Мердігердің ҰКАЖ технологы ақауды жою үшін бейнебақылау жүйесінің жұмысына жауапты топтың жауапты өкіліне өтініш береді.
4.14. Бейнебақылау жүйесінің ақауы туралы хабарлама алғаннан кейін жауапты өкіл ақауды жою бойынша тиісті шаралар қабылдайды.
4.15. Мердігер бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізуге жауапты адамды тағайындайды.
4.16. Мердігер берілген өтінімдерге сәйкес осы жүйеге тұрақты қызмет көрсету немесе ақауларды жою мақсатында бригадаларға шығу үшін бейнебақылау тобының қызметкерлерін көлік құралымен қамтамасыз етеді.
4.17. Бейне тіркеу жүйесі істен шыққан кезде Мердігердің жауапты өкілі бұзылу себептерін тексеруді ұйымдастырады. Тергеу нәтижелері бойынша акт жасалады, оны Мердігердің бас инженері бекітеді. Бұзылуға жол бермеу бойынша іс-шаралар әзірленеді.
4.18. Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету кесте бойынша, бірақ айына кемінде 1 рет жүргізіледі.
4.19. Мердігердің (қосалқы мердігердің) жауапты персоналы техникалық және электр бөлігіне жөндеу жүргізеді, істен шыққан бөлшектерді ауыстырады. Бейнебақылау жүйелеріне қажетті құрамдас бөліктердің, материалдардың резервін сатып алуға тапсырыс береді.
4.20. Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізуге жауаптылар берілетін бейнебақылау жүйелері мен жұмсалатын материалдардың қозғалысын есепке алуды жүргізеді.
4.21. Бейне тіркеу жүйелерін күрделі жөндеуді сервистік ұйымдар жүргізеді.

5. Бейнеақпаратты көшіру және беру тәртібіне қойылатын талаптар
5.1. Бейнебақылау жүйелерінен бейнебақылау ақпаратын көшіруге жауапты тұлға ҰКАЖ бригадасының мастері (Технолог) немесе арнайы тағайындалған тұлға болып табылады.
5.2. Бейнебақылау жүйесімен, жаңадан тағайындалған ҰКАЖ мастерімен (технолог, ҰКАЖ бұрғылаушысы) жұмыс басталар алдында бейнебақылау жүйесімен және компьютерлік сауаттылық негіздерімен жұмыс істеу бойынша кіріспе нұсқама жүргізіледі.
5.3. Бейнебақылау жүйелерінен бейне ақпаратты көшіру бейнебақылау жүйелерін пайдалану жөніндегі әзірленген нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.
5.4. Бейнебақылау жүйелерінен бейнебақылау құралдарына бейне ақпаратты көшіру аптасына бір рет, түскі үзіліс кезінде жүргізіледі.
5.5. Бейнебақылау жазбасын көшіргеннен кейін ҰКАЖ бригадасының мастері оның дискте (тасығышта) бар екеніне көз жеткізуге міндетті.
5.6. ҰАЖ мастері бейнежазбаның сапасын анықтау және бейнебақылаудың ақаулығын анықтау мақсатында ҰАЖ бригадасының жұмысын бейнебақылау жазбасына мерзімді бақылау жүргізеді.
5.7. ҰКАЖ бригадалары жұмысының бейнеақпараты жазылған сыртқы тасығышты аптасына бір рет таңғы сағат 8.30-ға дейін ҰКАЖ мастері (ол болмаған кезде ҰКАЖБ бұрғылаушысы) цех технологына дискте келуін және қайтарылуын тіркеу журналына қол қойғызып береді, ол өз кезегінде аптасына кемінде 1 рет барлық бригадалардың дискілерін мұрағаттау үшін бейнебақылау тобының (қызметінің) жауапты өкіліне береді.
5.8. Бейнебақылау тобының жауапты өкілі бейне ақпаратты серверге қайта жазу және пішімдеу аяқталғаннан кейін видеоақпараттан тазартылған дисктерді ҰКАЖ технологына қол қою арқылы тапсырады.
5.9. ҰКАЖ технологы дисктерді келуін және қайтарылуын тіркеу журналына қол қойып, дискіні ҰКАЖ бригадасының мастеріне немесе сол бригаданың бұрғылаушысына береді.
5.10. Бейнебақылау тобының жауапты өкілі бейне ақпаратты сыртқы медиадан серверге көшіреді. ҰКАЖ бригадалары жұмысының бейнетіркеу жазбаларының 45 күн ішінде сақталуын қадағалайды.
5.11. ҰКАЖ бригадасында авария немесе жазатайым оқиға болған кезде тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның төрағасы бейнебақылау жөніндегі топ басшысына хабарлайды. Бейнебақылау тобының басшысы бейнебақылау жазбасын қатты портативті дискіге көшіру үшін өз өкілін осы ҰКАЖ бригадасына жібереді және осы ақпаратты тергеу комиссиясының төрағасына беруді қамтамасыз етеді.

6. Бейнежазбаларды қарау тәртібі және оларды ҰКАЖ бойынша жұмысты жақсарту және Тапсырыс берушіге бейнеақпарат беру үшін пайдалану.
6.1. Бригада мастері, ал ол болмаған кезде ҰКАЖ бұрғылаушысы жұмыс ауысымы кезінде үнемі бейнебақылау жүйесінің жұмыс қабілеттілігін тексереді және ақаулар немесе бұзушылықтар анықталған жағдайда бұл ақпаратты Мердігердің диспетчеріне дереу береді.
6.2. Бейнебақылау тобының қызметкерлері күн сайын жасалған кесте бойынша есепті құрастыра отырып, бейнематериалдарды қарайды. Өндірістік қажеттілік болған жағдайда бейнебақылау тобының қызметкерлері Тапсырыс берушінің технологтарға, геологтарға, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ, қауіпсіздік қызметінің қызметкерлеріне бейне ақпаратты қарауға рұқсат береді.
6.3. Қарау нәтижелерінің алынған деректері негізінде Мердігер басшылығы анықталған бұзушылықтарды тергеп-тексеруді бұзушылардан түсіндірме жазбалар беруді талап ету құқығымен ұйымдастырады. Тергеу нәтижелері бойынша қызмет бағыттары бойынша мамандарды тарта отырып, Мердігердің басшылығы кінәлі қызметкерлерге жаза қолдану туралы шешім қабылдайды.
6.4. Ұңғыманы жөндеу аяқталғаннан кейін барлық бейне ақпарат серверде 45 тәулік бойы сақталады.
6.5. Даулы мәселелер туындаған жағдайда (жазатайым оқиғаларды, аварияларды, асқынуларды, қайталама жұмыстарды тексеру, уақыт нормаларын орындамау, жұмыстардың көлемін немесе ұзақтығын ұлғайту және т.б.) Тапсырыс беруші уәкілетті өкіл тұлғасында Мердігердің атына бейнебақылау бойынша қажетті ақпаратты ұсынуға сұрау салуға құқылы. Мердігер 1 тәуліктен кешіктірмей сұратылған ақпаратты беруге міндетті.
6.6. Мердігердің бейнебақылау тобы немесе жауапты өкіл дербес компьютермен үйлесімді кез келген ортада ақпарат береді.

7. Жауапкершілік.
7.1. Мердігердің кәсіпорны бойынша бұйрық негізінде бейнебақылау жүйесі тиісті бухгалтерлік құжаттарды ресімдей отырып, материалдық жауапты тұлға ретінде ҰКАЖ бригада мастеріне (технологқа) беріледі.
7.2. Бейнебақылау жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі үшін (оның ішінде монтаждан кейін) ҰКАЖ мастері (технолог), ал ол болмаған кезде ҰКАЖ вахта бұрғылаушысы жауапты болады.
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Тезникалық тапсырманың
№ 2 Қосымшасы


«ҚАЗАҚТҮРІКМҰНАЙ» ЖШС 
ҰҢҒЫМАЛАРДЫ АҒЫМДАҒЫ ЖӘНЕ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ ҮШІН
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН УАҚЫТ НОРМАЛАРЫ

1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
Осы НҚ ҰКАЖ кезіндегі жергілікті ІУН белгілейді және ҰКАЖ бригадаларының жұмысшы кәсіптері үшін еңбек нормаларын белгілеу мақсатында ұсынылады, сондай-ақ «Қазақтүрікмұнай» ЖШС тарапынан ҰКАЖ бойынша орындалған жұмыстар көлеміне ақы төлеу мәселелерін реттеу үшін негіз ретінде қолданылуы мүмкін.

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Осы нормативтік құжат ҚР қолданыстағы мынадай нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес әзірленді:
2.1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 23.11.2015 ж. №414-V ҚР.
2.2. Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы.
2.3. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2008.12.22 № 310-п бұйрығымен бекітілген «Жұмысшылардың еңбегін нормалау үшін нормалар мен нормативтерді белгілеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар».
2.4. ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015.12.28 № 1036 бұйрығымен бекітілген «Жұмыс берушінің еңбек нормаларын, еңбек жөніндегі үлгілік нормалар мен нормативтерді, қызметтің барлық салалары үшін еңбек жөніндегі бірыңғай және (немесе) салааралық үлгілік нормалар мен нормативтерді әзірлеу, бекіту, ауыстыру және қайта қарау қағидалары». 

3. АНЫҚТАМАЛАР

Осы құжатта тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер қолданылады:
3.1 Еңбек нормалары – жұмыс бірлігін орындауға қажетті жабдықтың жұмыс режимдерінің, уақыт шығындарының және персонал санының белгіленген шамалары.
3.2 Уақыт нормасы – жұмысшының немесе орындаушылар тобының жұмыс бірлігін орындауына белгіленген жұмыс уақыты шығындарының шамасы.
3.3 Сан нормасы – нақты өндірістік, басқару функцияларын немесе жұмыс көлемін орындауға қажетті, кәсіптік-біліктілік құрамы айқындалған жұмыскерлердің белгіленген саны.
3.4 Хронометраж (ХРВ) – әдетте жұмыс уақыты шығындарының циклдік, яғни мерзімді түрде қайталанатын элементтері ғана зерттелетін бақылау түрі.


4. АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

	
	ІУН – ҰКАЖ бойынша ірілендірілген уақыт нормалары;

	
	ҰКАЖ – ұңғымаларды ағымдағы және күрделі жөндеу;

	
	ҚТМ – «Қазахтүркмұнай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

	
	СКҚ – сорап-компрессор құбырлары;

	
	ҚҚҰ – қабат қысымын ұстап тұру;

	
	БТБА – Жұмыстың және жұмысшы мамандардың бірыңғай тарифті-біліктілік анықтамалығы;

	
	УЭЦН – электрлі ортадан тепкіш сорап қондырғысы;

	
	КК – колоннаны перфорациялау;

	
	КТО – көтеріп-түсіру операциялары;

	
	бр./сағ. – бригада-сағат;

	
	УЭГИС – ұңғымаларды геофизикалық зерттеуге арналған эжекторлық құрылғы;

	
	КГРП/ПГРП – қабатты қышқылмен гидравликалық жару / проппантпен гидравликалық жару;

	
	АЖЖ – атқылау-жару жұмыстары;

	
	НҚ – нормативтік құжаттама;

	
	ДҚЖ – дайындық-қорытынды жұмыстар;

	
	ОЗЦ – цементтің қатуын күту;

	
	ББҚ – болат бұрғылау құбырлары;

	
	ГЗЖ – ұңғымаларды геофизикалық зерттеу;

	
	ВП – жарылғыш пакер;

	
	ГВЖ – гидровакуумдық желонка.



4. ЖАЛПЫ БӨЛІМ

[bookmark: OLE_LINK33]Нормативтік құжатта (НҚ) уақыт нормалары ҰКАЖ жұмыстарының түрлері бойынша келтірілген. НҚ-ға жылжымалы көтергіш қондырғылардан ҰКАЖ кезінде орындалатын жұмыстарға арналған уақыт нормалары енгізілген: «ПАП-60/80».

	ІУН әзірлеу негізіне келесі кезеңдер алынған:
· анықтамалық-техникалық құжаттаманы жинау және зерделеу;
· ҰАЖ кезінде жұмыс уақытын зерттеу жүргізу;
· ҰКЖ кезінде жұмыс уақытын зерттеу жүргізу;
· ҰКАЖ жүргізу кезіндегі жұмыс уақытын зерттеу нәтижелерін өңдеу және нормативтік есептеулер жүргізу;
· ҰКАЖ жүргізу кезінде өндірістік жағдайларда нормаларды сынақтан өткізу;
· ҰКАЖ жүргізу кезінде нормаларды сынақтан өткізу нәтижелерін өңдеу;
· Нормалар жобасын әзірлеу және Тапсырыс берушіге жолдау.

	ІУН ҰКАЖ бойынша зерттелген бригадаларда қалыптасқан еңбекті ұйымдастыру жағдайларын ескере отырып есептелген. НҚ-дағы жұмысшы кәсіптерінің атаулары ББТА 6-бөліміне («Ұңғымаларды бұрғылау», «Мұнай және газ өндіру») сәйкес келтірілген.
	ІУН төмендегілерді ескере отырып айқындалған:

· тиісті біліктілігі бар жұмысшылардың жұмыстарды орындауын;
· жұмысшыларды қажетті құжаттамамен және материалдармен қамтамасыз етуді;
· жұмыс орындарын қосалқы құралдармен, керек-жарақтармен, механизмдермен және жабдықтармен жарақтандыруды;
· қауіпсіздік техникасы және санитариялық гигиена қағидаларының сақталуын.

	ІУН құрамында мынадай уақыт шығындары ескерілген:
· жеке қажеттіліктерге – жедел уақыттың 3 % мөлшерінде;
демалысқа:
· дайындық-қорытынды жұмыстарды орындау кезінде – 9 %;
· бұрғылау құбырларын қолмен бұрап ажырата отырып, көтеріп-түсіру операцияларын орындау кезінде – 16 %;
· сорап-компрессор құбырлары қолмен жұмыс істеу кезінде – 17 %;
· автоматпен жұмыс істеу кезінде – 14 %.
· ауысымның басында және соңында дайындық-қорытынды жұмыстарды орындауға;
· көтергіш қондырғыны жұмыс орнында жанар-жағармай материалдарымен толтыруға;
· ұңғыма сағасында планшайбаны монтаждауға және демонтаждауға жұмсалатын уақыт ескерілген.

5. ҰКАЖ ЖҮРГІЗУДІҢ ҚЫСҚАША ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
Ұңғымаларды күрделі жөндеу – бұл ұңғыма маңы аймағының жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру, корпустық колонналардың, цемент сақинасының тұтастығына, аварияларды жоюға, сондай-ақ пакер-бөлгіштерді, газлифт жабдықтарын қолдана отырып, бөлек пайдалану кезінде жабдықты түсіруге және көтеруге байланысты жұмыстар кешені. ҰКЖ жұмыс көлеміне, олардың сипаты мен күрделілік дәрежесіне қарай екі санатқа бөлінеді. Ұңғыманы күрделі жөндеуді күрделілік санатына жатқызу қолданыстағы БТБА-ға сәйкес жүзеге асырылады, 6-шығарылым, «Ұңғымаларды бұрғылау» және «Мұнай және газ өндіру» бөлімдері.
Ұңғымаларды ағымдағы жөндеу – жерасты жабдықтарын тексеру, ішінара немесе толық ауыстыру, ұңғымалардың өнімділігін қалпына келтіру бойынша ұңғымалардың қабырғалары мен кенжарларын ластанудан тазарту жөніндегі жұмыстар кешені.
Жөндеу жұмыстарының бірлігі – ұңғыма жөндеу. Бұл ұңғымада оны жөндеуден бастап пайдалануға беруге дейін орындалатын дайындық, негізгі және қорытынды жұмыстар кешені
Дайындық және қорытынды жұмыстар, мысалы,
· көтергішті жылжыту;
· жұмыс ауысымы басталар алдында дайындық жұмыстары;
· ұңғымаларды жөндеу алдында дайындық жұмыстары;
· жұмыс орнында көтергішті жанар - жағармай материалдарымен толтыру;
· көтергіш механизмнің көмегімен таль арқанын жарақтандыру, қайта жарақтау, тарату және ауыстыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу;
· ұңғымаларды жөндеу аяқталғаннан кейін қорытынды жұмыстар, жұмыс ауысымының соңында қорытынды жұмыстар.
· Негізгі жұмыстар – бұл, ең алдымен, ұңғыманың сүзгі бөлігіндегі бағанның күйін, ұңғымада қалған ұңғымалардың, штангалардың, сораптардың және басқа да бөгде заттардың орналасқан жері мен күйін мөрлердің көмегімен тексеруге байланысты жұмыстар. Жұмыстың негізгі түрлеріне сонымен қатар ұңғымалар мен бұрғылау құбырларының түсу-көтеру операциялары, ұңғымаларды құм тығындарынан тазарту және жуу, зерттеу жұмыстары жатады.
Көмекші жұмыс, бұл жұмыс:
· құбырларды колоннаға түсіруге дайындау;
· машина кілттерін ілу (алу) жөніндегі құрал;
· роторды, құбыр колоннасындағы қысқа келте құбырды, пайдалану қысқышын; колоннаны, ұңғыма сағасындағы шығарындыға қарсы ысырманы, таль арқанының жүрісін бағыттау үшін тартқыш роликті орнату;
· ұңғыма сағасындағы құбырларды, крестовинаны және ұңғыма сағасындағы аударма катушкасын, тежегіш таспаны бұрау;
· жылжымалы қабылдау көпірлерін, жұмыс алаңын және т. б. монтаждау (демонтаждау).
Жоғарыда аталған жұмыстарды орындау үшін ҰКАЖ бойынша бригадаға қажетті құралдар, құрылғылар механизмдер мен инвентарь бекітіледі.
ҰКАЖ жүргізер алдында ұңғыма алдын-ала сөндіріледі. Құбырлармен бірге құбыр колоннасын көтеру процесінде колоннадағы сұйықтық бағаны көтеріледі. ҰБТ бағанасы екі әдіспен босатылады:
1. Амбармен. Ол орташа мөлшері 2х2 м және тереңдігі 1-1,5 м болатын рельефтегі қазылған шұңқырларға кептелу сұйықтығын төгуден тұрады.;
2. Амбарсыз. Бұл әдіс екі нұсқаны қамтиды:
· Циркуляцияның жабық циклі. Тазартылған сөндіру сұйықтығы қайтадан сөндіру үшін қолданылады, бірақ оны механикалық қоспалардан алдын-ала тазарту қажет.
· ППД жүйесін қамтамасыз ету үшін тазартылған сөндіру сұйықтығын өнімді қабаттарға айдау.

6. ЕҢБЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ
Ұңғымаларды ағымдағы және күрделі жөндеу бойынша бригадалар ҰКАЖ немесе олармен тікелей байланысты жұмыстарды орындайтын негізгі өндірістік бірлік болып табылады.
ҰКАЖ бригадалары жұмыс аймағы деп аталатын ұңғымаға іргелес аумақта жұмыс істейді. Жұмыс аймағы деп ҰКАЖ жүргізу үшін қажетті ұңғыма, жабдық, құрылыстар мен коммуникациялар орналасқан аумақ түсініледі.
ҰКАЖ орындайтын жұмысшылар тұрақты немесе мезгіл-мезгіл болатын жұмыс аймағының бөлігі (ұңғыма сағасының айналасында) жұмыс орны деп аталады.
Қолданылатын көтергіш құрылыстардың (стационарлық немесе жылжымалы) түріне қарай жұмыс аймағы мен жұмыс орнын тиісті дайындау және жайластыру жүргізіледі.
Жұмыс аймағында жөндеу жұмыстарының басталуына қарай:
· стационарлық қондырғы немесе мачта дайындалуы керек;
· лифт немесе лифт қондырғысын орнатуға арналған алаң дайындалады;
· лифт немесе лифт жүйесі орнатылады;
· ұңғыманың аузында жұмыс алаңы және құбырларға, штангаларға, ұзын өлшемді аспаптарға арналған сөрелері бар қабылдау көпірлері дайындалады.
Ұңғымаларды жөндеу алдында ұңғыманың сағасында қондырғымен жөндеу кезінде кемінде 4х6 метр және мачтамен жөндеу кезінде кемінде 3х4 метр жұмыс алаңы орнатылады.
Жұмыс алаңының биіктігі жұмыс бетінің биіктігін қамтамасыз ету есебінен (бағаналы фланец, ротор) аудан деңгейінен 400 мм биіктікте орнатылады. Бұл ретте құбырларды қолмен бұрау кезінде де, механизмдер мен автоматтарды пайдалану кезінде де сағада жұмыс істейтіндердің ыңғайлы қалпы қамтамасыз етіледі.
Көпірлер ені кемінде 1 м болуы керек. Сөрелер осы ұңғыманы жөндеуге қажетті құбырларды төсеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін өлшемдерге ие болуы керек.
Көпірлер мен сөрелердің ұзындығы бір құбырдың да, екі құбырдың да ұштарын салбыратпай еркін төселуін қамтамасыз етуі керек.
Сөрелердің ұштарында домалауға қарсы тіректер орнатылуы тиіс.
Көпірлер жер деңгейінен 0,5 метрден астам биіктікке көтерілген жағдайда, олардан түсетін жер жасалуы керек.
Бұдан басқа, ҰКАЖ жұмыс бригадаларында каска, противогаз, шаңға қарсы көзілдірік болуы тиіс. Диэлектр қолғаптар, медициналық алғашқы көмек қобдишасы, қан соратын ұшатын жәндіктерден қорғау құралдары.
Өртке қарсы талаптар: өрт сөндіргіштерді, құм салынған жәшіктерді орнату арқылы жүзеге асырылады.
Еңбек және демалыс режимі (ауысым, жұмыс кестесі, реттелетін үзілістердің ұзақтығы) жергілікті жағдайларға, күрделі жөндеулердің сипатына және олардың ұзақтығына байланысты еңбек заңнамасы негізінде белгіленеді.
ҰКАЖ өткізу кезінде объектідегі бригадалар цехпен байланыспен қамтамасыз етілуі тиіс.
Өндірістік жағдайларға байланысты байланыс ұялы телефондар немесе радио арқылы сымсыз ұйымдастырылады.

7. ҰКАЖ БАРЫСЫНДА ІРІЛЕНДІРІЛГЕН УАҚЫТ НОРМАЛАРЫ

[bookmark: _Hlk186552724]Техникалық тапсырманың №2 қосымшасында (8-1-ден 8-66-ға дейінгі кестелер – ұңғымаларды күрделі және ағымдағы жөндеу түрлері бойынша ірілендірілген уақыт нормалары) келтірілген ірілендірілген уақыт нормалары төменде көрсетілген сілтемеде ұсынылған. Аталған ірілендірілген уақыт нормалары техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылады және қандай да бір түрде өзгертілуге жатпайды. Мердігер төменде көрсетілген сілтеме бойынша осы ірілендірілген уақыт нормаларын жүктеп алып, олармен танысуға, қабылдауға және жұмыстарды аталған нормаларға сәйкес орындауы тиіс. https://cloud.mail.ru/public/iLTC/CnX8npNB9
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«ҚАЗАҚТҮРІКМҰНАЙ» ЖШС РЕГЛАМЕНТТЕРІ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ ТІЗІМІ

1. 15.09.2023 ж. «КТМ» ЖШС Бас директоры бекіткен Ұңғымаларды күрделі және ағымдағы жөндеу кезіндегі ірілендірілген уақыт нормалары.

2. 24.08.2026 ж. «КТМ» ЖШС Бас директоры бекіткен КТМ-ОБКТРС/2026 ұңғымаларын жерасты күрделі және ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды өндіруге арналған технологиялық регламент.

3. УЭЦН жерасты сорап жабдығының істен шығу себептерін тексеру тәртібі регламенті.

4. КТМ-ОБКТРС/2024 ж. 19.11.2024 ж. "Қазақтүрікмұнай" ЖШС ҰКАЖ жанындағы Ұңғымаларды сөндіру регламенті

Қолданыстағы регламенттерге, ережелер мен нұсқаулықтарға өзгерістер енгізілген жағдайда, сондай-ақ жаңа нұсқаулықтар әзірленген жағдайда барлық өзгерістер Мердігерге хабарланатын болады.
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АКТТЕР ТІЗІМІ.


1. Жөндеуден кейін ұңғыманы тапсыру актісі. Нақты орындалған жұмыс көлемі;

2. Түсірілген жерасты жабдықтары;

3. ҰКЖ үшін № _ _ _ _ ұңғыманы қабылдау туралы;

4. ҰКЖ-ден № _ _ _ _ ұңғыманы тапсыру туралы;

5. Технологиялық актілер;

6. Тәуліктік есеп;

7. ҰЖТ (ұңғымаларды жөндеуді талдау, ІУН – ірілендірілген уақыт нормаларына сәйкес)

8. Ұңғыманы қабылдау-тапсыру актісі (қазақ және орыс тілдерінде) - №1 форма.
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ТАПСЫРЫС
№…………….. ұңғымада күрделі жөндеу жүргізу үшін 

Объект: Кен орны ____________________________
Тапсырыс беруші: «Қазақтүрікмұнай» ЖШС
Мердігер: ___________________
Жөндеу мақсаты: ___________________

Ұңғыманың геологиялық-техникалық сипаттамасы

1. Ұңғыма: ___________________
2. Мұнай өндіру тәсілі: ___________________
3. Кондуктор: ________ мм ……….. тереңдікке түсірілген. Ұңғыма сағасына дейін цементпен бекітілген.
4. Техникалық колонна: ________ мм ……... тереңдікке түсірілген. Ұңғыма сағасына дейін цементтелген.
5. Мұнай өндіру колоннасы: ________ мм, қалыңдығы ________ мм, …………. м тереңдікке түсірілген, ұңғыма сағасына дейін цементтелген.
6. Ротор столының бұрғылау кезінде жерден биіктігі: _____ м.
7. Мұнай өндіру горизонты: ________
8. Жасанды ұңғыма түбі: ________ м.
9. Перфорация интервалдары: ________
10. Ұңғымадағы компоновка: ________
11. Колонна басы: ________

Жөндеу басындағы ұңғыманың техникалық жағдайы

1. Ұңғыма түбі жағдайы: ________
1. Мұнай өндіру колоннасы ______ атм –де сыналды.
1. Қабат қысымы - ________ атм.
1. Рқұбыр – ________ атм.; Рқұбырсырты – ________ атм.
1. Мұнай дебиті – ГТМ кейін жоспарланған мұнай дебиті  ________ т./тәулік
1. Мұнай өндіру колоннасы артындағы ағындар - ________.
1. Өнімдегі су пайызы - ________ % 
1. Ұңғыма сұйықтығы мұнай тығыздығы - ________
1.  Күкіртсутектің құрамы ________.
1. Бұрын жүргізілген ҰКЖ жұмыстары: ________

Жөндеудің мақсаты мен негізгі кезеңдері

1. Мұнай өндіру колоннасын көтеру.
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ТӘУЛІКТІК БАЯНАТТАР НЫСАНЫ

[image: ]
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ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ЖӨНДЕУДІ ТАЛДАУ

[image: ]






	ТАПСЫРЫС БЕРУШІ

___________________________
«Қазақтүрікмұнай» ЖШС
Бас директоры 
	МЕРДІГЕР

_________________________
Аты-жөні
Мердігердің бірінші басшысы
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ҰҢҒЫМАНЫ ҚАБЫЛДАУ-БЕРУ АКТІСІ ФОРМАСЫ

№ ............ ұңғыманың ағымдағы жөндеу жұмыстары және тапсыру актісі

Біз, төменде қол қойғандар, Мердігер тарапынан .............................. ЖШС директоры, Тапсырыс беруші тарапынан «Қазақтүрікмұнай» ЖШС Бас директоры осы актіні жасады:

«Мердігер» тапсырды, «Тапсырыс беруші» қабылдады.

1. Ұңғыманың ағымдағы жөндеуге берілген кездегі жағдайы (бұрғыланған ұңғытүбі, конструкция, өнімділік және тоқтап қалу себебі): 
1.Техникалық колонна:                … м.                                                    ВПЦ      ...м         сағаға дейін.
2. Мұнй өндіру колоннасы:    ...мм х ...м                              ВПЦ     ...м.         сағаға дейін.
3.Жасанды ұңғыма түбі:             ...м.                                            Ұңғытүбі белгіленді: ...м. по ҰГЗ бойынша
4. Ротор столы биіктігі:             ...м.           
5.Горизонттар:        .....................                   
6.Перфорация алаңы:  ............м.
7. Жерасты жабдығы: ........
8. Қабат қысымы:-----
9. Мұнай өндіру көлемі: ...м3/т, ...тн, ...%                                         Жөндеуден кейінгі өнімділігі: ..м3/т, ...тн, ...%
10.Аяқталу уақыты және ұңғыма тапсыру:  ...ж.
11. Жүргізілген геофизикалық зерттеулер: ...ж. 

2. Бұрын ұңғымада ағымдағы жөндеу жүргізілді ме:....
3. "ХХХ" ЖШС бригадасы жүргізген ағымдағы жөндеу түрі.….
4. Жүргізілген жұмыстардың толық сипаттамасы:...
Форма №1 М/К-1 ұңғ.№ _____

1. Жөндеуден кейінгі ұңғыманың жай-күйі (жасанды ұңғытүбі, пайдалану объектісі, перфорация аймағы, жерасты жабдығы):
   
 1. Жасанды ұңғытүбі:               ...м            «ХХХ» ЖШС    
 2. Горизонттар:                    .................
 3.Перфорация алаңы:   .............м.
 4. Жерасты жабдығы: ……….

6.   Жүргізілген жөндеу жұмыстарының нәтижесі: ...
                                                                 ______ м3 / ______тн  -  _______ %.

7. Ұңғыманың саға жабдықтарының жағдайы:....
8. Жөндеу жұмыстарының басталу уақыты:...................ж.
9. Жөндеу жұмыстарының аяқталу уақыты:...................ж.
10. Ұңғыманы МГӨЦ-ке тапсыру уақыты:



	                        ТАПСЫРДЫ:

“ХХХ” ЖШС бірінші басшы

ХХХ    ________________________

Бөлім бастығы

ХХХ    _______________________

№...... бригада мастері

ХХХ________________________
	ҚАБЫЛДАДЫ:

Бас директор

ХХХ ___________________________

Бас геолог

ХХХ _______________________

Геология және игеру бөлімінің бастығы

ХХХ________________________

Б және ҰКАЖБ бастығы

ХХХ   ____________________________

МГӨЦ бастығы / орынбасары

ХХХ____________________________

№3 ҰКЖ және ҰАЖ цехы бастығы / инженер-технолог

ХХХ____________________________


№3 ҰКЖ және ҰАЖ цехы мастері
ХХХ ____________________________

















Техникалық тапсырманың
№9 Қосымшасы


ҰКЖ ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ МЕРДІГЕР ҰСЫНАТЫН ТІЗБЕСІ
«ҚАЗАҚТҮРКМҰНАЙ» ЖШС-нің ұңғымаларды жерасты күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған технологиялық регламенті мен типтік жарақтандыру табеліне сәйкес ұңғымаларды күрделі жөндеу жұмыстарын орындау үшін
ОБКТРС/2026 24.08.2026г.

	№
	Құрал-жабдықтың атауы
	Тапсырыс берушінің техникалық талаптары
	Мердігердің қамтамасыз етуі / жабдықталуы

	1.
	ҰҢҒЫМАНЫ БАСҚАРУ ЖАБДЫҒЫ 

	 
1.1.
	180х70 МПа Гидравликалық фонтанға қарсы жабдық, құрамына мыналар кіреді: 
	Жұмыс кысымы 70 МПа, 
өтпелі диаметр 180 мм.
	

	
	плашкалар жиынтығы бар екіплашкалы превентор

	3 ½" (88,9мм) БҚ
	

	
	
	2 ⅜" (60,3мм.) 2 ⅞" (73мм) құбырлы және тұйық плашкалар.
	

	
	ФҚЖ-ты басқаруға арналған гидравликалық станциясы
	ГУП-100х70 МПа
	

	1.2.
	Әмбебап превентор 
	Жұмыс қысымы 70 МПа
	

	1.3.
	[bookmark: OLE_LINK7]Эксплуатациялық колонналар үшін ФҚЖ-ты сынауға арналған ұңғыма сағасы аузы пакері
	Эксплуатациялық колонналар 
140 – 177,78 мм.
	

	1.4.
	Рульдері бар кері қысым тақталар
	Екі дана кері қысым тақтасы, төрт руль.
	

	1.5.
	Ұңғы сағасы қосқыштары, тіректер және орамдар, мердігер ұсынған ФҚЖ-дан өтпелер жасау үшін
	Жұмыс қысымы 70 МПа, өтпелі диаметрі 180 мм.
	

	1.6.
	Дроссельдеу блогы / Задвижкалар блогы
	Жұмыс қысымы 70 МПа болатын дроссельдеу желісі және екі штуцерлік қақпақ клапанымен.
	

	1.7.
	Сөндіру блогы
	жұмыс қысымы 70 МПа болуы тиіс
	

	1.8
	ББҚ және ОСКҚ құбыр колонналары үшін шарлы крандар
	КШН-73х70; КШЗ-86х70; КШН-89х70.
	

	1.9.
	73 мм. ОСКҚ құбырынан шығатын линия
	ФҚЖ-ты қосу типтік схемасына сәйкес
	

	2.
	ҚҰБЫР КОЛОННАСЫ 

	2.1.
	[bookmark: OLE_LINK35]Бұрғылау құбырлары 73 мм, G-105 оң тісті немесе оның баламасы.
	3000-нан 4500 м-ге дейінгі мөлшерде
	

	2.2.
	Бұрғылау құбырлары 73 мм, G-105 немесе оның баламасы, сол тісті қосылысы бар
	3000-нан 4500 м-ге дейінгі мөлшерде
	

	2.3.
	Салмақты бұрғылау құбырлары 88,9–108 мм
	10 дана скалкаға дейінгі мөлшерде
	

	2.4.
	Қысқа бұрғылау құбырлары 73 мм, G-105 немесе оның баламасы, оң тіс қосылысы бар
	4 данаға дейін
	

	2.5. 
	Технологиялық сорап-компрессор құбырлар 73 мм, қабырғасының қалыңдығы 7–9 мм
	3000-нан 4500 м-ге дейінгі мөлшерде 
	

	2.6.
	Технологиялық сорап-компрессор құбырлар 88,9 мм, қабырғасының қалыңдығы 7–9 мм
	3000-нан 4500 м-ге дейінгі мөлшерде 
	

	2.7.
	Технологиялық сорап-компрессор құбырлар 60,3 мм, қабырғасының қалыңдығы 5 мм
	2000 м-ге дейінгі мөлшерде
	

	2.8.
	ЯГР (ЯСС гидравликалық жөндеуіш)
	ЯГР-105; ЯГР-95 — екі дана
	

	2.9.
	Бұрғылау жетекші құбыры (төртбұрыш)
	80×80, ұзындығы 11–12 м, оң иірулі қосылысы
	

	2.10.
	Бұрғылау жетекші құбыры (төртбұрыш)
	80×80, ұзындығы 11–12 м, сол иірулі қосылысы
	

	2.11.
	Бұрғылау бұрандасы, көтеру қабілеті 120 тонна 
	оң айналыммен қосылысы
	

	2.12.
	Бұрғылау бұрандасы, көтеру қабілеті 120 тонна
	сол айналыммен қосылысы
	

	2.13.
	Секциялы бұрғылау құбыры
	Ұзындығы әрқайсысы 6 м, жалпы – 18 м
	

	2.14.
	Ұңғымадан сұйықтықты бұранда арқылы жеткізуге арналған жоғары қысымды шланг
	Ұзындығы 18 метр, қысымы – 350 атм.
	

	2.15.
	Осы тізімде көрсетілген құбыр колонналарын қосуға арналған қосқыштар
	ОСКҚ-73; СКҚ-88,9; СКҚ-60,3; ББК-73.
	

	3.
	КТО ҮШІН ЖАБДЫҚТАР 

	3.1.
	Биіктігі реттелетін жұмыс алаңы, қоршаулары, баспалдақтары мен қолдағыштары бар
	Сыйымдылығы кемінде 4 адам
	

	3.2.
	Биіктігі реттелетін механикалық ротор, қоршаулары, баспалдақтары мен қолдағыштары бар үстелмен
	кардандық беріліспен
	

	3.3.
	Құралдарды қоюға арналған жылжымалы көпірлер.
	Құралдарды қою сыйымдылығы бір «қанатқа» кемінде 3000 м болуы керек.
	

	3.4.
	Құбырлы екі баулы элеватор, көтеру қабілеті 125 тонна
	73 мм, СБТ үшін 18 градус бұрышпен орналасқан
	

	3.5.
	Құбырлы екі баулы элеватор, көтеру қабілеті 125 тонна
	73 мм, орналастырылған СКҚ
	

	3.6.
	Құбырлы екі баулы элеватор, көтеру қабілеті кемінде 80 тонна
	73 мм. тегіс СКҚ
	

	3.7.
	Құбырлы екі баулы элеватор, көтеру қабілеті кемінде 60 тонна
	60,3 мм. орналастырылған СКҚ
	

	3.8.
	Құбырлы екі баулы элеватор, көтеру қабілеті 125 тонна
	88,9 мм. тегіс СКҚ
	

	3.9.
	Пневматикалық спайдерлер
	Көтеру қабілеті 125 тоннаға дейін
	

	4.
	ЭЛЕКТР ЖАБДЫҒЫ 

	4.1.
	Негізгі дизель электр станциясы
	200 кВт (1дана резервте)
	

	4.2.
	Резервтік электр станциясы

	Апаттық электр көздері бар лагерь үшін айнымалы ток генерациясын қамтамасыз ететін жабдық – кемінде 100 кВт.
	

	4.3.
	Жарылысқа қауіпсіз конструкциядағы шамдар, жарықтылықты қамтамасыз ететін: люкспен
	Ротор – 100 лк.
	

	
	
	Лебедка -75 лк
	

	
	
	Таль блогы – 30 лк.
	

	
	
	Қабылдау көпірлері – 10 лк.
	

	5.
	ҰКЖ ҮШІН ЖАБДЫҚТАР 

	5.1.
	Шегендеу колонналарына арналған ұштық фрезалар
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	
	Шегендеу колонналары үшін түбі фрезалары
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	[bookmark: OLE_LINK8]
	Шегендеу колонналары үшін сақина тәрізді фрезалар
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	
	Шегендеу колонналары үшін магниттік ұстаушы фреза
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	
	Конус тәрізді фреза (райбер)
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	5.2.
	Қорғасын мөрі
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	5.3.
	Шегендеу колонналары үшін алмұрт тәрізді қалыптаушы
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	5.4.
	Құтқару аулау таяқшалары
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	5.5.
	Құралдарды ұстауға арналған щетка
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	5.6.
	МБУ типі әмбебап ұстаушы метчиктер 
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	5.7.
	[bookmark: OLE_LINK36]Құтқару колоколдары тісті
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	5.8.
	Құтқару колоколдары тегіс
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	5.9.
	ТВМ типті босатылатын құбыр ұстагыштар 
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	5.10.
	Босатылатын овершоттар
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	5.11.
	Гидромеханикалық құрал – паук
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	5.12.
	Үш шарошкалы (роликті) бұрғылау долотосы
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	5.13.
	Шлам метал ұстагышы ШМУ
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	5.14.
	Ұзындығы 1250 мм құбырларға арналған шаблондар
	Осы тізімдегі барлық ББК және ОСКҚ бұрғылау құбырларының көрсетілген диаметрлеріне сәйкес келетін шаблондар
	

	5.15.
	Эксплуатациялық колоннаны тазалау үшін механикалық скребоктар 
	Ø140 мм. – 177,78 мм., пайдалану колоннасына арналған.
	

	6.
	РЕЗЕРВУАР ПАРКІ

	6.1.
	Марше баспалдақтары, қоршау перильдері, деңгей көрсеткіші және жарықтандыруымен ерітінді дайындау және сақтау үшін арналған резервуар
	Жартылай жабық орындауындағы тіктөртбұрышты резервуар, кірісінде қатты желісі бар және БРС қосылымымен, жалпы сыйымдылығы кемінде 75 м³
	

	6.2.
	Марше баспалдақтары, қоршау перильдері және деңгей көрсеткіші бар ұңғыдан флюид қабылдауға арналған сыйымдылық
	Жабық орындауындағы дөңгелек резервуар, кірісінде қатты желісі бар және БРС қосылымымен, жалпы сыйымдылығы кемінде 75 м³
	

	6.3.
	Жабық айналымдағы жуу резервуары, механикалық қоспаларды ұстайтын тор және арна жүйесімен жабдықталған
	Жартылай жабық орындауындағы тіктөртбұрышты резервуар, кірісінде қатты желісі бар, арнасы және БРС қосылымымен жабдықталған, жалпы сыйымдылығы кемінде 25 м³
	

	6.4.
	Жарықтандырумен жабдықталған ЦНС типті жылжымалы центробежтік сорғы
	Қатты БРС желісі арқылы 20 л/с жылдамдықпен сұйықтық беруге/соруға арналған құрылғы
	

	7.
	ҚОСЫМША БҰРҒЫЛАУ ЖАБДЫҚТАРЫ

	7.1.
	Жылжымалы (портативті) газдарды талдауға арналған құралдар
	Есепте көрсетілгендей: 1 бригадаға – 3 дана газанализатор, 1 бригада вагон-домына – 2 дана түтін датчиктері
	

	7.2.
	Төрт түрлі газ түрін анықтайтын стационарлы газанализатор
	Есепке сәйкес: 1 станок үшін – 1 комплект
	

	8.
	ТРАНСПОРТТЫҚ ҚҰРАЛДАР 

	8.1.
	Жол жүру мүмкіндігі бар кран (автокран)
	Жоғары өту қабілеті бар шассидегі автокран, ең аз көтеру қабілеті 25 т
	

	8.2.
	Жартылай тіркемемен жабдықталған тартқыш көлік
	Жоғары өту қабілеті бар шассидегі тартқыш, ұзындығы 12 м, жүк көтеру қабілеті 20 т
	
	
	

	8.3.
	Сұйық тасымалдауға арналған автоцистерна 
	Жоғары өту қабілеті бар шассидегі автоцистерна, цистерна сыйымдылығы – 18 т
	
	
	

	8.4.
	Сорғы қондырғысы (насосный агрегат)
	Жоғары өту қабілеті бар шассидегі сорғы агрегаты, минималды қуаты – 320 ат күші
	
	
	

	8.5.
	Жеңіл автокөлік көлігі
	Барлық дөңгелектерге тартқышы бар жоғары өту қабілеті бар пикап типті жол талғамайтын автомобиль, шығу жылы – 2021 ж. және одан кейін, Тапсырыс беруші өкіліне арналған.
	

	8.6.
	Вилкалы жүк көтергіш автокөлік
	Минималды көтеру қабілеті 8 т, 4×4 жетекті бір автокөтергіш.
	

	8.7.
	Жылжымалы бу генератор қондырғысы 
	Қысқы кезеңде пайдалануға арналған жылжымалы бу генератор қондырғысы (ППУ)
	

	8.8.
	Жолаушылар тасымалдауға арналған микроавтобус.
	Барлық мердігер персоналды ұңғыға және кері тасымалдауға жеткілікті сыйымдылығы бар, техникалық талаптарға сәйкес көлік құралдары.
	

	9.
	Вахта мини-қалашығы
	Барлық персонал үшін вахта қалашығы 
	Ұңғыма қалыпты тұрмыс және тамақтануды қамтамасыз етуге арналған барлық қажетті құрал-жабдықтармен




Келісім-шартқа қол қойылған кезде мердігер толтырады
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ТОО 

"КАЗАХТУРКМУНАЙ"



Площадь  Скважина Сводка Заказчик  Подрядчик Дата последнего КТРС

Компоновка инструмента в скважине на 07:00 ч. Конструкция скважины

Наименование Д н., мм Д вн.,  Длина,   Резьба Д н., мм Д в., мм Марка  Объем, Интервалы 



Монтаж/демонтаж 



Период Время Виды работ Работа Время



Бурение / торцевание



Промывка / замещение



СПО



Ловильные работы



Ожидание АЦН



Испытание                             



ГИС



Ремонт 



Тех стоянка 



Вспомогательное время 



Опрессовка



Параметры скважинной жидкости  Параметры промывочной жидкости в емкостях 

Р, г/см³ Т, сек В30, мг РН %В V, м³ V-емкости, м³ Р, г/см³ Т, сек В30, мг рН СНС V, м³



Сведения о промывке скважины  Время работы ДВС Час Всего 

час

Вр.на ТО



Давления насоса

Уд. вес вход. жидкости Уд. вес выходящей 

жидк.



Температура воздуха   ( C° )                                             



Материалы и хим. Реагенты 

Список вахты 1 см. 2 см.



Бурильщик



Пом. бурильщика



Пом. бурильщика



Электрик



Машинист



Дизелист

Мастер бригады КТРС 



Представитель Заказчика



Механик НПО



Подпись 



Подпись 



Пом. бурильщика
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