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Утверждаю:
Заместитель Генерального директора 
по грузовой и коммерческой работе-
директор филиала
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»
___________________Абжалиев С. Е.
«_____»  _________________  2026г.

Техническая спецификация
Фанера 
(код по ЕНС ТРУ 162112.990.000031)
	№ п/п
	Требования

	1
	2

	1
	Описание закупаемых товаров, работ и услуг

	
	Фанера

	2
	Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.
При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.
А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.

	
	Фанера.
ГОСТ 3916.96, Марка ФК, сорт Е/111, размер ширина 1520мм, толщина не более 10мм, длина 1520мм (1520х10х1520мм), для пунктов коммерческого осмотра. Используются для размещения и крепления груза на открытом подвижном составе. 
ГОСТ 3916.1-96 Фанера. Технические условия.
Поставщик должен представить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан (сертификат качества/технический паспорт от завода изготовителя, сертификат соответствия, гарантийные обязательства и тд.), *сведения о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара.

	
3

	Гарантийные сроки (при необходимости)

	
	Гарантийный срок должен соответствовать сроку гарантии от завода изготовителя, но не менее 12 месяцев.



*-Данное требование не распространяется среди товара производителей. 

Директор департамента 
коммерческой работы с грузами
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»				         Б. Сулейменов





Бекітемін:
                                                                 Бас директордың жүк және 
                                                                 коммерциялық жұмыс-филиал  
                                                                 директоры
________________ Абжалиев С. Е.
«_____» _________________ 2026ж.

Техникалықерекшелігі
Фанера
 (ТЖҚ БНА бойынша коды  162112.990.000031)
	№ п/п
	Талаптар

	1
	2

	1
	Сатыпалынатынтауарлардың, жұмыстар мен қызметтердіңсипаттамасы

	
	Фанера

	2
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстары мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары.
Бұл ретте техникалық ерекшелікте Тәртіптің №5 қосымшасының 2-тармағының 1) - 3) тармақшаларындакөрсетілгенталаптарқамтылуғатиіс.
Сондай-ақ Тапсырыс берушінің/сатыпалуды ұйымдастырушының құқығы болып табылатын Тәртіптің №5 қосымшасының 2-тармағында көрсетілген өзге де талаптар.

	
	Фанера.
Қосымша сипаттамасы маркасы ФК, сорт Е/111, өлшемі ені 1520мм, қалыңдығы 10мм артық емес, ұзындығы 1520мм (1520х10х1520мм), коммерциялық тексеру пункттері үшін. Жүкті ашық жылжымалы құрамға орналастыру және бекіту үшін қолданылады.. 
ГОСТ 3916.1-96 Фанера. Техникалық шарттар.
[bookmark: _GoBack]Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды (сапа сертификаты/дайындаушы зауыттың техникалық паспорты, сәйкестік сертификаты, кепілдік міндеттемелер және т.б.) ұсынуға тиіс. *тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтер.

	3
	Кепілдік мерзімі (қажетболғанжағдайда)

	
	Кепілдік мерзімі өндірушінің кепілдік мерзіміне сәйкес келуі керек, бірақ кем дегенде 12 ай.



*- Бұл талап өндірушілер арасында қолданылмайды.

Жүктермен коммерциялық жұмыс
департаментінің директоры
«ҚТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС					      Б. Сулейменов

