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директор филиала
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»
___________________Абжалиев С. Е.
«_____»  _________________  2026г.
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Техническая спецификация
Проволока
(код по ЕНС ТРУ 243411.700.000021)
	№ п/п
	Требования

	1
	2

	1
	Описание закупаемых товаров, работ и услуг

	
	Проволока

	2
	Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.
При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.
А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.

	
	Проволока стальная.
Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества марок СтО, Ст1, Ст2, Ст3, всех степеней раскисления по ГОСТ 380-94, предназначена для перетяжки на проволоку и другие цели, диаметром 6,0 мм, обычной точности, термический обработанная, отожженная.
ГОСТ 30136-95 Проволока стальная. Технические условия.
Поставщик должен представить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан (сертификат качества/технический паспорт от завода изготовителя, сертификат соответствия, гарантийные обязательства и тд.), *сведения о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара.

	
3

	Гарантийные сроки (при необходимости)

	
	Гарантийный срок должен соответствовать сроку гарантии от завода изготовителя, но не менее 12 месяцев.



*-Данное требование не распространяется среди товара производителей. 

Директор департамента 
коммерческой работы с грузами
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»				         Б. Сулейменов





Бекітемін:
                                                                 Бас директордың жүк және 
                                                                 коммерциялық жұмыс-филиал  
                                                                 директоры
________________ Абжалиев С. Е.
«_____» _________________ 2026ж.

Техникалықерекшелігі
Сым 
(ТЖҚ БНА коды бойынша 243411.700.000021)
	№ п/п
	Талаптар

	1
	2

	1
	Сатыпалынатынтауарлардың, жұмыстар мен қызметтердіңсипаттамасы

	
	Сым

	2
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстары мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары.
Бұл ретте техникалық ерекшелікте Тәртіптің №5 қосымшасының 2-тармағының 1) - 3) тармақшаларындакөрсетілгенталаптарқамтылуғатиіс.
Сондай-ақ Тапсырыс берушінің/сатыпалуды ұйымдастырушының құқығы болып табылатын Тәртіптің №5 қосымшасының 2-тармағында көрсетілген өзге де талаптар.

	
	Болат сым.
көміртекті қарапайым сапа СтО, Ст1, Ст2, Ст3 маркалы сым шыбық,тотықсыздандырудың барлық дәрежесі ГОСТ 380-94 бойынша, тартуға және басқа мақсаттарға арналған, диаметрі 6,0 мм, дәлдігі қалыпты, өңделген, күйдірілген.
ГОСТ 30136-95 Болат сым. Техникалық шарттар.
Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды (сапа сертификаты/дайындаушы зауыттың техникалық паспорты, сәйкестік сертификаты, кепілдік міндеттемелер және т.б.) ұсынуға тиіс. *тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтер.

	3
	Кепілдік мерзімі (қажетболғанжағдайда)

	
	Кепілдік мерзімі өндірушінің кепілдік мерзіміне сәйкес келуі керек, бірақ кем дегенде 12 ай.



*- Бұл талап өндірушілер арасында қолданылмайды.

Жүктермен коммерциялық жұмыс
департаментінің директоры
«ҚТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС					      Б. Сулейменов

