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1. Жалпы Ережелері

1.1.	Осы талаптар Ұңғымаларды ағымдағы жөндеу бригадаларының (бұдан әрі – ТРС) жұмыстарды орындауын үнемі бейнебақылауды қамтамасыз етуге арналған ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар мен шарттардың ең аз тізбесін белгілейді.
1.2.	Ағымдағы ұңғымалар бригадаларының жұмыстарды орындауын бейнебақылауды ұйымдастырудың мақсаты:
- еңбек өнімділігін арттыру;
- жұмыс жүргізу технологиясының бұзылуын төмендету;
- жұмыс сапасын арттыру;
- Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы даулы мәселелерді шешу үшін орындалған жұмыстардың нақты көлемі мен уақытын анықтау;
- апаттар мен асқынулардың себептерін анықтау;
- ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша бұзушылықтардың төмендеуі.
 1.3.  Бейнебақылау жүйесі ұңғыманы жөндеудің барлық технологиялық процесін бейне жазудың тәулік бойғы режимін қамтамасыз етуі тиіс.
1.4. Бейнебақылау жүйесі ТЖҚ бойынша жұмыстарды орындайтын мердігердің қаражаты есебінен сатып алынады, орнатылады және жұмысқа қабілетті күйде ұсталады және жұмыс құнына кіреді (бриг/ сағат құны).

2. Техникалық талаптары

2.1. Бейнебақылау жүйесі цифрлық 4 арналы бейнетіркегіштен, үздіксіз қоректендіру блогынан, монитордан, кемінде 3 бейнекамерадан және арнайы қорғау қаптамаларындағы кәбілдерден тұруы тиіс.
2.2. Бейнетіркегіштің сигнал аналогтық мониторға шығатын және жады көлемі 500 ГБ кем емес бейнесуреттерді қарау және жазу мүмкіндігі бар ең аз габариттері болуы тиіс.
2.3. Бейнекамералар:
      - 1-сынып аймағы үшін жарылыстан қорғалған орындау;
      - өнімділік - 40-тан +50 градусқа дейін.С;
      - секундына кемінде 3 кадр жиілігімен бейне сигналын жазу;
      - бригаданың стандартты жарықтандыруы кезінде түнгі бейнетүсірілім мүмкіндігі;
      - ең аз салмақ және габарит;
      - монтаждау (бөлшектеу) және пайдалану жеңілдігі;
      - линзаның күннен қорғайтын күнқағары (қажет болған жағдайда).
2.4. Барлық жабдықтар жарылыстан қорғалған орындау үшін міндетті арнайы сертификаттаудан өтуі тиіс.
2.5. Бейнебақылау жүйесі бүкіл бейне жазу процесінде нақты күндерді, уақытты көрсетуді қамтамасыз етуі керек.
2.6. Бейнебақылау жабдығына қойылатын ең төменгі талаптар 1-қосымшада келтірілген.

3. Қызметкерлерге қойылатын талаптар

3.1.	Бейнетіркеу жүйесін пайдалануға мердігердің кәсіпорны бойынша өкіммен тағайындалған, оқытудан, нұсқамадан өткен, сондай-ақ бейнебақылау жүйелерін пайдалану жөніндегі жадынамамен қол қойғызып танысқан адамдар жіберіледі.
3.2.	Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсетуді мердігердің мамандандырылған персоналы не оның қосалқы мердігері орындайды.


4. Пайдалануға, қызмет көрсетуге және жөндеуге қойылатын талаптар

4.1. Бейнебақылау жүйесін пайдалану өндіруші ұйым әзірлеген пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.
4.2. ТРС бригадасындағы әрбір бейнебақылау жүйесіне паспорт ресімделеді, онда пайдалану процесінде бейнебақылау жүйесінің барлық ақаулары енгізіледі. 
4.3. Бейнебақылау жүйесін демонтаждауды бейнебақылау жүйесін дұрыс демонтаждау және монтаждау бойынша нұсқаулықтан өткен ТРС шебері (ол болмаған кезде ТРС вахтасының ұңғымаларды жерасты жөндеу операторы (бұрғылаушы) жүргізеді.
4.4. Бейнебақылау жүйесін монтаждау, бөлшектеу фактісі вахталық журналда белгіленеді және бейнебақылау жүйесін бөлшектеу, монтаждау уақыты көрсетіле отырып, мәлімет бойынша беріледі.
4.5. Бейнебақылау жүйесін электр желісіне қосып және кейіннен бейнебақылау жүйесінің жұмыс қабілеттілігін тексере отырып монтаждауды ТРС шебері (ол болмаған кезде ЖРС операторы (бұрғылаушы) жүргізеді және жөндеу жұмыстары басталар алдында іске қосу комиссиясы тексереді.
4.6.  Бейнекамералардан бейнесуреттің қамту аймағын өзгерту мердігердің технологының, ТРС бригадасының шеберінің (ол болмаған кезде ЖРС операторы (вахта бұрғылаушысы) рұқсатымен жүргізіледі.
4.7. Бейнебақылау жүйесін монтаждау жүк Көтергіш агрегаттарды монтаждауға дейін жүргізіледі. Бейнежазба кезінде бейнекамералардың бірінде жөнделіп жатқан ұңғыманың нөмірі көрсетілуі тиіс. Бейнекамераларды орнату келесі талаптарға сай болуы керек:
А). Бір бейнекамера Көтергіш агрегаттың діңгегіне мониторға шығарылатын бейнесигналда толық биіктіктегі жұмысшылардың, ұңғыманың сағасындағы жұмыс алаңының айқын бейнесі және қабылдау көпірлерінің қанаттары бар жүгіру жолының бір бөлігіне шолу жасалатындай етіп орнатылады.
Б). Екінші бейнекамера вагон-үйден сағаға дейін ұңғыма аумағында болып жатқанның бәрін жазу мақсатында орнатылады.  Бейнекамера тірекке орнатылады. Бейнекамераның көру радиусы аспаптық стендпен, науа жүйесімен, толтыру сыйымдылығымен жабылмауы тиіс. Компьютердің мониторындағы көрсетілген суретте ұңғыманың қабылдау көпірлерінің жанында не болып жатқанын, арнайы кіру, шығу мүмкіндігі көрінуі керек. техника.
В). Үшінші бейнекамера вагон-үйде компьютер мониторында көрсетілетін суретте вагон-үйдің кіреберіс есігінен бүкіл үй-жайды (бейнетіркегіші бар тіректі қоса алғанда) қарайтын терезеге дейінгі өтудің айқын бейнесі болатындай етіп орнатылады.
4.8. Іске қосу комиссиясының мүшелері бригаданы жұмысқа жіберер алдында бейнекамералардың дұрыс орнатылуын, бейнетіркеу жүйесінің монитор экранында талап етілетін бейнелердің болуын және сапасын тексеруге және оларды жақсарту жөнінде ұсынымдар беруге міндетті.
4.9. Бейнебақылау жүйесін демонтаждау бригадалық шаруашылықтың көтергіш агрегаты мен жабдығын демонтаждағаннан кейін жүргізіледі.
4.10. ТРС бригадасының шебері (ол болмаған кезде вахта бұрғылаушысы) бейнетіркеу жүйесінің жұмыс қабілеттілігін әрбір екі сағат сайын тексереді.
4.11. ТЖҚ бригадасы байланысқа шыққан сайын диспетчерге бейнебақылау жүйесінің жұмыс қабілеттілігі және жұмыс істеп тұрған бейнекамералардың саны туралы мәліметтер мәлімет бойынша беріледі. 
4.12. Жұмыс кезінде немесе бөлшектеу немесе монтаждау процесінде бейнебақылау жүйесінің ақаулығы анықталған кезде ТКРС шебері (ол болмаған кезде вахта бұрғылаушысы) ақауды анықтау фактісі туралы ТРС технологына хабарлайды.  Ақаулықты анықтау уақытын шебер (бұрғылаушы) вахталық журналда белгілейді.
4.13. Мердігердің ТЖҚ технологы ақауды жоюға бейнебақылау жүйесінің жұмыс қабілеттілігіне жауап беретін топтың жауапты өкіліне өтінім береді. 
4.14. Бейнебақылау жүйесінің ақаулығы туралы хабарламаны алғаннан кейін жауапты өкіл ақаулықты жою бойынша тиісті шаралар қабылдайды.
4.15. Мердігер бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жүргізуге жауапты адамды тағайындайды. 
4.16. Мердігер берілген өтінімдерге сәйкес осы жүйенің ақаулықтарын жою немесе тұрақты қызмет көрсету мақсатында шығу үшін бейнебақылау тобының қызметкерлерін көлік құралымен қамтамасыз етеді. 
4.17. Бейнетіркеу жүйесі істен шыққан кезде мердігердің жауапты өкілі бас тарту себептерін тексеруді ұйымдастырады. Тексеру нәтижелері бойынша акт жасалады, оны мердігердің бас инженері бекітеді. Істен шығуға жол бермеу бойынша іс-шаралар әзірленуде.
4.18. Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету кесте бойынша, бірақ айына кемінде 1 рет жүргізіледі. 
4.19. Мердігердің (қосалқы мердігердің) жауапты персоналы техникалық және электр бөлігіне жөндеу жүргізеді, істен шыққан жиынтықтаушы бөлшектерді ауыстырады. Сатып алу үшін бейнебақылау жүйелеріне қажетті бөлшектер, материалдар резервіне тапсырыс береді.
4.20. Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізуге жауаптылар берілетін бейнебақылау жүйелері мен жұмсалатын материалдардың қозғалысын есепке алуды жүргізеді. 
4.21. 	Бейнетіркеу жүйелеріне күрделі жөндеуді мердігердің сервистік ұйымдары жүргізеді.

5. Бейнеақпаратты көшіру және беру тәртібіне қойылатын талаптар

5.1. Бейнеақпаратты бейнебақылау жүйелерінен көшіруге жауапты адам ТРС бригадасының шебері (Технолог) немесе арнайы тағайындалған тұлға болып табылады.
5.2.  Бейнебақылау жүйесімен жұмыс басталар алдында жаңадан тағайындалған ТКРС шеберімен (технолог, ТРС бұрғылаушысы, ЖРС операторы) бейнебақылау жүйесімен жұмыс және компьютерлік сауаттылық негіздері бойынша кіріспе нұсқама жүргізіледі. 
5.3.  Бейнебақылау жүйелерінен бейнеақпаратты көшіру Бейнебақылау жүйелерін пайдалану жөніндегі әзірленген нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.  
5.4. Бейнеақпаратты бейнебақылау жүйесінен қатты тасымалдағышқа көшіру аптасына бір рет, түскі үзіліс кезінде жүргізіледі.
5.5.  Бейнебақылау жазбасын көшіргеннен кейін ТЖҚ бригадасының шебері оның сыртқы қатты дискіде (тасымалдағышта) бар екеніне көз жеткізуге міндетті.
5.6. ТРС шебері бейнежазбаның сапасын анықтау және бейнебақылаудың жарамдылығын анықтау мақсатында ТРС бригадасының жұмысын бейнебақылау жазбасына мерзімді бақылау жүргізеді. 
5.7.  ТРС бригадаларының жұмысының бейнеақпараты жазылған сыртқы тасымалдағышты аптасына бір рет таңғы сағат 8.30-ға дейін ТРС шебері (ол болмаған кезде ТРС бұрғылаушысы) цех технологына сыртқы тасымалдағыштың келуін және қайтарылуын тіркеу журналына қол қойғыза отырып береді (форматталғанға ауыстырады), ол өз кезегінде аптасына кемінде 1 рет барлық бригадалардың қатты дискілерін мұрағаттау үшін бейнебақылау тобының (қызметінің) жауапты өкіліне береді.
5.8.  Бейнебақылау тобының жауапты өкілі серверге бейнеақпаратты қайта жазуды және пішімдеуді аяқтағаннан кейін БЕЙНЕАҚПАРАТТАН тазартылған қатты тасығыштарды ТРС технологына немесе оны алмастыратын адамға (лауазымға) қол қойғызып тапсырады.
5.9.  ТРС технологы сыртқы тасымалдағыштың келуін және қайтарылуын тіркеу журналына қол қойғызып қатты дискіні ТРС бригадасының шеберіне немесе сол бригаданың бұрғылаушысына береді.
5.10. Бейнебақылау тобының жауапты өкілі бейне ақпаратты сыртқы медиадан серверге көшіреді. ТРС бригадаларының жұмысын бейнетіркеу жазбаларының Тапсырыс беруші жұмыстарға арналған шартта ескерткен мерзім ішінде сақталуын қадағалайды.
5.11.   ТЖҚ бригадасында авария немесе жазатайым оқиға туындаған кезде тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның төрағасы бейнебақылау тобының басшысын хабардар етеді. Бейнебақылау жөніндегі топтың басшысы бейнебақылау жазбасын қатты тасымалданатын дискіге көшіру үшін өз өкілін осы ТЖҚ бригадасына жібереді және осы ақпаратты тексеру жөніндегі комиссияның төрағасына беруді қамтамасыз етеді.

6.   Бейнежазбаларды қарау тәртібі және оларды ККРЖ бойынша жұмысты жақсарту және Тапсырыс берушіге бейнеақпаратты ұсыну үшін пайдалану.
6.1 Бригада шебері, ал ол болмаған кезде ТРС бұрғылаушысы жұмыс ауысымы ішінде тұрақты түрде бейнебақылау жүйесінің жұмыс қабілеттілігін тексереді және анықталған ақаулар немесе бұзушылықтар жағдайында бұл ақпаратты мердігердің диспетчеріне дереу береді.
6.2 Бейнебақылау тобының қызметкерлері күн сайын жасалған кесте бойынша есеп жасай отырып, бейнематериалдарды қарайды. Өндірістік қажеттілік болған жағдайда бейнебақылау тобының қызметкерлері бейнеақпаратты қарауға мердігер компаниясының, технологтардың, геологтардың, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ, қауіпсіздік қызметінің қызметкерлерін жібереді.
6.3. Қарау нәтижелерінің алынған деректері негізінде мердігердің басшылығы құқық бұзушылардан түсіндірме жазбалар беруді талап ету құқығымен анықталған бұзушылықтарды тексеруді ұйымдастырады. Тексеру нәтижелері бойынша қызмет бағыттары бойынша мамандарды тарта отырып, мердігердің басшылығы кінәлі қызметкерлерге жаза қолдану туралы шешім қабылдайды.
6.4 Ұңғыманы жөндеу аяқталғаннан кейін барлық бейне ақпарат серверде сақталады
 Кем дегенде 90 күн немесе Тапсырыс беруші жұмыстарды жүргізу шартында айтқан мерзім.
6.5 Даулы мәселелер туындаған жағдайда (жазатайым оқиғаларды тергеу 
жағдайларды, аварияларды, асқынуларды, қайталама жұмыстарды, уақыт нормаларының орындалмауы, жұмыс көлемінің немесе ұзақтығының ұлғаюы және т.б.) Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі атынан мердігердің атына бейнебақылау бойынша қажетті ақпарат беруге сұрау салуға құқығы бар. Мердігер сұратылған ақпаратты 1 тәуліктен кешіктірмей беруге міндетті.
 6.6 Мердігердің бейнебақылау тобы немесе жауапты өкіл ақпаратты Тапсырыс берушінің дербес компьютерімен үйлесімді кез келген тасымалдаушыда ұсынады.

7. Жауапкершілік.
 
7.1.	Мердігер кәсіпорны бойынша бұйрық негізінде бейнебақылау жүйесі материалдық жауапты тұлға ретінде ТРС бригадасының шеберіне (технологқа) тиісті бухгалтерлік құжаттарды ресімдей отырып беріледі


7.2 Бейнебақылау жүйесінің дұрыс жұмысы үшін (оның ішінде монтаждаудан кейін) жауапкершілікті ТРС шебері (технолог), ал ол болмаған кезде ТРС вахтасының бұрғылаушысы (ЖРС операторы) көтереді.
Ұйым бойынша ең төменгі техникалық талаптар
 жарылыс қауіпті объектілердегі бейнебақылау.

Жарылыс қаупі бар аймақтарда пайдалануға арналған бейнебақылау жүйелерін жобалау кезінде жабдықты таңдау, жүйені монтаждау және оны одан әрі пайдалану кезінде осы салада қолданылатын нормативтік құжаттарды басшылыққа алу қажет.

Объектіде нақты жарылыстан қорғалған бейнебақылау жабдығын қолдану мүмкіндігін бағалау үшін оның жарылыстан қорғалу параметрлерін ол пайдаланылатын жарылыс қаупі бар аймақтың қасиеттерімен салыстыру қажет.
 Жарылыс қаупі бар аймақтар жарылыс қаупі бар қоспаның болу жиілігі мен ұзақтығына байланысты үш класқа бөлінеді: 
 * 0 класты аймақ-жарылыс қаупі бар қоспасы тұрақты немесе ұзақ уақыт болатын аймақ;
* 1-класс аймағы-жарылыс қаупі бар қоспаның болу мүмкіндігі бар аймақ;
* 2 класты аймақ-қалыпты жұмыс жағдайында жарылыс қаупі бар қоспаның болуы екіталай аймақ. 
Жарылыс қаупі бар объектілерде бейнебақылау жүйелерін құрудың жалғыз дұрыс әдісі міндетті сертификаттаудан өткен жарылыстан қорғалған жабдықты терможұғалар және бейнебақылау камералары ретінде пайдалану болып қала береді.
Жарылыс қаупі бар аймақтағы өндірістік учаскедегі бейнебақылау жүйесіне арналған жабдықты таңдау мысалы.
400 сериялы сандық 4 арналы DVR (Bosch)[image: Цифровой видеорегистратор серии 400, DVR 400 Bosch]

· Шағын жүйелер үшін үнемді және сенімді DVR 
· Ішкі сақтау сыйымдылығы 500 Гб 4 бейне арнасы бар сандық жазу 
· 4 арналы H. 264 нақты уақыттағы жазу 
· CIF, 2cif немесе 4CIF ажыратымдылығымен бейнелерді қарау және жазу 
· Көру үшін браузерге негізделген кіріктірілген шолу бағдарламасы,   
· ойнату, басқару және параметрлер 
· VGA қолдауы және аналогтық мониторға шығару (1280x1024 дейін) 
· Жергілікті жазу және қашықтан қарау үшін екі ағынды деректерді беру 
· Ақылды іздеу 
· Bosch компаниясы мен үшінші тарап өндірушілерінің PTZ камераларын басқару
Bosch шығарған 400 сериялы сандық DVR-H. 264 сығу технологиясын қолданатын 4 арналы құрылғы. 400 сериялы DVR браузердің көмегімен бейнені басқаруға арналған кіріктірілген веб-сервермен жабдықталған және қосымша конфигурацияны қажет етпейді. DVR негізгі және кеңейтілген нұсқаларда қол жетімді және техникалық қызмет көрсету мен пайдалану шығындарын азайтуға көмектесетін өте сенімді дизайнға ие. Негізгі модельде бір аудио кіріс, ал кеңейтілген модельде-4 аудио кіріс және DVD жазу құрылғысы бар.
EX72N ir жарығы бар жарылысқа қарсы камера[image: EX72N Bosch]
· Жарылу қаупі бар жағдайларда жұмыс істеу үшін 
· 1exdiict6x жарылудан қорғауды таңбалау 
· Жарылғыш ортада жұмыс істеу үшін ATEX және UL/CSA сертификаттау 
· 12 м дейінгі қашықтықта белсенді инфрақызыл Түнгі көрініс 
· Ішкі жарылыс толқынына төтеп бере алатын берік құрылым 
· Жарылыс қаупі бар газдар болған жағдайда қауіпсіз пайдалану
Ex72n жарылысқа қарсы камерасы мұнай, газ, химия өнеркәсібі кәсіпорындарында қауіпті жағдайларда тәулік бойы бақылау үшін жасалған.
EX72N сериялы камералар механикалық CCD сүзгісімен және автоматты диафрагмасы бар варифокалды объективпен жабдықталған, күндізгі уақытта мінсіз түс беруді және 12 м-ге дейінгі қашықтықта аз жарық жағдайында белсенді инфрақызыл түнгі көріністі қамтамасыз етеді.
EX72N сериялы камералар I класс, 1 бөлім, яғни жарылысқа қарсы өнімдерге арналған ең қатаң стандарттарға сәйкес сертификатталған.
EX72N бейнекамерасы Ресейде сертификатталған, жарылыстан қорғауды таңбалау 1ExdIICT6X.
EX62-HSG Бейнекамераға арналған жарылыстан қорғалған қаптама[image: EX62-HSG]




· Жарылу қаупі бар жағдайларда жұмыс істеу үшін 
· 1exdiict6x жарылудан қорғауды таңбалау 
· I, II, III сынып, 1, 2-бөлімше, A, B, C, D, E, F, G, T6 топтары 
· Толық өлшемді камералар мен линзаларға арналған үлкен дизайн 
· Тұрақты штампталған алюминий корпусы 
· Оптикалық жүйе үшін ыңғайлы суырмалы науа 
· 3/8 " химиялық әсерге төзімді терезе 
· EX62-HSG-бұл жоғары қауіпті учаскелерде тиімді бейнебақылау үшін 14 дюймдік жарылысқа қарсы камера корпусы. Барлық OSHA (UL) диапазонын қоса алғанда, қауіпті өнеркәсіптік ортада жұмыс істеуге арналған.
· I сыныпқа сәйкес қатаң сертификаттау, I бөлім тұтанатын газдардың немесе сұйық будың жоғары концентрациясы бар учаскелерде сенімді жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Қамтылған заттардың тобына ацетилен, сутегі, этилен және метан кіреді - барлық жарылғыш газдар. EX62 сонымен қатар жанғыш шаңның жоғары концентрациясы бар жерлерде (мысалы, көміртекті немесе ауылшаруашылық) жұмыс істеуге сертификатталған. EX62 сонымен қатар орнату жабдықтары мен автоматты бұралмалы құрылғылар саласындағы бейнебақылау саласының стандарттарына сәйкес келеді.
· EX62 бейнекамерасының корпусы Ресейде сертификатталған, 1exdiict6x жарылыстан қорғау белгісі.
· EX62 техникалық сипаттамалары
· Температура режимі-T6 макс. сыртқы температура 55ºc
· Пайдалану шарттары-CSA / NEMA TYPE 4

Ескерту*:  Техникалық ерекшелікке 2-Қосымша оның ажырамас бөлігі болып табылады және әлеуетті Жеткізушінің  тендерлік құжаттамасы құрамында Жүйеде қалыптастырылған электрондық құжат түрінде ұсынуға жатады.
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1. Общие положения

1.1. Данные требования устанавливают минимальный перечень организационно – технических мероприятий и условий, предназначенных обеспечить постоянное видеонаблюдение за выполнением работ бригадами текущего ремонта скважин (далее ТРС).
1.2. Целью организации видеонаблюдения за выполнением работ бригадами текущего скважин является:
- повышение производительности труда;
- снижение нарушений технологии проведения работ;
- повышение качества работ;
- определение фактического объема и времени выполненных работ для решения спорных вопросов между Заказчиком и Подрядчиком;
- определение причин аварий и осложнений;
- снижение нарушений по ОТ, ПБ и ООС.
1.3. Система видеонаблюдения должна обеспечивать круглосуточный режим видеозаписи всего технологического процесса ремонта скважины.
1.4. Система видеонаблюдения приобретается, устанавливается и поддерживается в работоспособном состоянии за счет средств Подрядчика выполняющего работы по ТРС и входит в стоимость работ (стоимость бриг/ часа).

2. Технические требования 

2.1. Система видеонаблюдения должна состоять из цифрового 4-канального видеорегистратора, блока бесперебойного питания, монитора, не менее 3-х видеокамер и кабелей в специальных защитных кожухах.
2.2. Видеорегистратор должен иметь минимальные габариты с возможностью просмотра и записи видеоизображений с выводом сигнала на аналоговый монитор и с объемом памяти не менее 500 ГБ.
2.3. Видеокамеры:
      - взрывозащищенное исполнение для зоны класса 1;
      - работоспособность от -40 до +50 град.С;
      - запись видеосигнала с частотой не менее 3 кадров в секунду;
      - возможность ночной видеосъемки при стандартном освещении бригады;
      - минимальный вес и габарит;
      - легкость в монтаже (демонтаже) и эксплуатации;
      - солнцезащитный козырек объектива (при необходимости).
2.4. Все оборудование должно пройти обязательную специальную сертификацию на предмет взрывозащищенного исполнения.
2.5. Система видеонаблюдения должна обеспечивать отображение реальных дат, времени на протяжении всего процесса видеозаписи.
2.6. Минимальные требования к оборудованию видеонаблюдения представлены в приложении.

3. Требования к персоналу

3.1. К эксплуатации системы видеорегистрации допускаются лица, назначенные распоряжением по предприятию Подрядчика, прошедшие обучение, инструктаж, а также ознакомившиеся с памяткой по эксплуатации систем видеонаблюдения под роспись.
3.2. Обслуживание системы видеонаблюдения выполняется специализированным персоналом Подрядчика либо его субподрядчиком.




4. Требования к эксплуатации, обслуживанию и ремонту

4.1. Эксплуатация системы видеонаблюдения проводится согласно Инструкции по эксплуатации, разработанной организацией – производителем.
4.2. На каждую систему видеонаблюдения в бригаде ТРС оформляется паспорт, где заносятся все неисправности системы видеонаблюдения в процессе эксплуатации. 
4.3. Демонтаж системы видеонаблюдения проводится мастером ТРС (в его отсутствии оператором подземного ремонта скважин (бурильщиком) вахты ТРС, прошедшим инструктаж по правильному демонтажу и монтажу системы видеонаблюдения.
4.4. Факт монтажа, демонтажа системы видеонаблюдения отмечается в вахтовом журнале и передается по сводке с указанием времени демонтажа, монтажа системы видеонаблюдения.
4.5. Монтаж системы видеонаблюдения, с подключением к электрической сети и с последующей проверкой работоспособности системы видеонаблюдения проводится мастером ТРС (в его отсутствии оператором ПРС (бурильщиком) вахты и проверяется пусковой комиссией перед началом ремонтных работ.
4.6.  Изменение зоны охвата видеоизображения с видеокамер проводится с разрешения технолога Подрядчика, мастером бригады ТРС (в его отсутствии оператора ПРС (бурильщиком вахты).
4.7. Монтаж системы видеонаблюдения производится до монтажа грузоподъемных агрегатов. На одной из видеокамер при видеозаписи должен отображаться номер ремонтируемой скважины. Установка видеокамер должна отвечать следующим требованиям:
А). Одна видеокамера устанавливается на мачте подъемного агрегата таким образом, чтобы на выводимом видеосигнала на монитор было четкое изображение рабочих в полный рост, рабочей площадки на устье скважины и обзор части беговой дорожки с крыльями приемных мостков.
Б). Вторая видеокамера устанавливается с целью записи всего, что происходит на территории скважины от вагон-домика до устья.  Видеокамера устанавливается на стойке. Радиус обзора видеокамеры не должен перекрываться инструментальной будкой, желобной системой, емкостью долива. На выводимом изображении на монитор компьютера должно быть видно, что происходит возле приемных мостков территории скважины, въезд, выезд спец. техники.
В). Третья видеокамера устанавливается в вагон-домике таким образом, чтобы на выводимом изображении на монитор компьютера было четкое изображение прохода от входной двери вагон-домика до окна с обзором всего помещения (включая стойку с видеорегистратором).
4.8. Члены пусковой комиссии перед пуском бригады в работу, обязаны проверить правильность установки видеокамер, наличие и качество требуемых изображений на экране монитора системы видеорегистрации и дать рекомендации по их улучшению.
4.9. Демонтаж системы видеонаблюдения производится после демонтажа подъемного агрегата и оборудования бригадного хозяйства.
4.10. Мастер бригады ТРС  (в его отсутствие бурильщик вахты) проводит проверку работоспособности системы видеорегистрации через каждые два часа.
4.11. При каждом выходе на связь бригадой ТРС,  диспетчеру передаются по сводке сведения о работоспособности системы видеонаблюдения и количестве работающих видеокамер. 
4.12. При выявлении неисправности системы видеонаблюдения во время работы или в процессе демонтажа или монтажа, мастер ТКРС (в его отсутствие  бурильщик вахты) сообщает технологу ТРС о факте обнаружения неисправности.  Время  обнаружения неисправности отмечается мастером (бурильщиком) в вахтовом журнале.
4.13. Технолог ТРС Подрядчика подает заявку ответственному представителю группы, отвечающей за работоспособность системы видеонаблюдения на устранение неисправности. 
4.14. После получения сообщения  о неисправности системы видеонаблюдения ответственный представитель  принимает соответствующие меры по устранению неисправности.
4.15. Подрядчик  назначает ответственного за проведение технического обслуживания и ремонта системы видеонаблюдения. 
4.16. Подрядчик обеспечивает транспортным средством работников группы видеонаблюдения для выезда  с целью регулярного обслуживания или устранения неисправностей данной системы, согласно поданным заявкам. 
4.17. При выходе системы видеорегистрации из строя ответственный представитель Подрядчика организует  расследование причин отказа. По результатам расследования составляется акт, который утверждается главным инженером Подрядчика. Разрабатываются мероприятия по недопущению отказов.
4.18. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения проводится по графику, но не реже 1 раз в месяц. 
4.19. Ответственный персонал Подрядчика (субподрядчика) проводит ремонт технической и электрической части, производит замену комплектующих деталей вышедших из строя. Заказывает для приобретения необходимый резерв комплектующих деталей, материалов к системам видеонаблюдения.
4.20. Ответственные за проведение технического обслуживания и ремонта системы видеонаблюдения, ведут учет движения передаваемых систем видеонаблюдения и расходуемых материалов. 
4.21. 	Капитальный ремонт систем видеорегистрации производится сервисными организациями Подрядчика.

5. Требования к порядку копирования и передачи видеоинформации

5.1. Ответственным лицом за копирование видеоинформации с систем видеонаблюдения является мастер бригады ТРС (Технолог) либо специально назначенное лицо.
5.2.  Перед началом работы с системой  видеонаблюдения, с вновь назначенным мастером ТКРС (технологом, бурильщиком ТРС, оператором ПРС) проводится вводный инструктаж по работе с системой видеонаблюдения и основам компьютерной грамотности. 
5.3.  Копирование видеоинформации с систем видеонаблюдения производится  согласно разработанной инструкции по эксплуатации систем видеонаблюдения.  
5.4. Копирование видеоинформации с систем видеонаблюдения на жесткий носитель  производится один раз в неделю, во время обеденного перерыва.
5.5.  После копирования записи видеонаблюдения,  мастер бригады ТРС обязан убедиться в ее наличии на внешнем жестком диске (носителе).
5.6. Мастер ТРС  ведет периодический контроль записи видеонаблюдения работы бригады ТРС с целью определения качества видеозаписи и выявления не исправности видеонаблюдения. 
5.7.  Внешний носитель с записанной видеоинформацией работы бригад ТРС один раз в неделю до 8.30ч утра передается (обменивается на форматированный) мастером ТРС (в его отсутствие бурильщиком ТРС) технологу цеха под роспись в журнале регистрации прихода и возврата внешнего носителя, который в свою очередь не реже 1 раза в неделю передает жесткие диски всех бригад ответственному представителю группы (службы) видеонаблюдения для архивации.
5.8.  Ответственный представитель группы видеонаблюдения   по окончанию перезаписи видеоинформации на сервер и форматирования,  сдает очищенные от видеоинформации жесткие носители под роспись технологу ТРС или лицу (должности), его заменяющему.
5.9.  Технолог ТРС под роспись в журнале регистрации прихода и возврата внешнего носителя отдает жесткий диск мастеру бригады ТРС или бурильщику той же бригады.
5.10. Ответственный представитель группы видеонаблюдения  копирует видеоинформацию с  внешних носителей на сервер. Следит за сохранностью записей видеорегистрации работы бригад ТРС в течение срока, оговоренного Заказчиком в Договоре на работы.
5.11.   При возникновении аварии или несчастного случая в бригаде ТРС председатель комиссии по расследованию извещает руководителя группы по видеонаблюдению. Руководитель группы по видеонаблюдению направляет своего представителя в данную бригаду ТРС для копирования записи видеонаблюдения на жесткий переносной диск и обеспечивает передачу данной информации председателю комиссии по расследованию.

6.   Порядок просмотра видеозаписей и использование их для улучшения работы по ТКРС и предоставления видеоинформации Заказчику.

6.1    Мастер бригады, а при его отсутствии бурильщик ТРС регулярно в течении рабочей смены проверяет работоспособность системы видеонаблюдения и в случае обнаруженных неисправностях или нарушениях, незамедлительно передает данную информацию диспетчеру Подрядчика.
6.2   Работники группы видеонаблюдения ежедневно по составленному графику просматривают видеоматериалы  с составлением отчета. В случае производственной необходимости работники группы видеонаблюдения допускают к просмотру видеоинформации руководство компании подрядчика, технологов, геологов, работников ОТ, ПБ и ООС, службы безопасности.
6.3. На основе полученных данных результатов просмотров, руководство Подрядчика организует расследование выявленных нарушений с правом требования  предоставления объяснительных записок с нарушителей. По результатам расследования с привлечением специалистов по направлениям деятельности,  руководством подрядчика принимается решение о применении взыскания к виновным сотрудникам.
6.4 Вся видеоинформация после окончания ремонта скважины хранится в сервере в
 Течение не менее 90 дней или срока, оговоренного Заказчиком в Договоре на проведение работ.
6.5    В случае возникновения спорных вопросов (расследования несчастных 
случаев, аварий, осложнений, повторных работ, невыполнение норм времени, увеличение объема или продолжительности работ и т.д.) Заказчик, в лице уполномоченного представителя имеет право сделать запрос в адрес Подрядчика на предоставление необходимой информации по видеонаблюдению. Подрядчик не позднее 1 суток  обязан предоставить запрашиваемую информацию.
 6.6   Группа видеонаблюдения Подрядчика или ответственный представитель предоставляет информацию на любом носителе совместимом с персональным компьютером Заказчика.

7. Ответственность.
 
7.1. На основании приказа по предприятию Подрядчика система видеонаблюдения, передается мастеру бригады ТРС (технологу) как материально – ответственному лицу с оформлением соответствующих бухгалтерских документов
7.2 Ответственность за правильную работу (в том числе после монтажа) системы видеонаблюдения несет мастер ТРС (технолог), а в его отсутствие бурильщик (оператор ПРС) вахты ТРС.




Минимальные технические требования по организации
 видеонаблюдения на взрывоопасных объектах.

При проектировании систем видеонаблюдения, предназначенных для эксплуатации во взрывоопасных зонах, при выборе оборудования, монтаже системы и ее дальнейшей эксплуатации необходимо руководствоваться нормативными документами, действующими в этой сфере.

Для оценки возможности применения на объекте конкретного взрывозащищенного оборудования видеонаблюдения необходимо сопоставить параметры его взрывозащищенности со свойствами взрывоопасной зоны, в которой оно будет использоваться.
 Взрывоопасные зоны делятся на три класса в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси: 
 · зона класса 0 - зона, в которой взрывоопасная смесь присутствует постоянно или в течение длительного времени;
· зона класса 1 - зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной смеси;
· зона класса 2 - зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной смеси в нормальных условиях эксплуатации. 
Единственным абсолютно корректным методом построения систем видеонаблюдения на взрывоопасных объектах остается использование в качестве термокожухов и телекамер видеонаблюдения взрывозащищенного оборудования, прошедшего обязательную сертификацию.

Пример выбора оборудования для системы видеонаблюдения на производственном участке во взрывоопасной зоне.
Цифровой 4-канальный видеорегистратор серии 400 (Bosch)
[image: Цифровой видеорегистратор серии 400, DVR 400 Bosch]
· Экономичный и надежный видеорегистратор для небольших систем 
· Цифровая запись с 4 видеоканалов с внутренней емкостью хранения 500 Гб 
· 4-канальная запись H.264 в реальном времени 
· Просмотр и запись видеоизображений с разрешением CIF, 2CIF или 4CIF 
· Встроенная программа просмотра на базе браузера для просмотра,   
· воспроизведения, управления и настройки 
· Поддержка VGA и вывода на аналоговый монитор (с разрешением до 1280x1024) 
· Двухпотоковая передача данных для локальной записи и удаленного просмотра 
· Интеллектуальный поиск 
· Управление камерами PTZ производства компании Bosch и сторонних производителей 
Цифровой видеорегистратор серии 400 производства Bosch представляет собой 4-канальное устройство, использующее новейшую технологию сжатия H.264. Видеорегистратор серии 400 оснащен встроенным веб-сервером для управления видео при помощи браузера и не требует дополнительной настройки. Видеорегистратор выпускается в базовой и расширенной версиях и имеет чрезвычайно надежную конструкцию, которая способствует сокращению расходов на обслуживание и эксплуатацию. В базовой модели имеется один аудиовход, а в расширенной - 4 аудиовхода и устройство записи на DVD.
EX72N Взрывозащищенная камера с ИК-подсветкой
· [image: EX72N Bosch]Для работы во взрывоопасных условиях 
· Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6X 
· Сертификация ATEX и UL/CSA для работы во взрывоопасных условиях 
· Активное инфракрасное ночное видение на расстоянии до 12 м 
· Прочная конструкция, способная выдерживать внутреннюю взрывную волну 
· Безопасное использование в условиях с наличием взрывоопасных газов 
Взрывозащищенная камера EX72N создана для круглосуточного наблюдения в опасных условиях на предприятиях нефтяной, газовой, химической промышленности.
Камеры серии EX72N оснащены механическим фильтром ПЗС и варифокальным объективом с автоматической диафрагмой, обеспечивающими безупречную цветопередачу в дневное время и активное инфракрасное ночное видение в условиях слабой освещенности на расстоянии до 12 м.
Камеры серии EX72N сертифицированы для окружений класса I, подразделения 1, т.е. в соответствии с наиболее строгими стандартами для взрывозащищенных изделий.
Видеокамера EX72N сертифицирована в России, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6X.
EX62-HSG Взрывозащищенный кожух для видеокамеры
[image: EX62-HSG]




· Для работы во взрывоопасных условиях 
· Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6X 
· Класс I, II, III, подразделение 1, 2, группы A, B, C, D, E, F, G, T6 
· Конструкция большего размера для полноразмерных камер и объективов 
· Прочный корпус из штампованного алюминия 
· Удобный выдвижной лоток для оптической системы 
· 3/8" стойкое к химическим воздействиям окно 
· EX62-HSG представляет собой 14-дюймовый взрывозащищенный кожух камеры для эффективного видеонаблюдения на участках с повышенной степенью риска. Предназначен для работы в опасных промышленных условиях, включая весь диапазон OSHA (UL).
· Строгая сертификация в соответствии с классом I, подразделением I обеспечивает надежное функционирование на участках с высокой концентрацией воспламеняющихся газов или паров жидкости. Группы охватываемых веществ включают ацетилен, водород, этилен и метан - все взрывоопасные газы. EX62 также сертифицирован для работы на участках с высокой концентрацией легковоспламеняемой пыли (например, углеродистой или сельскохозяйственной). EX62 также соответствует стандартам отрасли видеонаблюдения в области установочного оборудования и автоматических поворотно-наклонных устройств.
· Корпус для видеокамеры EX62 сертифицирован в России, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6X.
· Технические характеристики EX62
· Температурный режим -T6 при макс. внешней температуре 55ºC
Условия эксплуатации -CSA / NEMA TYPE 4

Примечание*:  Приложение 2 к технической спецификации является неотъемлемой ее частью и подлежит предоставлению в составе тендерной документации потенциального поставщика в виде электронного документа, сформированного в Системе.
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