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1.	ҚҰЖАТТЫҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС компаниялар тобындағы ұңғымаларды ағымдағы және күрделі жөндеу кезінде ұңғымаларды сөндіру жөніндегі осы регламенттің (бұдан әрі - Регламент) негізгі мақсаты Әлібекмола және Қожасай кен орындарында ҰАКЖ жүргізу кезінде мұнай, газ және газ конденсатты ұңғымаларда сөндіру сұйықтығын дайындау және қолдану жөніндегі жұмыстардың бірыңғай форматын белгілеу болып табылады.
1.2. Осы Регламент жер қойнауы мен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нормативтерді, сондай-ақ осы жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі талаптарды сақтай отырып, жұмыс жобалары мен шарттар шеңберінде Әлібекмола және Қожасай кен орындарындағы мұнай және газ ұңғымаларында кептеліс сұйықтығын сапалы дайындауды және қолдануды қамтамасыз ететін талаптар кешенін көздейді.
1.3. Регламентте баяндалған ұсынымдар мен технологиялық шешімдер өнеркәсіптің мұнай және газ салаларының қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келеді.

1.	ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
2.1. Осы Регламенттің талаптарын «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС Мердігерлерімен қолдану осы Регламентке сәйкес «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС Мердігерлік компаниялар тобының (бұдан әрі КОА) ішкі құжаттарын енгізуге ұқсас Регламентті бекіту арқылы белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
2.2. КОА кен орындары объектілерінде қызмет көрсететін үшінші тұлғалардың осы Регламентті қолдануы жасалатын шарттарда көрсетілген шарттарда жүзеге асырылады.

1.	АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

ҚМГ компаниялар тобы - ҚМГ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) бес он процентінен астамы тікелей немесе жанама түрде ҚМГ басқарудың меншік құқығына тиесілі заңды тұлғалар, сондай-ақ ҚМГ қызметін бақылау құқығындағы сенімді заңды тұлғалар.
ҚМГ - «ҚазМұнайГаз»Ұлттық Компания» акционерлік қоғамы
КОА - «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС өз қызметін Әлібекмола және Қожасай к/о жүзеге асырады.
Тапсырыс беруші-дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ҚМГ-ға тікелей немесе жанама түрде меншік құқығына немесе сенімгерлік басқаруға тиесілі заңды тұлға, сондай-ақ қызметін ҚМГ заңнама талаптарына сәйкес келетін, жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізуге құқығы бар заңды тұлға
ДЗО - еншілес ұйымдар және тәуелді қоғамдар, оның ішінде ҚМГ-ның бірлескен бақыланатын ұйымдары мен бірлескен кәсіпорындары
Мердігер ұйым - Тапсырыс берушімен жасалған шарт негізінде ҰАКЖ бойынша қызмет көрсететін Мердігер
АСПО –асфальтосмолопарафинді шөгінділер
AДПМ - жылжымалы жаңартылған ұңғымаларды депарафинизациялауға арналған агрегат
МКА-Мұнай кәсіпшілігі автоцистернасы
БҚ-блоктаушы қосылыстар
ГМСК-газ-мұнай-су көріністері
ТСЖ-тереңдік сорғы жабдығы
СС-сөндіру сұйықтығы
ИЭЕ-инвертті-эмульсиялық ерітінді
ИМЭЕ-инвертті мұнай эмульсиялық ерітіндісі
ТБҚ-тоқтатылған бөлшектердің саны
ҰАжКЖ-Ұңғымаларды ағымдағы және күрделі жөндеу
ЕТ-ерітінді түйіні
ЖҚҚ-жеке қорғану құралдары
СКҚ-сорғы-компрессорлық құбырлар
НҚА-нормативтік-құқықтық акт
ББЗ-беттік белсенді заттар
ШҚЖ-шығарындыларға қарсы жабдық
ҚҚС-қабат қысымын сақтау
ЦА-цементтеу агрегаты
ОИТҚ - орталық инженерлік-технологиялық қызмет
МжГӨЦ-Мұнай және газ өндіру цехы
АС - ашық субұрқақ
КС-көмірсутектер
ЭЦССО-электроцентрифугалық суасты сорғысын орнату
ЭОТС - электрлік орталықтан тепкіш сорғы
ХАЗ-химия-аналитикалық зертхана
Сөндіру-тығыздығы ҚР НҚА сәйкес талап етілетін шамаға қаттық қысым градиентінен жоғары сұйықтықпен өнімді қабатқа кері қысым жасау жолымен қаттан ұңғыма оқпанына сұйықтық ағынын уақытша тоқтатуға бағытталған технологиялық процесс.

1.	ЖАУАПКЕРШІЛІК
4.1 Ұңғымаларды ағымдағы және күрделі жөндеу кезінде ұңғымаларды сөндіру бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде ұңғымаларды ағымдағы және күрделі жөндеумен айналысатын жұмысшылар мен инженерлік-техникалық қызметкерлер Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне және өзге де нормативтік құжаттарына сәйкес жұмыстарды қауіпсіз жүргізудің қолданыстағы нормаларын сақтауға жауапты.
4.2. Ұңғыманы жөндеуге қабылдағаннан кейін ұңғымадағы жұмыстарды жүргізуге ұңғымаларды ағымдағы және күрделі жөндеу шебері, Тапсырыс берушінің құрылымдық бөлімшесінің немесе мердігерлік ұйымның цех бастығы, ҰАКЖ бойынша супервайзер, Тапсырыс берушінің ҰАКЖ бойынша жұмыстарды орындауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары жауапты.
4.3. Қолданылатын материалдардың сапасы және ұңғымаларды Сөндіру бөлігінде Тапсырыс жоспарының талаптарын орындау үшін ҰАКЖ бойынша Мердігер ұйым Тапсырыс берушінің алдында жауап береді. ҰАКЖ бойынша Мердігерлік ұйым өзінің қосалқы Мердігерлік ұйымдарының жұмыс сапасы үшін Тапсырыс берушіге жауап береді.

1.	РЕГЛАМЕНТТІҢ СИПАТТАМАСЫ

5.1. Дайындық жұмыстары
5.1 .1. Сағаны герметизациялауға байланысты жөндеу жұмыстарын бастамас бұрын ұңғыманы тұншықтырады. Сөндіруден кейінгі тұндыру уақыты кем дегенде 1 сағат.
5.1.2. Гидростатикалықтан жоғары қабаттық қысымы бар барлық ұңғымалар және гидростатикалықтан төмен қабаттық қысымдар кезінде ГМСК немесе ОФ жағдайлары сақталатын ұңғымалар сөндіруге жатады.
5.1.3. ПОР бекіткен жағдайда ұңғыманы жөндеуге қабылдау туралы актіге қол қойылғаннан кейін ұңғыма тұйықталады.
5.1.4. Ұңғыманы сөндіру кезінде гидравликалық динамикалық қысым (мұнайды ұңғымадан сөндіру сұйықтығыменесыстырған кезде) түзіледі, ол гидравликалық сыну қысымынан немесе сұйықтықты қабатпен сіңіру қысымынан аспайды.
5.1.5. Құрамында күкіртсутегі бар ұңғымалар құрамында күкіртсутек бейтараптандырғышы бар сұйықтықпен тұншықтырылады.
5.1.6. Ұңғыманы сөндіру жөндеу бригадасы жөнделетін ұңғымаға көшкенге дейін жүргізіледі.
5.1.7. Сөндіру жүргізілгеннен кейін ұңғыманың сағасы тапсырыста бекітілген нарядқа сәйкес, пайдаланылатын ұңғыманың геологиялық-техникалық жағдайларын ескере отырып, ҰАКЖ кезінде және авариялық жағдайларда ұңғымаларды бақылау мен басқаруды қамтамасыз ететін ШҚЖ жарақтандырылады.
5.1.8. ҰАКЖ кезінде ГМСК белгілері пайда болған кезде жөндеу жұмыстары тоқтатылады және ұңғыма қайтадан сөндіріледі. ҰАКЖ бригадаларының жұмысын жандандыру ОИТҚ, МГӨЦ басшысының келісімі бойынша жүргізіледі.
5.1.9. ҰАКЖ бойынша жұмыста үзілістер болған кезде ұңғыманың аузы сенімді жабылады (герметикаланады).
5.1 .10. Ұңғыманың сағалық арматурасын бөлшектеу алдында құбыр және құбыр кеңістігіндегі қысым атмосфералық сызыққа түсу сызығына азаяды (түсіріледі).
5.1.11. ЖГ тығыздығы сұйықтық бағанының k мөлшеріне қабат қысымынан асатын гидростатикалық қысым жасау есебінен анықталады:
- Тереңдігі 1200 м дейінгі ұңғымалар үшін 10-15% (0-ден 1200 м-ге дейінгі аралықтар), бірақ 15 кгс/см2 (1,5 МПа)аспайды;
- Тереңдігі 2500 м дейінгі ұңғыма үшін 5-10% (1200-ден 2500 м-ге дейінгі аралықтар), бірақ 25 кгс/см2 (2,5 Мпа)аспайды;
- Тереңдігі 2500 м-ден асатын ұңғымалар үшін 4-7% (2500 және жобаға дейінгі тереңдіктен аралықтар), бірақ 35 кгс/см2 (3,5 МПа)аспайды;
5 .1.12. Сөндіру сұйықтығының тығыздығы келесі формула бойынша есептеледі:

Ржг = 10 (1 + kб) Рnл /Н,     (1)

мұндағы Рж  - тығыздығы Г / см3;
Рпл -орташа ағымдағы қабат қысымы, атм;
кб-0,05-0,10 шегінде қабылданатын қауіпсіздік коэффициенті;
Н-ұңғыманың тереңдігі қабаттың төбесіне дейін немесе ұңғыманың аузынан тігінен перфорацияның жоғарғы тесіктеріне дейінгі қашықтық, м.
Ұңғыманың тереңдігіне, өнімділік коэффициентіне және газ факторына байланысты жұмыстардың кб қауіпсіздік коэффициенті 1-кестеге сәйкес анықталады.

1-кесте-Жұмыс қауіпсіздігінің коэффициенті

	Қабат қысымының градиенті,
(атм/ 10м)
	Өнімділік коэффициенті, м3/(сут*атм)
	Газ факторы, м3/м3
		Ұңғыманың тереңдігіне байланысты қауіпсіздік коэффициенті, м

	
	
	
	<1200 
	1200-2400
	>2400

	
<0,9
	<0,5
	<100
100-400
>400
	0,08
0,08
0,08
	0,05
0,05
0,05
	0,05
0,05
0,05

	
	0,5-2,0
	<100
100-400
>400
	0,08
0,08
0,08
	0,05
0,05
0,05
	0,05
0,05
0,05

	
	>2,0
	<100
100-400
>400
	0,08
0,08
0,08
	0,05
0,05
0,05
	0,05
0,05
0,05

	
0,9-1,2
	<0,5
	<100
100-400
>400
	0,08
0,08
0,08
	0,05
0,08
0,08
	0,05
0,05
0,05

	
	0,5-2,0
	<100
100-400
>400
	0,08
0,08
0,08
	0,05
0,08
0,08
	0,05
0,05
0,05

	
	>2,0
	<100
100-400
>400
	0,08
0,10
0,10
	0,05
0,08
0,10
	0,05
0,05
0,08

	
>1,2
	<0,5
	<100
100-400
>400
	0,10
0,10
0,10
	0,08
0,08
0,10
	0,05
0,05
0,08

	
	0,5-2,0
	<100
100-400
>400
	0,10
0,10
0,10
	0,08
0,10
0,10
	0,05
0,05
0,08

	
	>2,0
	<100
100-400
>400 
	0,10
0,10
0,10
	0,08
0,10
0,10
	0,05
0,08
0,08



5.1.13. Қабат қысымын ұңғыманы жөндеу басталғанға дейін 3 айдан ерте емес өлшеу керек.
5.1.14. (1) формула бойынша есептелген у= 0,82 - 1.0 сұйықтығының үлес салмағын алған кезде жөнделетін ұңғыма газсыздандырылған мұнаймен немесе оның кері эмульсиясымен сөндірілуі тиіс.
5.1.15. Ұңғымаларды ағымдағы жөндеу кезінде Сөндіру және технологиялық қажеттіліктер үшін қажетті ұңғыманы сөндіру сұйықтығының көлемі жалпы жағдайда анықталады:

V = Vскв· +V дол·+ 0,2*Vскв          (2)

мұндағы: V скв - пайдалану бағанының көлемімен айқындалатын ұңғымадағы сұйықтық көлемі, м3;
V дол - жұмыс жүргізу процесінде ұңғымаларды толтыруға арналған сұйықтық көлемі, 0,2*Vскв - технологиялық шығындар және сұйықтықтың жоғалуы, м3 .
Бұдан басқа, жөндеу кезеңінде ұңғыма сұйықтық қорымен, ұңғыманың кемінде екі көлемімен қамтамасыз етілуі тиіс.
5.1.16. Пайдалану бағанының көлемі ұңғыма оқпанының ұзындығына, оның диаметріне және баған қабырғасының қалыңдығына байланысты анықталады:

Vэк = 0,785 *d2 * Н (3)

мұндағы: d - пайдалану бағанының ішкі диаметрі, мм;
Н - ұңғыма оқпанының ұзындығы, м.
5.1.16. Тауарлық мұнаймен немесе кері эмульсиямен Сөндіру кезінде келесі шарттарды сақтау қажет:
5.1.17.1. Сөндіруді жөндеу жұмыстарының алдында ерітінді дайындағаннан кейін тікелей жүргізу керек (сөндіру сұйықтығының стратификациясын болдырмау үшін);
5.1.17.1. Сөндіру сұйықтығының көлемі әрбір Сөндіру циклі үшін пайдалану бағанының көлемінен кем болмауы тиіс. Ұңғымада бұл көлем болмаса, Сөндіруді бастауға тыйым салынады.




5.2. Ұңғымаларды сөндіруге арналған сұйықтықтардың жіктелуі

5.2.1.Барлық сөндіру сұйықтықтары шартты түрде екі топқа бөлінеді: су және көмірсутек негізінде. Бірінші топқа мыналар кіреді:
5.2.1.1. Көбік, тұщы және қабат сулары;
5.2.1.2. Минералды тұздардың сулы ерітінділері;
5.2.1.3. Су тиімділігі төмен сазды ерітінділер;
5.2.1.4. Арнайы Сөндіру сұйықтықтары: тығыздығы 1,0-1,2 г/см3 ПАВ қоспалары бар қабат суы; конденсацияланған қатты фазалы жүйелер (гидрогельдер) және т.б.

1.2.2. Екінші топқа мыналар кіреді: тауарлық (газсыздандырылған) мұнай; тығыздығы 0,9-1,2 г/см3 және т. б. ПАВ тұрақтандырған су-мұнай эмульсиялары (СМЭ).

5.2.3. Су негізіндегі Сөндіру сұйықтықтары тобында жетекші рөл минералды тұздардың сулы ерітінділеріне немесе қатты фазасы жоқ таза тұзды ерітінділерге жатады. NaCl-дің ең көп таралуы, өйткені олар басқа тұздармен салыстырғанда ең арзан және қол жетімді, бірақ олар коррозиялық белсенді. Натрий хлориді әдетте тығыздығы 1,18 г/см3 дейін сөндіру сұйықтықтарын дайындау үшін қолданылады.
	
5.2.4. Тығыздығы 1,18-1,30 г/см3 болатын тығыз сұйықтықтарды дайындау үшін кальций хлориді (СаСl2) қолданылады. Тығыздығы 1,30 г/см3-тен асатын Сөндіру сұйықтықтарын алу үшін калий карбонаты (калий), сондай-ақ басқа тұздар немесе олардың қоспалары қолданылады.
5.2.5. Белгілі бір тығыздықтағы сөндіргіш сұйықтықтың қажетті көлемін дайындау үшін қажет реагенттің мөлшері (NaCI, СаСl2) келесі формула бойынша есептеледі:

Мр = Yр( Yжг- 'Yв)10*V жг/( Yр - 'Yв),
мұндағы:
Мр - реагент мөлшері, кг;
Yp- реагенттің үлес салмағы, г/см3;
Yжг - үлес салмағы ЖГ, г/см3;
'Yв - ЖГ дайындау үшін пайдаланылатын судың үлес салмағы г/см3;
V жr - қажетті ЖГ көлемі, м3.
NaCI меншікті салмағын қабылдау керек - 2,15 г/см3, СаСl2- 2,20 г/см3.
Сөндіру сұйықтығының тығыздығы шамасының есептік мөлшерден ±0,02 г / см3 артық ауытқуына жол берілмейді.
5.2.6. Өткізгіштігі 0,3 мкм2 асатын қабаттарда, сондай-ақ газ факторы 200 м3/м3 асатын Ұңғымаларды сөндіру кезінде сіңіруді болдырмау үшін КМЦ сулы ерітінділерін, гидрофобты эмульсиялық ерітінділерді, сөндіргіш полисахаридті сұйықтықтарды (ПСЖГ) және т. б. қолдану ұсынылады.
5.2.7. Тұз негізіндегі ерітінділердің қабатқа енуіне жол бермеу үшін тұтқырлығы жоғары және қабатқа сүзу коэффициенті төмен әртүрлі қоюландырылған сөндіру сұйықтықтары қолданылады. Қалыңдатылған Сөндіру сұйықтықтарын қолдану беттік қысым гидростатикалық қысымнан төмен болған кезде беттік қысымның төмендеуімен байланысты.
5.2.8. Су негізіндегі қоюландырылған Сөндіру сұйықтықтарын келесі негізгі түрлерге бөлуге болады: көбік, полимерлі Сөндіру сұйықтықтары және тікелей эмульсиялар.
5.2.9.Ұңғымаларда жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында Өнімді қабаттардың коллекторлық қасиеттерін барынша сақтау үшін сөндіру сұйықтығы ретінде УВ негізіндегі ерітінділер қолданылады.
Мұндай жүйелерді пайдалану ПЗП кеуектерінің табиғи су қанықтылығын сақтайды (оның мұнай арқылы фазалық өткізгіштігі). Қабаттың сазды минералдарының ісінуі, капиллярлық құбылыстарға байланысты судың бұғаттау әрекеті; минералданған сулармен жанасу кезінде ерімейтін жауын-шашынның пайда болуы; жабдықтың коррозиясы, ұңғымалардың аузындағы күкіртті сутектің көрінісі алынып тасталады. УВ негізіндегі сөндіргіш сұйықтықтардың кемшілігі олардың өрт қаупі болып табылады.
5.2.10. Ультракүлгін сәулелердегі қоюландырылған сұйықтықтарды кері эмульсиялар мен қоюландырылған мұнайға бөлуге болады. Реттелетін қасиеттер диапазонының кеңдігі мен салыстырмалы түрде төмен құнына байланысты кері эмульсиялар ең көп таралған. Көлемдік мазмұнына байланысты дисперсті фаза эмульсиялар үш класқа бөлінеді: сұйылтылған,шоғырланған және жоғары концентрацияланған. Эмульсиялардың тұтқырлығы жоғары және сүзу қабілеті төмен.
5.2.11. Төмен кенжарлық қысымда пайдаланылатын және ГРП жарығы бар ұңғымаларды сөндіру кезінде Сөндіру сұйықтықтары айтарлықтай сіңіріледі. Сонымен қатар, қалыңдатылған сұйықтықтар сіңірумен тиімді күресуге мүмкіндік бермейді. Мұндай жағдайларда ең тиімдісі-құрамында қатты фазасы бар сіңіру бақылауымен Сөндіру сұйықтықтарын қолдану. Қатты фаза ретінде кальций карбонаты және суда еритін тұздар қолданылады.
5.2.12. Қолданылатын тұзды ерітінділердің түрлері:
5.2.12.1. Натрий хлориді (NaCl) негізіндегі ерітінділер.
Өнеркәсіпте кеңінен өндірілетін ең қолжетімді, ең арзан тұздардың бірі. Суда жақсы ерігіштігі бар.Тығыздығы 1,18 гр/см-ге дейінгі ерітінділерді алуға мүмкіндік береді3 * өнімді жыныстардың сазды цементімен өзара әрекеттесуі олардың ісінуіне байланысты ПЗП колматациясын тудыруы мүмкін. Натрий хлоридін сазданған өзек арқылы бірнеше рет айдағаннан кейін мұнай өткізгіштігі 46% - ға дейін төмендейді. Теріс әсерді азайту үшін міндетті түрде коррозия ингибиторы мен тұз тұнбаларын қосу қажет. Глинизацияланған коллекторларда қолдану қолдану керек, саздың ісіну ингибиторларымен.
5.2.12.2. Калий хлориді негізіндегі ерітінділер (KCI) калий хлориді негізіндегі ерітінділер өнімді жыныстардың сазды цементінің ісінуін тудырмайды. Су ерітіндісінің максималды тығыздығы-1,14 гр / см3. Калий хлориді ерітіндісіне коррозия ингибиторы мен шөгінді тұзының қоспалары қажет.
5.2.12.3. Кальций хлориді негізіндегі ерітінділер (СаС12)
Өнеркәсіпте кеңінен өндірілетін ең қол жетімдіауыр Сөндіру ерітіндісі. Негізінен тығыздығы 1,3 гр/см3 кальций хлориді ерітіндісі қолданылады, бірақ құрғақ хлорлы кальцийді қолданған кезде тығыздықты 1,35 гр/см3 дейін арттыруға болады . Жоғары тығыздықтағы ерітіндіні қолдану қабатқа сүзу процесін жоққа шығармайды, мұнда қабат суларымен байланыста тұздардың түсуі мүмкін. Кальций хлоридін өзектер арқылы сүзу кезінде мұнай өткізгіштігін қалпына келтіру орта есеппен 30-35% - дан аспайды. Кальций хлориді негізіндегі ерітінділердегі кемшіліктерді жою үшін коррозия ингибиторы, тұз шөгінділері және гидрофобизаторды қосу қажет.
5.2.12.4. Калий негізіндегі ерітінділер (калий карбонаты-К2СО3)
Ауыр Сөндіру сұйықтығы. Калийдің сулы ерітінділерінің тығыздығы 1,5 гр/см3 жетеді. Калий негізіндегі ерітінді өнімді жыныстардың табиғи өткізгіштігін 125% дейін арттыратын әсерге ие. Жоғары шығындарға байланысты кең таралмады. Калий негізіндегі ерітінділер коррозия ингибиторлары мен тұз шөгінділерін міндетті түрде қосуды қажет етеді.
5.2.12.5. Натрий азот қышқылына негізделген ерітінділер (NaN03) бірқатар химиялық кәсіпорындар жеткізетін синтетикалық тұз. Суда жақсы ериді(1 литр суда 880 г). тығыздығы 1,40 г / см3 дейінгі ерітінділерді алуға мүмкіндік береді.
Галит ерітіндісіндегі натрий азот қышқылының ерітінділері (тығыздығы 1, 13-1, 14 г/см3) құны төмен және тығыздығы 1,36 г/см3 дейін. Оларды кальций хлоридінің орнына қарқынды тұз тұндыру қаупі бар және жол бойында өндірілген сумен үйлеспейтін жағдайда қолдануға болады. Сазды цемент пен тұз тұндырудың ісінуін болдырмау үшін натрий хлориді (галит) ерітінділері үшін көзделген мөлшерде гидрофобизаторларды, коррозия ингибиторларын және тұз тұндыру ингибиторларын қосу қажет. Галитпен натрий азот қышқылының екілік ерітіндісі Триасалт-СТ ерітіндісімен үйлесімді және тығыздығы 1,35 г/см3 дейінгі ерітінділерді алу үшін кальций хлоридінің орнына қолдануға болады.
5.2.12.6. ҚТЖ-1600 негізіндегі ерітінділер (кальций тұздарының қоспасы) 
Кальций тұздары мен ингибиторлық қоспаларды араластыру арқылы өндірілетін синтетикалық өнім. Суда жақсы ериді(1 литр суда 1910 г). Ерітінділердің максималды тығыздығы 1,6 г / см3 жетеді. Тығыздығы 1,3 г/см3 кальций хлориді ерітіндісінде қатты ҚТЖ-600 еріту ҚТЖ-1600 тұзының шығынын едәуір төмендетуге және тығыздығы 1,5 г/см3 дейін ерітінділер алуға мүмкіндік береді.
ҚТЖ-1600 ерітінділерін қолдану қабатқа сүзу процесін жоққа шығармайды, құрамында гидрокарбонат және/немесе сульфат иондары бар қабаттық сулармен жанасу кезінде тұздардың түсуі мүмкін. ҚТЖ-1600 өнімінде коррозияны тежейтін қоспалар кешені бар. Кальций хлоридімен қолданған кезде тұздардың түсуін болдырмау және жабдықты коррозиядан қорғау үшін кальций хлориді ерітінділері үшін көзделген мөлшерде коррозия ингибиторларын, тұз тұндырғыштарын және гидрофобизаторды қосу қажет.
5.2.13. Блоктаушы қосылыстар:
Блоктаушы құрамдар (БҚ) Сөндіру сұйықтығының қабатқа енуіне жол бермеуге, сондай-ақ күрделі жағдайларда (көп қабатты кен орны, жоғары газ факторы, ГРП-дан кейінгі ұңғымалар және т.б.) Сөндіруді жүргізуге арналған.
5.2.13.1. Полимерлі қосылыстарға негізделген блоктаушы қосылыстар.
Полимерлерге негізделген блоктаушы қосылыстардың көптеген нұсқалары бар, олар полимер түрімен және қолданылатын концентрациясымен ерекшеленеді.
Полиакриламидке немесе басқа бұзылмайтын полимерге негізделген BS қолдану ұсынылмайды.
БҚ-да полимерлердің бұл түрін қолдану ПЗП-ның сүзу-сыйымдылық қасиеттерінің қайтымсыз нашарлауына әкелуі мүмкін.
Сондықтан биополимерлер (мысалы, полисахаридтер) көбірек қолданылады, олардың ерітінділері сүзгіштігі төмен және жойылу уақыты кең ауқымда реттеледі.
5.2.13.2. Көмірсутек негізіндегі блоктаушы қосылыстар.Олар негізінен кері эмульсиялар (мұнайдағы су) үш компоненттен тұрады мұнай, су (тұзды ерітінді) және эмульгатор.Кері эмульсиялардың тығыздығы 0,9-дан 1,18 г/см3-ке дейін өзгеруі мүмкін. Құрамдас құрамға байланысты кен орындарында иер, ИНЕР және т. б. қолданылады.
5.2.13.3. BS салмағы болжамды Сөндіру сұйықтығынан 5% - дан аспауы керек (Қысқы жағдайлар үшін үлкен бағытта ауытқулар болуы мүмкін). BS көлемі: Перфорацияның жоғарғы саңылауынан 100 м жоғары нүктеге дейін пайдалану бағанының көлеміне сәйкес келеді.
Операцияның басында перфорация интервалынан 100-200 м жоғары орнатылған тұтқыр буманың есептік мөлшері айдалады.Содан кейін ұңғыма негізгі кептеліс сұйықтығымен толтырылады.
5.2.14.Ингибиторлық қоспалардың түрлері
5.2.14.1. Саздың ісінуін тежейтін ингибиторлар және гидрофобизаторлар.
Гидрофобизаторларды енгізу понефтьтің фазалық өткізгіштігін сақтау арқылы тұншығудан кейін тау-кен потенциалын сақтауға мүмкіндік береді.тау жыныстарының пелит бөлігінің ісінуі мен дисперсиясын, сондай-ақ кеуекті ортаның сулануын инверсиялау(гидрофобизация). Ұңғымаларды сөндіру сұйықтықтарын дайындау үшін күрделі беттік белсенді заттардың бірін қолдану ұсынылады
Қолдану тиімділігі зертханалық түрде расталуы керек.
5.2.14.2. Тұз шөгінділерінің ингибиторлары.
Тұнбаның қарқынды пайда болуын болдырмау үшін ұңғыманы сөндіру процесінде тұнба ерітіндісіне тұнба тұзының ингибиторын қосу керек. Ұңғымаларды сөндіру кезінде 50 гр/м3 - СНПХ-5301, СНПХ-5312С, серво-367, Акватек 511 М, Синол ИС 001 Т,Сонсол 2001а дозада сөндіру ерітіндісіне қосылатын тұз тұндыру ингибиторларын пайдалану ұсынылады.Нарлекс Д 54, ОЭДФ-МА - дозада  10-20гр/м3 . Егер ерітінділердің жекелеген түрлері бойынша тұнба тұзының ингибиторларын дозалау бойынша ұсынымдар болмаса, онда жоғарыда көрсетілген дозалар қолданылады.
Қолдану тиімділігі зертханалық түрде расталуы керек.
5.2.14.3. Коррозия ингибиторлары.
Жабдықты коррозиядан қорғау әсіресе 1,05 г/см3 жоғары минералданған ерітінділерді сөндіру үшін қолданғанда өзекті болып табылады . Коррозияның алдын алу үшін Сөндіру сұйықтығына ПАВ катионактивті беттік белсенді затты қосу жеткілікті. Коррозияны тежеу үшін ПАВ катионактивті пайдаланылған жағдайда, реагент барлық дайындалған тұншықтырғыш сұйықтық көлемінде ерітілуі керек. Қажет болса, судың бактериялық ластануынан туындаған коррозиямен күресу үшін коррозия ингибиторларының құрамына биоцидтер қосылуы мүмкін.
Қолдану тиімділігі зертханалық түрде расталуы керек.

5.3. Сөндіру сұйықтығының сапасын бақылау
5.3.1. Ұңғымаларды сөндіруге арналған құрамдардың сапасын бақылау Сөндірудің барлық кезеңдерінде жүзеге асырылады: тікелей қолданар алдында қасиеттерін дайындау, тасымалдау, түзету.
5.3.2. Сөндіру сұйықтықтарының қажетті сапасын қамтамасыз ету мақсатында арнайы қондырғыларда - «Ұңғымаларды сөндіру үшін сұйықтық дайындау торабында»әртүрлі компоненттік құрамдағы сұйықтықтарды дайындауды барынша тиімді жүзеге асыру.
Ерітінді торабын (РУ) пайдаланатын кәсіпорын дайындалған ерітіндінің КВЧ құрамын аптасына кемінде 2 рет, бірақ дайындалған ерітіндінің әрбір партиясына кемінде бір тексеру жүргізуге міндетті. Тапсырыс беруші кез келген уақытта КВЧ анықтау үшін технологиялық сұйықтықтың сынамасын алуға құқылы.
ТҚ-дан сөндіру сұйықтығының сынамасын алу автоцистерналарды беру (құю) сызығымен белгіленген арнайы жабдықталған сынама алу вентилі арқылы жүргізілуі тиіс. Беру желісінен алынбаған КВЧ сынамасы ерітіндіні дайындаудың белгілі бір технологиялық процесін ғана сипаттай алады.
Беруге дайын ерітінділердегі КВЧ жалпы құрамы 100 мг/литрден аспауы тиіс.
5.3.3. Пісіру торабында Сөндіру сұйықтықтарын дайындау кезінде келесі міндетті талаптарды орындау қажет:
- су фазасы (қабат суы, тұз ерітінділері) сөндіру сұйықтықтары сүзгілерді қолдана отырып және механикалық қоспалардың құрамын бақылай отырып, қажетті кондицияға дейін тазартылғаннан кейін пайдаланылады;
- дайындалатын құрамдардың сапасына зертханалық бақылау ұйымдастырылады;
- дайындау торабының сыйымдылықтарын механикалық қоспалардан үнемі (кестеге сәйкес) тазарту жүргізіледі.
5.3.4. Кептеліс сұйықтықтарын кәсіпшілік объектілерге тасымалдау үшін пайдаланылатын арнайы техника мынадай талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
- сыйымдылыққа арналған тарирлеу паспортының болуы;
- соңғы және кезекті тазалауды жүргізу күндері туралы мәліметтерді және өлшенген бөлшектердің болуына зертханалық талдау деректерін қамтитын сапа сертификатының болуы;
- ыдыстың химиялық реагенттермен ластануының болмауы;
- 1,5×1,5 мм ұяшықтары бар Сөндіруге арналған қондырғыда (қабылдауда) сүзгінің болуы.
5.3.5. Автоцистерналардың сыйымдылықтарын механикалық қоспалардан тазарту (бактерицидтермен өңдеумен) бекітілген кестеге сәйкес тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Көрсетілген операцияны жүргізу кестеде және сапа сертификатында тіркеледі. Жауапты тұлға қол қойған көрсетілген құжаттың бір данасы автокөлік жүргізушісіне беріледі, екіншісі кәсіпорында сақталады.
5.3.6. Рұқсат етілмейді:
- автоцистерналарды мақсатынан тыс сөндіру сұйықтығына пайдалану (басқа сұйықтықтарды тасымалдау немесе өзге де операцияларды орындау үшін);
- әр түрлі тұз құрамы бар сулы ерітінділерді тасымалдау (тұздардың түсуін болдырмау үшін).
5.3.7. Стандартты операцияларды орындау кезінде, коммерциялық
объектілерде Ұңғымаларды сөндіру жөніндегі оператор мынадай сөндіру сұйықтығының параметрлерін бақылайды:
- әкелінген көлем;
- тығыздық.
5.3.8. Қажет болса, Сөндіру сұйықтығының тығыздығы түзетіледі.
5.3.9. Ұңғымаларды ағымдағы және күрделі жөндеу бригадаларындағы Сөндіру сұйықтығының сапасын бақылау төмендегілерге сәйкес жүзеге асырылады:
1) ҰАКЖ орындайтын кәсіпорындар құдық жөндеу кезінде технологиялық операцияда қоспаларды тазартудан өткен сыйымдылық паркін (толтыру блогы, науа сыйымдылығы, АЦН) пайдалануға міндетті.
2) бригадада толтыру блогын және науа сыйымдылығын тазартудың бекітілген кестесі және орындалу фактісі, жауапты тұлғалар қол қойған тазалау жүргізу туралы акті болуы қажет.
3) КВЧ ұстауға сұйықтықты бақылау мақсатында ҰАКЖ мердігері кестеге сәйкес сынамаларды алуға және оларды аккредиттелген халға тапсыруға міндетті. Кестені мердігердің техникалық басшысы бекітеді. Бригадалардың науа сыйымдылығын, толтыру блогын, сөндірудің технологиялық сұйықтығының сынамаларын алуды мердігер (айына кемінде бір рет) кестеге сәйкес жүргізеді, бұл ретте ҰКЖ бойынша супервайзерді хабардар етеді және уақытты келіседі. Аккредиттелген халға сынамаларды тапсыруды мердігер пломбаланған ыдыста жүргізеді.
4) Тапсырыс беруші кез келген уақытта КВЧ анықтау үшін технологиялық сұйықтықтың сынамасын алуға құқылы. Сынамаларды іріктеу кезінде супервайзер мердігердің ОИТҚ кемінде 3 сағат бұрын хабардар етеді. Әрбір бригада талаптарға сәйкес келетін ыдыстармен және пломбалармен тұрақты қамтамасыз етілуге тиіс. Сынамаларды зертханаға тапсыруды Тапсырыс беруші пломбаланған ыдыста жүргізеді.
5) КВЧ-қа сынамаларды іріктеу екі жақты акт жасала отырып жүргізіледі. Актіде мынадай мәліметтер болуға тиіс: сынама алу күні (уақыты, күні, айы, жылы), іріктеу орны, сынама алуды жүргізген адамдардың лауазымы мен қолы.
АЦН немесе ҰАКЖ бригадасының толтыру блогынан алынған КВЧ сынамасы жоғарыда көрсетілген ыдыстардағы ерітіндінің сапасын сипаттайды. Кезектен тыс тазалау КВЧ анықтау нәтижелері бойынша жүргізіледі.
6) Аккредиттелген ХАЛ ұсынылған сынамаларға қысқа мерзімде талдау жүргізуге және ДЗО кен орнына талдау нәтижелерін уақтылы ұсынуға міндетті. Талдау жүргізуге қатысқан сүзгілер талдау жүргізілген күннен бастап кемінде бір ай бойы мыналарды: талдау жүргізілген күнді (күнін, айын, жылын), іріктеу орнын, талдау жүргізген адамның тегі мен қолын міндетті түрде көрсете отырып, ХАЗ сақталуы тиіс.


5.4. Сөндіру технологиясы

5.4.1. Сөндірудің технологиялық процесі ұңғыма сұйықтығын кептеліс сұйықтығымен толық немесе ішінара ауыстыруды қамтиды.
5.4.2. Субұрқақ және айдау ұңғымаларын сөндіру циркуляциялық сұйықтық бетіне шыққанға дейін және қабатқа қажетті кері қысымды қамтамасыз ету үшін кіріс және шығыс ағындарының тығыздығын теңестіргенге дейін тікелей немесе кері жуу әдісімен Сөндіру сұйықтығын айдау арқылы жүзеге асырылады.
5.4.3. Ұңғымаларды сөндіру көлемі кемінде екі ұңғыма көлеміндегі сұйықтықпен, содан кейін 1 сағат технологиялық тұндырумен жүргізіледі.
5.4.4. ЭЦН жабдықталған ұңғымаларды сөндіру қажет болған жағдайда ұңғыма сорғысын тоқтатқаннан және айналым клапанын (ЭЦН) құлатқаннан кейін екі және одан да көп тәсілмен жүргізіледі.
Тұншықтырғыш сұйықтық оның бетінде пайда болғанға дейін СҚҚ немесе құбыраралық кеңістік арқылы айдалады. Клапанды жабыңыз және резервуарға сорғының суспензия деңгейінен кенжарға дейінгі пайдалану бағанының көлеміне тең сұйықтықтың есептік көлемін айдаңыз. УЭЦН - мен жабдықталған Ұңғымаларды, егер мұнай құрамында АСПО жоқ болса, тікелей жуу арқылы, ал фонтанды ұңғымаларды, УЭЦН айналымы жоқ немесе СҚҚ-кері жуу лифтімен герметикаланбаған ұңғымаларды сөндіру жүргізіледі.
5.4.5. Ұңғыманы сөндіру процесінде гидравликалық сыну қысымының пайдалану бағанының қысымынан 0,8%-ға асып кетуге тыйым салынады. Ұңғыманы сөндіруге ең жоғары рұқсат етілген ВПОР айдау қысымы көрсетілуі керек.
5.4.6. Қабаттардың қабылдау қабілеті төмен ұңғымаларда Сөндіру екі немесе одан да көп циклде жасалады. Перфорация аралығына дейін ТСЖ суспензия тереңдігі бар ұңғымалар үшін Сөндіру циклдарының саны бір, барлық басқа жағдайларда циклдер саны жасанды кенжардың тереңдігі мен жерасты жабдықтарының түсу тереңдігінің арақатынасымен анықталады. Тесу аралығына дейін ұңғыма оқпанының ұзындығының жартысынан астамын құрайтын сорғының, біліктің немесе құбырдың түсу тереңдігі бар ұңғымалар үшін-2 цикл.
Тесу аралығына дейін ұңғыма оқпанының ұзындығының жартысынан азын құрайтын сорғының, біліктің немесе құбырдың түсу тереңдігі бар ұңғыма үшін - 3 немесе одан да көп цикл.
5.4.7. Ұңғыма оқпанының ұзындығының жартысынан астамы сорғының немесе ұңғыма СҚҚ башмагы суспензия тереңдігі 50% немесе одан көп болатын ұңғымаларды мұнаймен немесе кері эмульсиямен сөндіру бір циклде жүргізіледі. Бұл жағдайда кері эмульсияның қажетті тығыздығын есептеу келесі формула бойынша жүзеге асырылады:

                           (Рпл + (Рпл * К)) - (Упл в* g * ((Нинт – ΔL1) - (НспТСЖ–ΔL2)))
Уоэ =                                       100                                                                           , (4)
g * НспТСЖ



мұндағы: У пл в - қабат суының тығыздығы, г/см3,
Нинт - ұңғыма оқпанының ұзындығы перфорация аралығының ортасына дейін, м;
g - ауырлық күшінің үдеуі = 9,81 м/с2;
ΔL1 - перфорация аралығы, м;
ΔL2 – ТСЖ түсу аралығы, м;
5.4.8. Ұңғыманы 2 циклде сөндірген кезде тұйықтау сұйықтығының көлемі бірінші цикл үшін сорғының түсу тереңдігінен (башмак құйрығы немесе СҚҚ) кенжарға дейінгі пайдалану бағанының толық көлемінің шамасынан кем болмауға тиіс. Екінші цикл үшін пайдалану бағанының толық көлемінен сорғының немесе біліктің түсу тереңдігіне дейін, СҚҚ орын ауыстыруын ескере отырып (№1 қосымша). Ұңғымада бұл көлем болмаса, Сөндіруді бастауға тыйым салынады.
5.4.9. 1-ші Сөндіру циклі үшін Сөндіру сұйықтығының көлемі (5) формула бойынша анықталады

V 1цикла= 0,785*d2 *(Н-Нспrно) (5)
мұндағы: Н - ұңғыма оқпанының ұзындығы, м.,
Нспrно - жерасты жабдықтарының түсу тереңдігі, м.,
d - пайдалану бағанының ішкі диаметрі, м.

5.4.10. 2-ші Сөндіру циклі үшін Сөндіру сұйықтығының көлемі (6) келесі формула бойынша анықталады:

V 2 цикла= (0,785*d2 *Нспrно) - V СҚҚ - V шт           ( 6)

Мұндағы: VСҚҚ - СҚҚ металл көлемі (Приложение №1)

V шт - металл штангалармен сыстырылған сұйықтықтың көлемі формула бойынша анықталады:

Vшт= (0,785 * d2 wтcp) * Нсп,

dштср- штангалардың орташа өлшенген диаметрі анықталады:

dштСр = ((dwтl * h1) + (dшт2 * h2) + (dштЗ * hз))/Нсп

Мұндағы: dwт1, h1 штанга бағанының қадамдарының диаметрлері мен ұзындықтары, мм.

5.4.11. Бір циклде Сөндіру кезінде, бұл қабаттардың қабылдануына немесе ТСЖ орнату тереңдігіне мүмкіндік бергенде, қажетті сұйықтықтың көлемі (7) формула бойынша есептеледі:

V = Н * 0,785*d2- VСҚҚ - V шт                    (7)

5.4.12. Ұңғыманы 3 және одан да көп циклде (ұңғыма оқпанының ұзындығының жартысынан азын құрайтын сорғыны, құйрығының немесе СҚҚ түсіру тереңдігі бар ұңғымалар үшін перфорация интервалына дейін) сөндіру сұйықтығының көлемі әрбір тұйықтау циклі үшін пайдалану бағанының аузынан жерасты жабдығының түсу тереңдігіне дейінгі көлемінен кем болмауы тиіс.
Жалпы жағдайда циклдар саны формула бойынша анықталады:

N = H/НспТСЖ;                        (8)

Циклдар саны көбейту жағына қарай бүтін санға дейін анықталады.
5.4.13. Бір циклде тұйықталуы мүмкін және мұнай-газ көріністері мүмкін Ұңғымаларды тұйықтау кезінде лифт жабдығының түсу тереңдігіне дейін пайдалану бағанының көлеміне тең тұйықталу сұйықтығының бір бөлігінен кейін буферлік сұйықтықты құбыраралық кеңістікке айдау қажет.
5.4.14. Су негізіндегі Ұңғымаларды сөндіру сұйықтықтарын қолдану қабаттың төменгі ұңғыма аймағының өткізгіштігінің төмендеуіне, өндіруші ұңғымалардың ұзақ уақыт игерілуіне және мұнайдың айтарлықтай жоғалуына әкеледі. Су ерітінділерінде гидрофобизатор қоспаларының болуы кенжар аймағының өткізгіштігінің тез қалпына келуіне әкеледі. Осыған байланысты, тікелей өзара әрекеттесетін дыбысты өшірудің бірінші циклін жүргізу кезінде
қабатпен ұзақ уақыт бойы гидрофобизаторды қосу керек.
5.4.15. Соңғы циклды тоқтату үшін сигнал-бұл тек сұйықтықтың шығуы.
5.4.16. Үлкен газ факторы бар ұңғымаларды және Перфорацияның үлкен интервалын сөндірген жағдайда, жоғары өткізгіш интервалдарда сөндіру сұйықтығын сіңіру кезінде қоюландырылған сөндіру сұйықтығының немесе тұтқыр серпімді құрамның сүзгі буферінің аймағына айдау көзделеді.
Қарқынды сіңіру кезінде мұнай - қышқылда еритін толтырғыштар-колматанттар қолданылады, бұл қабаттың төменгі қабатының өткізгіштігін кейіннен қалпына келтіруді қамтамасыз етеді.
5.4.17. Сөндіру сұйықтығының қажетті көлемін айдау үздіксіз болуы керек, оның ұңғымадан шығу сызығының сұйықтықтың кері қысымын ұстап тұру керек, сөндіру процесінде қабат сұйықтығының ұңғымасына түсуіне жол бермеу керек. Сіңіру кезіндеқабатпен Сөндіру сұйықтығы төмендетілуі керек кері қысым оны К коэффициентінің диапазонында реттей отырып, және азайту
сұйықтықтың шығу сызығындағы кері қысым минимумға дейін, сыйымдылыққа басады. Интенсивті сіңіру байқаладыкөп қабатты жүйелерқабат қысымы төмен қабат сіңіре бастағанда, ал қысымы жоғары қабат жұтылу нәтижесінде төмендеу нәтижесінде тұншықтырғыш сұйықтық бағанының биіктігінен көрінеді. Мұндай жағдайларда Сөндіру сұйықтығының тығыздығын жоғары қабат қысымы бар қабат үшін ең аз К коэффициенті бойынша таңдау ұсынылады.
5.4.18. Егер 1-2 сағат өткеннен кейін газдың толып кетуі немесе шығуы байқалмаса, ұңғыма сөндірілген болып есептеледі.

5.4. Ұңғымаларды сөндіру бойынша жұмыстарды жүргізуге қойылатын талаптар

5.5.1. Ұңғымаларды сөндіру жұмыстарына қызметкерлерді қауіпсіз жұмыс әдістеріне оқыту тәртібі туралы ережеге сәйкес оқытылған адамдар жіберіледі.
5.5.2. Мұнай кәсіпшілігінің өкілі, сервистік ұйымның өкілі, ОА (АДПМ) машинисі жұмысты бастамас бұрын ұңғыманы қол қою арқылы сөндіруге арналған жұмыс жоспарымен танысуға міндетті.Арнайы киімдерді және басқа да жеке қорғаныс құралдарын, жұмыс орнының жай-күйін, сондай-ақ алдағы уақытта жұмыс істеуге арналған құралдардың және құрылғылардың жарамдылығын тексеру және ретке келтіру қажет. Ақаулар анықталған жағдайда оларды жою шараларын қабылдау қажет.
5.5.3. Дайындық-қорытынды жұмыстар мен ұңғымаларды сөндіру процесінде ұшқынның пайда болуына жол бермейтін жайылған (түсті металдан жасалған) құрал ғана пайдаланылады.
5.5.4. Арнайы техниканы орналастыру үшін аумақты бөгде заттардан және ластанудан босату.
5.5.5. Газ-мұнай көріністерінің алдын алу үшін өздігінен құюды қамтамасыз ететін ұңғыманы байлап толтыру блогын орнату немесе жұмыс алаңында ұңғыманы толтыруды қамтамасыз ететін сорғы агрегаты болуы қажет. Толтыру блогы өлшеммен жабдықталған
сызғышпен.
5.5.6. H2S қабат сұйықтығында бар ұңғымаларды сөндіру кезінде күкіртті сутекті бейтараптандырғышты қолданыңыз.
5.5.7. Ұңғыманың сағасында ГМСК кезінде құбыр кеңістігін тығыздау үшін қызыл түсті авариялық ысырмасы болуы керек.
5.5.8. Сағалық жабдықтың барлық ысырмалары мен фланецті қосылыстарының жарамдылығын, сондай-ақ мұнай құбыры арқылы сұйықтыққа арналған өтудің бар-жоғын тексеру.
5.5.9. Ұңғымада айналымның болуын тексеріңіз.
5.5.10. Жұмыстарды» орындаушы « Мұнай кәсіпшілігі өкілінің қатысуымен ұңғыманы сөндіруге дайындайды, ұңғыманың қысымын атмосфералық қысымға дейін түсіреді. Құбыр / құбыр кеңістігін разрядтау кезінде қысымның төмендеуі бір минут ішінде 0,3-0,4 МПа-дан аспайтындығына көз жеткізу қажет.
5.5.11. Сөндіруге жіберілетін агрегаттарда пайдалану бағанының престеу қысымына сақтандырғыш кесу шпилькалары болуы тиіс.
5.5.12. Автоцистерналар жұмыс басталғанға дейін сөндіргіш сұйықтықпен толтырылады және ұңғымаға келеді.
5.5.13. Жұмыстарды» орындаушы «ОА-320 немесе АДПМ машинисімен бірлесіп ұңғыманы (Мұнай кәсіпшілігі өкілінің қатысуымен) ОА немесе АДПМ агрегатымен орауды жүргізеді, ол ұңғымалардың сағасынан 25 м жақын орнатылмайды.
5.5.14. Жуу агрегаты мен автоцистерналарды тек жел жағында ұңғыма сағасынан кемінде 25 м қашықтықта кабиналармен ұңғыма сағасынан кері бағытта орнату керек. Агрегатты жарықтандыру, қуат желілерінің астына және кернеудегі қуат кабельдеріне орнатуға қатаң тыйым салынады.
5.5.15. Агрегат пен сыйымдылықтар арасындағы қашықтық кемінде 1 метр болуы тиіс.
5.5.16. Мұнаймен сөндірілген жағдайда, автоцистернаның жүргізушісі оны жерге тұйықтайды, ал егер жерге тұйықтау құрылғысы болмаса, жерге тұйықтау топыраққа кемінде 0,5 м батырылған металл түйреуішке жүргізіледі, ОА-320 (АДПМ) машинисі автоцистернаның жүргізушісімен бірлесіп ОА-320 (АДПМ) және автоцистернаны байлайды.
5.5.17. Агрегат машинисі барлық тораптар мен жүйелердің жарамды жай-күйін, қауіпсіздік қаптамалары мен қоршауларының болуын, өрт сөндіру құралдарының жай-күйін тексеруі және тексеруі тиіс. Содан кейін қондырғыны іске қосады, барлық жүйелердің жұмыс режимін бақылайды, ингибиторлық желінің қысымын бақылайды.
5.5.18. Жуу агрегатындағы сақтандыру клапанының,манометрдің, ұшқын сөндіргіштің және автоцистерналардағы деңгей өлшегіштің болуы мен жарамдылығын тексеру.
5.5.19. Жабдықты байлау және ингибирлеу желісін гидро сынау 5 минут ішінде агрегаттың және ингибирлеу желісінің бөліктерінің паспорттық сипаттамасынан жоғары емес, күтілетін ең жоғары қысымнан 1,5 есе асатын қысымға жүргізу. Айдау желісін тексеру клапанымен жабдықтаңыз. Ағып кетуге жол берілмейді.
5.5.20. Баспасөзден кейін мұнай кәсіпшілігі өкілінің және агрегат машинисінің қолы қойылған тиісті акт жасаңыз.
5.5.21. Мұнай кәсіпшілігі технологының өтінімі бойынша ЭЦН-мен жабдықталған ұңғыманы сөндірмес бұрын ұңғыманы сығымдау жүргізіледі.
Агрегат пен байлаудың барлық жүйелерінің тұрақты жұмыс істеуіне көз жеткізіп, ұңғымаға ЖГ айдау командасын тапсырады.
5.5.22. ЖГ (сөндіру сұйықтығын) айдау АЦ-дан сөндіру сұйықтығын бере отырып, көмекші-320 (АДПМ) көмегімен жүргізіледі. Бұл ретте адпм, ОА-320 қысымын бақылаумен 1-2 жылдамдықпен айдау басталады. Ұңғымаға айдау Мұнай кәсіпшілігі өкілінің қатысуымен жүргізілуі керек. Гидравликалық сыну қысымы бағанының қысымынан 80% аспайтын қысым кезінде жұмыс жүргізу. Үнемі қажет
мұнай құбырындағы қысымды ұңғымадан түсу кезінде бақылаңыз, ол оны сығымдау қысымынан асып кетуі керек.
5.5.23. Сұйықтықты сөндіру процесінде жауапты орындаушы бақылайды:
- байлау сызықтарының күйі;
- адамдардың орналасқан жері;
- манометр көрсеткіштері;
- мұнай мен ЖГ ағып кетпеуі;
- ұңғымадан шығатын сұйықтықтың сынамаларын алады, оның құрамын көзбен анықтайды және ареометрдің көмегімен оның тығыздығын анықтайды;
5.5.24. Сұйықтықтың болжамды мөлшерін ұңғымаға айдағаннан кейін қысым жағынан арматурадағы ысырманы жабу керек,желідегі қысымды атмосфералық қысымға дейін төмендету керек, содан кейін ғана манифольдты бөлшектеуге кірісу керек.
5.5.25. Жөндеу бригадаларын толтыру ыдыстарын жұмыс жоспарында көзделген тығыздық пен көлемде ерітіндімен толтыру.
5.5.26. Әрбір Сөндіру циклі бойынша деректер Сөндіру актісіне мердігер өкілінің және МГӨЦ өкілінің қолымен енгізіледі. Толық ресімделген кептеліс актісі өндіру цехының технологына беріледі.
5.6. Ұңғымаларды сөндіруге арналған сұйықтықтарға қойылатын талаптар
5.6.1. Сөндіру сұйықтығының тығыздығы сұйықтық бағанының қажетті талаптарға сәйкес қабаттан жоғары қысым жасауы есебінен анықталады.
5.6.2. Жуу сұйықтығының тығыздығының жобалық шамалардан ауытқуына 0,02 г / см3 артық емес рұқсат етіледі.
5.6.3. Сөндіру сұйықтығының температурасы іріңді және пайдалану бағанының қабырғаларында АСПО түсуінің алдын алу үшін, сондай-ақ оларды бұрыннан бар АСПО-дан тазарту үшін кемінде 65° С болуы тиіс.
5.6.4. Сөндіру сұйықтығы коллекторды құрайтын тау жыныстарына химиялық инертті, қабат сұйықтықтарымен үйлесімді болуы керек және қатты бөлшектермен қабаттың кеуектерінің қайтымсыз колматациясын болдырмауы керек.
5.6.5. Тұншықтырғыш сұйықтық сүзгісі саз бөлшектеріне тежегіш әсер етуі керек, олардың қабат суының кез келген РН мәнінде ісінуіне жол бермейді.
5.6.6. Сөндіру сұйықтығы су тосқауылдарын жасамауы керек және «Сөндіру сұйықтығы - қабат сұйықтығы» фазалық интерфейсіндегі фазааралық керілуді азайту арқылы коллектор бетінің гидрофобизациясына және қабат тесіктеріндегі капиллярлық қысымның төмендеуіне ықпал етуі керек.
5.6.7. Сөндіру сұйықтығы бірінші және екінші типтегі тұрақты су-мұнай эмульсияларын құрмауы керек.
5.6.8. Сөндіру сұйықтығының тұтқыр құрылымдық-механикалық қасиеттері оның өнімді қабатының сіңуіне жол бермеу үшін реттелуі керек.
5.6.9. Сөндіру сұйықтығы ұңғыма жабдықтарына коррозиялық әсері төмен болуы керек. Болаттың коррозия жылдамдығы жылына 0,10-0,12 мм-ден аспауы керек.
5.6.10. Сөндіру сұйықтығы жоғары температурада ыстыққа төзімді және қыста аязға төзімді болуы керек.
5.6.11. Сөндіру сұйықтығы дайындау және пайдалану үшін технологиялық болуы керек.
5.6.12. Сөндіру сұйықтығының технологиялық қасиеттері реттелуі керек.

5.7. Сөндіру үшін технологиялық сұйықтықтарды дайындауға қойылатын талаптар.

5.7.1 . Ұңғымаларды жууды сөндіруге арналған барлық технологиялық сұйықтықтар тікелей Солер-ерітінді торабында дайындалады. Ерекшелік-қалыңдатылған жуу сұйықтықтары, кері эмульсиялар және т.б. олардың дайындалуы ерітіндінің айналымы процесінде тікелей ұңғыманың айналасында жүреді.
5.7.2. Тұз еритін тораптарды жұмыс орнынан едәуір алып тастаған жағдайда ҰАКЖ/игеру бригадасы жанындағы сыйымдылық паркінде технологиялық сұйықтықтарды дайындауға болады.
5.7.3. Теңіз суын ЖГ негізі ретінде пайдалануға тыйым салынады,өйткені ол жабдықтың коррозиясының жоғарылауына әкеледі.
5.7.4. ППД жүйесінің немесе су айдындарының айдау ұңғымаларынан іріктелген суды Тапсырыс берушінің келісімінсіз пайдалануға тыйым салынады. Тұз еріту торабы жағдайында дайындықтан өтпеген технологиялық сұйықтықты пайдалану кезінде ҰКЖ/игеру бригадасы іріктеу орнын, іріктелген судың көлемін, сондай-ақ қоспалардың атауы мен концентрациясын (егер оларды қолдану қажет болса) келіседі.
5.7.5. Әрбір тұз ерітінді торабында пісіру технологиясының ерекшеліктеріне байланысты базалық ерітіндінің өзіндік тығыздығы белгіленеді. Негізгі ерітінді-тұрақты негізде дайындалатын белгілі бір тығыздықтағы ерітінді (берілген тұз құрамы мен берілген тұз ерітіндісі үшін).
5.7.6. Әрбір тұзды ерітінді торабында тұздың немесе тұздың әр түріне арналған пісіру технологиясының ерекшеліктеріне байланысты 1 м3 базалық ерітінді дайындау үшін өзіндік тұз шығыны белгіленеді.
5.7.7. Басқа тығыздықтағы барлық тұзды ерітінділер тауарлық, альБҚеномандық немесе тұщы судың негізгі ерітіндісін сұйылту арқылы дайындалады. Қажетті тығыздықтағы негізгі ерітіндіні сұйылту процесін ұйымдастыру үшін ерітінді түйіндерінде сұйылту кестелері ілінуі керек.
5.7.8. Сұйықтықтарды дайындауға арналған тұз құрамына қойылатын талаптар.
5.7.8.1. 12 сағат ішінде тұндырудан кейін КВЧ мазмұны 100 мг/л артық емес;
5.7.8.2. Сөндіру сұйықтықтарын дайындау үшін қолданылатын сулармен толық үйлесімділік;
5.7.8.3. Экономикалық талаптарға сай болу (салыстырмалы төмен құн және қол жетімділік);
5.7.8.4. Тау жыныстарына инертті және қабат суларымен өзара әрекеттесу кезінде ерімейтін шөгінділер түзбейді;
5.7.8.5. Тұрақты су-мұнай эмульсияларын жасамаңыз
5.7.9. Тұз құрамдары мынадай рұқсат құжаттамасына ие болуы тиіс:
5.7.9.1. Техникалық шарттар;
5.7.9.2. Сәйкестік сертификаты және пайдалануға рұқсат;
5.7. 9.3. Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды.
5.7.10. Блоктаушы құрамдарға қойылатын талаптар
5.7.10.1. БҚ құрамында тау жыныстарының өткізгіштігін қайтымсыз төмендетуге қабілетті химиялық реагенттер болмауы керек.
5.7.10.2. БҚ деструкция уақытын реттеуге және қажет болған жағдайда деструкция мүмкіндігіне ие болуы керек.
5.7.10.3. БҚ олардың қасиеттерін реттей алуы керек (тұтқырлық, сүзу және т. б.)
5.7.10.4. БҚ дайындау ерітінділерді дайындаудың мамандандырылған блоктарында да, «дөңгелектерден» де, яғни стандартты Мұнай кәсіпшілігі техникасын қолдана отырып мүмкін болуы керек.
5.7.10.5. БҚ дайындау қыста да, жазда да мүмкін болуы керек.
5.7.11. БҚ дайындауға арналған химиялық реагенттерде мынадай рұқсат беру құжаттамасы болуы тиіс:
5.7.11.1. Техникалық шарттар;
5.7.11.2. Сәйкестік сертификаты және пайдалануға рұқсат;
5.7.11.3. Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды.
5.7.12. Ингибиторлық қоспаларға қойылатын талаптар:
5.7.12.1. сөндіру сұйықтықтарын және қабат сұйықтықтарын дайындау үшін қолданылатын сулармен толық үйлесімділік;
5.7.12.2. улы емес болу;
5.7.12.3. тұрақты су-мұнай эмульсияларын жасамаңыз.
5.7.13. ЖГ қолданылатын барлық ингибиторлық қоспалар келесі құжаттамаға ие болуы керек:
5.7.13.1. Техникалық шарттар;
5.7.13.2. Сәйкестік сертификаты және пайдалануға рұқсатнама;
5.7.13.3. Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды.

5.8. Ұңғымаларды сөндіру кезінде қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны қорғау талаптары

5.8.1. Сөндіру бойынша жұмыстарды орындаумен айналысатын қызметкерлер өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін, өртке қарсы Мүкәммалдың, жабдықтың орналасқан жерін және өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірін білуге міндетті.
5.8.2. Өрт туындаған кезде өрт сөндіру бөлімін дереу шақырып, бір мезгілде ұңғымадағы өрт сөндіру құралдарымен өртті жоюға кірісу керек.
5.8.3. Қыс мезгілінде дайындық-қорытынды жұмыстарды жүргізу үшін айдау құбырының мұздатылған учаскелерін ашық отпен жылытуға тыйым салынады, бұл үшін технологиялық буын бу шығаратын қондырғыны пайдаланады (сағалық ысырмаларды қыздыру, АО-да мұнайды жылыту, ластануды тазарту және т.б.).
5.8.4. Ұңғыманы жууға қатыспайтын адамдардың қауіпті аймақта болуына тыйым салынады.
5.8.5. Мұнайды төгу және автоцистернаға құю алдында оны жерге тұйықтау қажет, ал егер жерге тұйықтау құрылғысы болмаса, жерге тұйықтау топыраққа кемінде 0,5 м батырылған металл түйреуішке жүргізіледі.
Жерге қосу сымдарын ағызу немесе құю аяқталғанға дейін ажыратуға болмайды.
5.8.6. Қыста, аязды температурада, сумен жуғаннан кейін мұнай құбырын мұнаймен айдау керек.
5.8.7. Ұңғыманы мұнаймен жуғаннан кейін агрегаттың манифольд желісі мен ұңғыманың арматурасы сумен жуылуы тиіс.
5.8.8. Беттік-белсенді заттармен өңделген тұзды ерітінділерді дайындау және айдау кезінде қоршаған ортаны қорғау мақсатында сыйымдылықтардың, байланыстырушы тораптардың, сорғылардың тығыздағыш элементтерінің, оған орнатылған сағалық жабдығы бар корпустың герметикалығын қамтамасыз ету.
5.8.9. Сөндіру сұйықтығын дайындау жұмыстарымен айналысатын қызметкерлер ЖҚҚ, қорғаныш көзілдіріктермен және резеңке қолғаптармен қамтамасыз етілуі тиіс.
5.8.1 о. жұмыстарды орындаушылар жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру жөніндегі іс-шараларды (жабдықтар мен персоналдың жұмыстарды орындауға дайындығын), ықтимал тәуекелдерді сәйкестендіруді, талдауды және бағалауды қоса алғанда, қызметтерді көрсету басталғанға дейін, қызметшілерде көрсету кезінде және одан кейін барлық кезеңдерде ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шараларды өткізуді қамтамасыз етуі тиіс, оның ішінде жүргізілген тексерулер мен аудиттердің қорытындылары және оларды басқару жөніндегі іс-шаралар, қауіпті жағдайлар туралы хабарлау жүйелері (ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша кеңестер мен тренингтер, ұжымдық қорғау құралдары мен ЖҚҚ), ТЖ кезіндегі басқару (ТЖ кезіндегі жоспарлар мен іс-қимылдар);

5.9. Сөндірудің ұңғымалардың өнімділігіне теріс әсерін азайту мақсаттарына қол жеткізуді бақылау және талдау. Түзету шараларын қабылдау

5.9.1. МГӨЦ геологы ұңғымалардың жұмыс режимдері бойынша ауытқуларды уақтылы анықтау мақсатында ұңғымалар жұмысының алынған параметрлеріне күн сайын талдау жүргізеді. Жұмыс параметрлерінің ауытқуларын анықтау және растау кезінде деректердің өзгеру себептерін уақтылы анықтайды.
5.9.2. Ұңғымаларға берілген ЖГ туралы ақпаратты ЖГ жеткізушілері апта сайын және ай сайын Өндірістік қамтамасыз ету базасына МГӨЦ геологына ұсынуға тиіс.
5.9.3. ҰКЖ бойынша супервайзер ұңғымаларды сөндіру кезіндегі бұзушылықтар мен асқынулардың барлық фактілері туралы МГӨЦ геологын дереу хабардар етеді және МГӨЦ келісімі бойынша кемшіліктерді жою және жұмыс технологиясына қажетті өзгерістер енгізу жөнінде шаралар қабылдайды.
5.9.4. МГӨЦ геологы ҰАКЖ жүргізгеннен кейін ұңғыманың шығару параметрлеріне тұрақты бақылау жүргізеді, ҰАКЖ кейін ұңғымаларды сапасыз дайындау салдарынан параметрлердің ауытқуының мүмкін себептерін талдайды және анықтайды, ЖГ ұңғымаларын Сөндіру, тығыздығы жоғары және ЖГ қабаттың сүзу қасиеттеріне жанама әсерлері.
5.9.5. Бақылау және талдау функциялары №2 қосымшада келтірілген тәртіпке сәйкес орындалады.

6. ҚҰЖАТТАРҒА СІЛТЕМЕ
6.1. Құжаттарға сілтемелер жоқ.

7. ЖАЗБА ФОРМАЛАРЫ




	(Қосымша 1)
	СҚҚ негізгі параметрлерінің кестесі:
өлшемдері, сызықтық метр көлемі, көлемі
металл 


	(Қосымша 2)

	Бақылау және талдау функциясының кестесі




8. ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ
8.1. Регламентке өзгерістер мен толықтырулар белгіленген тәртіппен енгізіледі.

































№1 қосымша

	Өлшемі
	Сыртқы диаметрі, мм
	Ішкі диаметрі, мм
	Салмағы, кг/м
	муфтаның сыртқы диаметрі, мм
	Погон метрдің көлемі
	Орын ауыстыруы

	мм
	дюйм
	
	
	Қонуынсыз
	Қонуымен
	
	м3/м
	м/м3
	м3/м
	м/м3

	

50,8
	

2
	60,3
	51,8
	5,95
	-
	73,0
	0,002107
	474,6
	0,000759
	1317,5

	
	
	60,3
	50,7
	6,85
	-
	73,0
	0,002019
	495,3
	0,000874
	1144,2

	
	
	60,3
	50,7
	-
	6,99
	77,8
	0,002019
	495,3
	0,000891
	1122,3

	
	
	60,3
	47,4
	8,63
	-
	73,0
	0,001765
	566,6
	0,001101
	908,3

	
	
	60,3
	47,4
	-
	8,85
	77,8
	0,001765
	566,6
	0,001129
	885,7

	

	
63,5
	
2
1/2
	73,0
	62,0
	9,52
	-
	88,9
	0,003019
	331,2
	0,001214
	823,7

	
	
	73,0
	62,0
	-
	9,67
	93,2
	0,003019
	331,2
	0,001233
	811,0

	
	
	73,0
	57,4
	12,8
	-
	88,9
	0,002588
	386,4
	0,001632
	612,7

	
	
	73,0
	57,4
	-
	12,95
	93,2
	0,002588
	386,4
	0,001651
	605,7

	

	

76,2
	

3
	88,9
	77,9
	11,46
	-
	108,0
	0,004766
	209,8
	0,001461
	684,5

	
	
	88,9
	76,0
	13,69
	-
	108,0
	0,004536
	220,5
	0,001746
	572,7

	
	
	88,9
	76,0
	-
	13,84
	114,3
	0,004536
	220,5
	0,001765
	566,6

	
	
	88,9
	74,2
	15,18
	-
	108,0
	0,004324
	 231,3
	0,001936
	516,5

	
	
	88,9
	69,9
	18,90
	-
	108,0
	0,003837
	260,6
	0,002410
	414,9

	
	
	88,9
	69,9
	-
	19,27
	114,3
	0,003837
	260,6
	0,002457
	407,0

	

	88,9
	3
1/2
	10,16
	90,1
	14,10
	-
	120,7
	0,006376
	156,8
	0,001798
	556,2

	
	
	10,16
	88,3
	-
	16,40
	127
	0,006124
	163,3
	0,002091
	478,2

	

	101,6
	4
	114,3
	100,5
	18,80
	-
	132,1
	0,007933
	126,1
	0,002379
	417,2

	
	
	114,3
	100,5
	-
	19,00
	141,3
	0,007933
	126,1
	0,002423
	412,7


*- металл көлемі-муфталары бар құбырлар үшін есептелген ыстырылған сұйықтық мөлшері.





Ескерту*:  Техникалық ерекшелікке 5-Қосымша оның ажырамас бөлігі болып табылады және әлеуетті Жекізушінің  тендерлік құжаттамасы құрамында Жүйеде қалыптастырылған электрондық құжат түрінде ұсынуға жатады.
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по глушению скважин при ТиКРС
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Срок действия технологического регламента до «_____»________________20_____г.

г. Актобе 2022 год.

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 . Основной целью настоящего Регламента по глушению скважин при текущем и капительном ремонте скважин в группе компаний ТОО «Казахойл Актобе» (далее - Регламент) является установление единого формата работ по приготовлению и применению жидкости глушения на нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах при проведении ТКРС на месторождениях Алибекмола и Кожасай.
1.2. Настоящий Регламент предусматривает комплекс требований, обеспечивающих качественное приготовление и применение жидкости глушения на нефтяных и газовых скважинах на месторождениях Алибекмола и Кожасай в рамках рабочих проектов и договоров с соблюдением нормативов по охране недр и окружающей среды, а также требований по безопасному ведению этих работ.
1.3. Рекомендации и технологические решения, изложенные в Регламенте соответствуют требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан в области обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей
промышленности.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Применение требований настоящего Регламента подрядными ТОО «Казахойл Актобе» осуществляется в установленном порядке путем разработки и утверждения аналогичного Регламента или приведения внутренних документов организации группы подрядных компаний ТОО «Казахойл Актобе» (далее КОА) в соответствие с настоящим Регламентом. 
2.2. Применение настоящего Регламента третьими лицами, оказывающими услуги на объектах месторождений КОА, осуществляется на условиях, указанных в заключаемых договорах.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Группа компаний КМГ - КМГ и юридические лица, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) прямо или косвенно принадлежат КМГ  
на праве собственности управления, а также или доверительного юридические лица, деятельность которых КМГ вправе контролировать
КМГ  - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»
КОА – ТОО «Казахойл Актобе» осуществляет свою деятельность на м/р Алибекмола и Кожасай.
Заказчик  - юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которого прямо или косвенно принадлежит КМГ на праве собственности или доверительного управления, а также юридическое лицо, деятельность которого КМГ вправе контролировать, обладающее в соответствии с требованиям законодательства правом на проведение операций по недропользованию
 ДЗО - дочерние организации и зависимые общества, в том числе совместно-контролируемые организации и совместные предприятия КМГ
Подрядная организация  - подрядчик, оказывающий услуги по ТКРС на основе заключенного договора с Заказчиком
АСПО - асфальтосмолопарафиновые отложения
АДПМ - агрегат для депарафинизации скважин передвижной модернизированный
АЦН - автоцистерна нефтепромысловая
БС - блокирующие составы
ГНВП - газонефтеводопроявления
ГНО - глубинное насосное оборудование
ЖГ - жидкость глушения
ИЭР - инвертно-эмульсионный раствор
ИНЭР- инвертный нефтяной эмульсионный раствор
КВЧ - количество взвешенных частиц
ТКРС - текущий и капитальный ремонт скважин
РУ - растворный узел
СИЗ - средства индивидуальной защиты
НКТ - насосно-компрессорные трубы
НПА - нормативно- правовой акт
ПАВ - поверхностно-активные вещества
ПВО - противовыбросовое оборудование
ППД - поддержание пластового давления
ЦА - цементировочный агрегат
ЦИТС - центральная инженерно-технологическая служба
ЦДНГ - цех добычи нефти и газа
ОФ - открытое фонтанирование
УШГН - установка штангового глубинного насоса плунжерного типа
УВ - углеводороды
УЭЦН - установка электроцентробежного погружного насоса
ЭЦН - электрический центробежный насос
ХАЛ - химико-аналитическая лаборатория
Глушение - технологический процесс, направленный на временное прекращение притока жидкости из пласта в ствол скважины путем создания противодавления на продуктивный пласт жидкостью, плотность которой выше градиента пластового давления на требуемую величину согласно НПА РК.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 . При ведении работ по глушению скважин при ТКРС рабочие и инженерно-технические работники, занимающиеся текущим и капитальным ремонтом скважин несут ответственность за соблюдение действующих норм безопасного производства работ в соответствии с нормативными правовыми актами и иными нормативными документами Республики Казахстан.
4.2. После приема в ремонт скважины ответственным за производство работ на скважине является мастер текущего и капитального ремонта скважин, начальник цеха структурного подразделения Заказчика или подрядной организации, супервайзер по ТКРС, руководители структурных подразделений, ответственных за выполнение работ по ТКРС Заказчика.
4.3. За качество применяемых материалов и выполнение требований плана-заказа в части глушения скважин перед Заказчиком отвечает Подрядная организация по ТКРС. За качество работы своих субподрядных организаций Подрядная организация по ТКРС отвечает перед Заказчиком.

5. ОПИСАНИЕ РЕГЛАМЕНТА

5.1. Подготовительные работы
5.1 .1. Перед началом ремонтных работ, связанных с разгерметизацией устья, скважину глушат. Время отстоя после глушения не менее 1 часа.
5.1.2. Глушению подлежат все скважины с пластовым давлением выше гидростатического и скважины, в которых сохраняются условия ГНВП или ОФ при пластовых давлениях ниже гидростатического.
5.1.3. Скважину глушат после подписания акта о приеме скважины в ремонт при наличии утвержденного ПОР.
5.1.4. При глушении скважины создают гидростатическое динамическое давление (при вытеснении нефти из скважины жидкостью глушения), не превышающее давление гидроразрыва пласта или давление поглощения жидкости пластом.
5.1.5. Скважины, в продукции которых содержится сероводород, глушат жидкостью, содержащий нейтрализатор сероводорода.
5.1.6. Глушение скважины производится до переезда ремонтной бригады на ремонтируемую скважину.  
5.1.7. После проведения глушения устье скважины оснащают ПВО, в соответствии с утвержденной в заказ-наряде, обеспечивающий контроль и управление скважинами при ТКРС и в аварийных ситуациях, с учетом геологотехнических условий эксплуатируемой скважины.
5.1.8. При появлении признаков ГНВП при ТКРС прекращаются ремонтные работы, и скважину повторно глушат. Возобновление работ бригад ТКРС производят по согласованию с руководителем ЦИТС, ЦДНГ.
5.1.9. При перерывах в работе по ТКРС устье скважины надежно закрывают (герметизируют).
5.1 .10. Перед демонтажом устьевой арматуры скважины давление в трубном и затрубном пространстве уменьшают (стравливают) на выкидную линию до атмосферного.
5.1.11. Плотность ЖГ определяют из расчета создания столбом жидкости гидростатического давления, превышающего пластовое давление на величину k:
- 10-15% для скважин глубиной до 1200 м (интервалов от 0 до 1200 м), но не более 15 кгс/см2 (1,5 МПа);
- 5-10% для скважины глубиной до 2500 м (интервалов от 1200 до 2500 м), но не более 25 кгс/см2 (2,5 Мпа);
- 4-7% для скважин глубиной более 2500 м (интервалов от 2500 и до проектной глубины), но не более 35 кгс/см2 (3,5 МПа);
5 .1.12. Плотность жидкости глушения рассчитывается по формуле:

Ржг = 10 (1 + kб) Рnл /Н,     (1)

где Ржг - плотность ЖГ, г/см3 ;
Рпл - среднее текущее пластовое давление, атм;
kб - коэффициент безопасности, принимаемый в пределах 0,05-0,10;
Н - глубина скважины до кровли пласта или расстояние от устья скважины до верхних отверстий перфорации по вертикали, м.
Коэффициент безопасности kб работ, зависящий от глубины скважины, коэффициента продуктивности и газового фактора, определяется согласно табл. 1.

Таблица 1 - Коэффициент безопасности работ
 
	Градиент пласт.
Давления,
(атм/ 10м)
	Коэф-т продуктивности, м3/(сут*атм)
	Газовый фактор, м3/м3
		Коэффициент безопасности в зависимости от глубины скважины, м

	
	
	
	<1200 
	1200-2400
	>2400

	
<0,9
	<0,5
	<100
100-400
>400
	0,08
0,08
0,08
	0,05
0,05
0,05
	0,05
0,05
0,05

	
	0,5-2,0
	 <100
100-400
>400
	0,08
0,08
0,08
	0,05
0,05
0,05
	0,05
0,05
0,05

	
	>2,0
	<100
100-400
>400
	0,08
0,08
0,08
	0,05
0,05
0,05
	0,05
0,05
0,05

	
0,9-1,2
	<0,5
	<100
100-400
>400
	0,08
0,08
0,08
	0,05
0,08
0,08
	0,05
0,05
0,05

	
	0,5-2,0
	<100
100-400
>400
	0,08
0,08
0,08
	0,05
0,08
0,08
	0,05
0,05
0,05

	
	>2,0
	<100
100-400
>400
	0,08
0,10
0,10
	0,05
0,08
0,10
	0,05
0,05
0,08

	
>1,2
	<0,5
	<100
100-400
>400
	0,10
0,10
0,10
	0,08
0,08
0,10
	0,05
0,05
0,08

	
	0,5-2,0
	<100
100-400
>400
	0,10
0,10
0,10
	0,08
0,10
0,10
	0,05
0,05
0,08

	
	>2,0
	<100
100-400
>400 
	0,10
0,10
0,10
	0,08
0,10
0,10
	0,05
0,08
0,08



5.1.13. Пластовое давление должно быть замерено не ранее, чем за 3 месяца до начала ремонта скважины.
5.1.14. При получении удельного веса жидкости у= 0,82 - 1.0, рассчитанного по формуле   ( 1 ), ремонтируемая скважина должна быть заглушена дегазированной нефтью или ее обратной эмульсией.  
5.1.15. Объем жидкости глушения скважины, необходимой для глушения и технологических нужд при текущем ремонте скважин в общем случае определяется:

V = Vскв· +V дол·+ 0,2*Vскв·          (2)

где: V скв  - объем жидкости в скважине, определяемый объемом эксплуатационной колонны, м3;
V дол  - объем жидкости для долива скважин в процессе ведения работ, 0,2*Vскв - технологические расходы и потери жидкости, м3 .
Кроме того, на период ремонта скважина должна быть обеспечена запасом жидкости, не менее двух объемов скважины.
5.1.16. Объем эксплуатационной колонны определяется в зависимости от длины ствола скважины, ее диаметра и толщины стенки колонны:

Vэк = 0,785 *d2 ' * Н (3)

где: d - внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм;
Н - длина ствола скважины, м.
5.1.16. При глушении товарной нефтью или обратной эмульсией необходимо соблюдать следующие условия:
5.1.17.1. Глушение производить непосредственно после приготовления раствора перед ремонтными работами (для предотвращения расслаивания жидкости глушения);
5.1.17.1. Объем жидкости глушения должен быть не менее величины объема эксплуатационной колонны для каждого цикла глушения. Без наличия этого объема на скважине начинать глушение запрещается.


5.2. Классификация жидкостей для глушения скважин

5.2.1.Все жидкости глушения условно делят на две группы: на водной и углеводородной основе. В первую группу входят:
5 .2.1.1. Пены, пресные и пластовые воды;
5.2.1.2. Водные растворы минеральных солей;
5.2.1.3. Глинистые растворы с низкой водоотдачей;
5.2.1.4. Специальные жидкости глушения: пластовая вода с добавками ПАВ с плотностью 1,0-1,2 г/см3; системы с конденсированной твердой фазой (гидрогели) и др.

5.2.2. Во вторую группу входят: товарная (дегазированная) нефть; водонефтяные эмульсии (ВНЭ), стабилизированные ПАВ с плотностью 0,9-1,2 г/см3 и др.

5.2.3. В группе жидкостей глушения на водной основе ведущая роль принадлежит водным растворам минеральных солей или чистым рассолам, не содержащим твердой фазы. Наибольшее распространение NaCl, так как имеют наименьшую стоимость и доступность по сравнению с другими солями, однако они коррозионно активны. Хлористый натрий обычно используют для приготовления жидкостей глушения до плотностей 1,18 г/см3 .

5.2.4. Для приготовления более плотных жидкостей плотностью 1,18-1,30 г/см3 используют хлористый кальций (СаСl2) . Для получения жидкостей глушения плотностью более 1,30 г/см3 используют карбонат калия (поташ), а также другие соли или их смеси.
5.2.5. Количество реагента (NaCI, СаСl2), требующегося для приготовления необходимого объема жидкости глушения определенной плотности, рассчитывается по формуле:
 
Мр = Yр ( Yжг- 'Yв)10*V жг/( Yр - 'Yв),
Где:
Мр - количество реагента, кг;
Yp-удельный вес реагента, г/см3 ;
Yжг -удельный вес ЖГ, г/см3 ;
'Yв - удельный вес воды, используемой для приготовления ЖГ г/см3;
V жr - требуемый объем ЖГ, м3 .
Следует принимать удельные веса NaCI - 2,15 г/см3 , СаСl2 - 2,20 г/см3 .
Не допускается отклонение величины плотности жидкости глушения от расчетной более чем на ±0,02 г/см3 .
5.2.6. В пластах с проницаемостью более 0,3 мкм2 , а также при глушении скважин с газовым фактором более 200 м3/м3 для предотвращения поглощения рекомендуется применять водные растворы КМЦ, гидрофобноэмульсионные растворы, полисахаридные жидкости глушения (ПСЖГ) и др.
5.2.7. Для предотвращения проникновения растворов на основе солей в пласт используются различные загущенные жидкости глушения, которые обладают повышенной вязкостью и имеют низкий коэффициент фильтрации в пласт. Применение загущенных жидкостей глушения связано с пониженным пластовым давлением, когда пластовое давление ниже гидростатического.
5.2.8. Загущенные жидкости глушения на водной основе можно разделить на следующие основные виды: пены, полимерные жидкости глушения и прямые эмульсии.
5 .2.9 .Для максимального сохранения коллекторских свойств продуктивных пластов в процессе проведения ремонтных работ в скважинах в качестве жидкостей глушения применяются растворы на УВ основе.
Использование таких систем сохраняет естественную водонасыщенность пор ПЗП (фазовую проницаемость его по нефти). Исключаются набухание глинистых минералов пласта, блокирующее действие воды, обусловленное капиллярными явлениями; образование нерастворимых осадков при контакте с минерализованными водами; коррозия оборудования, проявления сероводорода на устье скважин. Недостатком жидкостей глушения на УВ основе является их пожароопасность.
5.2.10. Загущенные жидкости на УВ можно разделить на обратные эмульсии и загущенную нефть. Вследствие широты диапазона регулируемых свойств и сравнительно низкой стоимости наибольшее распространение нашли обратные эмульсии. В зависимости от объемного содержания дисперсной фазы эмульсии подразделяются на три класса: разбавленные, концентрированные и высококонцентрированные. Эмульсии имеют высокую вязкость и низкую фильтруемость.
5.2.11. При глушении скважин, эксплуатирующихся при низком забойном давлении, и имеющих трещину ГРП происходит значительное поглощение жидкостей глушения. При этом загущенные жидкости не позволяют достаточно эффективно бороться с поглощением. В таких случаях наиболее эффективным является применение жидкостей глушения с контролем поглощения, содержащие в своем составе твердую фазу. В качестве твердой фазы используются карбонат кальция и водорастворимые соли.
5.2.12. Разновидности применяемых солевых растворов:
5.2.12.1. Растворы на основе хлористого натрия (NaCl)
Наиболее доступный, широко производимый промышленностью, одна из наиболее дешевых солей. Обладает хорошей растворимостью в воде. Позволяет получать растворы плотностью до 1,18 гр/см3 • При взаимодействии с глинистым цементом продуктивных пород может вызывать кольматацию ПЗП из-за их набухания. После неоднократной прокачки  хлористого натрия через заглинизированный керн проницаемость по нефти
снижается до 46%. Для снижения отрицательного эффекта обязательно необходима добавка ингибитора коррозии и солеотложений. При использовании на заглинизированных коллекторах необходимо использовать с ингибиторами набухания глин.
5.2.12.2. Растворы на основе хлористого калия (KCI) Растворы на основе хлористого калия не вызывают набухания глинистого цемента продуктивных пород. Максимальная плотность водного раствора 1, 14 гр/см3 • В раствор хлористого калия необходимы добавки ингибитора коррозии и солеотложений.
5.2.12.3. Растворы на основе хлористого кальция (СаС12) 
Наиболее доступный, широко производимый промышленностью тяжелый раствор глушения. В основном применяется раствор хлористого кальция плотностью 1,3 гр/см3 , но при использовании сухого хлористого кальция можно увеличить плотность до 1,35 гр/см3 . Применение растворов высокой плотности не исключает процесса фильтрации в пласт, где при контакте с пластовыми водами возможно выпадение солей. Восстановление
проницаемости по нефти при фильтрации хлористого кальция через керны в среднем не превышает 30-35%. Для устранения недостатков в растворы на основе хлористого кальция необходимо обязательно добавлять ингибитор коррозии, солеотложений и гидрофобизатор.
5.2.12.4. Растворы на основе поташа (карбоната калия - К2СО3)
Тяжелая жидкость глушения. Плотность водных растворов поташа достигает 1,5 гр/см3 • Раствор на основе поташа обладает эффектом повышения естественной проницаемости продуктивных пород до 125%. Широкую распространенность не получил из-за высокой стоимости. Растворы на основе поташа требуют обязательной добавки ингибиторов
коррозии и солеотложений.
5.2.12.5. Растворы на основе азотнокислого натрия (NaN03)
Синтетическая соль, поставляемая рядом химических предприятий. Хорошо растворима в воде (880 г в 1 литре воды). Позволяет получать растворы плотностью до 1,40 г/см3 .
Растворы азотнокислого натрия в растворе галита (плотностью 1, 13-1, 14 г/см3 ) имеют невысокую стоимость и плотность до 1,36 г/см3 . Возможно их применение взамен хлористого кальция при угрозе интенсивных солеотложения и несовместимости с попутно добываемой водой. Для предотвращения набухания глинистого цемента и солеотложения
необходимо добавка гидрофобизаторов, ингибиторов коррозии и солеотложения в количествах, предусмотренных для растворов хлористого натрия (галита). Бинарный раствор азотнокислого натрия с галитом совместим с раствором Триасалт - СТ и может применяться вместо хлористого кальция для получения растворов плотностью до 1,35 г/см3 •
5.2.12.6. Растворы на основе КТЖ-1600 (смесь солей кальция) 
Синтетический продукт, производимый смешением солей кальция и ингибирующих добавок. Хорошо растворима в воде (1910 г в 1 литре воды). Максимальная плотность растворов достигает 1,6 г/см3. Растворение твердого КТЖ-600 в растворе хлористого кальция плотностью 1,3 г/см3 позволяет значительно снизить расход соли КТЖ-1600 и получить растворы плотностью до 1,5 г/см3 .
Применение растворов КТЖ-1600 не исключает процесса фильтрации в пласт, при контакте с пластовыми водами, содержащими гидрокарбонат и/или сульфат-ионы возможно выпадение солей. Продукт КТЖ-1600 содержит комплекс присадок, ингибирующих коррозию. При применении с хлористым кальцием, для предотвращения выпадения солей и защиты оборудования от коррозии, необходимо добавлять ингибиторы коррозии, солеотложения и гидрофобизатор в количествах, предусмотренных для растворов хлористого кальция.
5.2.13. Блокирующие составы:
Блокирующие составы (БС) предназначены для предотвращения проникновения жидкости глушения в пласт, а также для проведения глушения в осложненных условиях (многопластовая залежь, высокий газовый фактор, скважины после ГРП и т.п.).
5.2.13 .1. Блокирующие составы на основе полимерных составов.
Вариантов блокирующих составов на основе полимеров много  Они отличаются типом полимера и применяемой концентрацией. 
Не рекомендуются использовать БС на основе полиакриламида или другого полимера неподверженного деструкции.
Так как применение такого вида полимеров в БС может привести к необратимому ухудшению фильтрационно-емкостных свойств ПЗП. 
Поэтому более применимы биополимеры (например, полисахариды) растворы которых обладают низкой фильтруемостью и регулируемым в широком диапазоне временем деструкции.
5.2.13.2. Блокирующие составы на углеводородной основе. В основном представляют собой обратные эмульсии (вода в нефти) и состоят из трех компонентов нефть, вода (солевой раствор) и эмульгатор. Плотность обратных эмульсий может варьироваться от 0,9 до 1, 18 гр/см3. В зависимости от компонентного состава на месторождениях применяются ИЭР, ИНЭР и т.д.
5.2.13.3. Вес БС должен быть не более чем на 5% тяжелее расчетной жидкости глушения (для зимних условий возможны отклонения в большую сторону). Объем БС: соответствует объему эксплуатационной колонны от забоя до точки на 100 м выше верхнего отверстия перфорации.
В начале операции производится закачка расчетного количества вязкой пачки, которая устанавливается на 100-200 м выше интервала перфорации. Затем скважина доливается основной жидкостью глушения.
5.2.14.Разновидности ингибирующих добавок
5.2.14.1. Ингибиторы подавления набухания глин и гидрофобизаторы.
Введение гидрофобизаторов позволяет сохранить добывной потенциал скважин после глушения за счет сохранения фазовой проницаемости по нефти путем подавления процессов набухания и диспергирования пелитовой части горной породы, а также инверсии смачиваемости пористой среды (гидрофобизация). Для приготовления жидкостей глушения скважин рекомендуется применение одного из комплексных ПАВ
Эффективность применения должна быть подтверждена лабораторно.
5.2.14.2. Ингибиторы солеотложений.
Во избежание интенсивного осадкообразования в процессе глушения и вывода скважины на режим в раствор глушения необходимо добавлять ингибитор солеотложения. Рекомендуется при глушении скважин использовать ингибиторы солеотложения, добавляемые к раствору глушения в дозировке 50 гр/м3 - СНПХ-5301, СНПХ-5312С, Серво-367, Акватек 511 М, Синол ИС 001 Т, Сонсол 2001А. Нарлекс Д 54, ОЭДФ-МА - в дозировке 10-20 гр/м3 . Если нет рекомендаций по дозировке ингибиторов солеотложения по отдельным видам растворов, то применяются вышеуказанные дозировки.
Эффективность применения должна быть подтверждена лабораторно.
5.2.14.3. Ингибиторы коррозии.
Коррозионная защита оборудования особенно актуальна при использовании для глушения высокоминерализованных растворов более 1,05 г/см3 . Для предотвращения коррозии достаточно добавлять в жидкость глушения катионактивный ПАВ. В случае использования катионактивного ПАВ для ингибирования коррозии, реагент следует растворять во всем приготавливаемом объеме жидкости глушения. При необходимости в состав ингибиторов коррозии может быть включены биоциды для борьбы с коррозией вызванной бактериальным заражением воды.
Эффективность применения должна быть подтверждена лабораторно.

5.3. Контроль качества жидкости глушения
5.3.1. Контроль качества составов для глушения скважин осуществляется на всех этапах глушения: приготовление, транспортировка, корректировка свойств перед непосредственным применением.
5.3.2. В целях обеспечения необходимого качества жидкостей глушения, наиболее эффективно осуществлять приготовление жидкостей различного компонентного состава на специальных установках - «Узле приготовления жидкости для глушения скважин».
Предприятие, эксплуатирующее растворный узел (РУ), обязано контролировать содержание КВЧ приготовленного раствора не менее 2 раз в неделю, но не менее одной проверки на каждую партию приготовленного раствора. Заказчик вправе произвести отбор пробы технологической жидкости для определения КВЧ в любое время.
Отбор пробы жидкости глушения с РУ должен производится через специально оборудованный пробоотборный вентиль, установленный на линии выдачи (заправки) автоцистерн. Проба на КВЧ, отобранная не с линии выдачи может характеризовать только определенный технологический процесс приготовления раствора.
Общее содержание КВЧ в готовых к выдаче растворах не должно превышать 100 мг/литр.
5.3.3. При приготовлении жидкостей глушения на Узле приготовления необходимо выполнять следующие обязательные требования:
 - водная фаза (пластовая вода, растворы солей) жидкостей глушения используется после очистки до требуемой кондиции с применением фильтров и контроля содержания механических примесей;
- организуется лабораторный контроль качества приготавливаемых составов;
- производится регулярная (в соответствии с графиком) зачистка емкостей Узла приготовления от механических примесей.
5.3.4. Используемая для транспортировки жидкостей глушения на промысловые объекты специальная техника должна удовлетворять следующим требованиям:
- наличие тарировочного паспорта на емкость;
- наличие сертификата качества, включающего сведения о датах проведения последней и очередной зачисток и данные лабораторного анализа на наличие взвешенных частиц;
- отсутствие загрязнения емкости химическими реагентами;
- наличие фильтра на агрегате для глушения (на приеме) с ячейками 1,5х1,5мм.
5.3.5. Зачистка емкостей автоцистерн от механических примесей (с обработкой бактерицидами) должна производиться не реже 1 раза в квартал, в соответствии с утвержденным графиком. Проведение указанной операции фиксируется в графике и сертификате качества. Один экземпляр указанного документа, подписанного ответственным лицом, передается водителю автомашины, второй хранится на предприятии.
5.3.6. Не допускается:
- использование автоцистерн под жидкость глушения не по назначению (для перевозки других жидкостей или выполнение иных операций);
- перевозка водных растворов с различным солевым составом (для исключения выпадения солей).
5.3.7. При выполнении стандартных операций, на промысловых
объектах оператором по глушению скважин контролируются следующие
параметры жидкости глушения:
- завезенный объем;
- плотность.
5.3.8. При необходимости производится корректировка плотности жидкости глушения.
5.3.9. Контроль качества жидкости глушения в бригадах текущего и капитального ремонта скважин осуществляется в соответствии с нижеследующими:
1) Предприятия, выполняющие ТКРС, обязаны использовать в технологической операции при ремонте скважины емкостной парк (блок долива, желобная емкость, АЦН), прошедшие очистку от мех примесей.
2) В бригаде необходимо иметь утвержденный график зачистки блока долива и желобной емкости и факт исполнения, акт о проведении очистки подписанный ответственными лицами.
3) С целью контроля жидкости на содержание КВЧ подрядчик ТКРС обязан отобрать пробы и сдать их в аккредитованную ХАЛ в соответствии с графиком. График утверждается техническим руководителем Подрядчика. Отбор проб технологической жидкости глушения с АЦН, блока долива, желобной емкости бригад производится Подрядчиком (не менее одного раза в месяц) в соответствии с графиком, уведомив при этом службу супервайзинга и согласовав время. Сдача проб в аккредитованную ХАЛ
производится Подрядчиком в опломбированной посуде.
4) Заказчик вправе произвести отбор пробы технологической жидкости для определения КВЧ в любое время. При отборе проб супервайзер уведомляет ЦИТС Подрядчика не менее чем за 3 часа. Каждая бригада должна быть обеспечена соответствующей требованиям тарой и пломбами постоянно. Сдача проб в лабораторию производится Заказчиком в опломбированной посуде.
5) Отбор проб на КВЧ производится с составлением двустороннего акта. Акт должен содержать следующие сведения: дату отбора пробы (время, число, месяц, год), место отбора, должность и подпись лиц производивших отбор проб.
Проба на КВЧ отобранная из АЦН или блока долива бригады ТКРС характеризуют качество раствора в указанных выше емкостях. Внеочередная зачистка производится по результатам определения КВЧ.
6) Аккредитованная ХАЛ обязана провести анализы предоставленных проб в кратчайшие сроки и своевременно предоставить результаты анализа на месторождение ДЗО. Фильтра, которые участвовали в проведении анализа, должны храниться в ХАЛ не менее одного месяца со дня проведения анализа с обязательным указанием на них: даты проведения анализа (число, месяц, год), место отбора, фамилии и подписи лица производившего анализ.


5.4.  Технология глушения
5.4.1. Технологический процесс глушения предполагает полную или частичную замену скважинной жидкости на жидкость глушения.
5.4.2. Глушение фонтанных и нагнетательных скважин производят закачиванием жидкости глушения методом прямой или обратной промывки до выхода циркуляционной жидкости на поверхность и выравнивания плотностей входящего и выходящего потоков для обеспечения необходимого противодавления на пласт.
5.4.3. Глушение скважин производят жидкостью объемом, не менее двух объёмов скважины, с последующим технологическим отстоем 1 час.
5.4.4. Глушение скважин, оборудованных ЭЦН и ШГН, винтовыми насосами при необходимости производят в два и более приёмов после остановки скважинного насоса и сбивания циркуляционного клапана (ЭЦН).
Жидкость глушения закачивают через НКТ или межтрубное пространство до появления её на поверхности. Закрывают задвижку и закачивают в пласт расчётный объём жидкости, равный объёму эксплуатационной колонны от уровня подвески насоса до забоя. Глушение скважин, оборудованных УЭЦН, если в составе нефти отсутствуют АСПО, производится прямой промывкой, а скважин фонтанных, с УЭЦН, не имеющих циркуляцию или с
негерметичным лифтом НКТ, а также скважин, оборудованных УШГН, винтовым насосом - обратной промывкой.
5.4.5. В процессе глушения скважины запрещается превышать давление на 0,8% от давления опрессовки эксплуатационной колонны и давления гидроразрыва пласта. В ПОР на глушение скважины необходимо указывать максимально разрешённое давление закачки.
5.4.6. В скважинах с низкой приёмистостью пластов глушение производят в два и более циклов. Количество циклов глушения для скважин с глубиной подвески ГНО до интервала перфорации - один, во всех остальных случаях количество циклов определяется соотношением глубины искусственного забоя и глубиной спуска подземного оборудования. Для скважин с глубиной спуска насоса, хвостовика или НКТ, составляющей более половины длины ствола скважины до интервала перфорации - 2 цикла.
Для скважины с глубиной спуска насоса, хвостовика или НКТ, составляющей менее половины длины ствола скважины до интервала перфорации - 3 и более циклов.
5.4.7. Глушение нефтью или обратной эмульсией скважин с глубиной подвески насоса или башмака НКТ более половины длины ствола скважины с обводнённостью продукции 50 % и более производится в один цикл. При этом расчёт необходимой плотности обратной эмульсии производится по следующей формуле:

                           (Рпл + (Рпл * К)) - (Упл в* g * ((Нинт – ΔL1) - (Нсп гно – ΔL2)))
       Уоэ =                                       100                                                                              , (4)
g * Нсп гно



где: У пл в - плотность пластовой воды, г/см3 ,
Нинт - длина ствола скважины до середины интервала перфорации, м;
g -ускорение свободного падения= 9,81 м/с2 ;
ΔL1 - интервал перфорации, м;
ΔL2 - интервал спуска ГНО, м;
5.4.8. При глушении скважины в 2 цикла объем жидкости глушения должен быть для первого цикла не менее величины полного объема эксплуатационной колонны от глубины спуска насоса (башмака хвостовика или НКТ) до забоя. Для второго цикла не менее полного объёма эксплуатационной колонны до глубины спуска насоса или хвостовика с
учётом водоизмещения НКТ (Приложение №1 (КМG-F-2809.1-44/RG-2808.1-44 ). Без наличия этого объема на скважине начинать глушение запрещается.
5.4.9. Объём жидкости глушения для 1-го цикла глушения определяется по формуле (5)

V 1цикла=О,785*d2 *(Н-Нсп rно)                    (5)
где: Н - длина ствола скважины, м.,
Нсп rно - глубина спуска подземного оборудования, м.,
d - внутренний диаметр эксплуатационной колонны, м.

5.4.10. Объём жидкости глушения для 2-го цикла глушения определяется по формуле (6):

V 2 цикла= (О, 785*d2 *Нсп rно) - V нкт - V шт           ( 6)

где: Vнкт - объем металла НКТ (Приложение №1)

V шт - объём жидкости, вытесняемой металлом штанг определяется по формуле:

V шт= (0,785 * d2 wтcp) * Нсп,

dштср- средневзвешенный диаметр штанг определяется:

dшт Ср = ((dwтl * h1) + (dшт2 * h2) + (dштЗ * hз))/Нсп

где: dwт1, h1 диаметры и длины ступеней колонны штанг, мм.

5.4.11. При глушении в один цикл, когда это позволяет приёмистость пластов или глубина установки ГНО, объём необходимой жидкости рассчитывается по формуле (7):

V = Н * 0,785*d2- Vнкт - V шт                    (7)

5.4.12. При глушении скважины в 3 и более циклов (для скважин с глубиной спуска насоса, хвостовика или НКТ, составляющей менее половины длины ствола скважины до интервала перфорации) объём жидкости глушения должен быть для каждого цикла глушения не менее объёма эксплуатационной колонны от устья до глубины спуска подземного оборудования.
В общем случае количество циклов определяется по формуле:

N = H / Нспгно;                        (8)

Количество циклов определяется до целого числа в сторону увеличения.
5.4.13. При глушении скважин, которые можно глушить в один цикл, и в которых возможны нефтегазопроявления, необходимо закачать в межтрубное пространство буферную жидкость вслед за порцией жидкости глушения, равной объёму эксплуатационной колонны до глубины спуска лифтового оборудования.
5.4.14. Применение жидкостей глушения скважин на водной основе приводит к снижению проницаемости призабойной зоны пласта, затяжному освоению добывающих скважин и значительным потерям нефти. Наличие в водных растворах добавок гидрофобизатора приводит к более быстрому восстановлению проницаемости призабойной зоны. В связи с этим, при проведении первого цикла глушения, непосредственно взаимодействующего
продолжительное время с пластом, необходимо добавлять гидрофобизатор.
5.4.15. Сигналом для прекращения последнего цикла служит выход из скважины только жидкости глушения.
5.4.16. В случае глушения скважин с большим газовым фактором и большим интервалом перфорации, при поглощении жидкости глушения в высокопроницаемых интервалах, предусматривают закачку в зону фильтра буферной пачки загущенной жидкости глушения или вязкоупругий состав.
При интенсивном поглощении используют нефтеводокислоторастворимые наполнители - кольматанты, обеспечивающие последующее восстановление проницаемости призабойной зоны пласта.
5.4.17. Прокачивание необходимого объёма жидкости глушения должно быть непрерывным, с поддерживанием противодавления жидкости на линии выхода её из скважины для предотвращения поступления в скважину пластового флюида в процессе глушения. При поглощении жидкости глушения пластом необходимо уменьшить противодавление на пласт, регулируя его в диапазонах коэффициента К, и снизить
противодавление на линии выхода жидкости до минимума, производя глушение на ёмкость. Интенсивное поглощение наблюдается в многопластовых системах, когда пласт с меньшим пластовым давлением начинает поглощать, а пласт с более высоким давлением проявлять из-за уменьшения, в результате поглощения, высоты столба жидкости глушения. В таких случаях плотность жидкости глушения рекомендуется подбирать по
наименьшему коэффициенту К для пласта с большим пластовым давлением.
5.4.18. Скважина считается заглушенной, если по истечении 1 - 2 часов не будет наблюдаться перелива или выхода газа.

5.5. Требования к проведению работ по глушению скважин

5.5.1. К работам по глушению скважин допускаются лица, обученные согласно положения о порядке обучения работников безопасным методам работы.
5.5.2. Представитель нефтепромысла, представитель сервисной организации, машинист ЦА (АДПМ) перед началом работ обязаны ознакомиться с планом работ на глушение скважины под роспись. Необходимо проверить и привести в порядок спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, состояние рабочего места, а также наличие и исправность предназначенных для предстоящей работы инструментов и приспособлений. В случае выявления неисправностей принять меры к их устранению.
5.5.3. В процессе подготовительно-заключительных работ и глушения скважин пользоваться только обмедненным (из цветного металла) инструментом, не допускающим искрообразования.
5.5.4. Освободить территорию для расстановки спецтехники от посторонних предметов и замазученности.
5.5.5. Для предотвращения газонефтеводопроявлений необходимо устанавливать блок долива с обвязкой скважины обеспечивающего самодолив или иметь на рабочей площадке насосный агрегат обеспечивающий долив скважины. Блок долива оснащается мерной
линейкой.
5.5.6. При глушении скважин, содержащих в пластовом флюиде H2S,использовать нейтрализатор сероводорода.
5.5.7. На устье скважины иметь аварийную задвижку красного цвета для герметизации трубного пространства при ГНВП.
5.5.8. Проверить исправность всех задвижек и фланцевых соединений устьевого оборудования, а также наличие прохода для жидкости по нефтепроводу.
5.5.9. Проверить наличие циркуляции в скважине.
5.5.10. «Исполнитель» работ в присутствии представителя нефтепромысла подготавливает скважину к глушению, разряжает давление скважины до атмосферного давления. При разрядке затрубного/трубного пространства необходимо следить за тем, чтобы понижение давления происходило не более чем на 0,3 - 0,4 МПа за одну минуту.
5.5.11. Агрегаты, направляемые на глушение , должны иметь предохранительные срезные шпильки на давление опрессовки эксплуатационной колонны.
5.5.12. Автоцистерны до начала работ заправляются жидкостью глушения и подъезжают на скважину.
5.5.13. «Исполнитель» работ совместно с машинистом ЦА-320 или АДПМ производит обвязку скважины (в присутствии представителя нефтепромысла) с агрегатом ЦА или АДПМ, который устанавливается не ближе 25 м от устья скважин.
5.5.14. Промывочный агрегат и автоцистерны устанавливать только с наветренной стороны на расстоянии не менее 25 м от устья скважины кабинами в обратную сторону от устья скважины. Категорически запрещается устанавливать агрегат под осветительными, силовыми линиями и на силовых кабелях, находящихся под напряжением.
5.5.15. Расстояние между агрегатом и емкостями должно быть не менее 1 метра.
5.5.16. В случае глушения нефтью, водитель автоцистерны производит её заземление, а если заземляющего устройства нет, то заземление производится к металлическому штырю, погружённому в грунт не менее чем на 0,5 м. Машинист ЦА-320 (АДПМ) совместно с водителем автоцистерны обвязывает ЦА-320 (АДПМ) и автоцистерну.
5. 5 .17. Машинист агрегата должен проверить и убедиться в исправном состоянии всех узлов и систем, наличии кожухов и ограждений безопасности, состояние средств пожаротушения. Затем производит запуск агрегата, контролирует режим работы всех систем, следит за давлением в нагнетательной линии.
5.5.18. Проверить наличие и исправность предохранительного клапана, манометра, искрогасителя на промывочном агрегате и уровнемера на автоцистернах.
5.5.19. Произвести обвязку оборудования и гидроиспытание нагнетательной линии на давление, превышающее максимальное ожидаемое в 1,5 раза, но не выше паспортных характеристик агрегата и частей нагнетательной линии, в течение 5 минут. Нагнетательную линию оборудовать обратным клапаном. Утечки не допускаются.
5.5.20. После опрессовки составить соответствующий акт за подписью представителя нефтепромысла и машиниста агрегата.
5.5.21. По заявке технолога нефтепромысла перед глушением скважины, оборудованной ЭЦН или ШГН, производится опрессовка НКТ.
Убедившись в стабильной работе всех систем агрегата и обвязки, оператор дает команду на закачку ЖГ в скважину.
5.5.22. Закачка ЖГ (жидкости глушения) производится при помощи ЦА-320 (АДПМ) с подачей жидкости глушения из АЦ. При этом закачку начинают на 1-2 скорости с контролем давления на АДПМ, ЦА-320. Закачку ЖГ в скважину необходимо производить в присутствии представителя нефтепромысла. Работы вести при давлении не более 80% от давления опрессовки колонны давления гидроразрыва пласта. Необходимо постоянно
контролировать давление в нефтепроводе, на выкиде из скважины, которое не должно превышать давления его опрессовки.
5.5.23. В процессе прокачки жидкости глушения ответственный исполнитель контролирует:
- состояние линий обвязки;
- местонахождение людей;
- показания манометра;
- отсутствие утечек нефти и ЖГ;
- отбирает пробы выходящей из скважины жидкости, визуально определяет ее состав и с помощью ареометра определяет ее плотность;
5.5.24. После закачивания в скважину расчётного количества жидкости глушения необходимо закрыть задвижку на арматуре со стороны нагнетания, снизить давление в линии до атмосферного и только после этого приступить к разборке манифольда.
5.5.25. Заполнить емкости долива ремонтных бригад раствором с плотностью и в объёме, которые предусмотрены в плане - работ.
5.5.26. По каждому циклу глушения вносятся данные в акт глушения за подписью представителя Подрядчика и представителя ЦДНГ. Полностью оформленный акт глушения передается технологу цеха добычи.
5.6. Требования, предъявляемые к жидкостям для глушения скважин
5.6.1. Плотность жидкости глушения определяют из расчета создания столбом жидкости давления, превышающего пластовое в соответствии с необходимыми требованиями.
5.6.2. Отклонение плотности промывочной жидкости от проектных величин допускается не более чем на 0,02 г/см3.
5.6.3. Температура жидкости глушения должна быть не менее 65° С, для предупреждения выпадения АСПО на ГНО и стенках эксплуатационной колонны, а также для их очистки от уже имеющихся АСПО.
5.6.4. Жидкость глушения должна быть химически инертна к горным породам, составляющим коллектор, совместима с пластовыми флюидами и должна исключать необратимую кольматацию пор пласта твердыми частицами.
5.6.5. Фильтрат жидкости глушения должен обладать ингибирующим действием на глинистые частицы, предотвращая их набухание при любом значении рН пластовой воды.
5.6.6. Жидкость глушения не должна образовывать водных барьеров и должна способствовать гидрофобизации поверхности коллектора и снижению капиллярных давлений в порах пласта за счет уменьшения межфазного натяжения на границе раздела фаз «жидкость глушения - пластовый флюид».
5.6.7. Жидкость глушения не должна образовывать стойких водонефтяных эмульсий первого и второго рода.
5.6.8. Вязкостные структурно-механические свойства жидкости глушения должны регулироваться с целью предотвращения поглощения ее продуктивным пластом.
5.6.9. Жидкость глушения должна обладать низким коррозионным воздействием на скважинное оборудование. Скорость коррозии стали не должна превышать 0,10-0,12 мм/год.
5.6.10. Жидкость глушения должна быть термостабильной при высоких температурах и быть морозоустойчивой в зимних условиях.
5.6.11. Жидкость для глушения должна быть технологична в приготовлении и использовании.
5.6.12. Технологические свойства жидкости глушения должны регулироваться.

5.7.  Требования к приготовлению технологических жидкостей для глушения.

5.7.1 . Все технологические жидкости, предназначенные для глушения и промывки скважин, приготавливаются непосредственно на солерастворном узле. Исключение составляют загущенные промывочные жидкости, обратные эмульсии и т.п. приготовление которых происходит непосредственно около скважины в процессе циркуляции раствора.
5.7.2. В лучае значительного удаления солерастворных узлов от места проведения работ возможно приготовление технологических жидкостей в емкостном парке при бригаде ТКРС/освоения.
5.7.3. Запрещается использовать морскую воду в качестве основы ЖГ, так как она приводит к повышенной коррозии оборудования.
5.7.4. Запрещается использовать воду, отобранную с нагнетательных скважин системы ППД или водоемов без согласования с Заказчиком. При использовании технологической жидкости, не прошедшей подготовку в  условиях солерастворного узла, бригада КРС/освоения согласовывает место отбора, объем отобранной воды, а также наименование и концентрацию добавок (если требуется их применение).
5.7.5. На каждом солерастворном узле в виду особенностей техники и технологии приготовления устанавливается своя плотность базового раствора. Базовый раствор - раствор определенной плотности (для данного вида солевого состава и данного солерастворного узла), который готовится на постоянной основе.
5.7.6. На каждом солерастворном узле в виду особенностей техники и технологии приготовления на каждый тип соли или солевого состава устанавливается свой удельный расход соли для приготовления 1 м3 базового раствора.
5.7.7. Все солевые растворы другой плотности приготавливаются путем разбавления базового раствора подтоварной, сеноманской или пресной водой. Для организации процесса разбавления базового раствора до необходимой плотности на растворных узлах должны быть вывешены таблицы разбавления.
5.7.8. Требования к солевому составу для приготовления жидкостей глушения.
5.7.8.1. содержание КВЧ не более 100мг/л после отстоя в течение 12 часов;
5.7.8.2. полная совместимость с водами , применяющимися для приготовления жидкостей глушения ;
5.7.8.3. соответствовать экономическим требованиям (относительна низкая стоимость и доступность);
5.7.8.4. инертным к горным породам и не образовывать нерастворимых осадков при взаимодействии с пластовыми водами;
5.7.8 .5. не создавать стойких водонефтяных эмульсий
5.7.9. Солевые составы должны иметь следующую разрешительную документацию:
5.7.9.1. Технические условия;
5.7.9.2. Сертификат соответствия и разрешение на использование;
5. 7. 9 .3. Санитарно-эпидемиологическое заключение.
5. 7 .10. Требования к блокирующим составам
5. 7 .10 .1. БС не должны содержать в своем составе химических реагентов, способных необратимо снижать проницаемость горной породы.
5.7.10.2. БС должны иметь возможность регулировки времени деструкции и при необходимости возможность деструкции.
5.7.10.3. БС должны иметь возможность регулирование своих свойств (вязкость, фильтруемость и т.д.)
5.7.10.4. приготовление БС должно быть возможным как в специализированных блоках приготовления растворов, так и «С колес», т.е. с применением стандартной нефтепромысловой техники.
5.7.10.5. приготовление БС должно быть возможным как в зимний, так и в летний периоды времени.
5.7.11. Химические реагенты для приготовления БС должны иметь следующую разрешительную документацию:
5.7.11.1. Технические условия;
5. 7 .11.2. Сертификат соответствия и разрешение на использование;
5. 7 .11.3. Санитарно-эпидемиологическое заключение.
5.7.12. Требования к ингибирующим добавкам:
5. 7.12 .1. полная совместимость с водами, применяющимися для приготовления жидкостей глушения и пластовыми флюидами;
5.7.12.2. быть не токсичными;
5.7.12.3. не создавать стойких водонефтяных эмульсий.
5.7.13. Все ингибирующие добавки, используемые в ЖГ должны иметь следующую документацию:
5.7.13.1. Технические условия;
5. 7 .13 .2. Сертификат соответствия и разрешение на использование;
5. 7 .13 .3. Санитарно-эпидемиологическое заключение.

5.8. Требования техники безопасности и охраны окружающей
среды при глушении скважин

5.8.1. Работники, занятые выполнением работ по глушению обязаны знать правила противопожарной безопасности, расположение противопожарного инвентаря, оборудования и номер телефона пожарной части.
5.8.2. При возникновении пожара следует немедленно вызвать пожарную часть и одновременно приступить к ликвидации пожара имеющимися на скважине средствами пожаротушения.
5.8.3. В зимнее время для проведения подготовительно-заключительных работ запрещается производить, разогрев замерзших участков нагнетательного трубопровода открытым огнем, для этого технологическим звеном используется паропроизводящая установка (разогрев устьевых задвижек, подогрев нефти в АЦ, уборка замазученности и
т. д.).
5.8.4. Нахождение в опасной зоне лиц, не участвующих в промывке скважины запрещается.
5.8.5. Перед сливом и наливом нефти в автоцистерну её необходимо заземлять, а если заземляющего устройства нет, то заземление производится к металлическому штырю, погружённому в грунт не менее чем на 0,5 м.
Заземляющую проводку нельзя отсоединять до окончания слива или налива.
5.8.6. В зимнее время, при отрицательных температурах, после промывки водой нефтепровод должен быть прокачан нефтью.
5.8.7. После промывки скважины нефтью манифольдная линия агрегата и арматура скважины должны быть промыты водой.
5.8.8. С целью охраны окружающей среды во время приготовления и закачки солевых растворов, обработанных ПАВ, обеспечить герметичность емкостей, соединительных узлов, уплотнительных элементов насосов, обсадной колонны с установленным на ней устьевым оборудованием.
5.8.9. Работники, занятые в работах по приготовлению жидкости глушения, должны быть обеспечены СИЗ, защитными очками и резиновыми перчатками.
5.8.1 О. Исполнители работ должны обеспечить проведение мероприятий по ОТ, ПБ и ООС на всех этапах: до начала оказания Услуг, во время и после оказания У слуг, включая мероприятия по организации безопасного проведения работ (готовность оборудования и персонала к выполнению работ), идентификацию, анализ и оценку возможных рисков, в
том числе по итогам проведенных проверок и аудитов и мероприятия по их управлению, системы оповещения об опасных ситуациях (совещания и тренинги по ОТ, ПБ и ООС, коллективные средства защиты и СИЗ), управление при ЧС (планы и действия при ЧС);

5.9. Контроль и анализ достижения целей снижения негативного
влияния глушения на производительность скважин. Принятие
корректирующих мероприятий
5 .9 .1. Геолого-технологическая служба ЦИТС, ЦДНГ ежедневно ведет анализ получаемых параметров работы скважин с целью своевременного выявления отклонений по режимам работы скважин. При выявлении и подтверждении отклонений параметров работы своевременно выявляет причины данных изменений.
5.9.2. Информация о выданной ЖГ на скважины должна предоставляться поставщиками ЖГ геолого-технологической службе ЦДНГ еженедельно и ежемесячно в базу производственного обеспечения.
5.9.3. Отдел супервайзинга немедленно информируют геолого технологическую службу IЩНГ обо всех фактах нарушения и осложнениях при глушении скважин и, по согласованию с ЦЦНГ, принимают меры по устранению недостатков и внесению необходимых изменений в технологию работ.
5.9.4. Геолого-технологическая служба ЦИТС, ЦДНГ ведет постоянный контроль за выводными параметрами скважины после проведения ТКРС, анализирует и выясняет возможные причины отклонения параметров вследствие не качественной подготовки скважин после ТКРС, глушение скважин ЖГ, большей плотности и побочные влияния ЖГ на фильтрационные свойства пласта.
5.9.5. Функции контроля и анализа выполняются в соответствии с порядком, приведенным в приложении №2.  

6. ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТЫ
6.1. Ссылки на документы отсутствуют.

7.ФОРМЫ ЗАПИСЕЙ




	(Приложение 1)
	Таблица основных параметров НКТ:
размеры, объем погонного метра, объем
металла 


	(Приложение 2)

	Таблица функции контроля и анализа




8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
8.1. Изменения и дополнения в Регламент вносятся в установленном порядке.



























Приложение №1

	Размер
	Внешний диаметр, мм
	Внутренний диаметр, мм
	Масса, кг/м
	Внешний диаметр муфты, мм
	Объем погонного метра
	водоизмещение

	мм
	дюйм
	
	
	Без высадки
	С высадкой
	
	м3/м
	м/м3
	м3/м
	м/м3

	

50,8
	

2
	60,3
	51,8
	5,95
	-
	73,0
	0,002107
	474,6
	0,000759
	1317,5

	
	
	60,3
	50,7
	6,85
	-
	73,0
	0,002019
	495,3
	0,000874
	1144,2

	
	
	60,3
	50,7
	-
	6,99
	77,8
	0,002019
	495,3
	0,000891
	1122,3

	
	
	60,3
	47,4
	8,63
	-
	73,0
	0,001765
	566,6
	0,001101
	908,3

	
	
	60,3
	47,4
	-
	8,85
	77,8
	0,001765
	566,6
	0,001129
	885,7

	

	
63,5
	
2
1/2
	73,0
	62,0
	9,52
	-
	88,9
	0,003019
	331,2
	0,001214
	823,7

	
	
	73,0
	62,0
	-
	9,67
	93,2
	0,003019
	331,2
	0,001233
	811,0

	
	
	73,0
	57,4
	12,8
	-
	88,9
	0,002588
	386,4
	0,001632
	612,7

	
	
	73,0
	57,4
	-
	12,95
	93,2
	0,002588
	386,4
	0,001651
	605,7

	

	

76,2
	

3
	88,9
	77,9
	11,46
	-
	108,0
	0,004766
	209,8
	0,001461
	684,5

	
	
	88,9
	76,0
	13,69
	-
	108,0
	0,004536
	220,5
	0,001746
	572,7

	
	
	88,9
	76,0
	-
	13,84
	114,3
	0,004536
	220,5
	0,001765
	566,6

	
	
	88,9
	74,2
	15,18
	-
	108,0
	0,004324
	 231,3
	0,001936
	516,5

	
	
	88,9
	69,9
	18,90
	-
	108,0
	0,003837
	260,6
	0,002410
	414,9

	
	
	88,9
	69,9
	-
	19,27
	114,3
	0,003837
	260,6
	0,002457
	407,0

	 

	88,9
	3
1/2
	10,16
	90,1
	14,10
	-
	120,7
	0,006376
	156,8
	0,001798
	556,2

	
	
	10,16
	88,3
	-
	16,40
	127
	0,006124
	163,3
	0,002091
	478,2

	

	101,6
	4
	114,3
	100,5
	18,80
	-
	132,1
	0,007933
	126,1
	0,002379
	417,2

	
	
	114,3
	100,5
	-
	19,00
	141,3
	0,007933
	126,1
	0,002423
	412,7


*- объем металла – количество вытесненной жидкости, рассчитано для труб с муфтами.















Приложение №2

	№
	ФУНКЦИЯ
	ОТВЕТСТВЕННЫ Е ЗА
ИСПОЛНЕНИЕ. СРОК
	МЕТОДЫ


	1
	Контроль производства работ Подрядчиком в соответствии с требованиями листа глушения и плана работ
	 Отдел супервайзинга,
Выборочно, не. менее 15% работ



	Проверяется удельный вес, сопроводительные документы, состояние технических средств и
соответствие технологии работ. Дополнительно могут отбираться
пробы для проведения лабораторного анализа состава ЖГ. Супервайзер не может вносить
изменения в технологию
глушения без согласования с геологической и технологической
службой ЦДНГ.





	2
	Расследование причин снижения производительности скважин после ремонта

	Геолого - технологическая служба ЦДНГ,
Ежедневно в
производит расследование
ремонта

	В случае осложнений при выводе на режим и снижения  производительности скважины
технологическая служба ЦДНГ производит расследование причин снижения. Результаты  расследования с предложениями направляются в отдел по работе с механическим фондом.


	3
	Проведение анализа сохранения  производительности скважин при ремонтах скважин. Принятие мер по повышению качества работ по глушению скважин.
	Геолого - технологическая служба ЦДНГ и департамент по разработке месторождений, еженедельно по понедельникам
	Проводится анализ работы скважин после ремонта. Разрабатываются мероприятия, направленные на улучшение работы скважин после ремонтов.

	4
	Общий контроль работы скважин после ремонта с целью недопущения снижения производительности после ТКРС
	Департамент по разработке месторождений, ежемесячно, 10 числа.
	Контролируются показатели работы скважин со снижением производительности после ремонта. Даются указания отделу по работе с мех фондом и другим подразделениями Недропользователя/или ДЗО по необходимости принятия мер по повышению качества работ.


 
 


Примечание*:  Приложение 5 к технической спецификации является неотъемлемой ее частью и подлежит предоставлению в составе тендерной документации потенциального поставщика в виде электронного документа, сформированного в Системе.
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