1 Қосымша
Техникалық ерекшелікке*

Мердігердің КҚК 1-ші екі ауысымды бригадасын жасақтауға қойылатын талаптар.

1. Жұмыстарды жүргізу кезінде мердігер ұсынатын жабдықтар, Материалдар және технологиялық құралдар
	№
	Сипаттамасы
	Талап етілетін саны

	1. 
	Ақтөбе облысының өнеркәсіптік қауіпсіздік департаментінде тіркелген модульдік, ұтқыр, ықшам, ұңғымаларды ағымдағы жөндеу кезінде түсіру-көтеру операцияларын жүргізу үшін өтімділігі жоғары шассиге монтаждалған көтергіш агрегат. Ілгектегі жүк көтергіштігі 80 тоннадан кем емес, діңгектің биіктігі 30 метрден кем емес - екі құбырлы шырақтармен жұмыс істеу мүмкіндігі үшін, жұмыстарды жүргізу тереңдігі 2 7/8" құбырлармен - 4000 м кем емес, тәлдік жүйені көтеру жылдамдығы 1,4 м/с кем емес. Көтергіш агрегат қоршаған ортаның температурасы -40-тан +50-ге дейін үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс.
	ТРС бойынша жұмыстарды орындау бойынша бригада үшін 1 бірлік

	2. 
	Көтергіш агрегаттар жабдықталуы тиіс:
1. Бақылау-өлшеу аспаптарымен, оның ішінде жады блогы бар электрондық салмақ индикаторымен жабдықталған Түсіру-көтеру операцияларын басқару пульті;
2. Жүкшығыр.
Шығырды басқару схемасында:
- жүк көтергіштігін шектегіш;
- автоматты тежегіш көтеру биіктігі тәлдік блокты бұғаттаумен қозғалыс барабан жүкшығыр (противозатаскиватель таль);
- тежегіш жүйесі.
3. Іштен жану қозғалтқыштарының ұшқын сөндіргіштері және қозғалтқышқа (ауа жинағышқа) ауаның кіруін шұғыл жабу қалқалағыштары.
4. Қозғалтқышты авариялық ажырату құрылғысымен жабдықталады.
5. Жарықпен.
Жарықтандыру ротордың - 100 лк, шығырдың – 75 лк, тәл блогының – 30 лк, қабылдау көпірлерінің – 10 лк жарықтандырылуын қамтамасыз ететін жарылыс қаупі жоқ шамдармен орындалады.
6. Көмекші лебедка.
7. Құбырларды бұрауға және бұрауға арналған жабдықты қосуға және бұрау бағанасын момент өлшеуішпен (манометрмен) бұрау сәті көрсеткішімен айналдыруға арналған гидравликалық жүйемен.
8. Шассиді көлденең күйге орнатуға мүмкіндік беретін аспаптармен жабдықталады.
9. Шығарындыға қарсы жабдықты орнатуға мүмкіндік беретін биіктігі реттелетін, көлемі кемінде 4х3 М жұмыс алаңы бар. Жұмыс алаңының қоршауы өнеркәсіптің мұнай және газ салаларындағы қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларының 784, 785-тармақтарына сәйкес болуы тиіс.
	

	3. 
	Көлемі 18 м3 кем емес, жабдықталған толтыру сыйымдылығы
	Бір бригадаға 1

	4. 
	тұншықтыру сұйықтығын дайындауға арналған бөлік, жоғары қысымды шлангілер 2"=18 М Р = 250 атм БРС-мен жиынтықта.
	Бір бригадаға 1

	5. 
	Жуу сұйықтығы мен бұрғылау ерітіндісін тазалау жүйесі бар жуу ыдысы.
	Бір бригадаға 1

	6. 
	Ерітіндіге арналған сыйымдылық: минимум 150 м3 (қыс мезгілінде жұмыс істеу үшін жылытуы бар 50 м3 3 сыйымдылық).
	1 бригадаға 1

	7. 
	Қыс мезгілінде жұмыс істеу үшін араластырғыштары, гидропистолеттері, гидроворонкасы және жылытқышы бар ВУС дайындауға арналған сыйымдылық 1 дана, көлемі 12-15 м3.
	Бір бригадаға 1

	8. 
	Превенторларды басқару станциясы: басқарылатын органдардың саны кемінде 4 дана, гидроаккумуляторлардың жиынтық көлемі кемінде 240 л, тізбекті беру арқылы жетек.
	Бір бригадаға 1

	9. 
	Әлібекмола, Қожасай кен орындары ұңғымаларының сағалық жабдығымен ШҚЖ қосуға арналған барлық қажетті өтпелі катушкалар, фланцтар адаптерлер мен тығыздағыш сақиналар.
	Қажетті мөлшерде

	10. 
	НКТ 60, 73, 89, 114 мм герметизациялауға арналған шарлы краны бар бекіткіш құрастырулар.
	Бір бригадаға 1

	11. 
	Құбырларды төсеуге арналған стеллаждары бар қабылдау көпірі.
	Бір бригадаға 1

	12. 
	ПКРС бригадасының электр жабдықтарын қосу үшін слесарлық қысқыштары бар жұмыс үстелімен және таратушы электр қалқанымен жабдықталған құралды сақтауға арналған аспап – Вагон.
	Бір бригадаға 1

	13. 
	Арнайы киімге арналған кептіргіш шкафтармен және тамақ ішуге арналған орынмен жабдықталған тұрмыстық вагон. 
	Бір бригадаға 1

	14. 
	Шебердің жұмыс орнында тәулік бойы болуына арналған жиһаздалған Вагон.  
	Бір бригадаға 1

	15. 
	Жұмыс жүргізу орнында тәулік бойы болуға арналған Тапсырыс берушінің супервайзеріне арналған вагон.
	Бір бригадаға 1

	16. 
	Сыртқы диаметрі 60, 73, 89 мм болатын НКТ үшін тұтқалары бар гидравликалық құбыр кілті.гидравликалық құбыр кілті құбырлардың бұралу моментінің мөлшерін бақылау үшін манометрмен, момент сенсорымен қамтамасыз етілуі керек.
	Бір бригадаға 1

	17. 
	Жүк көтергіштігі 125 Тн кем емес НКТ 48, 60, 73, 89 мм ұстап тұруды қамтамасыз ететін ауыстырмалы сыналары бар гидравликалық спайдер.
	Бір бригадаға 1

	18. 
	Жүк көтергіштігі 50-ден 100 тоннаға дейін НКТ 60, 73, 89 мм үшін құбырлы (екі сатылы) элеваторлар.
	Бригадаға 2 өлшемнен

	19. 
	Жүк көтергіштігі 28, 32, 50, 80 тонна штроптар жиынтығы. 
	Бір бригадаға 1 жұптан

	20. 
	Жүк көтергіштігі 130 тоннадан кем емес жоғары қысымды шлангілері бар жуу вертлюгы 2"=18 М Р = 250 атм БРС жиынтықта.
	Бір бригадаға 1

	21. 
	Технологиялық НКТ бағанасы 73 мм, жалпы өлшемі 4000 м.
	Бір бригадаға 1

	22. 
	Колонна технологиялық НКТ 60 мм, жалпы өлшемі 4000 м.
	Бір бригадаға 1 жұптан

	23. 
	60, 73, 89 мм НКТ және бұрғылау құбырларымен және технологиялық құралдармен жұмыс істеуге арналған сертификатталған аудармашылар.
	В необходимом количестве по заявке Заказчика

	24. 
	Технологиялық операцияларды жүргізу үшін 20 МПа-ға нығыздау тораптары (отыратын ер-тоқым+шар).
	Бір бригадаға 1

	25. 
	Диаметрі 177,8 мм, 139,7 мм,127 мм пайдалану колонналарында жұмыс істеуге арналған СКМ (механикалық) және СКК (гидравликалық) скреперлері.
	3 бригадаға 1 жұптан

	26. 
	Ерітіндінің, ВУС және т. б. жұмыс параметрлерін өлшеуге арналған аспаптар
	Бір бригадаға 1 бірлік

	27. 
	НКТ 60, 73, 89 мм үшін РНҚ калибрлері (бұрандалы).
	Бір бригадаға әрбір үлгі өлшемнің 1 жиынтығынан

	28. 
	Шаблондар үшін НКТ 60, 73, 89 мм. (Ø 44,9, 56,6; 72,9 мм, L= 1250 мм)
	Бір бригадаға әрбір үлгі өлшемнің 1 жиынтығынан

	29. 
	139,7 мм, 177,8 ММ жұмыс бағандарына арналған шаблондар.
	Бір бригадаға әрбір үлгі өлшемнің 1 жиынтығынан

	30. 
	НКТ 60, 73, 89, 114 мм үшін құбыр кілттері.
	Бір бригадаға әрбір үлгі өлшемнің 1 жиынтығынан

	31. 
	Гайка кілттері (қайырмалы және каробты)
	Бір бригадаға әрбір үлгі өлшемнің 1 жиынтығынан

	32. 
	Мұздалған құрал (сомын және мүйізтұмсық кілттері, балға, балға).
	Бір бригадаға 1

	33. 
	Тығыздықты өлшеу диапазоны 0,8-ден 2,6 г/см3 дейінгі Ареометр.
	Бір бригадаға 1

	34. 
	Төрт газға арналған портативті газ анализаторы (CH4,O2,CO2,H2S).
	Бір бригадаға 1

	35. 
	Жел жылдамдығын өлшеуге арналған аспап – Анемометр (0,4-20 м/с)
	Бригаданың әр қызметкеріне 1.

	36. 
	Сенім білдірілген адамдар сүзетін газқағарлар
	Бір бригадаға 1

	37. 
	Авариялық жарықтандыру (жарылысқа қауіпсіз орындалған тасымалды фонарь).
	Бір бригадаға 1 жиынтық

	38. 
	НКТ және ГНОМДАРДЫ сақтауға арналған қосымша сөрелер.
	Бір бригадаға 1

	39. 
	«ONLINE» режиміндегі бригада жұмысын бейнебақылау жүйесі (жарылысқа қауіпсіз орындалған 3 бейнебақылау камерасы). Тұрақты бейнебақылауды қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастырушылық-техникалық талаптар техникалық ерекшелікке 2-қосымшада баяндалған. 
	1 жинақ

	40. 
	Аппарель-станокқа арналған жабдықтың астындағы алаңды түпкілікті тегістеуге арналған ТРС станогының/бетон плиталарының негізі.
	Бір бригадаға 1 жинақ

	41. 
	Қысқы уақытта ЭЦН кабелін жалғауға арналған жылытуы бар үй-жай.
	Бір бригадаға 1

	42. 
	УЭЦН ұңғымаға түскен кезде кабельді беруге, УЭЦН ұңғымадан көтерілген кезде кабельді барабанға қабылдауға және төсеуге арналған кәбіл таратқыш.
	1 бірл.

	43. 
	Колонна үшін 139,7 мм, 177,8 ММ ГВЖ (ИПД) гидровакуумдық желонка жиынтығы.
	Бір бригадаға 1

	44. 
	НКТ майлағышы (көп компонентті жіп майлағышы ISO 13678 немесе ISO 13678 негізіндегі стандарттарға сәйкес келуі керек).
	Қажетті мөлшерде

	45. 
	Осы қосымшаның қайталанатын позицияларын қоспағанда, Ұңғымаларды ағымдағы жөндеу бригадасы мен цехының техникалық жарақтандырудың үлгілік табелінің тізбесіне (РД 153-39-023-97 3-қосымша) сәйкес жабдықтар, құрал-саймандар, материалдар, керек-жарақтар, сондай-ақ қарнақты тереңдік сорғыларымен жұмыс жүргізу үшін қажетті жабдықтар мен керек-жарақтар.
	РД 153-39-023-97 сәйкес қажетті мөлшерде



Ескерту:
Барлық ыдыстар гидропистолдармен және тұншықтыру сұйықтығын дайындауға арналған араластырғыштармен жабдықталуы тиіс. Ыдыстар мен циркуляциялық жүйе төмен температураларда үздіксіз жұмыс істеу үшін жылыту жүйесімен жабдықталуы тиіс.
Мердігер мех түсуінің алдын алу үшін технологиялық ыдыстардың мерзімді тазартылуын қамтамасыз етуге тиіс. ұңғымаға қоспалар мен шлам.
Мұнай негізіндегі сөндіру сұйықтықтарын қолданған жағдайда мердігердің жабдығы Мұнай негізіндегі сұйықтықтарды айдау жұмыстары үшін сәйкес келуге тиіс. 
Барлық құралдарға, аудармашыларға, жабдықтарға төлқұжаттар, Дефектоскопия актілері, сәйкестік сертификаттары болуы тиіс.


2. Салмақ көрсеткіші
2.1 Аспапта және шығарылатын таблода орналасқан цифрлық индикаторлар мен «Жүгіртпе жол» индикаторында ілмектегі жүктемелерді индицирлей отырып, жарылыс қауіпті аймақта қолдануға арналған электрондық салмақ индикаторы. Индикатор сұрау фактісі бойынша деректерді сақтау, жазу және Тапсырыс берушіге ұсыну үшін шекті жүктемелер туралы дабылмен және тасымалданатын электрондық жад блогымен жарақтандырылуы тиіс.
2.2 Мердігер аспаптың көрсеткіштерін электрондық түрде қарау мақсатында Тапсырыс берушіні ИВЭ бағдарламалық өнімімен қамтамасыз етеді. 
2.3 Айдың соңында немесе Тапсырыс берушінің талабы бойынша мердігер ақпаратты электрондық түрде ұсынады.
2.4 Тараптардың келісімі бойынша ақпаратты қағаз тасығышта ұсынуға болады. 2.5 электрондық индикатордан басқа Агрегатта міндетті түрде ГИВ-6 типті салмақтың гидравликалық индикаторы немесе оның аналогтары орнатылуы тиіс.

3. Басқа да қосалқы жабдықтар (әрбір станокқа).
3.1 Өртке қарсы қауіпсіздік жабдығы ұңғыманы жөндеудің барлық уақытында қауіпсіз жұмысты қолдау үшін қажет. Жабдықтың тізімі және оның қабырғаға орналасу схемасы ұсынылуы керек.
3.2 Ұңғымаларға ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындау кезінде бригадалардың жұмысын тұрақты бейнебақылаумен қамтамасыз ету бойынша жабдықтар кешені (келісім техникалық ерекшелікке №2 қосымша).
3.3 Дизель отыны мен суға арналған резервуарлардың ең аз сыйымдылығы: жүргізілетін жұмыс көлеміне сәйкес келуі тиіс.
Ескерту: Жоғарыда көрсетілген жабдықты пайдалану ("жабдықтар тізбесі" деген 2-бөлім) ТРС станогының операциялық тәуліктік мөлшерлемесіне кіреді. ТРС станогы жоқ жабдықты пайдалану кезінде жеке ставка бойынша төлем жүргізіледі.

4. Көлік (әрбір станокқа).
4.1 Жұмыстарды орындау кезінде жеткізушінің жөндеуге дейін және кейін ұңғыма аумағын жоспарлау, бригадалық жабдықты сүйрету, түнгі (күндізгі) ауысымды ауыстыру үшін өзінің немесе жалға алу құқығында арнайы техникасы болуы қажет. ТРС 1 бригадасына арналған ең төменгі техника тізбесіне мыналар кіреді:
4.1.1 вагондар мен жабдықтарды сүйретуге арналған тартқыштар-кемінде 2 бірлік.
4.1.1 мердігерлердің барлық персоналын мердігердің базасынан және базасына дейін тасымалдауға жарамды автомобильдер (автобус немесе шағын автобус) - кемінде 1 бірлік. 
4.1.3 Цементтеу агрегаты-ОА-320-1 бірліктен кем емес.
4.1.4 сұйықтықтарды әкетуге арналған автоцистерналар (сыйымдылығы кемінде 12 м3) – кемінде 2 бірлік.
4.1.5 Автокран 25 тн. - кемінде 1 бірлік.
4.1.6 ППУ-1 бірліктен кем емес (жыл бойы)
4.1.7 Бульдозер-кемінде 1 бірлік.
4.1.8 тиегіш-кемінде 1 бірлік.
4.1.9 Трал (жартылай тіркеме) - кемінде 2 бірлік.
Ескертпе: жоғарыда аталған арнайы техниканы ұстау және пайдалану жөніндегі шығындар операциялық тәуліктік мөлшерлемеде белгіленуге тиіс; автокранның, ОА-320 және ППУ-ның тәулік бойы болуы міндетті..

5. Жылжыту
 (Орын ауыстыру)	
5.1 Станок пен жабдықты демонтаждау, станок пен жабдықты жаңа ұңғымада монтаждау бекітілген уақыт нормаларына сәйкес 36 сағаттан артық емес.
5.2 Станоктың орташа жылдамдығы 28 км/сағ аспайтын орын ауыстыруы.

Ескерту*:  Техникалық ерекшелікке 1-Қосымша оның ажырамас бөлігі болып табылады және әлеуетті Жекізушінің  тендерлік құжаттамасы құрамында Жүйеде қалыптастырылған электрондық құжат түрінде ұсынуға жатады.


















Приложение 1
к технической спецификации*



Требования к укомплектованию 1-ой двухсменной бригады ТРС Подрядчика.

1. Оборудование, материалы и технологические инструменты, предоставляемые Подрядчиком при ведении работ

	№
пп
	Описание
	Требуемое количество

	1. 
	Модульный, мобильный, компактный, зарегистрированный в департаменте промышленной безопасности Актюбинской области подъемный агрегат, смонтированный на шасси повышенной проходимости для производства спускоподъемных операций при текущем ремонте скважин. Грузоподъемность на крюке не менее 80 тонн, высота мачты не менее 30 метров - для возможности работы двухтрубными свечами,  глубина проведения работ с 2 7/8" трубами - не менее 4000 м, скорость подъема талевой системы не менее 1,4 м/с. Подъемный агрегат должен обеспечить бесперебойную работу при температурах окружающей среды от -40 до +50.
	1 ед. для бригады по выполнению работ по ТРС

	2. 
	Подъемные агрегаты должны быть оснащены:
1. Пультом управления спускоподъемными операциями, снабженным контрольно-измерительными приборами, в том числе индикатором веса электронным с блоком памяти;
2. Лебедкой.
В схеме управления лебедкой предусматривается:
- ограничитель грузоподъемности;
- автоматический ограничитель высоты подъема талевого блока с блокировкой движения барабана лебедки (противозатаскиватель талевого блока);
- тормозная система.
3. Искрогасителями двигателей внутреннего сгорания и заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель (воздухозаборник).
4. Устройством аварийного отключения двигателя.
5. Освещением.
Освещение выполняется светильниками во взрывобезопасном исполнении, обеспечивающими освещенность ротора - 100 лк, лебедки – 75 лк, талевого блока – 30 лк, приемных мостков – 10 лк.
6. Вспомогательной лебедкой.
7. Гидравлической системой для подключения оборудования для свинчивания и развинчивания труб и вращения бурильной колонны с указателем крутящего момента моментомером (манометром).
8. Приборами, позволяющими устанавливать шасси в горизонтальное положение.
9. Рабочей площадкой размером не менее 4х3 м, с регулируемой высотой, позволяющей устанавливать противовыбросовое оборудование. Ограждение рабочей площадки должно соответствовать пунктам 784, 785 Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности.
	

	3. 
	Доливная емкость объемом не менее 18 м³, оснащенная
отсеком для приготовления жидкости глушения, шлангами высокого давления 2"×18м Р = 250 атм в комплекте с БРС.
	1 на одну бригаду

	4. 
	Емкость промывочная с системой очистки промывочной жидкости и бурового раствора.
	1 на одну бригаду

	5. 
	Емкость для раствора: минимум 150м3 (3 емкости по 50м3 с обогревом для работы в зимний период).
	1 на одну бригаду

	6. 
	Емкость для приготовления ВУС с перемешивателями, гидропистолетами, гидроворонка и обогревом для работы в зимний период 1 шт. объемом 12-15м3.
	1 на 1 бригаду

	7. 
	Превентор сдвоенный гидравлический 180*35 МПа с плашками для герметизации НКТ наружным диаметром 60, 73, 89, 114 мм (предназначенный для работы в агрессивной среде с содержанием  сероводорода 6% - исполнения К2), ПУГ 180*35. Оборудование ПВО должно иметь обогрев для работы в зимний период, иметь плашки, по 2 комплекта каждых: 1 комплект глухих плашек.
	1 на одну бригаду

	8. 
	Станция управления превенторами: количество управляемых органов не менее 4 шт., суммарный объём гидроаккумуляторов не менее 240 л., привод через цепную передачу.
	1 на одну бригаду

	9. 
	Все необходимые переходные катушки, фланцы адаптеры и уплотнительные кольца для соединения ПВО с устьевым оборудованием скважин месторождения Алибекмола, Кожасай.
	В необходимом количестве

	10. 
	Запорные компоновки с шаровым краном для герметизации НКТ 60, 73, 89, 114 мм.
	1 на одну бригаду

	11. 
	Приемный мост со стеллажами для укладки труб.
	1 на одну бригаду

	12. 
	Вагон – инструментарий, для хранения инструмента оборудованный верстаком со слесарными тисками и распределительным электрощитом для подключения электрооборудования бригады ПКРС.
	1 на одну бригаду

	13. 
	Бытовой вагон, оборудованный сушильными шкафами для специальной одежды и местом для приема пищи. 
	1 на одну бригаду

	14. 
	Вагон мастера, мебелированный, предназначенный для круглосуточного нахождения мастера на месте проведения работ.  
	1 на одну бригаду

	15. 
	Вагон для супервайзера Заказчика, предназначенный для круглосуточного нахождения на месте проведения работ.  
	1 на одну бригаду

	16. 
	Гидравлический трубный ключ с захватами для НКТ наружным диаметром 60, 73, 89 мм. Гидравлический трубный ключ должен быть обеспечен манометром для контроля величины момента свинчивания труб, датчиком момента.
	1 на одну бригаду

	17. 
	Гидравлический спайдер со сменными клиньями обеспечивающий удержание НКТ 48, 60, 73, 89 мм. Грузоподъемностью не менее 125 Тн.
	1 на одну бригаду

	18. 
	Элеваторы трубные (двухшторопные) для НКТ 60, 73, 89 мм, грузоподъемностью от 50 до 100 тонн.
	По 2 типоразмера на  бригаду

	19. 
	Комплект штропов грузоподъемностью 28, 32, 50, 80 тонн. 

	По 1 паре на одну бригаду

	20. 
	Промывочный вертлюг грузоподъемность не менее 130 тонн со шлангами высокого давления 2"×18м Р = 250 атм в комплекте с БРС.
	1 на одну бригаду

	21. 
	Колонна технологических НКТ 73 мм, общей мерой 4000 м.
	1 на одну бригаду

	22. 
	Колонна технологических НКТ 60 мм, общей мерой 4000 м.
	1комплект на 1 бригаду

	23. 
	Сертифицированные переводники для работы с НКТ 60, 73, 89 мм и бурильными трубами и технологическим инструментом.
	В необходимом количестве по заявке Заказчика

	24. 
	Опрессовочные узлы (посадочное седло+шар) на 20 МПа для проведения технологических операций.
	1 на 1 бригаду

	25. 
	Скреперы СКМ (механический) и СКГ (гидравлический) для работы в эксплуатационных колоннах диаметрами 177,8мм, 139,7мм,127мм.
	По 1 на 3 бригады

	26. 
	Приборы для замера рабочих параметров раствора, ВУС  и т.п.
	1 ед.на 1 бригаду

	27. 
	Калибры РНК (резьбовые) для НКТВ 60, 73, 89 мм.
	По 1 комплекту каждого типоразмера на одну бригаду

	28. 
	Шаблоны для НКТ 60, 73, 89 мм. (Ø 44,9, 56,6; 72,9 мм, L= 1250мм)
Шаблоны для эксплуатационных колон 139,7мм, 177,8мм.
	По 1 комплекту каждого типоразмера на одну бригаду

	29. 
	Ключи трубные для НКТ 60, 73, 89, 114 мм.
	По 1 комплекту каждого типоразмера на одну бригаду

	30. 
	Ключи гаечные (накидные и рожковые)
	По 1 комплекту каждого типоразмера на одну бригаду

	31. 
	Обмедненный инструмент (ключи гаечные накидные и рожковые, кувалда, молоток).
	По 1 комплекту каждого типоразмера на одну бригаду

	32. 
	Ареометр с диапазоном измерения плотности от 0,8 до 2,6 г/см3.
	1 на одну бригаду

	33. 
	Газоанализатор портативный на четыре газа (CH4,O2,CO2,H2S).
	1 на одну бригаду

	34. 
	Прибор для измерения скорости ветра – Анемометр (0,4-20 м/с)
	1 на одну бригаду

	35. 
	Противогазы фильтрующие поверенные
	1 на каждого работника бригады.

	36. 
	Аварийное освещение (переносной фонарь во взрывобезопасном исполнении).
	1 на одну бригаду

	37. 
	Дополнительные стеллажи для хранения НКТ и ГНО.
	1 комплект на одну бригаду

	38. 
	Устьевой пакер на 35МПа для опрессовки ПВО и ФА.
	1 на одну бригаду

	39. 
	Система видеоконтроля за работой бригады в режиме «ONLINE» (3 камеры видеонаблюдения, выполненные во взрывобезопасном исполнении). Организационно-технические требования по обеспечению постоянного видеонаблюдения изложены в приложении 2 к технической спецификации. 
	1 комплект

	40. 
	Аппарель-основание под станок ТРС/бетонные плиты для конечного выравнивания площадки под оборудование для станка.
	1 комплект на 1 бригаду

	41. 
	Помещение с обогревом для сращивания кабеля ЭЦН в зимнее время.
	1 на одну бригаду

	42. 
	Кабеленаматыватель для подачи кабеля при спуске УЭЦН в скважину, приема и укладки кабеля на барабан при подъеме УЭЦН из скважины.
	1 ед.

	43. 
	Комплект гидровакуумной желонки ГВЖ (ИПД) для колонны 139,7мм, 177,8мм.
	1 на одну бригаду

	44. 
	Смазка для резьбы  НКТ ( многокомпонентная смазка для резьбы должна соответствовать ISO 13678 или стандартам, основанным на ISO 13678).
	В необходимом количестве

	45. 
	Оборудование, инструмент, материалы, приспособления согласно перечню типового табеля технического оснащения бригады и цеха текущего ремонта скважин (Приложение 3  РД 153-39-023-97), за исключением дублируемых позиций данного приложения, а также оборудования и принадлежностей, необходимых для производства работ со штанговыми глубинными насосами.
	В необходимом количестве согласно  РД 153-39-023-97



Примечание:
1. Все емкости должны быть оборудованы гидропистолетами и перемешивателями для приготовления жидкости глушения. Емкости и циркуляционная система должны быть оборудованы системой обогрева, для бесперебойной работы при низких температурах.
2. Подрядчик должен обеспечить периодическую чистку технологических емкостей для предотвращения попадания механических  примесей и шлама в скважину.
3. В случае применения жидкостей глушения на нефтяной основе оборудование Подрядчика должна соответствовать для работы по закачке жидкостей на нефтяной основе. 
4. На весь инструмент, переводники, оборудование иметь паспорта, акты дефектоскопии, сертификаты соответствия.
2. Индикатор веса
2.1 Электронный индикатор веса для применения во взрывоопасной зоне, с индицированием нагрузок на крюке на цифровых индикаторах и индикаторе «бегущая строка», расположенных в приборе и выносном табло. Индикатор должен быть оснащен сигнализацией о предельных нагрузках и переносным электронным блоком памяти, для сохранения, записи и предоставления данных Заказчику по факту запроса.
2.2 Подрядчик обеспечивает Заказчика программным продуктом ИВЭ, с целью просмотра показаний прибора в электронном виде. 
2.3 В конце месяце или по требованию Заказчика Подрядчик предоставляет информацию в электронном виде.
2.4 По согласованию сторон возможно предоставление информации на бумажном носителе. 2.5 Помимо электронного индикатора на агрегате в обязательном порядке  должен быть установлен гидравлический индикатор веса типа ГИВ-6 или его аналоги.

3. Прочее вспомогательное оборудование (на каждый станок).
3.1 Оборудование противопожарной безопасности необходимо для поддержки безопасной работы на все время ремонта скважины. Должны быть предоставлены список оборудования и схема его расположения на станку.
3.2 Комплекс оборудования по обеспечению постоянного видеонаблюдения за работой бригад при выполнении текущего ремонта скважин (согл. приложения №2 к технической спецификации).
3.3 Минимальная емкость резервуаров для дизельного топлива и воды: должна соответствовать проводимому объему работ.
Примечание: Использование вышеуказанного оборудования (раздел 2 «перечень оборудования»), входит в операционную суточную ставку станка ТРС. При использовании оборудования без станка ТРС, производится оплата по отдельной ставке.

4. Транспорт ( на каждый станок).
4.1 Поставщику во время выполнения Работ необходимо иметь собственную или на праве аренды специальную технику для планирования территории скважины до и после ремонта, буксировки бригадного оборудования, замены ночной (дневной) смены. В перечень минимальной техники на 1 бригаду ТРС входит:
4.1.1 Тягачи для буксировки вагонов и оборудования – не менее 2 ед.
4.1.1 Подходящие автомобили для перевозки всего персонала Подрядчиков от и до базы Подрядчика (автобус или  микроавтобус)– не менее 1 ед. 
4.1.3 Цементировочный агрегат – ЦА-320 – не менее 1 ед.
4.1.4 Автоцистерны для вывоза жидкостей (емкость минимум 12 м3) – не менее 2-х единиц.
4.1.5 Автокран 25 тн. –  не менее 1 ед.
4.1.6 ППУ – не менее 1 ед. (круглогодично)
4.1.7 Бульдозер – не менее 1 ед.
4.1.8 Погрузчик – не менее 1 ед.
4.1.9 Трал (полуприцеп) – не менее 2 ед.
Примечание: затраты по содержанию и эксплуатации вышеперечисленной спецтехники должны быть заложены в операционной суточной ставке; обязательно круглосуточное присутствие автокрана, ЦА-320 и ППУ.

5. Перемещение
	
5.1 Демонтаж станка и оборудования, монтаж станка и оборудования на новой скважине не более 36 часов согласно утвержденным нормам времени.
5.2 Перемещение станка со средней скоростью не более 28 км/час.

Примечание*:  Приложение 1 к технической спецификации является неотъемлемой ее частью и подлежит предоставлению в составе тендерной документации потенциального поставщика в виде электронного документа, сформированного в Системе.
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