Қызметтерді сатып алу туралы Шартқа 
№7 қосымша

 Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

1. Қауіпсіздік және қоршаған орта
Орындаушы «KAP LOGISTICS» ЖШС және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ стандарттарымен қоса «өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау және ЖҚЕ сақтау саласындағы мердігерлік ұйымдарды басқару» құжатталған рәсімдерінің ережелерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, қауіпсіздік талаптарына және қолданылатын ережелер мен Тапсырыс берушінің стандарттарына қатаң сәйкестікте шарт бойынша қауіпсіз қызмет көрсету үшін жауапты болады. 
Орындаушы міндетті:
1) Қоршаған ортаны қорғауға тиісті назар аудару және қоршаған ортаны зиянды әсерден қорғау және кез келген теріс әсерді барынша азайту үшін жауапты әрекет ету.
2) барлық қажетті экологиялық рұқсаттар мен лицензиялар қызметтер көрсету басталғанға дейін алынғанына кепілдік беруге міндетті. Орындаушы Шарт бойынша қызметтерді қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптарды ескере отырып көрсетеді.
3) барлық қызметтер мен техникалық қызмет көрсетуді ластанудың кез келген түрін болдырмау үшін, тиісті және үздік практикалардың көмегімен орындау, сондай-ақ заңға, нормалар мен стандарттарға және ҚР қолданыстағы басқа да өнеркәсіптік стандарттарға, сондай-ақ ҚР ратификациялаған халықаралық стандарттар мен конвенцияларға сүйену қажет.
4) Тапсырыс берушіге кез келген төгілулер немесе шығарындылар туралы дереу хабарлауға міндетті. Төгілулер үшін жауапты тарап оларды өз есебінен тиісті түрде жоюға міндетті.
5) Орындаушы шығаратын қалдықтар үшін (қалдықтармен және майлау майларымен шектелмей, оларды қоса алғанда) қалдықтарды жою бағдарламасы/жоспары болуға, онда қалдықтар түрлерінің сыныптамасы, оларды сақтау, таңбалау, жою және/немесе қайта өңдеу, сондай-ақ қалдықтарды азайту жөніндегі ұсыныстар және қалдықтарды жинау, сақтау және жою жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі Тапсырыс берушінің нормалары мен стандарттарына және жоспарына сәйкес есептілікті жасау тәртібі ( «Қалдықтарды басқару бағдарламасы» сұрау салу бойынша ұсынылады) сипатталуға тиіс.
6) Орындаушы шығыс материалдарын жеткізу үшін пайдаланатын контейнерлер мен қаптарды нормалар мен стандарттарға сәйкес тиісінше алып тастауға міндетті.
7) кәдеге жаратуды күтіп, шығыс материалдарын жеткізу үшін пайдаланылатын контейнерлер мен қаптарды таңбалауды, сақтауды және күзетуді, сондай-ақ контейнерлерді қызметтердің бастапқы көлемі орындалғаннан кейін Жұмыс алаңында қалдыруға болмайды.
8) ҚР Қоршаған ортаны қорғау бойынша қолданылатын құқықтық нормаларға сәйкес өз қалдықтарын өзі басқару.
9) қалдықтарды басқару бойынша ай сайынғы есепті талап етілетін форматта ұсынуға міндетті.
10) Орындаушыға тиесілі немесе оның иелігіндегі барлық жанар-жағармай материалдарын (ЖЖМ) сақтауға арналған резервуарлар немесе сыйымдылықтар тиісті тәртіппен ұсталатынына, жабылғанына, еденге орнатылғанына және қайталама қорғаныспен (топырақ үйіп бекіту, қаптау, айналма конструкциялар және т.б.) жабдықталғанына кепілдік беруге міндетті.
11) резервуарларда авария болған жағдайда қайталама қорғаныстың ең үлкен резервуар/сыйымдылық көлемінің кемінде 110% орналастыру үшін жеткілікті көлемі болуы тиіс. Резервуарлар немесе резервуарлар шамадан тыс булануды, ластануды, жарылысты, төгілуді немесе шығарындыларды болдырмас үшін барлық техникалық және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі керек.
12) осы резервуарларды және отынның, қауіпті заттардың немесе жаңбыр суының және басқа сұйықтықтардың кез-келген жиналуын күнделікті тексеріп, топыраққа толып кетудің және ағып кетудің алдын алу үшін күн сайын алып тастаңыз.
13) қызмет көрсету немесе техникалық қызмет көрсету кезінде пайда болатын барлық жуу сулары және басқа да сулар бақыланатынына кепілдік беруге, бұл олардың топыраққа тікелей немесе тікелей түспеуіне мүмкіндік береді.
14) қолданылатын қоршаған ортаны қорғау заңдарына, нормалар мен стандарттарға құрметпен қарауға және оларды ұстануға, сондай-ақ артефактілер, тарихи орындар, Мәдени мұра, қорғалған экожүйелер, жабайы жануарлардың мекендеу орындары, құрып кету қаупі төнген түрлер және т. б. сияқты археологиялық, мәдени және табиғи ресурстарды қорғау рәсімдеріне құқығы бар.
2. Орындаушыны қызмет көрсетуге жіберу: 
1) Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде кез келген уақытта қызметтердің барысы мен сапасын тексеруге міндетті.
2) «KAP LOGISTICS» ЖШС объектілерінде қызмет көрсететін Орындаушының барлық жұмыскерлер ЕҚ және ТҚ бөлімінде кіріспе нұсқамалықты тіркеу журналына жазуды ресімдей отырып, кіріспе нұсқамалықтан өтеді.
3) ЕҚ және ҚТ бөлімі Орындаушыға Тапсырыс берушінің ішкі талаптарымен танысу үшін электрондық түрдегі құжаттар топтамасын ұсынады
4) «KAP LOGISTICS» ЖШС аумағына белгіленген үлгідегі рұқсаттаманы алған кезде, кіріспе нұсқамадан өткеннен кейін Орындаушының жұмыскерлері «KAP LOGISTICS» ЖШС аумағында болған уақытта денсаулық сақтау мен қауіпсіздіктің негізгі стандарттары туралы жадынама алады.
5) Орындаушының жұмыскерлеріне жұмыс орнында нұсқаманы Орындаушының тікелей басшысы жүргізеді.
6) Егер жұмыстар қауіпті өндірістік объектіде орындалатын болса, Тапсырыс беруші филиалының құрылымдық бөлімшесінің басшысы Орындаушыны аварияны жою жоспарымен және мынадай мәселелер бойынша ақпаратпен таныстыруды қамтамасыз етеді:
- осы учаскеде Орнатылған технологиялық процесс және жабдық туралы жалпы мәліметтер;
- жұмыскерлердің негізгі өндірістік міндеттері, жұмыс орнындағы тәртіп ережелері;
- жұмыс істейтін жабдықтың қауіпті аймақтары, сақтандырғыш құрылғылар мен қоршаулар, блоктау, жерге қосу және басқа да қорғаныс құралдары;
- дайындау тәртібі, жұмыс орындарын қауіпсіз ұйымдастыру және ұстау, жұмыстарды қауіпсіз жүргізу;
- ықтимал қауіптер мен тәуекелдердің көрінісі, қауіпті жағдай туындаған кезде олардың әсері мен жұмыскерлердің іс-әрекеттерінің алдын алу немесе шектеу жөніндегі шаралар;
- белгіленген жұмыс рәсімдерінен ауытқудың ықтимал салдары;
- өрт қауіпсіздігі, өрттерді болдырмау тәсілдері мен құралдары, өрт сөндіру құралдары мен сигнализация орналасқан жерлер және өрт туындаған кездегі персоналдың іс-қимылы;
- объектідегі маңызды экологиялық аспектілердің сипаттамасы, олардың қоршаған ортаға әсері және басқару шаралары;
- жазатайым оқиға туындаған кездегі жұмыскерлердің  іс-әрекеттері.
7) Орындаушыны АЖЖ-мен таныстыру нұсқаманы тіркеу журналына қол қойғызып жүзеге асырылады.
8) наряд-рұқсат (акт-рұқсат) алған кезде орындаушының басшысы рұқсат беретін құрылымдық бөлімшеден мақсатты нұсқама алады және нұсқама журналында наряд-рұқсатта немесе (объектіні акт-рұқсат бойынша берген кезде) тіркей отырып, өз жұмыскерлеріне нұсқама өткізеді. Тапсырыс беруші Орындаушының және/немесе оның қосалқы орындаушысының алдын ала хабарламай, Орындаушының және/немесе оның қосалқы орындаушысының объектілеріне немесе учаскелеріне Орындаушының және / немесе оның қосалқы орындаушысының Тапсырыс берушінің ЕҚ және ҚТ стандарттары мен талаптарын сақтауын айқындау үшін немесе жасалған шартта көзделген өзге де негіздерде кез келген уақытта аудит немесе тексеру жүргізуге құқылы. 
9) Тапсырыс беруші Орындаушы мен қосалқы Орындаушының ЕҚ және ҚТ басқару жүйесіне тұрақты аудиттер жүргізуге құқылы.
10) нұсқаманы елемеген, жазатайым оқиғаларға, өрттерге, аварияларға және басқа да төтенше жағдайларға әкеп соғуы мүмкін немесе әкеп соққан еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік қағидалары мен нормаларының талаптарын өрескел бұзған жағдайларда, бақылаушы тұлғалар анықталған бұзушылықтарды қызметтер көрсетуді тоқтата тұруға, жабдықтарды пайдалануға тыйым салуға арналған нұсқамалармен ресімдейді.
11) нұсқама Орындаушының басшысына ресімделеді. ЕҚ және ҚТ шарттарының және жүйенің және/немесе жүйедегі кемшіліктердің сақталмауы анықталған жағдайда, осындай аудиттердің немесе тексерулердің нәтижелері бойынша орындаушы өз есебінен осы сақталмауды және/немесе кемшіліктерді қысқа мерзімде жоюға және Тапсырыс берушіге сақталмауды және/немесе кемшіліктерді жою үшін орындалған барлық іс-шаралар туралы хабарлауға міндетті. Қызметтер көрсетуді тоқтата тұру «Орындаушының қызметтер көрсетуді тоқтата тұруына жол беретін бұзушылықтардың болжамды тізбесінде» көзделген бұзушылықтар анықталған жағдайларда, бірақ онымен шектелмей жүргізілуі мүмкін.
12) Тапсырыс берушіден орындаушымен өзара іс-қимыл жасау бойынша жауапты адамдар Орындаушының жұмысын күн сайын бақылайды (егер жұмыстар құрылымдық бөлімшенің аумағында не оған тікелей жақын жерде жүргізілсе).
13) Орындаушының және қосалқы Орындаушының қызметін, көрсетілетін қызметтердің сапасын, олардың жұмыстарды жүргізу кезінде, сондай-ақ «KAP LOGISTICS» ЖШС аумағында, объектілерінде болған кезде еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік қағидалары мен нормаларын сақтауын бақылауды ЕҚ және ҚТ жүзеге асырады.
14) жүк көтергіш механизмдермен, газ құбырларымен, жылу энергетикалық коммуникациялармен, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстармен, ЭБЖ және электр қондырғыларымен орындаушылардың жұмысын бақылау жауапкершілігі Тапсырыс беруші филиалдарының құрылымдық бөлімшелерінің жұмыскерлеріне, сондай-ақ тиісті бөлімшелер мен қызметтер бойынша жауапты өкімдермен тағайындалған техникалық қадағалау басқармасының мамандарына, өрт күзеті инспекторларына да жүктеледі.
15) Орындаушының жұмысын техникалық қадағалау басқармасының мамандары бекітілген кестеге сәйкес тексереді.
3. Қызмет көрсету басталғанға дейін Орындаушы барлық жүйелер мен рәсімдер егжей-тегжейлі сипатталған ЕҚ және ҚТ жоспарын ұсынуға міндетті. ЕҚ және ҚТ жоспары жүргізілетін жұмыстарға байланысты ерекше тәуекелдерге, сондай-ақ осы тәуекелдерді жою, азайту немесе жұмсарту үшін бақылау және басқару жүйесіне бағдарлануы тиіс. ЕҚ және ҚТ жоспары шарт жасалған сәттен бастап бір апта ішінде әзірленіп, ЕҚ және ҚТ бөліміне бекітуге ұсынылуға тиіс.
Қауіпті химиялық заттармен жұмыс істеуге тартылған жұмыскерлерге «Концентрацияланған күкірт қышқылымен жұмыс істеу» жұмыс нұсқаулығында сипатталған химиялық қорғау ЖҚҚ пайдалану талап етіледі.:
Күкірт қышқылымен жұмыс істеу кезінде:
- капюшоны бар қышқылға қарсы қорғаныш костюмі;
- металл саусағы бар резеңке етік, ұзартылған манжеті бар резеңке қолғап;
- қорғаныс қалқаны бар дулыға, тығыз бекітілген көзілдірік;
- тыныс алу органдарын қорғау үшін қажет болған жағдайда респиратор.
- қышқылға қарсы комбинезонның шалбарын резеңке етіктің үстіне, ал комбинезонның жеңдерін қолғаптың үстіне кию керек.
Қол қауіпсіздігі:
Орындаушының ыстық/суық жағдайларда, химиялық заттармен жұмыс істеу кезінде және т. б. ықтимал қысылу учаскелері, тоқтату нүктелері, қармауыш құрылғылар, кескіш құрылғылар, тиісті қол аспаптары сияқты қауіпті аймақтардағы жұмыс ерекшеліктеріне шоғырланған қолға арналған қауіпсіздік техникасы жөніндегі алдын алу шараларының бағдарламасы болуға міндетті.
Жұмысшылар келесі тәуекелдерге тап болған кезде тиісті қол қорғанысын қолдануы қажет:
- жоғары температура;
- өткір материалдармен жұмыс; электр тогы;         
        Киім және жабдықтар
Өндірістік алаңдарда арнайы киімді қолдану талап етіледі. Барлық өндірістік жұмыстарды орындау кезінде ұзын шалбар мен ұзын жейделер немесе комбинезондар үнемі кию керек. Ұзын шашты орап алмау үшін жинау керек. Бос киім және әшекейлер (мойыннан 5 см төмен ілінетін білезіктер, алқа, ұзын сырғалар немесе сақина-сырғалар және т.б.) Жұмыс алаңында пайдалануға тыйым салынады.
Орындаушы қызмет көрсету басталғанға дейін немесе вахтаға түсер алдында жүргізілетін қызмет көрсету орнында қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама кезінде осы мәселелердің барлығын көтеруге міндетті.
4. ЕҚ және ҚТ бойынша нұсқаулық және ЕҚ және ҚТ бойынша кеңестер. 
Орындаушы міндетті:
1) Орындаушының барлық персоналы қызмет көрсетуді бастар алдында ЕҚ және ҚТ бойынша нұсқама алатынына кепілдік беруге міндетті. Нұсқама Орындаушының барлық жұмыскерлері мен жұмыс алаңына келушілер үшін, олардың бұрынғы тәжірибесіне қарамастан, жұмыс алаңына өтуге рұқсат алғанға дейін жүргізілуі тиіс. Бұл нұсқаулық пайдалану қауіптеріне, аварияларды жою жоспарларына, рәсімдерге, нормалар мен ережелерге қатысты болуы тиіс. Орындаушы барлық міндеттердің берілген функцияға сәйкес бөлінгеніне, барлық келушілердің ескерілгеніне, ЖҚҚ тексерілгеніне, қауіпсіз аймақтар айқындалғанына және ағымдағы пайдалану сатысының қауіптеріне сәйкес орналасқанына кепілдік беруге тиіс.
2) өндірістік операциялар басталар алдында жұмыстардың қауіпсіздігіне талдау жүргізуге міндетті.
3) қабылданған жұмыс қауіпсіздігін талдау бағдарламасының не жұмыстар жүргізілетін орынды, орындауға жататын тапсырмаларды, қауіпті және зиянды факторларды анықтауды, қажетті басқару құралдары мен талаптар бойынша құжаттаманы қамтитын ұқсас бағдарламаның болуына жол берілмейді.
4) өзінің жұмыс қауіпсіздігін талдау бағдарламасына жұмыс алаңындағы бақылау туралы ережелерді, атап айтқанда жұмыс қауіпсіздігін талдау бағдарламасының сапасын тексеру, Бақылау және бағалауды және жұмыс бригадаларына қауіптен қорғаудың кез келген қосымша, бұрын айқындалмаған талаптары туралы хабарлауды енгізу. Әрбір бригада қызмет көрсету басталғанға дейін ЕҚ және ҚТ және планеркалар бойынша кем дегенде күнделікті/ай сайынғы кеңестер, қызмет көрсету орнындағы қауіпсіздікті бағалау және т. б. өткізуі тиіс.
5) барлық іске қосылған тараптармен бірлесіп жоспардан тыс тапсырмаларды және/немесе жоғары тәуекел тапсырмаларын өткізу басталғанға дейін жұмыс орнындағы қауіпсіздік бағасын тексеруге міндетті.
5. Авариялық жағдай кезіндегі іс-қимыл жоспары
Орындаушының авариялық жағдай кезіндегі іс-қимыл жоспарлары Тапсырыс берушімен келісілуге тиіс және Орындаушының барлық жұмыскерлері төтенше жағдай туындаған кезде өздерінің рөлдері мен жауапкершілігін айқын сезінеді. Орындаушы авариялық жағдай кезінде хабарлаудың барлық рәсімдері мен эвакуациялау тәртібі Орындаушының кеңселерінде жұмыс алаңында ілініп, Орындаушының барлық жұмыскерлері арасында Жұмыс алаңында таратылғанына кепілдік беруге міндетті.
Орындаушының авариялық жағдай кезіндегі іс-қимыл жоспары мыналарды қамтуы тиіс, бірақ онымен шектелмейді:
- ауа райы жағдайлары,
- табиғи апаттар,
- қауіпті орта,
- төтенше жағдайда шұғыл медициналық көмекті басқару,
- өрт, жарылыс,
- сапарларды реттеу,
- қоршаған ортаға шығарындылар, төгілулер,
- жабдықтың және/немесе конструкциялардың зақымдануы,
- төтенше жағдай кезіндегі байланыстар мен хабарламалар тізімі,
-басқа негізделген жергілікті қауіптермен,
- барлық мүмкін сценарийлер бойынша эвакуациялау тәртібі.
6. Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі талаптар
Орындаушы Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамасының: «Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы» және «атом энергиясын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына қатаң сәйкестікте қызметтердің қауіпсіз көрсетілуіне жауапты болады.
Тапсырыс берушінің радиациялық қауіпті объектілер болып табылатын объектілерінің аумағында орналасқан Орындаушы «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» және «Радиациялық қауіпті объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына және Тапсырыс берушінің мынадай, бірақ олармен шектелмейтін ішкі құжаттарына сәйкес радиациялық қауіпсіздік жөніндегі барлық талаптарды сақтауға тиіс:
- «Жоғарыда аталған санитарлық ережелер мен заңдар» негізінде әзірленген Тапсырыс берушінің объектілеріндегі радиациялық қауіпсіздік жөніндегі Нұсқаулық.
Орындаушы жоспар бойынша авариялық жағдайларға ден қою және оларды жою жөнінде жиілігі мен көлемі Тапсырыс беруші мен орындаушы арасында келісілуге тиіс жүйелі оқу дабылдарын және аварияға қарсы жаттығуларды жүргізуге міндетті. Орындаушы оқу дабылдарын және аварияға қарсы жаттығуларды жүргізу туралы Тапсырыс берушінің ЕҚ және ҚТ бөлімін жазбаша хабардар етеді.
7. Көтергіш механизмдермен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы
Көтергіш механизмдермен (айыр тиегіш, крандар, шығырлар және т.б.) жұмыс істейтін Орындаушының барлық жұмыскерлері ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес сертификатталған болуы тиіс.
Орындаушы Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша ұсыну үшін көтергіш механизмдермен жұмыс бойынша оқытудың ағымдағы есебін жүргізуге міндетті. Есеп карточкасында оператордың Т.А.Ә., сертификаттау/тренинг күні, тестілеу күні және оқыту мен тестілеуді өткізген оқытушының Т.А.Ә. көрсетілуі қажет.
8. Биіктікте жұмыс істеу / аспалы жүктер
Барлық биіктік жұмыстары «Биіктікте жұмыс істеу кезіндегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі» нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.
Механизмдерді қорғау қоршауы
Орындаушы Орындаушы берген (тұрақты, уақытша, тасымалданатын) машина жабдығына арналған барлық қорғаныш қоршауларының орнатылғанына және оларға дұрыс қызмет көрсетілуіне кепілдік беруге міндетті. Бөгетті алып тастамас бұрын, бөгелген жабдыққа техникалық қызмет көрсету үшін оны оқшаулау, оқшаулау, пайдаланудан шығару және тыйым салынған тақтайшаны ілу және тексеру қажет. Бұл бүкіл айналмалы жабдыққа қатысты, мысалы, сорғы жетегінің білігі, желдеткіштер, сым катушкасы және т. б.
Портативті қол құралдары
Барлық тасымалданатын қол аспаптары өндірушінің талаптарына сәйкес тиісті оқшаулағышпен, жерге тұйықтағышпен және қорғаныш қаптамамен болуы тиіс. Барлық портативті қол құралдарын өндірушінің дизайнына сәйкес мақсатына сай пайдалану керек. Камышанская құралдары. Зақымдалған немесе тозған құралдарды пайдаланудан алып тастау қажет. Жұмыс алаңында үйде жасалған немесе қайта жасалған қол құралдарын қолдануға болмайды.
9. Өртке қарсы қорғау
Жүргізілген тәуекелдерді бағалау негізінде Орындаушы Орындаушының жұмыс көлеміне сәйкес Өртке қарсы жабдықтың болуын көздеуге және жұмыс жағдайында ұстауға міндетті. Өртке қарсы қорғаныс ҚР өртке қарсы қауіпсіздік саласындағы заңнамасының барлық талаптарына сәйкес болуы тиіс. Ұшқынның немесе ашық жалынның пайда болу қаупі бар кез келген жұмыстарға (мысалы, дәнекерлеу, кесу, тегістеу, электр жұмыстары және т.б.) өрт қауіпті материалдар немесе тез тұтанатын булар бар аймақтарда қатаң тыйым салынады. Жану қаупін тудыратын және дәнекерлеу үшін арнайы бөлінген қауіпсіз аймақтан тыс жүзеге асырылатын жұмыстарды жүргізу үшін от жұмыстарын жүргізуге рұқсат қажет. Кез келген от жұмыстарын тағайындалған/құзыретті бақылаушының (лардың) қатысуымен жүргізу қажет. Бақылаушы от жұмыстары аяқталғаннан кейін кемінде 30 минут орнында қалуы тиіс.
Өртке қарсы жабдықты (жеңдер, оқпандар және т.б.) тек өрт сөндіру мақсатында пайдалану қажет.
10. Электр жабдықтарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
Орындаушының электр жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша бағдарламасы болуы тиіс, онда электр жабдықтарының барлық деңгейлері және онымен байланысты жұмыстар белгіленген, сондай-ақ ҚР заңнамасына сәйкес осы жұмыстарды жүргізу үшін рұқсат етілген маманның біліктілігі көрсетілген. Орындаушының электриктері білікті/білікті мамандар болуы, кез келген жабдықта электр жұмыстарын жүргізу үшін сертификаты болуы тиіс.
Жұмыс алаңындағы Орындаушы жұмыскерлері ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес электр тогымен зақымдану қаупі бар аймақтарда жұмыс істейтін, дененің жекелеген бөліктерін қорғау үшін әзірленген және орындалатын жұмыстарға сәйкес келетін қорғаныс жабдығымен қамтамасыз етілуі және пайдаланылуы тиіс.
Орындаушы Орындаушының барлық персоналы іске қосылған электр жабдығының айналасында жұмыс істеген кезде тек өткізбейтін (диэлектрлік) материалдардан жасалған тасымалданатын сатыларды, көпірлерді немесе басқа да көтергіш құрылғыларды пайдаланатындығына кепілдік береді. Барлық қолданылатын жабдықтардың дұрыс жерге қосылуын және жерге қосылмаған электр көзімен кездейсоқ байланыста болуын қамтамасыз ету үшін сақтық шараларын қолдану қажет.
Орындаушы Орындаушының барлық электрлік құрамдастарының жұмыс жағдайында қауіпсіз және өз мақсатына сәйкес болуына кепілдік беруге міндетті.
Дұрыс жерге қосу тәртібін білікті, сертификатталған, білікті инженер-электрик орнатуы керек және жұмыс алаңында жерге қосу схемасы болуы керек.
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 Обеспечение производственной безопасности

1.Безопасность и окружающая среда
Исполнитель несёт ответственность за безопасное оказание услуг по Договору в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, требованиями безопасности и применимыми правилами, и стандартами Заказчика, включая, но не ограничиваясь положениями Документированной процедуры «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и соблюдения ПДД ТОО «KAP LOGISTICS» и Стандартами АО «НАК «Казатомпром». 
Исполнитель обязан:
1) уделять должное внимание охране окружающей среды и действовать ответственно, чтобы защитить окружающую среду от вредного воздействия и свести к минимуму любое отрицательное воздействие. 
2) гарантировать, что все необходимые экологические разрешения и лицензии были получены до начала оказания услуг. Услуги, по договору, Исполнитель оказывает с учетом требований к охране окружающей среды. 
3) все услуги и техническое обслуживание выполнять таким образом, чтобы избегать любых видов загрязнения, при помощи надлежащих и наилучших практик, а также следовать закону, нормам и стандартам и другим действующим промышленным стандартам РК, а также международным стандартам и конвенциям, ратифицированным РК.
4) незамедлительно сообщать Заказчику о любых разливах или выбросах. Ответственная сторона за разливы обязана ликвидировать их должным образом за свой счет. 
5) иметь программу/план удаления отходов для отходов, производимых Исполнителем (включая, но не ограничиваясь  отходами и смазочными маслами), где описывается классификация видов отходов, их хранение, маркировка, удаление и/или переработка, а также предложения по уменьшению отходов и порядок составления отчетности,  в соответствии с нормами и стандартами и планом Заказчика по организации работ по сбору, хранению и удалению отходов ( «Программа управления отходами», предъявляется по запросу).
6) должным образом удалять контейнеры и мешки, используемые Исполнителем для поставки расходных материалов, в соответствии с нормами и стандартами.
7) в ожидании утилизации, контейнеры и мешки, используемые для поставки расходных материалов, промаркировать, сохранять и охранять, также контейнеры нельзя оставлять на рабочей площадке после выполнения исходного объема Услуг.
8) управлять своими отходами самостоятельно согласно применимым правовым нормам по охране окружающей среды РК.
9) представлять ежемесячный отчет по управлению отходами в требуемом формате.
10) гарантировать, что все, принадлежащие Исполнителю или находящиеся в его распоряжении, резервуары или емкости для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), содержатся в надлежащем порядке, закрыты, установлены на полу, и снабжены вторичной защитой (обваловка, обмуровка, обводные конструкции и т.д.).
11) в случае аварии на резервуарах вторичная защита должна иметь достаточный объем для размещения минимум 110% объема самого большого резервуара/емкости. Резервуары или емкости должны соответствовать всем техническим требованиям и требованиям техники безопасности, чтобы избежать чрезмерного испарения, загрязнения, взрыва, разливов или выбросов.
12) ежедневно проверять эти резервуары и любое скопление топлива, опасных веществ, либо дождевой воды и других жидкостей, удалять каждый день, чтобы предупредить возможные переливы и утечки в почву.
13) гарантировать, что все промывочные воды и другие воды, образующиеся при оказании услуг или технического обслуживания, контролируются, что позволяет избежать их непосредственного или непрямого попадания в почву.
14) с уважением относиться к применяемым законам защиты окружающей среды, нормам и стандартам и следовать им, а также к процедурам защиты археологических, культурных и природных ресурсов, таких как артефакты, исторические места, культурное наследие, защищенные экосистемы, места обитания диких животных, вымирающие виды и т.д.
2. Допуск Исполнителя к оказанию услуг: 
1) в течение всего срока действия Договора во всякое время проверять ход и качество услуг. 
2) все работники Исполнителя, оказывающие услуги на объектах ТОО «KAP LOGISTICS», проходят вводный инструктаж в отделе ОТ и ТБ, с оформлением записи в журнале регистрации вводного инструктажа.
3) отдел ОТ и ТБ предоставляет Исполнителю пакет документов в электронном виде для ознакомления внутренними требованиями Заказчика
4) при получении пропуска установленного образца на территорию ТОО «KAP LOGISTICS», после прохождения вводного инструктажа, работники Исполнителя получают Памятку об основных стандартах охраны здоровья и безопасности во время пребывания на территории ТОО «KAP LOGISTICS».
5) инструктаж на рабочем месте работникам Исполнителя проводит непосредственный руководитель Исполнителя. 
6) руководитель структурным подразделением Филиала Заказчика обеспечивает ознакомление Исполнителя с Планом ликвидации аварии (ПЛА), если работы выполняются на опасном производственном объекте и информацией по следующим вопросам:
- общие сведения о технологическом процессе и оборудовании, установленном на данном участке; 
- основные производственные обязанности работников, правила поведения на рабочем месте; 
- опасные зоны оборудования, с которым предстоит работать, предохранительные приспособления и ограждения, блокировки, заземление и другие средства защиты; 
- порядок подготовки, безопасная организация и содержание рабочих мест, безопасное ведение работ;
- проявление возможных опасностей и рисков, меры по предупреждению или ограничению их воздействия и действия работников при возникновении опасной ситуации;
- возможные последствия отклонения от установленных рабочих процедур; 
- пожарная безопасность, способы и средства предотвращения пожаров, места расположения средств пожаротушения и сигнализации и действия персонала при возникновении пожара;
- характеристика значимых экологических аспектов на объекте, их воздействие на окружающую среду и меры управления; 
- действия работников при возникновении несчастного случая.
7) ознакомление Исполнителя с ПЛА осуществляется под роспись в журнале регистрации инструктажа.
8) при получении наряда-допуска (акта-допуска) руководитель Исполнителя получает целевой инструктаж от допускающего структурного подразделения и проводит инструктаж своим работникам с регистрацией в наряде-допуске или (при передаче объекта по акту-допуску) в журнале инструктажей. Заказчик вправе, в любое время, без предварительного уведомления Исполнителя и/или его субисполнителя проводить аудиты или проверки объектов, или участков Исполнителя и/или его субисполнителя для определения соблюдения Исполнителем стандартов и условий ОТ и ТБ Заказчика, или на иных основаниях, предусмотренных заключенным Договором. 
9) Заказчик вправе проводить регулярные аудиты системы управления ОТ и ТБ Исполнителя и субисполнителя.
10) в случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, промышленной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица оформляют выявленные нарушения предписаниями на приостановку оказания услуг, запрещение эксплуатации оборудования.
11) предписание оформляется на руководителя Исполнителя. В случае выявления несоблюдения условий ОТ и ТБ и системы и/или недостатков в системе, по результатам таких аудитов или проверок, Исполнитель обязан за свой счет устранить эти несоблюдения и/или недостатки в кратчайшие осуществимые сроки и уведомить Заказчика обо всех мероприятиях, выполненных для устранения несоблюдения и/или недостатков. Приостановка оказания услуг может быть произведена в случаях выявления нарушений, предусмотренных «примерным перечнем нарушений, допускающих приостановку оказание услуг Исполнителем», но не ограничиваясь.
12) ответственные по взаимодействию с Исполнителем от Заказчика ежедневно контролирует работу Исполнителя (если работы ведутся на территории структурного подразделения, либо в непосредственной близости от неё).
13) контроль за деятельностью Исполнителя и субисполнителя за качеством оказываемых услуг, за соблюдением ими правил и норм охраны труда, промышленной и экологической безопасности, как при производстве работ, так и при нахождении на территории, объектах ТОО «KAP LOGISTICS» осуществляют ОТ и ТБ.
14) ответственность за контроль работы Исполнителей с грузоподъёмными механизмами, газопроводами, теплоэнергетическими коммуникациями, сосудами, работающими под давлением, ЛЭП и электроустановками, возлагается как на работников структурных подразделений Филиалов Заказчика, также на специалистов управления технического надзора, инспекторов пожарной охраны, назначенных ответственными распоряжениями по соответствующим подразделениям и службам.
15) проверки работ Исполнителя специалистами управления технического надзора проводятся в соответствии с утвержденным графиком
3. До начала оказания услуг, Исполнитель обязан предоставить план ОТ и ТБ где подробно описаны все системы и процедуры. План ОТ и ТБ должен быть ориентирован на особые риски, связанные с проводимыми работами, а также систему контроля и управления для устранения, уменьшения или смягчения этих рисков. План ОТ и ТБ должен быть разработан и представлен в отдел ОТ и ТБ на утверждение в течение одной недели с момента заключения договора.
Работникам, задействованным в работу с опасными химическими веществами, требуются использовать СИЗ химической защиты, описанные в рабочей инструкции «Обращение с концентрированной серной кислотой»:
При работе с серной кислотой, использовать:
- защитный противокислотный костюм с капюшоном;
- резиновые сапоги с металлическим носком, резиновые перчатки с удлинённой манжетой;
- каску с защитным щитком, плотно прилегающие защитные очки;
- респиратор при необходимости для защиты органов дыхания.
- штанины противокислотного комбинезона должны быть надеты поверх резиновых сапог, а рукава комбинезона должны быть надеты поверх перчаток.
           Безопасность рук:
Исполнитель обязан иметь программу предупредительных мер по технике безопасности для рук, сконцентрированная на особенностях работы в таких опасных зонах, как участки возможного защемления, точки приостановки, захватывающие устройства, режущие устройства, соответствующий ручной инструмент, в горячих/холодных условиях, при обращении с химическими веществами и т.д. 
Необходимо, чтобы работники использовали соответствующую защиту для рук, когда сталкиваются со следующими рисками:
- высокая температура; 
- работа с острыми материалами; электрический ток;
         Одежда и снаряжение
На производственных площадках требуется к применению спецодежда. Длинные брюки и рубашки с длинными рукавами или комбинезоны следует носить постоянно при выполнении всех производственных работ. Длинные волосы должны быть собраны, чтобы избежать запутывания. Свободная одежда и украшения (браслеты, ожерелья, свисающие ниже 5 см от шеи, длинные серьги или серьги-кольца и т.д.) запрещены к использованию на рабочей площадке. 
Исполнитель обязан поднимать все эти вопросы во время инструктажа по технике безопасности на месте оказания услуг, проводимого до начала оказания услуг, либо перед заступлением на вахту.
4. Инструктаж по ОТ и ТБ и совещания по ОТ и ТБ. 
Исполнитель обязан:
1) гарантировать, что весь персонал Исполнителя получает инструктаж по ОТ и ТБ перед началом оказания услуг. Инструктаж необходимо проводить для всех работников Исполнителя и посетителей рабочей площадки независимо от их предыдущего опыта, прежде, чем они получат разрешение пройти на существующую рабочую площадку. Данный инструктаж должен касаться эксплуатационных опасностей, планов ликвидации аварий, процедур, норм и правил.  Исполнитель должен гарантировать, что все обязанности распределены в соответствии с заданной функцией, все посетители учтены, СИЗ проверены, безопасные зоны определены и расположены в соответствии с опасностями текущей стадии эксплуатации.
2) проводить анализ безопасности работ перед началом производственных операций.
3) иметь в наличии принятую программу анализа безопасности работ, либо аналогичную программу, включающую место проведения работ, задания, подлежащие выполнению, выявление опасных и вредных факторов, необходимые средства управления и документация по требованиям.
4) включить в свою программу анализа безопасности работ, положения о контроле на рабочей площадке, а именно проверки, наблюдения и оценка качества программы анализа безопасности работ и сообщения рабочим бригадам о любых дополнительных, ранее неопределенных требованиях защиты от опасностей. Каждая бригада должна проводить как минимум ежедневные/ежесменные совещания по ОТ и ТБ и планерки до начала оказания услуг, оценку безопасности на месте оказания услуг и т.д. 
5) совместно со всеми задействованными сторонами проверить оценку безопасности на рабочем месте до начала проведения внеплановых заданий и/или заданий повышенного риска. 
5. План действия при аварийной ситуации
Планы действий при аварийной ситуации Исполнителя должен быть согласован с Заказчиком, и все работники Исполнителя четко осознают свои роли и ответственности при возникновении чрезвычайной ситуации. Исполнитель обязан гарантировать, что все процедуры оповещения при аварийной ситуации и порядок эвакуации развешены в офисах Исполнителя на рабочей площадке и распространены среди всех работников Исполнителя на рабочей площадке.
План действий при аварийной ситуации Исполнителя должен включать следующее, но не ограничиваться этим: 
-погодные условия, 
-природные катастрофы, 
-опасная окружающая среда, 
-управление неотложной медицинской помощью в аварийной ситуации, 
-пожар, взрыв, 
-регулирование поездок, 
-выбросы, разливы в окружающую среду, 
-повреждение оборудования и/или конструкций, 
-списки контактов и уведомлений при аварийной ситуации,
 -прочее, обусловленное местными опасностями, 
-порядок проведения эвакуации по всем возможным сценариям.
6. Требования по радиационной безопасности
Исполнитель несёт ответственность за безопасное оказание услуг в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере использования атомной энергии: законами Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» и «Об использовании атомной энергии». 
Исполнитель, находящийся на территории объектов Заказчика, являющихся радиационно-опасными объектами, должен соблюдать все требования по радиационной безопасности в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» и «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам» и внутренними документами Заказчика, такими как, но не ограничиваясь:
- «Инструкция по радиационной безопасности на объектах Заказчика, разработанной на основе вышеуказанных санитарных правил и законов.
Исполнитель обязан проводить регулярные учебные тревоги и противоаварийные тренировки по реагированию и ликвидации аварийных ситуаций по плану, частота и объем которых должен быть согласован между Заказчиком и Исполнителем. О проведении учебных тревог и противоаварийных тренировок Исполнитель письменно информирует отдел ОТ и ТБ Заказчика.
7. Техника безопасности при работе с подъемными механизмами
Все работники Исполнителя, работающие с подъемными механизмами (вилочный погрузчик, краны, лебедки и т.д.) должны быть сертифицированы согласно требованиям законодательства РК.
Исполнитель обязан вести текущий учет обучения по работе с подъемными механизмами, для предъявления по запросу Заказчика. В учетной карточке необходимо указывать Ф.И.О. оператора, дату сертификации/тренинга, дату тестирования и Ф.И.О. преподавателя, проводившего обучение и тестирование.
8. Работа на высоте/подвешенные грузы
Все высотные работы производится согласно инструкции «По безопасности и охране труда при работе на высоте». 
         Защитное ограждение механизмов
Исполнитель обязан гарантировать, что все защитные ограждения для машинного оборудования, поставленного Исполнителем (постоянного, временного, переносного) установлено и обслуживается правильно. Перед удалением заграждения для проведения технического обслуживания загражденного оборудования, необходимо его изолировать, заблокировать, вывести из эксплуатации и повесить табличку с запретом и проверить. Это относится ко всему вращающемуся оборудованию, например, валу привода насоса, вентиляторам, шпилевой катушке и т.д.
          Переносные ручные инструменты 
Все переносные ручные инструменты должны быть с соответствующей изоляцией, заземлением и в защитном кожухе согласно требованиям производителя. Все переносные ручные инструменты необходимо использовать по назначению, в соответствии с конструкцией производителя. Необходимо регулярно проверять инструменты. Поврежденные или изношенные инструменты необходимо изъять из использования. Никакие самодельные или переделанные ручные инструменты нельзя использовать на рабочей площадке. 
9. Противопожарная защита
На основе проведенной оценки рисков, Исполнитель обязан предусмотреть наличие и поддерживать в рабочем состоянии противопожарное оборудование в соответствии с объемом работ Исполнителя. Противопожарная защита должна соответствовать всем требованиям законодательства РК в области противопожарной безопасности. Любые работы, при проведении которых существует опасность возникновения искры или открытого пламени (например, сварка, резка, шлифовка, электрические работы, и т.д.), строго запрещены в тех зонах, где есть огнеопасные материалы или легковоспламеняемые пары. Для проведения работ, которые представляют опасность возгорания и осуществляются за пределами специально отведенной безопасной зоны для сварки, необходимо разрешение на проведение огневых работ. Любые огневые работы необходимо проводить в присутствии назначенного/компетентного наблюдателя (ей). Наблюдатель должен оставаться на месте как минимум 30 минут после окончания огневых работ.
Противопожарное оборудование (рукава, стволы, и т.д.)  необходимо использовать только в целях пожаротушения. 
10. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования. 
У Исполнителя должна быть программа по технике безопасности при проведении электрических работ, где установлены все уровни электрооборудования и работ, связанных с ним, а также указана квалификация специалиста, допущенного для проведения этих работ согласно законодательству РК. Электрики Исполнителя должны быть компетентными/квалифицированными специалистами, иметь сертификат для проведения электрических работ на любом оборудовании.
Работники Исполнителя на рабочей площадке в соответствии с требованиями законодательства РК, работающие в зонах, где существует опасность поражения электротоком, должны быть обеспечены и использовать защитное оборудование, разработанное для защиты отдельных частей тела, и соответствующее выполняемым работам. 
Исполнитель гарантирует, что весь персонал Исполнителя использует переносные лестницы, мостки или другие подъемные устройства, изготовленные только из непроводящих (диэлектрических) материалов, при работе вокруг включенного электрооборудования. Необходимо предпринять меры предосторожности, чтобы гарантировать, что все используемое оборудование правильно заземлено и случайный контакт с незаземленным источником электричества исключен.
Исполнитель обязан гарантировать, что все электрические компоненты Исполнителя содержаться в рабочем безопасном состоянии и соответствуют своему назначению.
Порядок правильного заземления должен установить компетентный, сертифицированный, квалифицированный инженер-электрик и на рабочей площадке должна быть схема заземления.

