Приложение № 5
к Договору


Обеспечение производственной безопасности

Поставщик при осуществлении поставки товара Заказчику обязан:

1. Пройти вводный инструктаж.
2. Получить разрешение (пропуск) у Заказчика на въезд на территорию.
3. Соблюдать гигиену труда, правила, трудовой распорядок и дисциплину на территории Заказчика. 
4. На контрольно-пропускном пункте Заказчика предъявить для проверки автотранспортного средства (далее – АТС), разрешение и сопроводительные документы на товар.
5. На территории Заказчика соблюдать ограничение скорости движения АТС, согласно дорожных знаков (5км/ч., 15 км/ч). 
6. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории Заказчика, пользоваться только установленными проходами. 
7. При погрузочно-разгрузочных работах водитель Поставщика должен обеспечить неподвижное состояние АТС:
     - заглушить двигатель АТС;
     - установить АТС на стояночный тормоз;
     - установить противооткатные упоры под колеса АТС;
     - выключить кнопку массы автомобиля (выключателем массы), так же покинуть  
    кабину автомобиля и находиться в безопасном расстоянии.      
8. Не допускать загромождения проходов и проездов между стеллажами, штабелями, проходов к пультам управления и рубильникам, путей эвакуации и других проходов порожней тарой, инвентарем, разгружаемым товаром.
9. Запрещается:
- сжигание мусора и отходов на территории;
- курение, использование открытого огня, курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных урнами, огнетушителями и емкостями с водой местах  с надписью: «Место для курения».
     10. Принять меры по спасению жизни людей при пожарах:
           - при возникновении пожара немедленно сообщить по телефону в             противопожарную службу (101, 112);
          - принять меры к эвакуации людей и материальных ценностей;
  - одновременно приступить к тушению пожара имеющимися средствами           пожаротушения.
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Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауар жеткізуді жүзеге асыру кезінде::

1. Кіріспе нұсқаулықтан өтіңіз.
2. Тапсырыс берушіден аумаққа кіруге рұқсат (рұқсат) алу.
3. Тапсырыс берушінің аумағында еңбек гигиенасын, ережелерді, еңбек тәртібін және тәртіпті сақтау.
4. Бақылау – өткізу пунктінде Тапсырыс беруші автокөлік құралын (бұдан әрі-АТС) тексеру үшін тауарға рұқсатты және ілеспе құжаттарды ұсынуы тиіс.
5. Тапсырыс берушінің аумағында жол белгілеріне сәйкес (5км/сағ, 15 км/сағ) АТС қозғалысының жылдамдығын шектеуді сақтау қажет.
6. Тапсырыс берушінің аумағында және үй-жайларында орын ауыстыру ережелерін сақтау, тек орнатылған өткелдерді пайдалану.
7. Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде Өнім берушінің жүргізушісі АКҚ-ның қозғалмайтын жай-күйін қамтамасыз етуі тиіс:
- АТС қозғалтқышын сөндіру;
- тұрақ тежегішіне АТС орнату;
- АТС доңғалақтарының астына сырғуға қарсы тіреулерді орнату;
- өшіру батырмасын автомобильдің массасын (массаны ажыратқышпен), сондай-ақ кетуге
және қауіпсіз қашықтықта болыңыз.
8. Стеллаждар, қатарлар арасындағы өту жолдары мен өту жолдарын, басқару пульттері мен рубильниктерге өту жолдарын, эвакуациялау жолдары мен басқа да өту жолдарын бос ыдыспен, Мүкәммалмен, түсірілетін тауармен үйіп тастауға жол бермеу.
9. Тыйым салынады:
- аумақта қоқыс пен қалдықтарды жағу;
- темекі шегуге, ашық отты пайдалануға, темекі шегуге арнайы бөлінген және урналармен, өрт сөндіргіштермен және су құйылған ыдыстармен жабдықталған "Темекі шегуге арналған орын"деген жазуы бар орындарда ғана рұқсат етіледі.
10. Өрт кезінде адамдардың өмірін құтқару бойынша шаралар қабылдау:
- өрт шыққан жағдайда дереу телефон арқылы өртке қарсы қызметке хабарлау керек (101, 112);
- адамдар мен материалдық құндылықтарды эвакуациялау шараларын қабылдау;
- бір уақытта қолда бар өрт сөндіру құралдарымен өртті сөндіруге кірісу.
