                                                 Приложение №2
                                 договора о закупках услуг
                                от «__» ___20___года №__
		

Техническая спецификация
на работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества 
(код ЕНС ТРУ 712019.000.000004)

	№ п/п
	Требования
	Содержимое

	1
	Описание закупаемых товаров, работ и услуг
	Работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений (далее – Работы).
Исполнитель обязуется провести работы по техническому обследованию зданий железнодорожных вокзалов, производственных зданий с пунктом обслуживания пассажиров и пассажирских платформ.
Цель технического обследования: определение фактического технического состояния объектов, оценка несущей способности и эксплуатационной пригодности конструкций, выявление дефектов, повреждений и деформаций, обоснование необходимости реконструкции, капитального, текущего ремонта либо усиления конструкций, а также обеспечения безопасности пассажиров и работников.
Объекты обследования:
- здания железнодорожных вокзалов, производственных зданий с пунктом обслуживания пассажиров (основные и вспомогательные здания);
- пассажирские платформы (береговые, островные, высокие, низкие);
- входные группы, навесы, лестничные марши, пандусы, переходы;
- конструктивные элементы и инженерные системы в пределах обследуемых объектов.

	2
	Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг
	Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан, в том числе, но не ограничиваясь:
Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (статья 34-4).
СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»;
СП РК 1.04-102-2012 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений»;
СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;
ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
ГОСТ 17624-2021 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»;
ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»;
СН РК 1.03-03-2023 «Геодезические работы в строительстве»;
СП РК 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строительстве»;
СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
СП РК 1.02-102-2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
Приказом Министра национальной экономики РК от 19 ноября 2015 года №702 «Об утверждении Правил осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений»;
ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»;
и другими нормативами в области обследования и оценки технического состояния зданий и сооружений, требованиями железнодорожной и транспортной безопасности, методиками инструментального обследования, действующими на территории Республики Казахстан.
Состав и объем работ:
Подготовительный этап:
- анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации (при наличии);
- сбор исходных данных и сведений об условиях эксплуатации;
- изучение результатов предыдущих обследований (при наличии), окружающей местности;
- разработка программы детального технического обследования;
- согласование с Заказчиком методик и объемов испытаний;
Детальное визуально-инструментальное обследование:
- осмотр строительных конструкций здания (фундаменты, стены, колонны, перекрытия, покрытия, кровля, окна, двери);
- осмотр пассажирских платформ, кромок платформ, деформационных швов и т.д.;
- выявление видимых дефектов, повреждений, коррозии, трещин, прогибов, просадок;
- фотофиксация выявленных дефектов;
- составление дефектных ведомостей с классификацией по степени опасности;
- инженерно-геологические изыскания и геодезические наблюдения;
- обмеры необходимых геометрических параметров здания или сооружения, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;
- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;
- вскрытие конструкций (по согласованию) с последующим восстановлением места вскрытия;
- обследование труднодоступных зон;
- определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов неразрушающими и (при необходимости) разрушающими методами;
- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в зданиях и сооружениях;
- определение отклонений, в том числе недопустимых отклонений параметров технического состояния несущих и ограждающих конструкций от норм;
- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий на конструкции с учетом влияния деформаций грунтов основания;
- определение реальной расчетной схемы здания (сооружения) и его отдельных конструкций;
- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;
- обследование состояния арматуры и металлических элементов;
- определение фактических деформаций и отклонений;
- инструментальный профилактический контроль технического состояния зданий и сооружений в процессе плановых и внеочередных осмотров;
- инструментальный приемочный контроль технического состояния капитально отремонтированных или реконструированных зданий и сооружений;
- экспертное обследование (включая при необходимости оценку живучести на аварийное воздействие);
- энергетическое обследование (энергоаудит).
Общее обследование:
- установить конструктивную схему здания и выявить расположение несущих конструкций в плане и по высоте;
- выполнить сплошной осмотр и фотографирование конструкций крыши, дверных и оконных блоков, лестниц, несущих конструкций, фасадов;
- наметить места выработок, вскрытий, зондирования конструкций для получения надежных (на уровне не ниже 0,95) данных;
- изучить особенности близлежащих участков территории, вертикальной планировки, состояния благоустройства территории, организации отвода поверхностных вод;
- установить наличие вблизи здания засыпанных оврагов, зон оползней и других опасных геологических явлений;
- оценить расположение здания в застройке кварталов с точки зрения подпора в дымовых, газовых и вентиляционных каналах.
Геодезические и деформационные наблюдения:
- нивелирование и замеры осадок фундаментов;
- контроль вертикальных и горизонтальных отклонений;
- фиксация прогибов, кренов и смещений;
- определение геологических и гидрогеологических условий участка, строительной и мерзлотной характеристики грунтов основания (при необходимости), условия эксплуатации;
Обследование пассажирских платформ:
- обследование несущей способности конструкций;
- оценка состояния плит, ригелей, опор;
- анализ соответствия геометрических параметров нормативам;
- проверка несущей способности под динамические нагрузки.
Обследование, проведение инструментальных измерений инженерных систем:
- системы водоснабжения и водоотведения;
- электроснабжение и освещение платформ и вокзалов;
- системы отопления, вентиляции и пожарной безопасности.
Расчётные работы:
- проверочные расчёты несущей способности конструкций;
- моделирование фактических нагрузок с учётом пассажиропотока;
- оценка остаточного ресурса и предельных состояний;
- определение допустимости дальнейшей эксплуатации.
Аналитическая часть:
- анализ результатов обследования;
- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях и инженерных системах;
- анализ причин аварийного состояния здания (если таковое имеется);
- определение категории технического состояния конструкций;
- оценка остаточного ресурса и эксплуатационной пригодности;
- выявление аварийных и предаварийных участков.
По итогам обследования Исполнитель обязан предоставить детальный технический отчёт и должен содержать:
- перечень документальных данных, на основании которых он составлен;
- историю сооружения;
- описание окружающей местности и участка застройки;
- описание общего состояния здания по внешнему осмотру с фотографиями фасадов и поврежденных конструкций;
- чертежи (включая обмерочные) планов и разрезов;
- маркировочные чертежи конструкций с указанием мест вскрытий;
- дефектные ведомости всех конструкций и мест вскрытий, с указанием величины физического износа;
- теплотехнические расчеты (при необходимости);
- расчет действующих нагрузок и поверочные расчеты основания, фундаментов и несущих конструкций;
- схему плана здания и участка с нанесением шурфов и скважин, разрезы шурфов и скважин;
- геологические и гидрогеологические условия участка, строительную характеристику грунтов, сведения о сейсмичности и мульде сдвижения;
- определение физического износа здания в целом;
- поэтажные планы, схемы, чертежи с нанесением дефектов и повреждений;
- фото- и графические материалы;
- расчётные обоснования;
- выводы о техническом состоянии объектов и рекомендации, в том числе в обязательном порядке по объему ремонтных работ (подлежит текущему ремонту или капитальному ремонту или реконструкции);
- обоснованные рекомендации по дальнейшей эксплуатации, ремонту, усилению, реконструкции, ограничению или запрету эксплуатации;
- предложения по первоочередным противоаварийным мероприятиям (при выявлении опасных участков).
Предварительно ознакомить Заказчика с итоговым отчетом до его утверждения;
Заключение технического обследования представить в 2 (двух) экземплярах в бумажном виде, а также в электронном виде (flash носителе) с подписями и печатями Исполнителя.
Исполнитель гарантирует Заказчику объективность и достоверность сведений, содержащихся в отчете о техническом состоянии объектов.

Требования к Исполнителю:
- наличие лицензии/аккредитации на выполнение работ по техническому обследованию зданий и сооружений;
- наличие квалифицированных специалистов (инженеры-обследователи, конструкторы);
- наличие на праве собственности или привлеченную испытательную лабораторию с областью аккредитации;
- наличие сертифицированного измерительных, диагностических и лабораторных приборов и оборудований.

При производстве работ соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, иные нормативные и локальные акты, действующие на объекте проведения работ (СТ АО 2.01-2023 «Управление безопасностью при выполнении работ подрядчиком  в акционерном обществе «Национальная компания «Казақстан темір жолы» и его дочерних организациях» утвержденного приказом от 29 декабря 2023 года №1050-ЦЗ).

Вся полнота ответственности при проведении работ на объекте за соблюдением норм и правил по безопасности и охране труда, экологической, пожарной, промышленной и электробезопасности возлагается на Исполнителя.
Составление совместного дефектного акта с представителями Заказчика.




ЗАКАЗЧИК                                                                                            ПОДРЯДЧИК
_________________                                                                                ____________________     
М.П.                                                                                                         М.П.




№2 қосымша
                                 қызметтерді сатып алу туралы шарт
                                бастап "__" ___20___жыл №__

Техникалық сипаттама 
Жылжымайтын мүлік объектілерін техникалық тексеру жөніндегі жұмыстарды орындауға (ТЖҚ БНА коды 712019.000.000004)

	№ п/п
	Талаптар
	Мазмұны

	1
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы
	Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық тексеру жөніндегі жұмыстар (бұдан әрі – Жұмыстар).
Орындаушы теміржол вокзалдарының, жолаушыларға қызмет көрсету пункті бар өндірістік ғимараттардың және жолаушылар платформаларының ғимараттарына техникалық тексеру жұмыстарын жүргізуге міндеттенеді.
Техникалық тексерудің мақсаты: объектілердің нақты техникалық жай-күйін анықтау, конструкциялардың жүк көтергіштігі мен пайдалану жарамдылығын бағалау, ақауларды, зақымданулар мен деформацияларды анықтау, конструкцияларды реконструкциялау, күрделі, ағымдағы жөндеу не күшейту қажеттігін негіздеу, сондай-ақ жолаушылар мен жұмыскерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Зерттеу объектілері:
- теміржол вокзалдарының ғимараттары, жолаушыларға қызмет көрсету пункті бар өндірістік ғимараттар (негізгі және қосалқы ғимараттар);
- жолаушылар платформалары (жағалау, арал, биік, төмен);
- кіру топтары, сарайлар, баспалдақтар, пандустар, өткелдер;
- зерттелетін объектілер шегінде құрылымдық элементтер мен инженерлік жүйелер.

	2
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары
	Жұмыстар Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес орындалуы тиіс, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей:
2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (34-4-бап).
ҚР ЕҚ 1.04-101-2012 «Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін тексеру және бағалау»;
ҚР ЕҚ 1.04-102-2012 «Ғимараттар мен құрылыстардың физикалық тозуын бағалау қағидалары»;
ҚР ҚН 5.03-07-2013 «Тірек және қоршау конструкциялары»;
ҚР ЕҚ 5.03-107-2013 «Тірек және қоршау конструкциялары»;
ГОСТ 31937-2024 «Ғимараттар мен құрылыстар. Техникалық жай-күйін тексеру және мониторинг жүргізу қағидалары»;
ГОСТ 17624-2021 «Бетондар. Беріктікті анықтаудың ультрадыбыстық әдісі»;
ГОСТ 18105-2018 «Бетондар. Беріктікті бақылау және бағалау қағидалары»;
ҚР ҚН 1.03-03-2023 «Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар»;
ҚР ЕҚ 1.03-103-2013 «Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар»;
ҚР ЕҚ 1.02-105-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер. Негізгі ережелер»;
ҚР ЕҚ 1.02-102-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік-геологиялық ізденістер»;
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 қарашадағы №702 бұйрығы «Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығын техникалық тексеру қағидаларын бекіту туралы»;
ГОСТ 9238-2022 «Теміржол жылжымалы құрамының габариттері және ғимараттардың жақындасу өлшемдері»;
сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін тексеру және бағалау саласындағы өзге де нормативтерге, теміржол және көлік қауіпсіздігі талаптарына, аспаптық тексеру әдістемелеріне сәйкес.

Жұмыстардың құрамы мен көлемі:
Дайындық кезеңі:
- жобалау, атқару және пайдалану құжаттамасын талдау (бар болса);
- пайдалану шарттары туралы бастапқы деректер мен мәліметтерді жинау;
- қоршаған аумақты (бар болса) алдыңғы тексерулердің нәтижелерін зерделеу;
- егжей-тегжейлі техникалық зерттеу бағдарламасын әзірлеу;
- Тапсырыс берушімен сынақ әдістері мен көлемін келісу;
Егжей-тегжейлі визуалды-аспаптық тексеру:
- ғимараттың құрылыс конструкцияларын тексеру (іргетастар, қабырғалар, бағандар, едендер, жабындар, шатыр, терезелер, есіктер);
- жолаушылар платформаларын, платформалардың шеттерін, деформациялық тігістерді және т. б. тексеру.;
- көрінетін ақауларды, зақымдануларды, коррозияны, жарықтарды, иілулерді, шөгулерді анықтау;
- анықталған ақауларды фотофиксациялау;
- қауіптілік дәрежесі бойынша жіктелуі бар ақаулы ведомостарды жасау;
- инженерлік-геологиялық ізденістер және геодезиялық бақылаулар;
- ғимараттың немесе құрылыстың, конструкциялардың, олардың элементтері мен тораптарының қажетті геометриялық параметрлерін, оның ішінде геодезиялық аспаптарды қолдана отырып өлшеу;
- ақаулар мен зақымдардың параметрлерін аспаптық анықтау;
- ашу орнын кейіннен қалпына келтіре отырып, конструкцияларды ашу (келісім бойынша) ;
- жету қиын аймақтарды зерттеу;
- негізгі тірек конструкциялары материалдарының және олардың элементтерінің нақты беріктік сипаттамаларын бұзбайтын және (қажет болған жағдайда) бұзатын әдістермен анықтау;
- ғимараттар мен құрылыстардағы технологиялық процеске тән пайдалану ортасының параметрлерін өлшеу;
- ауытқуларды, оның ішінде тірек және қоршау конструкцияларының техникалық жай-күйі параметрлерінің нормалардан жол берілмейтін ауытқуларын анықтау;
- негіз топырақтарының деформацияларының әсерін ескере отырып, нақты пайдалану жүктемелерін және құрылымдарға әсерін анықтау;
- ғимараттың (құрылыстың) және оның жекелеген конструкцияларының нақты есептік схемасын айқындау;
- пайдалану жүктемелерін қабылдайтын тірек конструкцияларындағы есептік күштерді анықтау;
- арматура мен металл элементтерінің жай-күйін тексеру;
- нақты деформациялар мен ауытқуларды анықтау;
- жоспарлы және кезектен тыс тексеру процесінде ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін аспаптық профилактикалық бақылау;
- күрделі жөндеуден өткен немесе қайта жаңартылған ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін аспаптық қабылдау бақылауы;
- сараптамалық тексеру (қажет болған жағдайда авариялық әсерге өміршеңдікті бағалауды қоса алғанда);
- энергетикалық тексеру (энергия аудиті).
Жалпы тексеру:
- ғимараттың конструктивті сызбасын белгілеп, жоспардағы және биіктіктегі тірек құрылымдарының орналасуын анықтау;
- шатыр құрылымдарын, есік және терезе блоктарын, баспалдақтарды, тірек құрылымдарын, қасбеттерді үздіксіз тексеру және суретке түсіру;
- сенімді (0,95-тен төмен емес деңгейде) деректерді алу үшін конструкцияларды қазу, ашу, зондтау орындарын белгілеу;
- аумақтың жақын маңдағы учаскелерінің ерекшеліктерін, тік орналасуын, аумақты абаттандыру жағдайын, жер үсті суларын бұруды ұйымдастыруды зерделеу;
- ғимараттың жанында толтырылған жыралардың, көшкін аймақтарының және басқа да қауіпті геологиялық құбылыстардың болуын анықтау;
- түтін, газ және желдету арналарында тірек тұрғысынан ғимараттың кварталдардың құрылысында орналасуын бағалау.
Геодезиялық және деформациялық бақылаулар:
- іргетастарды тегістеу және өлшеу;
- тік және көлденең ауытқуларды бақылау;
- иілу, және орын ауыстыруды бекіту;
- учаскенің геологиялық және гидрогеологиялық жағдайларын, негіз топырақтарының құрылыс және мұздатылған сипаттамаларын (қажет болған жағдайда), пайдалану жағдайларын анықтау;
Жолаушылар платформаларын зерттеу:
- конструкциялардың көтергіш қабілетін зерттеу;
- плиталардың, ригельдердің, тіректердің жай-күйін бағалау;
- геометриялық параметрлердің нормативтерге сәйкестігін талдау;
- динамикалық жүктемелер үшін жүк көтергіштігін тексеру.
Инженерлік жүйелерді тексеру, аспаптық өлшеу жүргізу:
- сумен жабдықтау және су бұру жүйелері;
- платформалар мен вокзалдарды электрмен жабдықтау және жарықтандыру;
- жылыту, желдету және өрт қауіпсіздігі жүйелері.
Есеп айырысу жұмыстары:
- конструкциялардың жүк көтергіштігін тексеру есептеулері;
- жолаушылар ағынын ескере отырып, нақты жүктемелерді модельдеу;
- қалдық ресурсты және шекті күйлерді бағалау;
- одан әрі пайдалануға рұқсат етілуін анықтау.
Аналитикалық бөлім:
- зерттеу нәтижелерін талдау;
- конструкциялар мен инженерлік жүйелердегі ақаулар мен зақымдардың пайда болу себептерін талдау;
- ғимараттың апаттық жағдайының себептерін талдау (егер бар болса);
- конструкциялардың техникалық жай-күйі санатын анықтау;
- қалдық ресурсты және пайдалану жарамдылығын бағалау;
- авариялық және аварияға дейінгі учаскелерді анықтау.
Тексеру қорытындысы бойынша орындаушы егжей-тегжейлі техникалық есеп беруге міндетті және келесілерді қамтуы тиіс:
- оның негізінде жасалған деректі деректердің тізбесі;
- құрылыс тарихы;
- қоршаған аумақтың және құрылыс учаскесінің сипаттамасы;
- қасбеттер мен зақымдалған құрылымдардың фотосуреттерімен сыртқы тексеру бойынша ғимараттың жалпы жай-күйін сипаттау;
- жоспарлар мен кесулердің сызбалары (өлшеу жоспарларын қоса алғанда);
- ашылу орындары көрсетілген конструкциялардың таңбалау сызбалары;
- физикалық тозу шамасын көрсете отырып, барлық конструкциялар мен ашу орындарының ақаулы ведомостері;
- жылу техникалық есептеулер (қажет болған жағдайда);
- жұмыс жүктемелерін есептеу және негіздерді, іргетастарды және тірек құрылымдарды тексеру;
- шурфтар мен ұңғымаларды, шурфтар мен ұңғымаларды кесу арқылы ғимарат пен учаске жоспарының сызбасы;
- учаскенің геологиялық және гидрогеологиялық жағдайлары, топырақтың құрылыс сипаттамасы, сейсмикалық және жылжымалы мульда туралы мәліметтер;
- жалпы ғимараттың физикалық тозуын анықтау;
- еден жоспарлары, схемалар, ақаулар мен зақымдар салынған сызбалар;
- фото және графикалық материалдар;
- есеп айырысу негіздемелері;
- объектілердің техникалық жай-күйі туралы қорытындылар мен ұсынымдар, оның ішінде жөндеу жұмыстарының көлемі бойынша міндетті түрде (ағымдағы жөндеуге немесе күрделі жөндеуге немесе реконструкциялауға жатады);
- одан әрі пайдалану, жөндеу, күшейту, реконструкциялау, пайдалануды шектеу немесе тыйым салу бойынша негізделген ұсынымдар;
- бірінші кезектегі аварияға қарсы іс-шаралар бойынша ұсыныстар (қауіпті учаскелер анықталған кезде).
Тапсырыс берушіні бекітілгенге дейін оның қорытынды есебімен алдын ала таныстыру;
Техникалық зерттеп-қарау қорытындысы 2 (екі) данада қағаз түрінде, сондай-ақ Орындаушының қолдары мен мөрлері бар электрондық түрде (flash тасығышта) ұсынылсын.
Орындаушы Тапсырыс берушіге объектілердің техникалық жай-күйі туралы есепте қамтылған мәліметтердің объективтілігі мен дұрыстығына кепілдік береді.

Орындаушыға қойылатын талаптар:
-	ғимараттар мен құрылыстарды техникалық тексеру жөніндегі жұмыстарды орындауға лицензияның/аккредиттеудің болуы;
-	білікті мамандардың болуы (инженер-зерттеушілер, конструкторлар);
-	меншік құқығында немесе аккредиттеу саласы бар тартылған сынақ зертханасының болуы;
-	сертификатталған өлшеу, диагностикалық және зертханалық аспаптар мен жабдықтардың болуы.

Жұмыстарды орындау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларын, оның ішінде еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнаманы, сондай-ақ жұмыстар жүргізілетін объектіде қолданылатын өзге де нормативтік және жергілікті актілерді сақтау қажет (2023 жылғы 29 желтоқсандағы №1050-ЦЗ бұйрығымен бекітілген СТ АҚ 2.01-2023 ««Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамында және оның еншілес ұйымдарында мердігердің жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздікті басқару»).

Жұмыстарды орындау барысында объектіде қауіпсіздік және еңбекті қорғау, экологиялық, өрт, өнеркәсіптік және электр қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларын сақтау бойынша жауапкершіліктің толық көлемі Орындаушыға жүктеледі.
Тапсырыс берушінің өкілдерімен бірлескен ақау актісін жасау.



ТАПСЫРЫС БЕРУШІ                                                                       МЕРДІГЕР
_________________                                                                                ____________________     
М.П.                                                                                                          М.П.

                                            Приложение №1
                           договора о закупках услуг 
                        от «__» ___20___года №___

Перечень закупаемых Работ

	№ ПЗ
	Наименование Работ
	Краткая характеристика Работ
	Место выполнения Работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу Работ, без учета НДС, тенге
	Стоимость Работ без учета
НДС, тенге
	Срок выполнения работ

	5492 Р
	Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества
	Согласно технического задания. пассажирская платформа Золоторунная
	Северо-Казахстанская обл., Золоторунная
	работа
	1,00
	
	
	С даты подписания договора по 30 ноября 2026 г.

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	




                 ЗАКАЗЧИК                                                                                                                                           ПОДРЯДЧИК
                  _________________                                                                                                                               ___________________
                  М.П.                                                                                                                                                        М.П.


















                                                                                 Приложение №3
                                              к проекту договора о закупках услуг
                                               от «__» _______20_____ года №___

Отчетность по местному содержанию в услугах
	№ п/п
До-гово-ра
(m)
	Стоимость
Договора
(СДj)
KZT
	Суммарная стоимость
товаров в рамках
договора (СТj)
KZT
	Cуммарная стоимость
договоров субподряда
в рамках договора
(ССДj)
KZT
	Доля фонда оплаты
труда казахстанс-ких
кадров
(Rj)
%
	№ п/п
Това-ра
(n)
	Наименование товаров, закупленных
поставщиком в целях
исполнения договора на выполнение работы (оказание услуги)/ (Наименование товаров, поставленных поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров*)
	Кол-во товаров,
закупленных
поставщиком в целях
исполнения договора на выполнение работы (оказание услуги)/ (Количество товаров,
поставленных поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров*)
	Цена товара
KZT
	Стои-мость
(CTi)
KZT
	Доля согласно
Сертифи-кату
СТ-KZ (Ki)
%
	Сертификат СТ-KZ
	Приме-чание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер
	Дата выдачи
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	И Т О Г О
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Доля местного содержания рассчитывается согласно утвержденной Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг. 
По договору на поставку товаров без сопутствующих услуг графы 3-5 не используются.  
 *наименования граф 7 и 8 по договору на поставку товаров
 (
m
Общее количество 
j
-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги),
включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;
j
Порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);
СДj
Стоимость j-огo договора;
CTj
Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
C
СД
j
Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-oгo договора;
Rj
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников  поставщика
или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
S
Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).
)[image: ]	
КСр/у	Местное содержание в договоре на выполнение работы (оказание услуги),
n	Общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-го договора;
і	Порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-го договора (далее – товар);
CТi	Стоимость i-ого товара;
Ki	Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы  «CT-KZ»;
[image: ]
 (
n
 - общее количество наименований товаров, поставляемых поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;
i
 - порядковый номер товара, поставляемого поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;
CT
i
 
- стоимость i-oгo товара;
K
i
 - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «CT-KZ»;
K
i
 = 0
, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «CT-KZ»;
          
S
 - общая стоимость договора.   
 
)



Доля местного содержания (%):                  **КС  = ___________

													
** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)                     

_________________________________________            М.П.
                   Ф.И.О. руководителя, подпись
____________________________________________            
Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

Приложение №4
договора о закупках услуг
от «__» _____20___ года №__


Банковская гарантия
(форма обеспечения исполнения договора о закупках) 
Наименование банка ____________________________________________________
(наименование и реквизиты банка)
Кому _________________________________________________________________
(наименование и реквизиты заказчика)
Гарантийное обязательство № ___
	__________________                 
     (местонахождение)
	                     «___»___________ 20___ года
 


Принимая во внимание, что ______________________________________, именуемый
                                                               (наименование поставщика)
в дальнейшем «Поставщик», заключил договор о закупках _____________________________
                                                                                                       (описание Услуг)
от _____ года №__  (далее - Договор) и вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму ____________ тенге,  настоящим __________________________________  подтверждаем,  что
                                                               (наименование банка)
являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить вам по вашему требованию сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков, на общую сумму не более суммы настоящего обеспечения  по получении вашего письменного требования об оплате, а также письменного подтверждения того, что Поставщик нарушил исполнение договорных обязательств.
          Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
          Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гаранта                                                         Дата и адрес
 

Приложение №5
договора о закупках услуг  по ____________
от «__» _______20______ года №  ____



                    Акт приема-передачи документов по договору
№ ________                                                                   «____» _________20__ г.

______________________ в лице ______________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», передал,                                                            
а ___________________«_____________________» в лице
____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», принял на
CD-носителе, ознакомлен и обязуется соблюдать следующие документы:


	

п/п
	
Наименование документов

	
формат


	
1
	
	PDF

	2
	
	PDF






ЗАКАЗЧИК                                                        ПОДРЯДИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ)
_______________________                            _____________________________
____________/__________/                            _____________/__________/
      М.П.                                                                             М.П.



















Приложение №6
договора о закупках услуг  по ____________
от «__» _______20______ года №  ____

Перечень нарушений требований производственной безопасности при выполнении работ и услуг подрядными организациями на объектах Компании и дочерних организаций **

	№
п/п
	Наименование нарушения*
	Величина неустойки (штрафа), МРП
	Документ фиксации нарушения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Обнаружение на объектах (территории) Заказчика и/или в ходе осуществления работ, оказания услуг работников Подрядчика, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

	33 - 40 МРП
(за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)
	Акт медицинского освидетельствования либо акт фиксации отказа работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования
Акт, составленный по результатам выявленного нарушения.
	

	1. 
	Сокрытие либо непредставление в течение 24 часов Подрядчиком информации об аварии, инциденте, факте травмирования, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении работ, услуг.
	от 33 до 40 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Невыполнение требований технических документов Республики Казахстан в области ПБ, требований инструкций, внутренних нормативных документов Компании в области ПБ, неисполнение или не представление информации по исполнению корректирующих действий по происшествиям, а также неисполнение требований договора в области ПБ (за каждый выявленный факт нарушения).
	от 5 до 14 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Выполнение работ без применения средств индивидуальной защиты (защитная каска, защитные очки, противогаз, многоточечная страховочная привязь, маска).
	от 5 до 10 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Нарушение требований по обеспечению, содержанию и эксплуатации первичных средств пожаротушения.
	от 5 до 14 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Возобновление Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика работ, запрещенных органами контроля и надзора, аварийно-спасательными формированиями, службой ПБ, газоспасательным отрядом, представителями Заказчика, имеющими соответствующие полномочия.
	от 33 до 40 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Применение Подрядчиком при выполнении работ, оказании услуг на объекте (территории) Заказчика технических устройств, оборудования, инструментов, не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытание, освидетельствование.
	от 33 до 40 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным

	1. 
	Нарушение Подрядчиком правил устройства эксплуатации топливных и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, транспортировки энергоносителей, топлива, и продуктов их переработки, в том числе баллонов со сжиженными газами на объекте Заказчика.
	от 23 до 45 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 50 тыс. тенге

	1. 
	Нарушение правил охраны или повреждение Подрядчиком трубопроводов, тепловых сетей, кабельных линий и воздушных линий электропередачи, либо их оборудования.
	от 140 до 230 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Допуск к работе необученного, неаттестованного, не проинструктированного персонала, отсутствие документального подтверждения ознакомления работников подрядных организаций с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
	от 5 до 15 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Действия Подрядчика, приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах Заказчика.
	от 370 до 470 МРП
	Акт технического расследования аварии
	В Акте должна быть установлена связь между аварией и действиями Подрядчика.

	1. 
	Действия Подрядчика, приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах Заказчика.
	от 70 до 120 МРП
	Акт технического расследования инцидента
	В Акте должна быть установлена связь между инцидентом и действиями Подрядчика

	1. 
	Действия Подрядчика, повлекшие причинение вреда окружающей среде при производстве работ, оказании услуги на объектах (территории) Заказчика.
	от 700 до 1100 МРП
	Акт расследования аварии, инцидента с экологическим ущербом
	В Акте должна быть установлена связь между причинением вреда окружающей среде и действиями Подрядчика.

	1. 
	Загрязнение и захламление земель, нарушение плодородного слоя и растительности за пределами отведенной территории, смешивание почвенно-растительного слоя и минерального грунта при производстве работ, оказании услуг Подрядчиком на объекте (территории) Заказчика, нарушения им требований при выполнении рекультивации земель.
	от 45 до 235 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Загрязнение и захламление водоемов, нарушение режима водоохранных зон водного объекта, забор воды из поверхностных водоемов и сброс сточных вод в водные объекты без разрешения (иных законных оснований) при производстве работ, оказании услуг Подрядчиком на объекте (территории) Заказчика.
	от 45 до 235 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Невыполнение требований природоохранного законодательства РК и иных нормативно-правовых актов и производственных инструкций в сфере обращения с отходами производства и потребления, при производстве работ, оказании услуг Подрядчиком
	от 5 до 25 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Неиспользование ремней безопасности водителем и пассажирами во время движения транспортного средства
	от 15 до 25 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Курение в неотведенных для этих целей местах в месте выполнения работ
	от 2 до 5 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Допуск к работе сотрудника, не имеющего заключение медицинской комиссии, равно как и работника, получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ (за каждый факт)
	от 5 до 10 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Использование телефона или устройства свободные руки во время вождения водителем.
	от 5 до 10 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Начало производства работ без оформления актов допуска на объект, наряд-допусков к работам повышенной опасности (за каждый факт).
	от 45 до 90 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Справление естественных нужд в не отведенных для этого местах
	От 5 до 25 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Отсутствие средств идентификации личности у персонала подрядчика (бейджики, идентификационные таблички и т.д.)
	От 0,5 до 2 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	** При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий размер штрафа определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик.




ЗАКАЗЧИК                                                                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ
 _________________                                                            ___________________
М.П.                                                                                            М.П.







Приложение №7
договора о закупках услуг  по ____________
от «__» _______20______ года №  ____


Форма 

Информация о производственной безопасности

	Отчет по ПБ

	Подрядчик:

	Отчетный период (год, квартал):

	Объект:

	Показатели
	В отчетном квартале
текущего года
	Нарастающий итог отчетного года

	1. Количество несчастных случаев (из них со смертельным исходом) произошедшие с персоналом Подрядчика, за отчетный период, чел.
	
	

	1.1 Количество пострадавших, произошедшие с персоналом Подрядчика за отчетный период на территории Компании и ДО:
	
	

	1.2 Количество дней нетрудоспособности 
	
	

	2. Количество выявленных нарушений в ходе проверок/сколько устранено 
	
	

	3. Количество пожаров
	
	

	4. Количество возгораний
	
	

	5. Количество произошедших аварий
	
	



	[bookmark: __RefHeading___Toc442776571]Информация о Исполнителе/соисполнителе, привлеченного Поставщиком Услуг/услуг в рамках исполнения договора о закупках

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	БИН/ИИН
	Наименование субИсполнителя/ соисполнителя
	№ договора
	Предмет договора
	Дата заключения договора
	Вид Услуг/ услуг переданных на                субподряд/ соисполнение
	Объем Услуг/услуг переданных на субподряд/соисполнение
	Дата окончания срока действия             договора
	Сумма фактически оказанных Услуг/оказанных услуг, тенге
	Общая сумма договора, тенге
	Дата подписания окончательного акта, подтверждающего полное оказание Услуг/оказания услуг.
	Юридический адрес субИсполнителя/соисполнителя
	Номер(а) телефона(ов)
	Адрес электронной почты
	примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Руководитель Поставщика ________________________________________________ (Ф.И.О.)
	
	


Приложение №8
договора о закупках услуг  по ____________
от «__» _______20______ года №  ____


	Приложение 9 к договору 
по электронным закупкам


Для заполнения электронной счет фактуры:

I. Получатель (РАЗДЕЛ С ПУНКТ 16)
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;
БИН 020540003431;
ИИК KZ 376 010 111 000 018 002;
в АРФ АО «Народный банк Казахстана»;
БИК HSBKKZKX
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 62001 №0028193 от 19.11.2012г.
г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, дом 6.

II. Реквизиты структурного подразделения (РАЗДЕЛ С ПУНКТ 16.0):
Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Дирекция магистральной сети»
БИН 041141006285;
ИИК KZ 926 010 111 000 024 287;
в АРФ АО «Народный банк Казахстана»;
БИК HSBKKZKX
г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, дом 10.

III. Реквизиты Грузополучателя (РАЗДЕЛ Д):
Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Акмолинское отделение магистральной сети - Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Вернадского, 1, индекс 020000, БИН 020 741 002 822

IV. Пункт назначения в случае поставки на базы материально-технического снабжения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»:
1) Курорт-Боровская база материально-технического снабжения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Акмолинское отделение магистральной сети. Город Щучинск, ул. Новая,1, тел: (71636) 6-47-83, 6-47-83, код станции 693000, код предприятия 2464, код ОКПО 397451820594, БИН НЖС-1 Кокшетау – 020741002822;
2) Астанинская база материально-технического снабжения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Акмолинское отделение магистральной сети. Город Астана, ул Ақбидай 1/1, тел: 8(7172) 93-44-75, факс 94-37-39, код станции 690002, код предприятия 5401, код ОКПО 397451820856, БИН НЖС-1 Кокшетау – 020741002822.
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