Приложение №__
к Договору по текущему (подземному) ремонту скважин
 

№ __________       от «_____» ___________ 202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по оснащению системами видеонаблюдения
АО «Мангистаумунайгаз» при подземном ремонте скважин.

СВН – система видеонаблюдения
	1. Основание для выполнения Работ
	Необходимость мониторинга выполнения текущих подземных ремонтов Подрядчиком

	2. Заказчик
	АО «Мангистаумунайгаз»

	3. Подрядчик
	ТОО «___________________»

	4. Наименование объекта
	Объекты ПРС ПУ «____________» АО «Мангистаумунайгаз»

	5. Цель Работ
	1. Обеспечение безопасности технологических процессов.
1. Обеспечение охраны окружающей среды и безопасных условий труда.
1. Обеспечение защиты жизни и здоровья рабочего персонала.

	6. Основные документы и материалы, используемые при выполнении Работ
	Инструкции по эксплуатации СВН;
Документация рабочего проекта;

	7. Срок выполнения Работ
	с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.

	8. Порядок и форма выполнения Работ
	Исполнитель закупает работы по доставке, установке и наладке СВН.
Исполнитель обеспечивает доступ Заказчика к текущей и архивной информации СВН. 
Аудио-видеоматериалы должны соответствовать по качеству требованиям к СВН, и регистрировать место, время, полноту и непрерывность наблюдения за рабочим процессом.
Оборудование СВН должно соответствовать характеристикам, приведенным в Технической спецификации (заявке на закуп) к договору.
До начало ремонтных работ Подъемный агрегат должен быть                             оснащен рабочим СВН (ДЭЛ и видео камерой) с составлением                                     «Акта готовности » (приложение №1.2.1).


Требования к Системе видеонаблюдения 
	№
	Наименование лота/товаров
	Полная техническая характеристика товаров (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д)

	
	
	

	1
	IL-EXEIR-C
	Взрывозащищенный IP кожух, ExdIICT6, материал - нержавеющая сталь, обогрев и обдув, ИК-подсветка - 30 м, для внутренней и внешней установки, IP68, питание ~220 В, габариты: 365,5 (Д)×163 (Ш)×169,5 (В) мм

	2
	IL-EXCIRS11-C10
	Взрывозащищенная IP ИК-система позиционирования; ExdIICT6; материал - нержавеющая сталь; обогрев; модуль DI-SC110: 1280×720, минимальное освещение: 0,02 лк, 18x оптический и 12x цифровой зум, объектив (F1.6 ~ 2.8, F=4.7 ~ 84.6 мм); диапазон поворота 360°; диапазон наклона +90° ~ –90°; 128 предустановок; дистанция ИК-подсветки 80–100 м; встроенный приемник телеметрии; Pelco и другие протоколы управления; для внутренней и внешней установки; IP66; питание ~220 В; <500 мА

	3
	IL-EXR80W
	Кронштейн для моделей IL-EXCxxx-xx; максимальная нагрузка 80 кг; материал: нержавеющая сталь 304; габариты: 480 (Д)×170 (Ш)×180 (В) мм, вес 3,6 кг

	4
	IP видеокамера
ICA-2500
	5.0 Megapixel, H.264/MPEG4/MJPEG, Vari-Focal, ICR, WDR, 3DNR, PoE, Micro SD, Video Output, 2-way Audio, DI/DO, IPv6, PLANET DDNS, ONVIF, Mobile App

	5
	IL-EXP20-C
	Взрывозащищенный гибкий кабель-канал, исполнение ExdIICT6, материал - нержавеющая сталь, габариты: 25 (Ø)×2000 (Д) мм

	6
	MES 50.50.21 Ex
	Шкаф компактный взрывозащищенный 500х500х210

	7
	Индустриальный коммутатор
ISW-804PT-M12
	IP67 rated 8-Port 10/100Mbps M12 Fast Ethernet POE Switch
(-40 to 75 degree C)

	8
	Коммутатор GSD-805
	8-Port 1000Base-T Desktop Gigabit Ethernet Switch - Internal
Power

	9
	Блок питания PWR-60-24
	24V, 60W Din-Rail Power Supply (MDR-60-24) - slim type

	10
	TC-Carrier
	Кабель SFTP, всепогодный с грозозащитой, 305м

	11
	АРМ Оператора
	HP H4M22ES Pro 3500 MT, Intel Core i7 3770 DDR3 8Гб, HDD 1000Гб, DVD RW, Монитор 22''

	12
	Система хранения
данных NAS-7410
	4-bay Tower NAS with iSCSI/ IP-SAN, RAID 0/1/5/6/10 & JBOD, Anti-virus, Hot-swap, Dual Gigabit LAN, Wake on LAN, Multi-Language

	13
	ROCKET M5
	ROCKET M5. Всепогодная Wi-Fi/TDMA точка
доступа/абонентская станция IP55. Стандарт 802.11a/n,
5050-5825 MHz, мощность 500 mW, 2*RPSMA разъема,
10/100 BASE-TX (RJ45) Ethernet.

	14
	AM-5G17-90
	Антенна секторная MIMO 2x2, 17 дБ, 5,15-5,85 ГГц,
90°x8°, 2* RP-SMA

	15
	NB-5G22
	Nanobridge M5. Радиомост Wi-Fi 802.11a/n, интегрированный в антенну 22 дБ

	16
	NSM5
	NanoStation M5. Всепогодная Wi-Fi/TDMA точка доступа/абонентская станция IP54. Стандарт 802.11a/n, 5050-5825 MHz, мощность 500 mW, интегрированная антенна 14-16dBi




Заказчик: 	                                                                              	Подрядчик:

АО «Мангистаумунайгаз»                                                             	ТОО «______________»                  
Генеральный директор                                                                          Директор
			          						 
__________________ Вэнь Цзяцзюнь 	 			             ___________________________

Первый заместитель 
генерального директора

__________________ Сейтмаганбетов Б.С.





Приложение №___.1            
к техническому заданию по СВН

Акт
готовности бригады к выполнению работ по ПРС ПУ ______

Настоящим Актом, подтверждаем готовность бригады к выполнению работ по подземному ремонту скважин в соответствии с требованиями  АО «ММГ».
	Месторождение:
	

	№ бригады:
	

	Мастер бригады:
	

	№ скважины:
	

	Дата начала ремонта:
	

	Система видеоконтроля работы бригад

	Наличие установленной  системы
	

	Камера направлена на устье (рабочая площадка) скважины
	

	Изображение присутствует на экране монитора, ведется запись
	

	
	

	Прибор контроля технологических параметров 
работы бригады ДЭЛ-140/150

	Наличие установленного    прибора 
	

	Прибор исправен
	

	Передача онлайн осуществляется
	

	
	

	
   ПУ «________» АО «ММГ»
   Должность  _____________ ФИО

	     
                   Подрядчик
                   Должность  _____________ ФИО




