Т90. Каска

Наименование: Каска.
Комплектация: Каска комплектуется на заводе изготовителем.
Назначение: Защитная каска - средство защиты головы и шейных позвонков от повреждений падающих предметов. Наряду с основной функцией – защитой головы от удара, защитная каска может защищать работающих от механических воздействий, ожогов, от брызг расплавленных материалов или химических веществ, а также от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям, обладать морозостойкими свойствами.

1. Технические требования

1.1. Основные параметры и характеристики.
1.1.1 Виды изготавливаемой каски защитной - по ГОСТ 12.4.128.
1.1.2. Каску защитную изготавливают на типовые размеры мужчин в соответствии с классификациями по
 ГОСТ 31399
Типовые  размеры на каски защитные мужчин (приложение Етаблица таблица Е9)

1. 2. Эргономические требования.
[bookmark: _Hlk85439974]1.2.1. При разработке каски защитной должны соблюдаться эргономические требования  ГОСТ 12.4.128, ГОСТ EN 397, обеспечивающие:
1.2.2. Каски должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и нормативно-технической документации на конкретный вид касок, утвержденной в установленном порядке ГОСТ 12.4.128.
1.2.3.  Для изготовления касок должны применяться материалы, разрешенные Минздравом. Корпус и внутренняя оснастка каски должны изготовляться из нетоксичных материалов, а детали, непосредственно соприкасающиеся с кожей головы, не должны вызывать патологических изменений кожи, должны быть устойчивыми к действию дезинфицирующих средств ГОСТ 12.4.128.
1.2.3. Корпус каски изготовляют сплошным или составным, с козырьком или круговыми полями, без внутренних ребер жесткости. Допускаются внешние ребра жесткости ГОСТ 12.4.128.
1.2.4. Поверхность корпуса должна быть гладкой, без трещин и пузырей, края и кромки должны быть притуплены. ГОСТ 12.4.128.
1.2.5. Корпус каски не должен давать искры при ударе по нему металлическим предметом.
1.2.6. Конструкция каски не должна препятствовать ношению коррегирующих очков и средств индивидуальной защиты органов зрения.
1.2.7. Конструкция каски должна обеспечивать проветриваемость подкасочного пространства.
1.2.8. Внутренняя оснастка должна быть съемной, обеспечивать вертикальный безопасный и кольцевой зазоры между оснасткой и корпусом каски.
1.2.9. Несущая лента с внутренней стороны лобной части должна иметь покрытие из натуральной или искусственной кожи, либо другого материала, обладающего гигроскопичностью и удовлетворяющего требованиям ГОСТ 12.4.128.
1.2.10. Каски должны изготовляться двух размеров в соответствии с табл.1, со ступенями регулирования длины несущей ленты не более 10 мм. По требованию потребителя допускается изготовлять каски больших размеров 62-64 см ГОСТ 12.4.128.
1.2.11. Вертикальный безопасный зазор должен быть не менее 25 мм. Горизонтальный кольцевой зазор должен быть не менее 5 мм и не более 20 мм. Ширина козырька и полей в передней части - не более 60 мм, угол наклона козырька к горизонтальной плоскости - не более 30°.
Для облегченной каски вертикальный безопасный зазор должен быть не менее 20 мм и не более 30 мм, ширина козырька и полей в передней части - не более 40 мм ГОСТ 12.4.128.
1.2.11. 1.2.12. Подбородочный ремень должен быть съемным, регулируемым по длине, иметь ширину 15-20 мм.
1.2.13. Масса каски с подбородочным ремнем должна быть не более 400 г - для размера I, 430 г - для размера II и 480 г каски с круговыми полями размеров I и II.
Масса облегченной каски с подбородочным ремнем должна быть не более 300 г для касок размера I и 330 г - для касок размера II ГОСТ 12.4.128.
1.2.14. Ширина лучей амортизатора должна быть не менее 15 мм.

1.3. Конструктивно- технологические требования
Требования к внешнему виду, материалам:
Каска с ребрами жесткости и регулируемыми вентиляционными отверстиями. Выполнена из твердой оболочки из полиэтилена высокой прочности (HDPE), поликарбоната, пластика. Масса каски с подбородочным ремнем должна быть не более 400 для размера 1, 430 г - для размера II. 
[bookmark: _Hlk87606430]Оголовье из текстильных лент полиэтилена низкой плотности (LDPE) на 6 точках крепления. Оголовье оснащено мягким пористым обтюратором, который обеспечивает комфортную носку длительное время. Плавная (с шагом не более 5 мм) регулировка с храповым регулятором быстрого действия по голове от 52 до 62 размера.
Каска должна иметь: 
- регулируемый подбородочный ремешок или храповик для правильного крепления на голове; 
- вставку на лобовой части оголовья из кожи или кожзаменителя;
- достаточное для вентиляции пространство над головой;
- карманы для крепления очков, наушников, щитков;
- суммарную площадь вентиляции – не менее 162 мм²;
- контурную маркировку световозвращающей лентой размером: ширина 30,0 мм, длина 400 мм (световозвращающая лента указанных параметров может быть в комплекте с защитной каской и наклеиваться на каску работниками самостоятельно).

Каска не должна препятствовать ношению защитных и коррегирующих очков, противопылевых респираторов. Наружная поверхность каски должна быть гладкой, без трещин и пузырей, края и кромки должны быть притуплены. На поверхности корпуса допускаются включения другого цвета общей площадью не более 1,0 см2, не влияющие на прочность корпуса. 
Каска по бокам должна иметь пазы для крепления наушников, щитков.
Регулировка оголовья должна производиться на основе храпового механизма с плавной регулировки размера. Каска должна иметь крепление оголовья в шести точках.

1.4. Тренбования к изготовлению
[bookmark: _Hlk87606543]1. Каску защитную изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технической документацией на изделие, с соблюдением требований нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
.2. Каски защитной, используемого средство защиты головы и шейных позвонков от повреждений падающих предметов. Наряду с основной функцией – защитой головы от удара, защитная каска может защищать работающих от механических воздействий, ожогов, от брызг расплавленных материалов или химических веществ, а также от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям, обладать морозостойкими свойствами.
3. Каска должна выдерживать вертикальный удар с энергией не менее 80 Дж, для облегченной каски - не менее 20 Дж (механическая прочность). Не допускается образование сквозных трещин и вмятин на корпусе, выскакивание подвески из кармана корпуса, а также нарушение целостности внутренней оснастки ГОСТ 12.4.128.
4. При вертикальном ударе с энергией не менее 50 Дж, для облегченной каски - не менее 20 Дж (амортизация) усилие, переданное каской на макет головы, не должно превышать 5 кН. Допускается устанавливать амортизационную способность по замедлению падающего тела, которое не должно превышать 98 Н·м/с  ГОСТ 12.4.128.
5. При ударе острым предметом с энергией не менее 30 Дж, для облегченной каски с энергией удара не менее 10 Дж (перфорация) каска должна исключать его касание поверхности макета головы ГОСТ 12.4.128.
6. Корпус каски не должен гореть более 5 с после удаления из пламени газовой горелкой ГОСТ 12.4.128.
7. Под действием воды не должен деформироваться корпус каски и не должны изменяться его прочностные свойства ГОСТ 12.4.128.
8. Корпус каски при соприкосновении с токоведущими деталями должен защищать от поражения электрическим током напряжением 440 В. Ток утечки при обоих испытаниях не должен превышать 1,2 мА ГОСТ 12.4.128.
9. Прочность соединения деталей внутренней оснастки с корпусом в каждой точке присоединения должна быть не менее 80 Н. Для облегченной каски прочность соединения не менее 40 Н ГОСТ 12.4.128.
10. Корпус каски не должен деформироваться и изменять прочностных свойств после действия на него следующих химических сред: растворов серной кислоты и гидроокиси натрия, трансформаторного масла или других минеральных масел, автомобильного бензина.
11. Конструкцией любых приспособлений, прикрепляемых к каске, должна быть предусмотрена возможность исключения опасности травмирования носителя в случае какого-либо происшествия. В частности, внутри каски не должно быть никаких металлических или иных жестких выступов, которые могли бы стать причиной травм.
12. Швы внутренней оснастки должны быть защищены от истирания.
13. Предусмотренные вентиляционные отверстия в конструкции, должны обеспечить для лучшей вентиляции поступлениия свежего воздуха под нижние края каски, выход  через отверстия в верхней трети корпуса каски.

Основные характеристики:
· Устойчивость к перфорации конусом с энергией 30Дж. 
· Амортизационное усилие, передаваемое каской голове, не более 5 кН, при вертикальном ударе с энергией не менее 50 Дж на корпус каски;
· Электропроводность – менее 1,2 мА при напряжении 1200 В;
· Защита от вертикального удара с энергией не менее 50 Дж (механическая прочность). Не допускается образование сквозных трещин и вмятин на корпусе, выскакивание подвески из кармана корпуса, а также нарушение целостности внутренней оснастки;
· Защита от кратковременного контакта с электропроводниками под напряжением до 440 В;
· Температурный диапазон применения касок от -50°C до +50°C;

Цвета касок - белый, оранжевый. 
Поверхность каски должна иметь светоотражающие полосы. Защита от кратковременного контакта с электропроводниками под напряжением до 440 В. 
Материал корпуса: Полипропилен. 
Материал оголовья: текстильный материал с пот впитывающей кожаной или пенополиуретановую, дублированную тканью вставку на лобовой части оголовья. 
ГОСТ: ГОСТ 12.4.128 , ТР ТС 019/2011

Требования к сырью, материалам и покупным изделиям.
Физико-механические показатели.                                      
Таблица 1 (Т90)
	№
п/п
	Наименование  материалов
	Норма отклонения
	Обозначения документов по стандартизации
	Назначение материалов

	1
	Твердая оболочка из полиэтилена высокой прочности (HDPE), поликарбоната, пластика. 
Масса каски с подбородочным ремнем должна быть не более 400 для размера 1, 430 г - для размера II. 
Основные характеристики:
- Устойчивость к перфорации конусом с энергией 30Дж. 
- Амортизационное усилие, передаваемое каской голове, не более 5 кН, при вертикальном ударе с энергией не менее 50 Дж на корпус каски;
- Электропроводность – менее 1,2 мА при напряжении 1200 В;
- Защита от вертикального удара с энергией не менее 50 Дж (механическая прочность). Не допускается образование сквозных трещин и вмятин на корпусе, выскакивание подвески из кармана корпуса, а также нарушение целостности внутренней оснастки;
- Защита от кратковременного контакта с электропроводниками под напряжением до 440 В;
 -Температурный диапазон применения касок от -50°C до +50°C;
	+/- 5 %.
	[bookmark: _Hlk85444868]ГОСТ 12.4.128
ГОСТ EN 397

	[bookmark: _Hlk85444687]Для изготовления Каски защитной.


	2
	Другие материалы и покупные изделия:

	+/- 5%.

	ГОСТ 12.4.115
ГОСТ 4103 
	

	Примечание: Основные детали по длине, размерам и  детализации согласовывать с заказчиком.


2. Маркировка. Упаковка

Каждая каска должна иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку. 
Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. 
Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения изделия. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.
Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.
Обозначение защитных свойств - по ГОСТ 12.4.103. Допускается обозначение защитных свойств по ГОСТ EN 340 с указанием класса защиты.
При сдаче Заказчику в обязательном порядке должны предоставить следующую маркировку на товар:
Все каски должны иметь долговечную маркировку, по ГОСТ EN 397,  в которой должны содержаться следующие данные:
1) номер настоящего стандарта;
2) наименование или идентификатор изготовителя;
3) год и квартал изготовления;
4) тип каски (обозначение, присвоенное изготовителем). Этот тип должен быть указан как на корпусе, так и на внутренней оснастке;
5) размер или диапазон размеров (в сантиметрах). Эта информация должна быть указана как на корпусе, так и на внутренней оснастке;
6) сокращенное название материала корпуса (АБС, ПНД, ПК, ПА и т.д.).
        К каждой каске должна быть приложена эксплуатационная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке.
        Срок годности из полиэтилена низкого давления со дня их изготовления до изъятия из эксплуатации должен быть не более:
       3 лет — на открытом воздухе в условиях холодного или жаркого климата;
       3,5 лет -  на открытом воздухе в условиях умеренного климата;
       4 лет — в горячих цехах металлургического производства.
       Срок годности касок из стеклопласта в отапливаемых помещениях  металлургического производства — не более 3 лет.
На каждую каску должна быть нанесена литая, тисненая маркировка или наклеена стойкая этикетка, которая должна содержать дополнительные требования согласно таблице .
Таблица 2(Т90)
	Маркировка по дополнительным требованиям

	дополнительное требование
	маркировка/этикетка

	очень низкая температура
	-20°С, -30°С, -40°С или -50°С (в зависимости от соответствия)

	очень высокая температура
	+ 150°С

	электрические свойства
	~ 440 В

	боковая деформация
	БД

	брызги металла
	БМ



К каждой каске следует прилагать следующие точные и полные сведения:
1) наименование и адрес изготовителя;
2) инструкции или рекомендации по регулировке, надеванию, хранению, применению, чистке, дезинфекции, обслуживанию, поддержанию в рабочем состоянии и хранению. Вещества, рекомендуемые для очистки, поддержания в рабочем состоянии или дезинфекции, не должны неблагоприятным образом воздействовать на каску или обладать каким-либо известным потенциально вредным действием на носителя при применении в соответствии с инструкциями изготовителя;
3) сведения о подходящих дополнительных принадлежностях и соответствующих запасных частях;
4) значение маркировки в соответствии , а также сведения об ограничении использования каски ввиду тех или иных неблагоприятных факторов;
5) указание окончания срока эксплуатации каски и ее комплектующих частей;
6) информация об упаковочном материале, применяющемся при транспортировании касок.
7) эксплуатационная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке.
[bookmark: _Hlk88032064][bookmark: _Hlk87608291]Обязательное подтверждение товара копией сертификата или декларации соответствия. ТР ТС 019/2011
Наличие индивидуальной упаковки обязательно. Упаковка согласно ГОСТ 10581. 
[bookmark: _Hlk87609489]Каски должны поставляться потребителю в таре, обеспечивающей их сохранность при транспортировании. Требования к упаковочным материалам и способу упаковки устанавливают в нормативных документах на каски конкретных типов.
Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества и размера упакованных изделий.

3. Требования к безопасности

Каска защитная не должна являться источником возникновения опасных или вредных факторов и причиной несчастных случаев при эксплуатации.
Материалы для изготовления каски защитной, комплектующие изделия и фурнитура должны соответствовать установленным нормативам санитарно-химических, органолептических и токсиколого-гигиенических показателей.
Способы утилизации каски защитной не должны наносить вреда окружающей среде и должны быть определены производителем.

4. Требования к охране окружающей среды

СТ РК ИСО 14001 Настоящий стандарт устанавливает требования к системе экологического менеджмента, которую организация может применять для улучшения экологических результатов ее деятельности. Настоящий стандарт предназначен для использования организацией, стремящейся к управлению ее ответственностью в области экологии на системной основе.

5. Методы контроля

5.2. Приемка изделий – ГОСТ 4103
5.3. Средства контроля линейных размеров готового изделия ГОСТ 7502

6. Гарантия изготовителя

6.2. Изготовитель должен гарантировать соответствие касок требованиям настоящего стандарта на срок не менее двух лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.
6.3. Срок годности касок из полиэтилена низкого давления со дня их изготовления до изъятия из эксплуатации должен быть не более:
1) 3 лет - на открытом воздухе в условиях холодного или жаркого климата;
2) 3,5 лет - на открытом воздухе в условиях умеренного климата;
3) 4 лет - в горячих цехах металлургического производства.
6.4. Срок годности касок из стеклопластика в отапливаемых помещениях металлургического производства - не более 3 лет.


