Приложение к Технической спецификации

1. [bookmark: _Hlk221110924]Общие положения (цели и задачи): Услуги по приему, хранению и доставке ГСМ до г. Жанаозен, ТОО «Озенмунайсервис» (далее – Заказчик). Оказание услуг должно осуществляться согласно Закона РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов».
 2. Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики услуг: Дизельное топливо (далее – топливо) закупаются Заказчиком самостоятельно для обеспечения производственных нужд Заказчика. Доставка топлива  до нефтебазы Поставщика осуществляется железнодорожным транспортом. Поставщик гарантирует бесперебойное обслуживание приема нефтепродуктов Заказчика, слив в резервуары и хранение нефтепродуктов, по видам, в соответствии с установленными нормами и сохранением качества нефтепродуктов, а также доставки топлива до автотопливозапращика (далее – АТЗ) Заказчика (г. Жанаозен). Доставка топлива с нефтебазы до АТЗ (г. Жанаозен) осуществляется посредством передвижных емкостей (автоцистерны) согласно заявкам Заказчика.
В случае прекращения/остановки деятельности нефтебазы Поставщика, Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней обеспечить оказание услуг по приему, хранению и доставке топлива с другой нефтебазы, соответствующая всем требованиям, как и первоначально заявленная. Поставщик обеспечивает своевременную доставку нефтепродуктов Заказчика на опломбированном автотранспорте с нефтебазы Поставщика до АТЗ Заказчика (г. Жанаозен) с соблюдением графика. После истечения отчетного месяца Поставщик представляет Заказчику акты оказанных услуг и сводный отчет оказанных услуг с указанием остатка, принятого на хранение и отпущенного количества топлива. В случае образования мёртвых/мобильных остатков нефтепродуктов в резервуарах и коммуникациях нефтебазы, Поставщик обязуется осуществить закуп остатков топлива согласно подтвержденным актам замера (сверки топлива). В целях своевременного и оперативного обеспечения услуг согласно заявкам Заказчика, Поставщик должен осуществить доставку топлива с нефтебазы до АТЗ Заказчика (г. Жанаозен) с момента выдачи сопроводительной накладной на товар (СНТ) в течение 5-6 часов. В целях заправки подьемных установок и спецтехники Заказчика, Поставщик обеспечивает ежедневный отпуск топлива путем налива в авто топливозаправочные техники Заказчика. 
3. Объемы оказываемых услуг:
 Объем оказываемых услуг учитывается в метрических тоннах и составляет до 1100 метрических тонн/год нефтепродуктов. За единицу услуг по приему, хранению и доставке топлива до АТЗ Заказчика принимается тонна, и включает в стоимость все налоги и сборы, действующие на территории Республики Казахстан (далее РК) и расходы, связанные с исполнением услуг по Договору. Также в стоимость тарифа включены услуги по приёму, хранению и отпуску ГСМ, железнодорожные расходы по подаче, уборке, раскредитование вагонов, расходы по оплате стоимости проезда подвижного состава по соединительному пути ветвевладельца, расходы за задержку вагонов под погрузкой и выгрузкой свыше сроков, установленных узловым соглашением, расходы за задержку приёма груженных вагонов, прибывающих на станцию, а также транспортировка нефтепродуктов Заказчика с нефтебазы Поставщика до АТЗ Заказчика.
 4. Требования к оснащению нефтебазы: иметь нефтебазу. Нефтебаза должна соответствовать следующим требованиям: 
1. Наличие резервуаров:
           1.1 наличие резервуаров для единовременного отдельного хранения 2 видов
                 дизельного топлива; 
2. Наличие не менее 3 действующих отдельных установок АСН (автоматизированная система налива нефтепродуктов в автоцистерны) для хранимого дизельного топлива, исключающий смешивание нефтепродуктов. 
3. Наличие железнодорожной эстакады для единовременного слива более 2 вагона-цистерн и железнодорожной ветки, примыкающий к дорогам КТЖ.
 4. Наличие контрольно-измерительных приборов для слива-налива ГСМ. 
5. Наличие тупика для одновременной подачи груженных вагона-цистерн 4 и более штук. 
6. Количество не менее 3-х автоналивных эстакад. 
7. Количество резервуаров не менее 2-х с вместимостью не менее 600 тонн каждый для хранения дизельного топлива. 
9. Совокупный объем хранения нефтебазы не менее 1200 тонн. 
10. Наличие отдельной системы трубопроводов, исключающей смешивание хранимого дизельного топлива с другими видами нефтепродуктов при его закачке и отгрузке. 
11. Наличие круглосуточного видеонаблюдения на нефтебазе для предотвращения хищения нефтепродуктов Заказчика с круглосуточным онлайн доступом ко всем камерам, с возможностью контроля автоналивной и железнодорожной эстакады; резервуаров арендуемых Заказчиком; 
12. Обеспечить соблюдение внутри-объектового и пропускного режима, сохранность имущества Заказчика, пресечение преступных и иных незаконных посягательств; 
13. Транспортировка ГСМ до АТЗ Заказчика должно быть осуществлено автоцистернами в количестве не менее 2 единиц. 
14. Общий литраж автоцистерн должен составлять от 10 000,0 до 30 000,0 литров. 
15. Обеспечить бесперебойную работу пульта управления слива/налива ГСМ как в авто, так и в жд. цистерны во время отключения эл. энергии.
16. Контрольно-измерительные приборы (далее – КИП), измеряющие количественные и качественные характеристики нефтепродуктов, находящихся на хранении в нефтебазах Поставщика, необходимые для последующей передачи данных Заказчику в режиме реального времени через оператора Поставщика (при наличии). В случае отсутствия КИП предусмотреть по мере возможности установку в период действия договора. 
17. Наличие Договора Поставщика с 3-ей стороной, об обслуживании жд. путей Поставщика. 
18. Наличие паспорта поверки счетчиков учета ГСМ. 
19. Наличие спецтехники для ежедневной заправки АТЗ Заказчика (г. Жанаозен).
[bookmark: _Hlk221176870] 5. Требования к оказанию услуг: Доставка ГСМ до АТЗ  Заказчика (г. Жанаозен) должна осуществляться водителями, имеющими водительские удостоверения с соответствующей разрешенной категорией, а также соответствующий допуск к перевозке опасного груза по территории Республики Казахстан в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК №460 от 17 апреля 2015 года. Операции по приему и сливу нефтепродуктов в резервуары проводить строго в присутствии представителей Заказчика. После приёма топлива в резервуары на месте хранения, Поставщик выдает Заказчику один экземпляр акта слива, который подписывается представителями обеих сторон с указанием номера резервуара. Все технологические операции по отпуску топлива производить только по распоряжению Заказчика. На ежедневной основе в письменном виде предоставлять Заказчику информацию с указанием остатка, принятого на хранение и отпущенного по АЗС количества топлива с нумерацией резервуаров. Обеспечить хранение топлива Заказчика по видам отдельно от нефтепродуктов сторонних организаций. Поставщик несет ответственность за безопасность оказываемых услуг в период действия договора, полную материальную ответственность за сохранность и качество принятого на хранение топлива, с момента приемки топлива на месте хранения до поставки на основании заявки Заказчика. При выявлении фактов смешивания двух видов нефтепродуктов Заказчика, Поставщик обязан возместить ущерб в денежном эквиваленте (разница стоимости и суммы разных видов нефтепродуктов).
При выявлении недостачи нефтепродуктов Заказчика, Поставщик возмещает потери Заказчику топливом или в денежном эквиваленте по ценам, установленным Заказчиком на день недостачи. Круглосуточно допускать представителей или уполномоченных лиц Заказчика для проведения проверок и других необходимых процедур. Обеспечить своевременное осуществление надзора за ходом и качеством оказанных услуг. В целях обеспечения безопасности и своевременного оказания услуг, расстояние от места оказания услуг до г. Жанаозен, Промзона, не должно превышать 150 км по асфальтированной дороге. После подписания Договора, предоставить Заказчику список автоцистерн, с указанием марки перевозимого ГСМ. В случае наличия нескольких секции у автоцистерны, также указать марки перевозимого ГСМ по каждой секции. Осуществлять перевозку только с соблюдением налива каждой марки ГСМ в соответствующую секцию автоцистерны. При смене марки ГСМ или обнаружении лабораторных несоответствий образцов в секциях автоцистерн, провести очистку и/или пропарку данной секции автоцистерны.
