
Техникалық ерекшелікке қосымша
1. Жалпы ережелер (мақсаттары мен міндеттері): Жаңаөзен қаласына дейін ЖЖМ қабылдау, сақтау және жеткізу жөніндегі қызметтер, "ӨзенМұнайСервис" ЖШС (бұдан  әрі – Тапсырыс беруші). Қызмет көрсету "мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерінің өндірісі мен айналымын мемлекеттік реттеу туралы"ҚР Заңына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.            
 2. Қызметтердің сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Дизель отынын (бұдан әрі – отын) Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің өндірістік қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін дербес сатып алады. Отынды жеткізушінің мұнай базасына жеткізу темір жол көлігімен жүзеге асырылады. Өнім беруші Тапсырыс берушінің мұнай өнімдерін қабылдауына үздіксіз қызмет көрсетуге, резервуарларға ағызуға, белгіленген нормаларға және мұнай өнімдерінің сапасын сақтауға сәйкес түрлері бойынша сақтауға, сондай – ақ Тапсырыс берушінің (Жаңаөзен қ.) автоотынға Тапсырыс берушіге (бұдан әрі-АТҚ) дейін отынды жеткізуге кепілдік береді. Отынды мұнай базасынан АТЗ-ға (Жаңаөзен қ.) жеткізу тапсырыс берушінің өтінімдеріне сәйкес жылжымалы сыйымдылықтар (автоцистерналар) арқылы жүзеге асырылады.                                       Жеткізушінің мұнай базасының қызметі тоқтаған жағдайда, Жеткізуші бастапқыда көрсетілген барлық талаптарды орындай отырып, 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде бастапқыда мәлімделгендей, барлық талаптарға сәйкес келетін басқа мұнай базасынан отынды қабылдау, сақтау және жеткізу бойынша қызметтер көрсетуді қамтамасыз етуге міндетті. Жеткізуші кестеге сәйкес Тапсырыс берушінің мұнай өнімдерін жеткізушінің мұнай базасынан Тапсырыс берушінің АТЗ (Жаңаөзен) зауытына пломбаланған көліктермен уақтылы жеткізуді қамтамасыз етеді. Есепті ай өткеннен кейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтердің актілерін және сақтауға қабылданған қалдықты және берілген отынның мөлшерін көрсете отырып, көрсетілген қызметтердің жиынтық есебін ұсынады. Мұнай қоймасының цистерналары мен коммуникацияларында мұнай өнімдерінің өлі/жылжымалы қалдықтары пайда болған жағдайда, Жеткізуші қалған отынды расталған өлшеу есептеріне (отынды салыстырып тексеру) сәйкес сатып алуға міндеттенеді. Тапсырыс берушінің сұраныстарына сәйкес қызметтердің уақтылы және тиімді көрсетілуін қамтамасыз ету үшін, Жеткізуші отынды мұнай базасынан Тапсырыс берушінің АТЗ-на (Жаңаөзен қ.) дейін тауарға ілеспе жүкқұжат (ТНТ) берілген сәттен бастап 5-6 сағат ішінде жеткізуді жүзеге асыруға тиіс. Тапсырыс берушінің көтергіш қондырғылары мен арнайы техникаларына жанармаймен толтыру үшін Жеткізуші күнделікті отынмен қамтамасыз етуді оны Тапсырыс берушінің жанармай құятын көліктеріне құю арқылы қамтамасыз етеді.                                                                                         3. Көрсетілген қызметтердің көлемі:                                                           
Көрсетілетін қызметтердің көлемі метрикалық тоннамен өлшенеді және жылына 1100 метрикалық тоннаға дейін мұнай өнімдерін құрайды. Тапсырыс берушінің отынды қабылдау, сақтау және жеткізу қызметінің бірлігі тоннаны құрайды және бағаға Қазақстан Республикасының (бұдан әрі ҚР) аумағында қолданыстағы барлық салықтар мен алымдар және Келісім бойынша қызметтерді орындаумен байланысты шығындар кіреді.                   Сондай-ақ тариф құнына ЖЖМ қабылдау, сақтау және босату жөніндегі қызметтер, вагондарды беру, жинау бойынша теміржол шығыстары, тармақ иеленушінің жалғау жолы бойынша жылжымалы құрамның жол жүру құнын төлеу жөніндегі шығыстар, тораптық келісімде белгіленген мерзімдерден артық тиеу және түсіру кезінде вагондарды кешіктіргені үшін шығыстар, ЖЖМ-ға келетін тиелген вагондарды қабылдауды кешіктіргені үшін шығыстар енгізілген сондай-ақ Тапсырыс берушінің мұнай өнімдерін Жеткізуші мұнай базасынан Тапсырыс берушінің АТЗ-на дейін тасымалдау.                                
4. Мұнай қоймасының жабдықтарына қойылатын талаптар: Мұнай қоймасы келесі талаптарға сай болуы керек:                                                                                                          1. Резервуарлардың болуы:                                                                                                                        
 1.1 Дизель отынының екі түрін бір мезгілде бөлек сақтауға арналған цистерналардың болуы;                                                                                                                                                                       
    2. Мұнай өнімдерін араластыруды болдырмайтын, сақталатын дизель отынына арналған кемінде 3 жұмыс істейтін бөлек МӨЦҚАЖ (мұнай өнімдерін цистерналарға құюдың автоматтандырылған жүйесі) қондырғысының болуы.                                                                          
  3. 2-кі вагон цистернаны бір мезгілде ағызып алуға арналған эстакадасының болуы және КТЖ жолдарына іргелес теміржол тармағы.                                                                                            
  4. ЖЖМ материалдарын ағызуға және толтыруға арналған бақылау-өлшеу құралдарының болуы.                                                                                                                                                      
   5. 4 және одан да көп дана тиелген вагон-цистерналарды бір мезгілде беру үшін тұйықтың болуы.                                                                                                                                                        
   6. Авто көлікке құю эстакадаларының саны 3-тен кем болмауы.                                                     
   7. Дизель отынын сақтауға арналған цистерналар саны кемінде 2, әрқайсысының сыйымдылығы кемінде 600 тонна.                                                                                                       
   9. Мұнай қоймасының жалпы сақтау сыйымдылығы 1200 тоннадан кем емес.                              10. Дизель отынын ағызу және айдау кезінде басқа мұнай өнімдерімен араластыруға жол бермейтін бөлек құбыр жүйесінің болуы.                                                                                           
   11. Тапсырыс берушінің мұнай өнімдерін ұрлаудың алдын алу үшін мұнай базасында тәулік бойы бейнебақылау, барлық камераларға тәулік бойы онлайн қолжетімділік, жүк көліктерінің және теміржол тиеу эстакадаларының жұмысын бақылау мүмкіндігі; Тапсырыс беруші жалға алған резервуарлары;                                                                                   
 12. Объектілік және өткізу режимінің сақталуын, Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын, қылмыстық және өзге де заңсыз қол сұғушылықтардың жолын кесуді қамтамасыз ету;                                                                                                                                             13. ЖЖМ-ды Тапсырыс берушінің АТЗ-на дейін тасымалдау кемінде 2 бірлік мөлшерінде автоцистерналармен жүзеге асырылуы тиіс.                                                                                    
  14. Автоцистерналардың жалпы литрі 10000-нан 30000 литрге дейін болуы керек.                        15. Электр қуаты өшкен кезде де басқару пультінің автокөлікке де, теміржол цистерналарында да ЖЖМ төгу/құю жұмыстарының үздіксіз жасауын қамтамасыз ету.               16. Жеткізушінің мұнай қоймаларында сақталатын мұнай өнімдерінің сандық және сапалық сипаттамаларын өлшейтін бақылау-өлшеу құралдары (бұдан әрі - БӨА), кейіннен Жеткізушінің операторы (бар болса) арқылы Тапсырыс берушіге нақты уақыт режимінде деректерді беру үшін қажетті. Бақылау-өлшеу құралдары болмаған жағдайда, мүмкіндігінше, келісімшарт мерзімі ішінде оларды орнатуды қамтамасыз етіңіз.                         17. Жеткізуші мен үшінші тарап арасында Жеткізушінің теміржол жолдарын күтіп ұстауға қатысты келісімнің болуы.                                                                                                               
18. ЖЖМ есепке алу есептегіштерін тексеру паспортының болуы.                                                
19. Тапсырыс берушінің АТЗ-на күнделікті жанармай құюға арналған арнайы техниканың болуы (Жаңаөзен қ.).                                                                                                                                  
 5. Қызмет көрсету талаптары: Тапсырыс берушінің АТЗ-на (Жаңаөзен) жанар-жағармай материалдарын жеткізуді тиісті рұқсат етілген санаттағы жүргізуші куәлігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 460 бұйрығымен бекітілген Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес Қазақстан Республикасы аумағында қауіпті жүктерді тасымалдауға тиісті рұқсаты бар жүргізушілер жүзеге асыруы тиіс. Мұнай өнімдерін цистерналарға қабылдау және құю операциялары қатаң түрде Тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен жүзеге асырылуы тиіс. Мұнай өнімдерін сақтау цистерналарына қабылдағаннан кейін, Жеткізуші Тапсырыс берушіге екі тараптың өкілдері қол қоятын және цистерна нөмірін қамтитын шығару туралы есептің бір данасын береді. Барлық отынды шығару операциялары тек Тапсырыс берушінің нұсқауы бойынша ғана орындалуы тиіс. Тапсырыс берушіге күн сайын сақтауға қабылданған және жанармай құю станциясында босатылған отынның қалған мөлшерін көрсететін, бак нөмірлерімен жазбаша ақпарат беріңіз. Тапсырыс берушінің отынын түрі бойынша үшінші тарап ұйымдарының мұнай өнімдерінен бөлек сақтауды қамтамасыз етіңіз. Жеткізуші келісімшарт мерзімі ішінде көрсетілген қызметтердің қауіпсіздігіне жауапты және сақтау орнына қабылданған отынның қауіпсіздігі мен сапасына, отын сақтау орнына қабылданған сәттен бастап Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жеткізілгенге дейін толық қаржылық жауапты болады. Егер Тапсырыс берушінің екі түрлі мұнай өнімдерінің араласқаны анықталса, Жеткізуші келтірілген залалды ақшалай баламамен (әртүрлі мұнай өнімдерінің құны мен мөлшеріндегі айырмашылық) өтеуге міндетті. Егер Тапсырыс берушінің мұнай өнімдерінің тапшылығы анықталса, Жеткізуші Тапсырыс берушіге отынның немесе ақшалай баламаның шығындарын тапшылық болған күні Тапсырыс беруші белгілеген бағалар бойынша өтейді. Тапсырыс берушінің өкілдеріне немесе уәкілетті тұлғаларына тексерулер мен басқа да қажетті рәсімдерді жүргізу үшін тәулік бойы қолжетімділікті қамтамасыз етіңіз. Көрсетілетін қызметтердің сапасы мен орындалу барысына уақтылы бақылауды қамтамасыз ету. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және уақтылы қызмет көрсету мақсатында, қызмет көрсету орнынан Жаңаөзен қаласына, өнеркәсіптік аймаққа дейінгі қашықтық асфальтталған жол бойынша 150 км-ден аспауға тиіс. Келісім шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушіге тасымалданатын ЖЖМ маркасын көрсете отырып, автоцистерналардың тізімін ұсыну. Автоцистернада бірнеше секция болған жағдайда, сондай-ақ әрбір секция бойынша тасымалданатын ЖЖМ маркаларын көрсету қажет. Автоцистернаның тиісті секциясына әрбір ЖЖМ маркасын құюды сақтай отырып тасымалдауды жүзеге асыру. ЖЖМ маркасын ауыстырған немесе автоцистерналар секцияларында үлгілердің зертханалық сәйкессіздіктерін анықтаған кезде автоцистернаның осы секциясын тазалауды және/немесе булауды жүргізу.                                       






