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Утверждаю:
Заместитель Генерального директора
по локомотивному хозяйству
ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»
________________ Умбетов А.И.
«_____» ________________ 2025 г.


      Техническая спецификация
Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру
(код по ЕНС ТРУ 712019.000.000009)
	№ п/п
	Требования

	1
	2

	1
	Описание закупаемых товаров, работ и услуг

	
	Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру.
По испытанию пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий, 
сооружений и строений.

	2
	Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.

	
	         Испытания пожарных лестниц и ограждений кровли проводятся для обеспечения их надёжности и соответствия требованиям безопасности, особенно в случае пожара.  Испытания пожарных лестниц и ограждений кровли включают в себя визуальный осмотр, измерения, и испытания на прочность. Основное внимание должно уделятся проверке целостности конструкций, наличию антикоррозийного покрытия, а также соответствию размеров и параметров требованиям безопасности.
Согласно общим требованиям к пожарной безопасности пожарные лестницы и ограждения на крышах необходимо подвергать эксплуатационным испытаниям с составлением протокола аккредитованной лабораторией. 
Эксплуатационные испытания наружных стационарных металлических пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий осуществляются в соответствии с нормативными документами по стандартизации и метрологии, а именно: 
СТ РК 2218-2012. Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия
 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.»
На всех лестницах и (или) ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются организацией, проводящей испытания.
       В подтверждение поставщик должен предоставить электронную копию аттестата (аттестат на проведение услуг в области пожарной безопасности) Уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Республики Казахстан в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан «О гражданской защите».
          По результатам испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий, сооружений и строений поставщик должен предоставить протокол с заключением по установленным формам о соответствии лестниц требованиям законодательства. 




Исполнительный директор – 
директор департамента
эксплуатации локомотивов  
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»					                             К. Цой


Исп. Тусупов Т.Н.- ГПИТ-пбот 
Тел. 60-30-57






































[bookmark: _GoBack]







Бекітемін:
«КТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС
Бас директорының локомотив
шаруашылығы жөніндегі орынбасары
________________ Умбетов А.И.
«_____» ________________ 2025 ж.


Техникалық сипаттама 
Диагностика/сараптама/талдау/сынау/тестілеу/тексеру қызметтері 
(БНАЖ бойынша код 712019.000.000009)
	№ п/п
	Талаптар


	1
	2

	1
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы 

	
	Диагностика/сараптама/талдау/сынау/тестілеу/тексеру қызметтері. Өрт сатыларын және ғимараттардың төбесіндегі қоршауларды сынау бойынша, құрылыстар мен құрылыстар.

	2
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары 

	
	       Өрт сатылары мен шатыр қоршауларын сынау олардың сенімділігі мен қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін, әсіресе өрт болған жағдайда жүргізіледі. Өрт сөндіру баспалдақтары мен шатыр қоршауларын сынау көзбен шолуды қамтиды, өлшеу, және беріктік сынақтары. Негізгі назар құрылымдардың тұтастығын, коррозияға қарсы жабынның болуын, сондай-ақ өлшемдер мен параметрлердің қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін тексеруге бағытталған. Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптарды зертханалар аккредиттеген хаттаманы жасай отырып, пайдалану сынақтарынан өткізу қажет. Құрылыстар мен құрылыстар жарамды күйде ұсталуы тиіс және кемінде бес жылда бір рет тиісті Сынақ хаттамасын жасай отырып, шатырлардағы өрт сатылары мен қоршауларға пайдалану сынақтарын, сондай-ақ биіктіктен құтқару құралдарының жай-күйін мерзімді куәландыруды жүргізуі тиіс. Ғимараттардың төбелеріндегі сыртқы стационарлық металл өрт сатылары мен қоршауларды пайдалану сынақтары стандарттау және метрология жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады, атап айтқанда: 
ҚР СТ 2218-2012. «Құрылыс металл конструкциялары, сыртқы стационарлық және шатыр қоршаулары, жалпы техникалық шарттар» 
ГОСТ 53254-2009 «Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіру және сыртқы стационарлық баспалдақтар. Шатыр қоршаулары». Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері.» 
Сынақтан өткен шатырдың барлық баспалдақтарында және (немесе) қоршауларында сынақ нәтижелері туралы ақпарат көрсетілген тақтайшалар (тегтер) бекітілуі тиіс. Климаттық факторлардың әсерін ескере отырып, тақтайшалардың (белгілердің) нысанын және ақпаратты қолдану тәсілін сынақтар жүргізетін ұйым айқындайды Растау үшін өнім беруші "азаматтық қорғау туралы"Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар және өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органы аттестатының (өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметтерді жүргізуге арналған аттестаттың) электрондық көшірмесін ұсынуға тиіс. Ғимараттардың, құрылыстар мен құрылыстардың төбелеріндегі өрт сатылары мен қоршауларды сынау нәтижелері бойынша өнім беруші сатылардың белгіленген нысандардың талаптарына сәйкестігі туралы қорытындысы бар хаттаманы ұсынуға тиіс.




«КТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС	
локомотивтерді пайдалану 
департаментінің директоры – 
атқарушы  директор     			                                                                             К. Цой 
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