Приложение 1

Комплекс поставки должен включать:
	№ п/п
	Наименование
	К-во (шт.)

	 
	 
	 

	1
	Измеритель параметров в составе:
· Базовый блок;
· Кейс для переноски и хранения, вмещающий измеритель и до 3 антенн-преобразователей;
· Зарядное устройство
· Программное обеспечение для ПК 
· USB-кабель;
· Руководство по эксплуатации на электронном носителе.
· Оптоволокно 10м + USB- конвертер для подключения к ПК 
· Встроенный GPS-модуль
	1

	2
	Антенна-преобразователь на диапазон 100 кГц – 8 ГГц, изотропный, для электрических полей 
	1

	3
	Матовый деревянный штатив в комплекте с удлинителем штатива (горизонтальным)
	1

	4
	Документация и поверка

- Свидетельство о поверке;
- Сертификат о включении измерителя в Государственный реестр средств измерений.

	

1 экз.








Технические характеристики поставляемого товара
	Наименование Товара 

	Наименование показателя
	Значения показателей
	

	
	
	Показатели, значения которых не могут изменяться
	Максимальные и (или) минимальные значения показателей 
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Измеритель ЭМП
	Спектральный анализ
	Наличие функции анализа в реальном времени
	до 10
	МГц

	
	Метод измерения пиковых значений
	Наличие метода взвешенного пика с функцией автоматического сравнения с установленными пределами в реальном времени
	от 1 Гц до не менее 10 МГц
	Гц, МГц

	
	Типы отображаемых данных
	Вывод суммарного значения поля (моментальное, максимальное, минимальное, среднее), а также векторов компонентов поля по трем осям (X, Y, Z)
	—
	—

	
	Единицы измерения электрического поля (E)
	В/м, кВ/м, мкВт/см², мВт/см², Вт/м², %
	—
	—

	
	Единицы измерения магнитного поля (H/B)
	нТ, мкТ, мТ, Т, А/м, мГ, Г, %
	—
	—

	
	Регистрация данных (Логгирование)
	Наличие настраиваемого интервала записи
	не менее чем от 0,5 с до 6 мин
	с, мин

	
	Режимы усреднения
	Наличие фиксированного и скользящего режимов усреднения в соответствии с международными стандартами
	—
	—

	
	Интервалы усреднения
	Поддержка предустановленных интервалов: 10 с, 15 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 6 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин
	—
	—

	
	Продолжительность плана измерений
	Возможность программирования автоматических измерений
	не менее 24
	ч

	
	Объем внутренней памяти
	Память для хранения записей/образцов данных
	не менее 1 000 000 (одного миллиона)
	Записей в данных

	
	Интерфейсы связи
	Наличие портов USB-C и специализированного оптоволоконного соединения для передачи данных и обновления прошивки
	—
	—

	
	Система оповещения
	Наличие встроенного аудиосигнала с возможностью регулировки порога срабатывания
	—
	—

	
	Дисплей
	Цветной трансмиссивный TFT-дисплей, обеспечивающий читаемость при прямом солнечном свете
	—
	—

	
	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю
	Устойчивость к воздействию радиочастотного поля
	не менее 300
	В/м

	
	Геопозиционирование
	Наличие встроенного модуля GPS для автоматической привязки координат к результатам измерений
	не менее 56
	каналов отслеживания

	
	Автономность
	Питание от встроенного Li-ion аккумулятора
	время непрерывной работы до 24
	ч

	
	Условия эксплуатации
	Эксплуатация без конденсации влаги
	Температура: от -10 до +50; влажность: до 95%
	°C, %

	Антенна-преобразователь (Изотропная)
	Тип
	Изотропная (трехосевая), с прямым цифровым выходом
	—
	—

	
	Тип датчика
	Технология изотропных RMS-диодов для корректного измерения сигналов со сложной модуляцией
	—
	—

	
	Рабочий диапазон частот
	—
	от 100 кГц до 8 ГГц
	кГц, ГГц

	
	Тип частотной характеристики
	Плоская
	—
	—

	
	Диапазоны измерения в режиме непрерывной волны (CW)
	—
	от 0,2 до 130
	В/м

	
	Диапазоны измерения в режиме истинного среднеквадратичного значения (True RMS)
	—
	от 0,2 до 20
	В/м

	
	Динамический диапазон
	—
	не менее 52
	дБ

	
	Чувствительность
	—
	не хуже 0,2
	В/м

	
	Разрешение в диапазоне до 7,5 В/м
	—
	не более 0,02
	В/м

	
	Разрешение в диапазоне от 7,5 В/м до 130 В/м
	—
	не более 0,1
	В/м

	
	Частотный отклик в диапазоне 250 кГц – 6 ГГц
	—
	не более ±1,5
	дБ

	
	Частотный отклик в диапазоне 6,5 ГГц – 8 ГГц
	—
	не более +0,5 / -2,5
	дБ

	
	Частотный отклик на частоте 100 кГц
	—
	не более -3
	дБ

	
	Линейность
	В диапазоне от 0,5 В/м до 100 В/м
	не более ±0,5
	дБ

	
	Изотропная девиация
	На частоте 2 ГГц
	не более ±1
	дБ

	
	Помехоустойчивость
	Ослабление сигналов промышленной частоты 50/60 Гц
	не менее 80
	дБ

	
	Температурный диапазон
	—
	от -20 до +50
	°C

	
	Температурный отклик
	Относительно 20 °C
	в пределах +0,1 / -1
	дБ
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Қосымша 1
Жеткізу кешені келесіні қамтуы тиіс:
	№ р/р
	Атауы
	Саны (дана)

	 
	 
	 

	1
	Құрамдағы параметрлерді өлшегіш:
· базалық блок;
· өлшегішті және 3 антенна-түрлендіргішке дейін сыйдыратын тасымалдауға және сақтауға арналған кейс
· зарядтау құрылғысы;
· Компьютерге арналған бағдарламалық жасақтама
· USB-кабель
· электрондық тасымалдағышта пайдалану жөніндегі нұсқаулық.
· 10 м оптикалық талшық + дк-ге қосылуға арналған usb-конвертер
· кірістірілген gps-модуль
	1

	2
	Электр өрістеріне арналған, изотропты, 100 кГц – 8 ГГц жиілік диапазонындағы антенна-түрлендіргіш
	1

	3
	Күңгірт ағаш штатив, штативтің ұзартқышымен (горизонтальды) жиынтықта
	1 

	4
	Құжаттама және тексеру

  - Тексеру куәлігі;
  - Өлшеу құралының Мемлекеттік өлшем құралдары тізіліміне енгізілгені туралы сертификат.

	
1 дана








Жеткізілетін тауардың техникалық сипаттамалары
	Тауар атауы 
	Көрсеткіштің атауы
	Көрсеткіштердің мәндері
	

	
	
	Мәндерін өзгертуге болмайтын көрсеткіштер
	Көрсеткіштердің ең жоғары және (немесе) ең төменгі мәндері 
	Өлшем бірлігі

	1
	2
	3
	4
	5

	ЭМӨ өлшегіш
	Спектрлік талдау
	Нақты уақыт режимінде талдау функциясының болуы
	10-ға дейін
	МГц

	
	Шыңдық мәндерді өлшеу әдісі
	Нақты уақыт режимінде белгіленген шектермен автоматты түрде салыстыру функциясы бар салмақталған шың әдісінің болуы
	1 Гц-тен кемінде 10 МГц-ке дейін
	Гц, МГц

	
	Көрсетілетін деректер түрлері
	Өрістің жиынтық мәнін (лездік, максималды, минималды, орташа), сондай-ақ үш ось (X, Y, Z) бойынша өріс құрауыштарының векторларын шығару
	—
	—

	
	Электр өрісінің өлшем бірліктері (E)
	В/м, кВ/м, мкВт/см², мВт/см², Вт/м², %
	—
	—

	
	Магнит өрісінің өлшем бірліктері (H/B)
	нТ, мкТ, мТ, Т, А/м, мГ, Г, %
	—
	—

	
	Деректерді тіркеу (Логтау)
	Реттелетін жазу аралығының болуы
	кемінде 0,5 с-тан 6 мин-қа дейін
	с, мин

	
	Орташаландыру режимдері
	Халықаралық стандарттарға сәйкес бекітілген және сырғымалы орташаландыру режимдерінің болуы
	—
	—

	
	Орташаландыру аралықтары
	Алдын ала орнатылған аралықтарды қолдау: 10 с, 15 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 6 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин
	—
	—

	
	Өлшеу жоспарының ұзақтығы
	Автоматты өлшеулерді бағдарламалау мүмкіндігінің болуы
	кемінде 24
	сағ

	
	Ішкі жад көлемі
	Жазбаларды/деректер үлгілерін сақтауға арналған жад
	кемінде 1 000 000 (бір миллион)
	жазба/деректер үлгісі

	
	Байланыс интерфейстері
	Деректерді беру және микробағдарламаны жаңарту үшін USB-C порттары мен мамандандырылған талшықты-оптикалық қосылыстың болуы
	—
	—

	
	Хабарлау жүйесі
	Іске қосылу шегін реттеу мүмкіндігі бар кіріктірілген дыбыстық сигналдың болуы
	—
	—

	
	Дисплей
	Тікелей күн сәулесі түскен кезде оқылуды қамтамасыз ететін түрлі-түсті трансмиссивті TFT-дисплей
	—
	—

	
	Радиожиілікті электромагниттік өріске төзімділік
	Радиожиілікті өріс әсеріне төзімділік
	кемінде 300
	В/м

	
	Геопозициялау
	Өлшеу нәтижелеріне координаттарды автоматты түрде байланыстыруға арналған кіріктірілген GPS модулінің болуы
	кемінде 56
	қадағалау арнасы

	
	Дербес жұмыс істеуі
	Кіріктірілген Li-ion аккумуляторынан қуат алу
	үздіксіз жұмыс істеу уақыты 24-ке дейін
	сағ

	
	Пайдалану шарттары
	Ылғал конденсациясынсыз пайдалану
	Температура: -10-нан +50-ге дейін; ылғалдылық: 95%-ға дейін
	°C, %

	Антенна-түрлендіргіш (Изотропты)
	Түрі
	Изотропты (үшосьтік), тікелей цифрлық шығысы бар
	—
	—

	
	Датчик түрі
	Күрделі модуляциясы бар сигналдарды дұрыс өлшеуге арналған изотропты RMS-диодтар технологиясы
	—
	—

	
	Жұмыс жиілігінің диапазоны
	—
	100 кГц-тен 8 ГГц-ке дейін
	кГц, ГГц

	
	Жиіліктік сипаттама түрі
	Жазық
	—
	—

	
	Үздіксіз толқын (CW) режиміндегі өлшеу диапазондары
	—
	0,2-ден 130-ға дейін
	В/м

	
	Шынайы орташа квадраттық мән (True RMS) режиміндегі өлшеу диапазондары
	—
	0,2-ден 20-ға дейін
	В/м

	
	Динамикалық диапазон
	—
	кемінде 52
	дБ

	
	Сезімталдық
	—
	0,2-ден нашар емес
	В/м

	
	7,5 В/м дейінгі диапазондағы ажыратымдылық
	—
	0,02-ден артық емес
	В/м

	
	7,5 В/м-ден 130 В/м-ге дейінгі диапазондағы ажыратымдылық
	—
	0,1-ден артық емес
	В/м

	
	250 кГц – 6 ГГц диапазонындағы жиіліктік жауап
	—
	±1,5-тен артық емес
	дБ

	
	6,5 ГГц – 8 ГГц диапазонындағы жиіліктік жауап
	—
	+0,5 / -2,5-тен артық емес
	дБ

	
	100 кГц жиілігіндегі жиіліктік жауап
	—
	-3-тен артық емес
	дБ

	
	Сызықтық
	0,5 В/м-ден 100 В/м-ге дейінгі диапазонда
	±0,5-тен артық емес
	дБ

	
	Изотропты девиация
	2 ГГц жиілігінде
	±1-ден артық емес
	дБ

	
	Кедергіге төзімділік
	50/60 Гц өнеркәсіптік жиілік сигналдарын әлсірету
	кемінде 80
	дБ

	
	Температуралық диапазон
	—
	-20-дан +50-ге дейін
	°C

	
	Температуралық жауап
	20 °C-қа қатысты
	+0,1 / -1 шегінде
	дБ






