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	№ п/п
	Талаптар

	1
	2

	1
	
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы 

	
	Картриджді толтыру қызметтері

	2
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары.

	
	Картриджді толтыру қызметтеріне регенерациялау, қалпына келтіру, сынау, толық бөлшектеу, барлық тозған бөлшектерді ауыстыру, тазалау, арнайы жабын (жылтырату), тонерді толтыру, басып шығару сапасын сынау және картриджге (бұдан әрі – толтыру күні) қызмет көрсету белгісін орнату кіреді. толтыру) және картриджге техникалық қызмет көрсету).

Бұл жағдайда барлық шығын материалдарын (тонер мен картридж құрамдас бөліктері) Мердігер қамтамасыз етеді және картриджді толтыру құнына қосылады.
Тапсырыс берушінің, оның филиалдарының (базаларының, орталықтарының) және құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет көрсету үшін көрсетілген мекенжай бойынша теміржол вокзалдары) орналасқан жері бойынша картриджді қабылдау және қайтару үшін Орындаушыны шақыру жанармай құю және техникалық қызмет көрсету көлеміне кіреді. картридждің;
Мердігер міндетті:
- Техникалық ерекшелікке 1-қосымшада көрсетілген көлемге сәйкес Тұтынушының картридждерін толтыру және техникалық қызмет көрсету бойынша қызмет көрсетуге;

- Техникалық ерекшелікте көрсетілген көлемге сәйкес картридждерді толтыру бойынша қызмет көрсетуге
- Тұтынушының орналасқан жері бойынша қызмет көрсетуді қамтамасыз ету (қызмет көрсету үшін көрсетілген мекенжай бойынша. Бұл ретте картриджді толтыру Тұтынушының орналасқан жері бойынша 2 (екі) жұмыс күнінен аспауы керек және филиалдардың (базалардың, орталықтардың) және құрылымдық бөлімшелердің (темір жол вокзалдарының) орналасқан жері бойынша 5 (бес) жұмыс күнінен аспайды;
- алынған картридждарды ауызша немесе электронды пошта арқылы алынған өтініш бойынша жұмыс күндері сұраныстан кейінгі келесі күннен кешіктірмей жинауды (сондай-ақ Мердігермен келісілген демалыс және мереке күндеріндегі сұраныс бойынша) жүргізуге;
келесі кезеңдерді қамтитын жұмыстар кешенін (диагностика нәтижелері бойынша) орындай отырып, картридждерді толтыру және қалпына келтіру бойынша жұмыстарды жүргізу
1) картриджді толық бөлшектеу, сығылған ауаны пайдаланып картридждің барлық бөліктерін тонер қалдықтарынан тазалау;
2) фоторецепторлық барабанды ауыстыру;
3) сыпырғышты ауыстыру;
4) шихталық роликті ауыстыру;
5) магниттік білікті (әзірлеуші ​​білікті) ауыстыру;
6) мөлшерлеуші ​​қалақшаны ауыстыру;
7) нивелирлеу қалағын ауыстыру;
8) қалақшаны ауыстыру;
9) өндіруші белгілеген және толтырылатын картридж үлгісіне сәйкес келетін мөлшерде тонерді толтыру;
10) құлыптау чектерін орнату;
1) картриджді чиптеу;
12) картридждің микропроцессорлық платасын ауыстыру;
13) картридждарды бақылау сынақтарын жүргізуге;
14) орамның сыртында ішіне салынған картридж үлгісі міндетті түрде көрсетілген мөрленген жеке мөлдір емес қаптаманы қамтамасыз етуге;

- картридждерді қалпына келтіру және толтыру бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде тиісті картридждарды өндірушілердің жаңа (пайдаланбаған, қайта өңделмеген) түпнұсқалық материалдарын пайдалануға;
- картридждерді өндіруші көрсеткен мөлшерде принтер мен көшірме үлгісіне сәйкес келетін және толтырылатын картридж үлгісіне сәйкес келетін түпнұсқа тонермен толтырыңыз. Бұл ретте толтырылған картридждің баспа ресурсы жаңа картридж ресурсының кемінде 90%-ын құрауы керек;
картридждерді толтырғаннан кейін қызмет көрсету белгісін (толтыру күні) салыңыз, оны пакетке салыңыз, сынақ баспа бетін бекітіңіз және картридждерді Тұтынушының қоймасына жеткізіңіз;
- егер мұндай тауарлар Қазақстан Республикасының аумағында өндірілсе, осы қызметке кіретін жұмыстарды орындау үшін қажетті отандық тауарларды сатып алу;
- пайдаланылған материалдар мен қосалқы бөлшектерді «Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің» талаптарына және Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы санитарлық нормалар мен ережелерге және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес кәдеге жаратуға;
- қызметтерді кідіріссіз, тиімді және уақтылы көрсетуді қамтамасыз ету;
картридждерді сапасыз толтыру және қалпына келтіру салдарынан принтерлер, көшіру машиналары істен шыққан жағдайда, Орындаушы ақауды 3 жұмыс күні ішінде тегін жоюға міндетті. Қызметтер ҚР СТ РК ISO/IEC 19752-2018 ұлттық стандартына сәйкес болуы керек.
Қызмет көрсету орны : _______
Қызмет көрсету мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 
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