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ЖОБАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА
Шалқар қаласының Авариялық-жөндеу учаскесінің теміржол маңындағы қоймасын бөлшектеуге арналған жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге
	№ п/п
	Негізгі деректер мен талаптар тізімі
	Негізгі деректер мен талаптар

	1. 
	Объектінің атауы
	Теміржол маңындағы қойма

	2. 
	Әзірлеуге негіз
	«Интергаз Орталық Азия» АҚ-ның 2026–2027 жж. күрделі салымдар жоспары

	3. 
	Құрылыс түрі
	Бөлшектеу (жою)

	4. 
	Құрылыс ауданы, елді мекені және алаңы
	Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Шалқар қаласы, Авариялық-жөндеу учаскесінің алаңы

	5. 
	Жобалау кезеңділігі
	Бір сатылы (Жұмыс жобасы)

	6. 
	Тапсырыс беруші
	«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Ақтөбе» МГБ филиалы

	7. 
	Қаржыландыру көзі
	Тапсырыс берушінің өз қаражаты.

	8. 
	Құжаттаманың құрылымы
	Құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және құрамы туралы ҚР ҚН 1.02-03-2022 талаптарына сәйкес

	9. 
	Негізгі техникалық көрсеткіштер
	• Қырлы қара металдан жасалған шатырды бөлшектеу – 333 м²
• Қырлы қара металдан жасалған қабырғаларды бөлшектеу – 250,8 м²
• Табақ болаттан жасалған едендерді бөлшектеу – 297 м²
• Қақпаларды бөлшектеу – 4 дана / 16,2 м²
• Металл профильден жасалған металл қаңқаны бөлшектеу – 1039 м³
• Қадаларды немесе тіректерді бөлшектеу – 53 дана

	10. 
	Жобалаудың ерекше шарттары
	Жұмыстар тәулік бойы жұмыс режиміндегі қолданыстағы кәсіпорын аумағында және компрессорлық станцияның күзет аймағында жүргізіледі.

	11. 
	Бастапқы деректерді жинау
	Мердігердің жазбаша сұрауы бойынша Тапсырыс беруші («Ақтөбе» МГБ) Жұмыс жобасын әзірлеуге қажетті өзінде бар деректерді ұсынады.
Тапсырыс берушіде жоқ ақпаратты жинауды Тапсырыс берушінің тапсырмасы (сенімхаты) бойынша Мердігер дербес жүзеге асырады.

	12. 
	Іздестіру жұмыстарын орындау
	1. Тапсырыс берушіде бар материалдарды пайдалану.
2. Қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес Жұмыс жобасын әзірлеу үшін қажетті көлемде қосымша іздестіру жұмыстарын орындау.

	13. 
	Нормативтік-техникалық база (ҚР)
	Жұмыс жобасын ҚР қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамаларына, соның ішінде ҚР ҚН 1.02-03-2022, ҚР СП 3.01-103-2012, ҚР СП 3.05-101-2013, ҚР ВН 3.1-001-2024, ҚР ҚН 1.03-06-2012, ҚР ҚН 1.03-00-2022, ҚНжЕ 11-02-96, ҚР СП 1.02-105-2014, ҚР СП 1.02-101-2014, ГОСТ 21.302-2013, ВСН 30-81 және экологиялық бағалау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес әзірлеу. Қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтау.

	14. 
	Сметалық құжаттамаға қойылатын талаптар
	1. Сметалық құжаттаманы ресурстық әдіспен орындау.
2. Сметаларды «АВС» бағдарламалық кешенінің соңғы нұсқасында орындау.
3. Басымдықтар: ҚСІН, БСҚ, ЭСН-2024, ЭСН-2022.
Қажет болған жағдайда жер учаскелерін бөлуге және ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын өтеуге арналған шығындарды қарастыру.

	15. 
	Жобалау құжаттамасының құрамы
	Жоба қағаз жеткізгіште 4 данада және электрондық түрде (PDF + DWG, Excel) ұсынылуы тиіс:
- Түсіндірме жазба;
- Жер учаскесін жоспарлау ұйымының схемасы (Бас жоспар);
- Кестелер мен схемалары бар бөлшектеуді ұйымдастыру жобасы (БҰЖ);
- ӨҚ және ЕҚ бөлімі;
- Сметалық құжаттама;
- ҚОҚ, ҚОӘБ, ШРШ, ШРТ, ҚББ, ТҚІЖ, ӨЭББ (қажет болған жағдайда).

	16. 
	Жобалық шешімдерге қойылатын негізгі талаптар
	Бөлшектеу бойынша технологиялық шешімдер: қолданыстағы коммуникациялар мен ГРС/КС жабдықтарының зақымдалуын болдырмайтын әдістерді қарастыру; газ құбырлары маңында соққысыз әдістерді және қолмен бөлшектеуді қолдану; уақытша қорғаныш қоршаулары мен төсемдер орнату.
Инженерлік желілер бойынша электрмен жабдықтау, БӨАжА, жылумен және сумен жабдықтау жүйелерін физикалық ажырату схемаларын әзірлеу; технологиялық құбыржолдарды герметизациялау және бітеу.

	17. 
	Жұмыс жобасын келісуге қойылатын талаптар
	Жұмыс жобасын Тапсырыс берушімен («Ақтөбе» МГБ), тиісті уәкілетті органдармен (қажет болған жағдайда), төтенше жағдайлар департаментімен және басқа да мүдделі бақылаушы органдармен келісу. Жоба қағаз жеткізгіште 2 данада және USB жинақтауышында электрондық түрде 2 данада қазақ және орыс тілдерінде ұсынылуы тиіс.

	18. 
	Тапсырылатын құжаттамаға қойылатын талаптар
	1. Жұмыс жобасы Тапсырыс берушіге («Ақтөбе» МГБ) тапсырылуы тиіс:
1.1 қатты мұқабада рәсімделген ЖСҚ-ның қағаз нұсқасы – қазақ және орыс тілдерінде 4 (төрт) дана;
1.2 USB жинақтауышындағы электрондық нұсқасы Microsoft Word, Excel (2003 нұсқасы) және Portable Document Format (PDF), KENML форматтарында – қазақ және орыс тілдерінде 3 (үш) дана;
1.3 электрондық нұсқада қағаз нұсқадағы құжаттаманың толық түпкілікті (яғни жобалау ұйымдарында мұрағатқа тапсырылатын) нұсқасына бірдей нұсқасы болуы тиіс.
2. USB жинақтауыштарындағы деректер қағаз нұсқадағы құжаттама тізбесіне сәйкес болуы тиіс және құжаттама құрамында әртүрлі бөлімдер (мысалы: сметалық, техникалық бөлім, түсіндірме жазба және т.б.) болған жағдайда, электрондық нұсқада әрбір бөлім жеке файл түрінде ұсынылуы тиіс.
3. Есептік құжаттарға арналған барлық векторлық графикалық схемалар мен сызбалар Тапсырыс берушімен келісілген бағдарламалық қамтамасыз ету форматында орындалуы тиіс.
4. Инженерлік іздестіру материалдары мына талаптарды ескере отырып ұсынылуы тиіс:
- QazTRF-23 координаттар жүйесі (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame 2023);
- QazVRF биіктіктер жүйесі (Qazaqstan Vertical Reference Frame);
- AutoCAD (DWG) форматында.
Есеп тілі: қазақ, орыс тілдері. Есептерде редакциясы мен күні көрсетілуі тиіс.
5. Бекітілген құжаттама толық жинақталған күйде және зақымдалмаған архивтік қораптарға салынған, ЖЖ қабылдау-тапсыру актісі қоса беріліп ұсынылуы тиіс.

	19. 
	Табиғатты қорғау шаралары мен іс-шараларын әзірлеуге қойылатын талаптар
	Табиғатты қорғау жөніндегі іс-шараларды, экологиялық бағалауды, қажет болған жағдайда ықтимал әсерлер туралы есепті, қоғамдық тыңдауларды, қажетті экологиялық рұқсаттарды, биоалуантүрлілікті қорғау шараларын және өндірістік қалдықтарды кәдеге жарату/жою шығындарын қарастыру.

	20
	Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларын және төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қойылатын талаптар
	Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамасына, «Азаматтық қорғау туралы» ҚР Заңына және ҚР ІІМ-нің 2014 жылғы 24.10-дегі № 732 бұйрығына сәйкес азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шаралары және төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар бөлімін әзірлеу.

	21
	Өрт қауіпсіздігі жөніндегі инженерлік-техникалық іс-шараларды әзірлеуге қойылатын талаптар
	ҚР өрт қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес өрттің алдын алу және өртке қарсы қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу.

	22
	Жұмыс сызбаларына қойылатын талаптар
	Сызбаларды ГОСТ 21.101-97 талаптарына сәйкес рәсімдеу.

	23. 
	Жұмыс жобасының сараптамасына қойылатын талаптар
	Сараптама ұйымының қызметтеріне ақы төлеу шығындарын Тапсырыс беруші көтереді. Мердігер сараптаманы барлық кезеңдерінде сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Сараптама ескертулері бойынша жобаны түзету жалпы құнға кіреді. Міндетті шарт – кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысын алу.
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