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	Техникалық ерекшелікке



ЖОБАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА  
Шалқар қаласындағы Авариялық-жөндеу учаскесінің құрастырмалы-металл қоймасын бөлшектеуге арналған жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге
	№ п/п
	Негізгі деректер мен талаптардың тізбесі
	Негізгі деректер мен талаптар

	1.
	Объектінің атауы
	Құрастырмалы-металл қойма

	2.
	Әзірлеуге негіз
	«Интергаз Орталық Азия» АҚ-ның 2026–2027 жылдарға арналған күрделі салымдар жоспары

	3.
	Құрылыс түрі
	Бөлшектеу (жою)

	4.
	Құрылыс ауданы, елді мекені және алаңы
	Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Шалқар қаласы, Авариялық-жөндеу учаскесінің алаңы

	5.
	Жобалау кезеңділігі
	Бір сатылы (Жұмыс жобасы)

	6.
	Тапсырыс беруші
	«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Ақтөбе» МГБ филиалы

	7.
	Қаржыландыру көзі
	Тапсырыс берушінің меншікті қаражаты.

	8.
	Құжаттаманың құрылымы
	СН РК 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және құрамы» талаптарына сәйкес

	9.
	Негізгі техникалық көрсеткіштер
	· Рифленген қара металдан жасалған шатырды бөлшектеу -202 м2				
· ДВП-дан жасалған төбе қаптамасын бөлшектеу - 193 м²				
· Рифленген қара металдан жасалған қабырғаларды бөлшектеу - 180 м²				
· ДВП-дан жасалған қабырға қаптамасын бөлшектеу -162 м2				
· Силикат кірпішінен жасалған қабырға қаптамасын бөлшектеу – 2,16м3				
· Бетон едендерді бөлшектеу	-193 м2			
· Металл қақпаларды бөлшектеу - 2 дана / 18,7 м²				
· Ағаш терезе блоктарын бөлшектеу -9,6 м2				
· Профильден жасалған металл қаңқаны бөлшектеу -540 м3

	10.
	Жобалаудың ерекше шарттары
	Жұмыстар тәулік бойы жұмыс істейтін қолданыстағы кәсіпорын аумағында және компрессорлық станцияның күзет аймағында орындалады.

	11.
	Бастапқы деректерді жинау
	Мердігердің жазбаша сұрауы бойынша Тапсырыс беруші («Ақтөбе» МГБ) Жұмыс жобасын әзірлеуге қажетті өзінде бар деректерді ұсынады.
Тапсырыс берушіде жоқ ақпаратты жинауды Мердігер Тапсырыс берушінің тапсырмасы (сенімхаты) бойынша дербес жүзеге асырады.

	12.
	Ізденіс жұмыстарын орындау
	1. Тапсырыс берушіде бар материалдарды пайдалану.
2. Қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес Жұмыс жобасын әзірлеу үшін қажетті көлемде қосымша ізденістер орындау

	13.
	Нормативтік-техникалық база (ҚР)
	Жұмыс жобасын мына талаптарға сәйкес әзірлеу:
- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок әзірлеу, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»,
- СП РК 3.01-103-2012 «Генеральные планы промышленных предприятий»,
- СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы»,
- ВН РК 3.1-001-2024 «Автомобильные дороги»,
- другими нормативными документами и законодательными актами, действующими в Республике Казахстан.
· ҚР ҚН 1.03-06-2012 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы».
· ҚР ҚН 1.03-00-2022 «Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар құрылысын ұйымдастыру».
· ҚНжЕ 11-02-96 «Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер. Негізгі ережелер»,
· ҚР ЕЖ 1.02-105-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер. Негізгі ережелер»,
· ҚР ЕЖ 1.02-101-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік-геодезиялық ізденістер»,
· ГОСТ 21.302-2013 «Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасының жүйесі. Инженерлік-геологиялық ізденістер құжаттамасындағы шартты графикалық белгілер», 
· ВСН 30-81 «Мұнай өнеркәсібі объектілерін іздестіру кезінде бекіту белгілері мен реперлерді орнату және тапсырыс берушіге тапсыру жөніндегі нұсқаулық».
· Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі № 280 бұйрығымен бекітілген «Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулық».
Қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары (ҚР Инвестициялар және даму министрінің бұйрығымен бекітілген).

	14.
	Сметалық құжаттамаға қойылатын талаптар
	1. Жоба бойынша сметалық құжаттаманы ҚР ИИДМ Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2022 жылғы 01.12. № 223-нқ бұйрығына сәйкес «Құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарды бекіту туралы» ресурстық әдіспен орындау, ҚР НСЦ 8.01-08-2022 «Қазақстан Республикасында құрылыс құнының сметалық құнын айқындау тәртібін» басшылыққа алу (ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 2025 жылғы 4.11. № 143-нқ бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтырулармен).  
2. Сметаларды сараптамадан өту туралы шарт жасалған сәттегі «АВС» бағдарламалық кешенінің соңғы нұсқасында орындау.
3. Қолданыстағы ережелерді ескере отырып, жұмыстарды жаңадан әзірленетін немесе түзетілетін жергілікті сметаларға енгізу үшін көзді таңдаған кезде мына басымдықтарды ұстану ұсынылады:
a. УСН КВР – (конструкциялар мен жұмыс түрлеріне арналған ірілендірілген сметалық нормалар).
b. ЕСЦ – (бірлік сметалық бағалар);
c. ЭСН-2024 – (2024 жылғы үлгідегі элементтік сметалық нормалар);
d. ЭСН-2022 – (2022 жылғы үлгідегі элементтік сметалық нормалар);

Жер учаскелерін бөлуге және ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын өтеуге арналған шығындарды қарастыру (қажет болған жағдайда).

	15.
	Жобалық құжаттаманың құрамы
	Жоба қағаз жеткізгіште 4 данада және электрондық түрде ұсынылуы тиіс (PDF + DWG, Excel редакцияланатын форматтары):
- Түсіндірме жазба.
- Жер учаскесін жоспарлау ұйымының схемасы (Бас жоспар).
- Бөлшектеуді ұйымдастыру жобасы (БҰЖ), графиктер мен схемаларымен.
- ӨҚ және ЕҚ бөлімі (Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау).
- Сметалық құжаттама.
- ҚОҚ (қоршаған ортаны қорғау бөлімі);
- ҚОӘБ (қоршаған ортаға әсерді бағалау) (жобамен нақтыланады);
- НДВ (рұқсат етілетін шығарындылар нормативтері) (қажет болған жағдайда);
- НДС (рұқсат етілетін төгінділер нормативтері) (қажет болған жағдайда);
- ПУО (қалдықтарды басқару бағдарламасы) (қажет болған жағдайда);
- ППМ (табиғат қорғау іс-шараларының жоспары) (қажет болған жағдайда);
- ППЭК (өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы) (қажет болған жағдайда).


	16.
	Жобалық шешімдерге қойылатын негізгі талаптар
	Бөлшектеудің технологиялық шешімдері:
· Қолданыстағы коммуникациялар мен ГРС/КС жабдықтарының зақымдалуын болдырмайтын бөлшектеу әдістерін қарастыру.
· Қолданыстағы газ құбырларына жақын жерде соққысыз әдістерді (алмазды кесу, гидравликалық крашерлер) және қолмен бөлшектеуді қарастыру.
· Техника жұмыс істейтін аймақтағы қолданыстағы кабельдік эстакадалар мен құбыржолдар үшін уақытша қорғаныс қоршаулары мен төсемдерді орнатуды қарастыру.
Инженерлік желілер:
· Электрмен жабдықтау, КИПжА, жылумен және сумен жабдықтау жүйелерін физикалық ажырату (көрінетін үзу) схемаларын әзірлеу.
· Жарылыс-өрт қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып, технологиялық құбыржолдарды герметизациялауды және бітеуді қарастыру.

	17.
	Келісуге қойылатын талаптар жұмыс жобасының 
	Жұмыс жобасын мына ұйымдармен келісу:
- Тапсырыс берушімен («Ақтөбе» МГБ); 
- қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен (қажет болған жағдайда);  
- санитариялық-эпидемиологиялық бақылау саласындағы уәкілетті органмен (қажет болған жағдайда); 
- өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігін бақылау жөніндегі уәкілетті органмен (қажет болған жағдайда);  
- төтенше жағдайлар департаментімен;
- басқа да мүдделі уәкілетті бақылаушы органдармен.
· Жұмыс жобасы Тапсырыс берушіге қарауға және келісуге қағаз жеткізгіште 2 данада және USB жинақтауышта редакцияланатын форматта электрондық түрде 2 данада қазақ және орыс тілдерінде ұсынылуы тиіс.

	18.
	Талаптар     
к передаваемой документации
	1. Жұмыс жобасы Тапсырыс берушіге («Ақтөбе» МГҚБ) тапсырылуы тиіс:
1.1 ЖСҚ ресімделген қағаз нұсқасы қатты мұқабада – қазақ және орыс тілдерінде 4 (төрт) дана;
1.2 USB жинақтауышта Microsoft Word, Excel (2003 нұсқасы), Portable Document Format (PDF), KENML форматтарында электрондық түрде – қазақ және орыс тілдерінде 3 (үш) дана.
1.3 электрондық нұсқада қағаз түріндегі құжаттаманың толық әрі түпкілікті (яғни жобалау ұйымдарында мұрағатқа тапсырылатын) нұсқасына бірдей нұсқасы болуы тиіс. 
2. USB жинақтауыштағы деректер қағаз түріндегі құжаттама тізбесіне сәйкес болуы тиіс. Құжаттама құрамында әртүрлі бөлімдер (мысалы: сметалық, техникалық бөлім, түсіндірме жазба және т.б.) болған жағдайда, электрондық нұсқада әрбір бөлім жеке файл түрінде ұсынылуы тиіс;
3. Есептік құжаттарға арналған барлық векторлық графикалық схемалар мен сызбалар Тапсырыс берушімен келісілген бағдарламалық қамтамасыз ету форматында орындалуы тиіс;
4. Инженерлік ізденістер материалдары мына талаптарды ескере отырып ұсынылуы тиіс:
- QazTRF-23 координаттар жүйесі (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame 2023); 
- QazVRF биіктіктер жүйесі (Qazaqstan Vertical Reference Frame); 
- AutoCAD (DWG) форматында.
Есептің тілі: қазақ және орыс тілдері. Есептерде редакциясы мен күні көрсетілуі тиіс.
5. Бекітілген құжаттама толық жинақталған түрде, зақымдалмаған күйде мұрағаттық қораптарға салынып, РП қабылдау-тапсыру актісі қоса беріліп ұсынылуы тиіс.

	19.
	Табиғатты қорғау шаралары мен іс-шараларын әзірлеуге қойылатын талаптар
	Келесі шарттар мен талаптарды орындау:
1. Тапсырыс берушінің жоспарланған қызметі туралы өтінішін құрылыс-монтаж жұмыстары және пайдалану кезеңдеріндегі ықтимал әсерлерді ескере отырып дайындау және беру; жоспарланған қызмет әсерлерін скринингтеу қорытындысын не қоршаған ортаға әсерді бағалау қамту саласын айқындау туралы қорытынды алу; «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімін әзірлеу; қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекіткен экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес экологиялық бағалауды жеңілдетілген тәртіппен жүргізу; қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекіткен қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу (екі тілде хабарландыруды баспа басылымына, телерадио ресурстарына беру және мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді орындардағы тақталарға хабарландыруларды орналастыруды қоса алғанда, бұл жұмыстардың шығындарын Қызметтерді орындаушы көтереді; қоғамдық тыңдауларды өткізу мәселелері бойынша ЖАО/қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен өзара іс-қимыл жасау);
2. Ықтимал әсерлер туралы есепті (бұдан әрі – ЫӘЕ) әзірлеу қажеттілігі туралы қорытынды алынған жағдайда – ЫӘЕ дайындау, қоғамдық тыңдаулар өткізу, ЫӘЕ нәтижелері бойынша қорытынды алу және жоспарланған қызметті іске асыру кезінде нақты әсерлерге жобадан кейінгі талдау әзірлеу. Скрининг рәсімінің нәтижелері бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік органдар тарапынан талаптар қойылған жағдайда, тиісті мемлекеттік органдардан қажетті келісімдерді алу.
3. Жаңа көздерді енгізу қажет болған жағдайда МГБ филиалының рұқсат етілетін шығарындылар нормативтері, рұқсат етілетін төгінділер нормативтері, қалдықтарды басқару бағдарламасы, табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары, өндірістік-экологиялық бақылау бағдарламасы жобаларына түзетулер енгізу, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекіткен қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу;
4. Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға дейін және оларды жүргізудің бүкіл кезеңіне, оның ішінде пайдалану кезеңіне, Тапсырыс берушінің атына экологиялық рұқсатты/қоршаған ортаға әсер ету туралы декларацияны немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органының мемлекеттік экологиялық сараптама нәтижелері бойынша уәжді бас тартуын алу.
5. ҚР экологиялық заңнамасына және өзге де нормативтік актілерге сәйкес РООС/ЫӘЕ жобаларына биоәртүрлілікке теріс әсердің алдын алу, оны барынша азайту және жұмсарту жөніндегі іс-шараларды, биоәртүрліліктің жоғалуын бағалауды және оның орнын толтыру жөніндегі іс-шараларды, сондай-ақ осы іс-шаралардың жүргізілуі мен тиімділігін мониторингтеу жөніндегі шараларды енгізу (бөлімдер: Өсімдіктерге әсерді бағалау; Жануарлар дүниесіне әсерді бағалау), оның ішінде, бірақ онымен шектелмей:
- құстар мен жануарлардың қырылуының алдын алу, көбею жағдайларын, көші-қон жолдары мен шоғырлану орындарын сақтау;
- траншеялар мен қазаншұңқырларды оқшаулау (пленка, тор, қоршаулар);
- траншеялардан шығуға арналған құтқару жолдарын ұйымдастыру (траптар, көлбеу еңістер);
- биоәртүрліліктің жай-күйін тексеру үшін жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақты зерттеп-қарау;
- Тапсырыс беруші үшін еркін нысанда қорытынды есеп дайындау.
6. Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау кезінде түзілетін өндірістік қалдықтарды мамандандырылған кәсіпорындар арқылы кәдеге жаратуға/жоюға арналған шығындарды қарастыру.


	20
	Инженерлік-техникалық іс-шараларды әзірлеуге қойылатын талаптар мероприятий азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар
	Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттаманың, Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» Заңының және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 24.10. № 732 бұйрығымен бекітілген «Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларының көлемі мен мазмұнының» талаптарына сәйкес «Азаматтық қорғаныс жөніндегі инженерлік-техникалық іс-шаралар және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар» бөлімін әзірлеу.
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	Инженерлік-техникалық іс-шараларды әзірлеуге қойылатын талаптар өрт қауіпсіздігі жөніндегі іс-шаралар
	Қазақстан Республикасында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес объектіні мына жүйелермен қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлеу:
- өрттің алдын алу; 
- өрттен қорғау.

	22
	Жұмыс сызбаларына қойылатын талаптар
	Сызбаларды ГОСТ 21.101-97 «Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасының жүйесі. Жобалау және жұмыс құжаттамасына қойылатын негізгі талаптар» талаптарына сәйкес ресімдеу.

	23.
	Сараптамаға қойылатын талаптар жұмыс жобасының
	Сараптама ұйымының қызметтерін төлеу шығындарын Тапсырыс беруші көтереді.
Мердігер жобаны сараптамадан өткізудің барлық кезеңдерінде толық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.
Сараптама ескертулері бойынша жобаны түзету жұмыстарының құны жұмыстардың жалпы құнына кіреді және оларды Мердігер белгіленген регламенттік мерзімдерде орындайды.
Жобалау жұмыстарын орындаудың міндетті шарты – кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысын алу.
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