	1-қосымша

	Техникалық ерекшелікке



ЖОБАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА  
Шалқар қаласындағы Авариялық-жөндеу учаскесінің эстакадасы бар теміржол маңындағы қоймасын бөлшектеуге арналған жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге
	№ п/п
	Негізгі деректер мен талаптардың тізбесі
	Негізгі деректер мен талаптар

	1.
	Объектінің атауы
	Эстакадасы бар теміржол маңындағы қойма

	2.
	Әзірлеуге негіз
	«Интергаз Орталық Азия» АҚ-ның 2026–2027 жылдарға арналған күрделі салымдар жоспары

	3.
	Құрылыс түрі
	Бөлшектеу (жою)

	4.
	Құрылыс ауданы, елді мекені және алаңы
	Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Шалқар қаласы, Авариялық-жөндеу учаскесінің алаңы

	5.
	Жобалау кезеңділігі
	Бір сатылы (Жұмыс жобасы)

	6.
	Тапсырыс беруші
	«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Ақтөбе» МГҚБ филиалы

	7.
	Қаржыландыру көзі
	Собственные средства Тапсырыс берушіа.

	8.
	Құжаттаманың құрылымы
	СН РК 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және құрамы» талаптарына сәйкес

	9.
	Негізгі техникалық көрсеткіштер
	· Бөлшектеу рифленген металдан жасалған шатырды -739 м2				
· Бөлшектеу ағаш терезе блоктарын-90м2				
· Бөлшектеу ракушняк блоктарынан жасалған қалқаларды-16,7м2				
· Бөлшектеу металл қақпаларды-4 шт / 56,5 м2				
· Бөлшектеу  рифленген металдан жасалған қабырғаларды-790 м2				
· Бөлшектеу металл профильден жасалған қаңқаны-4313 м3				
· Бөлшектеу силикат кірпішінен жасалған қалқаларды -6,75 м3
· Бөлшектеу силикат кірпішінен жасалған жапсарлас құрылысты -1,47м3
· Бөлшектеу металл есікті-1шт/1,98м2				
· Бөлшектеу темірбетон іргетасты 5,77 м3
· Бөлшектеу темірбетон жабындыны -630м2
· Бөлшектеу темірбетон аралық жабындыны- 4,2м2
· Бөлшектеу тіреуіш темірбетон плиталарды -86,4м2

	10.
	Жобалаудың ерекше шарттары
	Жұмыстар тәулік бойы жұмыс режиміндегі қолданыстағы кәсіпорын аумағында және компрессорлық станцияның күзет аймағында жүргізіледі.

	11.
	Бастапқы деректерді жинау
	Мердігердің жазбаша сұрауы бойынша Тапсырыс беруші («Ақтөбе» МГҚБ) Жұмыс жобасын әзірлеуге қажетті өзінде бар деректерді ұсынады.
Тапсырыс берушіде жоқ ақпаратты жинауды Тапсырыс берушінің тапсырмасы (сенімхаты) бойынша Мердігер дербес жүзеге асырады.


	12.
	Іздеу жұмыстарын орындау
	1. Тапсырыс берушіде бар материалдарды пайдалану.
2. Қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес Жұмыс жобасын әзірлеу үшін қажетті көлемде қосымша іздестіру жұмыстарын орындау.


	13.
	Нормативтік-техникалық база (ҚР)
	Жұмыс жобасын мына талаптарға сәйкес әзірлеу:
- ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасын әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және құрамы»;
- ҚР СП 3.01-103-2012 «Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары»;
- ҚР СП 3.05-101-2013 «Магистральдық құбыржолдар»;
- ҚР ВН 3.1-001-2024 «Автомобиль жолдары»;
- Қазақстан Республикасында қолданыстағы басқа да нормативтік құжаттар мен заңнамалық актілер.
- ҚР ҚН 1.03-06-2012 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы».
- ҚР ҚН 1.03-00-2022 «Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды салуды ұйымдастыру».
- ҚНжЕ 11-02-96 «Құрылысқа арналған инженерлік іздестірулер. Негізгі ережелер».
- ҚР СП 1.02-105-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік іздестірулер. Негізгі ережелер».
- ҚР СП 1.02-101-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік-геодезиялық іздестірулер».
- ГОСТ 21.302-2013 «Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасының жүйесі. Инженерлік-геологиялық іздестірулер жөніндегі құжаттамадағы шартты графикалық белгілер».
- ВСН 30-81 «Мұнай өнеркәсібі объектілерін іздестіру кезінде бекіту белгілері мен реперлерді орнату және тапсырыс берушіге тапсыру жөніндегі нұсқаулық».
- Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі № 280 бұйрығымен бекітілген «Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулық».
- Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің бұйрығымен бекітілген қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары.


	14.
	Сметалық құжаттамаға қойылатын талаптар
	1. 1. Жоба бойынша сметалық құжаттаманы ҚР ИИДМ Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2022 жылғы 01.12-дегі № 223 нқ бұйрығына сәйкес ресурстық әдіспен, «Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын айқындау тәртібі» ҚР СБЦ 8.01-08-2022 басшылыққа ала отырып (ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 2025 жылғы 4.11-дегі № 143-нқ бұйрығымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып) орындау.
2. Сметаларды сараптамадан өту туралы шарт жасалған кездегі «АВС» бағдарламалық кешенінің соңғы нұсқасында орындау.
3. Қолданыстағы ережелерді ескере отырып, жаңадан әзірленетін немесе түзетілетін жергілікті сметаларға жұмыстарды енгізу үшін дереккөзді таңдаған кезде мына басымдықтарды ұстану ұсынылады:
a. ҚСІН – (конструкциялар мен жұмыс түрлеріне арналған ірілендірілген сметалық нормалар).
b. БСҚ – (бірлік сметалық бағалар);
c. ЭСН-2024 – (2024 жылғы үлгідегі элементтік сметалық нормалар);
d. ЭСН-2022 – (2022 жылғы үлгідегі элементтік сметалық нормалар).
Қажет болған жағдайда жер учаскелерін бөлуге және ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын өтеуге арналған шығындарды қарастыру.


	15.
	Жобалау құжаттамасының құрамы
	Жоба қағаз жеткізгіште 4 данада және электрондық түрде (PDF + DWG, Excel редакцияланатын форматтарында) ұсынылуы тиіс:
- Түсіндірме жазба.
- Жер учаскесін жоспарлау ұйымының схемасы (Бас жоспар).
- Кестелер мен схемалары бар бөлшектеуді ұйымдастыру жобасы (БҰЖ).
- ӨҚ және ЕҚ бөлімі (Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау).
- Сметалық құжаттама.
- ҚОҚ (қоршаған ортаны қорғау бөлімі);
- ҚОӘБ (қоршаған ортаға әсерді бағалау) (жобамен нақтыланады);
- ШРШ (шығарындылардың жол берілетін нормативтері) (қажет болған жағдайда);
- ШРТ (төгінділердің жол берілетін нормативтері) (қажет болған жағдайда);
- ҚББ (қалдықтарды басқару бағдарламасы) (қажет болған жағдайда);
- ТҚІЖ (табиғат қорғау іс-шараларының жоспары) (қажет болған жағдайда);
- ӨЭББ (өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы) (қажет болған жағдайда).


	16.
	Жобалық шешімдерге қойылатын негізгі талаптар
	· Бөлшектеу бойынша технологиялық шешімдер:
• Қолданыстағы коммуникациялар мен ГРС/КС жабдықтарының зақымдалуын болдырмайтын бөлшектеу әдістерін қарастыру.
• Қолданыстағы газ құбырларының маңында соққысыз әдістерді (алмазды кесу, гидравликалық крашерлер) және қолмен бөлшектеуді қарастыру.
• Техника жұмыс істейтін аймақта қолданыстағы кабель эстакадалары мен құбыржолдары үшін уақытша қорғаныш қоршаулары мен төсемдер орнатуды қарастыру.

Инженерлік желілер:
• Электрмен жабдықтау, БӨАжА, жылумен және сумен жабдықтау жүйелерін физикалық ажырату (көзге көрінетін үзілу) схемаларын әзірлеу.
• Технологиялық құбыржолдарды герметизациялауды және бітеуді жарылыс және өрт қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып қарастыру.

	17.
	Жұмыс жобасын келісуге қойылатын талаптар
	· Жұмыс жобасын:
- Тапсырыс берушімен («Ақтөбе» МГБ);
- қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен (қажет болған жағдайда);
- санитариялық-эпидемиологиялық бақылау саласындағы уәкілетті органмен (қажет болған жағдайда);
- өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігін бақылау саласындағы уәкілетті органмен (қажет болған жағдайда);
- төтенше жағдайлар департаментімен;
- басқа да мүдделі уәкілетті бақылаушы органдармен келісу.
Жұмыс жобасы Тапсырыс берушіге қарау және келісу үшін қағаз жеткізгіште 2 данада және USB жинақтауышында өңделетін форматта электрондық түрде 2 данада қазақ және орыс тілдерінде ұсынылуы тиіс.

	18.
	Тапсырылатын құжаттамаға қойылатын талаптар

	1. Жұмыс жобасы Тапсырыс берушіге («Ақтөбе» МГБ) тапсырылуы тиіс:
1.1 қатты мұқабада рәсімделген ЖСҚ-ның қағаз нұсқасы – қазақ және орыс тілдерінде 4 (төрт) дана;
1.2 USB жинақтауышындағы электрондық нұсқасы Microsoft Word, Excel (2003 нұсқасы) және Portable Document Format (PDF), KENML форматтарында – қазақ және орыс тілдерінде 3 (үш) дана;
1.3 электрондық нұсқада қағаз нұсқадағы құжаттаманың толық түпкілікті (яғни жобалау ұйымдарында мұрағатқа тапсырылатын) нұсқасына бірдей нұсқасы болуы тиіс.
2. USB жинақтауыштарындағы деректер қағаз нұсқадағы құжаттама тізбесіне сәйкес болуы тиіс және құжаттама құрамында әртүрлі бөлімдер (мысалы: сметалық, техникалық бөлім, түсіндірме жазба және т.б.) болған жағдайда, электрондық нұсқада әрбір бөлім жеке файл түрінде ұсынылуы тиіс.
3. Есептік құжаттарға арналған барлық векторлық графикалық схемалар мен сызбалар Тапсырыс берушімен келісілген бағдарламалық қамтамасыз ету форматында орындалуы тиіс.
4. Инженерлік іздестіру материалдары мына талаптарды ескере отырып ұсынылуы тиіс:
- QazTRF-23 координаттар жүйесі (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame 2023);
- QazVRF биіктіктер жүйесі (Qazaqstan Vertical Reference Frame);
- AutoCAD (DWG) форматында.
Есеп тілі: қазақ, орыс тілдері. Есептерде редакциясы мен күні көрсетілуі тиіс.
5. Бекітілген құжаттама толық жинақталған күйде және зақымдалмаған архивтік қораптарға салынған, ЖЖ қабылдау-тапсыру актісі қоса беріліп ұсынылуы тиіс.

	19.
	Табиғатты қорғау шаралары мен іс-шараларын әзірлеуге қойылатын талаптар
	Келесі шарттар мен талаптарды орындау:
1. Жоспарланып отырған қызметтің СМЖ және пайдалану кезеңдеріндегі ықтимал әсерлерін ескере отырып, Тапсырыс берушінің жоспарланып отырған қызмет туралы өтінішін дайындау және беру, жоспарланып отырған қызметтің әсерлерін скринингтеу қорытындысын не қоршаған ортаға әсерді бағалау қамту саласын айқындау туралы қорытынды алу, «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімін әзірлеу, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекіткен экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес экологиялық бағалауды жеңілдетілген тәртіппен жүргізу, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекіткен қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу (оның ішінде орындаушының қаражаты есебінен баспа басылымында екі тілде хабарландыру беру, теле-радио ресурстарда және мүдделі жұртшылыққа қолжетімді орындардағы ақпараттық тақталарда хабарландыру орналастыру, қоғамдық тыңдаулар өткізу мәселелері бойынша ЖАО/қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен өзара іс-қимыл жасау);
2. Ықтимал әсерлер туралы есепті (бұдан әрі – ЫӘЕ) әзірлеу қажеттілігі туралы қорытынды алынған жағдайда – ЫӘЕ әзірлеу, қоғамдық тыңдаулар өткізу, ЫӘЕ нәтижелері бойынша қорытынды алу және жоспарланып отырған қызметті іске асыру кезінде нақты әсерлерге жобадан кейінгі талдау әзірлеу. Скрининг рәсімінің нәтижелері бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік органдар талаптар қойған жағдайда, тиісті мемлекеттік органдардан қажетті келісімдерді алу.
3. Жаңа көздерді енгізу қажет болған жағдайда Филиалдың шығарындылардың жол берілетін нормативтерін, төгінділердің жол берілетін нормативтерін, қалдықтарды басқару бағдарламасын, табиғатты қорғау іс-шаралары жоспарын, өндірістік-экологиялық бақылау бағдарламасын түзету, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекіткен қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу;
4. Тапсырыс берушінің атына құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін және оларды жүргізудің барлық кезеңіне, оның ішінде пайдалану кезеңіне, мемлекеттік экологиялық сараптама нәтижелері бойынша тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органының экологиялық рұқсатын/қоршаған ортаға әсер ету туралы декларациясын немесе уәжді бас тартуын алу.
5. ҚР экологиялық заңнамасына және өзге де нормативтік актілерге сәйкес ҚОҚ/ЫӘЕ жобаларына биоалуантүрлілікке теріс әсер етуді болдырмау, оны азайту және жұмсарту жөніндегі іс-шараларды, биоалуантүрліліктің жоғалуын бағалауды және оның орнын толтыру жөніндегі іс-шараларды, сондай-ақ осы іс-шаралардың орындалуы мен тиімділігіне мониторинг жүргізуді енгізу (бөлімдер: өсімдіктерге әсерді бағалау; жануарлар дүниесіне әсерді бағалау), оның ішінде:
- құстар мен жануарлардың қырылуына жол бермеу, көбею жағдайларын, көші-қон жолдары мен шоғырлану орындарын сақтау;
- орлар мен қазаншұңқырларды оқшаулау (пленка, тор, қоршаулар);
- орлардан шығатын құтқару жолдарын орнату (саты, еңістелген откостар);
- биоалуантүрліліктің жай-күйін тексеру үшін жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақты зерттеп-қарау;
- Тапсырыс берушіге еркін нысанда қорытынды есеп дайындау.
6. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау кезінде түзілетін өнеркәсіптік қалдықтарды мамандандырылған кәсіпорындар арқылы кәдеге жаратуға/жоюға арналған шығындарды қарастыру.


	20
	Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларын және төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қойылатын талаптар
	Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттаманың, Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» Заңының және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 24.10-дегі № 732 бұйрығымен бекітілген «Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларының көлемі мен мазмұнының» талаптарына сәйкес «Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шаралары және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар» бөлімін әзірлеу.
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	Өрт қауіпсіздігі жөніндегі инженерлік-техникалық іс-шараларды әзірлеуге қойылатын талаптар
	Қазақстан Республикасында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес объектіні мына жүйелермен қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлеу:
- өрттің алдын алу;
- өртке қарсы қорғау.
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	Жұмыс сызбаларына қойылатын талаптар
	Сызбаларды ГОСТ 21.101-97 «Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасының жүйесі. Жобалау және жұмыс құжаттамасына қойылатын негізгі талаптар» талаптарына сәйкес рәсімдеу.

	23.
	Жұмыс жобасының сараптамасына қойылатын талаптар
	Сараптама ұйымының қызметтеріне ақы төлеу шығындарын Тапсырыс беруші көтереді.
Мердігер жобаның сараптамасын оның барлық кезеңдерінде толық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.
Сараптама ескертулері бойынша жобаны түзету жұмыстардың жалпы құнына кіреді және регламентте белгіленген мерзімдерде Мердігер орындайды.
Жобалау жұмыстарын орындаудың міндетті шарты кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысын алу болып табылады.
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