	№1 қосымша

	Техникалық ерекшелікке



ЖОБАЛАУҒА ТАПСЫРМА
Шалқар қаласындағы Авариялық-жөндеу учаскесінің жөндеу-механикалық шеберхана ғимаратын бөлшектеуге арналған жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеу
	№
р/с
	Негізгі деректер мен талаптардың тізбесі
	Негізгі деректер мен талаптар

	1.
	Объектінің атауы
	Шалқар қаласындағы Авариялық-жөндеу учаскесінің жөндеу-механикалық шеберхана ғимараты

	2.
	Әзірлеуге негіз
	«Интергаз Орталық Азия» АҚ-ның 2026–2027 жылдарға арналған күрделі салымдар жоспары

	3.
	Құрылыс түрі
	Бөлшектеу (жою)

	4.
	Құрылыс ауданы, елді мекені және алаңы
	Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Шалқар қ., Авариялық-жөндеу учаскесінің алаңы

	5.
	Жобалау сатысы
	Бір кезеңді (Жұмыс жобасы)

	6.
	Тапсырыс беруші
	«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Ақтөбе» МГБ филиалы

	7.
	Қаржыландыру көзі
	Тапсырыс берушінің меншікті қаражаты.

	8.
	Құжаттаманың құрылымы
	ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және құрамы» талаптарына сәйкес

	9.
	Негізгі техникалық көрсеткіштер
	Жұмсақ шатырды бөлшектеу — 1106 м²;
ВНИИСТ асбест панельдерінен жасалған жабындыны бөлшектеу — 570 м²;
ПК темірбетон плиталарынан жасалған жабындыны бөлшектеу — 487 м²;
Ағаш тақтайлардан жасалған жабындыны бөлшектеу — 37,6 м²;
Қабырғалардың силикат кірпіштен жасалған қаптамасын бөлшектеу — 80 м³;
Ағаш терезе блоктарын бөлшектеу — 76 м²;
Металл қақпаларды бөлшектеу — 3 дана / 28,39 м²;
Ағаш есік блоктарын бөлшектеу — 11,3 м²;
Ø114 мм болат құбырлардан жасалған жылыту жүйесін бөлшектеу — 720 м;
ВНИИСТ асбест панельдерінен жасалған қабырғаларды бөлшектеу — 574 м²;
Силикат кірпіштен жасалған қабырғалар мен қалқаларды бөлшектеу — 166 м³;
Кран асты жолдарын бөлшектеу — 96 м²;
Металл профильден жасалған қаңқаны бөлшектеу — 3628 м³;
Бетон еденді бөлшектеу — 1106 м²;
Темірбетон іргетасты бөлшектеу — 56 м³.


	10.
	Жобалаудың ерекше шарттары
	Жұмыстар тәулік бойы жұмыс істейтін қолданыстағы кәсіпорын аумағында және компрессорлық станцияның күзет аймағында жүргізіледі.

	11.
	Бастапқы деректерді жинау
	Мердігердің жазбаша сұрауы бойынша Тапсырыс беруші («Ақтөбе» МГБ) Жұмыс жобасын әзірлеуге қажетті өзінде бар деректерді ұсынады.
Тапсырыс берушіде жоқ ақпаратты жинауды Мердігер Тапсырыс берушінің тапсырмасы (сенімхаты) бойынша өз бетінше жүзеге асырады.


	12.
	Ізденіс жұмыстарын орындау
	1. Тапсырыс берушіде бар материалдарды пайдалану.
2. Қажет болған жағдайда Жұмыс жобасын әзірлеу үшін қажетті көлемде Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес қосымша ізденістерді орындау.


	13.
	Нормативтік-техникалық база (ҚР)
	Жұмыс жобасын мына талаптарға сәйкес әзірлеу:
- ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасын әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және құрамы»;
- ҚР ЕЖ 3.01-103-2012 «Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары»;
- ҚР ЕЖ 3.05-101-2013 «Магистральдық құбырлар»;
- ҚР ВН 3.1-001-2024 «Автомобиль жолдары»;
- Қазақстан Республикасында қолданыстағы басқа да нормативтік құжаттар мен заңнамалық актілер.
ҚР ҚН 1.03-06-2012 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы».
ҚР ҚН 1.03-00-2022 «Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды салуды ұйымдастыру».
ҚНжЕ 11-02-96 «Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер. Негізгі ережелер».
ҚР ЕЖ 1.02-105-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер. Негізгі ережелер».
ҚР ЕЖ 1.02-101-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік-геодезиялық ізденістер».
ГОСТ 21.302-2013 «Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасының жүйесі. Инженерлік-геологиялық ізденістер құжаттамасындағы шартты графикалық белгілер».
ВСН 30-81 «Мұнай өнеркәсібі объектілерін іздестіру кезінде бекіту белгілері мен реперлерді орнату және тапсырыс берушіге тапсыру жөніндегі нұсқаулық».
Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі № 280 бұйрығымен бекітілген «Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулық».
Қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары (ҚР Инвестициялар және даму министрінің бұйрығымен бекітілген).

	14.
	Сметалық құжаттамаға қойылатын талаптар
	1. Жоба бойынша сметалық құжаттаманы ҚР ИИДМ Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2022 жылғы 1 желтоқсандағы № 223-нқ «Құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарды бекіту туралы» бұйрығына сәйкес ресурстық әдіспен орындау, ҚР НДСЦ 8.01-08-2022 «Қазақстан Республикасында құрылыс құнының сметалық құнын айқындау тәртібін» басшылыққа алу (ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 2025 жылғы 4 қарашадағы № 143-нқ бұйрығына сәйкес енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып).
Сметаларды сараптамадан өту туралы шарт жасалған сәттегі «АВС» бағдарламалық кешенінің соңғы нұсқасында орындау.
Қолданыстағы ережелерді ескере отырып, жаңадан әзірленетін немесе түзетілетін жергілікті сметаларға жұмыстарды енгізу үшін дереккөзді таңдау кезінде мына басымдықтарды сақтау ұсынылады:
УСН КВР – (конструкциялар мен жұмыс түрлеріне арналған ірілендірілген сметалық нормалар).
ЕСЦ – (бірлік сметалық бағалар);
ЭСН-2024 – (2024 жылғы үлгідегі элементтік сметалық нормалар);
ЭСН-2022 – (2022 жылғы үлгідегі элементтік сметалық нормалар);

Жер учаскелерін бөлуге және ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын өтеуге арналған шығындарды қарастыру (қажет болған жағдайда).

	15.
	Жобалау құжаттамасының құрамы
	Жоба қағаз жеткізгіште 4 данада және электрондық түрде (PDF + DWG, Excel өңделетін форматтарында) ұсынылуы тиіс:
- Түсіндірме жазба.
- Жер учаскесін жоспарлау ұйымының схемасы (Бас жоспар).
- Кестелер мен схемалары бар бөлшектеуді ұйымдастыру жобасы (БҰЖ).
- ӨҚ және ЕҚ бөлімі (Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау).
- Сметалық құжаттама.
- ҚОҚ (қоршаған ортаны қорғау бөлімі);
- ҚОӘБ (қоршаған ортаға әсерді бағалау) (жобада нақтыланады);
- Рұқсат етілетін шығарындылар нормативтері (қажет болған жағдайда);
- Рұқсат етілетін төгінділер нормативтері (қажет болған жағдайда);
- Қалдықтарды басқару бағдарламасы (қажет болған жағдайда);
- Табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары (қажет болған жағдайда);
- Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы (қажет болған жағдайда)


	16.
	Жобалық шешімдерге қойылатын негізгі талаптар
	Бөлшектеу бойынша технологиялық шешімдер:
Қолданыстағы коммуникациялар мен ГРС/КС жабдықтарының зақымдануын болдырмайтын бөлшектеу әдістерін қарастыру.
Қолданыстағы газ құбырларына жақын жерде соққысыз әдістерді (алмазды кесу, гидравликалық крашерлер) және қолмен бөлшектеуді қарастыру.
Техника жұмыс істейтін аймақта қолданыстағы кабельдік эстакадалар мен құбыржолдар үшін уақытша қорғаныс қоршаулары мен төсемдерді орнатуды қарастыру.
Инженерлік желілер:
Электрмен жабдықтау, БӨАжА, жылумен және сумен жабдықтау жүйелерін физикалық ажырату (көрінетін үзіліс) схемаларын әзірлеу.
Жарылыс-өрт қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып, технологиялық құбыржолдарды герметизациялауды және бітеуді қарастыру.

	17.
	Жұмыс жобасын келісуге қойылатын талаптар
	Жұмыс жобасын:
- Тапсырыс берушімен («Ақтөбе» МГБ);
- қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен (қажет болған жағдайда);
- санитариялық-эпидемиологиялық бақылау саласындағы уәкілетті органмен (қажет болған жағдайда);
- өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігін бақылау жөніндегі уәкілетті органмен (қажет болған жағдайда);
- төтенше жағдайлар департаментімен;
- басқа да мүдделі уәкілетті бақылаушы органдармен келісу.
Жұмыс жобасы Тапсырыс берушіге қарауға және келісуге қағаз жеткізгіште 2 данада және USB жинақтауышта электрондық түрде, қазақ және орыс тілдерінде өңделетін форматта 2 данада ұсынылуы тиіс.

	18.
	Тапсырылатын құжаттамаға қойылатын талаптар

	1. Жұмыс жобасы Тапсырыс берушіге («Ақтөбе» МГҚБ) тапсырылуы тиіс:
1.1 қағаз түрінде қатты мұқабамен рәсімделген ЖСҚ – қазақ және орыс тілдерінде 4 (төрт) дана;
1.2 электрондық түрде USB жинақтауышта Microsoft Word, Excel (2003 нұсқасы) және Portable Document Format (PDF), KENML форматтарында – қазақ және орыс тілдерінде 3 (үш) дана.
1.3 электрондық нұсқада қағаз түріндегі құжаттаманың толық әрі түпкілікті (яғни жобалау ұйымдарында мұрағатқа тапсырылатын) нұсқасына бірдей нұсқасы болуы тиіс.
2. USB жинақтауыштағы деректер қағаз түріндегі құжаттама тізбесіне сәйкес болуы тиіс. Құжаттама құрамында әртүрлі бөлімдер (мысалы: сметалық, техникалық бөлім, түсіндірме жазба және т.б.) болған жағдайда, электрондық нұсқада әрбір бөлім жеке файл түрінде ұсынылуы тиіс;
3. Есептік құжаттарға арналған барлық векторлық графикалық схемалар мен сызбалар Тапсырыс берушімен келісілген бағдарламалық қамтамасыз ету форматында орындалуы тиіс;
4. Инженерлік ізденістер материалдары мына талаптарды ескере отырып ұсынылуы тиіс:
- QazTRF-23 координаттар жүйесі (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame 2023);
- QazVRF биіктіктер жүйесі (Qazaqstan Vertical Reference Frame);
- AutoCad (DWG) форматында.
Есептің тілі: қазақ және орыс тілдері. Есептерде ревизиясы мен күні көрсетілуі тиіс.
5. Бекітілген құжаттама толық жинақталған және зақымданбаған күйде мұрағаттық қораптарға салынған, Жұмыс жобасын қабылдау-тапсыру актісі қоса беріліп ұсынылуы тиіс.


	19.
	Табиғатты қорғау шаралары мен іс-шараларын әзірлеуге қойылатын талаптар
	Мына шарттар мен талаптарды орындау:
1. СМЖ және пайдалану кезеңдеріндегі ықтимал әсерлерді ескере отырып, Тапсырыс берушінің жоспарланып отырған қызметі туралы өтінішін дайындау және беру, жоспарланып отырған қызметтің әсерлерін скринингтеу қорытындысын не қоршаған ортаға әсерді бағалау қамту саласын айқындау туралы қорытынды алу, «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімін әзірлеу, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекіткен экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес экологиялық бағалауды оңайлатылған тәртіппен жүргізу, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекіткен қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу (екі тілде баспа басылымына, телерадио ресурстарына хабарландыру беру және мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді орындардағы тақталарда хабарландыруларды орналастыру, қызметтерді орындаушының қаражаты есебінен, қоғамдық тыңдаулар өткізу мәселелері бойынша ЖАО/қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен өзара іс-қимылды қоса алғанда);
2. Ықтимал әсерлер туралы есепті (бұдан әрі – ЫӘЕ) әзірлеу қажеттілігі туралы қорытынды алынған жағдайда – ЫӘЕ дайындау, қоғамдық тыңдаулар өткізу, ЫӘЕ нәтижелері бойынша қорытынды алу және жоспарланып отырған қызметті іске асыру кезінде нақты әсерлерге жобадан кейінгі талдауды әзірлеу. Скрининг рәсімінің нәтижелері бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік органдар талаптар қойған жағдайда, тиісті мемлекеттік органдардан қажетті келісімдерді алу.
3. Жаңа көздерді енгізу қажет болған жағдайда Филиал МГБ-ның рұқсат етілетін шығарындылар нормативтері, рұқсат етілетін төгінділер нормативтері, қалдықтарды басқару бағдарламасы, табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары, өндірістік-экологиялық бақылау бағдарламасы жобаларына түзетулер енгізу, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекіткен қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу;
4. Құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін және оларды жүргізудің бүкіл кезеңіне, оның ішінде пайдалану кезеңіне, Тапсырыс берушінің атына тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органының мемлекеттік экологиялық сараптама нәтижелері бойынша экологиялық рұқсатты/қоршаған ортаға әсер ету туралы декларацияны немесе дәлелді бас тартуды алу.
5. ҚР экологиялық заңнамасына және өзге де нормативтік актілерге сәйкес ҚОҚ/ЫӘЕ жобаларына биоалуантүрлілікке теріс әсер етуді болдырмау, оны азайту және жұмсарту жөніндегі іс-шараларды, биоалуантүрліліктің жоғалуын бағалауды және оны өтеу жөніндегі іс-шараларды, сондай-ақ осы іс-шаралардың жүргізілуі мен тиімділігіне мониторинг жүргізуді қосу (бөлімдер: Өсімдіктерге әсерді бағалау; Жануарлар дүниесіне әсерді бағалау), оның ішінде:
- құстар мен жануарлардың қырылуын болдырмау, көбею жағдайларын, көші-қон жолдары мен шоғырлану орындарын сақтау;
- траншеялар мен қазаншұңқырларды оқшаулау (үлдір, тор, қоршаулар);
- траншеялардан құтқару шығу жолдарын жасау (баспалдақтар, еңісті беткейлер);
- биоалуантүрліліктің жай-күйін тексеру үшін жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақты зерттеп-қарау;
- Тапсырыс беруші үшін еркін нысанда қорытынды есеп дайындау.
6. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау кезінде пайда болған өндірістік қалдықтарды мамандандырылған кәсіпорындар арқылы кәдеге жаратуға/жоюға арналған шығындарды қарастыру.


	20.
	Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларын және төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қойылатын талаптар
	Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттаманың, Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» Заңының және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 24 қазандағы № 732 бұйрығымен бекітілген «Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларының көлемі мен мазмұнының» талаптарына сәйкес «Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шаралары және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар» бөлімін әзірлеу.

	21.
	Өрт қауіпсіздігі жөніндегі инженерлік-техникалық іс-шараларды әзірлеуге қойылатын талаптар
	Қазақстан Республикасында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес объектіні мынадай жүйелермен қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлеу:
- өрттің алдын алу;
- өрттен қорғау.


	22.
	Жұмыс сызбаларына қойылатын талаптар
	Сызбаларды ГОСТ 21.101-97 «Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасының жүйесі. Жобалау және жұмыс құжаттамасына қойылатын негізгі талаптар» талаптарына сәйкес рәсімдеу.

	23.
	Жұмыс жобасына сараптама жүргізуге қойылатын талаптар
	Сараптама ұйымының қызметтеріне ақы төлеу шығындарын Тапсырыс беруші көтереді.
Мердігер жобаның сараптамадан өтуінің барлық кезеңдерінде толық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.
Сараптама ескертулері бойынша жобаны түзету жұмыстардың жалпы құнына кіреді және Мердігермен регламентте белгіленген мерзімдерде орындалады.
Жобалау жұмыстарын орындаудың міндетті шарты – кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысын алу.



Стр. 9 из 9

