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	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, №5 Өндірістік аймағы, №65 ғимарат мекенжайы бойынша
 «CASPI BITUM» БК» ЖШС-дағы битум 


	зауытының технологиялық құбыржолдары мен жабдықтарын оңтайландыру» ЖЖ әзірлеуге арналған

	техникалық тапсырмаға

	
	
	
	
	
	

	Жобалық құжаттамада көрсетілуге жататын іс-шаралар мен объектілердің тізбесі

	р.с.№ 
	Учаске/цех атауы
	Жұмыстың түрі
	Нысанның атауы 
	Саны 
	Негіз/растаушы құжат

	ЭЛТҚ-АВҚ БТ цехы 

	1
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	V-1208 сыйымдылығына дизельді беру желісіндегі бекіту арматурасы
	1 бірл.
	Өндірістік қажеттілік

	2
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	Азот желісінен №1–6, №8 бу тарату коллекторына және электрогидраторларға арналған бөгеттер

	8 бірл.
	Жұмысты оңтайландыру

	3
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	Азот желісінен жылу алмастырғыштардың бу коллекторына арналған бөгет

	1 бірл.
	Қауіпсіздікті арттыру 

	4
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	ДТД коллекторына арналған бөгеттер 
 (Р-1103, Р-1104, Р-1109)
	3 бірл.
	Өндірістік қажеттілік

	5
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	03 блогының қаныққан бу желісіндегі бекіту арматурасы
	1 бірл.
	Ақаулық ведомості

	6
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	Т-1201 (Т-1202)-ге бу беру желісіндегі бекіту арматурасы
	2 бірл.
	Сенімділікті арттыру

	7
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	Т-1103-ке аса қыздырылған бу беру желісіндегі бекіту арматурасы

	1 бірл.
	Буды тұтынуды оңтайландыру аясында

	8
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	F-1101, F-1102, F-1201 пештерінің оттығына және бу пердесіне аса қыздырылған бу беру желісіндегі бекіту арматурасы
	6 бірл.
	Буды тұтынуды оңтайландыру аясында

	9
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	V1115 сыйымдылығының ішінде орналасқан Р1120 сорғысының сору желісіндегі кері клапан
	1 бірл.
	Өндірістік қажеттілік

	10
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	V1207 сыйымдылығының ішінде орналасқан Р1213 сорғысының сору желісіндегі кері клапан
	1 бірл.
	Өндірістік қажеттілік

	11
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	Жеңіл вакуумдық газойльді (ЖВГ) V1208 ыдысына қосатын жалғастырма желі
	1 бірл.
	Өндірістік қажеттілік

	12
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	Көпір азот техникалық су желісіне
	1 бірл.
	Өндірістік қажеттілік

	13
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	DТД желісіндегі бекіту арматурасы
	2 бірл.
	Ақаулық ведомості

	14
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	ЭЛТҚ-АВҚ шекарасындағы ЖВГ және АВГ-ге гудрон бөгеті  
	1 бірл.
	Өндірістік қажеттілік

	15
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	Р1115 сорғысынан ЭЛТҚ-АВҚ ЖВГ-ге сорғыдан бөгет 
	1 бірл.
	Өндірістік қажеттілік

	16
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	2-қабаттағы булауға арналған бу желісіндегі (жылу алмастырғыштар қатары) бекіту арматурасы
	1 бірл.
	Ағындарды ажырату 

	17
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	Т-1101 колоннасына су беру желісінің қолданыстағы құбырларына LV-5602 клапанынан FV-5301 клапанының дренаждық құбырына дейін қосқыш құбыр орнату
	1 бірл.
	Өндірістік қажеттілік

	18
	ЭЛТҚ-АВҚ БТ
	Монтаж
	Булау суы құбырын конденсат желісіне қосу учаскесіне жапқыш арматураны ойып орнату
	1 бірл.
	Өндірістік қажеттілік

	Тауар-шикізат цехы

	19
	ТШЦ
	Монтаж
	Р-223А/В – Р-226А/В бөгеті
	1 бірл.
	Ақаулық ведомості

	20
	ТШЦ
	Монтаж
	Гудрон желісіне бөгет (Р-222А/В)
	1 бірл.
	Ақаулық ведомості

	21
	ТШЦ
	Монтаж
	Р-211 А/В сорғыларының айдау желісіндегі реттеуші клапан
	1 бірл.
	Қысымды тұрақтандыру

	22
	ТШЦ
	Замена
	Электр қозғалтқышы бар HWG185-88W51B11F0EQ битум сорғысы (Р-221А/В)
	1 бірл.
	Ақаулық акті

	23
	ТШЦ
	Монтаж
	Автоқұюға арналған қаныққан бу желісіндегі бекіту арматурасы
	2 бірл.
	Ағындарды ажырату

	24
	ТШЦ
	Монтаж
	Т-213, Т-214 қаныққан бу желісіндегі бекіту арматурасы
	2 бірл.
	Ағындарды ажырату

	Алдын ала тазарту учаскесі

	25
	АТУ
	Монтаж
	V-3204 апаттық резервуарына арналған бөгет
	1 бірл.
	Өндірістік қажеттілік

	26
	АТУ
	Монтаж
	Тазартылған су желісі бойынша V-3202-ге арналған бөгет
	1 бірл.
	Ағынды суларды дұрыс есепке алу

	27
	АТУ
	Монтаж
	P-3205A/B/C – V-3201 қышқыл ағындыларының шығын өлшегіші
	1 бірл.
	Технологиялық ағындарды есепке алу

	28
	АТУ
	Ауыстыру 
	F3203–V3201 құбыржолы (болат → пластик)

	1 учаске
	Тозу, бітеуленуінің бұзылуы.


	29
	АТУ
	Ауыстыру
	V3201–F3203 құбыржолы (болат → пластик)

	1 учаске
	Тозу, бітеуленуінің бұзылуы.


	30
	АТУ
	Монтаж
	Тұзды ағындар желісінен V-3204 апаттық резервуарына дейін қосқыш құбыр орнату
	1 бірл.
	Өндірістік қажеттілік

	31
	АТУ
	Монтаж
	V-3205 және V-3201 резервуарларының арасына қосқыш құбыр орнату
	1 бірл.
	Өндірістік қажеттілік

	Ескерту: көрсетілген іс-шаралар сенімділікті, қауіпсіздікті арттыруға және ақауларды жоюға бағытталған, өндірістік қуаттың, қауіптілік санатының және негізгі технологиялық параметрлердің өзгеруіне әкеп соқпайды.

	Осы тізбе жобалық шешімдерді әзірлеу және нысанның қолданыстағы жай-күйі бойынша жобалық құжаттаманы өзектендіру үшін пайдаланылады.




