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Орнатылған жабдықтардың тізімі
1. Det-tronics контроллеріне негізделген газды анықтау жүйесі: SIMTRONICS ITRANS 2 CO2 газ датчиктері - 2 дана, SIMTRONICS GD10-P00-17DG-0XH-00 CH4 газ датчиктері - 16 дана, SIMTRONICS ITRANS 2 H2 газ датчиктері - 2 дана, SGOES CH4 газ датчиктері - 2 дана, DET-TRONICS PIRECL газ датчиктері - 21 дана.
2. Det-tronics контроллеріне негізделген өрт дабылы және сөндіру жүйесі: 58000-650 Apollo мекенжайлы түтін детекторлары - 82 дана, IP-212-58M мекенжайсыз түтін детекторлары жүйелік сенсор - 14 дана, 58000-450ARO жылулық өрт детекторлары - 6 дана, 58100-908 Apollo мекенжайлы қолмен басқарылатын өрт детекторлары - 13 дана, IP-535-8M мекенжайсыз қолмен басқарылатын өрт детекторлары жүйелік сенсор - 4 дана, УДП3A қолмен басқарылатын өрт детекторлары - 4 дана, IP-535-GorltEx қолмен басқарылатын өрт детекторлары - 17 дана, ПКВИА101008M қашықтан іске қосу түймелері - 9 дана, 40/40LB-111AR жалын детекторы – 12 дана. 3. Вахталық лагерьге арналған өрт дабылы жүйесі: TAKTIS Kentec 8 ілмекті өрт дабылын басқару панелі, Hochiki ALN-EN мекенжайлы оптикалық-электронды түтін дабылы (167 бірлік), Hochiki ATJ-EN мекенжайлы жылу дабылы (34 бірлік), Hochiki HCP-E(SCI) мекенжайлы қолмен басқарылатын өрт дабылы (26 бірлік).
4. Det-tronics контроллеріне негізделген ГПА қауіпсіздік жүйесі – 3 жүйе. 1 Det-tronics жүйесіне мыналар кіреді: 3 жалын дабылы, 3 жылу дабылы және 7 Pirecl Det-tronics газ детекторы.
5. ГПЭС өрт сөндіру жүйесі - ГПЭС басқару бөлмесінде орнатылған S2000-ASPT газ поршеньді электр станциялары: S2000-ASPT басқару және бақылау құрылғысы - 4 жүйе, жылу өрт дабылы IP 105-1D - 6 дана, түтін өрт дабылы IP 212-45 - 12 дана, қолмен босату құрылғысы ЭДУ IPR 513-3M - 4 дана, газ өрт сөндіру модулі MПГ FX-65-40 - 1 дана, газ өрт сөндіру модулі МПГ FX-25-20 - 1 дана. 6. Дизель генераторларына арналған өрт сөндіру жүйесі - газ поршеньді электр станциялары S2000-АСПТ, дизель генераторының басқару бөлмесінде орнатылған: S2000-AСПТ басқару және бақылау құрылғысы - 2 жүйе, IP 105-1D жылу өрт дабылы - 3 дана, IP 212-45 түтін өрт дабылы - 6 дана, ЭДУ IPR 513-3M қолмен босату құрылғысы - 2 дана, МПГ FX-65-40 газ өрт сөндіру модулі - 1 дана, MПГ FX-25-20 газ өрт сөндіру модулі - 1 дана.
7. ВКУ өрт сөндіру жүйесі – ВКУ бөлмесінде орнатылған S2000-АСПТ ауа компрессорлық блогы: 3 түтін детекторы, 1 қолмен сөндіру агентін босату түймесі, 4 MПП-2.7-I-GE-U2 газ өрт сөндіру модулі.

8. CO2 газды өрт сөндіру станциясы: сұйық көмірқышқыл газына арналған 1 изотермиялық газды өрт сөндіру модулі, 12 500 м3 сұйық көмірқышқыл газы CO2 багы.

[bookmark: _GoBack]9. Турбина өрт сөндіру жүйелері - 3 дана. Әрқайсысы 120 кг 12 модуль (NTS-227EA газ). 10. ИБП өрт сөндіру жүйесі - үздіксіз қуат көзі және жабдық бөлмесі: 2 90 кг MГП FS газды өрт сөндіру модулі. 70 кг MГП FS газды өрт сөндіру модулі - 2 дана.

11. Вахталық лагерь өрт сөндіру жүйесі: 22 кг XQQC30/1.6-SA газды өрт сөндіру модулі - 1 дана.












Приложение № 1
к технической спецификации
 
Перечень установленного оборудования
1. Система газового обнаружения на базе контроллера Det-tronics: Датчик загазованности SIMTRONICS ITRANS 2 на CO2 -2шт., датчик загазованности SIMTRONICS GD10-P00-17DG-0XH-00 на CH4 -16шт., датчик загазованности SIMTRONICS ITRANS 2 на H2 – 2шт., датчик загазованности СГОЭС СН4– 2шт, датчик загазованности DET-TRONICS PIRECL - 21шт. 
2. Система пожарной сигнализаций и пожаротушения на базе контроллера Det-tronics: Дымовые пожарные извещатели адресные 58000-650 Apollo – 82шт., Дымовые пожарные извещатели безадресные ИП-212-58М System Sensor – 14шт., Тепловые пожарные извещатели 58000-450АРО – 6шт., Ручные пожарные извещатели адресные 58100-908 Apollo – 13шт., Ручные пожарные извещатели безадресные ИП-535-8М System Sensor – 4шт., Ручные пожарные извещатели УДП3А – 4шт., Ручные пожарные извещатели ИП-535-ГорлтЕх – 17шт., кнопки дистанционного запуска ПКИВА101008М – 9шт., извещатель пламени 40/40LB-111AR Spectrex – 12шт. 
3. Система пожарной сигнализаций вахтового поселка: Прибор приемно-контрольный пожарный на 8 петель TAKTIS Kentec, Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый Hochiki ALN-EN -167шт. Извещатель тепловой адресный Hochiki ATJ-EN -34шт. Извещатель пожарный ручной адресный Hochiki HCP-E(SCI) -26шт.

4. Система безопасности ГПА на базе контроллера Det-tronics – 3 системы. 1 система Det-troniks включает: извещатель пожарный пламени – 3 шт., извещатель пожарный тепловой – 3шт., датчик загазованности Pirecl Det-tronics – 7шт. 
5. Система пожаротушения ГПЭС - газопоршневых электростанциях С2000-АСПТ установленные в операторном помещении ГПЭС: прибор приёмно – контрольный С2000-АСПТ – 4 системы, извещатель пожарный тепловой ИП 105-1D – 6шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 – 12шт., устройство ручного пуска ЭДУ ИПР 513-3М – 4шт., модуль газового пожаротушения МПГ FX-65-40 – 1шт., модуль газового пожаротушения МПГ FX-25-20 – 1шт.
6. Система пожаротушения ДЭС - газопоршневых электростанциях С2000-АСПТ установленные в операторном помещении ДЭС: прибор приёмно – контрольный С2000-АСПТ – 2 системы, извещатель пожарный тепловой ИП 105-1D – 3шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 – 6шт., устройство ручного пуска ЭДУ ИПР 513-3М – 2шт., модуль газового пожаротушения МПГ FX-65-40 – 1шт., модуль газового пожаротушения МПГ FX-25-20 – 1шт.
7. Система пожаротушения ВКУ – воздушная компрессорная установка С2000-АСПТ установленные в помещении ВКУ: дымовой датчик – 3шт., кнопки ручного пуска огнетушащего вещества - 1шт., модуль газового пожаротушения МПП-2,7-И-ГЭ-У2 - 4шт. 
8. Станция газового пожаротушения СО2: Модуль газового пожаротушения изотермический для жидкой двуокиси углерода в сборе – 1шт., емкость с жидкой двуокисью углерода СО2 12500 м3 – 1шт.
9. Систем пожаротушения турбин-3шт. 12 модулей по 120 кг( газ НТС-227ЕА) 
10. Система пожаротушения ИБП- источник бесперебойного питания и аппаратная: Модуль газового пожаротушения 90кг  МГП FS -2шт. Модуль газового пожаротушения 70кг  МГП FS -2шт.
11. Система пожаротушения аппаратная вахтового поселка: Модуль газового пожаротушения 22кг - XQQC30/1.6-SA -1шт.

