№5 қосымша
20 _ _ жылғы ______ № __________ шартқа

Жұмыстар мен қызметтер үшін жауапкершілік каталогы

1.	Мердігердің Жауапкершілігі
1.1.	Ұңғыманы салу бағасына кіретін жабдықтар
- Қажетті технологиялық жабдықтардың барлық жиынтығымен бұрғылау қондырғысы
- Үш поршенді бұрғылау сорғылары -2 дана. 
- Сыйымдылық көлемі ұңғыманың 1,5 көлеміне тең, 4 сатылы тазартумен (вибросита-2, құм бөлгіш, лай бөлгіш, центрифуга -1) және газсыздандырғыш-2 циркуляциялық жүйе
- Градуирленген шкаласы мен деңгей өлшегіші бар толтыру сыйымдылығы.
- Қазандық және ОЖ жылыту жүйесі.
- Экологиялық ыдыстар-шлам жинағыштар 
- Хим сақтауға арналған Контейнер.реагенттер-2 дана.
- Бақылаушы мемлекеттік органдардың рұқсаттары, лицензиялары
- Корпус құбырлары және Корпус бағанасы, Пакер және т. б.
- Бұрғылау қашаулары, ВЗД, ясс және ҰҚК-нің басқа элементтері
- Цементтеу жұмыстарына арналған жабдықтар мен персонал
- Тампонаждық материалдар
- Сорғы-компрессорлық құбырлар
- Бағаналы басы бар субұрқақ арматурасы
- Жабдықтар / материалдар үшін көлік қызметтері
- Жанар-жағармай материалдарымен және ауыз / техникалық сумен жабдықтау
- Бұрғылау ерітіндісін дайындау үшін техникалық және тұщы сумен жабдықтау
- Бұрғылау қондырғысын және тұрғын лагерьді электр энергиясымен жабдықтау
- Бұрғылау бригадасы мен қызмет көрсетуші персоналға арналған тұрғын үй және қазандық пункті.
- Жүк көтергіш
- 25 тонна. автокран
- Тұтыну және жеке гигиена үшін, тиісті сапада және тұрғын вагон мен бұрғылау ерітінділері бойынша Мердігерге тиесілі жуу сұйықтықтары зертханасы үшін жеткілікті көлемде ауыз сумен қамтамасыз ету.
- Жекелеген шарттар бойынша Тапсырыс берушінің басқа мердігерлерін тұрғын үймен және тамақпен қамтамасыз ету. 
- Бұрғылау ерітінділері бойынша мердігердің жабдықтары үшін электр, су және ЖЖМ қамтамасыз ету.
- Жабдықтарды, вагондарды, зертханаларды, хим контейнерлерін тиеу/түсіру үшін қажетті көтергіш крандар.бұрғылау ерітінділері бойынша Мердігерге тиесілі және оны ұңғыма учаскесіне орналастыру, сондай-ақ жаңа нүктеге тасымалдау үшін реагенттермен жабдықталады.
1.2.	Жұмылдыру/сүйреу кезеңіндегі жауапкершілік
- Сүйреп апару
- Барлық көлік жұмыстары мен қызметтері
- Жанар-жағармай материалдарымен және ауыз сумен жабдықтау
- Бұрғылау қондырғысын және тұрғын лагерьді электр энергиясымен жабдықтау
- Қалдықтарды, қоқыстарды және т. б. арнайы бөлінген орындарға шығару/шығару
- Тұрғын үй
1.3.	______ жеке қауіпсіздік қызметінен мердігерлер мен қосалқы мердігерлердің автокөліктеріне __________ кен орындарына кіруге рұқсат алу. 
2.	Тапсырыс Берушінің Жауапкершілігі
 Ұңғыманың құрылысына техникалық жоба жасау.
 Ұңғыма нүктелерін серифтеу үшін координаттар беру және оны ұңғыма нүктесін серифтеген қосалқы мердігер ұйымнан мердігермен бірге қабылдау.
 Пайдалану колоннасын түсіруге рұқсат беру.
 Пайдалану колоннасында белгілі бір аралықтарды тесуге рұқсат беру.
 Шарт талаптарына сәйкес шарттың орындалуын геологиялық және техникалық қадағалау.
3.	Мердігердің жер үсті жабдықтары
Мердігер бұрғылау құралымен, машиналармен, бұрғылау қондырғысын жылжытуға арналған техникамен және т. б. шектелмеген, бірақ барлық жер үсті жабдықтарына келтірілген залал үшін жауап береді.
Егер Тапсырыс берушінің, оның өкілдерінің, персоналдың кінәсінен келтірілген болса, егер мұндай кінә дәлелденсе, Тапсырыс беруші мұндай залал үшін жауапты болмайды.
4.	Мердігердің жерасты жабдықтары
Мердігер бұрғылау және қаптау құбырларымен, аудармашылармен, сорғы-компрессорлық құбырлармен, бағаналы басы бар фонтандық арматурамен шектелмейтін, бірақ барлық жерасты жабдығының зақымдануы үшін дербес жауапты болады.
Егер Тапсырыс берушінің, оның өкілдерінің және/немесе қызметкерлерінің кінәсінен келтірілген болса, егер мұндай кінә дәлелденсе, Тапсырыс беруші мұндай залал үшін жауап бермейді.
5.	Ұңғыманың зақымдануы/жоғалуы
5.1. Мердігер ұңғыманың зақымдануы үшін жауап береді, мысалы, ұңғыма оқпанының жоғалуы. Егер Тапсырыс берушінің, оның өкілдерінің немесе қызметкерлерінің кінәсінен келтірілген болса, егер мұндай кінә дәлелденсе, Тапсырыс беруші мұндай залал үшін жауап бермейді.
5.2 ұңғымаға мердігердің, оның қосалқы мердігерлері мен жеткізушілерінің кінәсінен келтірілген залалды Тараптар қол қойған АКТ негізінде мердігер өз есебінен өтеуге тиіс.
5.3 бастапқы оқпанның жоғалу тереңдігіне жеткенге дейінгі барлық қосымша уақыт және / немесе қаражат шығындары мердігердің есебінен жүргізіледі.
5.4.егер Мердігер құрылыстың қанағаттанарлықсыз сапасына немесе рұқсат етілген ақауға немесе апатқа байланысты Тапсырыс берушінің арнайы комиссиясының ұйғарымы бойынша нақты ұңғыманы немесе құрылыста аяқталған ұңғыманы құрылыста аяқталмай қалдырған жағдайда, мердігер өз есебінен осы ұңғыманы жоюға және жаңа (дублер) ұңғыманы бұрғылауға міндетті.
6.	Өзге де талаптар
6.1 мердігердің айыппұлдар, өсімпұлдар және/немесе тұрақсыздық айыбын төлеуі мердігерді Тапсырыс берушіге келтірілген залалды өтеу жөніндегі міндеттен босатпайды. Бұл ретте, Санкциялар төлеудің орнына мердігер өзі жауапты жұмыстардағы кемшіліктерді күнтізбелік кестеде бекітілген мерзімдерде жоюға құқылы.
6.2 егер АКЦ-ФКД ұңғымаларын (ГАЖ) геофизикалық зерттеу деректері бойынша өнімді горизонттағы ілінісу сапасы қанағаттанарлықсыз болған жағдайда, осыған байланысты ату-жару жұмыстары (ПВР) кезінде су ағыны алынатын болады, ГАЖ-повтор қайта жүргізуге, жөндеу-оқшаулау жұмыстарына, қабаттың су ағындарын шектеуге және перфорациялауға барлық шығындар мердігер алуға міндеттенеді өзіне.
6.3 мердігер жауапты және мердігердің кінәсінен ГАЖ каротаж партиясының мәжбүрлі түрде тоқтап қалуына байланысты шығындарды төлейді.
13.5 мердігер корпусты цементтеу сапасына жауап береді. Ұңғымалардың қалыпты пайдаланылуына кедергі келтіретін ақау анықталған жағдайда (ұңғыманың өнімді бөлігінде 50% - дан астам цемент тасты жыныспен және қаптамалы колоннамен байланыстырудың болмауы, бағанның артындағы цемент ерітіндісінің жеткіліксіз көтерілуі) немесе бұрғылау жұмыстары аяқталғаннан кейін пайдалану және техникалық колонналар (кондуктор) арасында бағанааралық қысым пайда болған жағдайда, сондай-ақ 6 жыл ішінде Жасырын кемшіліктер анықталған кезде-ұңғыманы қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылғаннан кейін және мердігердің жауапкершілігін белгілегеннен кейін мердігер осындай некені жою жөніндегі жұмыстарды өз есебінен орындайды.
13.8 өрт немесе авария, жерасты немесе жер үсті коммуникацияларының бұзылуы орын алған барлық жағдайлар туралы мердігер дереу, 1 сағаттан аспайтын мерзімде Тапсырыс берушіге Орталық диспетчерлік қызметтің телефоны арқылы хабарлайды.
13.12 алайда мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың уақтылы аяқталмауына байланысты жауапкершіліктен босатылмайды және күнтізбелік кестеге сәйкес жұмыстарды орындаудың қандай да бір кезеңін орындауда қандай да бір кідіріс туындаған жағдайда жұмыстарды орындаудың келесі кезеңінде осындай кідірісті өтеуге міндеттенеді. Мердігер осы Шарттың ережелеріне сәйкес жұмыстардың уақтылы орындалмағаны үшін жауапты болады.

"Тапсырыс беруші"					"Мердігер"

________________ 					_______________


