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	Кроссовер -5 орын
Шығарылған жылы: 2017  жылдан ерте емес
Қозғалтқыштың көлемі- 1800 см3 кем емес 
2500 см3 артық емес
Қозғалтқыш түрі: ІЖҚ немесе электр қозғалтқышы немесе гибридті
Отын түрі: газ/бензин
Беріліс қорабы (БҚ) - АКПП 
Жетек түрі-алдыңғы / толық
Руль орны: сол жақта 
Клиренс – кемінде 180 мм                                     
Жалпы өлшемдері-кемінде 4475x1850x1660 мм
Богажник көлемі-кемінде 450 л
Электрондық қауіпсіздік және қозғалысты басқару жүйелері: құлыпқа қарсы жүйе (ABS)
Электрондық тұрақтылықты басқару жүйесі (ESP)
Тежегіш Күшін тарату жүйесі (EBD)
Салон: велюр / былғары 
Алдыңғы жүргізуші және алдыңғы жолаушы қауіпсіздік жастықтары, бүйірлік қауіпсіздік жастықтары 
Кондиционер / Климаттық бақылау  
Алдыңғы орындықтарды жылыту 
Есіктер саны: кем дегенде 5
Экологиялық қозғалтқыш түрі: Еуро 5 
Түсі: Қара, ақ немесе сұр
Қызмет көрсету орны: Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы
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	Дүйсенбі-жұма, сағат 08: 00-ден 
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Сұраныс бойынша сенбі, жексенбі


	Жол талғамайтын көлік-5 орын
Шығарылған жылы: 2020 жылдан ерте емес
Қозғалтқыштың көлемі- 1900 см3 кем емес 
2500 см3 артық емес
Қозғалтқыш түрі: ІЖҚ немесе электр қозғалтқышы немесе гибридті
Отын түрі: газ/ бензин
Беріліс қорабы (БҚ) - АКПП 
Жетек түрі-алдыңғы / толық 
Руль орны: сол жақта 
Клиренс - кемінде 190 мм                                                                 
Жалпы өлшемдері-кемінде 5225x1815x1795 мм
Богажник көлемі-кемінде 950 л
Электрондық қауіпсіздік және қозғалысты басқару жүйелері: құлыпқа қарсы жүйе (ABS)
Электрондық тұрақтылықты басқару жүйесі (ESP)
Тежегіш Күшін тарату жүйесі (EBD)
Салон: велюр / былғары 
Алдыңғы жүргізуші және алдыңғы жолаушы қауіпсіздік жастықтары, бүйірлік қауіпсіздік жастықтары 
Кондиционер / Климаттық бақылау  
Алдыңғы орындықтарды жылыту 
Есіктер саны: кем дегенде 4 
Экологиялық қозғалтқыш түрі: Еуро 5 
Түсі: Қара, ақ немесе сұр
Қызмет көрсету орны: Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы
	бірлік
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	Кроссовер -5 орын
Шығарылған жылы: 2023 жылдан ерте емес
Қозғалтқыштың көлемі-1800 см3 кем емес 
2500 см3 артық емес
Қозғалтқыш түрі: ІЖҚ немесе электр қозғалтқышы немесе гибридті
Отын түрі: газ/бензин
Беріліс қорабы (БҚ) - АКПП 
Жетек түрі- алдыңғы/толық 
Руль орны: сол жақта 
Клиренс - кемінде 165 мм                                     
Жалпы өлшемдері-кемінде 4475x1850x1665 мм
Богажник көлемі- кемінде 450 л
Электрондық қауіпсіздік және қозғалысты басқару жүйелері: құлыпқа қарсы жүйе (ABS)
Электрондық тұрақтылықты басқару жүйесі (ESP)
Тежегіш Күшін тарату жүйесі (EBD)
Салон: велюр/былғары 
Алдыңғы жүргізуші және алдыңғы жолаушы қауіпсіздік жастықтары, бүйірлік қауіпсіздік жастықтары 
Кондиционер/Климаттық бақылау  
Алдыңғы орындықтарды жылыту 
Есіктер саны: кем дегенде 5 
Экологиялық қозғалтқыш түрі: Еуро 6
Түсі: Қара, ақ немесе сұр
Қызмет көрсету орны: Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы
	бірлік
	1
	












10,5
	












253
	












2 656,5
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Сұраныс бойынша сенбі, жексенбі


	Кроссовер -5 орын
Шығарылған жылы: 2017 жылдан ерте емес
Қозғалтқыштың көлемі- 2000 см3 кем емес 
2500 см3 артық емес
Қозғалтқыш түрі: ІЖҚ немесе электр қозғалтқышы немесе гибридті
Отын түрі: газ/ бензин
Беріліс қорабы (БҚ) - АКПП 
Жетек түрі- алдыңғы/толық 
Руль орны: сол жақта 
Клиренс - кемінде 160 мм                                     
Жалпы өлшемдері-кемінде 4661x1844x1704 мм
Богажник көлемі-кемінде 900 л
Электрондық қауіпсіздік және қозғалысты басқару жүйелері: құлыпқа қарсы жүйе (ABS)
Электрондық тұрақтылықты басқару жүйесі (ESP)
Тежегіш Күшін тарату жүйесі (EBD)
Салон: велюр / былғары 
Алдыңғы жүргізуші және алдыңғы жолаушы қауіпсіздік жастықтары, бүйірлік қауіпсіздік жастықтары 
Кондиционер / климаттық бақылау  
Алдыңғы орындықтарды жылыту 
Есіктер саны: кем дегенде 5 
Экологиялық қозғалтқыш түрі: Еуро 5 
Түсі: Қара, ақ немесе сұр
Қызмет көрсету орны: Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы
	бірлік
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	Кроссовер -5 орын
Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес
Қозғалтқыштың көлемі –1500 см3 кем емес 
2500 см3 артық емес
Қозғалтқыш түрі: ІЖҚ немесе электр қозғалтқышы немесе гибридті
Отын түрі: газ/ бензин
Беріліс қорабы (БҚ) - АКПП 
Жетек түрі-алдыңғы / толық 
Руль орны: сол жақта 
Клиренс-кемінде 150 мм                                     
Жалпы өлшемдері-кемінде 4345x1765x1640 мм
Богажник көлемі-кемінде 500 л
Электрондық қауіпсіздік және қозғалысты басқару жүйелері: құлыпқа қарсы жүйе (ABS)
Электрондық тұрақтылықты басқару жүйесі (ESP)
Тежегіш Күшін тарату жүйесі (EBD)
Көмекші тежеу жүйесі (BAS)
Салон: велюр / былғары 
Алдыңғы жүргізуші және алдыңғы жолаушы қауіпсіздік жастықтары, 
Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары     
Салонның электр пакеті 
Кондиционер / климаттық бақылау  
Алдыңғы орындықтарды жылыту есіктер саны: кем дегенде 5 
Экологиялық қозғалтқыш түрі: Еуро 5
Түсі: Қара, ақ немесе сұр
Қызмет көрсету орны: Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы
	бірлік
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	Кроссовер- 5 орын 
Шығарылған жылы: 2020 жылдан ерте емес
Қозғалтқыштың көлемі- 1500 см3 кем емес 
2400 см3 артық емес
Қозғалтқыш түрі: ІЖҚ немесе электр қозғалтқышы немесе гибридті
Отын түрі: газ/бензин
Беріліс қорабы (БҚ) - АКПП 
Руль орны: сол жақта                                      
Жалпы өлшемдері-кемінде 4480x1850x1655 мм
Электрондық қауіпсіздік және қозғалысты басқару жүйелері: құлыпқа қарсы жүйе (ABS)
Электрондық тұрақтылықты басқару жүйесі (ESP)
Салон: былғары / велюр 
Алдыңғы жүргізуші және алдыңғы жолаушы қауіпсіздік жастықтары, бүйірлік қауіпсіздік жастықтары 
Кондиционер / климаттық бақылау  
Есіктер саны: кем дегенде 5
Экологиялық қозғалтқыш түрі: Еуро 5 
Түсі: Қара, ақ немесе сұр
Қызмет көрсету орны: Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы
	бірлік
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