
Приложение № 1
                                                                                                          к Технической спецификации

	Техническая характеристика
	Ед. изм.
	кол-во
	кол-во часов в день
	кол-во дней в году
	всего кол-во часов
	 Режим работы 

	Аренда автотранспорта
	
	3
	
	
	
	 

	Седан – передний привод 2WD
Объем двигателя-не более 2500 см3.
Тип двигателя: ДВС или электродвигатель или гибридный.
Тип топлива: Бензин или электричество.
Коробка передач – автоматическая.
Положение руля: слева.
Габаритные длина, ширина, высота мм.- не менее 4650x1825x1430 мм.
Минимальный дорожный просвет не менее 150 мм.
Количество мест – 5.
Подушки безопасности.
Система защиты от блокировки колес (ABS)
Электронная система стабилизации (ESC)
Подогрев сидений.
Количество дверей: 5
Экологический тип двигателя-Евро 5
Год выпуска не ниже 2025 года.
	ед.
	  3
	10,5
	299
	9418,5
	Понедельник –пятница, с 08:00 до 20:00 ч.
Суббота, воскресенье по требованию



	Техническая характеристика
	Ед. изм.
	кол-во
	кол-во часов в день
	кол-во дней в году
	всего кол-во часов
	 Режим работы 

	Аренда автотранспорта
	
	2
	
	
	
	 

	Кроссовер-полный привод 4WD 
Объем двигателя- не менее 2500 см3 не более 3000 см3.
Тип двигателя: ДВС или электродвигатель или гибридный.
Тип топлива: Бензин или электричество.
Коробка передач: автоматическая не менее 6АТ.
Колесная база, мм -2815
Объём багажника (л) – 616-821
Положение руля: слева.
Габаритные длина, ширина, высота мм. - не менее 4810x1900x1690 мм.
Минимальный дорожный просвет не менее 176 мм.
Количество мест – 7.
Электронная система стабилизации (ESC)
Система защиты от блокировки колес (ABS)
Двузонный климат-контроль.
Салон: кожа/искусственная кожа. 
Подогрев сидений - задний.
Комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise - Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипед)
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
Передние и задние датчики парковки.
Полноразмерное легкоплавное запасное колесо
Электронный селектор КПП.
Передние и задние стеклоподъемники с функцией Auto
Электрический привод багажника
Система бесключевого доступа Smartkey и запуск двигателя кнопкой 
Вентиляция передних и задних сидений
Складывание 50/50 сидений 3-го ряда (7-местным салоном)
Беспроводная зарядка для мобильных устройств
Круиз-контроль 
Количество дверей: 5
Экологический тип двигателя-Евро 5
Год выпуска не ниже 2025 года.
	ед.
	2
	10,5
	
299

	6279
	Понедельник –пятница, с 08:00 до 20:00 ч.
Суббота, воскресенье по требованию


                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

  
                                                                                                                                                                                                                                               Техникалық ерекшелікке 
                  № 1 қосымша

	Техникалық сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	саны
	күніне сағат саны
	жылдағы күндер саны
	барлығы сағат саны
	Жұмыс режимі

	Автокөлікті жалға алу
	
	3
	
	
	
	 

	Седан - алдыңғы 2WD жетек түрі
Қозғалтқыштың көлемі-2500 см3 кем емес 2500 см3 көп емес.
Қозғалтқыш түрі: ІЖҚ немесе электр қозғалтқышы немесе гибритті
Отын түрі: Бензин немесе электр энергиясы.
Беріліс қорабы - автоматты 
Руль позициясы: сол жақта
Жалпы ұзындығы, ені, биіктігі мм. - кемінде 4650x1825x1430 мм.
Минималды жол саңылауы 150 мм
Орындардың саны-5.
Қауіпсіздік жастықтары.
Дөңгелекті құлыптан қорғау жүйесі (ABS)
Электрондық тұрақтандыру жүйесі (ESC)
Орындықтарды жылыту.
Есіктер саны: 5
Қозғалтқыштың экологиялық түрі-Еуро 5
Шығарылған жылы 2025 жылдан кем емес.
	бірлік
	  3
	10,5
	299
	9418,5
	Дүйсенбі-жұма, сағат 08:00-ден     20:00-ге дейін.
Талап бойынша сенбі, жексенбі



















	Техникалық сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	саны
	күніне сағат саны
	жылдағы күндер саны
	барлығы сағат саны
	Жұмыс режимі

	Автокөлікті жалға алу
	
	2
	
	
	
	 

	Кроссовер-4WD толық жетегі 
Қозғалтқыштың көлемі- кемінде 2500 см3 кем емес, 3000 см3 аспайды.
Қозғалтқыш түрі: ішкі қозғалтқыш немесе электр қозғалтқышы немесе гибридті.
Отын түрі: Бензин немесе электр.
Беріліс қорабы: Автоматты кем дегенде 6АТ.
Доңғалақ базасы, мм -2815
Магистраль көлемі (л) – 616-821
Руль позициясы: сол жақта.
Жалпы ұзындығы, ені, биіктігі мм. - кемінде 4810x1900x1690 ММ.
Минималды жер клиренсі кем дегенде 176 ММ.
Орындар саны-7.
Электрондық тұрақтандыру жүйесі (ESC)
Дөңгелекті құлыптан қорғау жүйесі (ABS)
Екі аймақтық климаттық бақылау.
Салон: былғары / жасанды былғары. 
Орындықтарды жылыту-артқы.
Drive Wise қауіпсіздік және жүргізушіге көмек көрсету жүйелері кешені-алдыңғы соқтығысудың алдын алу жүйесі (FCA) (тану деңгейі: автомобиль/жаяу жүргінші/велосипед)
Жолақтан шығудың алдын алу жүйесі (LKA)
Алдыңғы және артқы тұрақ сенсорлары.
Толық өлшемді легирленген қосалқы доңғалақ
БӨП электрондық селекторы.
Auto функциясы бар алдыңғы және артқы терезелер
Магистральдық электр жетегі
Smartkey кілтсіз кіру жүйесі және қозғалтқышты түймемен іске қосу 
Алдыңғы және артқы орындықтарды желдету
3-ші қатардағы 50/50 орындықты бүктеу (7 орындық интерьер)
Мобильді құрылғыларға арналған сымсыз зарядтау
Круиздік бақылау     
Есіктер саны: 5
Қозғалтқыштың экологиялық түрі-Еуро 5
Шығарылған жылы 2025 жылдан кем емес.
	бірлік
	2
	10,5
	299
	6279
	

Дүйсенбі-жұма, сағат 08:00-ден     20:00-ге дейін.
Талап бойынша сенбі, жексенбі





















