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Бап 1 ДС, ӨҚ және ҚОҚ бойынша ақпарат беру
1.1 "Жұмыс көлемі" қосымшасында айқындалған ҚТ және ҚОҚ бойынша талаптарға қосымша мердігер осы қосымшада көрсетілген барлық талаптарға – денсаулықты, өнеркәсіптік қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды қорғауға сәйкес келуі тиіс.
2.1.1 Мердігер Тапсырыс берушіге ДСӨҚҚОҚ тәуекелдерінің келісілген процедураларға, Шарттың қолданылу мерзіміне арналған стандарттарға сәйкес реттелуін қамтамасыз ететін ақпаратты ұсынуы тиіс. Тапсырыс берушінің ДСӨҚҚОҚ нормаларының, ДСӨҚҚОҚ бойынша құжаттаманың сақталуын бақылау үшін алаңда, сондай-ақ мердігердің немесе кез келген қосалқы мердігердің үй-жайларында инспекциялар немесе аудит жүргізуге, кез келген оқиғаларға, жазатайым оқиғаларға тергеу жүргізуге құқығы бар. Бұл ретте Мердігер Тапсырыс берушіге барлық қажетті жәрдем көрсетеді, осындай тексерулер, аудиттер мен тергеулер жүргізу үшін талап етілуі мүмкін қолжетімділікті ұсынады. 
[bookmark: _Toc118729383][bookmark: _Toc56917038]Бап 2 -Шарт бойынша алдын ала жұмылдыру, орындау және кері қайтарып алу 
[bookmark: _Toc118729384]2.1	ДСӨҚҚОҚ бойынша талаптар
2.1.1	Егер мердігердің осы Шартты орындаумен байланысты ДСӨҚҚОҚ тәуекелдерін басқаруға қабілетті екендігі туралы растау болмаса, Тапсырыс беруші шартты орындау бөлігінде жұмыстарды орындаудың немесе қызметтер көрсетудің кез келген кезеңінің басталуын кешіктіруге құқығын өзіне қалдырады.  
[bookmark: _Toc118729385]2.2	Мобилизация
2.2.1	Егер мердігердің алаңда жұмыстарды орындауды немесе Қызметтерді көрсетуді бастау үшін қажетті ДС, ӨҚ және ҚОҚ бойынша барлық қажетті ресурстары бар екеніне кепілдік болмаса, Тапсырыс беруші Шарт бойынша жұмылдыруды кешіктіруге немесе шартты тоқтата тұруға құқығын өзіне қалдырады. Бұл Тапсырыс берушінің процедураларына сәйкес инспекциялар, жұмылдыру алдындағы жиналыстар кезінде Тапсырыс беруші ұсынған талаптардың, ДСӨҚҚОҚ басқармасындағы Тапсырыс берушінің ұсынымдарының орындалмағанын көрсететін анықталған сәйкессіздіктерді түзету бойынша ұсынымдарды орындауды қамтиды 
[bookmark: _Toc118729386]2.3	Шарт ережелерін орындау
2.3.1	Тапсырыс беруші мердігердің ДСӨҚҚОҚ іс-шаралары жұмыс көлеміне, Шарттың ДС, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі жоспарына, Тапсырыс берушінің саясатына және жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің процедураларына/стандарттарына сәйкес келмейтінін айқындаған кезде жұмыстардың немесе қызметтердің қандай да бір бөлігін немесе барлығын жұмылдыруды кідірту құқығын өзіне қалдырады.
[bookmark: _Toc56917039][bookmark: _Toc118729387]Бап 3 - ДС ӨҚ және ҚОҚ-ға қатысты міндеттемелерді бұзу
3.1 Тапсырыс беруші шартты орындау процесінде тіркелген ДСӨҚҚОҚ бойынша әрбір бұзушылық бойынша ДСӨҚҚОҚ сәйкестігін көрсету құқығын өзіне қалдырады. Мұндай сәйкессіздіктер Шарттың қолданылуын тоқтата тұруға әкелуі мүмкін.
3.2 Мердігер Тапсырыс берушінің ДСӨҚҚОҚ мәселелеріне көп көңіл бөлетінін түсінеді және ДСӨҚҚОҚ ережелерін жүйелі түрде бұзу сияқты ДСӨҚҚОҚ-қа құрметсіздікті қалдырмайды. Тапсырыс берушінің қалауы бойынша және мердігер ДСӨҚҚОҚ ережелерінің сақталуын қамтамасыз етпейтінін ескере отырып, тапсырыс беруші айыппұл сала алады, оның ішінде Тапсырыс берушінің физикалық шығындарына сәйкес төлемді ұстап қалу.
[bookmark: _Toc56917040][bookmark: _Toc118729388]Бап 4 - жұмыстарды жүргізу кезінде заңнамалық және өнеркәсіптік талаптарға сәйкестігі
[bookmark: _Toc56917041]4.1	Мердігер денсаулық пен еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау нормаларын сақтай отырып, сондай-ақ еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес қызметтер көрсетуге немесе жұмыстарды орындауға тиіс және өлім-жітімнің, жазатайым оқиғалардың, мүлікке, қоршаған ортаға және мүлікке нұқсан келтірудің алдын алу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.  Мердігер ДСӨҚҚОҚ стандарттарына, ережелеріне және саясатына сәйкес қызмет көрсетуге немесе жұмыстарды орындауға келіседі. Тапсырыс берушінің ДСӨҚҚОҚ және нормативтік құқықтық актілер бойынша талаптары арасында кез келген сәйкессіздіктер болған жағдайда, неғұрлым қатаң ережелер басым күшке ие болады. Заңнамалық және өнеркәсіптік талаптарға сәйкессіздіктерді реттеу жөніндегі Процесс заңнамалық және өнеркәсіптік талаптарға сәйкессіздіктерді реттеу жөніндегі процедурада құжатталуға тиіс.
[bookmark: _Toc118729389]Бап 5 - ұйымдастыру, рөлдер және жауапкершілік
[bookmark: _Toc118729390]5.1	Ұйым
5.1.1	Мердігер ұйымындағы персоналдың тиісті деңгейлерін көрсете отырып, аты-жөнін, лауазымдарын көрсете отырып, алаңдағы персоналдың ұйымдық құрылымға қол жеткізуін әзірлеуге және қамтамасыз етуге Мердігер тиіс. Мердігер қызметкерлердің міндеттері мен жауапкершілігін лауазымдық нұсқаулықта ДСӨҚҚОҚ бөлігінде көрсетеді. Мердігер ұйымындағы ұйымдық құрылымдағы, міндеттердегі және жауапкершіліктегі кез келген өзгерістер енгізілгенге дейін тапсырыс берушінің өкіліне жазбаша түрде берілуі тиіс.
[bookmark: _Toc118729391]5.2	ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша жауапкершілік аймағы
5.2.1	Мердігер ДС, ӨҚ және ҚОҚ басқаруына қатысты жауапкершілік оның ұйымындағы бір адамға, мысалы, ҚТ және ҚОҚ менеджеріне немесе мердігердің ҚТ инженеріне берілмеуін қамтамасыз етуі керек. ДС, ӨҚ және ҚОҚ-ға қатысты жауапкершілік шарт шеңберінде жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге тартылған әрбір қызметкерге жүктеледі.
[bookmark: _Toc118729392]5.3	ДС, ӨҚ және ҚОҚ бойынша байланыс тұлғасы
5.3.1	Мердігер өз ұйымында Тапсырыс берушінің ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ жөніндегі құрылымдық бөлімшесінің қызметкерімен/ басшысымен ДСӨҚҚОҚ мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасау үшін белгілі бір қызметкерге жауапкершілікті құжаттандыруы тиіс.
[bookmark: _Toc118729393]5.4	ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері / ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ жөніндегі Инженер
5.4.1	Мердігердің өз ұйымында ДСӨҚҚОҚ мәселелерімен айналысатын тұлғасы (тұлғалары) болуы тиіс. ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ жөніндегі қызметкер ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ жөніндегі қызметкер үшін тапсырыс берушінің ең төменгі біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс. ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша қызметкер және ДС, ӨҚ және ҚОҚ бойынша байланысушы тұлға бір тұлға бола алады.
[bookmark: _Toc56917042][bookmark: _Toc118729394]Бап 6 - мердігердің ДС, ӨҚ және ҚОҚ ЖӨНІНДЕГІ ЖОСПАРЫ
[bookmark: _Toc118729395]6.1	ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
6.1.1 Мердігер Тапсырыс берушіге шартқа қол қойылғаннан кейін он бес (15) күннен кешіктірмей шартқа ДС, ӨҚ және ҚОҚ бойынша жоспар ұсынуы тиіс. Шартқа ДС, ӨҚ және ҚОҚ бойынша жоспар Тапсырыс берушінің процедураларына сәйкес келуі тиіс.
[bookmark: _Toc118729396]6.2	ДС, ӨҚ және ҚОҚ шеңберіндегі қызметті жоспарлауға қойылатын талаптар 
Үздіксіз Жақсарту
Шарттың қолданылу мерзімі ішінде еңбекті қорғауды басқару жүйесін басқару және енгізу жөніндегі шараларды жақсарту мақсатында мердігер сәйкессіздіктердің қайталануын болдырмау және стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге тұрақты бағытталғандығын дәлелдеу үшін басқару жөніндегі шаралардағы, жақсарту жөніндегі жоспарлардағы және т.б. әрбір сәйкессіздікті құжаттандыруы тиіс.
Мониторинг және өлшеу (қызметтің/ тиімділіктің негізгі көрсеткіштері бойынша критерийлер)
Мердігер қызметтің/ тиімділіктің негізгі көрсеткіштері бойынша критерийлерді пайдалана отырып, тапсырыс берушінің процедураларына сәйкес ДС, ӨҚ және ҚОҚ-ға қатысты қызметті мониторингілеу және өлшеу жөніндегі өз жоспарларын/ процедураларын/ нұсқаулықтарын құжаттандыруы тиіс және жоспарларда кем дегенде мыналар қамтылуға тиіс:
(a) Процесс/ процедураның сипаттамасы
(b) Мониторинг жүргізу жиілігі 
(c) ДС, ӨҚ және ҚОҚ бойынша өлшенетін параметрлер және қызметтің/ тиімділіктің өзге де негізгі көрсеткіштері
(d) Өлшеу өндірісінің стандарты (Тапсырыс беруші анықтаған).
(e) Мониторинг және өлшеу нәтижелері бойынша есептілік бойынша талаптар. Мониторинг нәтижелері тіркеліп, көшірмелері Тапсырыс берушіге ұсынылуы керек.
Қоршаған ортаға әсерді бағалауда белгіленген іс-шараларды орындау кезінде ДС, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі жоспарға енгізілетін міндеттемелер
Мердігер жұмыстарды орындау немесе қызметтер көрсету кезінде тәуекелдерді бағалау кезінде Тапсырыс берушінің қоршаған ортаға зиянды бағалау жобасында белгіленген ұсынымдарды орындауға тиіс. Тапсырыс берушінің қоршаған ортаға зиянды бағалау жобасында көрсетілген ұсынымдар және тәуекелді бағалау нәтижелері ДС, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі жоспарға енгізілуі тиіс.
Мердігердің жабдықтарын жұмылдыру 
Мердігер саясаттар мен процедураларда анықталған ДС, ӨҚ және ҚОҚ талаптарын сақтауы керек Тапсырыс беруші:
· Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған орта саласындағы саясат
· Көлік құралдарын қауіпсіз пайдалану саясаты;
· Алкоголь, есірткі, психотроптық заттар және олардың аналогтарына қатысты саясат;
· Сапарларды басқару процедурасы, Көлік құралдарын қауіпсіз пайдалану жөніндегі ереже;
· Жүк көтергіш Механизмдермен және жүк көтергіш операциялармен жұмыс істеу процедуралары.
Мердігер келісімшарттың қолданылу мерзіміне пайдаланылатын мердігердің барлық жабдықтарының тізімін құжаттап, ұсынуы керек. Мердігер жұмысты орындауға немесе қызмет көрсетуге жарамды екеніне көз жеткізу үшін жұмылдыру алдында инспекциялық жабдыққа қол жеткізуді қамтамасыз етуі керек. Мердігердің жабдықтар тізімінде мыналар болуы керек:
(a) Мердігер жабдығының атауы;
(b) Мердігер жабдықтарының сериялық нөмірі;
(c) Мердігерлік жабдық өндірушісі және моделі;
(d) Көлік түрі және тіркеу нөмірі;
(e) Мердігердің жабдықтарын дайындау жылы;
(f) Техникалық қызмет көрсету жоспары және мердігердің жабдықтарын тексеру парағы.
Жеке қорғаныс құралдары
Өз есебінен, бірақ өз қызметкерлерінің есебінен емес, мердігер өз қызметкерлерін қызмет көрсету немесе жұмыстарды орындау үшін тиісті жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етеді. Арнайы киім, арнайы аяқ киім жалпы қабылданған халықаралық стандарттарға немесе Тапсырыс беруші қабылдаған басқа да ұлттық стандарттарға сәйкес келуі тиіс. Арнайы киімдер, арнайы аяқ киімдер жақсы жағдайда ұсталуы керек және оларды қызмет көрсету немесе жұмыстарды орындау кезінде үнемі пайдалану қажет. Қажет болған жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіге сұрау салу бойынша инспекция үшін арнайы киім ұсынуы тиіс.
 Қауіпті материалдарды сақтау және тасымалдау
Мердігер және / немесе кез келген қосалқы мердігер тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес денсаулық пен қоршаған ортаға қауіпті материалдарды сақтауы керек. Мұндай материалдарды Тапсырыс берушінің меншігінде сақтау қажет болған жағдайда, сақтау шаралары Тапсырыс беруші "жұмыс көлемі" қосымшасында немесе Шарттың басқа бөлімдері мен қосымшаларында айқындаған стандарттарға сәйкес келуі керек және кем дегенде мыналарды қамтуы керек: 
(a) Вандализмнің, төгілудің немесе ұрлықтың алдын алатын сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
(b) Материалдардың қауіптілігін сәйкестендіретін халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес жеке контейнерлерге таңбалау;
(c) Сәйкес келмейтін материалдарды бөлек сақтау және материалдар қоймасы бойынша қауіпсіз жылжыту жөніндегі шараларды айқындайтын материалдарды қауіпсіз сақтау жоспары;
(d) Қоймаға келіп түскен және қандай да бір қауіпті көрсететін таңбалар мен белгілерді салу;
(e) Құзыретті тұлға жүргізуі тиіс материалдарды қолдану журналы.
Материалдар, егер шартта өзгеше көзделмесе, Тапсырыс беруші көрсеткен тәсілмен ғана пайдаланылуы тиіс. Тапсырыс беруші материалдарды пайдалануға жарамсыз ретінде пайдаланудан бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Мердігер және / немесе кез келген қосалқы мердігер химиялық заттарды осындай материалдарға қауіпсіз жылжыту бойынша карталарды жүргізуі тиіс. Химиялық заттарды қауіпсіз жылжыту карталары пайдалану орнында қол жетімді болуы керек. Тізім Тапсырыс берушіге Қызмет көрсету немесе жұмыстарды орындау басталғанға дейін қол жетімді болуы керек.
Қауіпті Материалдарды Көлік Құралдарымен Жылжыту
Мердігер және/ немесе кез келген қосалқы мердігер жұмыс істеу, химиялық заттармен және қауіпті материалдармен материалдарды сақтау, оның ішінде оларды "жұмыс көлемі" қосымшасында және немесе шарттың өзге де бөлімдері мен қосымшаларында айқындалған стандарттар бойынша көлік құралдарымен тасымалдау үшін алаңда процедура/ жоспар / басшылық әзірлеуі және болуы тиіс. Процедура / жоспар / Нұсқаулық кем дегенде мыналарды қамтуы керек:
(a) Қауіпті материалдар мен химиялық заттардың жұмысы, сақталуы және тасымалдануы;
(b) Қауіпті материалдар мен химиялық заттарды тасымалдайтын көлік құралдары мен жүргізушілерге қойылатын талаптар;
(c) Көлік құралдары мен жүргізушілердің тізімі;
(d) Қауіпті материалдар мен химиялық заттарды тасымалдауға арналған материалдар, жабдықтар тізімі;
(e) Егер шартта көзделген болса, материалдарды жылжытуға арналған арнайы жабдық.
Мердігер Тапсырыс берушіге қауіпті материалдар мен химиялық заттардың кез келген, елеулі орын ауыстырулары туралы жазбаша түрде хабарлауға тиіс. Қауіпті материалдар мен химиялық заттарды ауыстыру Тапсырыс беруші өкілінің жазбаша рұқсатынсыз жүргізілмеуге тиіс.
Ірі Көлемді Жүкті Көлік Құралдарымен Жылжыту
Мердігер және / немесе кез келген қосалқы мердігер үлкен көлемді жүктерді тасымалдау үшін алаңда процедура/ жоспар/ басшылық әзірлеуі және болуы тиіс. Процедура / жоспар / Нұсқаулық кем дегенде мыналарды қамтуы керек:
(a) Ірі габаритті жүктерді тасымалдау;
(b) Ірі көлемді жүктерді тасымалдайтын көлік құралдары мен жүргізушілерге қойылатын талаптар;
(c) Көлік құралдары мен жүргізушілердің тізімі;
(d) Ірі габаритті жүктерді тасымалдауға арналған рұқсаттар, жіберім, лицензиялар және басқа да құжаттар
(e) Ірі габаритті жүкті тасымалдауға арналған материалдар, жабдықтар тізімі;
(f) Егер шартта көзделген болса, ірі габаритті жүкті тасымалдауға арналған арнайы жабдық.
Мердігер Тапсырыс берушіге ірі габаритті жүктің орнын ауыстыру туралы жазбаша түрде хабарлауға тиіс..
Мердігердің қалдықтарын басқаруды жоспарлау
Мердігер және/ немесе кез келген қосалқы мердігер қалдықтарды басқару жоспарын/ бағдарламасын / жобасын әзірлейді және жүзеге асырады. Жоспар / бағдарлама / жоба Тапсырыс берушінің қалдықтарды басқару жоспарына/ бағдарламасына/ жобасына сәйкес келуі тиіс және қызмет көрсету мен жұмыстарды орындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
Қызмет көрсету немесе жұмыстарды орындау барысында мердігер өз қызметін өз қызметінің қоршаған ортаға әсерін барынша азайтатындай және ластаушы немесе қауіпті заттардың кез келген таралуын болдырмайтындай етіп жүзеге асыруы тиіс. Мердігер алаңдардағы шаңмен күресуді (егер бар болса), шуды басатын құрылғылары бар құрылыс жабдықтарын (егер бар болса) қамтамасыз етуі, қатты және сұйық қалдықтарды тиісті басқаруды қамтамасыз етуі, ластаушы заттардың атмосфераға енуіне жол бермеуі тиіс.
Мердігер, басқалармен қатар, сұйық және сұйық емес ластаушы заттарды немесе қалдықтарды  егер олар қызмет көрсету немесе жұмыстарды орындау барысында тасталған, сарқылған, төгілген не ағып кеткен жағдайда табылса кәдеге жарату және/ немесе жою үшін жауапты болуға тиіс, Мердігер Тапсырыс берушіні  жоғарыда айтылғандармен, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, мемлекеттік органдармен, халықаралық ұйымдармен, үкіметтік емес ұйымдармен, жеке тұлғалармен, жауапкершіліктен және байланысты туындаған кез келген материалдық залалдан босатады. Мердігер төгуді, тұрақты сақтауды жүзеге асырмауға, өз қызметкерлерін, агенттерін, қосалқы мердігерлерін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат етілгендерді қоспағанда, қандай да бір заттарды немесе материалдарды төгуді, тұрақты сақтауды жүзеге асыруға ынталандырмауға немесе рұқсат бермеуге тиіс.
Қалдықтарды басқаруды жоспарлау, тапсырыс беруші 
Мердігер қызмет көрсету және жұмыстарды орындау кезінде қалдықтарды басқару үшін шарттық жауапкершілікке ие болмаған жағдайларда,  мердігер персоналының қалдықтарды басқару жөніндегі жоспарда/ бағдарламада/ жобада көрсетілген іс-шаралардың, ұсынымдардың орындалуын қадағалауды және бақылауды қамтамасыз етуге тиіс.
Қалдықтарды басқару жөніндегі жоспардың / бағдарламаның / жобаның мазмұнына қойылатын минималды талаптар:
a) Түзілетін қалдықтар бойынша жиынтық ақпарат (атауы, физика-химиялық қасиеттері, түзілу көздері)
b) Қалдықтарды басқаруға байланысты мердігердің функциялары, жауапкершілігі және міндеттері
c) Алаңда қалдықтарды уақытша сақтау
d) Қалдықтарды азайту стратегиясы мен бағдарламасы
e) Түзілген қалдықтарды тасымалдайтын көлік құралдарына қойылатын талаптар
f) Түзілетін қалдықтардың әрбір түрін бақылау үшін жазбалар жүргізу
g) Қалдықтардың атауын, түзілетін қалдықтардың есептік санын, кәдеге жаратудың/ көмудің соңғы пунктін, полигонды/ технологиялық алаңды иеленетін кәсіпорынның атауын, Шарттың қолданылу кезеңіне рұқсаттың болуын көрсететін кесте 
h) Журналдар, қалдықтар паспорттары
Ластанудың Алдын Алу
Мердігер және / немесе кез келген қосалқы мердігер ластанудың алдын алу жоспарын әзірлейді және жүзеге асырады.
Бүлінген жерлерді қалпына келтіру
Мердігер Тапсырыс берушіге Қызмет көрсету немесе жұмыстарды орындау аяқталғаннан кейін бүлінген жерлерді қалпына келтіру жоспарын мақұлдау үшін ұсынуы керек.
Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жоспарының мазмұнына қойылатын минималды талаптар:
a) Аймақта қолданылатын қалпына келтіру әдістері және қалпына келтіру әдісін таңдау
b) Қалпына келтіру жұмыстарының тиімділігіне әсер ететін факторлар
c) Қалпына келтіру жұмыстарына арналған бюджетті жоспарлау
d) Қалпына келтіру жұмыстарына арналған топырақ көздерін және көгалдандыруға арналған материал көздерін анықтау
e) Топырақтың, жердің, өсімдік жамылғысының, ландшафттың, геологиялық және гидрогеологиялық қасиеттердің сипаттамаларын қалпына келтіру туралы құжаттық дәлел.
Мердігер құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін топырақты эрозиядан қорғауды қамтамасыз етуге, бүлінген жерді бастапқы жай-күйіне не ҚР мемлекеттік органдарымен келісілген жай-күйіне келтіру үшін ең аз мерзімде қалпына келтіруге тиіс.
Рекультивация мыналарға қолданылады:
a) Құбыржолдардың трассалары, бөлінген алаптың бүкіл бойындағы құбыржолдар (БА);
b) Уақытша құрылыс ауылдары оларды бөлшектегеннен кейін;
c) Уақытша жолдар бойындағы зақымдалған учаскелер;
d) Құрылыс жұмыстары кезінде бүлінген жағалау объектілерін қоршап тұрған учаскелер;
e) Эрозия, көшкін, арықтар, сәулелер және т. б. қаупі бар аймақтар.;
f) Отынмен, жанар-жағармай материалымен, сондай-ақ өндірістік және тұрмыстық қалдықтармен ластанған учаскелер;
g) Неғұрлым күрделі ауылшаруашылық жүйелерін (мысалы, балық тоғандары, бақтар және/немесе суару жүйелері)қолдауға қызмет ететін ауылшаруашылық алаңдары;
h) Санитарлық аймақтар, қорғалатын алаңдар, су жинау санитарлық аймақтары және т. б.
Мердігер бұзылған жерлерді одан әрі қалпына келтіру процесіне қатысты қабылданатын шараларды нақты ажыратуды жүргізуі тиіс:
a) - Мемлекеттен ұзақ мерзімге жалға алынған бұзылған жерлер-құнарлы қабатты алып тастау және сақтау, жоспарлау және т. б.;
b) – Уақытша ғимараттар мен құрылыстарды салу үшін қысқа мерзімде жалға алынған бұзылған жерлер-техникалық және биологиялық рекультивация.
[bookmark: _Toc118729397]6.3	Қызметтің/ тиімділіктің негізгі көрсеткіштері
6.3.1 Егер Тапсырыс беруші өзгеше көрсетпесе, төменде көрсетілген қызметтің/ тиімділіктің негізгі көрсеткіштері пайдаланылуы тиіс. Қызметтің/ тиімділіктің негізгі көрсеткіштері Шартты орындау барысында өзгеруі мүмкін.
6.3.2 Мердігер ҚТ және ҚОҚ шеңберіндегі операцияларды орындаудың мынадай негізгі индикаторларын ай сайынғы, тоқсандық және жыл сайынғы негізде зерттеп, өлшеуді жүргізуі тиіс:
(i) Өліммен аяқталатын Жазатайым оқиғалардың коэффициенті (жүз миллион адам-сағатқа FAR)
Өлімге әкелетін Жазатайым оқиғалардың коэффициенті (FAR) – соңғы 12 айда болған өлімге әкелетін жазатайым оқиғалардан зардап шеккендердің саны 100 миллион адам-сағатқа көбейтіліп, жұмыс істеген адам-сағаттардың жалпы санына (соңғы 12 айда)бөлінеді;
FAR (Fatality accident rate) =  ,
мұнда-өліммен аяқталған жазатайым оқиғалардан зардап шеккендердің саны
Y1-соңғы 12 айда жұмыс істеген адам-сағаттардың жалпы саны;
(ii) Еңбекке жарамсыздық коэффициенті (миллион адам-сағатқа LTIR)
Еңбекке жарамсыздығы бар жазатайым оқиғалардың коэффициенті-бұл соңғы 12 айда болған еңбекке жарамсыздығы бар жазатайым оқиғалардан зардап шеккендердің саны 1 миллион адам-сағатқа көбейтіліп, жұмыс істеген адам-сағаттардың жалпы санына (соңғы 12 айда)бөлінеді;
LTIR (Lost time injury rate),
мұнда-өліммен аяқталған жазатайым оқиғалардан зардап шеккендердің саны
X2-мүгедектігі бар жазатайым оқиғалардан зардап шеккендердің саны
Y1-соңғы 12 айда жұмыс істеген адам-сағаттардың жалпы саны
(iii) Жалпы тіркелген жағдайлардың коэффициенті (миллион адам-сағатқа TRIR)
Жалпы тіркелген жағдайлардың коэффициенті (TRIR) - жалпы тіркелген жағдайлардың коэффициенті (өліммен аяқталған жазатайым оқиғалардан зардап шеккендердің саны (FАR) + мүгедектігі бар жазатайым оқиғалардан зардап шеккендердің саны (LTI) + жұмыс істеген әрбір 1,000,000 адам-сағатқа медициналық көмек көрсету жағдайларының саны (MTC));
         TRIR (Total Recordable Injury rate) =,
мұнда-өліммен аяқталған жазатайым оқиғалардан зардап шеккендердің саны
Х2-еңбек ету қабілетінен айырылған жазатайым оқиғалардан зардап шеккендердің саны
Х3-медициналық көмек көрсету жағдайларының саны
Y1-соңғы 12 айда жұмыс істеген адам-сағаттардың жалпы саны
(iv) Жол-көлік оқиғаларының коэффициенті (TVCR/MVCR) 
Жол-көлік оқиғаларының коэффициенті (TVCR/MVCR) - 
Соңғы 12 айда болған жол-көлік оқиғаларының (Апатты ЖКО + ірі ЖКО + жеңіл ЖКО) барлық түрлерінің саны 1 миллион км-ге көбейтіліп, жүріп өткен километрге (соңғы 12 айда)бөлінді;
TVCR (Total vehicle crash rate/Motor vehicle crash rate) =,
мұндағы-Жол-көлік оқиғаларының барлық түрлерінің саны
Y1-соңғы 12 айда жүгіріс
C+MVCR (Catastrophic + Major vehicle crash rate) =,
мұндағы-ірі және Апатты ЖКО саны
Y1-соңғы 12 айда жүгіріс;
(v) Төгілулер (төгілулердің саны мен көлемі)
Төгілу бөлінген мөлшерге қарамастан, шикі мұнайдың, конденсаттың, шикізаттың, жартылай фабрикаттардың, өнімдердің немесе өнеркәсіптік материалдардың суға немесе жерге күтпеген жерден түсуі ретінде анықталады. Бұл анықтама судың төгілуін қамтымауы керек. Кез келген басқа жағдай сияқты, төгілулер тіркеліп, хабарлануы керек. Толығымен өткізбейтін бетке, мысалы, жарылмайтын бетонға және жақсы күйдегі бөгеттерге сәйкес келетін төгілулер алынып тасталуы керек. Балшық пен жер бөгеттерін су өткізбейтін деп санауға болмайды. Баяндалған төгілулер диверсиядан туындаған басқа төгілулерді және тасымалдау кезінде болған төгілулерді қамтуы тиіс. Дауылды ауа-райына байланысты суға немесе жерге төгуге рұқсат етілген шығарындыларды қоспағанда және су бөлек фазамен ұсынылған кезде кез келген құю суының бір бөлігі.
6.3.3 Мердігер қызметтің/ тиімділіктің негізгі көрсеткіштерін мердігердің барлық қызметкерлеріне хабарлауы керек.
6.3.4 Мердігер Тапсырыс берушіге объектіде мердігер персоналы және объектіден тыс жобаға тартылған мердігер персоналы жұмыс істеген ҚТК, адам-сағат, соңғы жазатайым оқиға, тіркелген жағдай күнінен бастап күндер саны, өрттер, ЖКО, 6.3-бапта көрсетілген коэффициенттер және Тапсырыс беруші күн сайын, апта сайын, ай сайын сұрататын басқа да көрсеткіштер көрсетілген есепті ұсынуға тиіс. тоқсан сайын және жыл сайын. Көрсеткіштері көрсетілген есептердің нысандарын мердігер қызметтер көрсету немесе жұмыстарды орындау басталғанға дейін ұсынатын болады.
6.3.5 Ай сайынғы есептер әр айдың 3-сіне дейін беріледі. Күнделікті және апталық есептерді ұсыну күндері қызмет көрсету немесе жұмыстарды орындау басталғанға дейін хабарланады.
[bookmark: _Toc56917043]Өлім және жазатайым жағдайлар, оқиғалар, авариялар, тіркелетін жағдайлар, медициналық көмекке жүгіну, улану немесе кәсіптік аурулар туралы хабарлау
Мердігер барлық жазатайым жағдайлар, оқиғалар немесе ықтимал қауіпті жағдайлар туралы дереу хабарлауға және оқиғадан кейін 24 сағаттан кешіктірмей Тапсырыс берушіге есеп беруге тиіс.
Мердігер Тапсырыс берушіге барлық өлім-жітім және жазатайым жағдайлар, оқиғалар, авариялар, тіркелетін жағдайлар, медициналық көмекке жүгіну, улану немесе кәсіптік аурулар туралы Тапсырыс берушінің ДСӨҚҚОҚ бойынша процедураларын, қағидалармен, нұсқаулықтармен, ережелермен, нұсқаулықтармен белгіленген мерзім ішінде хабарлауға тиіс. Мұндай жағдайлар бойынша мердігер персоналы тергеу жүргізуде. Комиссия төрағасы мен комиссия мүшелері оқиғаның ауырлығына қарай тағайындалады. Тергеу нәтижелері Тапсырыс берушіге келісуге беріледі.
[bookmark: _Toc118729398]Бап 7 - ҚТ және ҚОҚ шеңберіндегі қауіптер мен іс-шараларды басқару
[bookmark: _Toc383580620][bookmark: _Toc383595467][bookmark: _Toc403798276][bookmark: _Toc417201961][bookmark: _Toc422906200][bookmark: _Toc424548467][bookmark: _Toc437941597][bookmark: _Toc439558255][bookmark: _Toc448136799][bookmark: _Toc448202419][bookmark: _Toc448892706][bookmark: _Toc462717773][bookmark: _Toc462823998][bookmark: _Toc463433332][bookmark: _Toc465679485][bookmark: _Toc23755079][bookmark: _Toc69286277][bookmark: _Toc118729399]7.1	ДСӨҚҚОҚ бойынша құжаттар
7.1.1 Мердігер денсаулық пен еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау нормаларын сақтай отырып, сондай-ақ еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес қызметтер көрсетуге немесе жұмыстарды орындауға тиіс және өлім-жітімнің, жазатайым оқиғалардың, мүлікке, қоршаған ортаға және мүлікке нұқсан келтірудің алдын алу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.  Мердігер мен Тапсырыс берушінің Денсаулық сақтау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы стандарттарға, қағидаларға және саясатқа (бұдан әрі – ДСӨҚҚОҚ) сәйкес қызметтер көрсетуге немесе жұмыстарды орындауға мердігер келіседі. Тапсырыс берушінің ДСӨҚҚОҚ және нормативтік құқықтық актілер бойынша талаптары арасында кез келген сәйкессіздіктер болған жағдайда, неғұрлым қатаң ережелер басым күшке ие болады. 
7.1.2 Мердігер ДСӨҚҚОҚ бойынша құжаттаманы өзектендіру бойынша процедураларды әзірлейді және енгізеді. Кез-келген өзгертулер ұсынылуы керек Тапсырыс беруші келісу үшін.  Мердігер және / немесе қосалқы мердігер тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін бір мезгілде жұмыс істеу жөніндегі басшылықты әзірлейді және енгізеді.
7.1.3 Шартқа ДСӨҚҚОҚ жоспарының таңдаулы форматы мынадай бөліктерді қамтуы тиіс:
(a) Мердігер мен келісімшарт нөмірі көрсетілген мұқаба беті.
(b) Қызметтің немесе жұмыс атауы, жұмыс көлемінің қысқаша сипаттамасы.
(c) Мердігердің жоғары басшылығы қол қойған ДСӨҚҚОҚ саясаты
(d) ДСӨҚҚОҚ бойынша міндеттері мен жауапкершілігі бар Ұйымдық құрылым
(e) Т.А.Ә., ДСӨҚҚОҚ бойынша құрылымдық бөлімше басшысының және қызметкерлерінің түйіндемесі.
(f) Жабдықты салуға, іске қосуға, монтаждауға, бөлшектеуге, орнатуға байланысты барлық тәуекелдерді және оларды қолайлы деңгейге дейін бақылау шараларын анықтау. Әрбір тәуекелдің сипаттамасы және тәуекелді бақылау шараларының сипаттамасы;
(g) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қауіпсіздік техникасы, Электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жобалар мен бағдарламаларға тартылған барлық қолда бар мамандықтар үшін қажетті кәсіптік дағдылар мен білім беруді көрсете отырып, оқыту қажеттіліктерін талдау (мысалы: оқыту матрицасы): (1) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі базалық курстардың сипаттамасы (2) мердігер персоналына оқыту бағдарламасын жеткізу әдістері (мысалы: өз бетінше оқыту, оқу орталықтарын тарту) және (3), қандай курстар белгілі бір мамандық үшін міндетті (мысалы: құжатталған матрица немесе оқу жоспары, біліктілікті арттыру жоспары).
(h) Барлық тартылған қосалқы мердігерлердің толық тізімі. 
(i) Қолданыстағы тәуекелдерді жою, басқару, азайту үшін қызмет көрсету және шарт бойынша жұмыстарды орындау шеңберінде қолданылатын ДСӨҚҚОҚ бойынша қолданыстағы процедураларға, жоспарларға, нұсқаулықтарға, ережелерге, нұсқаулықтарға шолу. Бұл процедуралар, жоспарлар, нұсқаулықтар, ережелер, ДСӨҚҚОҚ нұсқаулықтары мыналарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді: наряд-төзімділік жүйесі, шектеулі кеңістіктер, ЖҚҚ, ЖҚҚ қорғау, биіктіктен құлаудан қорғау, төте жолдар мен құлыптар жүйесі, қалдықтарды басқару, қосалқы мердігерлерді басқару, жер қазу жұмыстары, су сынақтары, жүк көтеру операциялары және жүк көтеру механизмдері, құмды жару, сығылған және сұйытылған газбен жұмыс, Жол қауіпсіздігі, төтенше жағдайларға ден қою, мінез-құлықты талдау бағдарламасы, ДСӨҚҚОҚ инспекциясы және аудиті, ҚТ жиналыстары, жазатайым оқиғаларды тергеу және есеп беру, ДСӨҚҚОҚ қызметін бақылау және басқалар. 
(j) Төтенше жағдайларға ден қою жоспарының қысқаша сипаттамасы (өртке қарсы эвакуациялау жөніндегі Нұсқаулық, медициналық эвакуациялау жоспары, дағдарысты жағдайларды басқару жоспары, мұнай, мұнай өнімдері мен химиялық заттардың төгілуінің алдын алу және жою жоспары):
(k) Еңбекті қорғауды басқару жүйесі;
(l) ДСӨҚҚОҚ тұрғысынан маңызды өндірістік операциялардың тізімі;
(m) Өндірістік операциялардың сипаттамасы;
7.1.4 Келісімшартқа ДСӨҚҚОҚ бойынша жоспар ұсынылғанға дейін Мердігер Тапсырыс берушіге келісімшартқа ДСӨҚҚОҚ бойынша жоспарды жоспарланған жұмыс басталғанға дейін кемінде бір (1) ай бұрын ұсынуы керек.
[bookmark: _Toc118729400]7.2	Басшылық құжаттар
7.2.1 Мердігерден басқару жүйесі және ДСӨҚҚОҚ жоспары Шартқа Тапсырыс берушінің саясатына сәйкес болуы тиіс.
[bookmark: _Toc403798279][bookmark: _Toc417201963][bookmark: _Toc422906202][bookmark: _Toc424548469][bookmark: _Toc437941599][bookmark: _Toc439558257][bookmark: _Toc448136801][bookmark: _Toc448202421][bookmark: _Toc448892708][bookmark: _Toc462717775][bookmark: _Toc462824000][bookmark: _Toc463433334][bookmark: _Toc465679487][bookmark: _Toc23755081][bookmark: _Toc69286279][bookmark: _Toc118729401]7.3	Қоршаған ортаны қорғауды басқару
7.3.1 Мердігер осы Шарт шеңберінде байланысты және тартылған мердігердің барлық персоналының ҚР нормативтік-құқықтық актілерінде баяндалған барлық талаптармен, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғауға қатысты Тапсырыс берушінің стандарттарымен, ережелерімен, Нұсқаулықтарымен және рәсімдерімен танысып, нақты орындалуына кепілдік беруі тиіс.
7.3.2 Мердігер қызмет көрсету және жұмыстарды орындау үшін мердігер ұсынатын барлық жабдықтар, қозғалтқыштар, құралдар жабдықтар, аспаптар, материалдар мен шығын материалдары адамдарға елеулі зиян келтіруі мүмкін кез келген қалдықтарды, шуды, буды, иісті және/немесе ағынды суларды өндірмеуі, төгіп тастамауы және/немесе қайнар көзіне айналмауы тиіс,  қызмет көрсету немесе жұмыстарды орындау ауданында орналасқан өсімдіктер, жануарлар, Жер, Ауа және/немесе су ҚР нормативтік-құқықтық актілерімен және Тапсырыс берушінің процедураларымен рұқсат етілген деңгейден аспайтын болады.  Егер Мердігер қоршаған ортаға кез-келген қолайсыз әсерге себеп болған немесе үлес қосқан жағдайда, мердігер осындай қолайсыз әсерді түзету үшін барлық шаралар мен түзету шараларын қабылдауы керек.
7.3.3 Егер Мердігер персоналында қоршаған ортаны қорғау қағидалары, талаптары, процедуралары бойынша күмән болған жағдайда, мердігер қызметтер көрсетуді және жұмыстарды орындауды тоқтата тұруға және Тапсырыс берушімен кеңесуге тиіс.
7.3.4 [bookmark: _Toc448892710][bookmark: _Toc462717777][bookmark: _Toc462824002][bookmark: _Toc463433336][bookmark: _Toc465679489][bookmark: _Toc23755083][bookmark: _Toc69286281]Тапсырыс беруші Шарттың басқа бөлімдерінде өзгеше көрсететін жағдайларды қоспағанда, мердігер қызметтер көрсету және жұмыстарды орындау орнында тәртіптің сақталуына кепілдік беруге тиіс. Мердігер мамандандырылған ұйым арқылы түзілген қалдықтарды тиісті түрде жоюды қамтамасыз етуі керек. Мердігердің жауапкершілігі Шарттың стандарттары мен ерекшеліктеріне, ҚР заңдары мен нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес кез келген сұйық және қатты қалдықтарды басқаруды, тасымалдауды, сақтауды және кәдеге жаратуды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді.
[bookmark: _Toc118729402]7.4	Сұйық және қатты қалдықтар
7.4.1 Мердігер барлық сұйық және қатты қалдықтарды Экологиялық кодекстің, ҚР нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарына және Тапсырыс берушінің қалдықтарды басқару жөніндегі бағдарламаларына, процедураларына сәйкес жинауы, сұрыптауы, бөлуі және сақтауы тиіс.  Мердігер қалдықтардың бөлек сақталуын және экологиялық кодекстің, ҚР нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарына және Тапсырыс берушінің бағдарламаларына, процедураларына сәйкес кәдеге жаратылуын қамтамасыз етуі тиіс.
[bookmark: _Toc56917044][bookmark: _Toc118729403]Бап 8-Денсаулық сақтау
8.1 Мердігер қызмет көрсету немесе жұмыстарды орындау орнында персоналды мердігерді уақтылы кәсіби медициналық көмекпен қамтамасыз етуі тиіс.
8.2  мердігер персоналы үшін алғашқы медициналық көмек көрсету және медициналық қызмет көрсету пункттерінің болуын мердігер қамтамасыз етуге тиіс. Алаңда жазатайым оқиға туындаған жағдайда және мердігер персоналына алғашқы медициналық көмек көрсету қызметтерін көрсеткен жағдайда мердігер келіседі:
8.2.1 Осындай қызметтер мен медициналық көмек көрсету пункттерін пайдалану нәтижесінде туындайтын барлық талаптар мен міндеттемелерге қатысты Тапсырыс берушіні жауапкершіліктен босату және қорғау;
8.2.2 Егер Тапсырыс беруші талап етсе осындай қызметтер мен медициналық көмек көрсету пункттерін пайдаланғаны үшін төлем жүргізсін;
8.2.3 Егер Мердігер персоналға тасымалдауды қоса алғанда, алаңнан тыс жерде медициналық көмек көрсету қажет болған жағдайда, мердігер мұндай қызметтерге тікелей қызмет көрсетушіге ақы төлеуге келіседі. 
8.3 Мердігер персоналдың мердігердің ауысым басталғанға дейін немесе ауысым аяқталғаннан кейін мерзімді медициналық тексеруден, медициналық тексеруден уақтылы өтуін бақылауды жүзеге асырады. Денсаулығына байланысты қарсы көрсетілімдер болған жағдайда мердігердің персоналын Тапсырыс берушінің алаңына жіберуге болмайды.
8.4 Мердігер  персоналының, Тапсырыс берушінің және мүдделі тұлғалардың денсаулық тәуекелін (Health Risk Assessment) бағалауды  жүргізуге мердігер міндетті. Бағалау мыналарды қамтуы мүмкін:
- Тамақ өнімдерін, тағамды, ауыз суды және техникалық суды дайындауды, сақтауды, тасымалдауды санитарлық бақылау;
- Эпидемияның алдын алу;
- Жұқпалы аурулардың алдын алу;
[bookmark: _Toc69266381][bookmark: _Toc85938291][bookmark: _Toc118729404][bookmark: _Toc56917045]Бап 9 -Тәуекелдерді Басқару Процесі
9.1 Мердігер ДСӨҚҚОҚ бойынша тәуекелдерді анықтау және бағалау жөніндегі әдістемені әзірлейді және енгізеді. Әдістеме процедураға, ережелерге, Тапсырыс берушінің нұсқауларына сәйкес келуі керек.
9.2 Мердігер тәуекелдер/ қауіптер/ қауіпті факторлар/ экологиялық аспектілер/ маңызды экологиялық аспектілер тізілімін мезгіл-мезгіл жаңартып отыруы керек.
9.3 Мердігер қызмет көрсетумен немесе жұмыстарды орындаумен байланысты ДСӨҚҚОҚ бойынша қауіптерді бағалау нәтижелерін әзірлеуі, енгізуі және кезең-кезеңімен жаңартуы тиіс. Мердігер сайтта тапсырыс берушінің стандарттарына сәйкес келетін және кем дегенде мыналарды қамтуы тиіс қауіптерді басқарудың қолда бар құралдарын пайдалануы тиіс:
(a) Қызмет көрсетуге немесе жұмыстарды орындауға рұқсат және шартты іске асыру үшін талап етілетін, Тапсырыс берушінің өкілі қол қойған өзге де тиісті рұқсаттар.
(b) Шарт шеңберінде кез келген қызметті бастамас бұрын өндірістік қауіпсіздікті талдау.
(c) Мердігер Персонал жұмыс басталғанға дейін қауіпсіздік туралы нұсқаулар беруі керек.
(d) Мердігер Персонал ДСӨҚҚоҚ бойынша ай сайынғы немесе апталық кездесулер өткізуі керек.
(e) Мердігер жұмысқа қатысты барлық бақылау әрекеттерін жабуы керек.
[bookmark: _Toc118729405]Бап 10-Стандарттар
10.1 Мердігер Шартты іске асыру үшін ДСӨҚҚОҚ бойынша процедураларды, ережелерді, нұсқаулықтарды, қағидаттарды пайдалану және мердігер персоналына жеткізу процесін көрсетуі тиіс.
Тапсырыс берушінің стандарттары 
10.2 Мердігер қызмет көрсетуі және Тапсырыс берушінің ДСӨҚҚОҚ бойынша процедураларды, ережелерді, нұсқаулықтарды, қағидаттарды сақтай отырып, жұмыстарды орындауы тиіс.  Мердігердің персоналына Тапсырыс берушінің ӨҚЖБЖЖ бойынша рәсімдерді, қағидаларды, нұсқаулықтарды, ережелерді, нұсқаулықтарды жеткізуге мердігер жауапты болады.
Мердігер стандарттары
10.3 Қызметтер немесе жұмыстар мердігерден өз процедураларын, ережелерін, нұсқаулықтарын, қағидаттарын, стандарттарын пайдалануды талап еткен жағдайда, қызмет көрсету немесе жұмысты орындау басталғанға дейін бекіту үшін Тапсырыс берушіге осындай стандарттар берілуі керек.  Процедураларды, ережелерді, нұсқаулықтарды, қағидаттарды, басшылықтарды, стандарттарды кез келген өзгерту келісу үшін Тапсырыс берушіге жазбаша түрде ұсынылуы тиіс.
[bookmark: _Toc69266383][bookmark: _Toc85938293][bookmark: _Toc118729406]Бап 11 -кеңестер, сессиялар және есептер беру
11.1 Мердігер БСӨҚҚОҚ бойынша есептілікті тексеру және ұсыну процедураларын әзірлеуі және енгізуі тиіс. Процедуралар құжатталуы керек және Тапсырыс беруші осындай сессияларға қатысу құқығын өзіне қалдырады. Тексерулердің кезеңділігі Тапсырыс берушімен келісілетін болады және қызметтер көрсету мен жұмыстарды орындау басталғанға дейін Шартқа ДСӨҚҚоҚ бойынша жоспарға енгізілетін болады.  Осындай тексерулер кезінде туындайтын іс-шаралар, жауапты Тараптар, аяқталу мерзімдері кеңестердің хаттамаларына енгізілетін болады.
Тапсырыс берушінің сессиялары 
11.2 Мердігер өз есебінен шарттың қолданылу мерзімі ішінде Тапсырыс берушінің ДСӨҚҚОҚ бойынша кез келген кеңестерге қатысуға тиіс. Қажет болған жағдайда, мердігер іс-шараларды жүзеге асыру бойынша ақпаратты және Тапсырысшыны кеңестермен таныстыру үшін ДСӨҚҚОҚ бойынша есептерді ұсынуы тиіс. Қажет болған жағдайда, мердігер тапсырыс берушінің кеңестеріне белсенді қатысып, озық материалдарды таныстырып, ДСӨҚҚОҚ бойынша тәжірибесімен бөлісуі тиіс.
Қызметтің/ тиімділіктің негізгі көрсеткіштері
11.3 Мердігер Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес мезгілдігі мен жиілігімен Тапсырыс берушіге ДСӨҚҚОҚ бойынша өз қызметін талдайды, тіркейді және баяндайды. Қызметтің түйінді көрсеткіштері (бұдан әрі-ҚТК) шартқа ДСӨҚҚОҚ бойынша жоспардың ҚТК (KPI) сәйкес келуі тиіс.  Тапсырыс беруші мердігердің шарттық міндеттемелерді бұзу қаупі төнген кезде есептерді беру жиілігін қайта қарау құқығын өзіне қалдырады.
ДСӨҚҚОҚ бойынша басшылық кеңестері
11.4 Мердігер белгілі бір күн тәртібі бойынша ДСӨҚҚОҚ мәселелерін басқару тәртібіне мерзімді талдау жүргізіп, құжаттамалық түрде ресімдеуі тиіс. Қатысушылардың аты-жөні кеңестердің хаттамаларында тіркелуі керек. Кеңестердің жиілігі шартқа ДСӨҚҚОҚ бойынша жоспарда көрсетіледі. Талдау деңгейлерде жүргізіледі:
1. Тапсырыс берушінің басшылығы 
1. Құрылымдық бөлімшелер басшыларының
1. Алаңдар
ТБ бойынша нұсқаулық
11.5 Мердігер қызмет көрсетуді және жұмыстарды орындауды бастамас бұрын ҚТ бойынша нұсқамалар жүргізуі тиіс.  Брифингтер ықтимал қауіптерді, тәуекелдерді, проблемалық мәселелерді, алынған сабақтарды талқылау және мердігер қызметкерлерінің назарына жеткізу үшін өткізіледі. Мердігер барлық ҚТ нұсқауларының жазбаларын жүргізуі керек. Мердігер қызметкерлерінің сұрақтары мен ескертулері брифинг жазбаларында жазылуы керек.
Өндірістік Қауіпсіздікті Талдау 
11.6 Мердігер персоналы қызмет көрсету немесе шарт шеңберінде жұмыстарды орындау кезінде әрбір операцияны бастамас бұрын өндірістік қауіпсіздікті талдауды әзірлеп, құжаттауы керек.
Жұмыс басталар алдындағы кеңестер
11.7 Мердігердің өкілдері, мердігердің ДСӨҚҚОҚ құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері, мердігердің ДСӨҚҚОҚ бойынша инженері және мердігер таңдаған мердігер персоналы Тапсырыс берушінің жұмысы басталар алдында кеңестерге қатысуға тиіс.
Мердігердің жұмысын бағалау жөніндегі кеңес
11.8 Мердігердің аға басшылығы Тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтің немесе орындалған жұмыстың нәтижелері бойынша есеп беру үшін сұрау салу бойынша кеңестерге қатысуға тиіс.
[bookmark: _Toc118729407][bookmark: _Toc56917046][bookmark: _Toc69266384][bookmark: _Toc85938294][bookmark: _Toc56917047]Бап 12-Өзара әрекеттесу 
12.1 Мердігердің процестері Тапсырыс берушінің өзара іс-қимыл, жазбаларды жүргізу және мүдделі тұлғалардың ақпаратын тіркеу процедураларына сәйкес келуі тиіс.
Ішкі Өзара Әрекеттесу
12.2 Мердігер қызмет көрсету және жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын рәсімдерге, ережелерге, нұсқаулықтарға, ережелерге, нұсқаулықтарға, ДСӨҚҚОҚ стандарттарына сәйкес қызмет көрсету немесе жұмыстарды орындау үшін мердігер персоналына ДСӨҚҚОҚ бойынша жаңартылған ақпаратты ұсынуы керек. Кем дегенде, мердігер ДСӨҚҚОҚ мердігерінің негізгі ережелерін, талаптарын, саясатын көрсету үшін хабарландыру тақтасын ұсынуы керек. Тапсырыс беруші ұсынатын ДСӨҚҚОҚ Хабарландыру тақтасы да ілінуі керек.
Сыртқы Өзара Әрекеттесу
12.3 Мердігер Тапсырыс берушінің рәсімдерін сыртқы қатысушылармен өзара іс-қимыл жасау немесе ДСӨҚҚОҚ бойынша ақпарат беру кезінде пайдалануы тиіс. Жұртшылыққа арналған кез келген ақпарат ашық көздерде жарияланғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
[bookmark: _Toc118729408]Бап 13-Саясат және процедура
13.1 Мердігер ДСӨҚҚОҚ бойынша саясаттар мен процедуралардың Тапсырыс берушінің ДСӨҚҚОҚ бойынша саясаттарға, процедураларға, ережелерге, нұсқаулықтарға, қағидаттарға, басшылықтарға, стандарттарға сәйкес келуін қамтамасыз етуі тиіс.
Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы саясаты 
13.2 Мердігер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы өз саясатын пайдаланған жағдайда, мердігер мердігердің ДСӨҚҚОҚ бойынша саясаты Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы саясатқа сәйкес келетіндігін бақылауы тиіс.
Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы саясаты 
13.3 Мердігер қызмет көрсету немесе жұмыстарды орындау кезінде Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы саясатын ұстануға тиіс. Мердігер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы саясаттың тапсырыс берушіден алынғанына және мердігердің персоналына қолжетімді, түсінікті және түсінікті болуына, сондай-ақ баратын орындарда алаңда ашық, көрсетілуіне кепілдік береді.
Мердігер мен Тапсырыс берушінің процедураларды және оларды пайдалану шарттары
13.4 Мердігер қызметтер көрсетуге және жұмыстарды орындауға байланысты ДСӨҚҚОҚ саласындағы іс-шараларды басқару жөніндегі барлық процедураларды құжаттауы тиіс.  Процедуралардың болмауы ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы өз саясатына немесе Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы саясатына сәйкес келмеуге әкелуі мүмкін, мердігер шартқа қол қойылған сәттен бастап танысу үшін Тапсырыс берушіге осындай процедураларға ұсынуға міндетті. Тапсырыс беруші Мердігерге мердігер процедураларының орнына Тапсырыс берушінің процедураларын пайдалануға нұсқау беру құқығын өзіне қалдырады.
[bookmark: _Toc56917048][bookmark: _Toc118729409]Бап 14 – ДСӨҚҚОҚ бойынша құжаттарды бақылау
14.1 Мердігер осы қосымшада айқындалған Тапсырыс берушінің ДСӨҚҚОҚ бойынша саясаттарды, процедураларды , ережелерді, нұсқаулықтарды, қағидаттарды, басшылықтарды, стандарттарды мердігер пайдаланатынына кепілдік беруі тиіс. Мердігер мердігердің өзекті саясаттарды, процедураларды, ережелерді, нұсқаулықтарды, қағидаттарды, басшылықтарды, ДСӨҚҚОҚ стандарттарын пайдалануын қамтамасыз етеді және олар мердігер қызметкерлеріне қолжетімді болады. 
[bookmark: _Toc56917049][bookmark: _Toc118729410]Бап 15 - Оқыту және құзыреттілік
15.1 Мердігер Тапсырыс берушінің процедураларына сәйкес келуі және мердігердің барлық қызметкерлерінің қызмет көрсету және жұмысты орындау үшін тиісті біліктілігі, дағдылары мен жұмыс тәжірибесі болуын қамтамасыз етуі керек. Мердігер Тапсырыс берушіге мердігер қызметкерлерінің құзыреттілігін растайтын ақпаратты ұсынуы керек. Ақпарат сертификаттар, дипломдар, тест нәтижелері, оқу белгілері, жұмыс тәжірибесі туралы анықтамалар мен белгілер түрінде болуы мүмкін, еңбек кітапшасы, және Өмірбаян/түйіндеме.
Тапсырыс берушіні оқыту курстары / семинарлар
15.2 Мердігер қызмет көрсету және жұмыстарды орындау үшін Тапсырыс беруші ұйымдастырған оқыту/таныстыру курстарында, семинарларда мердігер персоналының болуына кепілдік беруі тиіс.
Мердігер персоналының ДСӨҚҚОҚ бойынша құзыреттілігі 
15.3 Мердігердің негізгі персоналы өз міндеттерін орындауды Тапсырыс берушімен кандидатураның келісімінсіз және біліктілікті арттырудың міндетті курстарынан өтпей және ЕҚ, ӨҚ, электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, күкіртсутек қауіпсіздігі және т. б.
15.4 Мердігер өз есебінен мердігердің барлық персоналының ҚР заңнамасына және нормативтік құқықтық актілеріне, рәсімдерге, ережелерге, нұсқаулықтарға, ережелерге, нұсқаулықтарға, Тапсырыс берушінің ДСӨҚҚОҚ бойынша стандарттарына сәйкес қызметтерді көрсету және жұмыстарды орындау үшін барлық қажетті оқытудан өткеніне кепілдік беруі тиіс. Мердігер оқытудан өткенін және жұмыстарды орындауға рұқсат алғанын дәлелдейтін сертификаттарды, білімін тексеру хаттамаларын және қажет болған жағдайда шарттың қолданылу мерзіміне мердігердің барлық оқу, өткен персоналының жазбаларын жүргізуге тиіс.
15.5 "Жұмыс көлемі" бөлімінде көрсетілген барлық оқыту курстары оқу курстарынан өту үшін анықталған мердігер персоналы үшін міндетті болып табылады. Мердігер сертификат, білімді тексеру хаттамасын ұсыну арқылы мердігер персоналының курстан өткендігі туралы дәлелдер ұсынуы керек. Мердігер мердігер персоналының оқыту курстарынан өтуі қызмет көрсету немесе жұмыстарды орындау мерзімдерінің бұзылуына себеп болмайтынына кепілдік беруі тиіс.
15.6 Мердігер персоналы ЕҚ, ӨҚ, электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, күкіртсутек қауіпсіздігі және "жұмыс көлемі" бөлімінде айқындалған дағдылар бойынша ең аз міндетті оқытудан өтуі тиіс. Арнайы дағдыларды оқыту мердігер қызметкерлерінің лауазымдарына сәйкес келуі керек.
[bookmark: _Toc56917050][bookmark: _Toc118729411]Бап 16 – ДСӨҚҚОҚ бойынша аудиттер мен инспекциялар 
Мердігердің аудиттері мен инспекциялары
Мердігер ДСӨҚҚОҚ бойынша аудит және инспекция жоспарын құжаттап, өзектендіріп отыруы тиіс. Бұл жоспар қосалқы мердігерлердің қызметін қамтуы керек және мердігердің ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ жоспарының бөлігі болуы керек.  Тексерулер мен инспекциялардың жиілігі еңбекті қорғау менеджменті жүйесінің енгізілгенін және тиімді екенін растауды қамтамасыз етуі тиіс, оның ішінде: 
(a) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы саясат
(b) ҚТ, ҚТ және ҚОҚ жауапкершілігі және ұйымы 
(c) Қауіп-қатерді анықтау және бағалау
(d) ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша жоспарлар
(e) ҚТ және ҚОҚ жақсарту жоспарлары
(f) Стандарттар мен заңнамалық талаптарға сәйкестік тәртібі/ нұсқаулығы
(g) Мердігер персоналының оқыту және құзыреттілік талаптарына сәйкестігі
(h) Жұмыс киімін пайдалану және техникалық қызмет көрсету 
(i) Мердігер персоналының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жабдыққа қызмет көрсету
(j) Мердігердің өзге де жабдықтарына қызмет көрсету
(k) Қауіпті материалдар мен химиялық заттарды жылжыту, сақтау және тасымалдау
(l) Наряд – рұқсат беру жүйесі, энергия көздерін оқшаулау, қорғаныс жабдықтарын оқшаулау, құмды жару, жабық кеңістікте жұмыс істеу, топырақ қазу жұмыстары
(m) Күкіртсутек қауіпсіздігі, SO2, LEL
(n) Биіктікте жұмыс істеу, биіктіктен құлаудан қорғау, орнату, пайдалану, техникалық қызмет көрсету, құрылыс төсемдері мен ормандарын тексеру
(o) Жүк көтеру жұмыстары және жүк көтеру механизмдері. Жүктің салмағы 25 тоннадан асқан кезде немесе 2 кран көмегімен көтерілген кезде жүк көтеру жұмыстарының жоспары және өндірістік қауіпсіздікті талдау қажет.
(p) Электр және пневматикалық құралдар
(q) Сынақтар, тестілеу, престеу
(r) Жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларындағы жұмыстар, электр беру желілеріне жақын жұмыстар
(s) Қалдықтарды басқару
(t) Мердігер қызметкерлерімен өзара іс-қимыл/ коммуникация жөніндегі іс-шаралар
(u) Ластанудың алдын алуды жоспарлау
(v) Авариялық жағдайларға ден қою, авариялар мен жазатайым оқиғалар бойынша есептілік
(w) Қосалқы мердігерлерді басқару тәртібі
16.1 Аудит және инспекция нәтижелері бойынша нәтижелер мен ұсынымдар құжатталуы тиіс. Басшылық мердігер тексеру нәтижелерімен танысып, тексеру нәтижелерінің, Тапсырыс берушіге келісуге ұсынымдардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Тапсырыс беруші аудиттер мен тексерулерге, жақсарту жоспарларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Тапсырыс беруші мердігердің барлық тексерулері мен инспекцияларына қатысу құқығын өзіне қалдырады.
Тапсырыс берушінің тексерулері мен инспекциялары 
16.2 Тапсырыс беруші мердігер мен қосалқы мердігер енгізген ДСӨҚҚОҚ бақылау тәртібі мен жүйелерінің аудитіне құқықты өзіне қалдырады. Тексерулер мен тексерулер қажет болған жағдайда мердігер мен қосалқы мердігердің мүлкін қамтуы керек. Тапсырыс беруші аудит жүргізген кезде Мердігер басшылығының болуы міндетті. Мердігер тексеру нәтижелері мен Тапсырыс берушінің ұсыныстарын жақсарту жоспарларына қосуы керек.
[bookmark: _Toc56917051][bookmark: _Toc118729412]Бап 17 - авариялық іс-шаралар, авариялар мен жазатайым оқиғалар бойынша есептілік және тергеу
Төтенше жағдайларға ден қою жоспарлары
17.1 Төтенше жағдай (бұдан әрі – ТЖ) жағдайында мердігер ТЖ-ға ден қою жоспарының/ ТЖ-ға ден қою жоспарымен аварияларды жою жоспарының/ аварияларды жою жоспарының, дағдарыстық жағдайды басқару жоспарының, мұнай, мұнай өнімдері мен химиялық заттардың төгілуінің алдын алу және жою жоспарының, Тапсырыс берушінің ұңғымасын басқаруды жоғалтқан кезде авариялық жағдайды жою жоспарының өзектілігіне кепілдік беруге тиіс. Жоспарлардың көшірмелерін Тапсырыс беруші ұсынады, дегенмен бұл мердігер төтенше жағдай туындаған кезде Тапсырыс берушінің ресурстарына ғана сене алады дегенді білдірмейді. 
Төтенше жағдайларға ден қою жоспары қазіргі заманғы инциденттерге ден қою жүйесіне сәйкес келуі керек және кем дегенде мыналарды қамтуы керек:
(a) ТЖ ұғымдары, ТЖ түрлері, әр деңгейді сипаттайтын әрекет ету деңгейлері және ТЖ кезінде әрекет ету шектері. Көрнекілік пен жақсы түсіну үшін блок-схемалар мен басқа визуалды құрылғыларды қолданған жөн;
(b) Мердігердің ТЖ жөніндегі жұмыс басшысының, авария орнындағы Тапсырыс беруші өкілінің міндеттерін, жауапкершілігін сипаттау
(c) Тапсырыс берушінің авариялық жұмыстарды үйлестіру тобының (бұдан әрі - АЖҮТ) міндеттерін, жауапкершілігін сипаттау. Апат орнында ресурстар жетіспеген жағдайда қосылады. АЖҮТ-дағы әрбір рөлдің міндеттері мен жауапкершілігін сипаттау.
(d) ТЖ-ның барлық анықталған ықтимал сценарийлерінің сипаттамасы ТЖ-ның қандай да бір ықтимал сценарийін іске асыру кезінде авариялық жұмыстарды үйлестіру тобындағы әрбір рөлдің іс-қимылдарының сипаттамасы.
(e) Әрбір ықтимал төтенше жағдай сценарийі бойынша қысқа әрекет алгоритмі бар Блок-схемалар.
(f) Қосымшалар: мердігер мен Тапсырыс берушінің басқа құжаттарымен өзара іс-қимыл жасау; кезекшілікті басқару, АЖҮТ-ты құлақтандыру және жұмылдыру; объектіде және АЖҮТ-та ТЖ-ға ден қоюды ұйымдастыру жүйесі; басқа мердігерлермен Интеграция; ТЖ кезінде мемлекеттік органдарды міндетті түрде хабардар ету рәсімі; ТЖ кезінде қолда бар ресурстардың тізімі.
Мұнай, мұнай өнімдері мен химиялық заттардың төгілуінің алдын алу және жою жоспары кем дегенде мыналарды қамтуы тиіс:
(a) Төгілу ұғымы
(b) Мұнай, мұнай өнімдері мен химиялық заттардың төгілуінің ықтимал сценарийлері
(c) Мердігердің ТЖ жөніндегі жұмыс басшысының, авария орнындағы Тапсырыс беруші өкілінің міндеттерін, жауапкершілігін сипаттау
(d) Тапсырыс берушінің авариялық жұмыстарды үйлестіру тобының (бұдан әрі - АЖҮТ) міндеттерін, жауапкершілігін сипаттау. Апат орнында ресурстар жетіспеген жағдайда қосылады. АЖҮТ-дағы әрбір рөлдің міндеттері мен жауапкершілігін сипаттау.
(e) Мұнай, мұнай өнімдері мен химиялық заттардың төгілуі кезіндегі ден қою шаралары
(f) Жиналған мұнайды, мұнай өнімдерін және химиялық заттарды уақытша сақтауға арналған алаңдарды ұйымдастыру
(g) Төгілген мұнай, мұнай өнімдері мен химиялық заттарды жинау кезіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
(h) Төгілуді жоюға, қоршаған ортаға келтірілген залалды қаржыландыруға және өтеуге арналған шығындарды есепке алу тәртібі 
(i) Қосымшалар: мердігер мен Тапсырыс берушінің басқа құжаттарымен өзара іс-қимыл жасау; кезекшілікті басқару, АЖҮТ-ты құлақтандыру және жұмылдыру; объектідегі және АЖҮТ-тағы төгілулерге ден қоюды ұйымдастыру жүйесі; басқа мердігерлермен Интеграция; төгілу кезінде мемлекеттік органдарды міндетті түрде хабардар ету процедурасы; төгілу кезінде қолда бар ресурстардың тізімі.
Ұңғыманы басқаруды жоғалтқан кезде төтенше жағдайды жою жоспары кем дегенде мыналарды қамтуы керек:
(a) Кіріспе
(b) Авариялық ден қоюдың ұйымдық құрылымы
(c) Авариялық ден қою деңгейлері
(d) Материалдық-техникалық қамтамасыз ету және дайындық, өртке қарсы жабдықтарға және ұңғымаларды герметикалауға арналған жабдықтарға арналған логистика бағдарламасы; 
(e) Жабдықтар мен қызметтер жөніндегі анықтамалық, байланыс тұлғалары, телефондары, электрондық поштасы көрсетілген қызметтер мен жабдықтарды жеткізушілерді ұйымдастыру тізбесі;
(f) Жеке іс-қимыл регламенті
(g) Деректерді және алдын ала (бастапқы) есептерді тіркеуге арналған нысандар;
(h) Аббревиатуралар тізімі
(i) Қауіпсіздік техникасы, ұңғыманы басқару кезіндегі қатерлерді бағалау, ұңғымадағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жоспары;
(j) Қорытынды
(k) Ұңғымадағы бақыланбайтын шығарындыларды жою кезіндегі тәуекелдерді бағалау;
(l) Тік геологиялық-техникалық іс-шаралар;
(m) Бостатушы ұңғымасын бұрғылау;
(n) Учаскені бағалау, бортқа және жабық аймақтарға оралу.

ТЖ-ға ден қою
17.2 Мердігер және қосалқы мердігер:
(o) ТЖ-ға ден қою жоспарын/ алаңдағы аварияларды жою жоспарын ТЖ-ға ден қою жоспарымен/ аварияларды жою жоспарымен, дағдарыс жағдайын басқару жоспарымен, Тапсырыс берушінің мұнай, мұнай өнімдері мен химиялық заттардың төгілуінің алдын алу және жою жоспарымен байланыстыру;
(p) мердігер ТЖ-ға ден қою шараларын қолданысқа енгізу қажет болған кезде өзінің мердігерімен бір мезгілде;
(q) Шартқа ДСӨҚҚОҚ бойынша жоспарға сәйкес өзінің авариялық ден қою ресурстарын кезең-кезеңімен тексеру;
(r) Шарттың қолданылу уақытында Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша алаңнан эвакуациялау бойынша жаттығуларды қоса алғанда, оқу-жаттығу сабақтарына (бұдан әрі – ОЖС), объектідегі жаттығуларға қатысуға құқылы:
(s) Өрт, жарылыс және медициналық эвакуация кезіндегі оқу-жаттығу ;
(t) Мұнай, мұнай өнімдері мен химиялық заттардың төгілуі кезіндегі ОЖС және жаттығу; 
(u) Оқу-жаттығу сабақтары мен жаттықтырулар нәтижелері бойынша кеңестерге қатысу;
(v) Ресурстарды бөлу және келісілген іс-шараларды уақтылы жабу.
Авариялық-құтқару жабдықтары бойынша міндеттемелер
17.3 Мердігер және /немесе қосалқы мердігер мердігердің персоналын басқару және/немесе мердігердің жабдықтары мен материалдарын сақтау мақсатында Тапсырыс берушінің аумағын / қоғамдық жерлерді алып жатқан жағдайда мердігер тәуекелдерге сәйкес келетін авариялық-құтқару жабдығын беруге тиіс. Мердігер:
(a) мердігердің құжатталған жабдық жоспарын жүргізу;
(b) ТЖ-ға ден қою жоспарына/ аварияларды жою жоспарына мезгіл-мезгіл тексеру жүргізу және нәтижелерді құжаттау;
(c) жоспарларды өзгерту және жаңарту;
(d) Тапсырыс берушіге мердігер жабдығының жоспарларын және сұрау салу бойынша авариялық іс-шараларға тексеру жүргізу нәтижелерін беруге міндетті. 
17.4 Жоғарыда көрсетілген іс-шаралар жүргізілген жағдайда, бұл мердігерді және/немесе қосалқы мердігерді сол жерде авариялық іс-шараларды қамтамасыз ету және олардың қолданылуы үшін жауапкершіліктен босатпайды.
Есеп беру, жазатайым оқиғаларды тергеу және сәйкессіздіктер туралы есеп беру. 
17.5 Мердігер және қосалқы мердігер ықтимал қауіпті оқиғаларды қоса алғанда, авариялардың, жазатайым оқиғалардың есептілігі мен тергелуіне және Тапсырыс берушінің ДСӨҚҚОҚ жөніндегі саясатына, рәсімдеріне, қағидаларына, нұсқаулықтарына, басшылықтарына, стандарттарына сәйкес келмеуіне жауап беруі тиіс. Мердігер тапсырысшының ДСӨҚҚОҚБ жөніндегі саясаты, рәсімдері, ережелері, нұсқаулықтары, ережелері, басшылықтары, стандарттары мердігердің барлық персоналымен түсінікті және пайдаланылатынына кепілдік беруі тиіс.
17.6 [bookmark: _Toc56917052]Мердігер өзінің мердігерінің басшылығына және тапсырысшының басшылығына тексеру нәтижелері туралы баяндауға тиіс. Мердігер және / немесе кез келген қосалқы мердігер сұхбат немесе тергеу сараптамаларына қатысу үшін персоналды ұсынуы тиіс.
[bookmark: _Toc118729413]Бап 18 ДСӨҚҚОҚ бойынша мердігердің қосалқы мердігерлердің міндеттері
18.1 Мердігер Тапсырыс берушіге ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ басқару жүйесіне ендірілген қосалқы мердігерлердің ДСӨҚҚОҚ мәселелерін басқару жөніндегі рәсімді және қосалқы мердігерлердің ДСӨҚҚОҚ мәселелерін басқару жөніндегі жоспарды ұсынуы тиіс. Қосалқы мердігерлердің ДСӨҚҚОҚ  мәселелерін басқару жоспары мынадай элементтерден тұруы тиіс:
(n) [bookmark: _Toc234641944]Қосалқы мердігер мен шарт нөмірі көрсетілген мұқаба беті.
(o) Қызметтің немесе жұмыс атауы, жұмыс көлемінің қысқаша сипаттамасы.
(p) Қосалқы мердігердің жоғары басшылығы қол қойған ДСӨҚҚОҚ  саясаты
(q) ДСӨҚҚОҚ бойынша міндеттері мен жауапкершілігі бар Ұйымдық құрылым
(r) Т.А.Ә., ДСӨҚҚОҚ бойынша құрылымдық бөлімше басшысының және қызметкерлерінің түйіндемесі.
(s) Жабдықты салуға, іске қосуға, монтаждауға, бөлшектеуге, орнатуға байланысты барлық тәуекелдерді және оларды қолайлы деңгейге дейін бақылау шараларын анықтау. Әрбір тәуекелдің сипаттамасы және тәуекелді бақылау шараларының сипаттамасы;
(t) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қауіпсіздік техникасы, Электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жобалар мен бағдарламаларға тартылған барлық қолда бар мамандықтар үшін қажетті кәсіптік дағдылар мен білім беруді көрсете отырып, оқыту қажеттіліктерін талдау (мысалы: оқыту матрицасы): (1) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі базалық курстардың сипаттамасы (2) мердігер персоналына оқыту бағдарламасын жеткізу әдістері (мысалы: өз бетінше оқыту, оқу орталықтарын тарту) және (3), қандай курстар белгілі бір мамандық үшін міндетті (мысалы: құжатталған матрица немесе оқу жоспары, біліктілікті арттыру жоспары).
(u) Қолданыстағы тәуекелдерді жою, басқару, азайту үшін қызмет көрсету және шарт бойынша жұмыстарды орындау шеңберінде қолданылатын ДСӨҚҚОҚ бойынша қолданыстағы процедураларға, жоспарларға, нұсқаулықтарға, ережелерге, нұсқаулықтарға шолу. Бұл рәсімдер, жоспарлар, нұсқаулықтар, ережелер, басшылықтар мыналарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді: наряд-рұқсат беру жүйесі, шектеулі кеңістіктер, ЖҚҚ, ТОЖҚҚ қорғау, биіктіктен құлаудан қорғау, жапсырмалар мен құлыптар жүйесі, қалдықтарды басқару, төтенше жағдайларға жауап беру, мінез-құлықты талдау бағдарламасы, ДСӨҚҚОҚ инспекциялары мен аудиттері, ҚТ жиналыстары, жазатайым оқиғаларды тергеу және хабарлау, ДСӨҚҚОҚ қызметіне мониторинг және басқалар. 
(v) Төтенше жағдайларға ден қою жоспарының қысқаша сипаттамасы (өртке қарсы эвакуациялау жөніндегі Нұсқаулық, медициналық эвакуациялау жоспары, дағдарысты жағдайларды басқару жоспары, мұнай, мұнай өнімдері мен химиялық заттардың төгілуінің алдын алу және жою жоспары):
(w) Еңбекті қорғауды басқару жүйесі;
(x) ДСӨҚҚОҚ тұрғысынан маңызды өндірістік операциялардың тізімі;
(y) Өндірістік операциялардың сипаттамасы;
[bookmark: _Toc118729414]Бап 19 - Өмірлік маңызды ережелерге сәйкестік
19.1 Мердігер сайттағы мердігердің барлық қызметкерлерінің Тапсырыс берушінің өмірлік ережелерін сақтауын қамтамасыз етеді.
19.2	Өмірлік Маңызды Ережелер:
· Жұмысқа дайын болу;
· Көлік жүргізу кезіндегі қауіпсіздік;
· Қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге Наряд-рұқсат;
· Жұмыс басталар алдында энергия көздерін оқшаулау;
· Жабық кеңістіктегі жұмыстар.
· Биіктікте жұмыс істеу;
· Кернеулі жабдық;
· Жүк көтеру операциялары;
· Жұмыстарды орындау кезінде алкогольді, есірткі құралдарын, психотроптық заттарды және олардың аналогтарын пайдалануға тыйым салу;
· Өндірістік аймақта темекі шегуге тыйым салу;
· Қауіпсіздік белгілерін немесе қауіпсіздік құрылғыларын жоймаңыз;
· Қауіпсіз жұмыс орнын таңдаңыз.
19.2 Мердігер өмірлік маңызды ережелерді белсенді насихаттауға кепілдік береді.
[bookmark: _Toc118729415]БАП 20-мінез-құлықты талдау бағдарламасы
19.3 Мердігер Тапсырыс берушіге мінез-құлық аудиті бойынша рәсімді ұсынуға кепілдік береді және алаңда қауіпсіздіктің оң мәдениетін сақтау және құру үшін әзірленген қауіпсіздікке араласу бағдарламасын (STOP карточкалары немесе қауіпті әрекеттерді тексеру) бекітеді.
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