Шартқа № 4 қосымша. Қызмет бағасы
	№
	Қызметтердің атауы
	өлшем бірлігі
	Саны
	Бір бірліктің құны, теңге
	ҚҚС-сыз көрсетілетін қызметтердің жалпы құны
	ҚҚС ескерілген қызметтердің жалпы құны
	ақы төлеу т ртібі
	Төлем құжаттары

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Сынамаларды іріктеу үшін жабдықтар мен персоналды жұмылдыру/жұмылдыру
	операция
	24
(айына 2 рет)
2 * 12 ай = 24)
	Орындаушы Ұсынады
	№ 4 және 5 бағандардағы мәндерді көбейту арқылы есептеледі
	№6 +12 бағандағы мән есептеледі%
	Шартқа Сәйкес
	Орындалған қызметтер туралы есеп

	2
	Конденсат сынамасын алу
	Бірлік
	192
(компоненттік құрамға 4
4 суға
4 хлор тұзына
4 механикалық сипатта
16 * 12 ай = 192)
	Орындаушы Ұсынады
	№ 4 және 5 бағандардағы мәндерді көбейту арқылы есептеледі
	№6 +12 бағандағы мән есептеледі%
	Шартқа Сәйкес
	Орындалған қызметтер туралы есеп

	3
	Газ сынамаларын алу
	Бірлік
	48
(айына компоненттік құрамға 4
4 * 12 ай = 48)
	Орындаушы Ұсынады
	№ 4 және 5 бағандардағы мәндерді көбейту арқылы есептеледі
	№6 +12 бағандағы мән есептеледі%
	Шартқа Сәйкес
	Орындалған қызметтер туралы есеп

	4
	Қабат суынан сынама алу
	Бірлік
	24
(айына 2 рет)
2 * 12 ай = 24)
	Орындаушы Ұсынады
	№ 4 және 5 бағандардағы мәндерді көбейту арқылы есептеледі
	№6 +12 бағандағы мән есептеледі%
	Шартқа Сәйкес
	Есеп түріндегі сынақ хаттамалары

	5
	* Тұрақсыз конденсатты талдау
	Бірлік
	48
(айына 4 рет)
4 * 12 ай = 48)
	Орындаушы Ұсынады
	№ 4 және 5 бағандардағы мәндерді көбейту арқылы есептеледі
	№6 +12 бағандағы мән есептеледі%
	Шартқа Сәйкес
	Есеп түріндегі сынақ хаттамалары

	6
	* Сепарация газын талдау
	Бірлік
	48
(айына 4 рет)
4 * 12 ай = 48)
	Орындаушы Ұсынады
	№ 4 және 5 бағандардағы мәндерді көбейту арқылы есептеледі
	№6 +12 бағандағы мән есептеледі%
	Шартқа Сәйкес
	Есеп түріндегі сынақ хаттамалары

	7
	ГОСТ Р 57851 сәйкес газ конденсаты қоспасының компоненттік-фракциялық құрамын есептеу 4 бөлім
	Бірлік
	
48
(айына 4 рет)
4 * 12 ай = 48)
	Орындаушы Ұсынады
	№ 4 және 5 бағандардағы мәндерді көбейту арқылы есептеледі
	№6 +12 бағандағы мән есептеледі%
	Шартқа Сәйкес
	Есеп түріндегі сынақ хаттамалары

	8
	Қабат суын талдау
	Бірлік
	24
(айына 2 рет)
2 * 12 ай = 24)
	Орындаушы Ұсынады
	№ 4 және 5 бағандардағы мәндерді көбейту арқылы есептеледі
	№6 +12 бағандағы мән есептеледі%
	Шартқа Сәйкес
	Есеп түріндегі сынақ хаттамалары

	9
	Конденсаттағы хлорид тұздарының құрамын анықтау
	Бірлік
	48
(айына 4 рет)
4 * 12 ай = 48)
	Орындаушы Ұсынады
	№ 4 және 5 бағандардағы мәндерді көбейту арқылы есептеледі
	№6 +12 бағандағы мән есептеледі%
	Шартқа Сәйкес
	Есеп түріндегі сынақ хаттамалары

	10
	Су конденсатын талдау
	Бірлік
	48
(айына 4 рет)
4 * 12 ай = 48)
	Орындаушы Ұсынады
	№ 4 және 5 бағандардағы мәндерді көбейту арқылы есептеледі
	№6 +12 бағандағы мән есептеледі%
	Шартқа Сәйкес
	Есеп түріндегі сынақ хаттамалары

	11
	Конденсаттағы механикалық қоспалардың құрамын анықтау
	Бірлік
	48
(айына 4 рет)
4 * 12 ай = 48)
	Орындаушы Ұсынады
	№ 4 және 5 бағандардағы мәндерді көбейту арқылы есептеледі
	№6 +12 бағандағы мән есептеледі%
	Шартқа Сәйкес
	Есеп түріндегі сынақ хаттамалары

	12
	** Шық нүктесінің температурасын су арқылы анықтау
	Бірлік
	14
(айына 1 рет)
1 * 12 ай = 12)
+ 2  ЖАЖ кезінде
	Орындаушы Ұсынады
	№ 4 және 5 бағандардағы мәндерді көбейту арқылы есептеледі
	№6 +12 бағандағы мән есептеледі%
	Шартқа Сәйкес
	Есеп түріндегі сынақ хаттамалары

	Жалпы сомасы:
	
	
	
	



Ескерту:				
	*Тұрақсыз конденсатты немесе сепарациялық газды талдау тұрақсыз конденсатты немесе сепарациялық газды 1 жалпы талдауды алу үшін қажет 2 зерттеуді (күкірт және көмірсутек компоненттері) қамтиды			
	** Көрсетілген құнға инженердің көшпелі жұмысы, мамандандырылған жабдықты пайдалана отырып, тест сепараторларының әрқайсысында 1 нүктені өлшеу және Сынақ хаттамасын ресімдеу кіреді			
