Перечень и общее количество средств измерений
расхода, уровня и количества вещества
Таблица 1
	№ 
	Наименование поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг
	Тип
	Характеристика поставляемых товаров/

выполняемых 

работ/

оказываемых 

услуг
	Место

 оказания услуг
	Кол-во
	Сроки оказания услуги

	1
	Преобразователь расхода
	PNF-200, PNF-150

ELKORA C-30;

ЭМИС МАГ-270; 

ТПР НОРД 200 и другие
	Dу 

от 100 до 300 мм

170-2540 м3/ч
	Лаборатория Исполнителя
	32
	По Заявке Заказчика

	2
	Преобразователь уровня/сигнализаторы уровня, уровнемеры
	EZ Modulevel XE51;

Eclipse 705; 

Liquicap M FTL-51;

DELTA-M

ДУУ-4,Сапфир-22, и другие
	от 0 до 30 000 мм
	-*-
	40
	-*-

	3
	Датчики расхода газа, счетчики газа
	ДРГ.М;

OPTISONIC 7300 и другие
	Свыше 2500

 м3/час
	-*-
	12
	-*-

	4
	Счетчик воды 
	СТВ, МТК,

 МТН, Zenner и другие
	Dу свыше 50 мм
	-*-
	6
	-*-

	5
	Мерник эталонный 
	М2Р
	от 5 до 1000 л
	-*-
	12
	-*-

	6
	Ротаметры
	RAMC01, ЭМИС МЕТА-215 и другие
	0÷110 л/ч
	Лаборатория Исполнителя
	6
	-*-

	7
	Расходомер    электромагнитный         
	Sitrans FM (модель 

MAG5000) 
	диапазон скорости жидкости 

от 0 до 10 м/сек; 

диапазон расхода жидкости

 от 6,4 до 636 м3/ч  
	-*-
	4
	-*-

	8
	Расходомер ультразвуковой  
	Panametrics  PT878

Fluxus DF868
	согласно тех. документации
	-*-
	4
	-*-

	9
	Дозаторы пипеточные
	ДПОПц1-20 и другие
	
	-*-
	6
	-*-

	10
	Мерник эталонный 1-го разряда
	SERIES «M»
	60 л
	-*-
	1
	-*-

	11
	Счетчик жидкости 
	ППО
25-1,6 СУ-03, СКЖ и другие
	Диаметр условного прохода 25 мм;

Кинет вязкость 0,55 мм2/сек) до 1,0;

Раб. Р 1,6 МПа
	-*-
	3
	-*-

	
	Ремонт
	
	
	
	
	

	1
	Счетчик жидкости 


	ППО
25-1,6 СУ-03, СКЖ и другие
	Диаметр условного прохода 25 мм;

Кинет вязкость 0,55 мм2/сек) до 1,0;

Раб. Р 1,6 МПа
	-*-
	2
	-*-


 Всего: 128
