Перечень и общее количество средств измерений, подлежащие поверке в 2027 г.
	№ 
	Наименование поставляемых товаров/
выполняемых работ/
оказываемых услуг
	Тип
	Характеристика поставляемых товаров/
выполняемых 
работ/
оказываемых
 услуг
	Ед. изм.
	Место
 оказания услуг
	Кол-во
	Методика поверки
	Срок оказания услуги

	1
	Расходомер-счетчик массовый
	Optimass-2400
	D усл. прохода 
250 мм,

Q ном=1 200 000 кг/ч
Q max=2 300 000 кг/ч
Диапазон измерения плотности 

от 400 до 3000 кг/м3
	шт.
	Мангистауская область, Каракиянский район, Жетыбайский с.о.,

м/р "Жетыбай"


	9
	KZ.04.02.09054-2014
МП РТ 1902-2013 "ГСИ. Расходомеры-счетчики массовые OPTIMASS Методика поверки"
	1-2 квартал 2027 г.


