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1 Жалпы ережелер 
1.1.	Осы Арнайы киім мен жеке қорғаныс құралдарының үлгілерін бағалау тәртібі мен әдістемесі (бұдан әрі – Тәртіп) «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2022 жылғы «3» наурыздағы № 193 хаттама)  бекітілген «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне» және «Самұрық-Энерго» АҚ және оның еншілес, әрі тәуелді ұйымдарының арнайы киімдері мен жеке қорғаныс құралдарына қойылатын бірыңғай техникалық талаптар стандартына (2025 жылғы 29 желтоқсандағы №39 хаттама) сәйкес әзірленді.
[bookmark: _GoBack]1.2.	Тәртіп «Самұрық – Энерго» акционерлік қоғамында және оның еншілес, әрі тәуелді ұйымдарының (бұдан әрі - Компания) сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестігі тұрғысынан арнайы киім мен жеке қорғаныс құралдарының (бұдан әрі –  АКжЖҚҚ ) үлгілерін бағалау жөніндегі аккредиттелген сынақ зертханасымен берге жүргізілетін сараптама комиссиясының (сарапшының) жұмысын ұйымдастыруға/ өзара іс-қимылға қойылатын талаптарды айқындайды.
1.3.	Тәртіпті сараптама комиссиясы (сарапшы)/ аккредиттелген сынақ зертханасы сараптама қорытындысын дайындау кезінде қолданады.
1.4.	Тәртіп төмендегідей процестерді реттейді:
1) бағалау үшін  АКжЖҚҚ  үлгілерін алу және беру тәртібі;
2)  АКжЖҚҚ  үлгілеріне бағалау жүргізу мерзімдері;
3)  АКжЖҚҚ  үлгілеріне бағалау жүргізу әдістемесі;
4) Сатып алуды ұйымдастырушыға/Тапсырыс берушіге сараптамалық қорытынды дайындау және ұсыну;
5)  АКжЖҚҚ  үлгілерін есепке алу және сақтау.

            2 Анықтамалар мен қысқартулар
           2.1.	Тәртіпте төмендегідей негізгі анықтамалар мен қысқартулар қолданылады:

	аккредиттелген сынақ зертханасы
	–
	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аккредиттелген тәуелсіз ұйым, оның зертханалық жағдайларында  АКжЖҚҚ  үлгілеріне сынақтар жүргізіледі;


	Тапсырыс беруші
	–
	«Самұрық-Энерго» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдары;


	тендерлік құжаттама
	–
	Сатып алуды ұйымдастырушы тарапынан өткізілетін тауарларды сатып алу рәсімі мен шарттарын айқындайтын құжаттар жиынтығы;


	әлеуетті өнім берушінің өтінімі (өтінім)
	–
	әлеуетті өнім берушінің тендерлік құжаттамада белгіленген талаптар мен шарттарға сәйкес тауарларды жеткізуді жүзеге асыруға келісімін білдіру нысаны, сондай-ақ жеткізуге ұсынылатын тауарлар туралы ақпаратты қамтитын әлеуетті өнім берушінің құжаттары;


	 АКжЖҚҚ  үлгісі
	–
	Тауарлар тізбесінде тұрған, жеткізілімге ұсынылатын арнайы киім мен жеке қорғаныс құралдарының үлгісі;


	Сатып алуды ұйымдастырушы
	–
	сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындау мақсатында Тапсырыс беруші(лер) айқындаған заңды тұлға не құрылымдық бөлімше;


	 АКжЖҚҚ  үлгілерін бағалау
	–
	 АКжЖҚҚ  үлгілерінің сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестігін/сәйкес еместігін айқындау процесі;


	Тауарлар тізбесі
	–
	сатып алу барысында құрамы Қордың бірінші басшысының немесе ол уәкілеттік берген өзге де тұлғаның шешімімен айқындалатын, үлгілері талап етілетін Тауарлардың тізбесін бекіту жөніндегі Қор комиссиясы бекіткен үлгілерді талап етуге жол берілетін тауарларды және сатып алу санаттық стратегияларының периметріне кіретін тауарларды қамтитын тізбе;


	әлеуетті жеткізуші
	–
	кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, егер оларға қатысты Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе), сатып алу туралы шарт жасасуға үміткер заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум);


	Арнайы киім және жеке қорғаныс құралдары ( АКжЖҚҚ )
	–
	Тапсырыс берушінің қызметкерлерін зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғауға арналған, сатып алу кезінде үлгілері талап етілетін Тауарлар тізбесінде көрсетілген құралдар;


	КО ТР 019/2011
	–
	Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 878 шешімімен бекітілген «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті;


	сарапшы
	–
	өткізілетін сатып алу нысанасына сәйкес сала бойынша тиісті құжаттармен (дипломдармен, сертификаттармен, куәліктермен және басқа да құжаттармен) расталатын арнаулы және (немесе) техникалық білімі, тәжірибесі мен біліктілігі бар, әлеуетті өнім берушілер ұсынған  АКжЖҚҚ  үлгілерінің сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігіне сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындауға қатысу үшін Сатып алуды ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші тарапынан тартылған жеке тұлға;


	сараптамалық қорытынды
	–
	сараптама комиссиясының (сарапшының)/аккредиттелген сынақ зертханасының сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келуін бағалау туралы мәліметтерді және (немесе) сынақ хаттамаларын қамтитын құжаты;


	сараптамалық комиссия
	–
	Сатып алуды ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігіне  АКжЖҚҚ  үлгілерінің сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындауға қатысатын сарапшыларды тарта отырып құратын алқалы органы;


	Қор
	–
	«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы;



3 Бағалау үшін  АКжЖҚҚ  үлгілерін алу және беру тәртібі
3.1.	Сатып алуды ұйымдастырушы Тауарлар тізбесінде тұрған АКжәне ЖҚ құралдарын сатып алу туралы хабарландыруда әлеуетті өнім берушілердің  АКжЖҚҚ  үлгілерін беру қажеттігі туралы талапты белгілеуге құқылы. Әлеуетті өнім беруші ұсынатын үлгілердің саны бірдей тауарға 1 (бір) бірліктен аспауға тиіс.
Бұл ретте бағалаудан өткен  АКжЖҚҚ  үлгілері, төменде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, қайтаруға жатпайды:
- әлеуетті өнім берушінің алдын ала қарау сараптамасының нәтижелері бойынша жасалған ескертулерді пысықтау және түзету мақсатында үлгіні қайтару туралы талаптары. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші сараптама комиссиясы көрсеткен ескертулермен келісетіндігін жазбаша келісім арқылы білдіреді;
- сатып алу қорытындылары бойынша жеңімпаз деп танылған өнім берушіні және екінші орын алған әлеуетті өнім берушіні қоспағанда, әлеуетті өнім берушінің алдын ала қарау сараптамасының нәтижелеріне және (немесе) үлгіні сараптау бөлігіндегі қорытындылар хаттамасына ескертулер болмаған кезде үлгіні (лерді) қайтару туралы талаптары;
- үлгіні (-лерді) сараптау бөлігінде сатып алу қорытындыларының нәтижелеріне шағымдану мақсатында әлеуетті өнім берушінің үлгіні (- лерді) қайтару туралы талаптары.
3.2.	Әлеуетті өнім беруші өтінімдерді ашу күніне дейін осы Тәртіптің 3.1 – тармақшасында көрсетілген жағдайда сатып алуды ұйымдастырушыға/Тапсырыс берушіге тізімдемесі тендерлік құжаттамада айқындалған Сқаж үлгілерін және Сқаж үлгілеріне ілеспе құжаттаманы (бұдан әрі-ілеспе құжаттама) беруге міндетті, оның ішінде:
1) ұсынылатын тауардың үлгісі бұйымның техникалық және пайдалану параметрлері көрсетіле отырып, оның фирмалық таңбалануын,  АКжЖҚҚ  паспортын, үлгілерді ұсыну сәтінде кемінде 1 (бір) жыл бұрынғы Қазақстан Республикасының аккредиттелген зертханасының техникалық сипаттамалары көрсетіле отырып, пайдаланылатын матаны сынау хаттамаларын (сатып алу кезеңінде зертханалық сынақтар жүргізілмеген жағдайда) қамтуға тиіс.
2) АКжәне ЖҚ құралдарын сақтау, пайдалану, күту, жөндеу, қызмет көрсету, тасымалдау және кәдеге жарату шарттары туралы мәліметтерді қамтитын құжаттар;
3) конфекциялық карта.
3.3.	Бұл ретте тізбесі тендерлік құжаттамасында айқындалған  АКжЖҚҚ  үлгілеріне ілеспе құжаттама не ілеспе құжаттаманың толық топтамасы болмаған жағдайда Сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге  АКжЖҚҚ  үлгілерін қараусыз қайтарады.
3.4.	Сатып алуды ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші сатып алуды өткізу кезеңінде аккредиттелген сынақ зертханасын тарту жолымен  АКжЖҚҚ  үлгілеріне бағалау жүргізуге құқылы. Бұл ретте, осы зертхананы таңдау конкурстық негізде жүзеге асырылады. 
3.5.	Сатып алуды ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші алынған  АКжЖҚҚ  үлгілерін және  АКжЖҚҚ  үлгілеріне ілеспе құжаттаманың толық жиынтығын көрсетілген зертханаға жібереді.


4 АКжЖҚҚ үлгілеріне бағалау жүргізу мерзімдері
4.1.	Сараптама комиссиясы (сарапшы)/ аккредиттелген сынақ зертханасы  АКжЖҚҚ  үлгілерін және  АКжЖҚҚ  ілеспе құжаттамасының толық топтамасын алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде оларға бағалау жүргізеді. АКжЖҚҚ сынағына байланысты қосымша қарау қажет болған жағдайда, қарау мерзімі сынақ нәтижелерін алғанға дейін қосымша ұзартылады, бірақ 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайды.
4.2.	 Аккредиттелген сынақ зертханасы СОиСИЗ үлгілерін және СОиСИЗ үлгілеріне ілеспе құжаттаманың толық пакетін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде оларды бағалауды жүргізеді және сараптамалық қорытындыға қол қойылған күні Сынақ хаттамасын сатып алуды ұйымдастырушыға және (немесе) Тапсырыс берушіге жібереді.

5  АКжЖҚҚ  үлгілеріне бағалау жүргізу әдістемесі
5.1.	Аккредиттелген сынақ зертханасы  АКжЖҚҚ  үлгілерін бағалауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізеді.
5.2.	Сараптама комиссиясының (сарапшының)  АКжЖҚҚ  үлгілерін бағалауы мынадай кезеңдермен жүргізіледі:
1)  АКжЖҚҚ  үлгілерінің саны мен толықтығын бақылау,  АКжЖҚҚ  үлгілерін сырттай қарау, ілеспе құжаттаманың болуын, толықтығын және мазмұнын тексеру;
2) өндіріс технологиясын және  АКжЖҚҚ  үлгілерінің сапалық сипаттамаларын тексеру;
3) 6-бөлімде сипатталған сараптамалық қорытындыны дайындау.
5.3.	 АКжЖҚҚ  үлгілерінің саны мен жиынтығын бақылау мына процестерді қамтиды:
1) қаптаманың тұтастығын, дұрыстығын,  АКжЖҚҚ  үлгілерінің таңбалануын тексеру;
2) ИСАЖ үлгілерінің жинақталуын тексеру;
3) ақауларды, деформацияларды және механикалық зақымдануларды анықтау үшін  АКжЖҚҚ  үлгілерін көзбен шолып тексеру;
4)  АКжЖҚҚ  үлгілерінің нақты өлшемдерінің ілеспе құжаттамада көрсетілген мәліметтерге сәйкестігін тексеру;
5) қолданылатын маталардың/материалдардың/фурнитураның және АКжәне ЖҚ құралдарының басқа да құрамдас бөліктерінің ілеспе құжаттамада көрсетілген мәліметтерге сәйкестігін тексеру. Матаның қолмен күш салмай тарту арқылы тігілген жіктерінің ажырамауы, су өткізбеуі, отқа төтеп беруі, жанбауы, бықсымауы тексеріледі. 
6)  АКжЖҚҚ  үлгілеріндегі фурнитура/ ішкі тігін-жарақтарының (ысырмасы, ілгектері, баспа түймелері, курсорлары (жүгіртпелері), фиксаторлар, жарық шағылыстыратын таспалары, артқы бөлігіндегі жапқыштары, ішкі астары) сапасы мен бекітілу беріктігін тексеру және олардың дұрыс жұмыс істеуі;
7)  АКжЖҚҚ  үлгілерінің құрамдас бөліктерінде пішіндердің симметриялылығы, жұптасқан бөлшектерінің орналасуы, тесіктері мен жыртықтарының болмауы, жеңдері мен етектерінің бірдей орналасуы, жарықтардың, ернеу қылауларының болу/болмауы, тоттануға қарсы жабынның бұзылуы, ісіну, жарықшақ, кетіктер, тікенді және өткір ұштарының болуы/болмауы және басқа да ақаулар тұрғысынан тексеру;
8)  АКжЖҚҚ  үлгілерінің құрамдас бөліктеріндегі тігістерінің/жұп бөліктерінің біркелкі орналасуы, жыртық/тесіктерінің болмауы, жіптерінің тегіс, тұтас тігістердің соңындағы жіптердің шашырамауы және басқа да ақаулардың болмауына/болуына, оның ішінде осы тармақтың 7) тармақшасында санамаланғандарына сәйкес тексеру;
9)  АКжЖҚҚ  үлгілерін кепілді сақтау және пайдалану мерзімдерін тексеру.
5.4.	 АКжЖҚҚ  үлгілерінің сапалық сипаттамаларын тексеру мынадай процестерді қамтиды:
1) міндетті көрсеткіштерді бағалау (жылуды сақтау қалпы, киім кигендегі микроклимат, конструкцияның еңбек жағдайларына және антропологиялық өлшемдерге сәйкестігі, бұйымның салмағы, үздіксіз пайдалану ұзақтығы, тігістің шыдамдылығы, жыртылу жүктемесі, модельдің композициялық және түсті шешімінің тұтастығы, жууға және химиялық тазалауға төзімділігі, электр өрісінің кернеулігі); 
2) тиімділік көрсеткіштерін бағалау (бөлшектің екпініне төзімділік дәрежесі, буға төзімділік, ауа өткізу деңгейі, қорғасынға қарсы эквиваленті (рентген сәулелерінен қорғау), радиоактивті заттардан қорғау коэффициенті және залалсыздандыру қабілеті, электрондық және магниттік өрістерден қорғау коэффициенті, электр зарядтарынан қорғау коэффициенті, шаң өткізбейтіндігі, шаңсорғышқа төзімділігі, қышқыл және сілтіге төзімділігі, лактардың, бояулардың, органикалық еріткіштердің, жанар-жағар майлардың, мұнайдың өткізгіштігі, су өткізбейтін, дезинсекцияға төзімді, отқа төзімді);
3)  АКжЖҚҚ  үлгілерінің ыңғайлылығын/ыңғайсыздығын немесе  АКжЖҚҚ  үлгілерін пайдалану кезінде туындауы мүмкін басқа да мән-жайларды (қажет болған жағдайда) айқындау мақсатында еңбек жағдайларында  АКжЖҚҚ  үлгілерін сынақтан өткізу.
Қосымша, қажет болған жағдайда аккредиттелген сынақ зертханасында сынау техникалық ерекшелікте көрсетілген мынадай физикалық-механикалық, пайдалану және қорғау көрсеткіштерінің, КО ТР және МемСТ сәйкестігіне сараптама жүргізіледі:
· киім матасының беткі тығыздығы;
· костюм материалдарының жалпы жылу кедергісі 0,50 оС*м2 / Вт кем болмауы тиіс (қысқы киім үшін);
· киім материалдарының жоғарғы қабатының немесе пакетінің ауа өткізу қабілеті 40 дм3 / м2*с аспауы тиіс (қысқы киім үшін);
· 12' бақылау бұрышының және 5о жарықтандыру бұрышының мәндері кезінде жарық қайтаратын материалдан жасалған сигналдық жолақтардың жарық қайтару коэффициенті (2 қорғау класы) кемінде 330 кд/(люкс*м2) болуы және 5 рет жуғаннан немесе химиялық тазалаудан кейін (жазғы және қысқы киім үшін) өзінің қорғаныш қасиеттерін сақтауы тиіс;
· механикалық әсерлерден қорғау үшін матаның жарылғыш жүктемесі кемінде 400 Н болуы керек (жазғы және қысқы киімдер үшін);
· механикалық әсерлерден қорғау үшін тігістердің жыртылу жүктемесі кемінде 250 Н болуы керек (жазғы және қысқы киімдер үшін);
· матаның шаң өткізбеушілігі 40 г/м2 аспауы керек және 5 рет жуғаннан немесе құрғақ тазалаудан кейін (жазғы және қысқы киім үшін) шаңнан қорғайтын қасиеттерін сақтауы керек;
· мата отқа төзімді болуы (матаны жалынның ішінде 30 секунд ұстаған кезде жанған және бықсыған қалдығы 0 секундты құрауы тиіс) және 5 рет жуғаннан соң немесе химиялық тазалаудан соң қорғаныш қасиеттерін сақтауға тиіс (жазғы және қысқы киімдер үшін);
· жуудың (химиялық тазалаудың) - кептірудің 5 циклынан кейін айқындалатын киімді қорғау деңгейі жуудың (химиялық тазалаудың) – кептірудің 50 циклынан кейін (электр доғасының термиялық тәуекелдерінен қорғау үшін жазғы және қысқы киімдер үшін) бастапқы деңгейден 5 пайыздан аспауға тиіс;
– жуу (химиялық тазалау) - кептірудің 50 циклынан кейін киімнің беткі электрлік кедергісінің мәні 107 Ом-нан аспауы тиіс (электр доғасының термиялық тәуекелдерінен қорғау үшін жазғы және қысқы киімдер үшін);
– киім екінші дәрежелі күйіктерден сақтауы керек (жазғы және қысқы киімдер үшін электр доғасының термиялық тәуекелінен қорғау үшін);
- 200 Дж кем емес энергиямен соғылған кезде қорғаныш шұлықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы 20 мм кем болмауы тиіс (арнайы аяқ киім үшін);
– табан материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс (арнайы аяқ киім үшін); 
- үстіңгі жағы бар төменгі бөліктердің бекіту беріктігі кемінде 45 Н / см болуы тиіс (арнайы аяқ киім үшін);  
- бөлшектердің қосылыстары, түбінің үстіңгі жағымен қосылуынан басқа, кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек (арнайы аяқ киім үшін) және басқалары.

6 Сатып алуды ұйымдастырушыға/Тапсырыс берушіге сараптамалық қорытынды дайындау және ұсыну
6.1.	Сараптама комиссиясы (сарапшы) өткізген АКжЖҚҚ үлгілерін бағалау нәтижелері бойынша осы Тәртіпке № 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша сараптамалық қорытынды жасалады.
6.2.	Аккредиттелген сынақ зертханасының сынақ хаттамасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген нысан бойынша жасалады.
6.3.	 Сараптамалық қорытынды Сатып алуды ұйымдастырушыға/Тапсырыс берушіге осы Тәртіптің 4.1- және 4.2-тармақшаларында көрсетілген мерзімдерден кешіктірілмей беріледі.
6.4.	Әлеуетті өнім берушіге ескертулер беру кезеңінде Сатып алуды ұйымдастырушы пысықтау элементтерін фотофиксациялау және үлгілерді қабылдамау бойынша мәліметтерді ұсынуға міндетті.

7 АКжЖҚҚ үлгілерін есепке алу және сақтау
a. Бағалау жүргізілген АКжЖҚҚ-нің барлық үлгілері сатып алудың жеңімпазы деп танылған әлеуетті өнім берушімен Сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде сақталады. Бұл ретте жеңімпаз деп танылған және қорытындылары бойынша екінші орын алған әлеуетті өнім берушінің үлгілері шарттық міндеттемелер орындалғанға дейін сақталады.
b. 7.2.	Әлеуетті өнім берушіден сараптамалық қорытынды бөлігінде қорытындылар хаттамасының нәтижелерімен келіспейтіні туралы шағым түскен жағдайда, сатып алуды ұйымдастырушы даулы мәселелер шешілгенге дейін сараптама нәтижелеріне шағымдану мүмкіндігімен үлгі данасын берген кезде үлгілердің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
7.3. АКжЖҚҚ үлгілерін сақтауға сараптау комиссиясы (сарапшы) бағалау жүргізген Сатып алуды ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші жауапты болады.
7.4. Бағалауды аккредиттелген сынақ зертханасы жүргізген АКжЖҚҚ үлгілерін сақтауға аталған зертхана жауапты болады және сараптамалық қорытынды бөлігінде қорытындылар хаттамасының нәтижелерімен келіспеу туралы әлеуетті өнім берушіден шағым түскен жағдайда даулы мәселелер шешілгенге дейін үлгілердің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
7.5. Ұсынылған АКжЖҚҚ үлгілері 3.1-тармақшаға сәйкес және 7.1-тармақшаға сәйкес мерзімі өткеннен кейін әлеуетті өнім берушілерге қайтарылады не Сатып алуды ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші сатып алудың жеңімпазы деп танылған әлеуетті өнім берушімен Сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде АКжЖҚҚ үлгілерін жояды, бұл туралы 7.2 және 7.4-тармақшаларға сәйкес туындаған даулы мәселелер болмаған жағдайда осы Тәртіпке № 2 қосымшаға сәйкес акт жасалады. 




«____________» акционерлік қоғамында және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы «____________» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдарда арнайы киім үлгілері мен жеке қорғаныс құралдарының сәйкестігін бағалау тәртібі мен әдістемесі
редакция 	10 беттің 9-парағы



«____________» АҚ-ның  202_ жылғы «____» ____________ №_____ бұйрығымен бекітілген «____________» АҚ-да және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы «____________» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдарда арнайы киім үлгілері мен жеке қорғаныс құралдарының сәйкестігін бағалау тәртібі мен әдістемесіне  
№ 1 қосымша


Сараптама қорытындысы
№ ________ сатып алу  _______қаласы	______ 20__ жыл
Құрамында сарапшы/аккредиттелген сынақ зертханасы бар сараптама комиссиясы:__________________________________________
өз құзыреті шегінде сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі тұрғысынан арнайы киім мен жеке қорғаныс құралдарының үлгілерін қарап және зерделеп,  төмендегідей қорытындылайды:
	№ р/с
	Лот № 
	тауардың атауы*
	АКжЖҚҚ үлгілерін ұсынатын әлеуетті өнім берушінің атауы
	АКжЖҚҚ үлгілерінің сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктердің талаптарына сәйкестігі/сәйкессіздігі
	АКжЖҚҚ үлгілерінің техникалық ерекшеліктердің талаптарына сәйкессіздігі туралы ақпарат**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Лауазымы				                                                                                                                                                                              ТАӘ 
                                сараптама комиссиясы мүшелерінің/аккредиттелген сынақ зертқанасының өкілі уәкілеттік берген сарапшының қолдары							
                                                                                                   _________________________________
* сараптама комиссиясы/сарапшы толтырады
** АКжЖҚҚ үлгілерін сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктердің талаптарына сәйкес емес деп таныған жағдайда толтырылады

«____________» АҚ-ның  202_ жылғы «____» ____________ №_____ бұйрығымен бекітілген «____________» АҚ-да және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы «____________» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдарда арнайы киім үлгілері мен жеке қорғаныс құралдарының сәйкестігін бағалау тәртібі мен әдістемесіне  № 2 қосымша


Арнайы киім мен жеке қорғаныс құралдарын жою туралы акт
_______қаласы	               					___ _________ 20__ жыл

Біз, төменде қол қойғандар, жеке қорғаныс құралдарының мынадай үлгілері жойылғаны туралы осы актіні жасадық:

	№ р/с
	Сатып алу нөмірі
	АКжЖҚҚ үлгілерінің атаулары
	АКжЖҚҚ үлгілерін ұсынатын әлеуетті өнім берушінің атауы

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	



Лауазымы			қолы				ТАӘ

