Приложение № 2

к технической спецификации

Перечень загрязняющих веществ, отводимых с очищенными бытовыми сточными водами в приемник сточных вод (поле испарения) на месторождение «Терен-Узек», Прорва ВП. «Каспий Самал»  НГДУ «Жылыоймунайгаз».

	№
	Наименование показателей 
	Фактическая концентрация (ед.изм)

	1
	Взвешенные вещества
	мг/л.

	2
	Сульфаты
	мг/л.

	3
	Хлориды.
	мг/л.

	4
	Азот аммонийный
	мг/л.

	5
	Нитриты
	мг/л.

	6
	Нитраты
	мг/л.

	7
	Железо общее
	мг/л.

	8
	Фосфаты
	мг/л.

	9
	АПАВ
	мг/л.

	10
	ХПК
	мг/л.

	11
	БПК5
	мг/л.

	12
	Нефтепродукты
	мг/л.

	13
	Фенол
	мг/л.

	14
	Марганец 
	мг/л.
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